BLACK PINE RESORT 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

2014. 07

제주특별자치도

BLACK PINE RESORT 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

의안번호	22

제출년월일 :  2014. 07

제  출  자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

『제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법』제299조 및『환경영향평가법』제27조 및 제29조의 규정에 의하여 작성된 환경영향평가서 협의내용을『제주특별자치도 환경영향평가조례』제13조 제3항의 규정에 의거 제주특별자치도의회의 동의를 구하고자 함.

2. 주요내용

가. 사업개요

o 사 업 명 : BLACK PINE RESORT 조성사업

o 사 업 자 : (주)제주중국성개발

o 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 해안동 2510번지 일원

o 사업내용 : 관광(유원지) 사업 (부지면적 : 451,146㎡)

∙숙박시설(콘도 365실, 기존치 호텔 51실) 183,285㎡

∙휴양문화시설(힐링센터, 테마전지관, 카페테리아) 9,378㎡

∙상가시설(테마상가 A, B) 22,681㎡

∙녹지시설(원형보전녹지, 조경녹지) 187,292㎡

o 사 업 비 : 약 2,600억원

o 사업기간 : 2013년 ～ 2017년

나. 환경영향평가서 협의 추진사항

o 2013. 11. 21 : 환경영향평가 평가준비서 접수

o 2013. 11. 28 : 환경영향평가협의회 서면결과 통보

o 2013. 12. 02 : 환경영향평가서(초안) 접수

o 2013. 12. 12 : 주민설명회 개최(제주시 해안동복지회관)

o 2014. 01. 08 : 환경영향평가서(본안) 접수

o 2014. 03. 05 : 환경영향평가서(검토보완서) 접수

o 2014. 03. 12 : 환경영향평가심의위원회 개최(재심의)

o 2014. 06. 12 : 환경영향평가서(심의보완서) 접수

o 2014. 06. 25 : 환경영향평가심의위원회 개최(보완동의)

3. 동의안 : 별 첨

4. 환경영향평가 실시근거

o「환경영향평가법」제22조 및 같은법 시행령 제31조 관련 별표3의 규정에 의한 환경영향평가 대상사업(관광단지의 개발)에 해당되어 환경영향평가를 실시하게 됨.

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조제11호에 따른 도시ㆍ군 계획사업중 유원지에 설치되는 시설면적이 10만제곱미터 이상인 것

BLACK PINE RESORT 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

□ 총   괄

가. 본 협의내용 및 환경영향평가서ㆍ검토보완서ㆍ심의보완서ㆍ재심의보완서(이하 “영향평가서”라 한다)에 제시된 환경영향 저감방안과 사후환경영향조사 계획을 적기에 이행하여야 함.

나. 사업시행 및 협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인‧허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함.

다. 환경영향평가서에 제시된 환경영향 저감방안과 본 협의내용은 공사시 및 운영시 환경에 미치는 악영향을 저감시키기 위한 것이므로 그 목적에 부합될 수 있도록 사업계획에 반영하여 적정한 시기에 이행되도록 조치함은 물론, 동 협의내용 이행완료시까지 지속적으로 유지․관리하여야 함.

라. 공사시행 및 운영시 환경영향평가 과정에서 예측하지 못한 상황이 발생 또는 예측의 부적정 등으로 사업지역 주변의 환경상태가 악화될 우려가 있는 경우에는 사전에 이에 대한 원인분석을 실시하고, 별도의 대책을 강구․시행하여 환경피해를 미연에 방지하여야 함.

마. 본 협의내용에 별도로 제시하지 않은 사항은 환경영향평가서에 제시한 저감방안대로 이행하여야 함.

Ⅰ. 협의내용

가. 대기질 및 온실가스

○ 공사시 비산먼지 피해를 최소화하기 위해 살수차 운영, 세륜·세차시설의 설치, 공사차량 속도제한, 비산방진망 설치 등의 저감대책을 이행하여야 함.

○ 공사시 대기질 유지목표농도를 설정하고 유지목표농도 초과 시 환경영향평가서에 제시된 조치계획에 따라 이행하여야함.

○ 운영시 발생되는 대기오염물질에 의한 주변환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 탄소흡수원이 높은 수종 식재, 녹지공간의 확보, 등을 이행하여야 함.

○ 에너지 절감을 위하여 에너지이용효율 향상설비 설치, 태양광 시설 설치, 태양광 가로등시설 설치 등 에너지 효율증대를 위한 시설 설치를 이행하여야 함.

나. 수질 및 수리·수문

○ 공사시 우수유출이 많이 발생하는 다우기에는 토공 및 지표의 노출이 다량 발생하는 절·성토 공정은 지양하고, 강우시에는 공사를 중지하여 토사유출에 따른 영향을 최소화 하여야 함.

○ 공사시 우수 및 토사유출, 비점오염물질 저감을 위하여 임시침사지 겸 저류지 및 가배수로, 오탁방지막 설치를 설치하여 하류부에 미치는 영향을 최소화 하여야 함.

○ 운영시 우수 및 토사유출 저감을 위하여 영구저류지 및 침투트렌치를 설치하여 하류부에 미치는 영향을 최소화 하여야 함.

○ 운영시 발생되는 오수는 중수 재활용량을 제외 하고, 공공하수종말처리장으로 이송하여 처리하여야 함.

○ 운영시 중수도를 설치하여 재활용 하여야 함.

○ 사업지구내 비점오염저감시설을 설치하고, 저감시설의 기능이 정상상태로 유지될 수 있도록 주기적인 유지관리를 이행하여야 함.

다. 토지이용

○ 사업지구내 절대보전지역은 원형보존하고 광령천 하천변에는 관광객 출입에 따른 안전사고를 위해 안전표지판 및 안전망 등의 안전시설물을 설치하여야 함.

○ 조경계획 및 식재계획을 수립하고, 포장계획 수립시에는 투수성을 고려한 자연적 재료를 선정하여함.

라. 토양

○ 공사시 현장에서의 폐유교환은 금지하고, 각 장비별 지정된 정비 업소에서 폐유교환을 원칙으로 하고 감독 관리를 이행하여야 함.

○ 장비고장 등의 우발적인 사고에 대비하여 현장에 폐유저장시설을 설치하고, 일정기간 보관 후 전문처리업체에 위탁처리하여야 함.

마. 지형․지질

○ 사업지구내 용천수인 독승물, 구릉물, 보금물, 특이지형(동굴, 무지개다리)은 원형보전녹지 및 조경녹지 내에 보존하여 시설물 설치에 따른 훼손이 없어야 함.

○ 공사시 기존의 자연적인 지형, 안정적인 사면경사 등을 고려하여 자연지형의 변화를 최소화 하여야 함.

○ 공사시 공사구간 주변으로 가배수로 및 임시침사지 겸 저류지를 설치하여 토사가 사업지구 외부로 유출되지 않도록 하여야함.

○ 절·성토 비탈면은 적정 경사 적용 후 잔디식재 등의 식생공 및 구조물 보호공 등을 통하여 토사의 붕괴 및 유출을 방지하여야 함.

○ 공사시 발생되는 사토는 사업지구 녹지지역 등의 조경수목 잔디 식재의 표토재로 활용하여야 함.

바. 동․식물상

○ 사업지구내 광령천 지역 주변은 원형보존녹지로 계획하여 현존식생의 훼손을 최소화하여야 함.

○ 사업지구내 생태축 단절구간에는 동물이동이 가능하도록 동물이동통로를 설치 및 조경녹지 내 다공질환경(돌무더기, 나무그루터기) 등을 조성하여야 함.

○ 공사시 원형보존녹지 경계부에 경계테두리, 입간판 등을 설치하고, 가설방음판넬 및 비산방진망 설치, 주기적인 살수를 이행하여 원형보존녹지내 동·식물상 피해를 최소화 하여야 함.

○ 사업지구내 생태교란 야생식물은 공사전 제거하고, 주기적으로 시설지내 생태교란 야생식물의 번식여부를 확인하여야 함.

○ 야생조류의 생육환경 조성을 위해 사업지구내 조류 먹이원으로 활용할 수 있는 식이식물을 식재하여함.

○ 공사시 훼손수목 중 일부는 사업지구내 조경녹지에 이식하여 조경수 등으로 활용하여야 함.

○ 소나무재선충 감염목 발견시에는 관련법 규정에 의거 처리 후 나머지 수목은 사업부지내에 전량 이식하여 관리하여야 함.

사. 친환경적자원순환

○ 공사시 발생하는 생활폐기물은 분리수거함을 설치하여 가연성, 불연성, 재활용 폐기물로 구분하여 수거하되, 관련 규정에 따라 적법하게 처리하여야 함.

○ 임목폐기물 중 소나무류 는 「소나무 재선충병 방제특별법」에 따라 처리하고 소나무류외 임목폐기물은 인근 실수요자에게 공급하고 나머지는 폐목재 재활용업체에 위탁처리하여야 함.

○ 공사시 현장에서의 폐유교환은 금지하고, 각 장비별 지정된 정비 업소에서 폐유교환을 원칙으로 하고 감독 관리를 이행하여야 함.

○ 건설폐기물은 전량 전문처리업체에 위탁 처리하여야 함.

○ 운영시 발생되는 음식물쓰레기는 감량화기를 이용하여 처리하는 등 적법하게 처리하여야 함.

아. 소음⋅진동

○ 「건설현장 환경관리 업무편람, 2008.01, 대한건설협회」및「건설공사장 소음관리요령, 1993.11, 환경부」에 준하여 공사를 시행하여 인근 주민 및 주변 환경의 피해를 최소화 하여야 함.

○ 공사시 사업지구 주변에 소음피해를 최소화하기 위하여 가설방음판넬을 설치하여야 함.

자. 경  관

○ 공사시 주변 환경에 맞는 절·성토 계획을 수립하여 자연지형을 최대한 활용한 건축배치 통해 자연경관의 변화를 최소화 하여야 함.

○ 사업지구내 식재계획은 주변 자연경관과 조화되는 수종을 도입하여야 함.

Ⅱ. 환경영향평가서에 제시된 주요 환경영향 저감대책

가. 대기질 및 온실가스 (평가서 131~138, 147~151, 검토보완서 30~37, 심의보완서 42~46)

○ 공사시

- 비산먼지발생사업 신고

- 살수차량을 이용하여 주기적인 살수 실시(1일 2회 이상)

- 세륜⋅측면살수시설 설치

- 공사장 내 차량속도를 20㎞/hr이하로 제한

- 비산방진망설치(가설방음판넬(3.0m) 연계설치, 3개구간 L=2,440m)

- 투입장비의 공회전 최소화

○ 운영시

- 청정연료의 사용 : 난방연료 LPG사용

- 탄소흡수원 효율이 높은 수종 식재(느티나무, 은행나무, 벚나무류 등)

- 에너지이용효율 향상설비 도입

- 태양광 시설, 태양광 가로등 시설 설치

나. 수질 및 수리·수문(평가서 174~196, 217~239, 검토보완서 41~47, 재심의보완서 13~14)

○ 공사시

- 절·성토 등의 토공작업은 가능한 한 우기를 피하여 실시

- 저류지 방류지역에 오탁방지막 설치

- 토사유출이 예상되는 지점에는 비닐, 가마니 및 포대 등 덮개설치

- 임시침사지 겸 저류지 8개소 설치(BP1:729.0㎥, BP2:1,089.0㎥, BP3:1,116.0㎥, BP4-1:5,184.0㎥, BP4-2:729.0㎥, BP5-1:2,304.0㎥, BP5-2:2,601.0㎥, BP5-3:894.0㎥)

- 가배수로 설치 (BP1:360m, BP2:510m, BP3:280m, BP4-1:5480m, BP4-2:200m, BP5-1:420m, BP5-2:710m, BP5-3:450m)

- 공사시 발생되는 오수 및 분뇨는 오수처리시설을 설치하여 처리하고 발생되는 슬러지는 전량 위탁처리

○ 운영시

- 용수공급계획

⋅사업지구내 용수공급은 광역상수도 이용, 중수도 재활용, 저류지 유지용수를 통해 공급

⋅중수처리시설 설치시 중수도의 용도별 수질기준 이상의 생활용수 수준의 처리효율이 확보되는 공법 선정

- 오수처리계획

⋅사업지구내 발생 오수는 기존 차집관로를 통해 중수도를 제외한 전량을 판포하수처리장으로 이송하여 처리

- 우수처리계획

⋅사업지구내 영구저류지 4개소 설치 (BP3:4,356.0㎥, BP4-1:5,922.0㎥, BP5-1:3,969.0㎥, BP5-2:3,882.0㎥)

⋅사업지구내 우수는 기 매설된 우수관(해안마을서 4길)에 연결하여 방류

- 비점오염물질 저감계획

⋅영구저류지 4개소에 장치형 초기우수처리시설 설치

⋅「비점오염원저감시설 설치 및 관리운영 매뉴얼」를 참조하여 유지관리

⋅영구저류지는 정기적으로 시설을 점검하되, 장마 등 큰 유출이 있는 경우에는 시설을 전반적으로 점검

다. 토지이용(평가서 258~271쪽, 검토보완서 48~49쪽, 재심의보완서 11쪽)

○ 사업부지내 절대보전지역은 원형보존녹지로 관리

○ 조경계획 및 식재계획 수립

○ 포장계획 수립시 포장재료는 투수성을 고려한 환경친화적 포장재료를 선택하고 시설지내 과도한 포장은 최소화

○ 광령천 원형보존녹지 경계부 지역에 출입제한 표지판 및 안전망 설치

라. 토양(평가서 280~282쪽)

○ 폐유교환은 지정된 정비업체에서 실시 및 관리감독 철저

○ 발생되는 폐유는 폐유저장시설에 임시 보관 후 전량 지정업체에 위탁처리

마. 지형ㆍ지질 (평가서 321~326쪽)

○ 특이지형 보존

- 사업지구내 동굴 2개소 : 원형보전녹지로 지정·관리

- 용천수 보전방안

⋅독승물 : 원형보존지역으로 지정·관리

⋅보금물 : 조경녹지로 조성하고, 현상태의 형태를 유지하면서 소생물 서식공간 조성

⋅구릉물 : 시설지내 조경지역에 보존

○ 절·성토 등의 토공작업은 가능한 한 우기를 피하여 실시

○ 토사유출이 예상되는 지점에는 비닐, 가마니 및 포대 등 덮개설치

○ 발생사토는 사업지구 조경공사시 녹지지역 등의 조경수목 식재의 표토재로 활용

○ 발생 사면에 대한 사면보호공은 식생공을 원칙으로 하며 사면 안정성이 확보되지 않는 경우에는 적절한 구조물공 이용

○ 절·성토 경사는 표준 비탈면 기울기(성토사면은 1 : 1.5~1:1.8, 절토

사면은 1 : 1.0)를 적용

바. 동․식물상(평가서 379~387쪽, 심의보완서 36~39쪽, 재심의보완서 9쪽)

○ 원형보존녹지 경계부에 방진망(가설방음판넬 연계) 설치

(방진망 1m+가설방음판넬 3m 총 H=4m, L=940m)

○ 광령천, 절물내 주변지역은 원형보존녹지로 보존

○ 원형보존녹지 경계부에 경계테두리, 입간판 설치

○ 사업지구내 곰솔림 지역 및 백량금, 고란초 분포 지역인 광령천 지역은 원형보존녹지로 보존

○ 생태교란 야생식물(애기수영, 서양금혼초, 돼지풀 등)은 공사전 인력제거

○ 훼손수목 중 생태적·경관적 가치가 있는 수목은 조경수로 활용

○ 사업지구내 동물이동통로 3개소 설치

○ 조경녹지 구간에 돌무더기, 나무그루터기 등의 다공질 환경 조성

○ 조류 먹이원인 식이식물(가막살나무, 멀구슬나무, 붉나무 등) 식재

사. 친환경적자원순환(평가서 410~416쪽)

○ 공사시

- 생활폐기물 : 성상별로 분리·수거후 처리

- 분뇨 : 이동식 간이화장실 설치 후 전량 위탁처리

- 폐유 : 폐유저장시설 설치 후 전량 위탁처리

- 건설 및 사업장폐기물 : 전문처리업체에 전량위탁처리

- 임목폐기물

⋅소나무 류 : 「소나무 재선충병 방제특별법」에 따라 처리

⋅소나무 외 : 마을주민에게 우선공급하고, 나머지는 폐목재 재활용업체에 위탁처리

○ 운영시

- 생활폐기물 : 성상별로 분리수거 후 재활용 불가능한 쓰레기는 종량제 봉투를 이용하여 처리

- 분 뇨 : 판포하수처리장으로 이송하여 처리

- 음식물쓰레기 : 음식물감량화기(90㎏×7기)를 이용하여 퇴비화 하고 발생퇴비는 녹지공간에 재활용

아. 소음ㆍ진동(평가서 429~432쪽)

○ 특정공사의 사전신고 준수

○ 건설공사장 소음관리요령의 준수 및 건설장비 운전자 교육실시

○ 가설방음판넬설치(방진망(1.0m) 연계설치, 3개구간 L=2,440m)

○ 운영시 진입차량 속도제한(20㎞/hr 이하)

○ 도로변 지역으로 완충녹지 확보

자. 경관(평가서 459~463쪽, 검토보완서 56~62쪽)

○ 사업지구 북측 테마상가 A경계부에 차폐를 위한 수목식재

○「제주특별자치도 경관 및 관리계획」에 제시된 지침에 따라 경관단위㉯지역으로 경관 및 관리계획 수립

Ⅲ. 사후환경영향조사계획(평가서 492~495쪽, 검토보완서 27, 40쪽)

가. 환경영향평가서에 제시된 사후환경영향조사계획과 저감방안 및 우리 도에서 제시된 협의내용을 포함하여 『종합적인 사후환경영향조사계획』을 수립․시행하여야 함.

나. 사후환경영향조사

1. 조사주체 : (주)제주중국성개발

2. 조사기간 : 사업착공시～사업준공 후 1년까지

3. 조사항목․지점․주기

구 분		조사항목	조사지역	조사방법	조사주기
대기질	공사시	∙ 대기질 조사 - PM10, NO2 (2개 항목)	현황조사지점 (3개 지점)	대기오염공정 시험기준	분기1회
		∙ 대기질 모니터링 - PM10(1개 항목)	해안동 마을 영도그린빌라 (2개 지점)	대기오염공정 시험기준	월1회
		∙ 공사시 저감시설 적정 운영 여부 - 세륜·세차시설 운영 여부 - 살수차 운영등	사업지구내	현지조사	분기1회
수 질	공사시	∙ 하천수질 조사 - BOD, SS	현황조사지점 (4지점)	수질오염공정 시험기준	분기 1회
		∙ 지하수질 분석 - 먹는물 수질기준 항목 (46개 항목)	현황조사지점 (3지점)	먹는물공정 시험방법	분기 1회
		∙ 저류지 유출 수질 - BOD, SS	임시저류지 설치지점	수질오염공정 시험기준	1 년간 월 1회
		∙ 가배수로 설치 및 침사지 겸 저류지 설치 및 운영 여부	사업지구내	현지조사	분기 1회
	운영시	∙ 영구저류지 유출 수질 - BOD, SS	영구저류지 설치지점	수질오염공정 시험기준	1 년간 월 1회

구 분		조사항목	조사지역	조사방법	조사주기
토양	공사시	∙ 토양현황조사 (토양오염우려기준 항목)	현황조사지점 (2개 지점)	토양오염공정 시험기준	분기1회
		∙ 폐기물 적정처리 여부	폐유보관시설 주변지역	현지조사
		∙ 폐유보관시설 주변 토양오염도 조사 - 분석항목 : TPH, Cr6+, Pb, BTEX	폐유보관시설 인근토양 (1개 지점)	토양오염공정 시험기준
지 형 ⋅ 지 질	공사시	∙절ㆍ성토 공사 적정 시행 여부 ∙사면보강공법 적정 시행 여부 ∙절ㆍ성토사면의 사면녹화 상태 ∙가배수로 및 임시 침사지 겸 저류지 설치 여부 및 유지관리 실태 ∙용천수(독승물, 보금물, 구릉물)모니터링	사업지구 및 절ㆍ성토 지역	현지조사	분기1회
동·식 물상	공사시	∙ 동ㆍ식물의 분포 및 서식현황 ∙ 법정보호종의 출현여부	사업지구 및 주변지역	현장조사	분기1회
		∙ 원형보전녹지 내 식생 변화 모니터링	사업지구 원형보전녹지	현장조사	분기1회
		∙ 저감방안 이행여부 - 원형보전지역 존치 확인 - 수목 이식 및 활착 여부 ∙ 생태계교란식물 출현 및 제거 여부	사업지구	현장조사	분기1회
		∙ 육수생물 분포 및 서식현황	사업지구인근 하천	현장조사	월1회 우기시 (6월~7월)
		∙ 해안동 마을 내 보호수 생육상태 모니터링	해안동 마을 보호수	현장조사	분기1회
	운영시	∙ 식물상의 분포 및 서식현황 ∙ 법정보호종의 출현여부	사업지구 및 주변지역	현장조사	1년간 분기1회
친환 경적 자원 순환	공사시	∙ 생활폐기물 분리수거함 설치 및 처리 여부 ∙ 건설폐기물 적정처리 여부 ∙ 폐유저장시설 설치ㆍ운영 및 처리현황	사업지구내	현지조사	분기1회
소음· 진동	공사시	∙ 소음ㆍ진동 현황 조사 (주간 및 야간)	현황조사지점 (3개 지점)	소음·진동 공정시험기준	분기1회
		∙ 저감방안 이행여부 확인 ∙ 추가적인 저감방안 수립여부	사업지구내	현지조사

Ⅳ. 기타사항 (관계법령에 의한 향후 조치사항)

<사업승인부서>

1. 환경영향평가법 제29조 규정에 의하여 협의내용을 지체 없이 사업시행자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하도록 하여야 함.

2. 환경영향평가법 제30조의 규정에 의하여 사업계획에 협의내용의 반영여부를 확인하여 사업계획을 승인하시기 바라며, 사업계획 승인내용(협의내용 반영 결과통보서)을 동법 시행규칙 별지 제4호 서식에 의하여 승인일로부터 30일이내에 협의부서에 통보하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 협의부서에 이의신청서를 제출하여야 함

4. 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경 승인하고자 할 경우에는 당해 승인이전에 협의부서와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 협의부서의 의견을 들어야 함.

5. 환경영향평가법 제39조의 규정에 의하여 협의내용의 이행여부를 확인하고 협의내용을 이행하지 아니한 때에는 그 이행을 위하여 필요한 조치를 명하여야 함.

< 사업시행자 >

1. 환경영향평가서는 환경영향평가법 시행규칙 제25조제2항의 규정에 의하여 해당 사업 또는 시설의 준공된 후 10년 동안 보존하여야 함.

2. 환경영향평가 협의내용을 사업계획에 반영하고, 환경영향평가법 제35조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 반영된 협의내용을 이행하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일이내에 우리도에 이의신청서를 제출하여야 함.

4. 본 사업추진 중 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업 시행전에 우리도와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 우리도의 사전 검토를 받아야 함.

5. 환경영향평가법 제35조의 규정에 따라 공사현장의 주된 사무소에 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 그 기재사항을 기록․유지하여야 하며, 동법 시행규칙 제17조의 규정에 따라 협의내용 관리책임자를 지정하되 그 지정 또는 변경내용을 동법 시행규칙 제17조 별지 제6호 서식에 의하여 우리도에 통보하여야 함.

6. 본 사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하고자 하는 때에는 환경영향평가법 제37조의 규정에 의하여 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 우리도에 통보하여야 함.

7. 환경영향평가법 제36조제1항의 규정에 의하여 사후환경영향조사를 실시하고, 그 결과를 동법 시행규칙 제19조제2항 별지 제7호 서식에 의하여 다음해 2월 말일까지 매년 우리 도에 제출하여야 함.

(사후환경영향조사기간 만료시는 만료된 날부터 60일 이내)