제주특별자치도 제   호

제주특별자치도 관광진흥 조례 일부개정조례안에 대한 수정안

제주특별자치도 관광진흥 조례 일부개정조례안 중 일부를 다음과 같이 수정한다.

안 부칙 제5조 중 “분양계획서를”을 “분양계획서가”로 한다.

안 별표1 제4호 중 다목을 별지와 같이 한다.

다. 야영장업

(1) 공통기준

(가) 침수, 유실, 고립, 산사태, 낙석의 우려가 없는 안전한 곳에 위치할 것

(나) 시설 배치도, 이용방법, 비상 시 행동 요령 등을 이용객이 잘 볼 수 있는 곳에 게시할 것

(다) 비상 시 긴급상황을 이용객에게 알릴 수 있는 시설 또는 장비를 갖출 것

(라) 긴급 상황에 대비하여 야영장 내부 또는 외부에 대피소와 대피로를 확보할 것

(마) 비상 시의 대응요령을 숙지하고 야영장이 개장되어 있는 시간에 상주하는 관리요원을 확보할 것

(바) 야영시설 1면당 1개 이상의 소화기가 비치 될 수 있도록 구비 할 것

(사) 진입로는 소방차량 등 긴급 차량의 진입이 원활하고 고정된 장애물이 없을 것

(아) 전기설비가 설치 된 곳에는 누전차단기를 설치 할 것

(자) 고정형 텐트에는 단독경보형감지기를 설치하고 유사 시 내부에서 외부로 탈출을 도울 수 있는 장비를 비치 할 것

(차) 고정형 텐트(내부면적 13.63㎡ 이상)를 설치하는 경우에는 난연(방염)성능 이상의 재질로 할 것

(카) 고정형 텐트(내부면적 13.63㎡ 이상)를 2개동 이상 설치시에는 각 동간 이격거리 최소 3m 이상을 확보 할 것

(타) 야영장 면적 1,000㎡ 마다 대형소화기 1대를 비치(소화기는 빗물 등에 부식되지 않도록 하고, 야간에 소화기 위치를 알 수 있도록 할 것) 또는 각 구역에 물이 유효하게 뿌려 질 수 있는 길이를 갖춘 호스릴 방식의 비상소화장치를 설치하고 동파를 방지할 것

(2) 개별기준

(가) 일반야영장업

1) 야영용 천막을 칠 수 있는 공간은 천막 1개당 15제곱미터 이상을 확보할 것

2) 야영에 불편이 없도록 하수도 시설 및 화장실을 갖출 것

3) 긴급상황 발생 시 이용객을 이송할 수 있는 차로를 확보할 것

(나) 자동차야영장업

1) 차량 1대당 50제곱미터 이상의 야영공간(차량을 주차하고 그 옆에 야영장비 등을 설치할 수 있는 공간을 말한다)을 확보할 것

2) 야영에 불편이 없도록 수용인원에 적합한 상ㆍ하수도 시설, 전기시설, 화장실 및 취사시설을 갖출 것

3) 야영장 입구까지 1차선 이상의 차로를 확보하고, 1차선 차로를 확보한 경우에는 적정한 곳에 차량의 교행(交行)이 가능한 공간을 확보할 것

수정안 조문대비표

개정안	수정안
부칙 제5조(휴양콘도미니엄 분양 및 회원모집에 관한 경과조치)이 조례 시행 당시 종전의 제27조제1항제3호의 기준에 따라“분양계획서를” 제출된 객실은 종전의 규정에 따른다.	부칙 제5조(휴양콘도미니엄 분양 및 회원모집에 관한 경과조치) ------------------------------------------------------“분양계획서가”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

다. 야영장업

(1) 공통기준

(가) 침수, 유실, 고립, 산사태, 낙석의 우려가 없는 안전한 곳에 위치할 것

(나) 시설 배치도, 이용방법, 비상 시 행동 요령 등을 이용객이 잘 볼 수 있는 곳에 게시할 것

(다) 비상 시 긴급상황을 이용객에게 알릴 수 있는 시설 또는 장비를 갖출 것

(라) 긴급 상황에 대비하여 야영장 내부 또는 외부에 대피소와 대피로를 확보할 것

(마) 비상 시의 대응요령을 숙지하고 야영장이 개장되어 있는 시간에 상주하는 관리요원을 확보할 것

(바) 야영시설 1면당 1개 이상의 소화기가 비치 될 수 있도록 구비 할 것

(사) 진입로는 소방차량 등 긴급 차량의 진입이 원활하고 고정된 장애물이 없을 것

(아) 전기설비가 설치 된 곳에는 누전차단기를 설치 할 것

(자) 고정형 텐트에는 단독경보형감지기를 설치하고 유사 시 내부에서 외부로 탈출을 도울 수 있는 장비를 비치 할 것

(차) 고정형 텐트(내부면적 13.63㎡ 이상)를 설치하는 경우에는 난연(방염)성능 이상의 재질로 할 것

(카) 고정형 텐트(내부면적 13.63㎡ 이상)를 2개동 이상 설치시에는 각 동간 이격거리 최소 3m 이상을 확보 할 것

(타) 야영장 면적 1,000㎡ 마다 대형소화기 1대를 비치(소화기는 빗물 등에 부식되지 않도록 하고, 야간에 소화기 위치를 알 수 있도록 할 것) 또는 각 구역에 물이 유효하게 뿌려 질 수 있는 길이를 갖춘 호스릴 방식의 비상소화장치를 설치하고 동파를 방지할 것

(2) 개별기준

(가) 일반야영장업

1) 야영용 천막을 칠 수 있는 공간은 천막 1개당 15제곱미터 이상을 확보할 것

2) 야영에 불편이 없도록 하수도 시설 및 화장실을 갖출 것

3) 긴급상황 발생 시 이용객을 이송할 수 있는 차로를 확보할 것

(나) 자동차야영장업

1) 차량 1대당 50제곱미터 이상의 야영공간(차량을 주차하고 그 옆에 야영장비 등을 설치할 수 있는 공간을 말한다)을 확보할 것

2) 야영에 불편이 없도록 수용인원에 적합한 상ㆍ하수도 시설, 전기시설, 화장실 및 취사시설을 갖출 것

3) 야영장 입구까지 1차선 이상의 차로를 확보하고, 1차선 차로를 확보한 경우에는 적정한 곳에 차량의 교행(交行)이 가능한 공간을 확보할 것