제주항 탑동방파제  축조공사 환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 부유물질 확산 저감대책에서 부유토사 농도 증가 시 정체시간을 늘려 부유토사의 침전효과를 증대시킬 계획이나 침전물로 인한 2차 오염방지를 위한 구체적 대책 제시 필요

○ 해양 유류사고 대비 매뉴얼에서 관계법령에 따라 허가받은 업체에 최종 처분을 위탁하는 등 유류 수습에서 처리까지 일련의 대응 매뉴얼을 구체적으로 작성하고. 작업선 및 해상 장비에 흡착포 및 유화제 등 방제장비를 확보할 수 있도록 검토할 것.

○ T.T.P 제작장 주변지역 대기질 모델링을 통해 NO2 농도 예측 결과를 제시하고 저감방안 등을 마련할 것

○ T.T.P 제작장 주변으로 비산먼지 확산 방지를 위한 세륜‧측면살수시설, 가설방진망 설치에 관한 구체적인 시설 계획을 제시하고 승인부서에서는 적정하게 운영되는지 여부를 정기적으로 조사할 것.

○ 방파제 상치콘크리트 해상 타설 시 믹서트럭 및 펌프카 운영에 따라 콘크리트 해상 유출 및 잔존 콘크리트로 인한 오염 방지 대책이 필요하며, 공사 완료 후 공사과정에서 발생한 각종 폐기물 처리에 대한 대책을 마련할 것.

〇 해양생태 환경 보전을 위해 단기간 내 해중림조성이 가능한 T.T.P에 대해 검토하고, 설치구간을 확대하는 방안을 검토할 것.

○ 현장사무소를 개설할 경우 운영 시 발생하는 오수를 개인하수처리시설 및 간이화장실을 설치할 계획이나, 하수도 연결을 관련부서와 협의하여 이송처리할 수 있도록 검토할 것.

○ 주민설명회 시 요구된 해수취수구 문제 해결을 위한 공동취수구 설치 등 대안을 마련할 것.

○ 사업자 및 승인부서는 평가서에 제시된 환경영향 저감방안 및 주민 설명회 시 제시된 주민의견, 환경영향평가심의위원회의 협의내용을 사업계획에 반영하여 이행될 수 있도록 조치하고, 협의부서에서는 그 이행상황을 지속적으로 관리해 나갈 것.