애월읍 상귀리 677-1번지 일원 주택건설사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

2018. 1

제주특별자치도

애월읍 상귀리 677-1번지 일원 주택건설사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

의안번호	2117

제출년월일 :  2018. 1

제  출  자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

『제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법』제364조 및『환경영향평가법』제27조의 규정에 의하여 작성된 환경영향평가서 협의내용을『제주특별자치도 환경영향평가조례』제13조 제3항의 규정에 의거 제주특별자치도의회의 동의를 구하고자 함.

2. 주요내용

가. 사업개요

o 사 업 명 : 애월읍 상귀리 677-1번지 일원 주택건설사업

o 사 업 자 : (주)해동주택

o 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 677-1번지 일원

o 사업내용 : 건축물의 설치사업(공동주택, 건축연면적 16,386.8㎡)

∙공동주택(주택 172세대) 6,293㎡, 근린생활시설(1동) 203㎡

∙보도 866㎡, 보차도 891㎡, 차도 3,194㎡, 주차장 1,447㎡

∙어린이놀이터 390㎡, 광장 1,293㎡, 쉼터 257㎡

∙가스설비 25㎡, 클린하우스 33㎡, 저류지 1,007㎡, 조경녹지 5,091㎡

o 사업비 : 약 435억원

o 사업기간 : 2017년 ~ 2019년

나. 환경영향평가서 협의 추진사항

o 2017. 05. 19 : 환경영향평가 평가준비서 접수

o 2017. 06. 27 : 환경영향평가협의회 심의

o 2017. 09. 05 : 환경영향평가서(약식) 접수

o 2017. 09. 13 : 주민설명회 개최(상귀리사무소)

o 2017. 11. 09 : 환경영향평가서(검토보완서) 접수

o 2017. 11. 24 : 환경영향평가 심의위원회 개최(조건부동의)

3. 동의안 : 별 첨

4. 환경영향평가 실시근거

『제주특별자치도 환경영향평가 조례』제2조 관련 별표1의 규정에 의한 환경영향평가 대상사업(건축물의 설치사업 : 도시계획구역외의 지역에 설치하는 건축물로서 연면적이 1만제곱미터 이상인 것)에 해당되어 환경영향평가를 실시하게 됨.

애월읍 상귀리 677-1번지 일원 주택건설사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

□ 총   괄

가. 본 협의내용 및 환경영향평가서(약식)․검토보완서․심의보완서(이하 “환경영향평가서”라 한다)에 제시된 환경영향 저감방안과 사후환경영향조사 계획을 적기에 이행하여야 함.

나. 사업시행 및 협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인‧허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함.

다. 환경영향평가서에 제시된 환경영향 저감방안과 본 협의내용은 공사시 및 운영시 환경에 미치는 악영향을 저감시키기 위한 것이므로 그 목적에 부합될 수 있도록 사업계획에 반영하여 적정한 시기에 이행되도록 조치함은 물론, 동 협의내용 이행완료시까지 지속적으로 유지․관리하여야 함.

라. 공사시행 및 운영시 환경영향평가 과정에서 예측하지 못한 상황이 발생 또는 예측의 부적정 등으로 사업지역 주변의 환경상태가 악화될 우려가 있는 경우에는 사전에 이에 대한 원인분석을 실시하고, 별도의 대책을 강구․시행하여 환경피해를 미연에 방지하여야 함.

마. 본 협의내용에 별도로 제시하지 않은 사항은 환경영향평가서에 제시한 저감방안대로 이행하여야 함.

Ⅰ. 협의내용

가. 대기질 및 온실가스

○ 공사시「비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설 설치 및 필요한 조치에 관한 기준」을 준수하여 인근 주민 및 주변환경에 미치는 영향을 최소화 하여야 함.

- 살수, 세륜ㆍ세차시설 설치, 가설방진망 설치, 공사차량의 속도 제한 등

- 사업지구 인근 대기측정망을 이용한 미세먼지 농도 모니터링 시행 및 환경예보에 따른 단계별 저감대책 시행 등

나. 수질 및 수리·수문

○ 토사유출로 인해 해안에 미치는 영향이 최소화되도록 현장여건에 맞는 가배수로, 침사지 설치 등 주변하천인 고성천에 미치는 영향을 최소화 할 수 있도록 철저히 강구․시행하여야 함.

- 공사시 토사유출 방지를 위한 임시침사지 및 영구저류지, 가배수로 설치

- 운영시 비점오염물질 저감을 위한 침투저류조 2개소 및 영구저류지 1개소, 침투트랜치, 침투형 트랜치 측구 설치

○ 사업지역에서 발생하는 오수(67.3㎥/일)를 공공하수관로에 연결하여 판포하수처리장으로 이송・처리토록 해야함.

○「수도법」 제15조 및 제87조 규정에 의거 수돗물의 절약과 효율적 이용을 위하여 수도꼭지와 변기에는 절수설비를 반드시 설치하여야 함.

○ 공사시 사업지구와 접하고 있는 숨골로 비점오염물질이 유입되지 않도록 공사시 및 운영시 우수유출 저감시설 설치 등 종합적인 비점오염원 배출저감방안을 강구․시행하여야 함.

다. 토지이용

○ 사업지구 내 계획생태면적률은 “제주특별자치도 도시계획조례”에 따른 30%이상을 만족하여야 함.

○ 주차장 조성시 투수성을 높일 수 있는 포장재를 활용하여함.

라. 토양

○ 공사시 폐유의 경우 장비를 가동 전ㆍ후에 수시로 점검하여 장비의 노후나 고장 등으로 인한 오일 유출을 방지하여야 함.

○ 공사시 토양오염이 발견될 경우 토양오염도조사를 실시하고 토양오염우려기준을 초과할 경우 토양환경보전법이 관련 규정에 따라 적법하게 처리하여야 함.

마. 지형·지질

○ 기존 지형을 고려하여 자연지형을 최대한 이용한 절․성토 계획을 수립하여 토공량 발생이 최소화 할 수 있도록 하여야 함.

○ 발생토량은 즉시 성토재로 활용하여 토사유출 및 비산먼지 발생을 최소화하고, 부득이하게 토량을 임시 적치할 경우 유실을 방지하기 위하여 가림막 및 가배수로를 설치하여야 함.

바. 동·식물상

○ 공사시 잔존식물 군락의 보존을 위해 비산먼지 발생을 최소화하여야 함.

○ 공사시 생태계 교란식물의 확산방지를 위해 모니터링을 실시하여야 함.

사. 친환경적자원순환

○ 각 공종에 따라 발생되는 폐기물의 종류별 발생량을 확인하고 자원순환 및 처리계획을 수립 시행하여야 함.

○ 공사시 발생하는 임목폐기물은 전문처리업체에 위탁처리하여야 함.

○ 운영시 사업지구 내 생활폐기물 집하시설인 클린하우스를 설치하고, 제주시 폐기물처리규정을 준수하여야 함.

아. 소음·진동

○「소음・진동 관리법 시행규칙 제21조」에 의거하여 특정공사 사전신고 대상이므로 신고 후 공사를 시행하여야 함.

○ “건설공사장 소음관리요령”을 준수하여 불필요한 소음이 발생되지 않도록 하여야 함.

○ 공사시 주변 정온시설에 소음피해가 없도록 사업지구 경계부로 가설방음판넬을 설치하고, 공사소음에 따른 민원 발생시 추가적인 대책을 마련하여야 함.

자. 경관

○ 조경계획 수립시 주변 경관과 조화를 이룰 수 있도록 향토수종을 선정한 조경계획을 수립하여 녹화를 실시하여야 함

차. 사회·경제환경

○ 사업지구 내 근린생활시설을 계획하여 상귀리 주민의 편익을 도모하여야 함.

카. 기  타

○ 영향평가서에 제시된 저감방안을 철저히 이행하여 주변에 미치는 영향을 최소화 하고, 공사 중 지역주민들로부터 민원이 발생할 경우에는 주민들과 적극 협의 하는 등 민원해결에 적극 노력할 것.

Ⅱ. 환경영향평가서에 제시된 주요 환경영향 저감대책

가. 대기질

(평가서 6.1-59~77쪽, 검토의견보완서 44~58쪽, 심의보완서 7~9쪽, 22~23쪽)

○ 공사시

- 비산먼지 발생사업 신고

- 이동살수차량을 이용해 주기적인 살수 실시(1일 4회이상(수시로))

- 세륜 및 세차시설 설치(1개소)

- 가설방진망 설치

․높이 : 1m

․연장 : 총 765m (사업지구 경계부)

- 토사적재 차량은 적재함 상단으로부터 수평 5cm이하까지만 적재함    측면에 닿도록 적재하여 덮개를 덮어 운행

- 차량속도를 20km/hr 이하로 규제, 공사운반차량 덮개 설치 등

- 진입도로를 선포장하여 공사차량으로 인한 비산먼지 확산 최소화

- 공사장비는 가능한 주간시간대 운영(06:00 ~ 18:00)

○ 운영시

- 난방연료 : 청정연료 LPG 사용

- 환경정화수종 및 온실가스 저감효과가 있는 수종을 선정하여 식재

나. 온실가스 (평가서 6.1-100~103쪽)

○ 공사시

- 공사시 공회전 지양, 저탄소 건설방비 및 건설자재 사용

○ 운영시

- 대기오염의 자연확산을 유도하고 에너지 절약을 위해 사업지구내 건축물을 적절하게 배치하여 남-북 및 동-서로의 바람길 확보

- 조경식재 선정시 탄소저감효과를 높이기 위하여 다층적 식재구조가 되도록 계획

- 사업지구 내 전기자동차 충전소 8개소, 전기자동차 전용주차구역 21개소 설치

다. 수질 및 수리・수문

(평가서 6.2-30~53쪽, 검토의견보완서 62~78, 138~139쪽, 심의의견 보완서 5~6쪽)

○ 공사시

- 가배수로, 임시침사지(2개소), 저류지 (1개소)우선 설치

- 홍수 및 토사유출량의 저감을 위해 공사 시작전 저류지 및 침사지, 유도수로와 가배수로를 우선 설치

- 공사시 사업지구에서 발생하는 비점오염원이 숨골에 유입되지 않도록 토사유출여부 확인

○ 운영시

- 우수처리계획(비점오염원 처리계획)

․ 영구저류지 1개소, 침투저류조 2개소, 침투트랜치, 침투형측구 설치

- 용수공급계획(80.7㎥/일)

ㆍ용수공급계획 : 항몽로에 기매설된 상수관을 통해 공급

- 발생오수(67.3㎥/일)

ㆍ오수처리계획  : 항몽로에 기매설된 하수관을 이용하여 판포하수처리장연계처리

라. 토지이용(평가서 6.3-44~48쪽, 검토의견보완서 79~85쪽, 심의의견 보완서 18쪽)

○ 사업지구 내 포장계획은 투수성이 원활한 자재를 활용

- 주차장 :  투수블럭포장(1,437.7㎡)

○ 「제주특별자치도 도시계획조례」에 따른 생태면적률 확보기준인 30% 만족하여야 함

○ 지하주차장 상부는 인공지반 녹지를 조성하여 녹지공간 확보

○ 진입도로의 안정성을 확보할 수 있는 진입로 계획 수립

○ 세대당 1대 이상의 주차공간을 계획하고, 주차구역 중 전기차전용 주차구역 확보

마. 토양(평가서 6.3-60~61쪽)

○ 폐유교체는 지정된 정비업체에서 실시하고 사업장내 오일교체 경우 폐유보관소 설치후 전문처리업체에 위탁처리

○ 공사시 오염토양이 발견될 경우 토양오염조사를 실시하고 토양오염우려기준을 초과할 경우 토양환경보전법이 관련 규정에 따라 적법하게 처리

바. 지형ㆍ지질(평가서 6.3-100~105쪽, 검토의견 보완서 86~90쪽, 심의의견 보완서 16~17쪽)

○ 본 사업 시행시 시설물 설치 등으로 인한 지형 변화를 최소화하기 위하여 자연 지형을 최대한 활용할 수 있는 계획고 수립

○ 공사시 사업지구와 접하고 있는 숨골로 비점오염물질이 유입되지 않도록 옹벽설치(H=2.0~4.0, L=158m)

○ 진입로 부근 발생사면은 토사가 유출되는 것을 방지하기 위해 옹벽설치(H=2.0~4.0, L=4m)

○ 절토된 성토재는 가능한 당일 성토를 실시토록 하고, 불가피하게 적치가 필요한 경우 임시적치 기간 중에는 토사의 비산을 막기 위하여 비닐이나 천막을 덮어 관리

사. 동‧식물상(평가서 6.4-72~76쪽, 검토의견보완서 17~20쪽)

○ 공사시 잔존식물군란 및 주변 식생의 보호를 위하여 주기적인 살수 등의 저감방안을 수립하여 비산먼지의 발생을 최소화

○ 발생하는 훼손수목은 전량 임목폐기물 전문처리업체에 위탁처리

○ 공사시 생태계 교란식물의 확산방지를 위해 모니터링을 실시

○ 불필요한 야간공정 및 조명설치 지양

○ 야생동물의 포획 방지, 필요시 야생동물 보호교육 실시

아. 친환경적 자원순환(평가서 6.5-15~21쪽, 검토보완서 91~94쪽, 심의의견 보완서 19~21쪽 )

○ 공사시

- 생활폐기물 : 분리수거함 설치 및 제주시 폐기물처리계획에 의거 처리

- 폐유 : 폐유교체금지 및 폐유보관시설 설치ㆍ운영

- 건설폐기물 : 재활용 및 위탁처리, 건설폐기물의 종류별 처리 목표 및 계획 수립

- 임목폐기물 : 전문처리업체에 위탁처리, 재선충 감염 곰솔의 경우 「소나무재선충병 방제특별법」에 따라 전량 소각처리

○ 운영시

- 사업지구 내 클린하우스를 설치하여 전량 분리수거하고 제주시 처리 규정을 준수하여 처리

자. 소음․진동(평가서 6.5-42~51쪽, 검토의견보완서 95~128쪽, 심의보완서 7~9쪽, 10~15쪽)

○ 공사시

-「소음・진동 관리법 시행규칙 제21조」에 의거한  특정공사 사전신고 준수

- 공사시 장비투입계획을 수립하여 분산투입 시행

- 가설방음판넬(H=3m) 설치, 동측 보로미마을 방면 가설방음판넬(H=5m)설치

․ 높이 : 3~5m,  ․연장 : 총 765m (사업지구 경계부)

- 토량운반차량 운행시 주거지역은 최대한 우회하여 운행

○ 운영시

- 항공기 소음 방지 대책으로 방음시설 설치(외기에 면하는 시설 기준)

․ 창 : 복층유리 24㎜ 이상+복층유리 24㎜ 이상

․ 창호 :  발코니 이중창(VDF-245)

․ 문 : 설치 계획 없음

․ 벽 : 철근콘크리트조 두께 200㎜

․ 지붕 : 철근콘크리트조 두께 180㎜

차. 경관(평가서 6.5-90~96쪽, 검토보완서 127~128쪽)

○ 제주특별자치도의 자연경관을 유지할 수 있는 수종을 대상으로 조경계획 수립

○ 통경축을 확보할 수 있는 배치계획을 수립하고, 주변 자연경관과 조화를 이룰 수 있는 색채계획 수립

카. 사회·경제환경(평가서 6.6-11~13쪽, 검토보완서 129~136쪽)

○ 사업지구가 위치한 상귀리는 근린생활시설이 부족한 지역이므로, 사업지구 내 근린생활시설을 계획하여 상귀리 주민의 편익을 높일 수 있도록 함.

Ⅲ. 사후 환경영향조사 계획

가. 환경영향평가서에 제시된 사후환경영향조사계획과 저감방안 및 우리도에서 제시된 협의내용을 포함하여『종합적인 사후환경영향조사계획』을 수립․시행하여야 함.

나. 사후 환경영향조사 계획

○ 조사주체 : (주)해동주택

○ 조사기간 : 사업착공시 ~ 운영시 3년

○ 조사항목․조사지점․조사주기

분야별	조사기간	조 사 항 목	조사지점	조사방법	조사주기
대기질	공사시	∘PM-10, PM-2.5, NO2 ∘방진망 및 가설방음판넬 설치 상태 ∘세륜・세차시설 운영실태 ∘살수차 운행 실태 등의 저감 방안 운영상태 ∘비산먼지 관련 민원 발생여부 및 처리현황 ∘PM10 모니터링 관리대장 작성여부 ∘모니터링결과 및 조치사항 관리	환경영향평가현황조사지점 영향예측시 환경기준 근접지점 (R-6)	현지조사 대기오염공정 시험방법	1회/분기 (시간별 조사)
	운영시	∘ PM-10, PM-2.5, NO2 ∘ 유지목표농도 초과시 추가적인 저감대책수립	환경영향평가현황조사지점	현지조사 대기오염공정 시험방법	1회/반기
온실 가스	공사시	∘투입장비 공회전 지양 유무	사업지구내	현지조사	1회/분기
	운영시	∘녹지조성계획 반영여부 ∘전기차 충전소 설치 및 관리	사업지구내	현지조사	1회/반기

분야	조사기간	조사항목	조사지점	조사방법	조사주기
수질	공사시	∘저감시설 설치․운영상태 -강우시 사면부덮개 설치여부 -가배수로 및 임시침사지겸 저류지의 설치 및 운영상태	사업지구 내	현장조사 점검기록 작성	수시점검
		∘숨골로의 토사유출여부 확인	사업지구 및 인접 숨골	현장조사 점검기록 작성	우기시
		∘ 하천수질 조사 -조사항목: pH, BOD, DO, SS	환경영향평가 현황조사지점	수질오염 공정시험방법	1회/분기
		∘지하수질 조사 -조사항목: 현황조사항목
	운영시	∘하천수질 조사 -조사항목:pH, BOD, DO, SS	환경영향평가 현황조사지점	수질오염 공정시험방법	반기1회
		∘지하수질 조사 -조사항목: 현황조사항목
		∘비점오염원 관리현황	사업지구내	-	반기1회
토양	공사시	∘pH, Cd, Cu, As, Hg, Pb, Cr6+, Zn, Ni, F, 유기인, PCB, CN, 페놀, BTEX, TPH, TCE, PCE, 벤조피렌 (22항목)	환경영향평가 현황조사지점 (2지점)	토양오염공정 시험기준	분기 1회
		∘ Cr6+, Pb, BTEX, TPH (7항목)	폐유보관시설 (1지점)
	운영시	∘숨골 토양오염현황 조사 pH, Cd, Cu, As, Hg, Pb, Cr+6, Zn, Ni, F, 유기인, PCB, CN, 페놀, BTEX, TPH, TCE, PCE, (21항목)	인접 숨골 (1지점)	토양오염공정 시험기준	반기1회

분야	조사기간	조사항목	조사지점	조사방법	조사주기
지형지질	공사시	∘주요 절․성토지역의 사면처리 상태 ∘토사유출방지대책의 운영여부 ∘비옥토 수거 및 적치상태	사업지구내	현지조사	분기1회
		∘숨골 훼손여부 확인	인접 숨골
	운영시	∘숨골 훼손여부 확인	인접 숨골	현지조사	반기 1회
육상 동· 식물상	공사시	<식물상> ∘식물상 현황 및 영향조사 ∘식생 현황 및 변화조사 ∘생태계교란식물 현황 모니터링	사업지구 및 주변지역	현지조사 및 탐문조사	분기1회
		<동물상> ∘포유류 현황 및 영향조사 ∘조류 현황 및 영향조사 ∘양서·파충류 현황 및 영향조사 ∘육상곤충류 현황 및 영향조사
		<기타> ∘주요종(법적보호종)의 동태
	운영시	∘각 분류군 및 주요종의 동태	사업지구 및 주변지역	현지조사 및 탐문조사	반기1회
		∘생태계교란식물 현황 모니터링	사업지구
친환경적 자원순환	공사시	∘폐유 적정처리여부 ∘분뇨 처리현황 ∘임목폐기물 적정처리여부	사업지구 내	현지조사	분기 1회
	운영시	∘생활폐기물 처리현황 ∘음식물쓰레기 처리현황

분야별	조사기간	조 사 항 목	조사지점	조사방법	조사주기
소음· 진동	공사시	∘소음· 진동도 ∘저감대책 이행여부	환경영향평가 현황조사지점	소음·진동 공정시험방법	분기 1회
	운영시	∘소음현황도 - 항공소음영향 확인 ∘방음시설의 차음효과확인	102동 최고층 옥상 및 실내	공항 소음대책지역의 방음시설 설치기준	입주전 1회
			103동 최고층 옥상 및 실내
			204동 최고층 옥상 및 실내
			206동 최고층 옥상 및 실내
		∘소음현황도 - 항공소음영향 확인 ∘방음시설의 차음효과확인	사업지구 내부 (주민과 협의)	공항 소음대책지역의 방음시설 설치기준	주민요청시

Ⅳ. 기타사항 (관계법령에 의한 향후 조치사항)

<사업승인부서>

1. 환경영향평가법 제29조 규정에 의하여 협의내용을 지체 없이 사업시행자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하도록 하여야 함.

2. 환경영향평가법 제30조의 규정에 의하여 사업계획에 협의내용의 반영여부를 확인하여 사업계획을 승인하시기 바라며, 사업계획 승인내용(협의내용 반영 결과통보서)을 동법 시행규칙 별지 제4호 서식에 의하여 승인일로부터 30일이내에 협의부서에 통보하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 협의부서에 이의신청서를 제출하여야 함

4. 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경 승인하고자 할 경우에는 당해 승인이전에 협의부서와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 협의부서의 의견을 들어야 함.

5. 환경영향평가법 제39조의 규정에 의하여 협의내용의 이행여부를 확인하고 협의내용을 이행하지 아니한 때에는 그 이행을 위하여 필요한 조치를 명하여야 함.

< 사업시행자 >

1. 환경영향평가서는 환경영향평가법 시행규칙 제23조의2의 규정에 의하여 해당 사업 또는 시설의 준공된 후 10년 동안 보존하여야 함.

2. 환경영향평가 협의내용을 사업계획에 반영하고, 환경영향평가법 제35조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 반영된 협의내용을 이행하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일이내에 우리도에 조정 요청서류를 제출하여야 함.

4. 본 사업추진 중 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업 시행전에 우리도와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 우리도의 사전 검토를 받아야 함.

5. 환경영향평가법 제35조의 규정에 따라 공사현장의 주된 사무소에 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 그 기재사항을 기록․유지하여야 하며, 동법 시행규칙 제17조의 규정에 따라 협의내용 관리책임자를 지정하되 그 지정 또는 변경내용을 동법 시행규칙 제17조 별지 제6호 서식에 의하여 우리도에 통보하여야 함.

6. 본 사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하고자 하는 때에는 환경영향평가법 제37조의 규정에 의하여 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 우리도에 통보하여야 함.

7. 환경영향평가법 제36조제1항의 규정에 의하여 사후환경영향조사를 실시하고, 그 결과를 동법 시행규칙 제19조제2항 별지 제7호 서식에 의하여 조사기간이 끝난 날부터 60일내에 우리 도에 통보하여야 하며, 공사기간이 1년 이상인 경우 공사를 착공한 달을 포함하여 12개월(1년간)간 사후환경영향조사를 하고 조사기간이 끝난 달로부터 2개월 이내에 우리 도에 통보 하여야 함.