애월 국제문화복합단지 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 사업시행 전 주민의견 수렴 절차를 추가적으로 하는 것에 대하여 검토할 것.

○ 훼손수목 중 이식율을 30%이상으로 할 수 있도록 검토하고, 수목 훼손 예상지를 도면화하여 제시할 것.

○ 비산먼지 및 소음 방지를 위한 비산방진망(가설방음판 겸용) 설치 구간을 확장하는 방안을 검토할 것.

○ 공사 시 설치할 오수처리시설의 용량, 유지관리계획을 사업추진 전에 구체적으로 제시하고, 기술관리인을 두거나 전문업체에 위탁하여 관리하는 것을 검토할 것.

○ 운영 시 오수처리시설에 대한 체계적이며 구체적인 유지관리 계획을 수립하고, 부유물질(SS)에 대한 목표 수질기준을 제시할 것.

○ 토사유출량 산정 지점 중 사업부지 남측 도로변(C0)의 개발 중 토사유출량 저감을 위하여 추가적인 방안을 검토할 것.

○ 우수 유출을 줄이기 위한 구체적인 포장계획을 제시할 것.

○ 운영시 폐기물 배출장소 및 임시적치장 위치를 사업시행전에 지정하고, 배출장소는 침출수 유출을 차단할 수 있도록 시설하는 것을 검토할 것.

○ 오수(중수)처리시설 및 음식물 쓰레기 처리시설의 설치위치, 공법 검토, 운영․관리 계획 등을 구체적으로 제시할 것.

○ 지역 주민 채용 시 관리자 교육 등을 통해 양질의 일자리를 제공할 수 있도록 검토할 것.

○ 개인하수처리시설 관리․감독 부서에서는 수질TMS 실시간 원격 감시 시스템을 구축하고 행정처분 자료로 활용할 수 있도록 제도 마련을 검토할 것.

○ 지역경제 활성화를 위해서 지역업체 공사 참여(원도급 비율)를 확대할 것.

○ 사업자 및 승인부서는 평가서에 제시된 환경영향 저감방안 및 주민 설명회 시 제시된 주민의견, 환경영향평가심의위원회의 협의내용을 사업계획에 반영하여 이행될 수 있도록 조치하고, 협의부서에서는 그 이행상황을 지속적으로 관리해 나갈 것.