제주양돈농협 가축분뇨 공동자원화시설 증설사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

제주특별자치도

제주양돈농협 가축분뇨 공동자원화시설 증설사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

의안번호	161

제출년월일 :  2018. 10

제  출  자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

-  -

-  -

『제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법』제364조 및『환경영향평가법』제27조 및 제29조의 규정에 의하여 작성된 환경영향평가서 협의내용을『제주특별자치도 환경영향평가조례』제13조 제3항의 규정에 의거 제주특별자치도의회의 동의를 구하고자 함.

2. 주요내용

가. 사업개요

o 사 업 명 : 제주양돈농협 가축분뇨 공동자원화시설 증설사업

o 사 업 자 : 제주양돈축산업협동조합

o 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 730번지 일원

o 사업종류 : 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」제2조제8호에 따른 처리시설(자원화시설)

o 사업내용

∙사업면적 : 25,604㎡(기 허가구간 14,987㎡ + 금회 증설구간 10,617㎡)

∙시설규모 : 1일 318.2㎥(기존운영 118.2㎥ + 증설 200.0㎥)

o 사업기간 : 2018년〜2019년

나. 환경영향평가서 협의 추진사항

o 2017. 12. 21 : 환경영향평가 평가준비서 접수

o 2018. 01. 05 : 환경영향평가협의회 심의

o 2018. 04. 13 : 환경영향평가서(초안) 접수

o 2018. 04. 19〜05. 26: 환경영향평가서(초안) 주민공람

o 2018. 04. 27 : 주민설명회 개최(한림읍 상대리사무소)

o 2018. 08. 09 : 환경영향평가서(본안) 접수

o 2018. 09. 12 : 환경영향평가서(검토보완서) 접수

o 2018. 09. 21 : 환경영향평가심의위원회 개최(조건부동의)

3. 동의안 : 별 첨

4. 환경영향평가 실시근거

o「제주특별자치도 환경영향평가 조례」 제2조 관련 별표1의 규정에 의한 환경영향평가 대상사업(「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」제2조제8호에 따른 처리시설의 설치로서 처리용량이 1일 50킬로리터 이상인 것)에 해당되어 환경영향평가를 실시하게 됨.

제주양돈농협 가축분뇨공동자원화시설 증설사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

□ 총   괄

가. 본 협의내용 및 환경영향평가서·검토보완서·심의보완서(이하 “영향평가서”라 한다)에 제시된 환경영향 저감방안과 사후환경영향조사 계획을 적기에 이행하여야 함.

나. 사업시행 및 협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인‧허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함.

다. 영향평가서에 제시된 환경영향 저감방안과 본 협의내용은 공사시 및 운영시 환경에 미치는 악영향을 저감시키기 위한 것이므로 그 목적에 부합될 수 있도록 사업계획에 반영하여 적정한 시기에 이행되도록 조치함은 물론, 동 협의내용 이행완료시까지 지속적으로 유지․관리하여야 함.

라. 공사시행 및 운영시 환경영향평가 과정에서 예측하지 못한 상황이 발생 또는 예측의 부적정 등으로 사업지역 주변의 환경상태가 악화될 우려가 있는 경우에는 사전에 이에 대한 원인분석을 실시하고, 별도의 대책을 강구․시행하여 환경피해를 미연에 방지하여야 함.

마. 본 협의내용에 별도로 제시하지 않은 사항은 영향평가서에 제시한 저감방안대로 이행하여야 함.

Ⅰ. 협의내용

가. 동․식물상

○ 공사시 비산먼지 발생에 따른 주변지역의 식물상 피해를 줄 수 있으므로 주기적인 살수를 통해 비산먼지 발생을 억제하여야 함.

○ 생태교란식물(돼지풀) 등의 관리 및 제거는 사업자(제주양돈축산업협동조합)가 주체가 되어 공사시 및 운영시 사후환경영향조사 계획에 따라 주기적으로 제거(인력 제거 기준) 하여야 함

○ 야생동물들이 공사로 인하여 발생되는 소음 및 진동으로 인한 피해를 초래할 수 있으므로 공사차량에 대한 현장 내 이동시 속대제한(20㎞/h)을 실시하여 매연 및 차량에 의한 피해를 최소화하여야 함.

○ 공사시 및 운영시 멸종위기야생생물 등의 법정보호종의 서식 등이 관찰될 경우 서식지의 보존 및 서식환경 조성 등의 저감방안을 이행 하여야 함.

나. 대기질

○ 공사시 관련법에 따른 비산먼지 발생사업 신고를 실시하고 신고내용에 따른 비산먼지 발생억제 시설을 설치하여야 함.

○ 공사시 비산먼지 피해를 최소화하기 위해 주기적인 살수차량을 운행 하여야 함.

○ 공사시 강풍에 의한 일시적인 비산먼지 확산을 방지하기 위해 사업지구 남쪽 경계지역에 비산방진망(가설방음판 연계)을 설치하여야 함.

○ 공사차량에 의한 비산먼지 발생을 억제하기 위해 세륜·세차시설을 공사차량 입구 지역에 설치·운영 하여야 함.

○ 공사장내에서의 차량속도는 20㎞/hr 이하로 제한하고, 차량에 토량 적재함 상단에 덮개를 설치하여 운행 하여야 함.

다. 악취

○ 액비화시설 악취 저감을 위해 세정식 악취저감시설 3개소(1개소 신설, 2개소 기존 보완)을 설치하여야 함

○ 액비화 시설의 관리는 주기적으로 이행하고 바이오필터(우드 Media)는 년별로 정상기능을 확인하고 필요시 교체하여 관리하여야 함

○ 퇴비화시설 악취 저감을 위해 완전 밀폐형 수평원통형발효조를 설치하여 악취물질의 확산을 방지하여 악취발생을 최소화하여야 함

○ 기계교반 발효조는 완전 밀폐하여 악취를 포집하여 악취발생을 최소화 하여야 함

○ 가축분뇨 운반차량의 원수 투입 및 액비 반출시 전용 이송관을 설치 하여 원수 및 액비의 외부 반출이 없도록 하여야 함

○ 액비의 살포는 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 시행규칙, 2016.06, 환경부」[별표5]의 “액비의 살포기준”에 의거하여 액비살포를 실시하여야 함

○ 운영시 기기고장이나 긴급사항 발생시 처리시설내 소취제를 비치하여 민원발생이 없도록 할 계획이며, 소취제는 중화작용 소취제 등을 비치하여야 함

○ 악취로 인한 민원 발생시 가축분뇨공동자원화시설 관리 행정기관에 민원 발생여부를 통보 하고 액비생산 시설의 정상 운영사항, 악취저감시설의 정상가동 사항 등을 행정기관 감독 하에 점검하여 시설의 정상운영을 관리토록 하며 민원인들과의 적극적인 협의를 통해 추가적인 악취저감방안(민원발생 지점 악취 모니터링 실시, 운송차량 세척(주 1회 이상), 사업지구 주변지역(운송차량 주 진·출입지역) 물 세척 등을 이행하여 민원이 발생하지 않도록 관리하여야 함

라. 수질

○ 공사시 우수유출이 많이 발생하는 다우기에는 토공 및 지표의 노출이 다량 발생하는 절·성토 공정은 지양하고, 강우시에는 공사를 중지하여 토사유출에 따른 영향을 최소화 하여야 함.

○ 공사시 및 운영시 우수 및 토사유출 저감을 위하여 임시침사지 및 가배수로를 설치하여야 함.

○ 상수공급은 현재 설치되어 있는 상수관로(사업지구 인근 누운오름로에서 분기)를 이용하여야 함

○ 생활오수는 개인하수처리시설 운영으로 인한 방류수(처리수)가 사업지구 주변지역 토양 및 지하수의 오염원이 되지 않도록 생활오수를 자원화시설로 최종 연계처리하여야 함

○ 액비는 가축분뇨발효 액비 품질기준 「농촌진흥청 고시 2014-13호][별표 3]에 제시된 부산물비료(가축분뇨발효액)공정규격 이하로 생산로 생산하고 주기적으로 비료품질 검사를 실시하여야 함

마. 토지이용

○ 액비살포지의 확보를 위해 제주 지역 체육시설(골프장 등) 조경지 및 잔디 관리지에 대한 추가적인 액비살포지 확보 방안을 마련하여 함

○ 사업지구 경계부는 차폐수목(편백나무 등)을 이용하여 차폐화 하고 사업지구 내부는 방향수종(치자나무, 허브형 식물)를 식재하는 등의 녹화·조경계획을 이행하여야 함

바. 토양

○ 공사장비 등에서 발생하는 폐유(장비오일)에 따른 토양오염을 방지하기 위해 장비오일 교환 등은 각 공사장비별 정비업체를 이용하여 사업지구내에서 장비 교환 등의 작업을 방지하여야 함.

○ 불가피 하게 발생되는 폐유 등은 사업지구 현장 내 폐유저장시설을 설치하여 관계법에 따라 저장한 후 전량 전문처리업체에 위탁 처리하여야 함.

○ 자원화시설내 가축분뇨 관리는 사업지구 외부로 가축분뇨가 유출되지 않도록 지하식 구조물에서 처리토록 하고, 사업지구 내·외부로의 가축분뇨 운반은 밀폐형 탱크로리 탑차를 이용하여 가축분뇨의 유출위험을 최소화하여 함

○ 액비화시설은 액체방수 1종 보호몰탈마감을 사용하여 사업지구 외부로 가축분뇨가 유출되지 않도록 하여야 함

사. 지형․지질

○ 공사시 발생하는 사토는 사업지구 내 임시적치장을 확보하여 적치하고 적치시 토사 유실을 방지하기 위해 덮개시설(방지포 등)을 설치하여야함.

○ 발생사면의 안정성이 확보되지 않는 구역에는 구조물에 의한 보호공(전석설치, 옹벽설치)을 이행하여야 함

아. 친환경적 자원순환

○ 공사시 발생하는 생활폐기물은 분리수거함을 설치하여 가연성, 불연성, 재활용 폐기물로 구분하여 수거하되, 관련 규정에 따라 적법하게 처리하여야 함.

○ 공사시 장비운영 등에 따른 폐유발생은 원칙적으로 없도록 하고 불가피 하게 발생하는 폐유는 공사현장에 폐유저장시설을 설치하여 일정기간 보관 후 전문처리업체에 위탁 처리하여야 함.

○ 공사시 발생하는 건설폐기물은 전문처리(중간·최종처리)업체에 전량 위탁처리 하여야 함.

○ 생활폐기물은 분리수거함을 설치하여 성상별로 분리한 후, 재활용이 불가능한 쓰레기는 종량제 봉투를 이용하여 제주특별자치도 폐기물관리조례에 따라 적법하게 처리하여야 함

○ 분뇨는 생활오수와 함께 자원화시설로 최종 연계처리하여야 함

자. 소음⋅진동

○「건설현장 환경관리 업무편람」및「건설공사장 소음관리요령」에 준하여 공사를 시행하여 인근 주민 및 주변 환경의 피해를 최소화하여야 함.

○「소음·진동관리법」에 따른 특정공사의 사전신고를 이행하여야 함

○「방음시설의 성능 및 설치기준」에 적합하게 사업지구 남쪽 경계부에 가설방음판(비산방진망과 연계)하여 공사 시행 전 설치하여야 함

○ 공사시 건설장비의 운영에 따른 예상치 못한 소음피해를 최소화하기 위한 추가 대책으로 이동식 에어방음벽 설치 및 이동식방음판 설치하여야 함

차. 경관

○ 사업지구의 경관변화를 최소화 하기 위해 사업지구 경계지역에는 차폐 수림대를 조성하여야 함.

Ⅱ. 환경영향평가서에 제시된 주요 환경영향 저감대책

가. 동․식물상(평가서 231~234쪽)

○ 비산먼지 발생 억제를 위한 주기적인 살수 실시

○ 생태계교란식물(돼지풀)은 사후환경영향조사 계획에 따라 주기적으로 제거

○ 공사차량에 대한 현장 내 이동시 속대제한(20㎞/hr)

○ 멸종위기야생생물 등의 법정보호종의 서식 등이 관찰될 경우 서식지의 보존 및 서식환경 조성 등의 저감방안을 이행

나. 대기질 (평가서 273~277쪽, 검토보완서 37~41쪽)

○ 비산먼지발생사업신고

○ 주기적인 살수차량 운행(기상여건 고려, 1일 2회 이상)

○ 남쪽경계부 비산방진망 설치(가설방음판 상단 1.0M) L=180m

○ 세륜·세차시설 설치(1개소, 공사차량 진·출입 구간)

○ 공사장 내 차량속도를 20㎞/hr이하로 제한 및 적재함 덮개 설치

○ 토사 야적시 덮개 설치

다. 악취 (평가서 302~320쪽, 검토보완서 42~52쪽)

○ 액비시설은 지하매설로 완전 밀폐 하여야 함

○ 가축분뇨 투입 시설에 자동스크린 도어를 설치하여야 함

○ 퇴비화 시설 악취저감방안

- 완전 밀폐형 수평원통형 발효조를 설치하여 악취물질 확산을 방지

- 기계교반 발효조는 밀폐형식 으로 완전 밀폐

○ 액비화 시설 악취저감방안

- 세정식 악취저감시설 설치(증설 부지 V=12,000㎥/일 1기, 기존 부지 V=500㎥/일 2기(기존 시설 보완))

- 액비화 시설은 3단계 처리과정(1차 액비세정, 2차 바이오필터 처리, 3차 오존수 살수)을 포함하고 악취저감시설에서 살수되어 오염된 액비를 재순환 하여 2차 오염 우려가 없는 친환경적인 처리시설 설치

- 바이오필터(2차 처리시설)는 주기적(매년)으로 보완 및 교체하여 사용

○ 기타 악취저감방안

- 가축분뇨 수거차량은 밀폐화 하고 수거차량의 차량 동선은 가급적 지역마을을 우회하는 노선을 선택

- 가축분뇨 운반차량의 원수 투입 및 액비 반출시 전용 이송관을 설치

- 액비의 살포는 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 시행규칙, 2016.06, 환경부」[별표5]의 “액비의 살포기준”에 의거하여 액비살포를 실시

- 공장내 중화작용 소취제 등을 비치

라. 수질(평가서 348~354쪽, 검토보완서 54~66쪽)

○ 공사시 임시침사지 2개소(V1 : 136.3㎥, V2 : 128.9㎥) 및 가배수로 설치

○ 공사현장내 현장사무실 설치는 지양하고 기존 시설이용

○ 공사현장내 이동식 간이화장실 설치 및 전량 위탁처리

○ 상수공급은 현재 설치되어 있는 상수관로 이용

○ 생활오수는 자원화시설로 최종 연계처리

○ 액비는 가축분뇨발효 액비 품질기준 「농촌진흥청 고시 2014-13호][별표 3]에 제시된 부산물비료(가축분뇨발효액)공정규격 이하로 생산로 생산하고 주기적으로 비료품질 검사를 실시

○ 액비를 살포하는 인근지역에 대한 항생제 모니터링 실시

마. 토지이용(평가서 380~388쪽, 검토보완서 67쪽)

○ 액비살포지 추가확보 방안을 이행(골프장 시설 확보 방안)

○ 조경계획 수립

- 사업지구 경계 : 아왜나무 및 편백나무 등의 교목을 이용하여 차폐

- 사업지구 내부 : 목서, 차지나무, 허브계열(로즈마리 등)등의 방향수종을 식재

바. 토양(평가서 398~399쪽)

○ 공사장비는 각 정비업소에서 오일교환 등을 이행 하여 사업장 내에서 폐유류 및 오일 등의 오염원 발생 금지

○ 현장 내 폐유저장시설을 설치하여 불가피 하게 발생하는 폐유 및 지정폐기물을 보관한 후 처리 적정 처리

○ 액비화시설(지하부)에는 액체방수 1종 보호모탈마감 처리 및 기타 방수처리를 이행

사. 지형·지질(평가서 427쪽)

○ 발생사토는 임시적치장을 확보하고 토사 유실 방지 시설 설치

아. 친환경적자원순환(평가서 458쪽, 검토보완서 68쪽)

○ 공사시 건설폐기물, 사업장폐기물, 폐석면, 지정폐기물 등은 전량 전문처리업체에 위탁처리(자가처리 금지)

○ 생활폐기물은 분리수거함을 설치하여 성상별로 분리한 후, 재활용이 불가능한 쓰레기는 종량제 봉투를 이용하여 제주특별자치도 폐기물관리조례에 따라 적법하게 처리

○ 분뇨는 생활오수와 함께 자원화시설로 최종 연계처리

자. 소음·진동(평가서 474~478쪽)

○ 특정공사의 사전신고 준수

○ 건설공사장 소음관리요령의 준수

○ 남쪽 경계지역 가설방음판 설치(비산방진망 1.0M 연계) H=2m, L=180m

○ 브레이커 이용 등의 순간적인 소음 피해 저감을 위해 이동식 에어방음벽 및 이동식 방음판 추가 설치

○ 소음 민원 발생시 민원인 및 관계자 와 협의 후 적정 저감방안 수립

차. 경관(평가서 506쪽

○ 사업지구 내 차폐수목 및 방향수종 식재

○ 조경계획 수립

- 사업지구 경계 : 아왜나무 및 편백나무 등의 교목을 이용하여 차폐

- 사업지구 내부 : 목서, 차지나무, 허브계열(로즈마리 등)등의 방향수종을 식재

Ⅲ. 사후환경영향조사계획

(평가서 573~577쪽, 검토보완서 53~54쪽)

가. 환경영향평가서에 제시된 사후환경영향조사계획과 저감방안 및 우리 도에서 제시된 협의내용을 포함하여 「종합적인 사후환경영향조사계획」을 수립․시행하여야 함.

나. 사후환경영향조사

1. 조사주체 : 제주양돈축산업협동조합

2. 조사기간 : 사업착공시(공사시)～운영시1년

3. 조사항목․지점․주기

구 분	조사시기	조사항목	조사지역	조사방법	조사주기
동·식물상	공사시	∙ 동ㆍ식물의 분포 및 서식현황 ∙ 법정보호종의 출현여부 ∙ 생태계 교란야생식물 모니터링	사업지구 및 주변지역	현장조사	분기 1회
	운영시	∙ 동ㆍ식물의 분포 및 서식현황 ∙ 법정보호종의 출현여부 ∙ 식재계획 이행여부 ∙ 생태계 교란야생식물 모니터링	사업지구 및 주변지역	현장조사	반기 1회
대기질	공사시	∙ 대기질 현황 조사 PM10, NO2 (2개 항목)	현황조사지점 (2개 지점)	대기오염공정 시험기준	분기1회
		∙ 저감시설 적정 운영 여부 - 세륜·세차시설 운영 여부 - 살수차 운영 등	사업지구내	현장조사
악취	운영시	∙ 악취 조사 - 복합악취, 암모니아, 황화수소, 아세트알데히드, 스타이렌	현황조사지점 (4개 지점) (O-1~O-4)	악취공정 시험기준	12월	-	-
					1월	-	-
					2월	○	야간
					3월	○	주간
					4월	○	야간
					5월	○	주간
					6월	○	야간
					7월	○	주간
					8월	○	야간
					9월	○	주간
					10월	○	야간
					11월	-	-
		∙ 저감시설 적정 운영 여부 ∙ 악취 민원 발생 여부 및 처리 여부 ∙ 현장내 청결여부(청소 등) ∙ 분뇨 및 액비 운송차량 소독 여부 ∙ 현장 내 비상소취제 보관 여부	사업지구내	현지조사	분기 1회

구 분	조사시기	조사항목	조사지역	조사방법	조사주기
수질	공사시	∙ 임시침사지 및 가배수로 설치, 적정운영 여부	사업지구내	현장조사	분기 1회
		∙ 공사인부에 의한 분뇨 발생 여부 및 적정처리 여부	사업지구내	현장조사
		∙ 사업지구 내 청결사항 확인	사업지구내	현장조사
	운영시	∙ 지하수질 분석 - 지하수의 수질기준 (농·어업용수 14개 항목+ 항생제 1개 항목 총 15개항목)	액비살포지역 500m 이내 지하수관정 (1지점)	먹는물공정 시험방법	분기 1회
		∙ 지하수질 분석 - 지하수의 수질기준 (농·어업용수 14개 항목+ 항생제 1개 항목 총 15개항목)	골프장 시설 액비살포지 내 지하수관정 (1지점)	먹는물공정 시험방법
		∙ 가축분뇨 폐수 발생 여부	사업지구내	현장조사
		∙ 사업지구 내 청결사항 확인	사업지구내	현장조사
토양	공사시	∙ 가축분뇨 처리시설 인근 토양 (토양오염우려기준 항목)	현황조사지점 (2개 지점)	토양오염공정 시험기준	분기1회
친환경적 자원순환	공사시	∙ 각종 폐기물 관련 인ㆍ허가 사항 ∙ 생활폐기물 분리수거함 설치 및 처리 여부 ∙ 건설폐기물 적정처리 여부	사업지구 내	현장조사	분기1회
	운영시	∙ 생활폐기물 적정처리 여부 ∙ 음식물쓰레기 발생 및 적정처리 여부 ∙ 액비살포지 적정규모 확보여부	사업지구내	현장조사	반기 1회
소음· 진동	공사시	∙ 주간 소음ㆍ진동 현황 조사	현황조사지점 (2개 지점)	소음·진동 공정시험기준	분기1회
		∙ 특정공사의 사전신고 준수여부 ∙ 건설공사장 소음관리요령의 준수 여부	사업지구 및 주변지역	현장조사

Ⅳ. 기타사항 (관계법령에 의한 향후 조치사항)

<사업승인부서>

1. 환경영향평가법 제29조 규정에 의하여 협의내용을 지체 없이 사업시행자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하도록 하여야 함.

2. 환경영향평가법 제30조의 규정에 의하여 사업계획에 협의내용의 반영여부를 확인하여 사업계획을 승인하시기 바라며, 사업계획 승인내용(협의내용 반영 결과통보서)을 동법 시행규칙 별지 제4호 서식에 의하여 승인일로부터 30일 이내에 협의부서에 통보하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 협의부서에 이의신청서를 제출하여야 함

4. 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경 승인하고자 할 경우에는 당해 승인이전에 협의부서와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 협의부서의 의견을 들어야 함.

5. 환경영향평가법 제39조의 규정에 의하여 협의내용의 이행여부를 확인하고 협의내용을 이행하지 아니한 때에는 그 이행을 위하여 필요한 조치를 명하여야 함.

< 사업시행자 >

1. 환경영향평가서는 환경영향평가법 시행규칙 제23조의 2 규정에 의하여 해당 사업 또는 시설의 준공된 후 10년 동안 보존하여야 함.

2. 환경영향평가 협의내용을 사업계획에 반영하고, 환경영향평가법 제35조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 반영된 협의내용을 이행하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 우리도에 이의신청서를 제출하여야 함.

4. 본 사업추진 중 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업 시행 전에 우리도와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 우리도의 사전 검토를 받아야 함.

5. 환경영향평가법 제35조의 규정에 따라 공사현장의 주된 사무소에 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 그 기재사항을 기록․유지하여야 하며, 동법 시행규칙 제17조의 규정에 따라 협의내용 관리책임자를 지정하되 그 지정 또는 변경내용을 동법 시행규칙 제17조 별지 제6호 서식에 의하여 우리도에 통보하여야 함.

6. 본 사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하고자 하는 때에는 환경영향평가법 제37조의 규정에 의하여 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 우리도에 통보하여야 함.

7. 환경영향평가법 제36조제1항의 규정에 의하여 사후환경영향조사를 실시하고, 그 결과를 동법 시행규칙 제19조제2항 별지 제7호 서식에 의하여 조사기간이 끝난 날부터 60일내에 우리 도에 통보하여야 하며, 공사기간이 1년 이상인 경우 공사를 착공한 달을 포함하여 12개월(1년간)간 사후환경영향조사를 하고 조사기간이 끝난 달로부터 2개월 이내에 우리 도에 통보 하여야 함