제주양돈농협 가축분뇨 공동자원화시설 증설사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 비산먼지 및 소음 방지를 위한 비산방진망(가설방음판 겸용) 설치 구간을 확장하는 방안을 검토할 것.

○ 공사 중 비산먼지 확산 방지를 위해 기존 진․출입로에 세륜세차시설(측면살수시설)을 설치하고 공사를 진행할 것.

○ 지정악취물질 22개 항목에 대하여 사후영향조사 계획에 포함시키고, 하절기(6월~9월)에는 악취 조사를 주․야간 모두 실시하도록 검토할 것.

○ 투입실에 자동스크린도어 외에 에어커튼 등 추가적인 악취 방시 시설을 계획할 것.

○ 공사 시 및 운영 시 발생하는 오수와 분뇨는 기존(또는 증설) 가축분뇨 자원화시설로 유입하여 병합처리하도록 할 것.

○ 오․폐수 발생량 및 용수 사용량 산정을 위한 원단위와 오수전환율을 임의로 변경(승인)하지 않을 것.

○ 사업 시행 전 진입로 포장을 검토할 것.

○ 가축분뇨 처리를 위해 에너지화 사업 등을 추진할 수 있도록 검토하고, 추진계획을 도의회(상임위원회)에 보고할 것.

○ 사업자 및 승인부서는 평가서에 제시된 환경영향 저감방안 및 주민 설명회 시 제시된 주민의견, 환경영향평가심의위원회의 협의내용을 사업계획에 반영하여 이행될 수 있도록 조치하고, 협의부서에서는 그 이행상황을 지속적으로 관리해 나갈 것.