제주시 도련일동 1858번지 일원 공동주택 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

의안번호	1436

제출년월일 : 2020. 09

제  출  자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

『제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법』 제364조 및 『환경영향평가법』 제27조 및 제29조의 규정에 의하여 작성된 환경영향평가서 협의내용을 『제주특별자치도 환경영향평가조례』 제13조 제3항의 규정에 의거 제주특별자치도의회의 동의를 구하고자 함.

2. 주요내용

가. 사업개요

o 사 업 명 : 제주시 도련일동 1858번지 일원 공동주택 조성사업

o 사 업 자 : 제주삼화지역주택조합

o 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 도련일동 1858번지 일원

o 사업내용

∙ 사업면적 : 21,346㎡(자연녹지지역)

∙ 건축연면적 : 지상 11.953.18㎡, 지하 356.33㎡

∙ 건축규모 : 지하1층 ~ 지상 4층(높이 15.2m)

o 사업기간 : 2021년〜2022년(착공 후 14개월)

o 사업비 : 약 487억원

나. 환경영향평가서 협의 추진사항

o 2019. 05. 24 : 환경영향평가협의회 개최

o 2020. 06. 02 : 환경영향평가서(약식) 접수

o 2020. 06. 02 ~ 2020. 06. 22 : 환경영향평가서(약식) 주민공람

o 2020. 07. 11 : 주민설명회 개최(도련일동 마을회관)

o 2020. 08. 07 : 환경영향평가서(검토보완서) 접수

o 2020. 08. 14 : 환경영향평가심의위원회 개최(조건부동의)

3. 동의안 : 별 첨

4. 환경영향평가 실시근거

o 「제주특별자치도 환경영향평가 조례」 제2조 관련 별표1의 규정에 의한 환경영향평가 대상사업(「도시계획구역안의 녹지지역(관광지·관광단지 제외) 및 도시계획구역외의 지역에 설치하는 건축물로서 연면적 1만 제곱미터 이상인 것)에 해당되어 환경영향평가를 실시하게 됨.

제주시 도련일동 1858번지 일원 공동주택 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

□ 총   괄

가. 본 협의내용 및 환경영향평가서·검토보완서·심의보완서(이하 “영향평가서”라 한다)에 제시된 환경영향 저감방안과 사후환경영향조사 계획을 적기에 이행하여야 함.

나. 사업시행 및 협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인‧허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함.

다. 영향평가서에 제시된 환경영향 저감방안과 본 협의내용은 공사시 및 운영시 환경에 미치는 악영향을 저감시키기 위한 것이므로 그 목적에 부합될 수 있도록 사업계획에 반영하여 적정한 시기에 이행되도록 조치함은 물론, 동 협의내용 이행완료시까지 지속적으로 유지․관리하여야 함.

라. 공사시행 및 운영시 환경영향평가 과정에서 예측하지 못한 상황이 발생 또는 예측의 부적정 등으로 사업지역 주변의 환경상태가 악화될 우려가 있는 경우에는 사전에 이에 대한 원인분석을 실시하고, 별도의 대책을 강구․시행하여 환경피해를 미연에 방지하여야 함.

마. 본 협의내용에 별도로 제시하지 않은 사항은 영향평가서에 제시한 저감방안대로 이행하여야 함.

Ⅰ. 협의내용

가. 동․식물상

○ 공사시 비산먼지 발생에 따른 주변지역 피해를 줄 수 있으므로 주기적인 살수, 세륜·세차시설 설치하여 비산먼지 발생을 억제하여야 함.

○ 토사출하 차량은 덮개를 사용하고, 사업지구 및 진입도로의 차량 이동시에는 저속운행을 준수하여야 함.

○ 생태계교란식물(서양금혼초, 환삼덩굴)의 관리 및 제거는 「생태계교란 생물, 2012, 환경부･국립환경과학원」 에 제시된 관리방법·관리시기에 따라 주기적으로 제거·관리하여야 함.

○ 공사시 및 운영시 멸종위기야생생물 등의 법정보호종의 서식 등이 관찰될 경우 서식지의 보존 및 서식환경 조성 등의 저감방안을 이행하여야 함.

나. 대기질

○ 토목공사가 시행되기 전에 우선적으로 공사차량의 진출입도로에 대한 노면 포장을 실시하여 공사차량에 의한 비산먼지 배출을 최소화하여야 함.

○ 공사차량에 의한 비산먼지 발생을 억제하기 위해 세륜·세차시설을 공사차량 입구 지역에 설치·운영하여야 함.

○ 공사시 비산먼지의 발생으로 인한 사업지구 인근지역의 영향을 최소화하기 위하여 가설 방진망(가설방음판넬 연계)을 설치하여야 함.

○ 공사시 비산먼지 피해를 최소화하기 위해 주기적인 살수차량을 운행 하여야 함.

○ 공사장 내에 토사적치시 방진덮개를 설치하여 주변지역으로의 영향을 최소화하여야 함.

○ 공사장내에서의 차량속도는 20㎞/hr 이하로 제한하고, 차량에 토량 적재함 상단에 덮개를 설치하여 운행 하여야 함.

○ 환경 관리인의 배치하여 세륜·세차시설의 적정 가동, 토사 적재차량의 방진덮개 사용, 사업지구 진입로 비산먼지 발생 등 저감방안 관리하여야 함.

다. 수질

○ 공사시 우수 및 토사유출 저감을 위하여 가배수로, 침사지겸 저류지를 설치하여야 함.

○ 현장사무소 가설건축물 허가시 발생오수는 공공하수도로 연결하여 처리하고, 현장 내 작업인부에 의해 발생되는 분뇨는 공사지역에 이동식화장실을 설치하여 전량 위탁처리하고, 공사인부 식사는 인근 지역 식당을 이용하여야 함.

○ 사업지구의 개발사업시에는 불투수지역을 최소화 할 수 있도록 보행자도로 투수블럭포장, 장애인용 주차공간을 제외한 지상부 주차장 잔디블럭포장을 하여야 함.

○ 운영시 홍수유출 저감시설로 영구저류조(지하저류조)를 설치하여야 함.

○ 운영시 생활용수 공급은 삼양배수지 급수분구로 대상지 북측 연삼로에 기 매설되어있는 기존상수관에서 인입하여 각 동 지하에 설치된 저수조(물탱크)를 통하여 공급하여야 함.

○ 운영시 오수 처리는 부지내 차집후 사업지구 북측 연삼로에 매설되있는 기존 오수관로로 연결하여 공공하수처리시설로 연계처리하여야 함.

○ 운영시 사업지구 내 빗물이용시설을 설치하여 조경 및 청소용수 등으로 활용하여야 함.

라. 토지이용

○ 생태면적률의 적용을「제주특별자치도 도시계획 조례」제25조 제1항에 의하여 사업지구의 생태면적률은 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 건축물의 건축을 위한 개발행위 중 3. 그 밖의 지역으로 30% 이상 생태면적률 확보하여야 함.

○ 사업시행으로 인한 불투수면 증가롤 최소화하기 위하여 보행자도로를 투수블럭, 장애인용 주차공간을 제외한 지상부 주차장을 잔디블럭으로 포장하여 침투율을 증가시킬 수 있도록 하여야 함.

○ 수목 식재계획시 되도록 향토수종을 채택하여야 함.

마. 토양

○ 공사인부에 의해 발생하는 분뇨는 현재 사용하고 있는 화장실 및 현장내 이동식화장실을 설치하여 정기적으로 수거, 위탁처리를 통해 최종적으로 위생처리장으로 이송･처리하여야 함.

○ 공사시 투입되는 공사장비와 차량의 정비 및 오일교환은 원칙적으로 정비업소를 이용하고, 불가피하게 현장 정비시 폐유 및 유분이 함유된 폐기물은 폐유임시저장소에 보관하며, 지정폐기물 전문처리업체에 위탁처리 하여야 함.

바. 지형․지질

○ 절·성토 비탈면은 식생에 의한 비탈면 녹화를 실시하고, 토사노출면은 거적 또는 비닐 등으로 덮어 강우시 토사유출을 최소화하여야 함.

○ 공사중 가배수로 및 임시침사지를 설치하여 강우시 우수 및 토사유출에 대비하여야 함.

○ 사업부지내 성토사면의 경우 대부분 옹벽설치(L형 옹벽)를 계획하였고 절토사면의 경우 전석쌓기 공법을 적용하여야 함.

○ 공사시 발생 사토는 토석정보공유시스템을 활용하여 주변지역 공사현장에 쌓기 재료로 최대한 공급하거나 주변 공사현장과 연계가 어려울 경우 인근농경지 제공, 석산 또는 골재채취장 복구토 등으로 활용하도록 하여야 함.

사. 친환경적 자원순환

○ 공사시 생활폐기물은 일정장소에 분리수거함을 설치하여 주기적으로 수거처리하거나 규격봉투에 담아 묶은 후 지정된 장소 또는 용기에 배출하여야 함.

○ 공사인부에 의해 발생하는 분뇨는 공사현장 내에 이동식화장실을 설치하여 수거 후 주기적으로 전문 위생처리업체에 위탁처리하여야 함.

○ 공사시 장비운영 등에 따른 폐유발생은 원칙적으로 없도록 하고 불가피 하게 발생하는 폐유는 공사현장에 폐유저장시설을 설치하여 일정기간 보관 후 전문처리업체에 위탁 처리하여야 함.

○ 공사시 건설폐기물, 사업장폐기물, 지정폐기물, 임목폐기물 등은 전량 전문처리업체에 위탁처리 하여야 함.

○ 운영시 생활폐기물은 가연성, 불연성, 재활용품, 음식물 쓰레기 등으로 분리수거함을 설치하여 분리수거하고, 성상별로 제주시 폐기물처리계획에 따라 처리하여야 함.

- 단지 중앙부에 재활용 도움센터를 설치하여 보다 체계적이고 합리적으로 관리

아. 소음⋅진동

○ 「소음·진동관리법」에 따른 특정공사의 사전신고를 이행하여야 함.

○ 「건설현장 환경관리 업무편람」및「건설공사장 소음관리요령」에 준하여 공사를 시행하여 인근 주민 및 주변 환경의 피해를 최소화하여야 함.

○ 「방음시설의 성능 및 설치기준」에 적합하게 사업지구 경계부에 가설방음판(비산방진망과 연계)하여 공사 시행 전 설치하여야 함.

○ 공사 중 추가적인 소음 저감 방안으로 이동식 방음벽 및 에어방음벽 등을 추가적으로 설치하여야 함.

○ 소음으로 인한 민원이 발생할 경우 주민의견을 반영한 소음저감대책을 강구하여 공사로 인한 주민피해가 최소화 되도록 하여야 함.

자. 경관

○ 조경계획은 건축물과 주변경관과 조화될 수 있도록 식재계획을 수립하여야 함.

Ⅱ. 환경영향평가서에 제시된 주요 환경영향 저감대책

가. 동․식물상(평가서 145~148, 185~187쪽, 검토보완서 47~53쪽)

○ 공사시 비산먼지 발생를 위해 주기적인 살수, 세륜·세차시설 설치

○ 공사차량은 차량 덮개를 사용하고, 사업지구 및 진입도로의 차량 이동시 저속운행 준수

○ 생태계교란식물(서양금혼초, 환삼덩굴)의 관리 및 제거는「생태계교란 생물, 2012, 환경부･국립환경과학원」에 제시된 관리방법·관리시기에 따라 주기적으로 제거

○ 공사시 및 운영시 멸종위기야생생물 등의 법정보호종의 서식 등이 관찰될 경우 서식지의 보존 및 서식환경 조성 등의 저감방안 이행

나. 대기질 (평가서 250~257쪽, 검토보완서 54~56쪽)

○ 공사시행전 공사차량의 진출입도로에 대한 노면 포장 실시

○ 세륜·세차시설 설치(1개소, 공사차량 진·출입 구간)

○ 경계부 비산방진망 설치(가설방음판넬 3m+가설방진망 1m, 연장 850m)

○ 주기적인 살수차량 운행(1일 4회 이상)

○ 공사장 내 토사적치시 방진덮개를 설치

○ 사업지구 진･출입로에 환경관리인을 배치

○ 공사장 내 차량속도를 20㎞/hr이하로 제한 및 적재함 덮개 설치

○ 사업지구 진·출입부에 환경관리인을 배치(세륜·세차시설 적정 가동, 토사 적재차량 방진덮개 사용, 사업지구 진입로 비산먼지 발생 등)하여 저감방안 관리

다. 수질(평가서 300~309쪽, 검토보완서 57~58쪽, 61~68쪽, 심의보완서 11~13쪽)

○ 공사시 침사지겸 저류지 2개소(A 214㎥, B 1,478㎥) 및 가배수로 설치(총연장 428m)

○ 공사시 발생오수는 현장사무소 가설건축물 허가시 공공하수도로 연결 처리

○ 공사시 작업인부에 의해 발생되는 분뇨는 현장 내 이동식화장실을 설치하여 전량 위탁처리하고, 공사인부의 식사는 인근 지역 식당을 이용

○ 사업지구의 개발사업시에는 불투수지역을 최소화 할 수 있도록 보행자도로 투수블럭포장, 장애인용 주차공간을 제외한 지상부 주차장 잔디블럭포장

○ 운영시 홍수유출 저감시설 영구저류지 1개소(지하저류조 용량 1,350㎥) 설치

○ 운영시 생활용수 공급은 대상지 북측 연삼로에 기 매설되어있는 기존상수관에서 인입하여 각 동 지하에 설치된 저수조(물탱크)를 통하여 공급

○ 운영시 오수 처리는 부지내 차집후 사업지구 북측 연삼로에 매설되있는 기존 오수관로로 연결하여 공공하수처리시설로 연계처리

○ 운영시 사업지구 내 빗물이용시설(용량 100㎥)을 설치하여 조경 및 청소용수 등으로 활용하여야 함.

라. 토지이용(평가서 376~384쪽, 검토보완서 59~62쪽, 74~76쪽, 심의보완서 14~15쪽, 19쪽)

○ 생태면적률 30% 이상 확보

○ 투수성 포장재 사용

- 보행자도로 : 투수블럭포장

- 장애인용 주차공간 제외한 주차장 : 잔디블럭포장

○ 조경계획 수립

- 교목 : 동백나무, 왕벗나무, 산딸나무, 느티나무 등 659주

- 관목 : 꽃댕강나무, 꽝꽝나무, 사철나무 등 3,540주

마. 토양(평가서 394~395쪽, 검토보완서 63~64쪽)

○ 공사인부에 의해 발생하는 분뇨는 정기적으로 수거, 위탁처리

○ 현장 내 폐유저장시설을 설치하여 불가피하게 발생하는 폐유 및 지정폐기물을 보관한 후 처리 적정 처리

바. 지형·지질(평가서 420~424쪽, 검토보완서 65~67쪽, 심의보완서 16~17쪽)

○ 비탈면 표준경사(건설공사 비탈면 설계기준) 적용

○ 절·성토 비탈면은 식생에 의한 비탈면 녹화를 실시, 토사노출면은 거적 또는 비닐 등으로 덮어 강우시 토사유출을 최소화

○ 공사시 침사지겸 저류지 2개소(A 214㎥, B 1,478㎥) 및 가배수로 설치(총연장 428m)하여 강우시 우수 및 토사유출에 대비

○ 사업부지내 성토사면의 경우 대부분 옹벽설치(L형 옹벽)를 계획하였고 절토사면의 경우 전석쌓기 공법을 적용하여야 함.

○ 공사시 발생 사토는 토석정보공유시스템을 활용하여 주변지역 공사현장에 쌓기 재료로 최대한 공급하거나 주변 공사현장과 연계가 어려울 경우 인근농경지 제공, 석산 또는 골재채취장 복구토 등으로 활용

사. 친환경적자원순환(평가서 445~448쪽, 검토보완서 68쪽, 심의보완서 18쪽)

○ 공사시 생활폐기물은 일정장소에 분리수거함을 설치하여 주기적으로 수거처리하거나 규격봉투에 담아 지정된 장소 또는 용기에 배출

○ 공사인부에 의해 발생하는 분뇨는 공사현장 내에 이동식화장실을 설치하여 수거 후 주기적으로 전문 위생처리업체에 위탁처리

○ 공사현장 내 폐유 저장시설 설치

○ 공사시 건설폐기물, 사업장폐기물, 지정폐기물, 임목폐기물 등은 전량 전문처리업체에 위탁처리(자가처리 금지)

○ 운영시 발생하는 생활폐기물 및 음식물류 폐기물은 단지 중앙부에 재활용 도움센터를 설치하여 보다 체계적이고 합리적으로 관리

아. 소음·진동(평가서 467~470쪽, 검토보완서 69~71쪽)

○ 「소음·진동관리법」에 따른 특정공사의 사전신고를 이행하여야 함.

○ 「건설현장 환경관리 업무편람」및「건설공사장 소음관리요령」 준수

○ 공사장비 주간시간대로 제한, 공사장내 운행속도 제한(20㎞/hr 이내)

○ 사업지구 경계부에 가설방음판 설치(방음판넬 3m + 방진망1m, 연장 850m)

○ 공사시 예상소음 초과지역에 대한 추가 대책 수립

- 실시간 소음도측정 및 측정결과 공개하수 있도록 전광판 소음측정기를 설치(현장 입구, 도련일동 마을회관)

- 초등학교 부근 공사 시 방학 중에 실시하고, 부득이하게 공사하게 될 경우에는 학교 측과 협의를 통해 공사하는 방안 수립

- 이동식방음벽 설치

○ 소음으로 인한 민원이 발생할 경우 주민의견을 반영한 소음저감대책을 강구하여 공사로 인한 주민피해가 최소화 되도록 하여야 함

차. 경관(평가서 492~496쪽, 검토보완서 72~76쪽, 심의보완서 14~15쪽)

○ 조경계획은 건축물과 주변경관과 조화될 수 있도록 식재계획을 수립하여야 함

○ 조경계획 수립

- 교목 : 동백나무, 왕벗나무, 산딸나무, 느티나무 등 659주

- 관목 : 꽃댕강나무, 꽝꽝나무, 사철나무 등 3,540주

Ⅲ. 사후환경영향조사계획(평가서 516~517쪽, 검토보완서 67쪽)

가. 환경영향평가서에 제시된 사후환경영향조사계획과 저감방안 및 우리 도에서 제시된 협의내용을 포함하여「종합적인 사후환경영향조사계획」을 수립․시행하여야 함.

나. 사후환경영향조사

1. 조사주체 : 제주삼화지역주택조합

2. 조사기간 : 공사 착공시~공사 준공시

3. 조사항목․지점․주기

구분	조사항목	조사지점	조사방법	조사주기
동 ･ 식물상	∘동･식물상의 변화 ∘법적보호종 현황 ∘귀화식물 및 생태계교란 야생생물 현황	∘사업지구 및 주변지역	현지조사	분기1회 (공사시)
대기질	∘대기질 현황조사 (PM-10, PM-2.5, NO2) ∘저감방안 이행현황 - 세륜･세차시설의 설치 및 가동 여부 - 가설방진망 및 방음판넬 설치 여부 - 살수 시행 여부 - 토사적치시 방진덮개 설치여부 - 공사차량 적정 운행 여부	∘현황조사지점(4개지점) ∘세륜･세차시설 설치지역 ∘사업지구 경계 ∘공사차량 주 이동로 ∘토사적치지점 ∘공사차량 주 이동로	현지조사 대기오염 공정시험기준	분기1회 (공사시)
온실 가스	∘건설기계의 공회전 금지 준수 여부 ∘환경정화수종 및 온실가스 저감 수종의 식재 여부 ∘태양광 가로등 시공여부	∘사업지구 내	현지조사	분기1회 (공사시)
수질	∘지표수질 분석 (환경영향평가시 조사 항목) ∘지하수질 분석 (환경영향평가시 조사 항목) ∘가배수로 및 침사지 적정 운영 여부	∘현황조사지점(4개지점) ∘현황조사지점(2개지점) ∘사업지구내	현지조사 수질오염 공정시험기준	분기 1회 (공사시)
토양	∘토양 현황조사 (환경영향평가시 22개 항목) ∘벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌 (4개항목)	∘현황조사지점(2개지점) ∘폐유임시보관소 주변 (1개지점)	현지조사 토양오염 공정시험기준	분기 1회 (공사시)
지형 · 지질	∘절･성토 지역 적정 처리여부 ∘절･성토 비탈면 사면안정대책 이행여부 ∘사토의 재활용 및 관리 현황 ∘토사유출방지대책 이행 여부	∘사업지구 및 절･성토지역	현지조사	분기 1회 (공사시)
친환 경적 자원 순환	∘폐유저장소 설치여부 ∘생활폐기물 및 분뇨 적정처리 여부 ∘건설폐기물 적정처리여부 ∘임목폐기물 적정처리여부	∘사업지구	현지조사	분기1회 (공사시)
소음 ･ 진동	∘소음･진동 현황조사 ∘저감대책 준수 여부	∘현황조사지점(5개지점) ∘사업지구 및 주변지역	현지조사 소음진동 공정시험기준	분기1회 (공사시)

Ⅳ. 기타사항 (관계법령에 의한 향후 조치사항)

<사업승인부서>

1. 환경영향평가법 제29조 규정에 의하여 협의내용을 지체 없이 사업시행자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하도록 하여야 함.

2. 환경영향평가법 제30조의 규정에 의하여 사업계획에 협의내용의 반영여부를 확인하여 사업계획을 승인하시기 바라며, 사업계획 승인내용(협의내용 반영 결과통보서)을 동법 시행규칙 별지 제4호 서식에 의하여 승인일로부터 30일 이내에 협의부서에 통보하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 협의부서에 이의신청서를 제출하여야 함

4. 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경 승인하고자 할 경우에는 당해 승인이전에 협의부서와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 협의부서의 의견을 들어야 함.

5. 환경영향평가법 제39조의 규정에 의하여 협의내용의 이행여부를 확인하고 협의내용을 이행하지 아니한 때에는 그 이행을 위하여 필요한 조치를 명하여야 함.

< 사업시행자 >

1. 환경영향평가서는 환경영향평가법 시행규칙 제23조의 2 규정에 의하여 해당 사업 또는 시설의 준공된 후 10년 동안 보존하여야 함.

2. 환경영향평가 협의내용을 사업계획에 반영하고, 환경영향평가법 제35조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 반영된 협의내용을 이행하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 우리도에 이의신청서를 제출하여야 함.

4. 본 사업추진 중 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업 시행 전에 우리도와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 우리도의 사전 검토를 받아야 함.

5. 환경영향평가법 제35조의 규정에 따라 공사현장의 주된 사무소에 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 그 기재사항을 기록․유지하여야 하며, 동법 시행규칙 제17조의 규정에 따라 협의내용 관리책임자를 지정하되 그 지정 또는 변경내용을 동법 시행규칙 제17조 별지 제6호 서식에 의하여 우리도에 통보하여야 함.

6. 본 사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하고자 하는 때에는 환경영향평가법 제37조의 규정에 의하여 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 우리도에 통보하여야 함.

7. 환경영향평가법 제36조제1항의 규정에 의하여 사후환경영향조사를 실시하고, 그 결과를 동법 시행규칙 제19조제2항 별지 제7호 서식에 의하여 조사기간이 끝난 날부터 60일내에 우리 도에 통보하여야 하며, 공사기간이 1년 이상인 경우 공사를 착공한 달을 포함하여 12개월(1년간)간 사후환경영향조사를 하고 조사기간이 끝난 달로부터 2개월 이내에 우리 도에 통보 하여야 함