제주특별자치도 광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 환경영향평가서 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

❍ 운영시 대기질 및 악취 사후환경영향조사와 관련하여

- 사후환경영향조사 기간은 준공 후 3년 이상으로 할 것

* (참고) 환경영향평가법 시행령 별표 3, 제15호 가목, 시행규칙 별표1, 제15호

- 사후조사지점과 항목은 환경영향 예측 지점과 동일하게 할 것. 단, 악취의 경우 조사항목외 공정별 배출악취 물질을 포함한다.

❍ 운영시 악취 모니터링과 관련하여

- 지점 2개소(도로변 1개소, 마을 1개소)를 추가하고 항목도 기존(4개)외 공정별 발생하는 악취물질을 포함할 것.(심의보완서 p2-3참조)

- 음식물류폐기물 소화가스화시설에서 발생하는 악취는 고농도 악취로서 민원 발생이나 근무자의 환경개선을 위하여 중요하기 때문에, 연1회 부지경계선에서 지정악취물질(22개)을 모니터링 할 것.

「통합처리 바이오가스화 시설의 기술지침서(16.12), 환경부, 국립환경과학원)3. 바이오가스화 시설의 공정별 설계 고려사항 - 음식물류폐기물 소화가스화시설에서 발생되는 악취는 고농도의 악취로서 민원발생이나 근무자의 근무환경 개선을 위하여 그 처리가 매우 중요하다. 악취제거설비는 실시간 모니터링이 가능하도록 계획하고 배출허용기준을 준수하여 처리후 배출한다. 악취 모니터링의 농도 설정은 배출허용기준 보다 낮게 설정하여사전 예방이 가능하도록 구성하고, 기준 초과 시 대응 방안을 마련하여 피드백이 가능하도록 한다.

❍ 운영시 대기질 및 악취 모니터링 결과의 실시간 공개를 위한 안내 전광판을 설치할 것.

❍ 폐수처리시설 운영․관리를 철저히 할 것.(수질기준 준수, 시설관리 등)

❍ 운영시 발생하는 폐수를 색달공공하수처리시설에 연계처리시 연계수질, 이송관로 계획 등에 대한 지역주민과의 협의와 소통으로 민원이 발생하지 않도록 원만하게 추진할 것.

❍ 본 사업은 시설운영의 신뢰도 및 주민수용성이 담보되어야 하는 시설임을 감안할 때 입지지역 주민과 상생 협력 및 갈등 최소화를 위한 합리적이고 근본적인 대책을 수립·제시하여 지역주민 또는 이해관계인과의 민원 발생을 최소화할 수 있도록 할 것