더 제주가든 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

제주특별자치도

더 제주가든 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

의안번호	154

제출년월일 :  2022. 09.

제  출  자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

『제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법』제364조 및『환경영향평가법』제27조 및 제28조의 규정에 의하여 작성된 환경영향평가서 협의내용을『제주특별자치도 환경영향평가조례』제13조 제1항의 규정에 의거 제주특별자치도의회의 동의를 구하고자 함.

2. 주요내용

가. 사업개요

o 사 업 명 : 더 제주가든 조성사업

o 사 업 자 : (유)기흥에너지

o 사업위치 : 제주시 구좌읍 덕천리 1011번지 외 26필지

o 사업내용

∙「관광진흥법」 제2조제1호에 따른 관광사업(산림휴양시설)

∙ 사업면적 : 143,728㎡

∙ 도입시설 : 수목원(테마별 정원시설), 웰컴센터, 카페, 온실,

종자저장고 및 연구실, 숙박시설(16실)

o 총사업비 : 약 223억원

o 사업기간 : 착공 후 2년

나. 환경영향평가서 협의 추진사항

o 2017. 12. 12. : 환경영향평가협의회 심의

o 2020. 10. 13. : 환경영향평가서(초안) 접수

o 2020. 10. 22. ~ 12. 02. : 환경영향평가서(초안) 주민공람

o 2020. 10. 23. : 주민설명회 개최(덕천리사무소)

o 2022. 05. 16. : 환경영향평가서(본안) 접수

o 2022. 07. 05. : 환경영향평가서(검토보완서) 접수

o 2022. 08. 09. : 환경영향평가 심의위원회 심의(심의결과 : 원안동의)

3. 동의안 : 별 첨

4. 환경영향평가 실시근거

o 「제주특별자치도 환경영향평가 조례」 제2조 관련 별표1의 규정에 의한 환경영향평가 대상사업[「관광진흥법」제2조제1호에 따른 관광사업 중 사업면적이 5만제곱미터 이상인 것에 해당]

더 제주가든 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

□ 총   괄

가. 본 협의내용 및 환경영향평가서·검토보완서 (이하“영향평가서”라 한다)에 제시된 환경영향 저감방안과 사후환경영향조사 계획을 적기에 이행하여야 함.

나. 사업시행 및 협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인‧허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함.

다. 영향평가서에 제시된 환경영향 저감방안과 본 협의내용은 공사시 및 운영시 환경에 미치는 악영향을 저감시키기 위한 것이므로 그 목적에 부합될 수 있도록 사업계획에 반영하여 적정한 시기에 이행되도록 조치함은 물론, 동 협의내용 이행완료시까지 지속적으로 유지․관리하여야 함.

라. 공사시행 및 운영시 환경영향평가 과정에서 예측하지 못한 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 사업지역 주변의 환경상태가 악화될 우려가 있는 경우에는 사전에 이에 대한 원인분석을 실시하고, 별도의 대책을 강구․시행하여 환경피해를 미연에 방지하여야 함.

마. 본 협의내용에 별도로 제시하지 않은 사항은 영향평가서에 제시한 저감방안대로 이행하여야 함.

Ⅰ. 협의내용

가. 동․식물상

○ 공사 시 비산먼지 발생에 따른 주변지역의 식물상 피해를 줄 수 있으므로 주기적인 살수를 통해 비산먼지 발생을 억제하여야 함.

○ 귀화식물 종별 제거를 위한 적절한 방법과 적절한 시기를 선택하여 시행 하여야함.

○ 생태교란식물(애기수영, 환삼덩굴, 서양금혼초, 돼지풀) 등의 관리 및 제거는「생태계교란 생물 현장관리 가이드, 2021, 환경부·국립생태원」에 제시된 관리방법·관리시기 및 사후환경영향조사 계획에 따라 주기적으로 제거·관리 하여야 함.

○ 야생동물들이 공사로 인하여 발생되는 소음 및 진동으로 인한 피해를 초래할 수 있으므로 공사차량에 대한 현장내 이동시 속도제한(20㎞/h)을 실시하여 매연 및 차량에 의한 피해를 최소화하여야 함.

○ 사업지구 내 관리하고 있는 조경 수목은 정원시설에 존치 및 이식하여 최대한 재활용 하여야 함.

○ 수목의 유지관리 계획을 적기에 이행하여야 함.

○ 공사시 발견된 법정보호종을 포획하는 행위, 돌던지는 행위, 먹이주는 행위 등을 금지 하도록 교육하여야 함.

○ 야간조명에 따른 곤충류 피해가 없도록 야간조명은 최대한 지양토록 공사계획을 수립하고, 이행 여부 확인 등의 내용은 공사감독 협의내용 관리 대장에 작성·기록하여야 함.

○ 공사시 및 운영시 멸종위기야생생물 등의 법정보호종의 서식 등이 관찰될 경우 서식지의 보존 및 서식환경 조성 등의 저감방안을 이행하여야 함.

○ 사업지구 내 소형동물이 쉽게 숨거나 그 내부에서 이동하기 유리하도록 돌무더기, 나무그루터기 등의 다공질환경을 정원시설 및 녹지용지 내에 조성하여야 함.

○ 야생조류의 건축물 충돌방지를 위해 건축물 유리창 주요 지점에 충돌방지 스티커를 부착하여야 함.

나. 대기질

○ 공사시 관련법에 따른 비산먼지 발생사업 신고를 실시하고 신고내용에 따른 비산먼지 발생억제 시설을 설치하여야 함.

○ 공사 시 비산먼지 피해를 최소화하기 위해 주기적인 살수차량을 운행 하여야 함.

○ 공사차량에 의한 비산먼지 발생을 억제하기 위해 세륜·세차시설을 공사차량 진·출입구 지역에 설치·운영 하여야 함.

○ 공사시 일시적인 비산먼지 확산을 방지하기 위해 사업지구 경계지역에 비산방진망(가설방음판 연계)을 설치하여야 함.

○ 사업지구 출입 공사차량의 진출입도로는 노면포장을 우선 실시하여 비산먼지로 인한 주변지역의 피해를 최소화하여야 함.

○ 공사 구간별 이동식 방진망 및 비산먼지 취약 수종 보호 방진망 등을 단계별로 설치하여야 함.

○ 공사장 내에서의 차량속도는 20㎞/hr 이하로 제한하고, 차량에 토량 적재함 상단에 덮개를 설치하여 운행 하여야 함.

○ 사업지구 진·출입부에 도로정비 전담인력 배치 및 도로변 인력살수를 주기적으로 이행하여야 함.

다. 수질

○ 공사시 우수유출이 많이 발생하는 다우기에는 토공 및 지표의 노출이 다량 발생하는 절·성토 공정은 지양하고, 강우 시에는 공사를 중지하여 토사유출에 따른 영향을 최소화 하여야 함.

○ 공사시 우수 및 토사유출 저감을 위하여 임시침사지 겸 저류지 1개소 및 임시침사지 5개소 및 가배수로를 공사현장 지형에 맞게 적정 설치하여야 함.

○ 공사현장 내 현장사무실을 설치하고 인근에 오수처리시설을 설치하여 공사 시 발생하는 오수를 처리하고 발생 슬러지는 전량 전문처리업체에 위탁 처리하여야 함.

○ 운영 시 홍수유출 저감시설로 영구저류지 2개소를 설치하여야 함.

○ 상수공급은 광역상수도를 이용하여야 함.

○ 발생오수는 공공하수처리장으로 이송 처리하여야 함.

○ 영구저류지(A) 및 사업지구 내 연못을 빗물이용시설로 활용하고, 각 정원시설 별로 빗물이용시설을 설치하여야 함.

○ 용수사용량 및 하수발생량 절감을 위해 각 건물별로 절수기기(샤워기, 양변기, 소변기 등) 및 절수설비를 설치하여야 함.

라. 토지이용

○ 생태면적률(녹지율)은「생태면적률 적용 지침, 환경부」에서 제시하는 개발사업유형별 권장달성목표의 60% 이상을 확보하여야 함.

○ 시설별 포장계획에는 투수성 포장 재료를 사용하여야 함.

마. 토양

○ 공사장비 등에서 발생하는 폐유(장비오일)에 따른 토양오염을 방지하기 위해 장비오일 교환 등은 각 공사 장비 별 정비업체를 이용하여 사업지구 내에서 장비 교환 등의 작업을 방지하여야 함.

○ 불가피 하게 발생되는 폐유 등은 사업지구 현장 내 폐유저장시설을 설치하여 관계법에 따라 저장한 후 전량 전문처리업체에 위탁 처리하여야 함.

바. 지형․지질

○ 공사시 발생하는 사토는 사업지구 내 임시적치장을 확보하여 적치하고 적치시 토사 유실을 방지하기 위해 덮개시설(방지포 등) 등을 설치하여야함.

○ 공사 시 발생하는 사토(연암포함)는 사업지구 내 전석쌓기 및 조경공사에 활용하고, 나머지는 공사 중 필요한 골재 등으로 재활용할 계획이며, 잔토는 토석정보공유시스템(http://www.tocycle.com)을 활용하여야 함.

○ 재활용외의 잔토는 토석정보공유시스템을 활용하여 적정 처리하여야 함.

사. 친환경적 자원순환

○ 공사 시 발생하는 생활폐기물은 분리수거함을 설치하여 가연성, 불연성, 재활용 폐기물로 구분하여 수거하되, 관련 규정에 따라 적법하게 처리하여야 함.

○ 건설폐기물은 「건설폐기물 처리 등에 관한 업무처리지침」에 제시된 관련규정을 준수하여 재활용 가능한 폐기물과 그 외 폐기물로 최대한 분리·보관하여 전량 전문처리업체에 위탁 처리하여야 함.

○ 음식물 쓰레기 감량화기를 설치하여야 함.

아. 소음⋅진동

○「건설현장 환경관리 업무편람」및「건설공사장 소음관리요령」에 준하여 공사를 시행하여 인근 주민 및 주변 환경의 피해를 최소화하여야 함.

○「소음·진동관리법」에 따른 특정공사의 사전신고를 이행하여야 함.

○ 소음 초과 지역에 대한 소음피해를 최소화하기 위하여 건설장비 분산투입 및 가설방음판 설치계획을 수립하여야 함.

○ 공사 중 추가적인 소음저감 방안으로 이동식 방음판 및 공기주입형 이동식 방음벽 등을 설치하여야 함.

○ 소음으로 인한 민원을 사전에 방지할 수 있도록 공사 시행 전에 인근 주민들에게 공사내용, 공사기간 등에 대하여 사전에 충분히 설명하고, 민원이 발생할 경우 주민의견을 반영한 소음저감 대책을 강구하여 공사로 인한 주민피해가 최소화 되도록 하여야 함.

자. 경관

○ 조경계획은 건축물과 주변경관과 조화될 수 있도록 식재계획을 수립하여야 함.

○ 「제주 색채 가이드라인」을 기본으로 한 색채 계획을 수립하여야 함.

Ⅱ. 환경영향평가서에 제시된 주요 환경영향 저감대책

가. 동․식물상(평가서 357~383쪽, 검토보완서 55~74쪽)

○ 비산먼지 발생 억제를 위한 주기적인 살수 실시

○ 생태계교란식물(애기수영, 환삼덩굴, 서양금혼초, 돼지풀)은 사후환경영향조사 계획에 따라 주기적으로 제거

○ 식재계획에 외래수종 식재 계획은 최대한 지향

○ 사업지구 내 조경수목은 최대한 재활용

- 기존 수목 중 낙엽 교·관목, 상록 교·관목은 정원시설 내 이식 및 존치 하여 조경계획에 반영

○ 비산먼지 취약 종에 대한 보호수 방진망 설치

○ 공사차량에 대한 현장 내 이동시 속대제한(20㎞/hr)

○ 멸종위기야생생물 등의 법정보호종의 서식 등이 관찰될 경우 서식지의 보존 및 서식환경 조성 등의 저감방안을 이행

○ 조성녹지 구간에 다공질환경 조성을 위한 돌무더기, 나무그루터기 등 의 시설 설치

○ 건축물 유리창에 조류충돌 예방 스티커 부착

나. 대기질 (평가서 435~445쪽)

○ 비산먼지발생사업신고

○ 주기적인 살수차량 운행(기상여건 고려, 1일 2회 이상)

○ 사업지구 경계부 비산방진망 설치(가설방음판 상단 H=1.0M, L=296M)

○ 공사구간 내 단계별 이동식 방진망 추가 설치

○ 세륜·세차시설 설치(1개소, 공사차량 진·출입 구간)

○ 공사장 내 차량속도를 20㎞/hr이하로 제한 및 적재함 덮개 설치

○ 토사 야적 시 덮개 설치

○ 공사장 진·출입 구간에 인력 살수 및 현장 관리를 위한 전담인력 배치

○ 공사차량 진·출입도로는 노면포장 우선 실시

○ 비산먼지 저감방안 운영·감독을 위한 현장관리자 선임

다. 수질(평가서 475~505쪽, 검토보완서 75~83쪽)

○ 공사 시 침사지 겸 저류지 1개소 및 임시침사지 5개소 설치

(A-R:1,534㎥, B-1:316㎥, B-2:198㎥, B-3-1:192㎥, B-3-2:192㎥, B-3-3:192㎥)

○ 공사 시 가배수로 설치

○ 현장사무실 인근에 오수처리시설을 설치하고 「제주특별자치도 하수도 사용조례」에 따라 방류수 수질기준인 BOD 10㎎/L, SS 10㎎/L, 총질소 20㎎/L, 총인 2㎎/L, 총대장균군수 3,000개/mL이하로 처리

○ 오수처리시설은 주기적으로 전문청소업체에 위탁처리 하고, 분뇨의 경우 오수처리시설에서 전량 회수 후 수집·운반처리업체에 위탁하여 처리

○ 운영 시 영구저류지 2개소 설치(A:1,534㎥, B:6,682㎥)

○ 영구저류지 A는 빗물이용시설로 활용(상시저류량 활용)

○ 빗물이용시설 설치

- 빌레연못 : 1,300㎥, 습지정원 : 637.5㎥

- 각 정원별 빗물이용시설 설치

○ 빌레연못, 습지정원에는 수질정화 장치 설치(분수시설 등)

○ 각 건물별 절수기기(샤워기, 양변기, 소변기)설치

라. 토지이용(평가서 616~622쪽, 검토보완서 84~87쪽)

○ 생태면적률 60.0% 이상 확보 준수

○ 시설별 포장재료는 투수성 포장재료 사용

- 주차장 : 잔디블럭 투수포장

- 관람객 보행로 : 부정형 현무암 등 틈새포장

- 그 외 : 화강석, 고무칩포장 등

○ 영구저류지(B) 시설에 진입금지 안전휀스 설치 및 차폐수목 식재

마. 토양(평가서 630쪽)

○ 공사장비는 각 정비업소에서 오일교환 등을 이행 하여 사업장 내에서 폐유류 및 오일 등의 오염원 발생 금지

○ 현장 내 폐유저장시설을 설치하여 불가피 하게 발생하는 폐유 및 지정폐기물을 보관한 후 처리 적정 처리

바. 지형·지질(평가서 679~683쪽, 검토보완서 89~93쪽)

○ 표준비탈면 기울기(건설공사 비탈면 설계기준) 적용

○ 사토 임시적치장 설치

○ 토사유출 저감을 위해 거적덮기, 비닐 덮개 등을 설치

○ 공사 시 발생하는 사토는 성토재로 재활용

○ 발생 암반은 자연석쌓기(전석쌓기)구간에 재활용

○ 재활용외의 잔토는 토석정보공유시스템을 활용하여 적정 처리

사. 친환경적자원순환(평가서 706~713쪽)

○ 공사 시 생활폐기물은 분리수거함을 설치하여 성상별로 분리한 후, 재활용이 불가능한 쓰레기는 종량제 봉투를 이용하여 제주특별자치도 폐기물관리조례에 따라 적법하게 처리

○ 공사 시 건설폐기물, 사업장폐기물, 임목폐기물, 지정폐기물 등은 전량 전문처리업체에 위탁처리(자가처리 금지)

○ 폐기물 처리 시 올바로 시스템에 등록 후 관리

○ 건설폐기물 관리대장 작성 및 비치

○ 공사현장 내 건설폐기물 보관장 설치

○ 음식물 쓰레기 감량화기 설치(99㎏/일×2기)

아. 소음·진동(평가서 729~732쪽)

○ 특정공사의 사전신고 준수

○ 건설공사장 소음관리요령의 준수

○ 사업지구 경계부 가설방음판 설치(H=3.0M, L=296M)

○ 이동식 방음판 및 공기주입 형 이동식 방음벽 설치

○ 소음으로 인한 민원이 발생할 경우 주민의견을 반영한 소음저감대책을 강구

자. 경관(평가서 762~764쪽)

○ 「제주 색채 가이드라인」을 기본으로 한 색채 계획을 수립

Ⅲ. 사후환경영향조사계획(평가서 783~787쪽, 검토보완서 56, 80쪽)

가. 환경영향평가서에 제시된 사후환경영향조사계획과 저감방안 및 우리 도에서 제시된 협의내용을 포함하여 「종합적인 사후환경영향조사계획」을 수립․시행하여야 함.

나. 사후환경영향조사

1. 조사주체 : (유)기흥에너지

2. 조사기간 : 공사착공 시 ~ 사업준공 후 운영시 3년간

3. 조사항목․지점․주기

구 분		조사항목	조사지역	조사방법	조사주기
동·식물상	공사시	∙ 동ㆍ식물의 분포 및 서식현황 ∙ 법정보호종의 출현여부	평가시 조사지역	현장조사	분기 1회
		∙ 절·성토 지역 녹화현황 ∙ 생태계교란 야생식물 제거 작업 실시여부	사업지구 내
		∙ 외래식물 서식 모니터링 현황 ∙ 외래식물 제거 현황 ∙ 외래식물 관리대장 작성 현황	사업지구 내	현장조사	3~10월 월 1회
	운영시	∙ 동ㆍ식물의 분포 및 서식현황 ∙ 법정보호종의 출현여부	평가시 조사지역	현장조사	반기 1회
		∙ 식재계획 이행여부 ∙ 생태계교란 야생식물 서식 모니터링	사업지구 내
		∙ 외래식물 서식 모니터링 현황 ∙ 외래식물 제거 현황 ∙ 외래식물 관리대장 작성 현황	사업지구 내	현장조사	3~10월 월 1회
대기질	공사시	∙ 대기질 조사 - PM-10, PM-2.5, NO2 (3개 항목)	현황조사지점(A-1~3) (3개 지점)	대기오염공정 시험기준	분기 1회
		∙ 공사시 저감시설 적정 운영 여부 - 비산방진망 설치 여부 - 세륜·세차시설 운영 여부 - 살수차 운영 등	사업지구내	현지조사
		∙ 비산먼지 관련 민원발생 여부
	운영시	∙ 대기질 조사 - PM-10, PM-2.5, NO2 (3개 항목)	현황조사지점(A-1~3) (3개 지점)	대기오염공정 시험기준	반기 1회

구 분		조사항목	조사지역	조사방법	조사주기
수 질	공사시	∙ 지표수질 조사 조사항목 : 평가시 조사항목	현황조사지점 (2개 지점)	수질오염공정 시험기준	분기 1회
		∙ 가배수로 설치, 침투형 저류지설치 및 운영여부	사업지구내	현지조사
		ㆍ임시침사지 겸 저류지 유출수 수질분석 조사항목 : SS(1개 항목)	임시침사지 겸 저류지 (2개 지점) (A-R,B-R-1)	현지조사
		∙ 오수처리시설 처리수 수질분석 조사항목 : BOD, SS(2개 항목)	오수처리시설	현지조사
	운영시	∙ 생태형 수공간 적정 운영여부 (빗물 재활용수 이용여부 포함)	사업지구내	현지조사	반기 1회
		∙ 수공간(연못) 수질 유지목표 농도 모니터링 조사항목 : pH, BOD, TOC, SS, DO, T-P, 총대장균군, 분원성대장균군	수 공간(연못) (2개 지점) 빌레연못, 습지정원	수질오염공정 시험기준
		∙ 침투형 저류지 적정 운영여부	사업지구내	현지조사
토양	공사시	∙ 폐유보관시설 설치 및 관리여부	폐유보관시설 설치지역	현지조사	분기 1회
		∙ 폐유보관시설 주변 토양오염도 조사 - 분석항목 : TPH, Cr6+, Pb, BTEX	폐유보관시설 인근토양 (1개 지점)	토양오염공정 시험기준
지형 · 지질	공사시	∙ 토사유출 저감시설 이행 여부 ∙ 사토임시적치장 설치 및 관리 현황 ∙ 사토의 재활용 및 최종 처리 현황	사업지구 및 절ㆍ성토 지역	현지조사	분기 1회
	운영시	∙ 인공사면 녹화상태	인공사면 발생 지역	현지조사	반기 1회

구 분		조사항목	조사지역	조사방법	조사주기
친환 경적 자원 순환	공사시	∙ 각종 폐기물 관련 인ㆍ허가 사항 ∙ 생활폐기물 분리수거함 설치 및 처리 여부 ∙ 건설폐기물 적정처리 여부 ∙ 간이화장실 설치 및 수거처리 현황 ∙ 폐유저장시설 설치ㆍ운영 및 처리현황	사업지구내	현장조사	분기 1회
	운영시	∙ 폐기물의 적정처리 여부 ∙ 분리수거함 적정운영 여부 ∙ 음식물 쓰레기 적정처리 여부	사업지구내	현장조사	반기 1회
소음· 진동	공사시	∙ 소음ㆍ진동 현황 조사 (주간 및 야간)	현황조사지점 (NV-1~3) (3개 지점)	소음·진동 공정시험기준	분기1회
		∙ 저감방안 이행여부 확인 ∙ 소음 민원 발생 여부	사업지구 및 주변지역	현지조사
	운영시	∙ 소음ㆍ진동 현황 조사 (주간 및 야간)	현황조사지점 (NV-1~3) (3개 지점)	소음·진동 공정시험기준	반기1회

Ⅳ. 기타사항 (관계법령에 의한 향후 조치사항)

<사업승인부서>

1. 환경영향평가법 제29조 규정에 의하여 협의내용을 지체 없이 사업시행자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하도록 하여야 함.

2. 환경영향평가법 제30조의 규정에 의하여 사업계획에 협의내용의 반영여부를 확인하여 사업계획을 승인하시기 바라며, 사업계획 승인내용(협의내용 반영 결과통보서)을 동법 시행규칙 별지 제4호 서식에 의하여 승인일로부터 30일이내에 협의부서에 통보하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 협의부서에 이의신청서를 제출하여야 함

4. 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경 승인하고자 할 경우에는 당해 승인이전에 협의부서와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 협의부서의 의견을 들어야 함.

5. 환경영향평가법 제39조의 규정에 의하여 협의내용의 이행여부를 확인하고 협의내용을 이행하지 아니한 때에는 그 이행을 위하여 필요한 조치를 명하여야 함.

< 사업시행자 >

1. 환경영향평가서는 환경영향평가법 시행규칙 제23조의2의 규정에 의하여 해당 사업 또는 시설이 준공된 후 10년 동안 보존하여야 함.

2. 환경영향평가 협의내용을 사업계획에 반영하고, 환경영향평가법 제35조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 반영된 협의내용을 이행하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일이내에 우리도에 이의신청서를 제출하여야 함.

4. 본 사업추진 중 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업 시행전에 우리도와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 우리도의 사전 검토를 받아야 함.

5. 환경영향평가법 제35조의 규정에 따라 공사현장의 주된 사무소에 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 그 기재사항을 기록ㆍ유지하여야 하며, 동법 시행규칙 제17조의 규정에 따라 협의내용 관리책임자를 지정하되 그 지정 또는 변경내용을 동법 시행규칙 제17조 별지 제6호 서식에 의하여 우리도에 통보하여야 함.

6. 본 사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하고자 하는 때에는 환경영향평가법 제37조의 규정에 의하여 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 우리도에 통보하여야 함.

7. 환경영향평가법 제36조제1항의 규정에 의하여 사후환경영향조사를 실시하고, 그 결과를 동법 시행규칙 제19조제2항 별지 제7호 서식에 의하여 조사기간이 끝난 날부터 60일내에 우리 도에 통보하여야 하며, 공사기간이 1년 이상인 경우 공사를 착공한 달을 포함하여 12개월(1년간)간 사후환경영향조사를 하고 조사기간이 끝난 달로부터 2개월 이내에 우리 도에 통보 하여야 함.