	제410회 제주특별자치도의회 임시회 제2차 본회의 2022. 11. 4.(금) 14:00

제2차 제주특별자치도 자연재해저감 종합계획안에 대한 의견제시의 건

심  사  보  고  서

의안번호	214
제안일자 및 제안자	2022년 10월 7일 제주특별자치도지사
상정일자	제410회 임시회 제2차 보건복지안전위원회 (2022년 11월 3일 상정·의결)
심사결과	의견제시

	제주특별자치도의회
	(보건복지안전위원회)

제2차 제주특별자치도 자연재해저감 종합계획안에 대한 의견제시의 건

심  사  보  고  서

1. 심사 경과

가. 제안일자 : 2022. 10. 7

나. 제 안 자 : 제주특별자치도

다. 회부일자 : 2022. 10. 11

라. 상정일자 : 제410회 임시회 제2차 보건복지안전위원회

(2022년 11월 3일 상정·의결)

2. 제안 설명의 요지

(제안설명 생략)

가. 제안이유

❍ 자연재해로 인한 피해 예방 및 저감을 위하여 제주특별자치도의 재해예방사업을 체계적이고, 계획적으로 추진할 수 있도록 중･장기적인 방재정책의 일환으로 ｢자연재해대책법｣ 제16조제2항에 따라 제주특별자치도 전역에 대하여 자연재해 특성 분석, 피해원인 조사, 재해위험도 평가 등을 토대로 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책을 수립하는 계획으로,

❍ ｢자연재해대책법 시행령｣ 제13조제2항에 따라 ‘제2차 제주특별자치도 자연재해저감 종합계획(안)’에 대한 제주특별자치도의회의 의견을 듣기 위하여 의견제시를 요청하는 사항임.

3. 근거법령

❍ ｢자연재해대책법｣ 제16조(자연재해저감 종합계획의 수립)

❍ ｢자연재해대책법 시행령｣ 제13조(자연재해저감 종합계획에 포함하여야 할 사항 등)

❍ ｢자연재해저감 종합계획 세부수립지침(행정안전부 고시, 제2019-85호)｣

4. 과업개요

❍ 과업목적

- 제주특별자치도 내 발생할 수 있는 모든 자연재해 요소를 정의하고, 이를 예방·최소화·완화·경감하기 위한 현실적 대책 제시

- 개략공사비 등의 산정을 토대로 투자우선순위를 결정하여 제주특별자치도 방재계획 총괄 로드맵 작성

❍ 과업대상: 제주특별자치도 전역(2행정시 7읍 5면 31행정동, 1,850.25㎢)

❍ 대상재해: 하천·내수·사면·토사·바람·해안·가뭄·대설·기타재해 등 9개 유형

❍ 계획 목표연도 10년, 계획의 타당성 재검토 5년

❍ 과업수행 : (주)삼안, (주)제이피엠, (주)케이씨아이 / '19. 11.∼행정안전부 승인 시까지

5. 1차 종합계획(2014) 검토

❍ 정비사업 시행현황 검토

- 위험지구 120개소 선정, 저감대책 총사업비 816,970백만원 계획

- (당초계획) 2021년(7차년) 기준 85개소(70.8%)를 시행하는 것으로 계획

- (이행현황) 정비사업 이행률은 62개소(51.7)%

❍ 문제점 및 개선방안

- (문 제 점) 목표년도(10년) 이내 시행가능한 계획 수립

- (개선방안) 방재예산 범위내 인명피해 및 예상피해액 기준과 위험도지수(간략･상세)를 이용한 객관적 판단을 토대로 위험지구를 선정하고 시행계획 수립

구 분	문 제 점	개 선 방 안
자연재해 위험지구 선정 부문	피해이력, 재해위험도, 주민불편도, 정비여부 등이 제대로 고려되지 않은 채로 현장조사자의 주관적 판단에 의하여 위험지구 선정	인명피해 및 예상피해액 기준과 위험도지수(간략･상세)를 이용한 객관적 판단을 바탕으로 위험지구 선정
자연재해 저감대책 수립 부문	저감대책 선정의 적절성 및 규모 결정의 적정성 검토 누락	부문별 계획과의 연계를 통한 재해위험요인의 근본적인 해소방안을 제시 정량적 분석을 통한 위험요인 분석을 실시하여 저감대책 수립의 적정성 제시
	자연재해 저감대책이 공간적단위 구분 없이 혼용한 결과 수계단위별 저감대책(복개구간 철거, 저류지 설치 등)이 위험지구 단위별 저감대책에도 중복 제시	공간적단위에 따라 전지역단위, 수계단위, 위험지구단위를 구분하여 저감대책을 수립하고 방법론에 따라서는 구조적·비구조적 저감대책을 제시
	도시계획 부문 연계 및 관리방안 미제시	재해 유형별로 도시기본계획 및 도시관리계획과의 연계 방향 검토 및 관리방안 제시
자연재해 저감대책 시행계획 수립 부문	방재예산 규모에 대한 고려가 없어 목표년도내 시행가능 여부 불분명	방재관련 예산을 고려하여 목표년도내 정비사업 시행이 가능한 범위내에서 시행계획 수립
	시행계획이 각 실과의 정비사업 계획에 미반영	부문별 시행계획과의 연계 및 조정을 실시하고, 정비사업 시행의 효율성 극대화를 위하여 부처간 협업이 필요한 위험지구에 대해서는 시행계획 조정, 이행실태 개선을 위한 시행주체별 / 부서별 투자우선순위 산정과 재원 확보방안 제시

6. 제2차 도 자연재해저감 종합계획(안) 주요내용

❍ 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토

- 일반현황, 자연재해 현황, 관련계획, 관련 방재시설, 설문조사, 기초분석을 통한 예비후보지 대상 7,151개소 추출 후 현장조사 실시

❍ 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

- 자연재해 위험지구 105개소 선정, 구조적･비구조적 저감대책 수립

- 전지역단위, 재해 유형에 국한되지 않는 비구조적 저감대책 수립

- 자연재해 저감대책 관련 타 계획의 조정 및 연계 등

구 분		계	하 천	내 수	사 면	토 사	바 람	해안	가 뭄	대 설	기 타
예비후보지 대상 (중복･통합 등 조정전)		7,151	4,350	1,484	173	185	162	692	48	46	11
예비후보지 (중복･통합 등 조정후)		3,573	1,973	917	97	157	131	216	39	36	7
후보지		733	326	186	59	16	27	61	37	19	2
위험지구대 상	위험지구	105	29	34	7	-	-	20	8	6	1
	관리지구	99	27	17	15	-	-	27	7	6	-

❍ 자연재해 저감대책 시행계획 수립

- 사업비 산정: 1,471,781백만원

․ 전지역단위 16,296백만원, 위험지구단위 1,450,785백만원, 기타 4,700백만원

- 투자우선순위 결정, 단계별･연차별 시행계획 수립

구 분		저 감 대 책	사업비 (백만원)	비 고
계		-	1,471,781
	전지역단위	• 비구조적 저감대책 37개 분야 / 95건 수립	16,296
	위험지구단위	• 위험지구 저감대책 105건 수립	1,450,785
	기타	• 비구조적 저감대책 16건 수립	4,700
하천 재해	소계	-	1,022,898
	전지역단위	• 비구조적 저감대책 7개 분야 / 27건	10,707
	위험지구단위	• 위험지구 저감대책 29건	1,012,191
내수 재해	소계	-	383,684
	전지역단위	• 비구조적 저감대책 7개 분야 / 7건	-
	위험지구단위	• 위험지구 저감대책 34건	383,684
사면 재해	소계	-	7,512
	전지역단위	• 비구조적 저감대책 1개 분야 / 22건	569
	위험지구단위	• 위험지구 저감대책 7건	6,943
토사 재해	소계	-	-
	전지역단위	• 비구조적 저감대책 1개 분야 / 1건	-
	위험지구단위	-	-
바람 재해	소계	-	20
	전지역단위	• 비구조적 저감대책 4개 분야 / 4건	20
		-	-
해안 재해	소계	-	18,107
	전지역단위	• 비구조적 저감대책 8개 분야 / 16건	-
	위험지구단위	• 위험지구 저감대책 20건	18,107
가뭄 재해	소계	-	16,337
	전지역단위	• 비구조적 저감대책 4개 분야 / 10건	600
	위험지구단위	• 위험지구 저감대책 8건	15,737
대설 재해	소계	-	16,872
	전지역단위	• 비구조적 저감대책 3개 분야 / 3건	4,225
	위험지구단위	• 위험지구 저감대책 6건	12,647
기타 재해	소계	-	1,651
	전지역단위	• 비구조적 저감대책 2개 분야 / 5건	175
	위험지구단위	• 위험지구 저감대책 1건	1,476
(재해유형에 국한되지 않는 비구조적 저감대책)		• 비구조적 저감대책 16건	4,700	기 타

7. 추진 현황 및 향후 계획

가. 추진 현황

❍ '19. 11 : 과업 착수('19.12.11 – 착수보고)

❍ '19. 11∼'20. 7 : 관련자료 조사, 자연재해 특성 분석, 설문조사 등을 이용한 기초조사를 통하여 예비후보지 대상 선정

❍ '19. 12∼'21. 5 : 전지역 자연재해 발생가능성 검토 등 기초분석을 통하여 예비후보지 대상 추가 선정

❍ '20. 3∼4: 1차 종합계획(2014) 자연재해 위험지구 120개소 현장조사

❍ '20. 5∼6: 지방하천 61개소 현장조사

❍ '20. 7∼'21. 6: 예비후보지 대상 현장조사

❍ '20. 10.∼12.: 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

❍ '21. 8.: 중간보고회 개최('21.8.9), 논의사항 검토후 수정･보완

❍ '22. 8.: 공청회 및 전문가 토론

- 전문가 31건, 관계기관 1건, 지역주민 및 시민단체 5건 등 총 37건 의견 제시

나. 향후 처리계획

❍ '22. 10∼11 : 종합계획(안) 수정･보완

❍ '22. 11 : 행정안전부 사전검토 요청

❍ '22. 12 : 전문가 사전검토 배포, 검토의견 회신 및 조치내용 작성, 종합계획(안) 수정･보완

❍ '23. 1 : 행정안전부 승인 요청

❍ '23. 2 : 전문가 회의 및 검토의견에 대한 조치내용 작성, 종합계획(안) 수정･보완

❍ '23. 3 : 최종 승인, 공고･공람

8. 검토의견

□ 본 계획의 수립배경

□ 자연재해저감 종합계획은 자연재해의 예방 및 저감을 위하여 「자연재해대책법」제16조제1항에 따라 10년 단위로 수립해야 하는 법정 계획이며 자연재해 저감 분야 최상위 종합계획으로서

□ 2014년 4월에 최초 수립된 제1차 풍수해저감 종합계획(「자연재해대책법」개정<2018.10.25.>으로 자연재해저감 종합계획으로 명칭변경)에서 선정된 위험지구의 저감대책에 대한 재검토 및 7차에 걸쳐 개정된「자연재해저감 종합계획 수립기준(2019.행정안전부)」내용 및 도 방재여건의 변화를 반영하여 제2차 자연재해저감 종합계획안을 수립하고

□ 「자연재해대책법 시행령」제13조제2항에 따라 도의회의 의견을 듣고자 금번 회기에 제2차 자연재해저감 종합계획안을 제출하고 있음

□ 주요 검토사항

□ 기초조사 과정에서는

- 지역주민을 대상으로 설문조사를 실시하였으나 대부분 동지역 대상 주민으로 이루어진 결과로 읍면 지역 설문조사를 추가 시행하여 전지역 대상으로 한 설문조사가 이루어져야 할 것으로 판단되며,

□ 기초분석 부분에서는

- 본 계획에서 산정된 확률강우량과 기고시된 방재성능목표를 비교․검토한 결과 방재성능목표의 조정 의견을 제시한 바 기고시된 방재성능목표에 대한 검토․평가 한 후 재공표를 통한 목표치를 적용함이 타당할 것으로 사료됨.

□ 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 부분에서는

- 자연재해 유형별 예비후보지 검토를 통한 위험지구를 선정하여 타 관련 계획에서 제시한 저감대책을 그대로 반영하고 있으나,

- 예를들어 하천재해 위험지구 중 병문천지구의 경우 도심지역에 150만톤 저류지 신설계획을 저감대책으로 채택하고 있으나 주민 수용성 및 실현가능성이 매우 부족한 것으로 보여지는바, 반영된 정비계획에 대한 실현 가능성 등 다각적인 검토 과정을 통해서 저감대책이 반영되어야 할 것으로 사료됨.

□ 자연재해 저감대책 시행계획 수립 부분에서는

- 지난 제1차 풍수해저감 종합계획 수립시 투자 우선 순위를 통한 3단계로 구분하여 정비사업을 계획하였으나, 금회 종합계획에서는 단계별이 아닌 1~5년차, 5~10년차, 1~10년차로 정비사업 구분하고 있는바, 투자우선순위가 무의미하게 시행계획이 수립되고 있으며 위험지구에 대한 시급성이 전혀 반영하지 않았음.

- 투자우선순위를 고려한 3단계로 시급성을 통한 저감대책 시행계획이 마련될 수 있도록 보완이 필요할 것으로 판단됨.

9. 종합의견

□ 제주도 전지역을 대상으로한 10년 단위 최상위 법정계획인 자연재해저감 종합계획를 수립함에 있어서 전지역에 대한 체계적인 조사와 관련 계획에서 제시한 정비방안 검토과정 등을 통한 실효성 있는 자연재해저감 종합계획이 수립되어야 하나,

□ 기초조사 및 분석, 위험지구 선정, 저감대책 수립 과정에서 미흡한 부분이 발생되고 있으며, 본 종합계획의 시행을 위한 연차별 투자계획 및 시행계획에 있어서 체계적인 계획을 제시하고 있지 않아 이에대한 종합적인 설명이 필요할 것으로 사료됨.

4. 질의 및 답변요지 : 없음

5. 토론요지 : 생략

6. 소위원회 심사보고의 요지 : 해당사항 없음

7. 수정안의 요지: 없음

8. 심사 결과

- 「의견제시」    ※ 의견서 첨부

9. 소수의견의 요지 : 생략

10. 기타 필요한 사항 : 없음

※ 심사보고서 첨부 서류 : 「전자회의시스템 수록 원안자료 참고」

【 의     견     서 】

□ 안 건 명

○ 제2차 제주특별자치도 자연재해저감 종합계획(안)에 대한

의견제시의 건

□ 채택의견

- 제1차 풍수해저감대책 종합계획에 따른 미이행된 58개소가 제2차 자연재해저감 종합계획을 수립하면서 105개소 위험지구에서 제외되는 지구가 발생하지 않도록 재검토하여 위험요소 해소를 위한 방안 필요.

- 자연재해저감 종합계획 수립후 향후 10년간의 연차별 시행계획을 제시하고 있으나, 연차별 투자계획이 일률적인 방식으로 나열하고 있어서 지구별 사업을 고려한 투자계획이 마련되어야 할 것으로 사료됨.

- 2019년에 수립한 「자연재난 인명피해 예방 관리체계 구축」 중 집중관리지역 10개 지역에 대한 위험성 등을 평가하고 이에 대한 저감대책이 마련되어 종합계획에 반영 필요.

- 본 종합계획 중 기초분석 부분에서는 금회 산정한 확률강우량과 기고시된 방재성능목표를 비교․검토한 결과 방재성능목표의 조정 의견을 제시한 바 기고시된 방재성능목표에 대한 검토․평가 한 후 재공표를 통한 목표치를 적용함이 타당할 것으로 사료됨.

- 종합계획 수립함에 있어 가장 기본이 되는 주민조사를 실시하였으나, 읍면지역의 경우 의견 수렴이 매우 부실해 보임. 주민의견이 반영되지 않은 지역에 대한 주민의견을 반영할 수 있는 방안을 모색하여 반영 필요.

- 관련계획 조사 부분에서 현재 도에서 수립 중인 우수유출저감대책 내용을 수록하여 내실 있는 종합계획이 될 수 있도록 반영 필요.

- 타지역의 경우 태양광 발전사업 지역에 산사태가 발생하고 있어서 도내 태양광 사업장 조성이후에 발생하는 사면재해에 대한 검토가 필요.

- 읍면동별 위험지구 현황을 봤을 때, 한림읍 지역의 경우 한림천지구 1개소만 위험지구로 지정되어 있어서 한림읍 관내 예비후보지 재검토하여 내수재해 및 해안재해 등 좀 더 많은 자연재해 위험요소가 해소될 수 있도록 확대 발굴 필요.

- 대정읍 지역의 경우 최근 태풍으로인한 월파 피해가 발생하고 있으나, 본 종합계획에서는 월파 피해 저감대책을 내륙에서 파제벽 등의 구조물로 위험요소 해소를 계획하고 있으나, 파력을 저감하는 방안 모색 필요

- 화북천지구의 경우 위험요인을 매립으로 인한 유수의 인위적인 흐름제어로 인한 범람피해 원인으로 수록되었으나, 제시한 저감대책의 경우 하천기본계획에 정비계획을 그대로 제시한 것으로 향후 소관부서의 위험성, 효율성 등 다각적인 측면을 고려한 검토 과정을 거쳐서 보다 현실적 저감대책이 마련되어야 할 것으로 사료됨.

- 산지천지구 예상피해 검토 부분에서 건물 3동, 인구 9인으로 수록한바 현재 시장 이용실태(좌판상인, 이용객 등)등의 조사가 전혀 이루어지지 않은 것으로 예상피해 조사 부족으로 인해 위험성 평가 부분에서 순위 17로 결정하고 있으나, 기본적․부가적 평가항목 평가에서 35위로 결정하고 있어서 본 산지천 지구의 위험성 및 시급성이 전혀 반영되지 못하고 있음. 산지천 지구에 대한 위험성 및 시급성을 반영한 위험도 평가 및 투자우선순위 등 조정되어야 할 것으로 사료됨.

- 최근 타지역의 경우 도심지역 저지대 주택 및 노후아파트․공동주택 주차장 등의 침수 피해가 발생하고 있어서 도심지역 내 내수재해 예방을 위한 차수판 설치 등 지원 규정 마련 필요.

- 자연재해 저감대책으로 구조적 정비사업을 통해서 재해 위험을 저감하고 있으나 위험요소 해소를 위한 이주대책 방안도 대안으로 제시할 것.

【참고자료】

자연재해 위험지구 선정 현황(105개소)

하천재해 위험지구(29개소)

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
1	연외천	서귀포시 서홍동 1241-3	• '12년 태풍 볼라벤 내습시 피해이력지역 - 제방 및 호안 유실 L=830 m • 하상경사가 급한 중류부(1/8∼1/38) 구간은 홍수시 급류를 형성하는 구간으로 정비사업 미시행으로 인하여 인명 및 재산피해가 우려	• 저류지 설치 1개소 (V=30,000 m³) • 축제 L=703 m • 교량 설치 및 재설치 5개소(세월교 1개소 포함) • 복개 철거	12,406
2	호근천	서귀포시 호근동 1056-9	• 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '09∼'10년“호근천(1∼3지구) 재해예방사업”시행 - '11∼'13년“호근천 수해상습지 개선공사”시행 • 하상경사가 급한 중･상류부(1/16∼1/22) 구간은 홍수시 급류를 형성하는 구간으로 정비사업 미시행으로 인하여 인명 및 재산피해가 우려되는 지역	• 저류지 설치 2개소 (V1=19,000 m³, V2= 21,000 m³) • 축제 L=1,243 m • 고수호안 L=165 m • 교량 재설치 2개소	9,542
3	동홍천	서귀포시 동홍동 298-1	• 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '07년“동홍천 하천재해예방사업”시행(태풍 나리 내습시 서신교 상류부 주택 및 상가 침수) - '12년“동홍천 수해상습지 개선공사”,“동홍천 저류지 설치공사”시행 • 하상경사가 급한 중류부(1/8∼1/38) 구간은 홍수시 급류를 형성하는 구간으로 정비사업 미시행으로 인하여 인명 및 재산피해가 우려되는 지역	• 저류지 증설 1개소 (V=31,400→107,000 m³) • 축제 L=767 m • 보축 L=270 m • 교량 재설치 2개소 • 복개 철거 및 확장	17,210
4	전포천	서귀포시 남원읍 위미리 3332	• 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '04년“전포천(위미1리) 하천정비공사”시행 • 하폭 및 제방여유고 부족으로 주거지 인근에 축제 및 보축 등 정비계획을 수립하였으나 정비사업 미시행으로 인하여 인명 및 재산피해 발생이 우려되는 지역	• 축제 L=357 m • 보축 L=254 m • 교량 재설치 3개소	2,478

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
5	신흥천	서귀포시 남원읍 신흥리 1425	• 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '13∼'14년“신흥천지류(태흥3리) 하천정비공사” 시행 • 하폭 및 제방여유고 미확보, 설계기준 미달 하천시설물이 존치되어 고빈도 호우사상 발생시 농경지 침수 등 재산피해가 우려되는 지역	• 축제 L=2,514 m • 교량 설치 및 재설치 4개소	7,370
6	가시천	서귀포시 표선면 세화리 303-4	• 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '06년“가시천 자연재해위험지구 정비공사”시행 • 하폭 및 제방여유고 부족으로 인하여 주거지 인근에 축제 및 보축 등 정비계획을 수립하였으나 정비사업 미시행으로 인하여 인명 및 재산피해 발생이 우려되는 지역	• 축제 L=545 m • 보축 L=530 m • 고수호안 L=215 m	2,640
7	천미천	서귀포시 표선면 성읍리 2459-1	• '16년 태풍 차바 내습시 피해이력지역 - 호안 유실 L=45 m • 하상경사가 비교적 완만하나 하폭 급축소에 따른 월류 피해가 우려되는 구간으로 정비사업 미시행 구간에서 인명 및 재산피해 우려	• 저류지 설치 2개소 (V1=103,000 m³, V2= 17,000 m³) • 축제 L=4,881 m • 보축 L=610 m • 교량 재설치 3개소	22,804
8	화북천	제주시 화북동 4955-17	• 최근 10년내 피해이력 2회 발생 - '11년 태풍 무이파: 제방 및 호안 유실 L=15 m - '16년 태풍 차바: 제방 및 호안 유실 L=160 m • 하구 일부를 매립함으로 인하여 유수의 인위적인 흐름 제어와 제방여유고 미확보에 따른 통수단면적 부족으로 재해위험 발생가능성이 매우 높은 지역	• 보축 L=2,109 m • 교량 재설치 7개소 • 저류지 유입부 확대(L=10 → 20 m) 및 조절수문 설치, 월류부 확장	40,048

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
9	방천	제주시 일도2동 8-8	• '16년 태풍 차바 내습시 피해이력지역 - 제방 및 호안 유실 L=115 m • 하폭 부족 구간(No.29 ∼ 128)과 주거지를 유하하는 중･하류부 구간의 제방여유고 부족으로 인하여 인명 및 재산피해가 우려되는 지역	• 축제 L=103 m • 보축 L=2,728 m • 교량 재설치 4개소	28,954
10	산지천	제주시 이도1동 1333-22	• '16년 태풍 차바 내습시 피해이력지역 - 호안 유실 L=60 m • 하상경사가 매우 급하여 홍수기 유수가 집중됨에 따라 급류 발생 • 동문시장이 위치하는 산지천 하류부는 통수단면적 부족, 조위영향에 따른 배수불량 등 치수적 안전성 미확보에 따른 인명 및 재산피해 우려되는 지역	• 보축 L=270 m • 교량 설치 및 재설치 8개소 • 복개 철거 및 반복개 설치 1개소, 반복개 철거 2개소 • 하상정리 L=320 m • 저류지 유입부 확대, 조절수문 개선 및 수문 설치, 월류 유도부 방향 개선 등	90,633
11	병문천	제주시 용담1동 148-1	• '07년 태풍 나리 내습시 동지역 일원 침수피해 발생 • 복개구간(No.5+04∼105+ 04)내 위치하는 교각으로 인하여 유수흐름이 불량함에도 불구하고 정비사업 미시행 상태로 존치되어 재해위험 발생가능성이 높은 지역	• 저류지 설치 1개소 (V=1,500,000 m³) • 복개 철거 및 반복개 설치 (A=43,413 m²) • 저류지 유입부 확대 및 조절수문 설치, 유출부 제방 증고 등	378,982
12	독사천	제주시 삼도2동 802-18	• '16년 태풍 차바 내습시 피해이력지역 - 복개구조물 설치구간 폐색으로 인한 하천범람으로 침수피해 발생 • 주거지와 상가가 밀집한 지역으로 이도주공2･3단지 앞 복개구간은 홍수시 복개구간내 설치된 교각으로 인하여 유수의 흐름이 불량하나, 정비사업 미시행으로 인하여 인명 및 재산피해 우려	• 복개 철거 및 반복개 설치 (A=5,660 m²) • 분기수로(L=420 m) • 저류지 유입부 확대, 수문 설치 및 조절수문 개선 등	26,542

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
13	한천	제주시 용담1동 308-4	• '16년 태풍 차바 내습시 피해이력지역 - 복개구간 하천범람으로 인한 침수피해 발생 • 하류부 복개구간(No.25 ∼ No.42+14)의 통수단면적 부족과 유수흐름이 불량하나 정비사업 미시행으로 재해위험 발생가능성이 높아 인명 및 재산피해가 우려되는 지역	• 보축 L=465 m • 교량 재설치 5개소 • 복개 철거 및 반복개 설치 2개소(A=6,019 m²)	42,217
14	흘천	제주시 연동 1494	• '20년 집중호우시 피해이력지역 - 하천범람으로 인한 인명 피해 • 관련계획 검토결과 하폭 및 제방여유고 부족으로 인하여 주거지역 인근에 축제 등 정비계획을 수립하였으나 정비사업 미시행으로 인하여 인명피해 발생 우려	• 저류지 설치 2개소 (V1=34,000 m³, V2= 9,000 m³) • 축제 L=211 m	9,321
15	어시천	제주시 해안동 1894-1	• 최근 10년내 피해이력 2회 발생 - '16년“어시천 수해복구사업”시행 - '17년“지방하천(광령천, 어시천) 태풍피해 복구공사”시행 • 하상경사가 급한 중류부(1/28∼1/51) 구간은 홍수시 급류를 형성하는 구간으로 하폭 및 제방여유고 부족, 하천시설물 노후에 따른 정비사업 미시행으로 인한 인명 및 재산피해 우려	• 축제 L=426 m • 보축 L=45 m • 교량 재설치 6개소(세월교 1개소 포함)	4,361
16	광령천	제주시 외도1동 209-2	• 최근 10년내 피해이력 2회 발생 - '17년“지방하천(광령천, 어시천) 태풍피해 복구공사”시행 - '19년 태풍 마이삭, 하이선: 제방 및 호안 유실 • 하폭 및 제방여유고 부족으로 하류부 구간에 축제 등 정비계획을 수립하였으나 정비사업 미시행으로 인하여 인명 및 재산피해 우려	• 저류지 설치 1개소 (V=772,080 m³) • 축제 L=820 m • 교량 재설치 1개소	42,795

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
17	수산천	제주시 애월읍 유수암리 1027	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '11년“수산천 수해상습지 정비공사”시행 • 지방도1135호선이 지나는 상류부 일부구간은 제방여유고 미확보로 보축 등 정비계획을 수립하였으나 정비사업 미시행으로 인하여 재산피해 발생 우려	• 보축 L=307 m • 교량 재설치 1개소	3,338
18	금성천	제주시 애월읍 금성리 796	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '04 ∼ '05년“수해상습지(금성천) 개선사업”시행	• 축제 L=4,706 m • 보축 L=1,647 m • 교량 재설치 12개소 • 낙차공 설치 1개소	31,348
19	어음천	제주시 애월읍 납읍리 1265	• '16년 태풍 차바 내습시 피해이력지역 - 제방 및 호안 유실 L=75 m • 하천 정비계획 구간 정비 미시행으로 하천범람 발생시 주거지 및 농경지 침수피해가 우려되며, 주거지역 인명피해 발생가능성도 내제한 지역	• 저류지 설치 3개소 (V1=156,230 m³, V2= 72,795 m³, V3=275,275 m³)	30,495
20	한림천	제주시 한림읍 한림리 1263	• '16년 태풍 차바 내습시 피해이력지역 - 제방 및 호안 유실 L=53 m • 하상경사가 급한 상류부(1/20) 구간은 홍수시 급류를 형성하는 구간이나 정비사업 미시행으로 인한 인명 및 재산피해 우려	• 축제 L=7,041 m • 보축 L=285 m • 교량 재설치 13개소 • 반복개 설치 L=440 m	44,516
21	멍중내천	제주시 조천읍 북촌리 2065-1	• 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '07년 하류부 제방 정비사업 및 중류부 저류지 2개소 설치 • 태풍 피해 발생후 정비사업을 시행하였으나, 하폭 및 제방여유고 부족 구간이 존재하고 설계기준 미달 하천시설물이 존치되어 인근 농경지 침수 및 재산피해가 우려되는 지역	• 축제 L=2,700 m • 보축 L=542 m • 교량 재설치 3개소	19,538

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
22	앞내창	제주시 한경면 고산리 3150-7	• '20년 태풍 마이삭, 하이선 내습시 피해이력지역 - 앞내창 인근 광역배수지 피해 • 소하천 전구간이 농경지를 관류하는 하천으로 하폭 및 제방여유고 미확보, 설계기준 미달 하천시설물들이 존치되어 고빈도 호우사상 발생시 농경지 침수 및 재산피해 우려	• 축제 L=10,060 m • 보축 L=871 m • 고수호안 L=992 m • 교량 재설치 40개소 • 보 및 낙차공 재설치 2개소 • 암거 확장 L=74 m	33,884
23	퐁낭굴천	서귀포시 남원읍 태흥리 312-3	• 최근 10년내 피해이력 1회 발생 - 집중호우로 의귀리 42 ∼ 의귀리 50-4 일원 농경지 침수피해	• 저류지 설치 3개소 (V1=44,000 m³, V2= 66,000 m³, V3=66,000 m³) • 축제 L=4,307 m • 보축 L=840 m • 교량 설치 및 재설치 61개소 • 복개 철거(L=392 m)(축제계획 구간에 포함) 및 확장(L=484 m)	35,302
24	구분돌천	서귀포시 남원읍 신흥리 1425	• 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '06∼'07년“구분돌천(신흥2) 소하천정비공사”시행 • 하상경사가 급한 상･중류부(1/28) 구간은 홍수시 급류를 형성하는 구간으로 정비사업 미시행으로 인한 인명 및 재산피해 우려	• 축제 L=520 m • 교량 설치 및 재설치 14개소	4,283
25	고수천	서귀포시 성산읍 고성리 1416	• 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '06년“고수천 자연재해위험지구(방갈로, 황통, 거욱대지구) 정비공사”시행 - '02∼'03년“소하천(고수천) 태풍피해 복구공사”시행 • 소하천 중･하류부 구간 대부분이 복개하천으로 하폭 미확보구간(No.0+550 ∼ No.6+400)의 통수단면적 부족으로 인하여 일부 구간에서 월류로 인한 침수피해가 우려되며, 영향범위내 다수의 주거지가 위치하고 있어 인명 및 주민불편 예상	• 저류지 설치 4개소 (V1=37,000 m³, V2= 51,000 m³, V3=274,000 m³, V4=274,000 m³) • 축제 L=284 m • 보축 L=461 m • 교량 재설치 17개소	42,544

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
26	신난천	서귀포시 성산읍 신산리 223	• 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '09년“신난천(소하천) 정비공사, 수해상습지 개선공사”시행 - '16년“신난천(소하천) 정비사업”시행 • 통수단면적 부족과 인근 농경지 등에서 소규모 외수침수 피해가 발생함에 따라 인명 및 재산피해가 우려되는 지역	• 저류지 설치 1개소 (V=74,000 m³) • 축제 L=1,065 m • 보축 L=425 m • 교량 재설치 25개소 • 횡월류공 재설치 1개소 • 복개 철거(L=266 m) 및 확장(L=135 m)	10,616
27	탑니천	서귀포시 성산읍 신천리 205	• 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 홍수시 유수가 집중됨에 따라 통수단면적 부족으로 인하여 침수피해가 우려나 정비사업 미시행으로 인명 및 재산피해가 우려되는 지역	• 저류지 설치 2개소 (V1=37,000 m³, V2= 26,000 m³) • 축제 L=352 m • 보축 L=71 m • 교량 재설치 2개소 • 보 및 낙차공 설치 1개소 • 복개 철거 및 확장 L=740 m	6,145
28	온평천	서귀포시 성산읍 온평리 701-2	• 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '02년“온평리침수지구(소하천) 배수로시설 공사”시행 - '19년“온평리 상습침수지역 정비사업”시행 • 홍수시 유수가 집중됨에 따라 통수단면적 부족으로 인하여 침수피해가 우려되나 정비사업 미시행으로 인명 및 재산피해가 우려되는 지역	• 축제 L=813 m • 보축 L=185 m • 교량 재설치 3개소 • 보 및 낙차공 설치 2개소 • 복개 철거(L=365 m) 및 확장(L=876 m)	3,081
29	표하천	서귀포시 표선면 표선리 1870-1	• 관련계획 검토결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '09년“표하천 재해위험지구 정비공사 실시설계용역”시행 - '21년“표하천 재해위험개선지구 정비공사(장기계속공사)”시행 • 홍수시 유수가 집중됨에 따라 통수단면적 부족으로 인하여 침수피해가 우려되나 정비사업 미시행으로 인하여 인명 및 재산피해가 우려되는 지역	• 저류지 설치 1개소 (V=82,000 m³) • 축제 L=630 m • 교량 재설치 7개소 • 복개 설치 L=436 m	8,798

내수재해 위험지구(34개소)

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
1	광령리	제주시 애월읍 광령리 1476	• '16년 태풍 차바 내습시 피해이력 - 저지대 주거지 및 농경지 침수 • 배수체계 정비 미시행으로 인하여 우수가 도로변 저지대에 집중됨에 따라 농경지 및 주택 침수피해 우려	• 호안 정비(전석쌓기) L=608 m • 배수구조물 정비 L=1,524 m	9,332
2	광령1	제주시 애월읍 광령리 2258	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 과거 침수피해 1회 발생 - '07년 집중호우로 인하여 농경지 및 주거지(3동) 침수피해 발생 • 배수체계 정비 미시행으로 인하여 우수가 도로변 저지대에 집중됨에 따라 농경지 및 주택 침수피해 우려	• 배수로 정비(BOX 2.0×1.5 m) L=525 m	320
3	납읍	제주시 애월읍 납읍리 1764-5	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 과거 침수피해 1회 발생 - '07년 집중호우로 인하여 농경지 및 주거지 침수 • 집중호우시 우수가 도로변 저지대에 위치한 주거지 및 농경지역으로 집중됨에 따라 침수피해 발생 우려	• 배수로 정비(BOX 2.2×2.0 m) L=620 m	464
4	어음2	제주시 애월읍 어음리 2671	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 과거 침수피해 1회 발생 - '07년 집중호우로 인한 주거지 및 농경지 침수 • 주거지역이 도로 비탈면 하부에 위치하고 있으며, 배수로 통수단면적 부족에 따른 침수피해 발생 우려	• 배수로 정비(BOX 1.5×1.0 m) L=585 m	272
5	김녕	제주시 구좌읍 김녕리 3671	• 최근 10년내 피해이력 6회 발생 - '16년 태풍 차바, '17년 집중호우, '18년 태풍 내습, '19년 태풍 내습(2회), '20년 집중호우 등으로 인하여 주거지 및 농경지 침수 • 배수체계 정비 미시행으로 인하여 우수가 도로변 저지대로 집중됨에 따라 주거지 및 농경지, 도로 등 침수피해 우려	• 우수저류시설 설치 V=16,000 m³ • 우수관거 정비 L=5,300 m • 배수로 정비 L=423 m • 펌프장 설치 Q=36 m³/min Q=135 m³/min • 재해 예경보시설 1식 • 월파방지벽 L=170 m	28,960

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
6	세화	제주시 구좌읍 세화리 48	• 최근 10년내 피해이력 2회 발생 - '12년, '18년 태풍 내습시 주거지 침수 • 배수체계 정비 미시행으로 인하여 지표수가 도로변 저지대에 위치한 주거지 및 농경지로 집중	• 우수저류시설 설치 V=20,000 m³ • 우수관거 정비 L=291 m	4,255
7	월정	제주시 구좌읍 월정리 550-7	• 최근 10년내 피해이력 5회 발생 - '11∼'12년(2회), '16년, '18년 태풍 내습시 주거지 및 농경지 침수 • 우수관거 통수단면적 부족 및 유입수로 미정비	• 우수관거 정비 L=338 m • 유입수로 설치 L=224 m	1,115
8	종달	제주시 구좌읍 종달리 814-24	• 최근 10년내 피해이력 5회 발생 - '11∼'12년(2회), '16년, '18년 태풍 내습시 주거지 및 농경지 침수 • 종달리해변 인근 주거지 및 농경지가 만조위보다 낮은 저지대지역에 위치 • 우수관거 통수단면적 부족, 강제배제시설 미설치	• 배수펌프장 설치 1개소 (Q=400 m³/min) • 우수관거 정비 L=1,500 m	14,692
9	평대	제주시 구좌읍 평대리 1469-1	• 최근 10년내 피해이력 2회 발생 - '18년 태풍 콩레이, '19년 집중호우시 저류지 및 우수관거 통수단면적 부족으로 평대마을 저지대 침수 • 평대마을 상류부에 기설치된 침투형 저류시설과 우수관거의 통수단면적 부족으로 인하여 내수배제 불량	• 저류지 증설 2개소(V1=920→21,450 m³, V2=20,000→78,750 m³) • 우수관거 정비 L=3,776 m	16,300
10	신촌 석재사	제주시 조천읍 신촌리 2591-2	• '21년 태풍 찬투 내습시 저지대에 위치한 주거지 및 농경지, 도로 등 침수피해 발생 • 배수체계 흐름상 지방도1132호선 상류부에 유하한 우수가 지표 및 우수관거를 통하여 유하하다 상대적으로 저지대에 위치한 신촌석재사 인근 지역으로 집중됨에 따라 주거지 및 농경지, 도로까지 침수피해가 확대	• 우수관거 정비 L=1,725 m	5,061

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
11	와흘2	제주시 조천읍 와흘리 99	• '16년 태풍 차바 내습시 저지대 주거지 및 농경지 침수 • 배수체계 정비 미시행으로 인하여 지표수가 도로변 저지대에 집중됨에 따라 농경지 및 주택 침수피해 우려	• 유입관로 설치 L=400 m • 우수저류시설 설치 V=45,320 m³	11,852
12	와흘1	제주시 조천읍 와흘리 1738	• '16년 태풍 차바 내습시 저지대 주거지 및 농경지 침수 • 배수체계 정비 미시행으로 인하여 지표수가 도로변 저지대에 집중됨에 따라 주택 및 농경지 침수피해 우려	• 우수저류시설 설치 V=48,700 m³ • 유입관로 설치 L=120 m • 유출관로 설치 L=1,200 m	12,362
13	신북로	제주시 조천읍 조천리 2348-1	• 배수체계 정비 미시행으로 인하여 지표수가 도로변 저지대에 집중	• 우수관거 정비 L=2,082 m	2,782
14	서부	제주시 한경면 고산리 1296-2	• '19년 태풍 미탁 내습시 건물 1동 침수 • 저류지 유출부 및 배수로 통수단면적 부족	• 저류지 유출부 및 배수로 정비 L=230 m	217
15	신창･ 한원	제주시 한경면 신창리 859-1	• '19년 태풍 링링, 타파 내습시 저지대 주거지 및 농경지 침수 • 배수체계 정비 미시행으로 인하여 지표수가 도로변 저지대 및 세천으로 집중됨에 따라 주거지 및 농경지 침수피해 우려	• 우수저류시설 설치 V=13,500 m³ • 우수관거 정비 L=1,004 m • 세천 정비 L=645 m • 교량 재설치 7개소	18,487
16	우도1	제주시 우도면 연평리 1053-2	• 최근 10년내 피해이력 3회 발생 - '12년 태풍 볼라벤･덴빈, 산바, '16년 태풍 차바 내습시 저지대 주거지 및 농경지 침수 • 배수체계 흐름상 유역 상류부에 위치한 저지대 지역으로 지표수가 집중되어 농경지 침수피해가 발생한 후 노면을 따라 우수가 집중되어 하류부 마을 구간까지 침수피해 확대	• 저류지 설치 V=9,198 m³ • 우수관거 정비 및 설치 L=450 m	6,203

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
17	다호마을	제주시 용담2동 1942	• '21년 태풍 찬투 내습시 저지대에 위치한 상가(4동) 및 도로 등 침수피해 발생 • 배수체계 흐름상 도령모루(해태동산)에서 유하한 우수가 지표 및 우수관거를 통하여 유하하다 상대적으로 저지대에 위치한 상가지역으로 집중되나 펌프용량 및 우수관거 통수단면적 부족으로 인하여 상가 및 도로 등 침수피해 발생	• 저류지 설치 V=10,000 m³ • 우수관거 정비 L=269 m • 간이펌프장 설치 Q=60m³/min	13,037
18	화북 진서로	제주시 화북동 4147-7	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 방재성능목표강우량 적용시 침수피해 발생이 우려되는 지역 • 우수관거 통수단면적 부족에 따른 주거지, 도로 및 농경지 등의 도시지역 침수발생 우려 지역	• 우수관거 정비 L=1,330 m	3,134
19	연동11	제주시 연동 1347-4	• '16년 태풍 차바 내습시 저지대 주거지 및 농경지 침수 • 배수체계 정비 미시행으로 인하여 지표수가 도로를 따라 저지대로 집중됨에 따라 주거지 및 상가, 도로 등 침수피해 우려	• 배수로 정비 L=410 m	303
20	상하모	서귀포시 대정읍 상모리 2435-1	• 최근 10년내 피해이력 5회 발생 - '16년 호우(2회), '18년 호우, '19년 태풍(2회) 발생함에 따라 주거지 및 농경지 침수피해 발생 • 상모로 주변으로 저지대지역이 위치하며, 분지지형으로 홍수시 우수가 유입 • 배수체계 정비 미시행, 기설치된 배수암거 및 배수로 시설의 통수단면적 부족	• 저류지 설치 2개소 (V1=10,800 m³, V2= 65,000 m³) • 배수암거 정비 L=4,600 m • 배수암거 설치 L=3,300 m	35,400

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
21	신도2리	서귀포시 대정읍 신도리 3072	• 최근 10년내 피해이력 6회 발생 - '16년 집중호우 및 태풍(2회), '18년 태풍, '19년 태풍(2회), '20년 태풍 내습시 배수체계 미비로 인한 저지대 및 도로침수 발생 • 배수로 통수단면적 부족 및 조위 상승시 내수배제가 불량하며, 월파방지시설 일부구간 미정비로 인하여 상습침수피해 발생에 따른 인명 및 재산피해 우려	• 우수저류시설 설치 V=39,300 m³ • 배수로 정비 L=1,130 m • 보축(파라펫) L=150 m • 호안 정비(월파방지벽) L=50 m	9,679
22	남원2	서귀포시 남원읍 남원리 1243	• 최근 10년내 피해이력 2회 발생 - '16년 태풍, '18년 집중호우시 배수체계 미비로 인한 저지대 홍수유입으로 농경지 및 주거지 밀집지역 침수 • 배수체계 정비 미시행으로 인하여 지표수가 도로변 저지대에 집중됨에 따라 주거지 및 농경지 침수피해 우려	• 우수저류시설 설치 V=32,250 m³ • 유입관거 L=916 m • 유출관거 L=518 m	12,763
23	남원1	서귀포시 남원읍 남원리 1634	• 최근 10년내 피해이력 2회 발생 - '16년 태풍, '18년 집중호우시 배수체계 미비로 인한 저지대 홍수유입으로 농경지 및 주거지 밀집지역 침수 • 배수체계 정비 미시행으로 인하여 지표수가 도로변 저지대에 집중됨에 따라 주거지 및 농경지 침수피해 우려 • 우수관거 통수단면적 부족 및 배수체계 미비로 인한 내수배제 불량	• 우수저류시설 설치 V=10,300 m³ • 유입관거 L=220 m • 유출관거 L=1,060 m	9,416
24	한남	서귀포시 남원읍 남원리 1921	• 연 1∼2회 침수피해 발생 • 내수배제 불량 및 배수로 통수단면적 부족에 따른 농경지 침수피해 발생	• 저류지 설치 V=37,000 m • 배수로 정비 L=3,100 m	21,000

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
25	신흥	서귀포시 남원읍 신흥리 1542-2	• 최근 10년내 피해이력 2회 발생 - '16년 태풍, '17년 집중호우로 인하여 주택 및 농경지 침수피해 발생 • 배수체계 정비 미시행으로 인하여 지표수가 도로변 저지대에 집중됨에 따라 농경지 침수피해 발생	• 배수로 정비 L=2,457 m	7,711
26	위미	서귀포시 남원읍 위미리 411-1	• '07년 집중호우로 인한 주거지, 도로 및 농경지 침수피해 발생 • 산지 및 농경지에서 발월된 우수는 대부분 우수관거로 유입되면서 농경지 유역 저지대 침수 발생 및 해안가 인근 준시가지 우수관거의 통수단면적 부족에 따른 침수피해 발생 우려	• 저류지 설치 2개소 (V1=13,800 m³, V2= 4,200 m³) • 우수관거 정비 L=2,928 m	5,021
27	위미1	서귀포시 남원읍 위미리 4243	• 잦은 침수피해로 상습침수피해 발생지역으로 지정 • 농경지 및 대규모 비닐하우스가 저지대에 위치하며, 도로변 저지대에 집중됨에 따라 침수피해 발생	• 저류지 설치 V=30,000 m³ • 배수로 정비(BOX 1.0×1.0 m) L=1,470 m	3,673
28	의귀1	서귀포시 남원읍 의귀리 419-2	• '07년 집중호우로 인한 주거지 및 농경지 침수 발생 • 지방하천 의귀천 좌안에 위치한 주거지 및 농경지 등을 관류하는 배수로 통수단면적 부족으로 침수피해 발생	• 배수로 정비(BOX 3.5×1.0 m) L=1,606 m	867
29	태흥2	서귀포시 남원읍 태흥리 846	• 최근 10년내 피해이력 4회 발생 - '12년 태풍, '16년 태풍, '17∼'18년 집중호우로 인하여 주거지 및 농경지 침수피해 발생 • 배수시설 부족으로 인한 인근 저지대 농경지 침수피해 발생	• 저류지 설치 V=12,000 m³ • 배수로 정비 L=2,031 m	9,511

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
30	서성로	서귀포시 성산읍 수산리 2571-3	• '12년 태풍 내습시 주거지 및 농경지 침수피해 발생 • 지방도1119호선을 따라 배수로 미정비 상태이며, 도로변 저지대 배수불량으로 승마장, 농경지 및 관광지 침수피해 발생	• 저류지 설치 5개소 (V1=42,840 m³, V2=64,380 m³, V3∼4=50,650 m³, V5=48,330 m³) • 배수로 정비 L=8,760 m	40,600
31	수산2	서귀포시 성산읍 수산리 4522	• 최근 10년내 피해이력 5회 발생 - '16년 태풍, '17년 집중호우, '18년 태풍 및 집중호우(3회)로 인하여 주거지 및 농경지 침수피해 발생 • 도로의 우수배제시설 부족 및 배수로 통수단면적 부족	• 저류지 설치 3개소 (A1=11,344 m², A2= 14,182 m², A3=11,369 m²) • 배수로 정비 L=4,960 m	19,005
32	오조	서귀포시 성산읍 오조리 128-1	• '18년 집중호우(4회)로 인하여 주거지 및 도로 침수피해 발생 • 개발로 인한 저류공간이 감소함에 따라 침수피해 발생빈도가 매우 높은지역	• 배수로 정비 L=1,000 m • 배수펌프장 설치 Q=20 m³/min	15,400
33	온평1저류지	서귀포시 성산읍 온평리 1409-1	• '16년 태풍 내습시 주택 등 건물 37동 및 온평리포구 도로 포함 약 0.62 ha 침수피해 발생 • 상류부 자연 유출수로 인한 하류부 저지대 주거지 및 농경지 침수피해 발생	• 저류지 설치 V=33,500 m³ • 유입수로 설치 L=1,000 m	14,490
34	신효	서귀포시 신효동 1168-10	• 최근 10년내 피해이력 2회 발생 - '16년 태풍 차바, '18년 태풍 솔릭 내습시 배수체계 미비로 저지대 홍수유입으로 인하여 일주동로를 따라 유입하여 농경지 및 창고시설 침수 • 우수관거 통수단면적 부족 및 배수체계 미비로 인한 내수배제 불량	• 오･우수관거 정비 L=10.6 km, 배수로 정비 L=3.8 km • 상효천 축제 L=0.3 km, 배수통관 신설 1개소	30,000

사면재해 위험지구(7개소)

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
1	곽지1	제주시 애월읍 곽지리 1380-4	• '21년 6월 낙석 발생(발생높이 6~7 m, 낙석 폭 1 m, 낙석 무게 2ton) • 사면고는 7 m 내외로 비교적 낮으나 경사가 60o 내외로 다소 급하고 다수의 낙석 위험구간 위치 • 낙석완충거리 미확보 및 낙석 방호시설 미설치	• 낙석방지망 설치 - 사면1(H=6 m×L=40 m) A=240 m², 사면2(H=4 m×L=15 m) A=60 m², 사면3(H=7 m×L=20 m) A=140 m² • 불안정한 암 및 부석제거(사면2) V=30 m³	103
2	김녕3	제주시 구좌읍 김녕리 2722	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 현장조사 결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 토사로 구성된 비탈면이나 경사도가 55°내외로 안전구배를 확보하지 못하여 지속적인 표층 유실이 진행중임에도 불구하고 토사 유실과 표층 붕괴 방호시설물 설치가 미비하여 재해위험요인이 상존	• 면고르기 A=1,150 m² • 절토사면 녹화 A=1,150 m² • Soil Nailing(L=8 m) 530EA	411
3	목리예초	제주시 추자면 예초리 산72	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 현장조사 결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 사면고 12 m, 경사도 55°로 규모 및 경사도는 급한 편이 아니지만 다수의 낙석을 유발하는 이완 절리가 발달 • 낙석 발생과 대형암반 탈락에 따른 낙석방지울타리(현 시설물) 방호능력 부족	• 면고르기 A=600 m² • 부석제거 및 사토 V=100 m³ • 낙석방지망 설치 A=600 m²	130
4	예초	제주시 추자면 예초리 산77-1	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 현장조사 결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 경사도가 매우 급한 도로 하부 비탈면(경사도 76°)으로 석축 붕괴와 토사 유실 진행 • 석축 정비 및 토사 유실 방지시설 미설치로 재해위험성이 높은 지역	• 철거(기존 석축) V=350 m³ • 흙깍기공 A=420 m² • 계단식옹벽(H=12 m) L=35 m	321

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
5	우도4	제주시 우도면 연평리 산36	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 현장조사 결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 사면고는 40 m 내외로 매우 높고 경사도는 80°로 매우 급하여 불안정한 상태이나 낙석방지시설 및 사면유실 방호시설 등이 미설치	• 락볼트(L=4 m) 1,100 EA (상부 H=20 m 구간)	773
6	남수각2	제주시 이도1동 1556	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 관련계획 검토 결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 노후 석축의 붕괴위험성이 높고 사면경사가 85°내외로 매우 급한 지역으로 낙석유발 뜬돌(최대 2m 내외)이 다수 관찰 • 토사 유출과 사면 유실 붕괴시 상부도로는 완충거리 부족과 통행 단절로 인하여 인명 및 재산피해 우려	• 부석제거 V=250 m³ • 면고르기, 벌개제근 A=2,250 m² • Earth Bolt(L=8 m) 1,560 EA • 절토사면 녹화 A=2,250 m²	1,317
7	사장밭	제주시 건입동 888-4	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 관련계획 검토 결과 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 사면고는 25 m, 경사도는 80°로 규모가 매우 크며, 일부 불안정한 암괴 관찰(예상 낙석크기는 최대 3 m) • 쐐기파괴 및 대형암반 탈락 예상	• 숏크리트 A=8,000 m² • 앵커(L=14 m) 320EA(CTC=5 m) • 배수공(L=1 m) 850EA(CTC=3 m)	3,888

해안재해 위험지구(20개소)

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
1	금등	제주시 한경면 금등리 649-2	• 최근 10년내 피해이력이 있고, 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 해안도로, 양식장, 농경지 등 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=800 m	1,389
2	김녕2	제주시 구좌읍 김녕리 1301-1	• 최근 10년내 피해이력이 있고, 피해발생 잠재성이 있는 지역 • '17년“김녕지구 연안정비사업”시행하였으나, 주거지 밀집구간에 대해서는 정비사업이 시행되지 않아 침수피해 발생 우려 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 주거지역, 도로 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=170 m	680
3	김녕3	제주시 구좌읍 김녕리 4070-1	• '17년“김녕지구 연안정비사업”시행하였으나, 주거지 밀집구간에 대해서는 정비사업이 시행되지 않아 침수피해 발생 우려 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 주거지역, 도로 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=135 m	540

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
4	하도항	제주시 구좌읍 하도리 1767-4	• 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 해안도로, 주거지, 농경지 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=220 m	880
5	세화	제주시 구좌읍 세화리 산1-1	• 최근 10년내 피해이력이 있고, 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 세화항 남측 월파방지시설 부족으로 태풍 및 폭풍시 고파랑에 의한 배후의 해안도로, 주거지, 상가 해안침수피해 및 인명피해 발생 우려 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 해안도로, 주거지, 상업시설 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=200 m	290
6	월정	제주시 구좌읍 행원리 1515-8	• 해안선이 바다쪽으로 돌출된 지형(헤드랜드)적 요인으로 인하여 월파 위험도가 높은 지역 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 해안도로, 숙박시설, 농경지 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=700 m	1,050

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
7	해동	제주시 조천읍 북촌리 1193-4	• 최근 10년내 피해이력이 있고, 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 해상매립 2차선 해안도로로 지반고가 낮고, 침수방지시설 미설치로 해안침수 위험도가 높음 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 해안도로, 육상양식장 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=340 m	493
8	신촌	제주시 조천읍 신촌리 2374-1	• 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 주거지역 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=200 m	800
9	함덕항	제주시 조천읍 함덕리 3294-1	• '20년 태풍 마이삭 내습시 방파제 파손(L=100 m) • 해안시설물(방파제) 기준미달 - 50년빈도 외력검토: 파고 3.5 m, 해일고 0.93 m - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성( 50년빈도) 검토결과 배후의 해안시설, 해안도로 해안침수피해 우려 - 연안재해노출지수: 5등급(국립해양조사원)	• 방파제 보수 L=160 m	2,400
10	조천	제주시 조천읍 조천리 2398-5	• 최근 10년내 피해이력이 있고, 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 주거지역 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=820 m	1,281

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
11	연평2	제주시 우도면 연평리 26	• '20년 태풍 마이삭 내습시 해안도로, 주거지 월파피해 발생 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 해안도로, 주거지 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 소파공 설치 L=100 m	1,000
12	예초항	제주시 추자면 예초리 200-4	• '20년 태풍 마이삭 내습시 호안 유실 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 해안도로, 주거지 해안침수피해 우려 - 연안재해노출지수: 5등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=100 m	145
13	동일	서귀포시 대정읍 동일리 3125-2	• 현장조사 결과 해안도로로 지반고가 낮고, 월파방지시설 미설치로 해안침수 위험도가 높음 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 해안도로, 육상양식장 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=600 m	1,025
14	일과	서귀포시 대정읍 일과리 1953	• 현장조사 결과 해안도로의 지반고가 낮고, 월파방지시설 미설치로 인하여 해안침수 위험도가 높은 지역 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과 배후의 해안도로, 양식장 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=1,000 m	1,450

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
15	넙빌레	서귀포시 남원읍 신례리 10	• 최근 10년내 피해이력이 있고, 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 현장조사 결과 해안도로의 지반고가 낮고, 월파방지시설 미설치로 해안침수 위험도가 높은 지역 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성( 50년빈도) 검토결과 배후의 해안도로, 육상양식장, 농경지 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=350 m	507
16	신흥2	서귀포시 남원읍 신흥리 100-4	• 최근 10년내 피해이력이 있고, 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 현장조사 결과 해안도로의 지반고가 낮고, 월파방지시설 미설치로 해안침수 위험도가 높음 • 월파 방지시설 부족으로 태풍 및 폭풍시 고파랑에 의한 배후의 해안도로, 농경지, 주거지 침수피해 및 인명피해 발생이 우려되는 지역 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성( 50년빈도) 검토결과 배후의 해안도로, 육상양식장, 농경지 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=900 m	1,305

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
17	수마포구	서귀포시 성산읍 성산리 399-7	• '20년 태풍 마이삭 내습시 호안 기초부 세굴 피해 • 연안침식 실태조사 대상지역으로 해안침식피해 발생 위험도가 높고, 해수면 상승과 해빈폭 감소에 따른 배후지역 침수피해 위험도가 높은 지역 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성( 50년빈도) 검토결과 배후의 해안도로, 육상양식장, 농경지 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원) • 연안침식실태조사(해양수산부) - 평가등급: C등급, 잠식면적: A=11,202 m²	• 호안 보강(월파방지벽) L=510 m	1,530
18	오조항	서귀포시 성산읍 오조리 4-2	• 최근 10년내 피해이력이 있고, 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 해수면 상승 및 고파랑 내습에 따른 사구포락 피해 발생 • 해안침수 검토 - 월파량이 허용월파량을 초과하지 않음 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원) • 해안침식 검토 - 고파랑 내습에 따른 해변 배후지 해안사구 침식피해 발생	• 해안선 정비(전석쌓기) L=310 m	465

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
19	대평	서귀포시 안덕면 창천리 794	• 최근 10년내 피해이력이 있고, 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해 발생가능성(50년빈도) 검토결과, 배후의 해안도로, 주거지 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=405 m	587
20	보목항	서귀포시 보목동 566-3	• '20년 태풍 마이삭 내습시 호안 유실 피해 • 해안침수(월파) 방지시설 부족 - 월파량이 허용월파량을 초과 - 해안침수피해(50년빈도) 발생가능성 검토결과 배후의 해안도로, 육상양식장 해안침수피해 우려 - 연안재해취약지수: 4등급(국립해양조사원)	• 호안 보강(월파방지벽) L=200 m	290

가뭄재해 위험지구(8개소)

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
1	안성리	서귀포시 대정읍 안성리 2028	• 최근 10년내 피해이력 1회 발생 - '17년 중산간지역 격일제 급수 실시(8개 마을) 및 주요 시내 공급량 조절 • 급수관로의 46.5 %가 노후도등급 III등급(심함)에 해당되는 지역으로 재해 발생시 노후 급수관로에 의한 용수공급 문제로 주민불편 우려	• 급수관로 정비 L=7.40 km	2,328
2	남원3-2	서귀포시 남원읍 신흥리 2365-2	• 최근 10년내 피해이력 1회 발생 - '13년 농경지 1,240 ha • 농업용수 부족으로 인한 가뭄피해가 우려되는 농경지역으로 재해 발생시 농작물 피해에 따른 재산피해 우려	• 저수조 설치 1개소 • 관정 개발 3공	1,607
3	남원 2-2	서귀포시 남원읍 위미리 1191	• 최근 10년내 피해이력 1회 발생 - '13년 농경지 1,240 ha • 농업용수 부족으로 인한 가뭄피해가 우려되는 농경지역으로 재해 발생시 농작물 피해에 따른 재산피해 우려	• 저수조 설치 1개소 • 관정 개발 3공	1,607
4	남원 2-3	서귀포시 남원읍 한남리 1622-1	• 최근 10년내 피해이력 1회 발생 - '13년 농경지 1,240 ha • 농업용수 부족으로 인한 가뭄피해가 우려되는 농경지역으로 재해 발생시 농작물 피해에 따른 재산피해 우려	• 저수조 설치 1개소 • 관정 개발 3공	1,607
5	안덕	서귀포시 안덕면 서광리 1722	• 최근 10년내 피해이력 1회 발생 - '13년 농경지 1,240 ha • 농업용수 부족으로 인한 가뭄피해가 우려되는 농경지역으로 재해 발생시 농작물 피해에 따른 재산피해 우려	• 저수조 설치 2개소 • 관정 개발 3공 • 관로 설치 L=9.80 km	1,901

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
6	대평	서귀포시 안덕면 창천리 930-4	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 관련계획 검토결과 급수관로 노후에 따른 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 급수관로의 59.7 %가 노후도등급 III등급(심함)에 해당되는 지역으로 재해 발생시 급수관로 노후에 의한 용수공급 문제로 주민불편 우려	• 급수관로 정비 L=7.40 km	2,328
7	토평	서귀포시 영천동 (토평동) 1436-5	• 최근 10년내 피해이력 1회 발생 - '17년 중산간지역 격일제 급수 실시(8개 마을) 및 주요 시내 공급량 조절 • 급수관로의 31.1 %가 노후도등급 III등급(심함)에 해당되는 지역으로 재해 발생시 급수관로 노후에 의한 용수공급 문제로 주민불편 우려	• 급수관로 정비 L=4.27 km	1,343
8	관광단지	서귀포시 중문동 1925	• 최근 10년내 피해이력 1회 발생 - '17년 중산간지역 격일제 급수 실시(8개 마을) 및 주요 시내 공급량 조절 • 급수관로의 55.0 %가 노후도등급 III등급(심함)에 해당되는 지역으로, 재해 발생시 노후 급수관로에 의한 용수공급 문제로 주민불편 우려	• 급수관로 정비 L=8.76 km	4,262

대설재해 위험지구(6개소)

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
1	평화로	제주시 애월읍 봉성리 산53-11	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 도로 경사가 급하고 차량 통행빈도가 매우 높아 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '20년 12월∼'21년 1월 지방도1135호선 전구간 적설 및 결빙 • 평상시 차량 통행빈도가 매우 높은 도로이나 도로 경사도가 최대 12.29 % 로 매우 급하여 적설 및 결빙시 교통 두절 및 차량 파손 위험이 높은 지역	• 자동화 융설시스템 설치 L=1,000 m(4차로)	2,000
2	남문 교차로	제주시 이도1동 1566-1	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 도로 경사가 급하고 차량 통행빈도가 매우 높아 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '20년 12월∼'21년 1월 지방도1131호선 전구간 적설 및 결빙 • 평상시 차량 통행빈도가 매우 높은 도로이나 도로 경사도가 최대 8.79 %로 매우 급하며, 주거지 및 상가 등이 밀집된 도심지역내 위치하고 있어 차량 파손 등 재해발생가능성이 높은 지역	• 자동화 융설시스템 설치 L=800 m(4차로)	1,800
3	이도광장교차로	제주시 이도2동 1024	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 도로 경사가 급하고 차량 통행빈도가 매우 높아 피해발생 잠재성이 있는 지역 - '20년 12월∼'21년 1월 지방도1131호선 전구간 적설 및 결빙 • 평상시 차량 통행빈도가 매우 높은 도로이나 도로 경사도가 최대 16.13 %로 매우 급하며, 주거지 및 상가 등이 밀집된 도심지역내 위치하고 있어 차량 파손 등 재해발생가능성이 높은 지역	• 자동화 융설시스템 설치 L=980 m(6차로)	2,940

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
4	임항로	제주시 건입동 350	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 도로 경사가 급하고 차량 통행빈도가 매우 높아 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 국제여객터미널, 항만 및 부두를 이용하는 중･대형화물차의 차량 통행빈도가 높은 도로이나 도로 경사도가 최대 27.00 %로 매우 급하여, 적설 및 결빙시 차량 파손 등 재해발생가능성이 높은 지역	• 자동화 융설시스템 설치 L=595 m(1∼6차로)	1,174
5	중앙로	제주시 아라동 (아라1동) 1819-11	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 도로 경사가 급하고 차량 통행빈도가 매우 높아 피해발생 잠재성이 있는 지역 • '20년 12월∼'21년 1월 지방도1131호선 전구간 적설 및 결빙 • 평상시 차량 통행빈도가 매우 높은 도로이나 도로 경사도가 최대 11.72 %로 매우 급하여, 적설 및 결빙시 차량 파손 등 재해발생가능성이 높은 지역	• 자동화 융설시스템 설치 L=660 m(6차로)	1,953
6	신서귀로	서귀포시 대천동 (강정동) 187	• 최근 10년내 피해이력은 없으나 도로경사가 급하고 차량 통행빈도가 매우 높아 피해발생 잠재성이 있는 지역 • 행정기관과 주거지가 밀집된 지역의 주요 도로로 도로 경사도가 최대 13.27 %로 급하며, 평상시 보행자 비율 또한 높아 적설 및 결빙시 인명 및 차량 파손 등 재해발생가능성이 높은 지역	• 염수분사장치 설치 L=1,900 m(4차로) • 관리동 설치 12개소	2,780

기타재해 위험지구(1개소)

연 번	지 구 명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 비 (백만원)
1	귀엄	제주시 애월읍 수산리 1964	• '03∼'06년“수리시설 개보수 정비사업”시행으로 전체적인 시설상태는 양호(C등급)하나 여수로가 균열 발생 및 박리, 박락 등이 발생함에 따라 향후 고빈도 호우 발생시 피해발생 잠재성이 있는 지역	• 여수로 개량(L=100.0 m, B=12.3 m)	1,476