제주외항 2단계 개발사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

제주특별자치도

제주외항 2단계 개발사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

의안번호	1486

제출년월일 :  2024. 05.

제  출  자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

『제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법』 제364조 및

『환경영향평가법』 제27조 및 제28조의 규정에 의하여 작성된 환경영향평가서 협의내용을 『제주특별자치도 환경영향평가조례』 제13조 제1항의 규정에 의거 제주특별자치도의회의 동의를 구하고자 함.

2. 주요내용

가. 사업개요

○ 사 업 명 : 제주외항 2단계 개발사업

○ 사 업 자 : 제주특별자치도(해운항만과)

○ 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 제주외항 일원

○ 사업내용

- 부지조성(매립) : 41,760㎥

- 외곽시설(호안 446m), 계류시설(잡화부두 210m)

- 준설 1식 : 141,046㎥

○ 사업기간 : 2024년 ~ 2027년

나. 환경영향평가서 협의 추진사항

○ 2023. 02. 08 : 환경영향평가협의회 심의

○ 2023. 07. 14 : 환경영향평가서(초안) 접수

○ 2023. 07. 18 ~ 2023. 08. 15 : 환경영향평가서(초안) 주민공람

○ 2023. 07. 25 : 주민설명회 개최(건입동주민센터, 화북동주민센터)

○ 2023. 11. 28 : 공청회 개최(화북동주민센터)

○ 2023. 12. 27 : 환경영향평가서(본안) 접수

○ 2024. 03. 26 : 환경영향평가서(검토보완서) 접수

○ 2024. 04. 12 : 환경영향평가 심의(심의결과 : 조건부동의)

3. 동의안 : 별 첨

4. 환경영향평가 실시근거

○「제주특별자치도 환경영향평가 조례」 제2조 관련 [별표1]의 규정에 의한 환경영향평가 대상사업(외곽시설 100m 이상 또는 공유수면 1만㎡ 이상의 매립 수반)에 해당되어 환경영향평가를 실시함.

제주외항 2단계 개발사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

□ 총   괄

가. 본 협의내용 및 환경영향평가서·검토보완서·심의보완서(이하“영향평가서”라 한다)에 제시된 환경영향 저감방안과 사후환경영향조사 계획을 적기에 이행하여야 함.

나. 사업시행 및 협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인‧허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함.

다. 영향평가서에 제시된 환경영향 저감방안과 본 협의내용은 공사시 및 운영시 환경에 미치는 악영향을 저감시키기 위한 것이므로 그 목적에 부합될 수 있도록 사업계획에 반영하여 적정한 시기에 이행되도록 조치함은 물론, 동 협의내용 이행완료시까지 지속적으로 유지․관리하여야 함.

라. 공사시 및 운영시 환경영향평가 과정에서 예측하지 못한 상황이 발생 또는 예측의 부적정 등으로 사업지역 주변의 환경상태가 악화될 우려가 있는 경우에는 사전에 이에 대한 원인분석을 실시하고, 별도의 대책을 강구․시행하여 환경피해를 미연에 방지하여야 함.

마. 본 협의내용에 별도로 제시하지 않은 사항은 영향평가서에 제시한 저감방안대로 이행하여야 함.

Ⅰ. 협의내용

가. 동․식물상(해양동식물상 포함)

○ 문헌조사시 사업구간 주변에서 법정보호종(저어새, 노랑부리백로, 기수갈고둥 등)이 확인되었으므로, 공사시 및 운영시 법정보호종 모니터링을 지속적으로 실시하고, 출현 시 적정 보호대책 수립·시행하여야 함

○ 공사시 부유사 발생에 따른 해양환경 영향을 저감하기 위한 대책을 수립·시행하여야 함.

○ 공사시 주변 어업권이 미치는 영향을 최소화하기 위해 저감방안을 철저히 이행하여야 하며, 주변 어업인들의 민원발생시 적극 대처하여야 함.

나. 대기질 및 온실가스(악취 포함)

○ 공사시 및 운영시 대기오염물질로 인하여 주변지역에 미치는 영향을 최소화하도록 저감방안을 수립‧이행하여야 함.

- 세륜시설의 설치 및 주기적인 살수 실시, 공사차량 속도제한, 공사장비의 공회전 금지, 적재함 덮개 설치 등의 비산먼지 관리방안 수립‧시행

- 토사 적치시 비산대책으로 방진 덮개 및 비산방진망을 설치하여야 함

○ 온실가스 저감방안을 수립‧시행하여야 하며, 이행여부를 관리대장에 기록 관리하여야 함.

다. 수질

○ 현장사무소 내 개인하수처리시설 설치시 법적 방류수질 기준인 BOD 20㎎/L, SS 20㎎/L로 처리하여 방류하여야 함

○ 운영시 비점오염저감시설을 설치하고 「물환경보전법」 제53조에 따라 유지․관리하여야 함.

라. 해양환경

○ 공사 시 부유물질 등으로 인한 해양환경 오염 최소화를 위해 공사 단계별 오탁방지막을 설치·운영하고, 유지관리에 철저를 기하여야 함.

○ 공사용 선박 운영시 불의의 사고에 의한 유류오염 발생시 선반운항 안전대책, 해양오염방제 체계 구축, 유류유출 사고시 처리계획 등의 유류유출 방지대책을 수립‧시행하여야 함.

○ 공사시 부유사 모니터링을 통해 인근에 있는 면허어업권에 피해가 발생하지 않도록 저감대책을 충실히 이행하여야 함.

○ 사업지구 주변 내측 수로 영역의 해양수질 및 퇴적물 변화추이를 지속적으로 모니터링하고, 오염도 개선을 위한 방안을 검토·이행하여야 함.

- 내측 수로 준설·정화 및 해수 유통 강화 방안 등

○ 사업시행으로 인해 해수교환율 변화가 크지 않은 것으로 예측되었으나, 사후환경영향조사계획에 수립된 해수교환율 모니터링을 지속적으로 실시하고 사업시행에 따른 해양수질 변화양상을 분석하여 해수교환율 저하로 인한 해양수질 악화시 별도의 저감방안을 강구하여 제시하여야 함.

마. 토지이용 및 지형지질

○ 사라봉 및 별도봉 해안절벽 등 사업지구 주변 자연환경과 조화될 수 있는 해양공원 및 인도교 조성계획을 수립하여야 함.

○ 공사시 발생하는 준설토는 사업지구 내 제작장 매립 및 케이슨 속채움재로 유용할 계획인 바, 적정 이행여부를 관리대장에 기록‧관리하여야 함.

바. 친환경적자원순환

○ 공사시 발생되는 각종 폐기물(건설폐기물, 폐유 등)은 해양에 투기되는 일이 없도록 관련 규정에 따라 적법하게 처리하여야 함.

○ 장비의 고장 등으로 불가피하게 현장 내에서 오일을 교환할 경우에는 공사현장에 폐유보관시설를 설치하고 일정기간 보관 후 전문처리업체에 위탁 처리하여야 함.

사. 소음·진동

○ 공사시행 전 ｢소음·진동관리법｣에 따른 특정공사의 사전신고를 이행하고, 공사시 ｢건설공사장 소음관리요령｣ 및 ｢공사장 소음진동 관리지침서｣에 준하여 공사를 시행하여 인근 주민 및 주변 환경의 피해를 최소화하여야 함.

○ 공사 및 운영 시 정온시설 주변에 대한 소음․진동의 환경기준을 초과하거나 환경기준 이하라도 민원 발생 시에는 즉각적인 추가 저감방안을 수립․시행하여야 함.

아. 경관

○ 해양공원을 포함한 항만 시설물 설치는 주변 해양과 조화될 수 있도록 친환경적인 소재 및 색채를 도입하도록 하여야 함.

Ⅱ. 환경영향평가서에 제시된 주요 환경영향 저감대책

가. 육상동ㆍ식물상 (평가서 188쪽)

○ 공사시 공사강도 조절

○ 오탁방지막 설치

나. 해양동식물상 (평가서 381~383쪽)

○ 부유사확산 저감방안

- 공사 단계별 오탁방지막 설치

○ 선박사고 등 유류유출에 대한 저감방안

- 유류사고 방지 발제조직 구성, 관계기관 연락체계 수립

- 유류유출 사고시 Oil Fence 설치, 유흡착제나 유처리제, 유Gel화제를 이용하여 유출된 기름 회수

다. 대기질 (평가서 436~443쪽)

○ 비산먼지 발생 저감공법 적용

○ 방진덮개, 방진벽(막) 설치

○ 주기적인 살수 실시

○ 세륜·세차시설 설치

○ 차속 규제

○ 공사장비 투입 및 운행관리, 정기점검 및 보수, 공회전 금지

○ 공사시 유지목표농도 설정

라. 온실가스(평가서 469~473쪽)

○ 공회전 금지

○ 에너지 사용량 저감

- 건설기계 대형화

- 노후 건설기계 사용 제한

- 장비 및 재료 운반 효율화

- 배출가스 저감장치 및 저공해엔진 인증 장치 등을 부착한 건설기계 사용

- 에너지 고효율 장비 사용

○ 건설폐기물 재활용

○ 저탄소 자재 사용

마. 수질(수리·수문)(평가서 487~498, 검토보완서 46~47, 51~53, 208~213쪽)

○ 공사인원에 의한 오수처리계획

- 발생 오수 처리는 인근 운영중인 오수관거와 연계처리 또는 개인하수처리시설, 간이화장실 설치하여 처리

- 개인하수처리시설 설치시 방류수 수질기준 BOD 20, SS 20㎎/L보다 강화하여 방류

○ 공사시 폐유처리시 폐오일 교환은 차량정비업소 이용, 현장에서 교환시 지정된 장소에서 교환, 폐유보관시설 설치

○ 운영시 용수공급은 별도봉정수장에서 분기한 기존 급수관로와 연결하여 공급

○ 운영시 오수처리는 1단계시설과 연결하여 제주 공공하수처리시설로 연계처리

○ 운영시 우수처리는 초기우수처리시설 1개소 설치

바. 해양수질 및 저질(평가서 736~746, 검토보완서 54~56, 121~125, 198, 207, 심의보완서 7쪽)

○ 오탁방지막 설치

○ 공사용 등부표 설치

○ 유류오염 방제대책

- 공사선박에 기름 등 오염물질 방제·방지 자재 및 약제 등 배치

- 해양오염 방제체제 구축

- 유류유출 사고시 Oil Fence 설치, 유흡착제와 유처리제 이용하여 유출기름 회수

○ 공사시 오수처리는 인근 운영중인 오수관거와 연계처리 또는 개인하수처리시설, 간이화장실 설치하여 처리

○ 내측수로 퇴적물 준설 계획

○ 내측수로 해양수질 및 퇴적물 모니터링

○ 부유사 관리기준 농도 설정

○ 운영시 비점오염저감시설 설치

○ 운영시 오수처리는 1단계시설과 연결하여 제주 공공하수처리시설로 연계처리

사. 토지이용(검토보완서 214~215, 심의보완서 18~22쪽)

○ 공원·친수계획

- 주변시설과 연계한 휴게공간 조성

- 자연환경 조망을 위한 공간 조성

- 시설계획 및 식재계획 수립

아. 지형ㆍ지질(평가서 814~828쪽)

○ 접안시설 단면형식(종슬릿, 슬릿케이슨) 및 기초처리공법(굴착치환) 선정

○ 접속호안 단면(사석경사제, 콘크리트 블록식), 해양호안 단면(친수호안식, 사석경사식) 결정

○ 제작장 단면계획 수립

○ 인도교 가설흙막이 시공(SHEET PILE 공법)

○ 준설공법(그래브 준설) 및 암준설 공법(쇄암준설) 선정

○ 준설사면경사, 여굴 두께 및 여쇄 폭 결정

○ 준설토 유용 계획 수립(제작장 매립 및 케이슨 속채움재 유용)

○ 재료원 선정

자. 친환경적자원순환(평가서 843~847쪽)

○ 공사시 생활폐기물 처리계획

- 생활폐기물 분리수거

- 가연성 및 재활용 폐기물 위탁하여 소각 및 재활용

- 불연성 폐기물 전문처리업체 위탁 처리

○ 분뇨 처리는 이동식 간이화장실 설치하여 전문처리업체 위탁 처리

○ 공사시 폐유처리시 폐오일 교환은 차량정비업소 이용, 현장에서 교환시 지정된 장소에서 교환, 폐유보관시설 설치

○ 운영시 생활폐기물은 처리계획에 따라 적정 처리

○ 운영시 발생 분뇨는 공원 화장실 설치, 기존 오수관로에 연결하여 처리

○ 선박 폐유류는 수거용기 비치 및 폐유처리업체 위탁처리

차. 소음ㆍ진동(평가서 866쪽)

○ 관련법의 준수

-“공사장 소음진동 관리지침서, 2007, 환경부” 준수

○ 공정관리, 저소음·저진동 제품 사용, 운행속도 제한, 공회전 금지

○ 소음·진동 발생이 큰 공정의 경우 사전에 지역주민에게 협조 요청

카. 위락ㆍ경관(평가서 911~929쪽)

○ 항만시설 경관계획 수립

○ 인도교 색채계획 수립

○ 조경계획(식재계획, 시설물계획, 포장계획, 디자인계획, 친수시설계획) 수립

○ 야간경관계획(야간경관, 인도교 조명계획) 수립

Ⅲ. 사후환경영향조사계획(평가서 952~956쪽, 검토보완서 224~238쪽,

심의보완서 28~32쪽)

가. 환경영향평가서에 제시된 사후환경영향조사계획과 저감방안 및 우리 도에서 제시된 협의내용을 포함하여 『종합적인 사후환경영향조사계획』을 수립ㆍ시행하여야 함.

나. 사후환경영향조사

1. 조사주체 : 제투특별자치도

2. 조사기간 : 사업착공시부터 사업준공후 5년까지

3. 조사항목ㆍ지점ㆍ주기

구 분			조 사 항 목	조사지점	조사방법	조사주기
육상동식물상	공사시	조사분야	◦조류 법정보호종 출현 여부	◦사업지구, 별도봉 및 화북천 일대	◦현장조사	◦1회/분기
			◦저서성대형무척추동물 법정보호종 출현 여부	◦화북천 일대
	운영시	조사분야	◦조류 법정보호종 출현 여부	◦사업지구, 별도봉 및 화북천 일대	◦현장조사	◦1회/반기
			◦저서성대형무척추동물 법정보호종 출현 여부	◦화북천 일대
해양동식물상	공사시	조사분야	◦식물플랑크톤(표‧저층) ◦동물플랑크톤 ◦조하대 저서생물 ◦어란 및 자치어 ◦해양보호생물(선상 목시조사)	◦10개정점	◦현장조사	◦1회/분기
			◦조간대 저서생물 ◦해양보호생물(조간대 및 잠수조사)	◦4개정점
			◦해산어류	◦2개정점
	운영시	조사분야	◦식물플랑크톤(표‧저층) ◦동물플랑크톤 ◦조하대 저서생물 ◦어란 및 자치어 ◦해양보호생물(선상 목시조사)	◦10개정점	◦현장조사	◦1회/반기
			◦조간대 저서생물 ◦해양보호생물(조간대 및 잠수조사)	◦4개정점
			◦해산어류	◦2개정점
대기질	공사시	측정 조사분야	◦대기질 현황 측정 - PM-10, PM-2.5, NO2 - 대기질 환경기준 준수여부(24시간)	◦2개소	◦대기오염 공정시험기준	◦1회/분기
		관리 분야	◦저감방안 적정 이행여부 - 살수 실시 - 세륜세차시설 설치 및 운영 여부 - 운반차량의 덮개설치 여부 - 차량 제한속도의 규제 이행 여부 - 공사장비 공회전 금지	◦사업지구	◦현장조사	◦1회/분기
	운영시	측정 조사분야	◦대기질 현황 측정 - PM-10, PM-2.5, NO2 - 대기질 환경기준 준수여부(24시간)	◦2개소	◦대기오염 공정시험기준	◦1회/반기
악취	공사시	관리 분야	◦준설토 오염도 조사 시행 여부	◦사업지구	◦현장조사	◦준설 전

구 분			조 사 항 목		조사지점	조사방법	조사주기
온실가스	공사시	관리 분야		◦저감방안 적정 이행여부 - 저탄소 자재 사용 - 건설기계의 공회전 금지 - 친환경 인증제품 사용 - 건설폐기물 재활용	◦사업지구	◦현장조사	◦1회/분기
수질	공사시	측정 조사 분야		◦지표수질 현황조사 - pH, BOD, TOC, DO, SS, T-N, T-P, 총대장균군 (8개 항목)	◦현황조사 지점 - W-1～2	◦현장측정 ◦수질오염 공정시험기준	◦1회/분기
				◦현장사무소 발생오수 적정처리 여부 - SS, BOD ※개인하수처리시설 설치시 조사	◦현장사무소 오수처리시설 -방류수 (W0-1)
	운영시	관리 분야		◦비점오염저감시설 적정 운영⋅관리 여부 확인	◦비점오염 저감시설 설치지점	◦현장조사	◦1회/반기
해양물리	공사시	측정 조사 분야		◦해수교환율 모니터링 (내측수로 대표구간 단면적, 유속, 유량 및 유향변화 조사)	◦내측수로 구간(M-1,2)	◦현지조사	◦1회/연 (착공전 1회 포함)
				◦해수교환율 실험	◦제주외항 (내측수로 포함)	◦수치모형 실험	◦1차년도 1회 (공사초기)
	운영시	측정 조사 분야		◦해수교환율 모니터링 (내측수로 대표구간 단면적, 유속, 유량 및 유향변화 조사)	◦내측수로 구간(M-1,2) ◦내측수로 사업지구 조성완료 구간(M-3)	◦현지조사	◦1회/연
해양수저질	공사시	측정조사분야		◦해양수질 -수온, 염분, pH, COD, TOC, DO, SPM, 총대장균군수, T-N, DIN, T-P, DIP, Cr6+, As, Cd, Pb, Zn, Cu, Hg, CN, Ni, PCB, Fe, 벤젠, ABS, Mn, 페놀, 유기인, Chl-a, 용매추출유분, 투명도 ◦해양저질 -입도, 함수율, 강열감량, AVS, COD, TOC, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Al, Fe, Ni, Co, CN, Pb, Zn, 유기인, Li, PCBs, PAHs	◦12개 정점 (SW-1∼12) (표･저층) ◦12개 정점 (SG-1∼12)	◦현장조사 ◦해양환경 공정시험기준	◦1회/분기

구 분			조 사 항 목	조사지점	조사방법	조사주기
해양수저질	운영시	측정조사분야	◦해양수질 -수온, 염분, pH, COD, TOC, DO, SPM, 총대장균군수, T-N, DIN, T-P, DIP, Cr6+, As, Cd, Pb, Zn, Cu, Hg, CN, Ni, PCB, Fe, 벤젠, ABS, Mn, 페놀, 유기인, Chl-a, 용매추출유분, 투명도 ◦해양저질 -입도, 함수율, 강열감량, AVS, COD, TOC, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Al, Fe, Ni, Co, CN, Pb, Zn, 유기인, Li, PCBs, PAHs	◦12개 정점 (SW-1∼12) (표･저층) ◦12개 정점 (SG-1∼12)	◦현장조사 ◦해양환경 공정시험기준	◦1회/분기 (최초 2.5년) 1회/반기 (이후 2.5년)
		관리 분야	◦저감방안 적정 이행여부 - 오수처리시설 연계처리 시행 여부 - 비점오염저감시설 관리상태	◦사업지구 및 주변해역	◦현장조사	◦1회/반기
친환 경적 자원 순환	공사시	관리 분야	◦저감대책 이행여부 - 생활폐기물, 분뇨 등 적정 처리여부 - 폐유보관시설 운영 여부	◦사업지구	◦현장조사	◦1회/분기
소 음 · 진 동	공사시	측정 조사 분야	◦소음·진동 환경목표기준 준수여부 - 소음도(주간 4회) 및 진동도(주간 2회)	◦사업지구 주변 정온시설 4개소	◦소음‧진동 공정시험기준	◦1회/분기
		관리 분야	◦공사시 저감방안 적정 이행여부 - 공사장 소음·진동 관리지침서 및 관련법령 준수 여부 - 주간공사 시행여부, 장비 집중투입 최소화 등 공정관리 방안 여부	◦사업지구	◦현장조사	◦1회/분기
	운영시	측정 조사 분야	◦소음·진동 환경목표기준 준수여부 - 소음도(주간 4회) 및 진동도(주간 2회)	◦사업지구 주변 정온시설 4개소	◦소음‧진동 공정시험기준	◦1회/반기

Ⅳ. 기타사항 (관계법령에 의한 향후 조치사항)

<사업승인부서>

1. 환경영향평가법 제29조 규정에 의하여 협의내용을 지체 없이 사업시행자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하도록 하여야 함.

2. 환경영향평가법 제30조의 규정에 의하여 사업계획에 협의내용의 반영여부를 확인하여 사업계획을 승인하시기 바라며, 사업계획 승인내용(협의내용 반영 결과통보서)을 동법 시행규칙 별지 제4호 서식에 의하여 승인일로부터 30일 이내에 협의부서에 통보하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 협의부서에 이의신청서를 제출하여야 함.

4. 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경 승인하고자 할 경우에는 당해 승인이전에 협의부서와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 협의부서의 의견을 들어야 함.

5. 환경영향평가법 제39조의 규정에 의하여 협의내용의 이행여부를 확인하고 협의내용을 이행하지 아니한 때에는 그 이행을 위하여 필요한 조치를 명하여야 함.

6. 동 사업은 ｢해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률｣ 제49조에 따른 해양생태계보전 협력금 부과대상 사업이므로 동 사업을 인․허가(승인 등)한 경우 그 날부터 20일 이내에 사업자, 사업내용, 사업규모 등을 사업지역을 관할하는 시․도지사에게 통보하여야 함.

< 사업시행자 >

1. 환경영향평가서는 환경영향평가법 시행규칙 제23조의 2 규정에 의하여 해당 사업 또는 시설의 준공된 후 10년 동안 보존하여야 함.

2. 환경영향평가 협의내용을 사업계획에 반영하고, 환경영향평가법 제35조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 반영된 협의내용을 이행하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 우리도에 이의신청서를 제출하여야 함.

4. ｢물환경보전법｣ 제53조에 따른 비점오염원 신고대상 사업에 해당되는 바, 사업부지 내 비점오염원에 대해 환경영향평가법 제30조제3항에 따라 승인등을 받거나 사업계획을 확정한 날부터 60일 이내에 관련기관에 신고서를 제출하여 신고를 득한 후 저감시설을 설치·운영하여야 함.

5. 본 사업추진 중 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업 시행 전에 우리도와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 우리도의 사전 검토를 받아야 함.

6. 환경영향평가법 제35조의 규정에 따라 공사현장의 주된 사무소에 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 그 기재사항을 기록․유지하여야 하며, 동법 시행규칙 제17조의 규정에 따라 협의내용 관리책임자를 지정하되 그 지정 또는 변경내용을 동법 시행규칙 제17조 별지 제6호 서식에 의하여 우리도에 통보하여야 함.

7. 본 사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하고자 하는 때에는 환경영향평가법 제37조의 규정에 의하여 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 우리도에 통보하여야 함.

8. 환경영향평가법 제36조제1항의 규정에 의하여 사후환경영향조사를 실시하고, 그 결과를 동법 시행규칙 제19조제2항 별지 제7호 서식에 의하여 조사기간이 끝난 날부터 60일내에 우리 도에 통보하여야 하며, 공사기간이 1년 이상인 경우 공사를 착공한 달을 포함하여 12개월(1년간)간 사후환경영향조사를 하고 조사기간이 끝난 달로부터 2개월 이내에 우리 도에 통보하여야 함.