제422회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

문화관광체육위원회

등록문화재 한림성당 종탑 임피제신부

기념관조성 타당성 조사용역 결과 보고

(문화체육교육국)

등록문화재 한림성당 종탑 임피제신부

기념관조성 타당성 조사용역 결과 보고

Ⅰ		용역 개요

❍ (추진근거)「제주특별자치도 전통문화 보존·관리 및 활용에 관한 조례」 제5조

❍ (용역목적) 등록문화재 한림성당 종탑 중심으로 건립자이자 제주 지역사회 발전의 토대가 되었던 임피제 신부의 발자취 등을 문화콘텐츠로 활용

❍ (용역기간) ‘23. 4. 4. ~ ‘23. 10. 3.

❍ (예산액) 20백만원 / 계약금액: 18백만원

❍ (수행기관) (사)제주역사문화진흥원(원장: 홍기표)

❍ (추진상황)

- 제주특별자치도 학술용역심의위원회 심의(적정): ‘22. 10. 12.

- 임피제 신부기념관 조성 타당성 용역 계약 및 착수: ‘23. 4. 4.

- 중간보고회(‘23. 7. 25.)→최종보고회(‘23. 9. 15.)→용역 완료(‘23. 9. 27.)

Ⅱ		주요 내용

1. 기념관 조성 타당성 분석

<한림성당의 역사와 현황>

❍ 옛 한림성당 현황

- 공사 부지 매입, 정초식(착수 기념식): 1954. 5월~8월

- 한림성당 완공: 1955. 5월

- ‘99년 도로 확장 공사로 옛 성당 본당은 철거*되고 현재 종탑만 보존
* 현재 한림성당은 옛 성당 본당 뒤편에 신축: 2001년

❍ 한림성당 관련 사진

옛 한림성당 공사중 임피제 신부	옛 한림성당 완공
옛 성당철거 후 종탑만 남은 모습	현 한림성당 본당

<한림성당의 역사적 의의>

❍ 종교사적 의의

- ‘54년 임피제 신부 제주 부임 당시 한림지역에 인근 신도들과 함께 지은 제주도 3번째 성당

- 이후 한림성당을 주축으로 임피제 신부는 한림읍, 한경면으로 확장하여 금악성당, 고산공소 등을 차례로 설립

❍ 건축사적 가치

- 전면 3개의 뾰족탑과 직사각형의 예배실로 구성된 원초적 형태의 성당건축물

- 현무암을 일정 크기로 잘라 바른층쌓기의 외벽과 왕대공 트러스 지붕틀의 모습 등 1950~60년대 일반적인 제주도의 건축형태

- 본 성당의 건립 사진 등 관련자료가 현재까지 보존되어 학술적 가치도 지님

❍ 문화유산적 가치

- 1950년대 건립 종교시설물로 당시 한림 지역주민 공동체 형성 등 역사·사회문화적 가치와 함께 당시 최고 고층 건물로 상징성을 지님

- 1999년 도로확장공사로 옛 본당은 철거되어 현재는 종탑만 남아 있으나 당시 시대적 상황을 대변하는 건축물로 현재 제주도 등록문화재 지정

<< 제주특별자치도 등록문화재 “옛 한림성당 종탑” 현황 >>

- 등록일: ‘22. 6. 29.

- 규  모: 종탑 1동(연면적 30.15㎡, 지상3층, 높이 13.25m)

- 관리자: (재)제주구천주교회유지재단(한림성당)

<임피제 신부 주요 업적과 그 의의>

❍ 임피제 신부 주요 업적

- 4H 가축은행을 설치하여 청소년들에 축산·영농개선 활동

- 한림수직사(직조강습수) 운영 및 금악리 부지 한림목장(현 이시돌 목장)과 농업훈련센터를 개설

- 바람이 많은 제주 기후에 맞는 테시폰 건축물을 보급

- 제주 최초‘한림신용협동조합’창립

- 재단법인‘이시돌농촌산업개발협회’설립으로 제주축산업 기초 마련

- ‘성이시돌복지병원’을 개원하여 지역 주민들에게 무료 진료

❍ 임피제 신부 업적의 의의

- 한림성당 본당 창건 및 신도 수 증가로 제주 북서부 지역의 카톨릭 교세 확산에 기여

- 지역주민과의 유대관계, 자립기반 마련, 생활여건 개선 활동 등 선한 종교적 영향력을 행사한 모범사례

- 현무암 외벽 성당 및 테쉬폰 등 제주의 지역적 특색을 담은 건축으로써 제주 건축사에 중요한 의미를 가짐

2. 기념관 기능 및 기본구상

<임피제 신부 기념관의 기능>

❍ 임피제 신부의 유품을 자료화하여 조사, 연구, 교육 및 도민 전시로 활용

❍ 임피제 신부 업적과 정신을 홍보하고 교육할 수 있는 프로그램 마련

❍ 한림성당 종탑과 연계 역사문화관광 자원화 추진

<임피제 신부 기념관 역할>

❍ (역사문화 교육의 장) 임피제 신부가 제주지역에 기여한 발전양상과 공동체 정신 및 건축사적 가치를 배우고 이해

❍ (공동체 의식 함양의 장) 종교와 도민이 서로 소통하고 지역의 정체성 확립과 공동체 의식 함양에 기여할 수 있는 장소

❍ (복합문화 향유의 장) 임피제 신부를 추모하기 위한 문화공간 조성으로 올레길 조성, 연계 행사 기획 및 추진

<기념관 구상 대안별 특징 및 공사비 추정>

구분	현황	구상	특징
대안1			- 기존화장실은 그대로 존치하고 수녀기숙사동만을 리모델링하여 기념관으로 활용하는 방안 - 비용은 최소화 할 수 있으나 전시공간의 규모와 전시의 효율성 측면에서 제한적 ▶ 사업비용: 6억 5천만원 · 건축공사비: 420백만원 · 토목공사비: 100백만원 · 설 계 비: 38백만원 · 인증비, 제경비: 84백만원
대안2			- 기존화장실과 수녀 기숙사동 사이의 공간에 연결공간을 두어 하나의 건축으로 통합하는 방안 - 기존화장실의 규모를 축소하여 수녀 기숙사동 1층과 증축 부분을 통합 할 경우, 1층 전시 공간을 넓게 활용 - 건축비용은 대안1에 비해 증가하지만, 전시 공간 운영의 효율성 확보 가능 ▶ 사업비용: 8억원 · 건축공사비: 536백만원 · 토목공사비: 100백만원 · 설 계 비: 48백만원 · 인증비, 제경비: 107백만원
대안3			- 기존화장실과 수녀 기숙사동을 모두 철거한 후 신축 - 상징적인 기념관을 확보할 수 있고 전시 공간 운영의 효율성 확보 가능 - 대안1과 대안2에 비해 건축비용이 크게 증가 ▶ 사업비용: 14억원 · 건축공사비: 990백만원 · 토목공사비: 100백만원 · 설 계 비: 80백만원 · 인증비, 제경비: 198백만원

3. 기념관 운영 및 관리 방안

❍ 기본방향

- 한림성당 자체 총괄 관리 및 운영(가치 임피제 신부 기념관 운영위원회)

- 한림성당과 천주교 제주교구 및 행정단위 간 협력 강화

- 운영 프로그램의 다양성과 이용객의 만족도 제고

- 기존 자원 활용과 주민 참여를 통한 유지·관리비용의 효율성 제고

❍ 관리 운영

- 한림성당에서 총괄 관리하며 자체 예산은 천주교 제주교구 지원, 기부금 또는 프로그램 개발, 기념품샵, 지자체 공모사업 활용으로 재원 마련

<기념관 운영 및 관리예산(안)>

항목	내역	금액	비고
경상비	- 인건비 - 일반관리비 - 프로그램 운영비	20,000,000	성당 자체 예산, 기부금, 봉헌함 성금, 기념품샵 수익금 활용

- 소요인력은 한림성당 신도회 또는 자원봉사자 활용

❍ 프로그램 운영

- 한림성당과 기념관 외부시설 이용 매년 콘서트 개최

- 전시관, 교육관을 활용한 문화강좌 및 체험 프로그램 운영
* 뜨개질 교실, 문화강좌, 테쉬폰 모형 만들기 체험 등

- 애월·한림읍 관내 자연·역사문화 자원+천주교 역사 순례길 걷기 코스 조성

Ⅲ		향후 계획

❍ ‘24년도 예산 반영: 420백만원(도비 252, 자부담 168): ‘23. 12.

❍ 임피제 신부기념관 건립 추진: ‘24. 1. ~ 12.

[붙임]	대안별 기본계획

□ (대안1) 수녀기숙사동 리모델링+ 기존 외부화장실: 약 6억5천만원

1층 평면도	2층 평면도
(참고) 1전시실 / 2창고 / 3종탑 조망데크 / 4화장실

❍ 기존 외부화장실은 존치, 수녀기숙사동을 기념관으로 리모델링안

❍  구조안전진단 후 보강계획을 우선 진행

❍  수녀기숙사동 내의 화장실은 창고로 변경, 가구(옷장, 신발장 등) 및 싱크대 등은 철거

❍ 바닥마감, 유리, 창호, 외부 마감 등을 변경 등

❍ 건축물 개요

구분	내용		비고
건축면적	63.84㎡
바닥면적합계	119.81㎡
층수/ 높이	2층 / 7.8M
1층	전시실	44.44㎡
	창고	18.70㎡	계단실 하부
2층	전시실	43.28㎡	계단실 포함
	창고	7.36㎡
	종탑 조망데크	6.03㎡

□ (대안2) 수녀기숙사동, 외부화장실 리모델링 + 두 건축물 연결 공간 증축: 약 8억원

1층 평면도	2층평면도
(참고) 1전시실 / 2창고 / 3종탑 조망데크 / 4화장실

❍ 기존 외부화장실과 수녀기숙사동을 리모델링하고, 두 건축물을 연결하는 공간을 기념관 홀로 증축하는 안

❍ 기존 건축물은 구조안전진단 후 보강계획 수립

❍ 수녀기숙사동 내의 화장실은 창고로 변경, 가구(옷장, 신발장 등), 싱크대 등은 철거

❍ 수녀기숙사동의 바닥마감, 유리, 창호, 외부 마감 등은 전시시설에 맞게 변경

❍ 건축물 개요

구분	내용		비고
건축면적	143.17㎡
바닥면적합계	199.84㎡
층수/ 높이	2층 / 7.8M
1층	홀
	전시실	44.44㎡
	창고	18.70㎡
	화장실		계단실 하부
2층	전시실	43.28㎡	계단실 포함
	창고	7.36㎡
	종탑 조망데크	6.03㎡	옥상 제외

□ (대안3) 수녀기숙사동, 외부화장실 철거 후 신축: 약 14억원

1층 평면도	2층평면도
(참고) 1홀 INFO / 2전시실 / 3화장실 / 4종탑 조망데크

❍ 기존 외부화장실과 수녀기숙사동을 철거하고, 기념관을 신축하는 안

❍ 신축 기념관은 종탑, 외부 전시공간의 관계를 고려한 배치 작업이 우선되어야 함

❍ 외부 동선과 연계된 내부 전시동선 및 옥상 연결 동선에 고려

❍ 임피제 신부의 행적과 기념비성을 절제 있게 내포하는 형태로 계획

❍ 건축물 개요

구분	내용		비고
건축면적	165.32㎡
바닥면적합계	165.32㎡
층수/ 높이	1층 / 4.5M
1층	홀	36.30㎡
	전시실	106.92㎡
	화장실	22.10㎡
옥상	종탑 조망데크	-	면적 제외