제253회 제주특별자치도의회 임시회

2008.  9. 18(목)-9.19(금)

환경도시위원회 현장방문계획

○ 일    시 : 2008. 9. 18 ～ 9. 19

○ 장    소 : 3개소

․ 제주시 환경시설관리사무소

․ 제주특별자치도개발공사 삼다수제조공장

․ 보목하수처리장

환경도시위원회

현장방문 활동계획

제주의 소중한 자원인 지하수 보전과 개발 그리고 도민 일상생활과 가장 직결되는 쓰레기 처리 및 하수처리 등 환경기초시설에 대한 운영관리실태를 확인하고자 함.

ꏚ 일    시 : 2008. 9.  18(목) ～ 9. 19(금)

ꏚ 방문장소

○ 2008. 9. 18(목).

- 제주시 환경시설관리사무소

- 제주특별자치도개발공사 삼다수제조공장

○ 2008. 9. 19(금).

- 보목하수처리장

ꏚ 방 문 자 : 12명

○ 환경도시위원회 위원 : 6명

○ 환경도시 전문위원실 :  6명

ꏚ 주요 활동내용

○ 각 시설별 관리운영현황 청취

○ 삼다수 제조공정 (신규, 보완시설) 운영 현지 확인

○ 환경기초시설(매립장, 하수처리장) 처리실태 현지 확인

ꏚ 협조를 얻어야 할 사항

○ 의정활동 사진촬영 및 차량지원 : 총무담당관실

ꏚ 세부일정

○ 2008. 9. 18(목)

- 제주시 환경시설관리사무소, 제주특별자치도개발공사삼다수제조공장

시 간	내 용	비 고
10:00～10:40(40‘)	이동(도의회 → 제주시 환경시설관리사무소)
10:40～11:40(60‘)	현장확인(제주시 환경시설관리사무소)
11:40～13:30(1.‘50)	이동 및 점심(장소미정)
14:00～14:40(40‘)	이동( 도의회 → 제주특별자치도개발공사 삼다수제조공장)
14:40～15:40(60‘)	현장확인(제주특별자치도개발공사 삼다수제조공장)
15:40～16:20(40‘)	이동(제주특별자치도개발공사 삼다수제조공장 → 도의회)

○ 2008. 9. 19(금) - 보목하수처리장

시 간	내 용	비 고
10:00～11:00(60‘)	이동(도의회 → 보목하수처리장)
11:00～12:00(60‘)	현장확인(보목하수처리장)
12:00～13:30(‘60)	이동 및 점심(Duck & Pork)
13:30～14:30(60‘)	이동(점심장소→ 도의회)

제주시 환경시설관리사무소

ꏅ 시설 연혁

◦ ‘99. 11. 24  폐기물매립시설 조성사업 승인

◦ ‘00. 12.  1  제3공구 매립 개시

◦ ‘01.  8. 22  폐기물 위생매립장 조성 완료

◦ ‘07.  1.  8  제주시 환경시설관리사무소로 명칭 변경

ꏅ 시설 현황

◦ 매립시설 현황

∙ 소 재 지 : 제주시 회천동 294-22

∙ 조성면적/매립량 : 203,320㎡/ 1,532천톤 (매립가능량 : 358.8천톤)

※ 1일 평균 매립량 123톤

∙ 매립가능기간 : 2016년

※ 매립기간(지역주민과의 약속기간) : 당초2002년8월, 연장 2010년

◦ 자원화시설 현황

구 분	면적 (규모)	시설능력 (용량)	공법 (선별방식)	비고
재활용품 선별시설	3,854㎡	32톤/일	자력 및 인력선별	고지,고철,PET류 등 선별매각
폐플라스틱 중간처리시설	1,184㎡	8톤/일	폐플라스틱 세부 선별, 파쇄	-
음식물쓰레기 자원화시설		110톤/일	호기성퇴비화	퇴비생산량 23톤/일
매립가스 발전시설		1MW	-	전력생산량 2,826천㎾/년

◦ 교육시설 현황

∙ 3R + 환경센터(재활용정보관) : 1,031㎡(재활용교육 및 체험활동)

∙ 에코센터(지구환경체험관)     : 1,030㎡(전시물관람 및 실험학습)

※ 년간 6,000여명 시설견학

제주특별자치도개발공사 삼다수제조공장

ꏅ 연혁 및 현황

◦ 연혁

∙ ‘94. 12.  5 설치조례 공포

∙ ‘94. 12. 21 설립인가 및 정관 승인

∙ ‘95.  3.  9 설립 등기

◦ 자본금 : 수권자본금 500억원․설립자본금 76억원․납입자본금 234.62억원

◦ 기구 및 인력 :  사장․감사(비상임)․3본부․1연구소․13팀,  총 319명

ꏅ 운영실적                                             (단위:톤, 백만원)

구 분	2006실적	2007년		2008
		실 적	신장율 (전년대비 %)	계 획	실적 (6월말)	달성율 (%)
판매량	288,509	313,553	8.7	402,500	135,398	33.6
매출액	47,444	56,229	18.5	73,145	23,450	32.1
순이익	10,814	13,036	20.5	15,150	2,462	16.3

ꏅ 시설현황

◦ 소 재 지 : 제주시 조천읍 교래리 산70번지

◦ 삼다수 신규 라인 시설 : 콤비라인

∙ 생산능력 : 70만톤/년 (기존 31만톤/년 →증설 70만톤/년)

∙ 지하수이용개발허가량 : 2,100톤/일(당초 868톤/일)

∙ 사업기간 : ‘07. 8월 ～ ’08년 8월       ∙ 사업비  : 172억원

◦ 삼다수 기존라인 보완

∙ 1.5ℓ 박스포장 라인 보완 : 가정배달 및 수출전용

- 생산능력 : 14만톤/년

- 사업기간 : ‘07. 12월～ ’08. 7월      - 사업비 : 30억원

∙ 0.5ℓ 원형병 생산설비 보완 : 용기형태 다양화 및 수출용

- 사업기간 : ‘07년 9월 ～ ’08. 7월    - 사업비 : 2억원

보목하수처리장 시설 현황

ꏅ 보목하수처리장 현황

◦ 소 재 지 : 서귀포시 보목동 1429번지 (부지면적 139,335㎡)

◦ 처리대상구역 : 8개동(송산, 정방, 중앙, 천지, 효돈, 영천, 동홍, 서홍)

◦ 시설용량 : 55,000톤/일 (계획인구 : 167,323명)

◦ 처리방법 : 2개공법(활성오니법, 고도처리→B3)

◦ 하수처리 및 슬러지 처리현황

구 분	2005	2006	2007
하수처리(톤)	4,266	4,654	5,014
슬러지 처리(톤)	1,737.3	1,402.1	1,537.2

◦ 방류수 수질 현황(2007 평균)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
수질기준	10	40	10	20	2	1,000이하
최종처리수질	7.2	15.3	6.2	14.1	1.1	110

※ TMS(수질 원격감시시스템) 구축사업 추진중(‘08.11월한) : 사업비 3억원

→  1일 10,000톤 이상 하수처리장은 2008.11월까지 설치 의무화

(수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 개정(‘07. 11))

ꏚ 서귀포시 하수처리시설 현황

구 분	합 계	보 목	색 달	대 정	성 산	남 원
부지면적(㎡)	139,335	47,478	23,740	27,687	25,690	14,740
계획인구(명)	167,323	66,600	40,000	20,820	12,360	27,543
시설용량(톤/일)	55,000	20,000	15,000	8,000	4,000	8,000
처 리 방 법	2개공법	활성오니법 고도처리→ B3	활성오니법 고도처리→ B3	SBR ICEAS (연속회분식 활성슬러지법)	SBR ICEAS (연속회분식 활성슬러지법)	SBR ICEAS (연속회분식 활성슬러지법)
사업비(억원)	2,240	283	325	470	578	584