【 부  대  의  견 】

□ 안 건 명

○ 제주특별자치도 개발공사 지하수개발․이용기간 연장 허가 동의(안)

□ 채택의견

○ 취수정 2․3호정의 최대 수위가 큰 차이를 나타내고 있어 이에 대한 지속적인 모니터링 실시.

○ 모든 감시정에 대한 수위변화폭이 매년 증가하는 경향을 보이고 있어 이에 대한 장기적인 모니터링 실시.

○ 취수정에 대한 탁도 검사결과 변화의 폭이 서서히 증가하고 있어 장기적으로 정밀한 분석을 실시하여 원인 규명.

○ 감시정에서의 수소이온농도 측정결과 5.8～8.9로 매우 큰 변화를 보이고 있는 원인으로 측정센서에서의 오작동에 의해 나타날 가능성이 큰 것으로 설명하고 있어, 지하수개발․이용기간 연장 허가 전 까지 감시정에 대한 수소이온농도 변화에 대하여 재 측정하여 그 결과를 제출받아 원인 규명.

○ 토양오염 시험구 2, 3에서 전질소함량 및 수용성 질산함량이 잔디가 식재된 시험구가 자연초지와 산림지에서 보다 높게 나타나고 있어 이에 대한 지속적인 모니터링 실시.

○ 하천유출량 분석 및 증발산량 분석을 통한 물수지분석의 신뢰성을 확보하기 위하여 향후 2년 동안 계속적인 관측 자료를 확보하여 물수지 분석 시행

○ 잠재오염원 조사에 있어서 점오염원 및 비점오염원에 대한 오염부하량을 원단위법을 적용하여 산출하여 그에 따른 저감대책 마련.

○ 삼다수 주변 조사지역내의 제주돌문화공원 부지인 경우 89년 8월부터 99년 12월까지 조천쓰레기 매립장으로 이용되었으므로 지하수 유동 모델을 고려하여 삼다수의 안정적 수질 확보를 위하여 돌문화공원주변에 대한 지속적인 수질 모니터링 실시.

○ 앞으로 삼다수 유역의 개발 가능량 산정에 있어서 실측된 하천유출량 및 증발산량을 적용하여 적정 개발량에 대한 신뢰성을 확보하기 바람.