제263회 제주특별자치도의회 임시회

환경도시위원회 제3차 회의

2009. 9. 21(월) 10:00

제주용암해수산업단지 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의(안)

검 토 보 고 서

환경도시위원회

전 문 위 원

제주용암해수산업단지 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의(안)

검  토  보  고  서

의 안 번 호	1069		제출일자 : 2009. 9. 4. 제 출 자 : 제주특별자치도지사 회부일자 : 2009. 9. 8 .

1. 제안이유

제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 제299조 및 환경영향평가법 제18조의 규정에 의하여 작성된 환경영향평가서 협의내용을 제주특별자치도 통합(환경ㆍ교통ㆍ재해)영향평가조례 제12조 제4항의 규정에 의거 제주특별자치도의회의 동의를 구하고자 함.

2. 사업개요

◦ 사 업 명 : 제주용암해수산업단지 조성사업

◦ 사 업 자 : 제주특별자치도

◦ 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리 2972-1번지 일원

◦ 사업내용 : 총 사업면적 195,000㎡

- 산업시설 83,550㎡, 지원시설 42,650㎡, 공공시설 31,250㎡

- 녹지 37,550㎡(공원 13,220㎡, 녹지 24,330㎡)

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2010년

◦ 사업비 : 145억원

3. 환경영향평가 실시근거

◦ 환경영향평가법 제4조 및 같은 법 시행령 제3조

◦ 환경영향평가법 : 산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조제6호의 규정에 의한 산업단지개발사업중 면적이 15만㎡ 이상인 것에 해당

4. 통합(환경․교통)영향평가 협의 추진사항

◦ 2009.  5. 15 : 환경영향평가서(초안) 접수

◦ 2009.  5. 26 : 주민설명회 개최(제주시 구좌읍사무소 회의실)

◦ 2009.  6. 26 : 환경영향평가서(본안) 접수

◦ 2009.  8. 28 : 환경영향평가심의위원회 심의(보완동의)

5. 주요내용

○ 제주용암해수산업단지 조성사업 환경영향평가서 협의내용 : 생략

※ 별지 동의안 참조

6. 주요 검토 사항

6. 1 환경영향평가 분야

【 사업지구 토지 현황 】

(단위:㎡)

계	국․공유지	리유지	기타사유지
195,000 (100%)	134,547 (69%)	37,150 (19.1%)	23,313 (7%)

대기환경분야

기상(본 평가서 p 111)

○ 10년간 연평균 기상 결과

- 평균기온 : 15.72℃            - 강 수 량 : 2,049.34mm

- 상대습도 : 73.54%            - 평균풍속 : 3.15m/s

대기질

○ 영향예측항목 : 미세먼지(PM-10), 이산화질소(NO2), 아황산가스(SO2), 일산화탄소(CO)

○ 영향예측지역 : 4개 지역

- 상한동 마을, 서하동마을, 한동초등학교, 상동마을

○ 공사시 및 운영시 대기환경오염도 예측결과(평가서 p94～113)

(공사시)

∙ 미세먼지(PM-10)(㎍/㎥) : 43～48㎍/㎥

∙ NO2(이산화질소)(ppm) : 0.0012～0.0015ppm(피피엠)으로 국가환경기준/제주특별자치도 환경기준(24시간평균)을 만족하는 것으로 예측.

※ 환경기준

① PM-10(피엠텐, ㎍/㎥)

∙ 국가기준     연간평균치 50㎍/㎥ 이하, 24시간 평균치 100㎍/㎥ 이하

∙ 제주도기준    연간평균치 60㎍/㎥ 이하, 24시간 평균치 120㎍/㎥ 이하

NO2(이산화질소, ppm)

∙ 국가기준     연간평균치 0.03ppm 이하, 24시간 평균치 0.06ppm 이하

∙ 제주도 기준  연간평균치 0.027ppm 이하, 24시간 평균치 0.04ppm 이하

③ SO2(아황산가스, ppm)

국가기준     24시간평균치 0.04ppm이하

제주도기준   연간기준치  0.01ppm이하  24시간 평균치 0.04ppm 이하

④ CO(일산화탄소, ppm)

국가기준      24시간평균치   5ppm이하

제주도기준   8시간 평균치   5ppm이하,  1시간평균치  13ppm이하

(운영시)

∙ 난방～산업용 사용연료 : 경유(S 0.1%이하)

- 연료 사용예측량 : 3,042.56ℓ/hr

(난방용 1,247.59ℓ/h + 산업용 1,794.97ℓ/h)

∙ 총오염물질 발생량

- 미세먼지(PM-10)(g/sec) : 0.0422g/sec

- NO2(이산화질소)(g/sec) : 1.8424g/sec

- SO2(아황산가스)(g/sec)  : 0.0085g/sec

- CO(일산화탄소)(g/sec)   : 0.1690g/sec으로 예측.

○ 제시된 저감방안(평가서 p114～120, 검토보완서 p 50)

∙ 자동식세륜․측면살수시설 설치(이동식) : 1개소(진․출입구)

∙ 살수차량 운행으로 1일 2회 살수

∙ 사업부지 경계에 가설방진망 설치 : H=3～4m   L=2,291m

∙ 공사차량 제한속도(20㎞/h 이하) 유지

∙ 환경정화수종 식재 : 사철나무, 까마귀쪽 나무, 광나무 등

∙ 한동초등교 방향 사업경계지에 둔덕을 조성하고 수림 식재

- 둔덕의 규모는 산정이 어려움

수환경분야

수질

○ 영향예측항목 : 우수유출량, 토사유출량, 오수발생량, 용수소요량

○ 사업에 따른 수질환경오염도 예측결과(평가서 p129～149, 검토보완서 p35-36, p37-38, p45)

(공사시)

∙ 토사유출량

- 개발전 249㎥, 개발중 3,900㎥, 개발후 4㎥(계획빈도 50년)

∙ 오수발생량 : 1.72㎥/일

(운영시)

∙ 용수소요량 : 2,061.28㎥/일

- 담수 761.28㎥/일(생활용수56.87, 공업용수 704.41㎥/일)

- 해수 1,300㎥/일

∙ 오수발생량 : 114.43㎥/일

∙ 폐수발생량 : 525.8㎥/일

∙ 잔여염수   : 124㎥/일

∙ 용수공급은 한동배수지 광역상수를 이용할 계획으로 있음.

∙ 오․폐수가 동부하수처리장으로 유입처리는 문제가 없을 것으로 예측됨.

∙ 염지하수는 지하로부터 끊임없이 공급되는 것으로 판단하여 사업지구에서 수천톤/일을 사용하는 것음 문제가 없을 것으로 예측

∙ 현재 구축된 용암해수 관정에서 염지하수를 1일 1,000㎥ 양수할 경우 7,589년을 사용할 수 있는 것으로 예측

∙ 개발중, 후에 저류지(임시침사지겸 저류지) 1개소가 계획되어 집중호우로 인한 재해가 없도록 함.

∙ 사업지구 및 주변지역에 상습침수지역 및 재해위험지구가 없으므로 사업지구내 저감시설이 이루어지면 향후 사업대상지 및 주변지역의 침수 피해는 없을 것임.

∙ 검토대상지내 배수시설물의  내구년한은 적어도 30년 이상으로 재해저감을 위해서 설계빈도는 적어도 내구년한 이상이 되도록 50년을 설정하는 것이 무난하여 50년 빈도로 설계함.

○ 제시된 저감방안(평가서 p150～163, 심의보완서 p11)

(공사시)

∙ 토공 등의 공정은 다우기를 피하는 등 공사시기 조절

∙ 침사지 및 가배수로 설치

- 침사지 용량 : 4,284㎥

∙ 오수처리(1.72㎥/ℓ) : 오수처리시설 설치

- 용량 2㎥/일    - 공법 : 활성슬러지공법

- 처리농도 BOD, SS 20ppm이하

(운영시)

∙ 용수공급계획(2,061.28㎥/일)

- 담수(761.28㎥/일) : 한동배수지 광역상수 이용

- 해수(1,300㎥/일)  : 기 설치된 취수시설에서 공급

(기시설 200㎥/일,  계획 1,000㎥/일,  200㎥/일)

∙ 오폐수처리계획 : 동부하수처리장으로 이송처리

- 잔여염수는 잔여염수관로 개설 후 이송 저류지를 거쳐 해안 방류

∙  우수처리계획 : 관거를 분류식으로 설치.

∙ 저류지 : 5,585㎥

- 100년 빈도시 저류용량이 410㎥ 부족하나 관거여유(2.49㎥/sec)가 있는 것으로 예측됨.

∙ 지하수 영향저감방안

- 용암해수 개발시 그라우팅시공(구간 83m) 및 그라우틴 시공하부구간에 스크린 설치

- 주변 분포하는 담수관정 이용실태 및 모니터링 실시

【지하수(용암해수)】

① 용암해수 : 해수의 압력에 의해 내륙으로 유입된 해수와 고지대의 담수가 만나 담․염수 경계면을 형성하는데 이 담․염수 혼합대(점이대) 하부에 존재하는 해수

② 분포, 수질, 수위 특성

→ 분    포 : 동부 해안지역(북촌리～위미리), 서부해안지역

→ 수질특성 : 무기영얌염이 풍부, 세균수는 일반해수에 비해 적고, 해양심층수에서 보고되지 않는 미량성분 함유

→ 수위특성 : 수위는 강우보다는 조석의 영향에 의해 좌우

(수위변동폭 1～2m 내외)

③ 현재 구축된 용암해수 포장량 및 사용년수

→ 1,000㎥/일 양수할 경우 7,589년 정도 사용가능량 부존

(영구적으로 이용가능)

※『제주용암해수개발지하수 착정공사 결과보고서』(제주하이테크산업진흥원, 한국농촌공사제주도본부,2006)

∙ 비점오염원처리대책 : 저류지시설 1개소 설치(4,100㎥)

토지환경분야

토지이용

○ 조사항목 : 지목별․용도별 토지이용현황, 시설물배치․동선․ 진입도로계획

○ 토지이용현황(평가서 p170-171)

(단위:㎡)

계	임야	대지	도로
195,000 (100%)	191,994 (98.5%)	2,327 (1.2%)	679 (0.3%)

○ GIS 등급별 현황

(단위:㎡)

구 분	계	3등급	4등급	4-2등급	5등급
지하수자원 보전지구	195,000 (100%)		195,000 (100%)
생태계보전지구	195,000 (100%)			46,000 (23.59%)	149,000 (76.41%)
경관보전지구	195,000 (100%)	139,000 (71.28%)	56,000 (28.72%)

○ 토지이용계획에 따른 영향예측과 저감방안(평가서 p172-182)

∙ 토지이용계획

구 분		면 적 (㎡)	구 성 비 (%)	비 고
합 계		195,000	100.0
산업시설 공 간	소 계	83,550	42.9
	식료품제조업	15,350	7.9
	음료제조업	48,520	24.9
	화학물질 및 화학제품제조업	19,680	10.1
지원시설 공 간	소 계	42,650	21.8
	연 구 시 설	10,100	5.2
	스 파 시 설	26,600	13.6
	교육연구 및 전시시설	5,950	3.0
공공시설 공 간	소 계	31,250	16.0
	도 로	18,050	9.2
	주 차 장	9,100	4.7
	유 수 지	4,100	2.1
녹지공간	소 계	37,550	19.3
	공 원	13,220	6.8
	녹 지	24,330	12.5

∙ 녹지공간을 19.3%로 계획

토   양

○ 예측항목 : 폐유, 유류저장시설 설치에 따른 영향예측

○ 토양영향 예측 및 저감방안(평가서 p195-198)

∙ 토공시 표토층 제거로 인한 비옥토 손실 예측

∙ 공사장비의 유류교환등에 의한 토양오염 예측

∙ 운영시 유류저장시설(특정토양오염유발원)로 인한 토양오염을 없을 것으로 예측.

∙ 폐유는 가능한 정비업소에서 교환하고 불가피하게 현장에서 불가피하게 발생하는 유류는 일정용기에 수집한 후 전문처리업체에 위탁처리

지형․지질

○ 예측항목 : 지형변화, 지질 및 지층현황, 동굴, 숨골, 곶자왈 분포여부, 토질 성상 등

○ 지형지질현황(평가서 p200-208)

∙ 사업지구 내부와 인근에 기생화산이나 하천이 존재하지 않음.

∙ 지형 : 표고  0～30m( 25m～30m 50.77%),  경사 0～5°(5°이하 96.92%)

∙ 지질 : 둔지봉현무암, 온평리알칼리암

- 시추조사 실시 : 2개소(BH-1 ～ 2), 심도 10.2m, 10.3

→ 결과 : 모래층 - 실트질보래 - 연암층

(BH-2 : 모래층 5.6m)

→ 지표상 노출암반은 동굴구조에서 발견되는 배사형 용암구조가 보여 하부에 동굴이 위치할 가능성이 있는 것으로 예측되어 현장확인을 하였으나 동굴이 위치하고 있다는 사실을 파악하지 못함.

∙ 사업지구내 미확인된 동굴이 있다하더라도 터파기를 기반암 아래로 깊이 시행하지 않는다면 이에 대한 피해는 없을 것으로 예측

○ 지형지질 영향 예측 및 저감방안(평가서 p209-213)

∙ 절․성토량 : 111,956㎥․111,815㎥(잔토 141㎥)

∙ 과도한 절토사면이 발생하지 않으며 공사중 나지화 된 곳은 자연표토복원공법의 식생공 시행

∙ 절토구배 : 1:1.5  성토구배 1:2.0

∙ 우기시 토사유출 방지를 위한 가배수로와 침사지 시설 설치

자연생태환경분야

동․식물상

○ 조사항목

∙ 식물상 : 식물상 및 종의 분포상황, 특징있는 식물 군락, 현존 식생도, 녹지자연도, 식물현존량, 제1차 생산량 등

∙ 동물상 : 포유류, 조류, 양서․파충류의 분포 및 종조성

∙ 생태자연도

○ 조사범위 : 사업지역 및 주변지역(사업지역 장축길이의 2배 지역)

○ 식물상 조사결과(평가서 p221-230)

∙ 사업지구 및 외부지역에 자연림이 분포하지 않은 것으로 조사됨.

∙ 사업지구 및 주변지역에는 수백종 이상의 식물이 분포하는 것으로 조사됨.

∙ 인공조림에 의해 조성된 곰솔인공림 잔존

- 해송, 삼나무, 팽나무, 자귀나무, 머귀나무, 누리장 나무 등

∙ 거수목 현황은 없는 것으로 조사됨.

∙ 사업지구내는 희귀종, 멸종 위기종, 천연기념물 등 지정 보호식물종은 분포하지 않는 것으로 조사됨.

∙ 인공해송림에도 보호종 분포가 확인 되지 않음.

∙ 훼손수목 : 480주(활용가능본수 450주)

○ 동물상 조사결과(평가서 p230-249)

∙ 포유류 : 제주족제비 서식

조  류 : 1차 77개체 12종, 2차 100개체 16종, 3차 79개체 15종

양서․파충류 : 쇠살모사, 도마뱀, 줄장지뱀 서식

곤충류 : 수십종 이상의 다양한 곤충류가 서식하고 있는 것으로 추정되나 법정 보호종은 확인되지 않음.

∙ 사업지구  녹지면적 감소시 소형 초식동물인 설치류와 제주족제비가 감소할 것으로 예측.

∙ 기존 해송림의 유지와 게획녹지가 조성되어 조류의 서식밀도는 크게 낮아지지 않을 것이나 공사시 소음․진동의 영향은 있을 것으로 예측됨.

∙ 사업시행후에 저류조가 설치되어 양서․파충류의 서식지 조장될 것으로 예측

∙ 곤충류의 전체개체수는 감소할 것으로 예측

○ 동․식물상 보호계획(평가서 p234-238, p250)

∙ 원형보존되는 인공해송림의 경우 공사시와 운영시 출입통제

∙ 해안 환경보존림 형성

∙ 훼손수목 : 480주(활용가능본수 450주)

∙ 외주부 수림대 형성 및 육성

∙ 조류를 위한 식이식물 수림대 조성

∙ 양서․파충류에게 바람직한 서식조건 조성

생활환경분야

친환경적 자원순환

○ 폐기물 발생량 예측결과(평가서 p263-267)

(공사시)

∙ 생활폐기물 : 47.7㎏/일,  분뇨  65.4.0ℓ/일

∙ 폐유 : 41.04ℓ/일               ∙ 건설폐기물 : 3,563.9ton

∙ 임목폐기물 발생이 예측됨.

∙ 지장물은 위치하지 않아 건축물 해체에 의한 건축폐기물 예측은 제외

(운영시)

∙ 생활폐기물 : 1.219톤/일    ∙ 사업장생활계폐기물 : 0.113톤/일

∙ 사업장배출시설계폐기물 : 62.45톤/일

∙ 지정폐기물 : 46.651톤/일

○ 처리계획 (평가서 p268-276, 검토보완서 p74, 심의보완서 p 13-14)

∙ 생활폐기물, 분뇨 : 분리수거, 재활용 등 관련법률에 의거 처리

∙ 폐유 : 지정 정비업소에서 교환하고 불가피하게 발생할 경우 전문업체에 위탁 처리

∙ 건설폐기물 : 도로, 부지성토 등의 재활용 계획 수립.

∙ 임목폐기물 :  지구내 조경수로 적극 활용하여 폐기물발생량 최대한 억제.

∙ 분뇨 : 전량 수거 위탁처리

∙ 연료는 저황유 및 청정연료 등을 사용하거나 고형연료제품 적극 사용

∙ 신재생에너지 사용계획

- 태양광발전시스템 : 총 45㎾

- 풍력발전시스템 : 총 10㎾

- 지열냉난방시스템 및 태양열 온수기 도입

소음․진동

○ 예측항목

∙ 사업지구 및 주변지역의 소음 진동현황

○ 조사 범위 : 소음진동영향범위에 있는 주변 정온시설

번호	정온시설	방 향	이격거리(m)	비고
1	상한동마을	동쪽	488
2	서하동마을	동쪽	500
3	한동초등학교	동쪽	715
4	상동마을	북서쪽	1,025

○ 소음도 측정 예측결과(평가서 p287-289)

∙ 소음영향권은 최대 145m 이내 지역으로 예측

∙ 정온시설이 생활소음기준을 만족하는 것으로 예측

※ 생활소음규제기준(2009년이후) : 65dB(A)

○ 제시된 소음․진동 저감방안(평가서 p290)

∙ 공사장비의 효율적 투입으로 소음영향 최소화

∙ 공사차량 주행속도를 공사장내 20㎞/h 이내로 제한

경관

○ 조사 범위 : 사업지역 및 주변지역(조망점 8개소)

○ 경관에 대한 예측결과(평가서 p299-310)

∙ 1, 2, 3조망점 이외의 다른 조망점에서 계획시설부지가 관찰되는 경우는 없을 것으로 예측

∙ 3층(15M)이하의 건물만이 신축될 것이어서 조망변화는 크지 않을 것으로 예측

○ 경관에 대한 저감방안(평가서 p310-312)

∙ 경관변화 최소화를 위한 기존 수림대의 관리 및 자연형 수림대 형성

- 외주부수림대 : 폭원 10～30m, 면적 24,330㎡, 길이 2,291m

∙ 자연친화적인 건축계획의 수립 및 집행

6. 2 사후 환경영향조사계획

6.2.1. 본 협의내용 및 영향평가서에 제시된 영향저감방안 등의 포함된 「종합적인 사후 환경영향조사계획」을 수립․시행하여야 함.

6.2.2 사후환경영향조사계획

○ 조사주체 : 제주특별자치도

○ 조사기간 : 사업착공시 ～ 공사완료 후(운영시) 3년간

○ 조사항목․지점․주기

구 분		조사내용	조사지점	조사주기
대기질		∘현황조사지점에 대한 현황조사 ∘영향예상 1개지점(한동초등학교)추가 ∘세륜ㆍ측면살수시설, 살수차 등의 운영여부	∘현황측정지점 ∘한동초등학교 ∘설치지역	공사시(분기1회) 운영시(반기1회)
수질		∘현황농도 측정 ∘침사지 등의 토사유출방지대책의 운영상태 ∘저류조의 수질현황 ∘지하수질 현황농도 측정 ∘침사지(유수지)수질, 유지관리상태 - 붕괴, 퇴적상태 등 ∘운영시 지하수위 변동을 조사	∘현황측정지점 ∘설치지역 ∘저류조 ∘지하수질-환경영향평가시 조사지점 ∘임시침사지 (유수지) ∘사업지구내 지하수 관정	공사시(분기1회) 운영시(반기1회) 공사시, 운영시 분기1회 ∘임시침사지 (유수지) - 공사시 : 강우전후 - 운영시 : 분기1회
토양		∘토양 현황조사	∘현황측정지점 ∘폐유저장소 주변	공사시(분기1회) 운영시(반기1회)
지형 ㆍ 지질		∘주요 절ㆍ성토지역의 처리상태 ∘토사유출 방지처리 ∘비옥토 반입, 저장 및 적정이용 여부 ∘동산 사방림 지형 보존 여부	∘사업지구	공사시(분기1회) 운영시(반기1회)
식물상		∘해송사방림 관리 ∘사업지구 및 주변의 식물상 변화 ∘해안 환경보전림의 주요종 상황 ∘해안 환경보전림 조성 여부 ∘건설공사에 의한 식물상 변화	∘사업지구 및 주변지역	공사시(분기1회) 운영시(반기1회)
동물상		∘사업지구 및 주변지역의 동물상 변화 ∘중요 동물종의 서식지 변화 ∘동물 이동통로(외주부 수림대)
폐기물	공사시	∘폐유저장소 설치 및 위탁시설 ∘건설ㆍ임목폐기물 적정처리 여부 ∘생활폐기물 분리수거함 설치 및 처리 ∘이동식화장실 설치 및 위탁처리	∘사업지구 및 주변지역	공사시(분기1회) 운영시(반기1회)
	운영시	∘사업지구내 생활폐기물 및 사업장폐기물 (배출시설계+지정) 적정처리여부 확인
소음ㆍ 진동		∘정기적으로 소음ㆍ진동측정 ∘저감방안 실시여부	∘현황측정지점	공사시(분기1회) 운영시(반기1회)

조사항목		조사내용(조사항목)	조사지점	조사주기
해양동ㆍ 식물상	공사시	ㆍ동⋅식물플랑크톤, 어란 및 자치어, 조간대 저서생물	ㆍ현황조사지점 (정점 1, 2)	1회/분기
	운영시	ㆍ동⋅식물플랑크톤, 어란 및 자치어, 조간대 저서생물	ㆍ현황조사지점 (정점 1, 2)	1회/반기
친환경적자원순환	공사시	ㆍ저감대책 이행여부 - 생활폐기물 적정 처리 여부 - 폐유보관시설 운영 여부 - 임목폐기물 적정 처리 여부 - 건설폐기물 적정처리여부	ㆍ사업지역내	1회/분기
소음ㆍ진동	공사시	ㆍ소음⋅진동 현황측정 - 항목 : 주간 소음⋅진동도 ㆍ공사시 저감대책 이행여부 - 작업시간대 준수여부 - 공사차량운행속도 제한 - 장비분산투입 등	ㆍ현황조사지점 (3지점) : NV-1~3 ㆍ사업지역내	1회/분기
	운영시	ㆍ소음⋅진동 현황측정 - 항목 : 주간 소음⋅진동도	ㆍ현황조사지점 (3지점) : NV-1~3	1회/반기

7. 종합의견

□ 환경영향평가와 관련해서

○ 본 사업은 제주시 구좌읍 한동리에 사업면적 195천㎡로 사업비 145억원을 들여 제주의 우수한 수자원을 육성하고자 하는 사업임

○ 본 사업지구는 주변에 하천이 없는 지역으로 집중호우시 발생하는 침수 등의 피해가 예상됨.

- 재해저감시설로 침사지와 가배수로 설치계획이 있으나 침사지 의 제원이 50년 빈도로 설계되었으나 최근 들어 이상기후등으로 수해피해가 발생하고 있어 설계빈도에 대한 신중한 검토는 물론 가배수로의 제원(규격)도 현재 미제시되고 있어 홍수유출량, 통수능 등을 고려한 재해분야 시설의 구체적인 검토가 필요한 것으로 판단됨.

○ 사업지구내 일부지역의 지질분포가 배사형용암구조가 발견되는 것으로 조사되었음. 이 용암구조는 동굴출현의 가능성이 있는 지질구조로 이에 대한 정밀조사 등이 필요한 것으로 사료됨.

○ 사업지구 발생 오폐수 발생량은 일일 637톤임.

- 오폐수를 동부하수처리장으로 이송․처리할 것으로 하고 있으나 평가서에 첨부된 협의문서(제주자치도 상하수도본부 하수도관리부-9844(‘09.5.21))에 따르면 사업대상지에서 발생하는 오폐수량을 유입시키면 시설용량을 초과하는 문제가 발생하며 되어 있으며 본 처리장의 증설계획은 2015년으로 되어 있음.

- “제주특별자치도 광역하수도정비 기본계획(안)”에서는 용암해수산업단지는 처리구역에서 제외된 것으로 되어 있는 바 오폐수 처리에 대한 명확한 설명이 필요함.

※ 본 사업완료시기(2010년), 동부하수처리장 증설시기(2015년)

○ 사업대상지의 총 용수필요량중 담수사용량은 일일 761.28톤임.

- 상하수도본부 상수도관리부의 협의문서(자치도 상하수도본부상수도관리부-7854(‘09.5.29))에 따르면 본 사업대상지의 원활한 상수도 공급을 위하여는 한동배수지 확장, 배수관 신설 및 확장이 완료된 이후에야 가능하다고 되어 있고

- 한동배수지 증설계획은 2012년으로 상수공급계획에 대한  설명이 필요함.  ※ 본 사업완료시기(2010년)

○ 지하수 영향예측결과를 보면 현재 구축된 용암해수 관정에서 1일 1,000톤을 양수할 경우 7,589년 사용할 677  M,수 있다고 예측되어 있음.

이에 대한 기술적인 설명이 필요할 것으로 사료됨.

- 현재 구축된 관정은 1일 200톤, 향후 1일 1,200톤이 계획되어 있음.

○ 본 공정상 잔여염수가 일일 124톤이 발생할 것으로 예측됨.

- 본 잔여염수는 해안으로 잔여염수 이송관을 설치하여 해안으로 직접 방류하는 것으로 계획되어 있으나 잔여염수가 공정수인지, 방류되는 잔여염수의 성분, 수온 등이 해안환경에 미치는 영향에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됨.