라온승마랜드조성사업통합(환경․재해)영향평가협의내용동의안 부대조건

○ 오수처리시설에 있어서 보다더 깨끗한 환경보전을 위하여 처리수 농도를 BOD⋅SS 10ppm이하를 BOD⋅SS 5ppm이하로 처리하도록 하고

○ 생태이동통로를 충분히 확보하여야 하며

○ 진입로 부분에 교통체증이 일어나지 않도록 해야 함

○ 악취저감을 위하여

- 톱밥발효형 축사시설

- 미생물제재(사료 첨가제 투입)를 이용한 사료 공급

- 유용미생물(EM)을 가축분뇨에 섞어서 처리하여 악취제거

방안 마련

- 악취 중화용 수목식재(지피식물, 허브식물)

- 환경용량(자연환경이 스스로 정화할 수 있는 능력)을

고려한 가축 적정 개체수 유지

위 사항을 철저히 준수하여 민원이 발생하지 않도록 할 것