제주특별자치도 주택 및 휴양펜션의 소방시설 설치기준에 관한 조례안 수정안

제주특별자치도 주택 및 휴양펜션의 소방시설 설치기준에 관한 조례안에 대하여 다음과 같이 수정한다.

□ 조례안 <별표> 주택유형별 소방시설 설치기준에서

공동주택의 소방시설중 “가스누설경보기”를 “가스누설경보차단기”로 하고, 완강기 설치기준에서 “탈출할 수 있는 창문이 있는 방마다 설치”에서 “1대이상 설치“ 로 한다.

[별표] 주택 유형별 소방시설 설치기준(제2조제1항관련)

<조례안>

주 택 유형별	소방시설 설치 기준
	소방시설	설치 기준
공동주택	◦ 가스누설경보기	(생 략)
	◦ 완강기	3층 이상 각 세대별 탈출할 수 있는 창문이 있는 방마다 설치 ※ 간이완강기 제외

<수정안>

주 택 유형별	소방시설 설치 기준
	소방시설	설치 기준
공동주택	◦ 가스누설경보차단기	(조례안과 같음)
	◦ 완강기	3층 이상 각 세대별 1대 이상 설치 ※ 간이완강기 제외