백통신원 제주리조트 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

2012. 10

제주특별자치도

백통신원 제주리조트 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

의안번호	774

제출년월일 :  2012. 10

제  출  자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

『제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법』제299조 및『환경영향평가법』제29조의 규정에 의하여 작성된 환경영향평가서 협의내용을『제주특별자치도 환경영향평가조례』제13조 제3항의 규정에 의거 제주특별자치도의회의 동의를 구하고자 함.

2. 주요내용

가. 사업개요

o 사 업 명 : 백통신원 제주리조트 조성사업

o 사 업 자 : 백통신원주식회사 대표이사 우궈훼이

o 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 산 69번지 일원

o 사업내용 : 관광사업 (부지면적 : 555,456㎡)

∙숙박시설(296,050㎡) : 휴양콘도미니엄(469객실)

∙관광휴양시설(52,851㎡) : 맥주박물관 및 호텔(200실)

∙공공시설(25,272㎡) : 도로, 체육시설 등

∙녹지용지(184,552㎡) : 생태공원, 원형보전녹지 등

o 사 업 비 : 2,594억원

o 사업기간 : 2011년 ～ 2016년

나. 환경영향평가서 협의 추진사항

o 2011. 10. 27 : 환경영향평가계획서 접수

o 2011. 11. 07 : 환경영향평가계획서 심의위원회 심의

o 2011. 12. 02 : 환경영향평가서(초안) 접수

o 2011. 12. 13 : 주민설명회 개최(남원읍 위미1사무소)

o 2012. 08. 01 : 환경영향평가서(본안) 접수

o 2012. 09. 14 : 환경영향평가심의위원회 심의(보완동의)

3. 동의안 : 별 첨

4. 환경영향평가 실시근거

o「환경영향평가법」제22조 및 「제주특별자치도 환경영향평가 조례」제2조 관련 별표1의 규정에 의한 환경영향평가 대상사업(관광단지의 개발)에 해당되어 환경영향평가를 실시하게 됨.

- 관광진흥법 제2조제1호 규정에 의한 관광사업중 사업면적이 5만㎡ 이상에 해당

백통신원 제주리조트 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

□ 총   괄

가. 본 협의내용 및 환경영향평가서․검토보완서⋅심의보완서(이하 “영향평가서”라 한다)에 제시된 환경영향 저감방안과 사후환경영향조사 계획을 적기에 이행하여야 함.

나. 사업시행 및 협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인‧허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함.

다. 환경영향평가서에 제시된 환경영향 저감방안과 본 협의내용은 공사시 및 운영시 환경에 미치는 악영향을 저감시키기 위한 것이므로 그 목적에 부합될 수 있도록 사업계획에 반영하여 적정한 시기에 이행되도록 조치함은 물론, 동 협의내용 이행완료시까지 지속적으로 유지․관리하여야 함.

라. 공사시행 및 운영시 환경영향평가 과정에서 예측하지 못한 상황이 발생 하거나 예측의 부적정 등으로 사업지역 주변의 환경상태가 악화될 우려가 있는 경우에는 사전에 이에 대한 원인분석을 실시하고, 별도의 대책을 강구․시행하여 환경피해를 미연에 방지하여야 함.

마. 본 협의내용에 별도로 제시하지 않은 사항은 환경영향평가서에 제시한 저감방안대로 이행하여야 함.

Ⅰ. 협의내용

가. 대기질 및 온실가스

○ 공사시 비산먼지 피해를 최소화하기 위해 세륜ㆍ세차시설 설치, 비산방진망 설치, 공사차량 속도제한 등의 저감대책을 이행하여야 함.

○ 운영시 발생되는 대기오염물질에 의한 주변 환경에 미치는 영향을

최소화하기 위해 환경정화수종 식재, 청정연료 사용(LPG), 공원·녹지 공간 확보 등을 이행하여야 함.

○ 에너지 절감을 위하여 LED 등기구, 고효율인증가스보일러, 단열강화 등 에너지 효율증대를 위한 시설을 설치하여야 함.

나. 수질 및 수리⋅수문

○ 공사시 우수유출이 많이 발생하는 다우기에는 토공 및 지표의 노출이 다량 발생하는 절·성토 공정은 지양하고, 강우시에는 공사를 중지하여 토사유출에 따른 영향을 최소화 하여야 함.

○ 공사시 침사지 겸 저류지(4개소) 및 가배수로를 설치하여 우수 및 토사 유출에 따른 영향을 최소화 하여야 함.

○ 운영시 우수 및 토사유출 저감을 위하여 침사지 겸 저류지(3개소) 및  침투트렌치를 설치하여 하류부에 미치는 영향을 최소화 하여야 함.

○ 발생 오수는 전량 오수처리시설을 설치하여 처리한 후 처리수는 영구저류지로 유입시킨 후 조경용수 및 청소용수 등으로 재활용하여야 함.

○ 운영시 중수도 시설을 설치하고, 사용용수의 10% 이상을 재활용하여야 함.

○ 사업지구내 비점오염저감시설을 설치하고, 저감시설의 기능이 정상

상태로 유지될 수 있도록 주기적인 유지관리를 이행하여야 함.

다. 토지이용

○ 사업지구내 생태면적률을 높이기 위하여 옥상녹화, 벽면녹화, 투수성 포장재료 등을 이용하여야 함.

○ 운영시에는 본 시설 이용에 따른 교통 혼잡이 예상되므로, 사업지역 진⋅출입부에 가감속차로 설치, 과속방지턱 설치 등을 설치하여 교통안전사고를 예방하여야 함.

라. 토양

○ 공사시 현장에서의 폐유 교환은 금지하고, 각 장비별 지정된 정비 업소에서 폐유교환을 원칙으로 하며 감독 관리를 철저히 이행하여야 함.

○ 장비 고장 등의 우발적인 사고에 대비하여 현장에 폐유저장시설을 설치하고, 일정기간 보관 후 전문처리업체에 위탁처리하여야 함.

마. 지형․지질

○ 발생 사토는 사업지구내 임시 사토장을 지정하여 보관하고, 성토재로 전량 재활용하여야 함.

○ 절·성토 비탈면은 적정 경사 적용 후 수목식재, 잔디식재 등을 통하여 적기에 녹화하여 토사의 붕괴 및 유출을 방지하여야 함.

○ 사업지구내 분포하는 무연분묘는 공사시행전 묘주와 협의하여 적기에 이장하는 등 민원발생이 없도록 하여야 함.

바. 동․식물상

○ 공사시 훼손수목을 최소화 하기 위해, 훼손수목 중 생육 가능한 수목은 최대한 사업지구내 조경수로 재활용 하고, 재활용이 어렵거나 경제성이 낮은 수목에 대해서는 파쇄 후 인근 축사 및 과수원 등지에 유용퇴비로 무상 공급하여야 함.

○ 사업지구가 위치하는 중산간 지역의 광활한 목초지와 수림경관을 활용한 식재계획 및 조경계획을 수립하여야 함.

○ 운영시 주변 동물 이동이 단절되지 않도록, 사업지구내 동물 이동통로 및 소형동물 탈출로를 적절한 위치에 설치하여야 함.

사. 친환경적자원순환(폐기물)

○ 공사시 발생하는 생활폐기물은 분리수거함을 설치하여 가연성, 불연성, 재활용폐기물로 구분하여 수거하되, 관련 규정에 따라 적법하게 처리하여야 함.

○ 공사시 현장에서의 폐유교환은 금지하고, 각 장비별 지정된 정비업소에서 폐유교환을 원칙으로 하여 감독 관리를 이행하여야 함.

○ 장비 고장 등의 우발적인 사고에 대비하여 현장에 폐유저장시설을 설치하고, 일정기간 보관 후 전문처리업체에 위탁처리하여야 함.

○ 건설폐기물 및 석면폐기물은 전량 전문처리업체에 위탁 처리하여야 함

○ 운영시 발생되는 음식물쓰레기는 음식물쓰레기 감량화기를 이용하여 처리하는 등 적법하게 처리하여야 함.

아. 소음⋅진동

○「건설현장 환경관리 업무편람, 2008.01, 대한건설협회」및「건설공사장 소음관리요령, 1993.11, 환경부」에 준하여 공사를 시행하여 인근 주민 및 주변 환경의 피해를 최소화 하여야 함.

○ 공사시 사업지구 주변에 소음피해를 최소화하기 위하여 가설방음판넬을 설치하여야 함.

자. 경  관

○ 자연지형을 최대한 활용한 건축배치를 통해 원형경관을 유지하도록 하고, 자연자원인 중산간지역의 경관을 활용하는 등 중산간 지역의 경관에 부합되도록 하여야 함.

○ 서성로변 및 주 차량 동선변 녹지의 조망이 가능한 가로수 계획을 수립하여야 함.

○ 자연친화적이며 자연경관을 자연스럽게 드러내고, 사업지구 주변의 생태에 미치는 영향을 고려한 경관조명을 계획하고, 중산간 지역과 어울리는 색상을 선택한 색체계획을 수립하여야 함.

Ⅱ. 환경영향평가서에 제시된 주요 환경영향 저감대책

가. 대기질 및 온실가스(평가서 163~170쪽, 179~183쪽, 심의보완서 11쪽)

○ 공사시

- 비산먼지발생사업신고

- 살수차량을 이용하여 주기적인 살수 실시(1일 2회 이상)

- 세륜⋅측면살수시설 설치(2개소)

- 공사장 내 차량속도를 20㎞/hr이하로 제한

- 비산방진망설치(1구간 L=1,300m, 2구간 L=840m, 3구간 L=480m)

- 투입장비의 공회전 최소화

○ 운영시

- 청정연료의 사용 : 난방연료 LPG사용

- 공원·녹지공간의 확보(33.1%)

- 환경정화수종 식재(곰솔, 팽나무림, 벚나무림 등)

- 에너지이용효율 향상설비 도입(LED 등기구 설치 등)

나. 수질 및 수리⋅수문(평가서 201~217쪽, 241~243쪽, 255~256쪽, 검토보완서 20쪽, 26~27쪽, 32쪽, 39~40쪽, 심의보완서 19쪽)

○ 공사시

- 절·성토 등의 토공작업은 가능한 우기를 피하여 실시

- 가배수로 설치(7구간, L=3,170m)

- 임시침사지 겸 저류지 4개소 설치

(저류지1 14,298㎥, 저류지2 7,492, 저류지3 24,958, 임시침사지 3,969㎥)

- 사업지구 인근 하천 하류 부분 오탁방지막 설치(3개소)

- 토사유출이 예상되는 지점에는 비닐, 가마니 및 포대 등 덮개 설치

- 공사중 발생되는 오수는 정화조 설치 후 위탁처리

- 분뇨의 경우 이동식 간이화장실 설치 후 위탁처리

○ 운영시

- 우수처리계획

⋅영구저류지 3개소 설치(저류지1 14,298㎥, 저류지2 7,492, 저류지3 24,958)

⋅분산배수시설 설치(3개소, L=493m)

- 용수공급계획

⋅생활용수(1,466.3㎥/일)는 전량 광역상수도를 이용하여 공급

⋅중수도 재활용(콘도미니엄 170.4㎥/일, 호텔 72.3㎥/일)

⋅빗물이용시설 재활용(관개용수로 이용 199.7㎥/일)

- 오수처리계획

⋅발생오수(1,262.4㎥/일)는 자체 오수처리시설을 설치하여 처리 후 영구저류지 유지용수 및 관개용수 등으로 사용

⋅오수처리공법 : 하수고도처리시설(HBR-Ⅱ) 설치

⋅오수처리시설 방류수 수질기준 준수 : BOD 5㎎/ℓ, SS 5㎎/ℓ, T-N 20㎎/ℓ, T-P 1.6㎎/ℓ, 총대장균군수 1,500개/㎖ 이하

- 비점오염물질 저감계획

⋅사업지구내 장치형 비점오염저감시설(7개소, 27,500㎥/day)설치

⋅「비점오염저감시설의 설치 및 관리운영 매뉴얼, 환경부」를 참조하여 비점오염저감시설 유지관리

다. 토지이용(평가서 277~283쪽, 296~305쪽, 심의보완서 11~12쪽)

○ 녹지용지 확보(생태테마파크 12.0%, 조성녹지 5.0%, 원형보전녹지 13.4%)

○ 식재계획

- 경관단위 ㉯ 권장수종 및 적용수종 도입

- 교목 4,457주, 상록교목 1,281주, 특성수 642주, 관목 85,710주, 상록관목 58,010주

○ 주차장 포장재료는 잔디블럭 등의 투수성 포장재료 도입

라. 토양(평가서 325~326쪽)

○ 사업지구내 폐유저장시설 설치시 우수 유입 및 폐유가 토양으로 유출되는 것을 방지하기 위해 지붕 및 콘크리트바닥을 설치하고 수밀성 있는 용기를 비치

○ 발생되는 폐유는 폐유저장시설에 임시 보관 후 전량 지정업체에 위탁처리

마. 지형ㆍ지질 (평가서 378~382쪽)

○ 공사시 발생되는 사토는 임시 사토장을 운영하여 무단 방치를 방지

○ 절·성토 사면은 표준 비탈면 기울기를 참조하여 현장 상황에 맞게 적용

○ 절·성토 공사시 불안정한 사면이 확인될 경우 사면경사를 완화하거나 사면보강공법을 적용

○ 절·성토 비탈면은 적정 경사 적용 후 수목식재, 잔디식재 등을 통하여 토사의 붕괴 및 유출 방지

○ 공사시 발생되는 비옥토는 사업지구내 녹지부지 표토재로 활용

○ 사업지구내 무연분묘(73개소)는 묘주와 사전 협의하여 이장 처리

바. 동․식물상(평가서 428~429, 439~441, 검토보완서 49~56, 심의보완서 15~17쪽)

○ 사업지구내 훼손수목(17,800주)중 상록교목 1,835주, 낙엽교목 656주는 사업지구 생태테마파크 조경수로 우선 재활용하고, 순차적으로 조성녹지 조경수로 활용

○ 야생동물 식이식물 수림대 및 조류의 횡단유도 식재림 조성

○ 소형동물 탈출로 설치(사업지구내 측구 구간)

○ 동물 이동통로 설치(수로겸용 동물이동 BOX 4개소, 생태통로 1개소)

- PC암거1(3.0×3.0, L=13.5m), PC암거2(3.5×3.5, L=35.0m)

- 횡배수관1(3.0×3.0, L=20.0m), 횡배수관2(2.5×2.5, L=20.0m)

- 생태이동통로(터널형 생태통로 구조)

○ 사업지구 주변에 서식하는 천연기념물 팔색조와 환경부지정 멸종위기종 삼광조, 박쥐류 등에 대한 모니터링 실시

사. 친환경적자원순환(평가서 471~474쪽)

○ 공사시

- 생활폐기물 : 성상별로 분리·수거 후 처리

- 분뇨 : 이동식 간이화장실 및 정화조 설치 후 위탁처리

- 폐유 : 폐유저장시설 설치 후 지정업체에 위탁처리

- 임목폐기물 : 재활용 불가능한 임목은 파쇄 후 인근 축사 및 과수원에 퇴비로 공급

- 건설·사업장폐기물 : 전문처리업체에 위탁처리

○ 운영시

- 생활폐기물 : 성상별로 분리수거 후 재활용 불가능한 쓰레기는 종량제 봉투를 이용하여 처리

- 음식물쓰레기 : 음식물쓰레기 감량화기 설치(1,500㎏/일)후 퇴비화 하여 사업지구 조경용으로 재활용

- 분뇨 : 오수처리시설로 유입 처리하고 발생되는 슬러지는 전문처리업체에 위탁 처리

아. 소음ㆍ진동(평가서 489~492쪽)

○ 공사시

- 특정공사의 사전신고 준수

- 건설공사장 소음관리요령의 준수 및 건설장비 운전자 교육실시

- 가설방음판넬 설치(3구간, L=2,620)

○ 운영시

- 사업지구 진입도로 차량속도 제한(40㎞/hr)

- 교통안전시설 설치(과속방지턱 등)

- 사업지구와 접한 도로 주변에 완충녹지 확보

자. 경관(평가서 285쪽, 528~541쪽, 검토보완서 63~71쪽)

○ 경관보전지구 3등급(높이 8m이하), 4등급(높이 15m이하) 행위제한에 저촉되지 않도록 건축물 높이 계획

○ 자연적인 지형을 분석하여 한라산을 향한 통경축과 위미항과 생기악을 향한 조망축을 설정

○ 최대한 자연지형을 이용한 건축물 배치

Ⅲ. 사후환경영향조사계획(평가서 563~567쪽, 검토보완서 44쪽, 55쪽)

가. 환경영향평가서에 제시된 사후환경영향조사계획과 저감방안 및 우리도에서 제시된 협의내용을 포함하여 『종합적인 사후환경영향조사계획』을 수립․시행하여야 함.

나. 사후환경영향조사

1. 조사주체 : 백통신원주식회사

2. 조사기간 : 사업착공시～사업준공 후 3년까지

3. 조사항목․지점․주기

항 목	조사항목	조사지점	주사주기	조사기간
대기질	❑ 대기질 현황조사 - PM10, NO2	❑ 현황조사지점 (3지점 : A-1~3)	분기1회	공사시
	❑ 저감시설 적정 운영여부	❑ 사업지역	분기1회
	❑ 대기질 현황조사 - PM10, NO2	❑ 현황조사지점 (3지점 : A-1~4)	분기1회	운영시
수 질	❑ 지표수질 분석 - pH, DO, 총대장균군, 분원성대장균군, Cr+6, Hg, Cd, As, CN, Pb, ABS, PCB, 유기인	❑ 현황조사지점 (2지점 : W-1~2)	분기1회	공사시
	❑ 지하수질 분석 - 먹는물 수질기준 항목 (46개 항목)	❑ 현황조사지점 (1지점 : GW-1)	분기1회
	❑ 지표수질 모니터링 - DO, BOD, COD, SS, T-N, T-P, 수량	❑ 침사지인접하천 (2지점 : W-1′~2′)	월1회

항 목	조사항목	조사지점	주사주기	조사기간
수 질	❑ 가배수로 설치 및 침사지겸 저류지 설치 및 운영여부	❑ 사업지구내	분기1회	공사시
	❑ 지표수질 분석 - pH, DO, 총대장균군, 분원성대장균군, Cr+6, Hg, Cd, As, CN, Pb, ABS, PCB, 유기인	❑ 현황조사지점 (2지점 : W-1~2)	분기1회	운영시
	❑ 지표수질 모니터링 - DO, BOD, COD, SS, T-N, T-P, 수량	❑ 침사지인접하천 (2지점 : W-1′~2′)	분기1회 (최초1년 월1회)
	❑ 지하수질 분석 - 먹는물 수질기준 항목 (46개 항목)	❑ 현황조사지점 (1지점 : GW-1)	분기1회
토 양	❏ 토양현황조사 (토양오염우려기준 항목)	❑ 현황조사지점 (2지점 : S-1~2)	분기1회	공사시
	❏ 폐유 적정처리 여부	❑ 사업지구	분기1회
	❏ 폐유보관시설 주변 토양오염도 조사 -TPH, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌	❑ 폐유저장시설 주변 (1지점)	분기1회
지형⋅ 지질	❑ 절·성토 공사 적정 시행 여부	❑ 사업지구 및 절·성토 발생지점	분기1회	공사시
	❑ 사면보강공법 적정 시행 여부
	❑ 절·성토사면의 사면녹화 상태
	❑ 가배수로 및 단계별 침사지 설치 여부 및 유지관리 실태
	❑ 주요 절⋅성토지역의 사면안정대책(사면녹화 등) 이행여부	❑ 절·성토 지역	반기1회	운영시

항 목	조사항목	조사지점	주사주기	조사기간
동·식 물상	❏ 동·식물의 분포 및 서식현황 - 팔색조, 삼광조 서식 모니터링 - 박쥐류 조사(야간조사 시행)	❏ 사업지구 및 주변지역	분기1회	공사시
	❏ 법정보호종의 출현여부
	❏ 훼손지에 대한 식생복원 현황
	❏ 저감방안 이행여부 - 원형보전지역 존치 확인 - 가이식장 관리 및 수목이식·활착 여부
	❏ 동·식물의 분포 및 서식현황 - 팔색조, 삼광조 서식 모니터링 - 박쥐류 조사(야간조사 시행)	❏ 사업지구 및 주변지역	반기1회	운영시
	❏ 법정보호종의 출현 여부
	❏ 사면에 대한 식생복원 현황
친환경적자원순환	❏ 각종 폐기물 관련 인·허가 사항	❏ 사업지구내	분기1회	공사시
	❏ 생활폐기물 분리수거함 설치 및 처리 여부
	❏ 건설폐기물 적정 처리 여부
	❏ 간이화장실 설치 및 수거 처리 현황
	❏ 폐유저장시설 설치·운영 및 처리 현황
	❏ 생활폐기물 적정처리 여부	❏ 사업지구내	반기1회	운영시
	❏ 음식물쓰레기 적정처리 여부
	❏ 오수처리시설 정상가동 여부

Ⅳ. 기타사항(관계법령에 의한 향후 조치사항)

<사업승인부서>

1. 환경영향평가법 제29조 제3항의 규정에 의하여 협의내용을 지체 없이 사업시행자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하도록 하여야 함.

2. 환경영향평가법 제30조의 규정에 의하여 사업계획에 협의내용의 반영여부를 확인하여 사업계획을 승인하시기 바라며, 환경관련 사업계획 승인내용(협의내용 이행계획서, 협의내용 반영 결과 통보서)을 동 규정 별지 제4호 서식에 의하여 승인일로부터 30일이내에 협의부서에 통보하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 협의부서에 조정 요청서를 제출하여야 함

4. 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경 승인하고자 할 경우에는 당해 승인이전에 협의부서와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 마련하여 협의부서의 의견을 들어야 함.

5. 환경영향평가법 제39조의 규정에 의하여 협의내용의 이행여부를 확인하고 협의내용을 이행하지 아니한 때에는 그 이행을 위하여 필요한 조치를 명하여야 함.

< 사업시행자 >

1. 환경영향평가서는「환경영향평가법」제53조 및 동법 시행규칙 제25조의 규정에 의하여 사업  준공 후 10년 동안 보존하여야 함.

2. 환경영향평가법 제30조의 규정에 의하여 협의내용을 사업계획에 반영하고, 환경영향평가법 제35조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 반영된 협의내용을 이행하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 협의부서에 조정 요청하여야 함

4. 본 사업추진 중 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업 시행전에 우리도와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 우리도의 사전 검토를 받아야 함.

5. 환경영향평가법 제35조의 규정에 따라 공사현장의 주된 사무소에 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 그 기재사항을 기록․유지하여야 하며, 동법 시행규칙 제17조의 규정에 따라 협의내용 관리책임자를 지정하되 그 지정 또는 변경내용을 동법 시행규칙 제17조제3항 별지 제6호 서식에 의하여 우리도에 통보하여야 함.

6. 본 사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하고자 하는 때에는 환경영향평가법 제37조의 규정에 의하여 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 우리도에 통보하여야 함.

7. 환경영향평가법 제36조제1항의 규정에 의하여 사후환경영향조사를 실시하고, 그 결과를 동법 시행규칙 제19조제4항 별지 제7호 서식에 의하여 다음해 2월 말일까지 매년 우리 도에 제출하여야 함.

(사후환경영향조사기간이 만료된 날부터 60일 이내)