풍수해저감 종합계획(안) 수립을 위한 의견청취의 건

2013. 3.

제주특별자치도

풍수해저감 종합계획(안) 수립을 위한 의견청취의 건

의 안 번 호	1173		제출일자 : 2013. 3. 제 출 자 : 제주특별자치도지사

1. 안 건 명 : 제주특별자치도 풍수해저감종합계획 수립을 위한 도의회 의견청취

2. 제안이유

❍ 풍수해의 경우 실제 재해가 발생하는 지역단위에서의 사전 방재대책 수립이 절실히 요구되고 있으며 또한, 풍수해는 특성상 하천기본계획, 하수도정비기본계획 등과 같은 부문별 계획만으로 제어하는데 한계가 있습니다.

❍ 이에 따라 지자체에서 관할구역 전체를 포괄하고, 부문별 계획을 총괄 및 조정할 수 있는 종합계획 수립의 필요성이 대두되어 「자연재해대책법」제 16조를 토대로 풍수해저감종합계획 수립 제도가 도입되었으며, 「자연재해대책법 시행령」제 13조 제2항에 의거 의회 의견을 청취 받고자 하는 사항입니다.

3. 근거법령

❍「자연재해대책법 제16조」풍수해저감종합계획의 수립

❍「자연재해대책법 시행령」제 13조 제2항 의회 의견청취

4. 제주특별자치도 풍수해저감종합계획 수립을 위한 도의회 의견청취

가. 계획의 범위

□ 공간적 범위는 제주특별자치도 관할 행정구역 전역을 대상을 설정

□ 대상재해 유형은 하천재해, 내수재해, 사면재해, 토사재해, 바람재해, 해안재해, 기타재해 등 7개 유형

나. 계획의 내용

1) 기초현황 조사

□ 기초현황 및 풍수해특성 조사, 위험지구 선정 및 위험요인 분석, 저감대책 수립 등과 관련된 종합적으로 조사･분석하여 장기적이며 종합적인 지역방재정책을 수립

① 토지이용 및 지형현황 등 일반현황

□ 전체 면적 중 임야가 48.0 %, 농경지가 20.3 %를 차지

□ 불투수면적은 전체 7.4 %로 전국 5.5 %보다 높은 편

□ 중산간의 대규모 관광지 개발, 농지개간, 비닐하우스 단지조성 등으로 인한 지형변화, 도시화로 인한 불투수면적 증가가 최근 피해의 주요 원인

□ 해안 인접지역이 대체적으로 표고가 낮게 분포하며, 중앙의 한라산에 인접할수록 표고가 높게 분포

□ 한라산 및 오름을 중심으로 경사가 급하며 그 외의 지역은 경사가 낮게 분포

□ 지방하천은 병문천, 서홍천 등 60개소, 소하천은 큰구릉내 등 82개소 위치

□ 태풍 나리 이후 지속적으로 하도정비, 저류지 설치 등의 하천정비사업이 진행되었으나 풍수해에 취약 지구 위치

□ 관내 하천은 산지형, 직류형 하천으로 평소에는 건천이며, 집중호우시 지체시간 없이 하류부에 영향

② 풍수해 현황 분석

□ 최근 10년간 사망 15명, 이재민 998명, 재산피해 약 2,691억원의 피해 발생

□ '02년 태풍 루사, '03년 태풍 매미, 07년 태풍 나리에 이재민 763명, 재산피해 약 2,408억원 등 대부분의 피해가 집중된 것으로 조사

□ '12년에도 태풍 덴빈, 볼라벤, 산바 등으로 많은 피해 발생

③ 풍수해 특성 분석

□ 미개수 구간 및 노후된 제방이 위치한 구간에서의 제방여유고 및 통수단면적 부족에 의한 하천 범람

□ 파랑의 반복충격으로 해안옹벽, 방파제 유실 및 파손

□ 중산간의 대규모 관광지개발과 농지개간으로 인한 지형변화, 도시화로 인한 불투수층의 증가와 복개하천에 의한 피해 가중

□ 선행 강우에 의한 하천의 범람과 병문천, 독사천, 토천과 한천이 합류하는 지점 합류부의 하폭 감소로 인한 병목현상에 의한 피해

□ 강풍으로 파랑의 위력이 배가되어 방파제 유실, 어항시설 파손, 월파로 인한 해안시설 피해 발생

2) 풍수해 위험지구 선정 및 저감대책

□ 풍수해 위험지구는 현재 시점에서 풍수해 위험이 존재하고 있는 지구로 정의

□ 위험가능지역 816개소중에서 인명피해가 예상되거나 피해규모가 큰 지구를 위험지구로 선정

□ 관내에 선정된 위험지구는 하천재해 위험지구 25개소, 내수재해 위험지구 36개소, 사면재해 위험지구 8개소, 해안재해 위험지구 14개소로 총 83개소 위험지구를 다음과 같이 선정하고 저감대책 수립

■ 하천재해

연 번	지구명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 규 모
1	대룡소천	제주시 용강동 485	• 제방여유고 부족 • 세월교 및 제1통관교 연장 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 • 교량 재가설(2개소)	• 축제(L=1,204 m) • 세월교, 제1통관교 재설치
2	화북천	제주시 화북2동 5243-3	• 홍수량 증가로 인한 침수 위험	• 저류지 신설(1개소)	• 화북1저류지 설치 (V=500,000 m³)
3	산지천	제주시 이도1동 1333-22	• 하천복개로 인한 산지천 통수단면적 부족	• 복개철거, 반복개, 하상정리	• 복개철거, 반복개, 하상정리(L=200 m)
4	병문천	제주시 용담1동 148-1, 2815-6	• 하천복개로 인한 병문천 통수단면적 부족	• 반복개 개선, 하상굴착 • 복개철거, 하상굴착, 화단석 설치 • 복개철거, 화단석 설치	• 반복개 개선, 하상굴착 (L=546 m) • 복개철거, 하상굴착, 화단석 설치(L=77 m) • 복개철거, 화단석 설치 (L=414 m)
5	독사천	제주시 삼도2동 803-18	• 하천복개로 인한 독사천 통수단면적 부족	• 복개철거, 하상굴착, 확폭(L=80 m) • 복개철거, 하상굴착, (L=324 m)	• 복개철거, 하상굴착, 확폭 (L=80 m) • 복개철거, 하상굴착 (L=324 m)
6	토천	제주시 오라동 700-7	• 제방여유고 및 하폭 부족 • 교량 연장 및 형하여유고 부족 • 세월교 철거로 인한 통행 불편 발생	• 하천기본계획에 따른 축제 및 호안 • 교량 재가설(3개소) • 저류지 신설(1개소)	• 축제(L=1,834 m) • 호안(L=313 m) • 제5Box교, 청실교, 세월교 재설치 • 토천2저류지 설치 (V=72,050 m³)
7	흘천	제주시 연동 267-2	• 제방여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 • 저류지 신설(2개소)	• 보축(L=400 m) • 흘천1, 2저류지 설치 (V=49,745, 43,075 m³)
8	이호천	제주시 노형동 1588-3	• 제방여유고 및 하폭 부족 • 교량 연장 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 및 호안 • 교량 재가설(2개소)	• 축제(L=471 m) • 호안(L=103 m) • 제6Box교, 제8Box교 재설치
9	원장천	제주시 노형동 3337-1	• 제방여유고 및 하폭 부족 • 교량 연장 및 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 및 호안 • 교량 재가설(2개소)	• 축제(L=2,093 m) • 호안(L=187 m) • 제2Box교, 세월교 재설치

연 번	지구명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 규 모
10	어시천	제주시 해안동 1894-2	• 제방여유고 부족 • 경간장 부족 • 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 • 교량 재가설(4개소)	• 축제(L=364 m) • 해안남일교, 남이교, 개소교, 세월교 재설치
11	광령천	제주시 외도1동 209-1	• 제방여유고 부족 • 경간장 및 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 • 교량 재가설(1개소) • 저류지 신설(1개소)	• 축제(L=1,260 m) • 월대교 재설치 • 광령1저류지 설치 (V=772,080 m³)
12	수산천	제주시 애월읍 수산리 712-2	• 제방여유고 부족 • 경간장 및 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 및 보축 • 교량 재가설(9개소)	• 축제(L=1,350 m) • 보축(L=393 m) • 구엄무명1교, 구엄1세월교, 구엄새마을2교, 구엄잠수1교, 구엄잠수2교, 구엄2세월교, 구엄3교, 하동교, 수산무명1교 재설치
13	금성천	제주시 애월읍 금성리 796	• 제방여유고 부족 • 경간장 및 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 및 보축 • 교량 재가설(2개소) • 저류지 신설(2개소)	• 축제(L=1,227 m) • 보축(L=273 m) • 금성교, 계룡이교 재설치 • 금성1, 2, 3저류지 설치 (V=210,705, 111,780, 146,750 m³)
14	어음천	제주시 애월읍 봉성리 3477-1	• 제방여유고 부족 • 경간장 및 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 • 교량 재가설(3개소) • 저류지 신설(3개소)	• 축제(L=1,777 m) • 곽지1세월교, 곽지교, 해암교 재설치 • 어음1, 2, 3저류지 설치(V=156, 230, 72, 795, 275,275 m³)

연 번	지구명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 규 모
15	한림천	제주시 한림읍 한림리 1263	• 제방여유고 부족 • 경간장 및 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 및 보축 • 교량 재가설(5개소)	• 축제(L=3,864 m) • 제2한림교, 한림무명2교, 대장교, 상대무명1교, 상대무명2교 재설치
16	효돈천	서귀포시 남원읍 하례리 1724-7	• 제방여유고 부족 • 경간장 부족 • 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 및 호안 • 교량 재가설(2개소)	• 축제(L=1,283 m) • 호안(L=79 m) • 제2효례교, 학림교 재설치
17	서중천	서귀포시 남원읍 한남리 48	• 제방여유고 및 하폭 부족 • 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 및 보축 • 교량 재가설(1개소) • 저류지 신설(1개소)	• 축제(L=334 m) • 보축(L=106 m) • 바령수교 재설치 • 저류지 설치 (V=87,610 m³)
18	의귀천1	서귀포시 남원읍 태흥리 1323-1	• 제방여유고 및 하폭 부족 • 경간장 부족 • 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 • 교량 재가설(6개소)	• 축제(L=2,644 m) • 태흥교, 입석교, 가금교, 도타니도교, 무명1교, 무명2교 재설치
19	가시천	서귀포시 표선면 가시리 1295-1	• 제방여유고 및 하폭 부족 • 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 • 교량 재가설(1개소)	• 축제(L=80 m) • 주쟁이교 재설치

연 번	지구명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 규 모
20	죽성내	제주시 오등동 798	• 제방여유고 부족 • 집중호우 시 세월교 통행에 어려움 발생	• 하천기본계획에 따른 축제 및 보축 • 교량 재가설(1개소)	• 축제(L=50 m) • 보축(L=100 m) • 죽성내 제1잠수교 재설치
21	칠굿질내	제주시 오라2동 732	• 복개구간 통수단면적 부족	• 하천기본계획에 따른 축제	• 축제(L=1,150 m)
22	앞내창	제주시 한경면 고산리 3150-7	• 제방여유고 부족 • 연장 및 형하여유고 부족	• 소하천기본계획에 따른 축제, 보축 • 교량 재가설(19개소)	• 축제(L=2,830 m) • 보축(L=1,460 m) • 제1교∼제19교(19개소) 재설치
23	가가천	서귀포시 상예동 4539-3	• 제방여유고 부족 • 연장 및 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 • 교량 재가설(1개소)	• 축제(L=400 m) • Box교 신설(1개소)
24	골세	서귀포시 강정동 4958	• 제방여유고 부족 • 연장 부족 • 형하여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 축제 및 호안 • 교량 재가설(3개소)	• 축제(L=1,500 m) • 호안(L=3,310 m) • 도순3교 신설 • 세월교, Box교(2개소) 재설치
25	동골세천	서귀포시 남원읍 신례리 612-9	• 제방여유고 부족	• 하천기본계획에 따른 보축 및 호안 • 주민이주	• 보축(L=100 m) • 호안(L=400 m) • 주민이주(1가구)

■ 내수재해

연 번	지구명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 규 모
1	대림1	제주시 한림읍 대림리 696-1	• 농경지 배수시설 미비로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해	• 배수로 정비 • 저류지 설치	• 배수로 정비 (L=450 m) • 저류지 설치(1개소)
2	대림2	제주시 한림읍 대림리 1270-1	• 영생이물통 주변 농경지 배수시설 미비로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해	• 배수로 정비	• 배수로 정비 (L=650 m)
3	상대1	제주시 한림읍 상대리 89-1	• 우수관거 통수단면적 부족으로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해	• 배수로 정비 • 저류지 설치	• 배수로 정비 (L=1,300 m) • 저류지 설치(1개소)
4	곽지1	제주시 애월읍 곽지리 1152-2	• 도로 배수시설 미비로 인한 농경지 피해	• 배수로 정비	• 배수로 정비 (L=1,600 m)
5	광령1	제주시 애월읍 광령1리 2258	• 배수로 통수단면적 부족으로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해	• 배수로 정비 • 저류지 설치	• 배수로 정비 (L=420 m) • 저류지 설치(1개소)
6	광령2	제주시 애월읍 광령2리 2769	• 배수로 통수단면적 부족으로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해	• 배수로 정비 • 저류지 설치	• 배수로 정비 (L=1,240 m) • 저류지 설치(2개소)
7	구엄	제주시 애월읍 구엄리 구엄3길	• 배수로 통수단면적 부족으로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해	• 배수로 정비 • 배수암거 설치	• 배수로 정비 (L=450 m) • 배수암거 설치(1개소)
8	납읍	제주시 애월읍 납읍리 1764-5	• 배수로 통수단면적 부족으로 인한 감귤 농장 침수 피해	• 배수로 정비	• 배수로 정비 (L=300 m)
9	수산2	제주시 애월읍 수산리 수산4길	• 배수로 통수단면적 부족으로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해 • 저수지 만수위시 배수불량으로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해	• 배수로 정비 • 저류지 설치 • 수산저수지 정비	• 배수로 정비 (L=1,900 m) • 저류지 설치(1개소) • 수산저수지 정비

연 번	지구명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 규 모
10	어음2	제주시 애월읍 어음1리 2671	• 배수로 통수단면적 부족으로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해	• 배수로 정비 • 저류지 설치	• 배수로 정비 (L=1,610 m) • 저류지 설치(2개소)
11	유수암	제주시 애월읍 유수암리 1975	• 배수로 통수단면적 부족으로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해	• 배수로 정비 • 저류지 설치	• 배수로 정비 (L=2,000 m) • 저류지 설치(1개소)
12	구좌	제주시 구좌읍 송당리 1667	• 우수관거 통수단면적 부족으로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해	• 우수관거 정비 • 저류지 설치	• 우수관거 정비 (L=2,000 m) • 저류지 설치(1개소)
13	월정	제주시 구좌읍 월정리 550-7	• 배수로 미설치로 인한 농경지 침수 피해 • 해안가 만조시 우수관거 역류에 의한 침수 피해	• 배수로 정비 • 우수관거 정비	• 배수로 정비 (L=850 m) • 우수관거 정비 (L=150 m)
14	선흘	제주시 조천읍 선흘리 888-1, 232, 635, 1518, 2970-2	• 배수시설 부족으로 인한 내수배제 불량	• 저류지 설치	• 저류지 설치(5개소)
15	대흘1	제주시 조천읍 대흘리 일원	• 배수로 통수단면적 부족으로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해	• 배수로 정비 • 저류지 설치	• 배수로 정비 (L=1,170 m) • 저류지 설치(2개소)
16	대흘2	제주시 조천읍 대흘리 518-2	• 분지형태인 대흘2리 마을로 우수의 집중화 • 배수시설 부족	• 배수로 정비 • 저류지 설치	• 배수로 정비 (L=160 m) • 저류지 설치(2개소)
17	저지	제주지 한경면 저지리 2114-1	• 마중오름 하류부 우수집중화에 의한 농경지 침수 피해 • 저수지 용량 부족에 의한 인근 주거지 및 농경지 침수 피해	• 저류지 설치	• 저류지 설치(2개소)
18	연동11	제주시 연동 1347-4	• 배수로 통수단면적 부족으로 인한 주거지 침수 피해	• 배수로 정비	• 배수로 정비 (L=400 m)

연 번	지구명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 규 모
19	오라2	제주시 오라2동 3414-2	• 배수로 통수단면적, 저류지 용량 부족에 의한 도로 침수 피해	• 배수로 정비 • 저류지 증설	• 배수로 정비 (L=700 m) • 저류지 증설(1개소)
20	용담1	제주시 용담2동 2685-53	• 우수관거 통수단면적 부족으로 인한 주거지 침수 피해	• 우수관거 정비	• 우수관거 정비 (L=200 m)
21	용담2	제주시 용담3동 545-5	• 우수관거 통수단면적 부족으로 인한 주거지 침수 피해	• 우수관거 정비	• 우수관거 정비 (L=400 m)
22	신설동	제주시 이도2동 1928-23	• 우수관거 통수단면적 부족으로 인한 주거지 침수 피해	• 주민이주	• 주민이주(58동)
23	무릉2	서귀포시 대정읍 무릉리 3878-1	• 배수로 미정비로 인한 농경지 침수 피해	• 배수로 정비 • 저류지 설치	• 배수로 정비 (L=1,960 m) • 저류지 설치(2개소)
24	영락	서귀포시 대정읍 영락리 1753-4	• 배수로 통수단면적 부족으로 인한 주택 및 농경지 침수 피해	• 배수로 정비 • 교량 증설	• 배수로 정비 (L=720 m) • 교량 증설(3개소)
25	신풍	서귀포시 성산읍 신풍리 1190	• 배수로 미설치로 인한 농경지 침수 피해	• 삼풍천 정비 • 저류지 설치	• 삼풍천 정비 (L=1,350 m) • 저류지 설치(1개소)
26	동일	서귀포시 대정읍 동일2리 593	• 배수로 미설치로 인한 주거지, 농경지 침수 피해	• 배수로 정비	• 배수로 정비 (L=500 m)
27	남원	서귀포시 남원읍 남원리 774∼614	• 배수로 미설치로 인한 농경지 침수 피해	• 배수로 설치	• 배수로 설치 (L=1,450 m)

연 번	지구명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 규 모
28	수망3	서귀포시 남원읍 수망리 501	• 배수로 미설치로 인한 농경지 침수 피해	• 배수로 정비	• 배수로 정비 (L=900 m)
29	신례1	서귀포시 남원읍 신례리 130-1, 859, 389-1	• 배수로 미설치로 인한 농경지 침수 피해	• 배수로 설치	• 배수로 설치 (L=1,500 m)
30	신흥	서귀포시 남원읍 신흥리 480, 495, 863	• 배수로 미설치로 인한 농경지 침수 피해	• 배수로 정비	• 배수로 정비 (L=4,050 m)
31	위미	서귀포시 남원읍 위미리 411-1 ∼297-2	• 배수시설 통수능력 부족으로 인한 침수 피해	• 배수로 설치	• 배수로 설치 (L=1,950 m)
32	의귀1	서귀포시 남원읍 의귀리 1346	• 배수로 미설치로 인한 농경지 침수 피해 • 도로변 측구 미설치로 인한 하상에 토석류 퇴적으로 통수단면적 부족	• 배수로 설치	• 배수로 설치 (L=1,900 m)
33	태흥2	서귀포시 남원읍 태흥리 1676-3 ∼1710-3	• 배수로 미설치로 인한 농경지 침수 피해	• 배수로 설치	• 배수로 설치 (L=3,550 m)
34	하례	서귀포시 남원읍 하례리 800 ∼1065-14	• 배수로 미설치로 인한 농경지 침수 피해	• 배수로 설치	• 배수로 설치 (L=1,600 m)
35	한남2	서귀포시 남원읍 한남리 93-03	• 배수로 미설치로 인한 농경지 침수 피해	• 배수로 설치	• 배수로 설치 (L=450 m)
36	예래	서귀포시 하예동 1680-4	• 배수로 미설치로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해	• 배수로 설치	• 배수로 설치 (L=1,900 m)

■ 사면재해

연 번	지구명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 규 모	비 고
1	고산	제주시 한경면 고산리 3616-16	• 사면표면 보강은 무처리로 방치되어 있고 지속적인 토사유출 및 Sliding발생 가능 • 사면의 극심한 풍화	• 불안정한 토석제거와 사면구배 완화공법 적용 • 숏크리트 표면보호공 설치	• 불안정한 토석제거와 사면구배 완화공법 적용 • 숏크리트 표면보호공(A=1,500 m²)설치
2	남수각	제주시 일도1동 남수각길 936-5	• 노후 축대시설 관리 소홀 • 집중호우시 지반포화로 인한 사면 약화 및 활동력 증가	• 계단식 RC옹벽 설치 • 영구 앵커 설치 • 주민이주	• 계단식 RC옹벽 설치 (H=1.5 m, L=500m) • 영구 앵커설치(30공) • 주민이주(10가구)
3	한담	제주시 용담동 2578-2	• 노후 축대시설 관리 소홀 • 집중호우시 지반포화로 인한 사면 약화 및 활동력 증가	• 조립식 하천옹벽 설치	• 조립식 하천옹벽 설치 (A=1,500 m²)
4	사발장	제주시 건입동 886-10	• 사면절취 방향과 유사한 절리면의 발달과 사면의 극심한 풍화 • 집중호우시 지반포화로 인한 사면 약화 및 활동력 증가	• 숏크리트 인공암반 조경시설 설치 • 영구앵커설치	• 숏크리트 인공암반 조경시설 설치 (A=13,000 m²) • 영구앵커설치 (400공)
5	건입	제주시 건입동 1286	• 노후 축대시설 관리 소홀 • 집중호우시 지반포화로 인한 사면 약화 및 활동력 증가	• 계단식 석축옹벽 설치 • 주민이주	• 계단식 석축옹벽 설치 (A=750 m²) • 주민이주(5가구)
6	송악산	서귀포시 대정읍 상모리 산2-21	• 사면절취 방향과 유사한 절리면의 발달과 사면의 극심한 풍화 • 집중호우시 지반포화로 인한 사면 약화 및 활동력 증가	• 재해정보 전광판 설치	• 재해정보 전광판 설치 (1식)
7	산방산	서귀포시 안덕면 사계리 179-1	• 사면절취 방향과 유사한 절리면의 발달과 사면의 극심한 풍화 • 집중호우시 지반포화로 인한 사면 약화 및 활동력 증가	• 피암터널 설치 • 링네트 설치	• 피암터널 설치 (L=300 m) • 링네트 설치 (L=150 m)
8	영천2	서귀포시 상효동 462-1	• 배수시설 불량 및 부족 • 집중호우시 지반포화로 인한 사면 약화 및 활동력 증가	• 게비온옹벽 설치 • 배수로 정비 및 자연석 쌓기	• 게비온옹벽 설치 (H=3.0 m, L=50 m) • 배수로 정비 및 자연석 쌓기(L=400 m)

■ 해안재해

연 번	지구명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 규 모
1	하귀	제주시 애월읍 하귀1리 1-4	• 태풍 내습시 해일범람 및 월파 발생	• 방파옹벽 설치	• 방파옹벽 설치 (L=470 m)
2	곽지 해변	제주시 애월읍 곽지리 1566	• 태풍 및 고파랑 내습에 따른 해안시설물 붕괴 및 파손 • 곽지해변 모래유실 및 해안침식 발생	• 침식방지용 호안 설치	• 침식방지용 호안 설치 (L=550 m)
3	협재해변	제주시 한림읍 협재리 2447-9	• 지속적인 해안침식 및 해빈유실 진행 중	• 침식방지용 호안 설치	• 침식방지용 호안 설치 (L=260 m)
4	금능해변	제주시 한림읍 금능리 2037	• 고파랑내습에 따른 지속적인 해안침식 및 해빈유실 진행 중	• 침식방지용 호안 설치	• 침식방지용 호안 설치 (L=400 m)
5	가파항	서귀포시 대정읍 가파리 560-4	• 태풍 및 고파랑 내습에 따른 해안시설물 붕괴 및 파손 • 배후지 주택 및 어항시설 피해 우려	• 호안 보수 및 보강	• 호안 보수 및 보강 (L=260 m)
6	하모해변	서귀포시 대정읍 하모리 279-4	• 하모해변 모래유실 및 해안침식 발생	• 침식방지용 호안 설치	• 침식방지용 호안 설치 (L=250 m)
7	중문해변	서귀포시 색달동 3304-1	• 고파랑 내습에 따른 지속적인 해안침식 및 해빈유실 • 중문해수욕장	• 친수 호안 설치	• 친수 호안 설치 (L=300 m)

연 번	지구명	위 치	위 험 요 인	저 감 대 책	사 업 규 모
8	세화2	제주시 구좌읍 세화리 산 1-1	• 태풍 및 고파랑 내습에 따른 해안시설물 붕괴 및 파손 • 태풍 내습시 해일범람 발생	• 방파옹벽 보강	• 방파옹벽 보강 (L=150 m)
9	섭지코지해변	서귀포시 성산읍 고성리 559-44	• 신양섭지코지해변 모래유실 및 해안 침식 발생	• 침식방지용 호안 신설	• 침식방지용 호안 신설 (L=320 m)
10	종달항	제주시 구좌읍 종달리 477-15	• 파랑의 반복충격으로 인한 해안시설물 붕괴 및 파손	• 호안 보수 및 보강	• 호안 보수 및 보강 (L=405 m)
11	함덕 서우봉 해변	제주시 조천읍 함덕리 1008	• 함덕해변 지속적인 해안침식 및 해빈유실 진행 중	• 수중 잠제 설치	• 수중 잠제 설치 (L=80 m)
12	천진항	제주시 우도면 연평리 1737-9	• 태풍 및 고파랑 내습에 따른 해안시설물 붕괴 및 파손	• 호안 보수 및 보강	• 호안 보수 및 보강 (L=190 m)
13	탑동	제주시 삼도2동 1264	• 태풍 내습시 해일범람 및 월파 발생	• 항만기본계획에서 추진중인 항만개발 진행시:위험요인 해소 • 항만개발 미진행시: 기존 호안 앞쪽 TTP 설치	• TTP 설치 (L=900m)
14	모진이 해변	제주시 추자면 신양리 56-1	• 태풍 및 고파랑 내습에 따른 해변 자갈 유실	• 수중 잠제 설치	• 수중 잠제 설치 (L=100 m)

■ 풍수해 위험지구 현황

6. 참고자료

가. 추진경위

❍ ‘12.02 : 풍수해저감종합계획 과업 착수

❍ ‘12.03 : 착수보고

❍ ‘12.04 : 주민설문 조사

❍ ‘12.06 : 방재시설(하천시설, 저수지, 해안시설 등) 및 급경사지 현장조사

❍ ‘12.06 : 주민설문 조사로 도출된 풍수해 발생 예상지역 현장조사

❍ ‘12.07 : 중간보고 실시

❍ ‘12.10 : 태풍 볼라벤, 덴빈, 산바에 대한 특성 분석 및 피해지역 현장조사

❍ ‘12.10 : 풍수해 위험지구 선정

❍ ‘12.12 : 위험지구단위 풍수해 저감대책 수립

❍ ‘13.02 : 주민공청회 및 주민설명회 실시

권역별	① 제주시 공청회	② 서귀포시 공청회	③서부권 주민설명회	④동부권 주민설명회
일 시	‘13. 2. 26(화) 10시	‘13. 2. 26(화) 15시	‘13. 2. 27(수) 10시	‘13. 2. 27(수) 15시
장 소	제주관광공사	서귀포시 2청사	한경면사무소	성산읍사무소
참석인원	• 전문가 3명 • 이․통장 등 147명	• 전문가 3명 • 이․통장 등 182명	• 이장 등 22명	• 이장 등 49명

나. 향후 처리계획

❍ 전문가 사전 검토 및 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 풍수해저감종합계획 수정･보완

❍ 소방방재청 제출(관계분야 전문가 검토회의)