록인제주 체류형 복합관광단지 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의(안)

2012. 09

제주특별자치도

록인제주 체류형 복합관광단지 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

의안번호	752

제출년월일 :  2012. 09

제  출  자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

『제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법』제299조 및『환경영향평가법』제29조의 규정에 의하여 작성된 환경영향평가서 협의내용을『제주특별자치도 환경영향평가조례』제13조 제3항의 규정에 의거 제주특별자치도의회의 동의를 구하고자 함.

2. 주요내용

가. 사업개요

o 사 업 명 : 록인제주 체류형 복합관광단지 조성사업

o 사 업 자 : (주)록인제주 대표이사 이종철

o 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 622번지 일원

o 사업내용 : 관광단지 (부지면적 : 523,354㎡)

∙숙박시설 : 휴양콘도미니엄(연립형 392객실)

∙상가시설 및 숙박시설 : 테마상가 및 호텔(76실)

∙교육시설 : 군인공제회 연수원(96실)

o 사 업 비 : 2,756억원

o 사업기간 : 2012년 11월 ～ 2015년 12월

나. 환경영향평가서 협의 추진사항

o 2010. 12. 17 : 환경영향평가계획서 접수

o 2011. 01. 12 : 환경영향평가계획서 심의위원회 심의 실시

o 2011. 03. 10 : 환경영향평가서(초안) 접수

o 2011. 03. 28 : 주민설명회 개최(표선면 가시리사무소 별관)

o 2012. 05. 23 : 환경영향평가서(본안) 접수

o 2012. 06. 27 : 환경영향평가서(검토보완서) 접수

o 2012. 07. 13 : 환경영향평가 심의위원회 심의(보완동의)

3. 동의안 : 별 첨

4. 환경영향평가 실시근거

o「환경영향평가법」제4조 및 「제주특별자치도 환경영향평가 조례」 제2조 관련 별표1의 규정에 의한 환경영향평가 대상사업(관광단지의 개발)에 해당되어 환경영향평가를 실시하게 됨.

- 관광진흥법 제2조제6호 및 제7호의 규정에 의한 관광지 및 관광단지의 조성사업중 면적이 10만㎡ 이상에 해당

록인제주 체류형 복합관광단지 조성사업

환경영향평가서 협의내용

□ 총   괄

가. 본 협의내용 및 환경영향평가서 간이평가서․검토보완서⋅심의보완서(이하 “영향평가서”라 한다)에 제시된 환경영향 저감방안과 사후환경영향조사 계획을 적기에 이행하여야 함.

나. 사업시행 및 협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인‧허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함.

다. 환경영향평가서에 제시된 환경영향 저감방안과 본 협의내용은 공사시 및 운영시 환경에 미치는 악영향을 저감시키기 위한 것이므로 그 목적에 부합될 수 있도록 사업계획에 반영하여 적정한 시기에 이행되도록 조치함은 물론, 동 협의내용 이행완료시까지 지속적으로 유지․관리하여야 함.

라. 공사시행 및 운영시 환경영향평가 과정에서 예측하지 못한 상황이 발생 또는 예측의 부적정 등으로 사업지역 주변의 환경상태가 악화될 우려가 있는 경우에는 사전에 이에 대한 원인분석을 실시하고, 별도의 대책을 강구․시행하여 환경피해를 미연에 방지하여야 함.

마. 본 협의내용에 별도로 제시하지 않은 사항은 환경영향평가서에 제시한 저감방안대로 이행하여야 함.

Ⅰ. 협의내용

가. 대기질 및 온실가스

○ 공사시 비산먼지 등의 대기오염물질 등에 의한 인근 주민 및 주변환경에 미치는 영향을 최소화하기 위하여 세륜세차시설 설치․운영, 살수차 운행, 차속의 제한 등의 저감대책을 수립․시행하여야 함

○ 운영시 청정연료 사용 및 난방보일러의 지속적으로 관리하여야 함

○ 충분한 시설지별 조경계획을 수립하여 CO2흡수를 통한 온실가스 발생량을 저감하여야 함

나. 수질 및 수리·수문

○ 공사시 부지정지 작업으로 인한 절ㆍ성토로 홍수 및 토사유출을 최소화할 수 있도록 공사전에 저감대책(침사지 겸 저류지, 가배수로) 등을 강구한 후 사업을 시행하여야 함

○ 주변 농지에 침수피해저감을 위해 저류지 시설 강화 방안으로 저류지(RI-1) 하단부에 저류지의 overflow시 2차 저류를 할 수 있는 자연형 저류지를 조성하여야 함

○ 운영시 비점오염물질이 포함된 우수가 직접적으로 지하로 침투되지 않도록 사업지역내 저류지를 설치하여야 하며, 비점오염원 저감시설 본래의 기능을 유지하도록 시설물의 유지・관리 및 수질 모니터링 계획을 수립하여 이행하여야 함

○ 지역성을 반영하여 과도한 포장을 억제하고 부분 또는 전체면적의 우수침투가 가능하고 경관적으로 우수한 포장 재료를 도입하여야 함

다. 토지이용

○ 체류형 관광단지를 조성하는 사업으로 사업지내 주도로변에는 단지간 연계를 위한 자전거도로를 설치하여 단지내 각 시설별 이동 편의를 제공하고 각 시설에는 관광 및 레저용으로 내부를 순환하는 자전거도로를 개설하여야 함

○ 지하수자원보전지구 2등급 지역은 지하수자원보호를 위하여 시설물배치를 가급적 배제하여 최대한 원형보전하여야 함

○ 기존의 양호한 수림지는 적극 보전하고 불가피한 경우 이식후 최대한 재활용하여야 함

라. 토  양

○ 비옥토는 사업지구내 임시보관소를 설치한 후 보관하고 전량 조경식재시 사용하여야 함

마. 지형․지질

○ 자연지형의 훼손 및 변화를 최소화하기 위해 부지면적중 31.2%인 163,235㎡를 녹지로 확보하여야 함

○ 공사중 특이 지형ㆍ지질(숨골, 곶자왈, 용암동굴 등)이 발견될 경우 별도의 저감방안을 수립한 후 공사를 시행하여야 함

○ 사업지구 동측 주위에 습지가 분포되어 있어 착공전 사업부지내 습지분포를 재확인하여 사업을 시행하여야 함

바. 동․식물상

○ 사업지구 주변 동측에 위치한 습지내 분포하는 멸종위기 야생식물Ⅱ급인 순채에 대해서는 전문가를 통해 주기적인 모니터링 계획을 수립하여 시행하여야 함

○ 사업부지 경계부는 원형보전하고 수림이 없는 경계부는 녹지를 조성하여 울타리 없이 조성하여 동물의 이동로 및 서식지로 유지하여야 함

○ 원형보전지역이 도로로 양분된 지역에 소형포유류 및 양서파충류용 야생동물 이동통로를 설치하여야 함

사. 친환경적자원순환

○ 공사시 발생하는 생활폐기물은 분리수거함을 설치하여 가연성, 불연성, 재활용 폐기물로 구분하여 수거하되, 관련 규정에 따라 적법하게 처리하여야 함

○ 공사시 발생하는 폐유 등의 지정폐기물은 관련 규정에 의하여 보관장소를 설치하고, 발생되는 폐유 전량을 전문처리업체에 위탁 처리하여야 함

○ 건설폐기물은 관련 규정에 의하여 재활용, 소각, 매립가능 여부 등에 따라 분리 배출하여 적법하게 처리하고 무단처리 되지 않도록 하여야 함

○ 임목폐기물(뿌리부분을 포함)은 전량 재활용하고, 소나무류 벌채 및 이동시 소나무 재선병충 방제 특별법의 규정에 의거 관련부서와 사전협의를 실시하여야 하며 또한, 소나무 재선충에 감염된 임목폐기물은 소나무 재선충 방제 특별법 시행규칙에 따라 적절하게 처리하여야 함

아. 소음ㆍ진동

○ 공사시 소음ㆍ진동 저감효과가 기대에 못 미치거나 소음 및 진동 피해가 발생할 경우 지역 주민의 의견을 최대한 수렴하여 저감대책을 추가 수립ㆍ시행하여 주위 민원을 해소하여야 함

자. 경관

○ 사업지구 및 시설지의 주변은 가능한한 많은 녹지를 조성하여 주변의 경관과 어울릴 수 있도록 향토수종을 최대한 활용하여 친환경적으로 조성하여야 함

○ 주변지역의 환경 및 경관을 저해하는 시설을 지양하고 이질적 경관을 형성하지 않도록 구조물의 형태ㆍ재료․색채 등이 자연친화적인 조성계획을 수립하여 주변 자연과 조화를 이루도록 하여야 함.

Ⅱ. 환경영향평가서에 제시된 주요 환경영향 저감대책

가. 대기질 및 온실가스(평가서 169~185쪽, 201쪽, 검토보완서 15~42쪽)

○ 공사시

- 세륜·세차 시설 설치 (2개소)

- 살수차량을 이용하여 주기적인 살수 실시(일 4회 이상)

- 가설방진망 설치

ㆍ사업지구 북측 : 길이 800m, 높이 4.0m(가설판넬 포함)

ㆍ사업지구 동측 : 길이 580m, 높이 4.0m(가설판넬 포함)

ㆍ사업지구 남서측 : 길이 250m, 높이 4.0m(가설판넬 포함)

- 덮개가 장치된 차량으로 토사운반

- 공사장 내 차량속도를 20㎞/hr 이하로 제한

- 공사장비는 가능한 주간시간대 운영(06:00～18:00)

- 공사차량 진입로 등에 청소인부를 고정․배치하여 잔토 처리

- 공사장비의 공회전 금지, 효율적인 장비투입의 관리 및 감독

- 공사시 유지목표농도 설정(PM-10 50.4~55.1㎍/㎥, NO2 0.018~0.021ppm)

○ 운영시

- 사용연료는 청정연료인 LPG(Liquefied Petroleum Gas)를 사용

- 환경정화수종 및 온실가스 저감수종 식재

ㆍ곰솔, 가시나무, 후박나무, 먼나무, 왕벗나무, 때죽나무, 매화나무, 감나무, 목련, 팽나무, 청단풍, 자귀나무, 산철쭉, 백철쭉, 눈향  나무 등

- 에너지 절감 계획

ㆍ외기에 면하는 실내 단열조치, 바닥 난방시 단열재 설치

ㆍ외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문 방풍구조

ㆍ자연채광 및 환기에 의한 에너지 절감

- 녹지조성으로 CO2흡수를 통한 온실가스발생량을 저감

- 운영시 유지목표농도 설정(PM-10 50.0~55.0㎍/㎥, NO2 0.018~0.020ppm)

나. 수질 및 수리·수문(평가서 224~245쪽, 277~289쪽, 검토보완서 45~52쪽, 심의보완서 21쪽)

○ 공사시

- 가배수로 및 임시침사지 겸 저류지 설치(50년 빈도, 2개소)

ㆍ가배수로(RI-1(a) 865m, RI-1(b) 1,058m, RI-2(a) 560m, RI-2(b) 535m)

ㆍ총 저류지용량  : 87,630㎥(RI-1 45,625㎥, RI-2 42,005㎥)

- 현장사무소 주변 오수처리시설을 설치하여 방류수 수질기준 이하로 처리후 방류(BOD, SS 각각 15㎎/ℓ이하)

○ 운영시

- 영구저류지(침투형, 100년 빈도, 2개소)

ㆍ총 저류지용량  : 126,338㎥(RI-1 78,740㎥, RI-2 44,870㎥)

- 용수량 1,479㎥/일은 중수도 383㎥/일(25.9%), 광역상수도 1,096㎥/일(74.1%)로 공급

- 오수 1,108㎥/일은 자체 처리후 일부 중수도 재이용(383㎥/일, 25.9%) 및 저류지 유지용수로 이용하고 월류수는 침투형 저류지로 유입처리

ㆍ처리수질 :  BOD 10mg/ℓ, COD 20mg/ℓ, SS 10mg/ℓ, 총질소(T-N) 20mg/ℓ, 총인(T-P) 2mg/ℓ 이하

- 비점오염물질 저감계획

ㆍ 인공습지(생태연못) 2개소, 침투시설(침투형 저류지) 2개소, 투수성포장, 식생여과대 설치

- 저류지(생태습지) 유지관리계획

ㆍ저류기능 개선을 위하여 생태연못 하부에 방수시트 시설

ㆍ침투용 저류지의 경우 저류지 주변으로 다층구조 식재

ㆍ저류지 수질 목표농도 : BOD 8mg/ℓ, COD 16mg/ℓ, SS 8mg/ℓ, 총질소(T-N) 16mg/ℓ, 총인(T-P) 1.6mg/ℓ 이하

다. 토지이용(평가서 318쪽, 검토보완서 53~59쪽, 심의보완서 5~14쪽, 29쪽)

○ 경관공동위원회(경관, 건축) 심의결과와 도시계획위원회 심의결과를 반영하여 최적의 토지이용계획을 수립

○ 사업지 내 침엽수림과 이차림을 최대한 원형보전하고 경작지와 잡목지를 중심으로 배치

○ 녹지 시설계획

- 원형보전녹지 27,900㎡(5.3%), 조성녹지 135,335㎡(25.9%)

○ 사업지구 생태면적률 68.1%로 계획

라. 토  양(평가서 330쪽)

○ 공사장비와 차량의 정비 및 오일교환은 정비업소에서 처리

○ 불가피하게 현장 정비시 폐유 및 유분이 함유된 폐기물은 폐유임시저장소에 보관후 지정폐기물 전문처리업체에 위탁처리

○ 비옥토 임시보관소 운영시 비옥토 상부에 방진덮개를 설치하고 보관소 주위로 가배수로를 설치하여 침사지로 배수 유도

마. 지형․지질(평가서 364~366쪽, 검토보완서 65~69쪽)

○ 작업중 발생되는 보존자원(자연석 등) 등이 외부로 유출되지 않도록 현장교육을 주기적으로 실시

○ 식생에 의한 사면 녹화 실시하여 사면안정화를 조속히 유도

○ 발생사토 10,767㎥은 지역주민에게 농경지 복토용으로 우선 공급,   처리가 곤란할 경우 사업지구 인접한 석산(골재채취장)으로 이송처리

바. 동․식물상(평가서 395~407쪽, 424~428쪽, 검토보완서 71~85쪽, 심의보완서 22~28쪽)

○ 식물상

- 기존의 수림은 최대한 원형으로 보전하고 조성녹지에 주변의 자연과 어울릴 수 있도록 향토수종으로 위주로 계획

- 공사시 경관적, 생태적으로 양호한 수목이 발견될 경우 이식하여 불가피한 훼손수목이 없도록 계획

- 부지 내 다양한 식생을 도입하여 생태적 다양성 부여

- 도입수종 선정시 제주특별자치도 경관 및 관리계획의 권장수종을 최대한 반영

- 사업지구 주변 습지(2개소)에 대한 모니터링 실시

○ 동물상

- 사업지구 경계부로 차폐림을 조성

- 야간조명 계획시 옥외조명은 곤충류의 유인이 적은 단일파장 광원 사용

- 야생동물 이동통로 2개소 설치(제주도풍 콘도진입로 주변)

- 녹지를 조성하여 서식지의 기능 회복 및 생태적 연결성을 유지

사. 친환경적자원순환(평가서 463~468쪽)

○ 공사시

- 생활폐기물 : 수거함 설치 후 주기적으로 수거 처리

- 분뇨 : 이동식화잘실 설치 후 위탁처리

- 폐유 : 폐유임시보관시설 설치후 전량 위탁처리

- 건설폐기물 : 분리배출하여 재활용 또는 전문처리업체에 위탁처리

- 임목폐기물 : 전문처리업체에 위탁처리

○ 운영시

- 생활폐기물 : 분리수거함을 설치하여 분리수거 후 성상별로 처리

- 일회용품 사용을 최소화하여 폐기물 발생 최소화

- 분뇨 : 오수처리시설로 유입․처리

아. 소음ㆍ진동(평가서 485~486쪽)

○ 공사장비 가동시간을 주간시간대(08:00～18:00)로 제한

○ 공사장비의 운행속도 제한(20㎞/hr 이내)

○ 공종별 효율적 장비투입(장비의 동시투입지양 및 가능한 공종별 분산투입)

○ 덤프트럭 등 장비의 정차시 공회전 금지 및 경적사용 금지

○ 정기적인 장비의 점검 및 정비

자. 경관(평가서 511~521쪽, 검토보완서 93~99쪽)

○ 경관위원회 심의를 거친 후 경관 훼손이 최소화 되도록 건축물 계획확정

○ 건축물은 최대한 경관보전지구 5등급 지역에 배치하였고 경관보전지구 3등급 지역의 건축물은 12m 이하로 계획

○ 건축물의 형태와 입면은 제주고유의 민가를 모티브로 하여 민가가 모여 이루는 제주 마을을 형상화

○ 건축물의 지붕과 외벽에 사용되는 재료는 회색계열의 제주석과 갈색계열의 목재, 황토 등의 자연적인 재료를 적극적으로 활용

Ⅲ. 사후환경영향조사계획

(평가서 558~560쪽, 검토보완서 49쪽, 심의보완서 24~25쪽)

가. 환경영향평가서에 제시된 사후 환경영향조사계획과 저감방안 및 우리 도에서 제시된 협의내용을 포함하여 『종합적인 사후환경영향조사계획』을 수립․시행하여야 함.

나. 사후환경영향조사

1. 조사주체 : (주)록인제주

2. 조사기간 : 사업 착공시～사업 준공 후 5년까지

3. 조사항목․지점․주기

구분	조사항목	조사지점	조사주기	조사기간
대기질	○PM-10, NO2 - 유지목표여부 초과 여부 ○저감방안 이행여부	○현황조사지점(6개지점) ○세륜․세차시설 설치지점 ○공사차량 주 이동로 등	월 1회 (A-1, 5, 6) 분기1회	공사시
	○PM-10, NO2 - 유지목표여부 초과 여부	○현황조사지점(6개지점)	반기1회	운영시
수질	○지표수질 분석 (평가시 분석항목) ○지하수질 분석 (평가시 분석항목)	○현황조사지점	분기 1회	공사시
	○가배수로 설치 및 적정운영 여부	○사업지구내	분기 1회
	○침사지 유출수 분석 (BOD, COD, SS, T-N, T-P)	○사업지구 침사지 설치지점(2개소)	월 1회 (1년간) 분기1회 (1년 이후)
	○오수처리수 수질분석 (BOD, SS)	○오수처리수 방류지점

구분	조사항목	조사지점	조사주기	조사기간
수질	○지표수질 분석 (평가시 분석항목) ○지하수질 분석 (평가시 분석항목)	○현황조사지점	반기 1회	운영시
	○우수유출지점(생태습지) 수질 분석 (BOD, COD, SS, T-N, T-P)	○생태습지 2개소	월 1회 (1년간) 반기1회 (1년 이후)
	○오수처리수 수질분석 (BOD, COD, SS, T-N, T-P)	○오수처리수 방류지점	월 1회 (1년간) 반기1회 (1년 이후)
토양	○토양현황조사 (토양오염우려기준 항목) ○불법폐기물 매립여부 확인	○현황조사지점(3개지점) ○폐유임시보관소 주변 (1개지점) ○사업지구	분기1회	공사시
지형 ․ 지질	○절·성토지역 적정처리여부 ○절·성토 비탈면 사면안정 대책 이행여부	○절·성토지역	반기1회	공사시
동 ․ 식물상	○동․식물상의 변화 ○식생현황 및 변화 ○수목가이식현황 ○절․성토법면 녹화현황조사 ○법적보호종 및 희귀식물 현황 ○현존량 및 순생산량의 변화 ○주변 습지 변화	○사업지구내 ○수림 훼손지역 ○수림 훼손지역 ○수림 훼손지역 ○사업지구 및 주변 ○사업지구내 ○사업지구 주변	분기1회	공사시
	○동․식물상의 변화 ○공원 및 녹지 조성현황 ○수목이식상태 ○원형보전지 현황 ○법적보호종 및 희귀식물 현황 ○주변 습지 변화	○사업지구 및 주변	반기1회	운영시

구분	조사항목	조사지점	조사주기	조사기간
친환 경적 자원 순환	○폐유저장소 설치여부 ○생활폐기물 및 분뇨 적정처리여부 ○건설폐기물 적정처리여부 ○임목폐기물 적정처리여부	○사업지구 내	분기1회	공사시
	○생활폐기물 및 분뇨 적정처리여부 ○발생슬러지 적정처리여부	○사업지구 내	반기1회	운영시
소음 ․ 진동	○소음․진동 현황조사 ○저감대책 준수 여부	○현황조사지점(6개지점) ○사업지구 및 주변지역	분기1회	공사시
	○소음․진동 현황조사	○현황조사지점(6개지점)	반기1회	운영시

Ⅳ. 기타사항(관계법령에 의한 향후 조치사항)

<사업승인부서>

1. 환경영향평가법 제29조 제3항의 규정에 의하여 협의내용을 지체 없이 사업시행자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하도록 하여야 함.

2. 환경영향평가법 제30조의 규정에 의하여 사업계획에 협의내용의 반영여부를 확인하여 사업계획을 승인하시기 바라며, 환경관련 사업계획 승인내용(협의내용 이행계획서, 협의내용 반영 결과 통보서)을 동 규정 별지 제4호 서식에 의하여 승인일로부터 30일이내에 협의부서에 통보하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 협의부서에 조정 요청서를 제출하여야 함

4. 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경 승인하고자 할 경우에는 당해 승인이전에 협의부서와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 마련하여 협의부서의 의견을 들어야 함.

5. 환경영향평가법 제39조의 규정에 의하여 협의내용의 이행여부를 확인하고 협의내용을 이행하지 아니한 때에는 그 이행을 위하여 필요한 조치를 명하여야 함.

< 사업시행자 >

1. 환경영향평가서는「환경영향평가법」제53조 및 동법 시행규칙 제25조의 규정에 의하여 사업  준공 후 10년 동안 보존하여야 함.

2. 환경영향평가법 제30조의 규정에 의하여 협의내용을 사업계획에 반영하고, 환경영향평가법 제35조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 반영된 협의내용을 이행하여야 함.

3. 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제31조 및 동법시행령 제52조의 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 협의부서에 조정 요청하여야 함

4. 본 사업추진 중 환경영향평가법 제32조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업 시행전에 우리도와 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동법 제33조의 규정에 의하여 환경보전방안을 강구하여 우리도의 사전 검토를 받아야 함.

5. 환경영향평가법 제35조의 규정에 따라 공사현장의 주된 사무소에 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 그 기재사항을 기록․유지하여야 하며, 동법 시행규칙 제17조의 규정에 따라 협의내용 관리책임자를 지정하되 그 지정 또는 변경내용을 동법 시행규칙 제17조 별지 제6호 서식에 의하여 우리도에 통보하여야 함.

6. 본 사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하고자 하는 때에는 환경영향평가법 제37조의 규정에 의하여 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 우리도에 통보하여야 함.

7. 환경영향평가법 제36조제1항의 규정에 의하여 사후환경영향조사를 실시하고, 그 결과를 동법 시행규칙 제19조제4항 별지 제7호 서식에 의하여 다음해 2월 말일까지 매년 우리 도에 제출하여야 함.

(사후환경영향조사기간이 만료된 날부터 60일 이내)