2015년도 공유재산관리계획변경(안)

(비양도 풍력‧태양광발전기 취득)

2015년도 공유재산관리계획변경(안)

(비양도 풍력‧태양광발전기 취득)

의안 번호	384	제출일자 : 2015년 6월 일 제 출 자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

□ 한림읍 비양도에 풍력‧태양광발전기와 에너지저장장치를 함께 설치하는 신재생에너지 융복합방식을 구축함으로써 화석연료를 사용하는 한전 내연발전기를 대체(독립형 마이크로그리드사업)하고자 하는 계획으로 국비지원 공모사업에 지원하여 선정됨

□ 이에 따라 비양도 전력공급을 내연발전기에서 신재생에너지로 전환하여 화석연료를 절감함으로써 발전원가를 낮추고 운영중에 소음발생으로 인한 주민의 불편을 해소하고,

□ 「카본프리 아일랜드 제주 2030」계획의 축소 모델로써 비양도 방문객에게 신재생에너지를 체험할 수 있는 기회를 제공하고자 하는 내용으로써

□ 지방자치법 제39조 제1항 제6호, 공유재산 및 물품관리법 제10조 및 동법 시행령 제7조, 제주특별자치도 공유재산관리조례 제10조의 규정에 의거 2015년도 공유재산관리계획변경(안)에 대한 의결을 얻기 위함

2. 사업개요

□ 소 재 지 : 제주시 한림읍 협재리 산1-1,  산1-3, 산116-5(비양도 인근)

□ 사업내용 : 태양광발전 설비 100kW 1식, 소형풍력발전기 10kWx2기, 에너지저장장치 1MWh

□ 사업기간 : 2015 ~ 2016(총 12개월)

□ 총사업비 : 2,365백만원(국비 958백만원  도비 1,407백만원)

□ 사업주관 : 에너지산업과

3. 기대효과

□ 화석연료의 사용을 억제하여 공해배출을 저감함으로써 청정 비양도의 이미지 제고 및 신재생에너지 보급정책에 부합되는 에너지 자립섬 구축

□ 내연발전소 소음으로 불편을 겪는 주민의 고충 해소

□ 신재생에너지 융‧복합사업으로 뉴제주그리드 기술개발 및 발전원가 하락

4. 공유재산관리계획서 : 별지와 같음

5. 참고자료

□ 사업계획서 : 별첨

□ 위치도 및 사진 : 별첨

공유재산관리계획서

제주특별자치도

공 유 재 산 관 리 계 획 서

(단위 : ㎡, 천원)

구 분			상 반 기			하 반 기			합 계			비 고
			건 수	면 적	금 액	건 수	면 적	금 액	건 수	면 적	금 액
취득	계	토 지 건 물 기 타				1		2,365,000	1		2,365,000
	매 입	토 지 건 물 기 타						2,365,000	1		2,365,000	2016년 취득
	기 타 취 득	토 지 건 물 기 타
처분	계	토 지 건 물 기 타
	매 각 (멸실)	토 지 건 물 기 타
사용 및 대부		토 지 건 물 기 타

2015년 취득대상 재산 목록

(단위 : ㎡, 천원)

일련 번호	재 산 의 표 시			공시지가 (㎡당/원)	추정가격 (㎡당/원)	추정 가격	취득 시기	취득사유	취득재산 소유자와 주소, 성명	비고
	지목 (구조)	소 재 지	면적
1		제주특별자치도				2,365,000	2016년	비양도 신재생에너지 융복합지원사업에 따른 발전기 도입	제주특별자치도

비양도 풍력‧태양광발전기 취득

□ 사업개요

□ 소 재 지 : 제주시 한림읍 협재리 산1-1,  산1-3, 산116-5(비양도 인근)

□ 사업내용 : 태양광발전 설비 100kW 1식, 소형풍력발전기 10kWx2기, 에너지저장장치 1MWh

□ 사업기간 : 2015 ~ 2016(총 12개월)

□ 총사업비 : 2,365백만원(국비 958백만원  도비 1,407백만원)

□ 사업주관 : 에너지산업과

□ 사업예산 확보계획

(단위 : 백만원)

구분	계				2015년				2016년
	계	국비	도비	기타	계	국비	도비	기타	계	국비	도비	기타
공작물	2,365	958	1,407		1,916	958	958		449		449

□ 추진상황

□ 사업계획서 제출(도→에너지관리공단) : ‘15. 3. 31.

□ 사업 선정 및 협약 체결 : ‘15. 5. 8 ~ ’15. 5. 21.

□ 기대효과

□ 화석연료의 사용을 억제하여 공해배출을 저감함으로써 청정 비양도의 이미지 제고 및 신재생에너지 보급정책에 부합되는 에너지 자립섬 구축

❍ 내연발전소 소음으로 불편을 겪는 주민의 고충 해소

□ (절감전력량) 연간 비양도 전력사용량(278,077kWh)의 57.5%를 대체

※ 신재생발전량(159,870kWh), 화석대체량(33.7toe), CO2 저감량(72.2tCO2)

□ 5년 후 발전사업으로 전환 → 매년 24.7백만원 수익

□ 신재생에너지 운전 개요

※ 정상운전시 계통발전            ※ 비상운전시 계통발전

×

×

×

풍력발전 및 태양광발전 전력을 에너지저장장치에 저장하였다가 수용가에게 공급(신재생에너지의 발전으로 에너지저장장치에 전력공급 하는 경우)	디젤발전기 전력을 에너지저장장치에 저장하였다가 수용가에게 공급(신재생에너지가 발전정지되어 에너지저장장치에 전력공급을 못하는 경우)

□ 추후 운영방안

□ 신재생에너지 융복합시설의 준공한 후 가동되는 설비에 대하여 사후관리(5년)와 하자보증(하자이행 보증기간)을 의무적으로 실시 할 예정

□ 사후관리 보증기간(5년)이후 다음의 운영방안 검토 후 결정 예정

- 비양도발전소 및 배전선로의 전력관리운영 주체는 한국전력에서 시행하고 있으므로 관리 전환하는 방안

- 신재생에너지 융복합시설을 발전사업자로 변경  추진 방안

□ 위치도 또는 지적도

□ 현황도 또는 현장사진

태양광설비 및 에너지저장장치 설치부지

소형풍력발전기 1대 설치부지

소형풍력발전기 1대 설치부지