열해당 리조트 조성사업 환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 운영시 발생되는 오수 988.0㎥/일에 대해 자체 오수처리시설로 처리할 계획인 바, 사업지구 하부 지역에는 장전광역상수원인 1호공에서 6호공까지 지하수 6개공이 위치하고 있고 오수처리수를 지하로 장기간 침투시킬 경우 심각한 지하수 오염이 우려됨에 따라 중수도를 제외한 오수 발생전량은 공공하수도로 연결하여 처리할 것.

○ 사업지구내에서 발생하는 우수를 인근 하천으로 방류하는 방안을 검토 한 후 가능 여부를 판단하여 사업계획에 반영할 것.

○ 사업시행으로 불가피하게 발생이 예측되는 훼손수목 6,550주에 대하여는 사업부지 내 최대한 이식 활용 및 「제주특별자치도 나무은행 설치 및 운영 조례」에 따라 가치있는 수목을 나무은행에 기증하는 방안을 강구하는 등 훼손수목 발생을 최소화하기 바라며, 특히, 사업지구 내 곰솔림에 대해서는 필지별로 흉고 및 수고 등 전수조사를 통해서 보전하여야 할 수량과 훼손되는 수량, 재활용하는 수량에 대하여 전반적인 계획을 수립하여 사전 의회에 보고한 후 사업시행 승인을 할 것.

○ 각종 민원 발생시 최대한 주민의견을 수렴하여 사업시행으로 인한 민원이 발생하지 않도록 사업을 시행하기 바람.