[붙임]

제주특별자치도 폐기물처리시설(소각, 매립) 확충사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

부  대  의  견

○ 사업부지 내 3만㎡ 규모의 수치료체험동, 힐링케어센터 등 주민편익시설에 대해서는 주민지원협의체 등 지역주민의 의견을 최대한 수렴하여 사업계획에 반영하고, 매립장 침출수를 동부하수처리장으로 연계처리할 계획인 바, 침출수로 인한 하수처리장 운영에 차질이 발생하지 않도록 최대한 오염부하를 저감하여 연계처리하는 방안을 강구하여 사업계획에 반영할 것.

○ 악취로 인한 주민피해방지를 위하여 시설 운영시 실시간 악취 측정을 통해 능동적인 악취 관리가 이루어질 수 있도록 부지경계 및 주요 악취 발생원, 취락 밀집지역에 ‘악취 자동 모니터링 시스템(악취TMS)’을 구축‧운영 할 것.

○ 폐기물처리시설 진입로와 관련하여 청소차량 진입으로 인한 주민 불편이 발생치 않도록 진입로 계획을 25m 이상으로 확대하여 시설하고,

○ 집중호우시 우수 다량 발생으로 인해서 침출수가 인근 부지 및 우수관으로 월류되는 일이 없도록 침류수 저류조 및 배제시설에 대한 재검토를 하여 사업계획에 반영할 것.