< 붙임 : 부대의견(안) >

제주지방경찰청 청사 신축공사

환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 공사 시 상시 살수장치를 설치할 것.

○ 공사장비 진출입 시 보행자 및 주변지역 차량 이동 안전 확보를 위한 안전관리인을 추가적으로 배치하도록 검토할 것.

○ 공사 시 및 운영 시 생활폐기물 및 분뇨 발생량 예측 시 제주시 1인 1일 발생량의 일정부분만 적용한 근거를 제시하거나 객관적 근거가 없을 경우 100%를 적용하여 예측하고 처리대책을 마련할 것.

○ 운영 시 발생되는 생활폐기물을 성상별로 분석하고, 사업 시행 전 생활폐기물 집하시설(클린하우스 시설) 설치계획을 구체적으로 제시하고, 음식물류폐기물이 발생될 경우 자체처리시설 설치를 검토할 것.

○ 공사 시, 소음 기준이 초과될 것으로 예상되는 시설에 대한 저감방안을 구체적으로 제시하고, 법정 기준치 이내로 저감될 수 있도록 계획을 수립하고 이행한 이후 사업을 추진할 것.

○ 사업지구 경계 전 구역에 대해 가설방진망 및 가설방음판넬을 설치하도록 검토할 것.

○ 사업지역 인근은 상수도 수압이 약한 지역으로, 사업 시행 전 관련부서와 협의하여 수압을 개선한 이후에 추진하도록 하고, 조치계획 및 결과를 별도로 도의회(환경도시위원회)에 보고할 것.

○ 중수도 사용이 가능한 용수(화장실 용수)는 전량 중수도로 사용할 수 있도록 추가 예산 확보를 검토할 것.

○ 진입도로 사업비를 국비로 부담할 수 있도록 검토하고 관련 부처와 협의하여 추진할 것.

○ 오․폐수 발생량 및 용수 사용량 산정을 위한 원단위와 오수전환율을 임의로 변경(승인)하지 않을 것.

○ 사업자 및 승인부서는 평가서에 제시된 환경영향 저감방안 및 주민 설명회 시 제시된 주민의견, 환경영향평가심의위원회의 협의내용을 사업계획에 반영하여 이행될 수 있도록 조치하고, 협의부서에서는 그 이행상황을 지속적으로 관리해 나갈 것.