제주시 도련일동 954-1번지 일원 공동주택 조성사업 환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 공사 시 비산먼지가 주변확산 되지 않도록 상시 살수장치 설치를 검토할 것.

○ 공사장비 진출입 시 보행자 및 주변지역 차량 이동 안전 확보를 위한 안전관리인을 추가적으로 배치하도록 검토할 것.

○ 공사 시 발생될 것으로 예상되는 폐석면을 관계법령에 따라 철저히 관리 할 것.

○ 공사 현장 인부에 의해 발생되는 오수 처리 계획을 간이화장실 설치 또는 공공하수관로 연결하는 것으로 변경 검토하고, 오수처리시설 운영 시 전문 관리 업체에 위탁하도록 할 것.

○ 운영 시 발생하는 오수 연결 시기를 특정하지 말고, 제주(도두) 공공하수처리시설 증설 이후가 될 수 있도록 허가 조건을 명확히 할 것.

○ 세대별 법정 주차대수는 확보되어 있지만, 차고지 증명제 시행 등에 대비하여 가능한 많은 주차대수를 확보할 수 있도록 검토할 것.

○ 오․폐수 발생량 및 용수 사용량 산정을 위한 원단위와 오수전환율을 임의로 변경(승인)하지 않을 것.

○ 사업자 및 승인부서는 평가서에 제시된 환경영향 저감방안 및 주민 설명회 시 제시된 주민의견, 환경영향평가심의위원회의 협의내용을 사업계획에 반영하여 이행될 수 있도록 조치하고, 협의부서에서는 그 이행상황을 지속적으로 관리해 나갈 것.