추자항 물양장 신설 및 개축공사 환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 오탁방지막 및 비점오염물질 저감시설 유지관리계획을 수립 및 유지관리를 철저히 할  것

○ 준설토 사용전 검사를 실시하고 검사 결과서 보존(사후영향조사시까지)

○ 공사시 소음기준 초과 정온시설에 대한 저감계획을 강화할 것