삼매봉 핀크스밸리 유원지 개발사업

통합(환경․교통)영향평가 협의내용 동의안

부   대   조   건

○ 사업지 주변 인근 주차장으로 진입시 해운대가든 앞에서 진입하지 말고 사업지 연결도로를 개설하여 진입할 것

○ 사업지 주변 인근 주차장(대형버스 19대, 기타 31대)을 반드시 확보하고

○ 해운대가든 앞 삼거리에 점멸등을 설치할 것

○ 진입시 감속차로 B = 3.0m, L = 70.0m

→ B = 3.5m, L = 90.0m

○ 진출시 가속차로 B = 3.0m, L = 50.0m

→ B = 3.5m, L = 70.0m

○ 진입시 좌회전차로 B = 3.0m, L = 50.0m

→ B = 3.0m, L = 60.0m

○ 진출시 구시가지 방면 회전반경(R) = 10.0m

→ R = 15.0m로

○ 수삼로상 사업지 전면구간 장기안(심의의결 보완후 종합개선안도 참조) 제시를 시업시 완공연도까지 개설할 것