노형2지구도시개발사업통합(환경․교통․재해)영향평가서협의내용동의안

< 부  대  의  견 >

□ 안 건 명

“노형2지구도시개발사업 통합(환경․교통․재해)영향평가서 협의내용 동의안” 환경․재해분야

□ 환경분야에 대하여는

○ 사후 환경영향조사계획 중 대기질에 대하여 공사시에 조사주기를 분기1회에서 2월에 1회 하는 것으로 하고

○ 소음․진동에 대하여는 공사시에 9개지점에서 4개지점을 추가(N-1, N-7, 제주체신청, 앞)한 13개소로 하며 조사주기는 월1회 실시하는 것으로 사후 환경영향조사계획을 강화하도록 하며

○ 사업부지 남측 단독주택용지, 학교, 탐라도서관이 인접한 도로구간 (d-G구간)에 대하여도 저소음포장재 시공계획을 최대한 확대할 수 있도록 하는 방안을 마련하도록 할 것.

□ 재해분야에 대하여는

○ 개발 후의 홍수유출량에 대한 검토결과 개발전에 비하여 유출량이 증가하고 있으며 이에 대한 저감대책으로 이호천으로 방류하는 홍수유출량 규모를 30년 빈도에 맞추어 하류부에 대한 유출량 증가로 인한 피해가 없도록 하고 있으나,

○ 이호천 복개구간 및 NH2와 NH3 유역 하류에 위치하는 기존 BOX에 대한 통수능 검토 시 문제가 발생한 일부구간에 대해서는 통수능에 지장이 없도록 시설관리는 물론 추후 기존 BOX의 보수 및 재가설 시 이를 우선 반영하여야 할 것이며,

○ 또한, 이상기후 등으로 사업시행 시 예측하지 못한 사항이 발생할 시에는 원인분석을 시급히 실시하여 별도의 대책을 마련되어야 하며,

○ 공사중에 발생되는 우수 및 토사유출량에 대한 저감대책으로 3개소의 임시침사지겸 저류지를 계획한 바 이에 대한 유지관리계획에 만전을 기하여 토사 유출로 인한 하류지역의 영향을 미치지 않도록 해야 할 것이며,

○ 또한 관리자를 선임하여 상시 유지관리에 철저를 기하고 공사는 우기를 피하여 절․성토 작업을 시행토록 하며, 임시 침사지는 우기전인 5월과 우기후인 10월에 반드시 준설토록 하고,

○ 개발사업으로 인한 유출이 특성과 이상기후에 맞는 적절한 대책을 마련하여 인근 및 하류부에 대한 재해 요인이 가중되지 않도록 본 사업 추진에 만전을 기하여야 할 것을 부대조건으로 하고 동의합니다.