0

2009. 11. 19

제266회 제주특별자치도의회

환 경 도 시 위 원 회

주요업무보고

환경자원연구원

목 차
Ⅰ.	일반현황
		1
Ⅱ.	비전및목표
		4
Ⅲ.	2009 주요업무 추진실적
		5
	1. 기후변화 대응 저탄소 녹색성장 연구 실천
		6
	2. 식품개발 기술지원 및 전염병 예방 대응체계 구축	7
	3. 현장중심의 환경오염 예방 대응체계 구축	8
	4. 지속가능한 자연자원의 발굴 및 보전	9
	5. 수자원의 합리적 보전과 이용을 위한 연구	10
	6. 제주 물산업 육성업무 추진	11
	7. 환경자원 보전과 실용화를 위한 조사ㆍ연구	12
Ⅳ.	도정질문 답변에 따른 추진상황
		13
Ⅴ.	2008년도 행정사무감사시 지적사항 처리결과
		19
Ⅵ.	2009년도 행정사무감사 자료
		23

일   반   현   황

일   반   현   황

ꏅ 연  혁

□ 1953. 12. 2  제주도립위생시험소 발족(제주도립병원내 설치)

□ 1991.  6. 1  제주도보건환경연구원으로 개칭(조례 제1707호)

□ 1994. 12. 31 도 직속기관(대통령령 제14480호)

□ 2006.  6. 21 제주특별자치도 행정기구 설치 조례 시행규칙 제정

- 6개과(科) → 7개과(科)로 확대 개편

□ 2007.  8. 20 청사 이전(구 국립식물검역원 제주지원)

□ 2008.  3. 5  제주특별자치도환경자원연구원으로 확대 개편

- 보건환경연구원, 수목시험소, 한라산연구소,

수자원연구실 통합

ꏅ 조직현황

□ 기  구

					원 장
연구기획조정실			보건연구부				환경산업경영연구부			한라생태환경연구부				물산업육성부
행정지원팀 기획조정팀			미생물과 식품분석과 약품분석과				환경평가과 환경조사과 대기보전과			한라산연구과 수목시험과				수자원연구과 수질보전과 물산업육성과

□ 정원 및 현원

부서별	구분	계	일반직 (별정직포함)							연구직			계약	기능	비고
			소계	2급	3급	4급	5급	6급	7~9급	소계	연구관	연구사
환경자원연구원	정원	70	25		1	2	4	9	9	35	11	24	1	9
	현원	67	26		1	2	3	7	13	32	11	21	-	9

ꏅ 주요업무

□ 연구기획조정실

- 원내 소관 업무의 종합 기획 조정

- 연구사업 지원에 관한 사항

□ 보건연구부

- 전염병 질환 병원체 확인검사 및 조사 연구

- 식품과 약품에 관련된 각종 검사 및 조사 연구

□ 환경산업경영연구부

- 환경영향평가의 내실화 및 전문화를 위한 연구 분석

- 환경 오염예방을 위한 조사연구 및 친환경산업 발전연구

□ 한라생태환경연구부

- 한라산 등 제주의 생태환경 보호관리 방안 연구

- 생물자원 보전, 이용 및 산업화 연구

□ 물산업육성부

- 수자원의 효율적 이용과 보전을 위한 조사 및 정책연구

- 물산업육성계획의 수립, 시행 및 신규 사업 발굴

ꏅ 청사 현황

청사명	소재지	면적(건축)	근무인원	비 고
계	3개소	4,025㎡	108명
연구기획조정실 물산업육성부	제주시 연동 322-1	290㎡	26	제2청사 2별관
보건연구부 환경산업경영연구부	제주시 연동 1452-1	1,208㎡	36	구)국립식물검역원 제주지원
한라생태환경연구부	제주시 연동 1000	2,527㎡	46	한라수목원

※ 청원경찰, 무기계약직, 일시사역 등 정원외 인력 : 41명

VISION 및 목표

비 전		환경자산의 체계적 보전과 세계적 브랜드화

	전 략 목 표
□ 제주환경자원의 고유성과 학술적 가치 창출 □ 생물자원의 보전․증식과 고부가가치산업 연구 강화 □ 물산업을 미래 제주의 성장 동력 산업으로 육성 □ 세계환경수도 달성을 위한 환경산업 경영기반 구축

2009 주요 중점 추진과제

기후변화 대응 저탄소 녹색성장 연구 실천

식품개발 기술지원 및 전염병 예방 대응체계 구축

현장중심의 환경오염 예방 대응체계 구축

지속가능한 자연자원의 발굴 및 보전

수자원의 합리적 보전과 이용을 위한 연구

제주 물산업 육성업무 추진

환경자원 보전과 실용화를 위한 조사ㆍ연구

2009 주요업무 추진실적

기후변화 대응 저탄소 녹색성장 연구 실천

기후변화에 대응한 환경적인 영향 예측으로 적응대책을

제시하여 제주지역의 저탄소 녹색성장을 도모하기 위함

ꏚ 기후변화 온실가스 인벤토리 시스템 구축

❍ 온실가스 감축목표 설정 : 10% 감축(‘05기준 → ’12 달성)

□ 온실가스 장래 배출량 전망 및 감축 잠재량 용역

□ 용역기관 : 제주지역환경기술개발센터(09. 3. 31 ～ 12. 21)

□ 「실무추진협의회」구성․운영(7명) 및 보고회 개최(2회)

ꏚ 한라산 및 곶자왈 장기생태 연구(‘08～’12)

□ 기후변화에 따른 한라산․곶자왈 생태계 모니터링체계 구축

□ 생태계 모니터링 조사구 설치 및 기초DB 구축 : 8개소ㆍ8ha

□ 기후변화에 취약한  식물종 모니터링 체계 구축 : 들쭉나무 등 7종

□ 기후변화 기상관측기 통합 제어시스템 구축 운영 : 5개소

□ 외래 및 돌발 병해충의 방제대책 연구 : 솔나방 나무주사 약제선발

ꏚ 수자원 관리기술 개발 연구

□ 고지대 하천 유출수 인공함양기법 개발(‘07～’11)

□ 인공함양정 1공 : 15,000톤/1일 지하수로 보충가능

□ 인공함양 자동 제어시스템을 부착한 인공함양정(심도 30 ~ 47m) 10개소 설치

ꏚ 향후계획

□ 기후변화 대응 온실가스 감축방안 제시 및 생태계 대응전략 수립

□ 인공함양 연구 마무리 및 최적 인공함양기법 제시

식품개발 기술지원 및 전염병 예방 대응체계 구축

영세업체의 지역특산 식품개발 지원을 위한 시스템 구축 등 청정생활지역 조성과 전염병 감시사업을 통한 대응체계 마련

ꏚ 지역 중소기업의 특산식품 개발 컨설팅 지원

□ 특산식품 영세사업장 신제품 개발을 위한 시스템 구축․지원

□ 지역특산 식품개발 업체 제품실험 및 기술개발 지원

- 개발중인 복분자차의 유기산 등 성분 분석

ꏚ 건강도시 실현을 위한 전염병 예방

□ 신종․재출현 전염병 예방을 위한 국가 감염병 조기 경보망 운영

□ 신종 인플루엔자 확진 실적 : 278/646(43.0%)

□ 식중독바이러스 국가실험실 감시사업 : 269/969(27.8%)

□ 지역특성 감염병 병원체 조사를 위한 지역거점진단센터 운영

□ 수인성․식품매개성 설사질환  감시사업 : 82/1,918(4.3%)

□ 급성호흡기성 질환 ⇒ 87/1,467(5.9%), 에이즈확진검사 ⇒ 4/49(8.2%),

토양 탄저균 검사 ⇒ 0/140(0%), 레지오넬라균 검사 ⇒ 8/176(4.5%)

ꏚ 유통식품의 안전성 확보를 위한 유해물질 등 검사

□ 부정불량 식품 유통차단을 위한 검사 : 1,545건(5건 부적합)

□  안전한 농산물 유통 및  농약잔류량 검사 : 463건(3건 부적합)

ꏚ 향후계획

□ 신종 유입가능 전염병 병원체에 대한 진단기술 구축강화

□ 안전한 농산물 유통을 위한 지속적인 식품의 안전성 검사 수행

현장중심의 환경오염 예방 대응체계 구축

□ 환경영향 평가 기능 수행을 통한 친환경 개발 모델 제시

□ 토양 등 지역실정에 걸맞는 환경 오염기준 마련 연구

ꏚ 선도적 환경영향평가 검토 전문기관 역할 수행

□ 사전 환경성 및 환경영향 평가서 검토 : 6개분야ㆍ20개 항목

□ 평가서 검토 : 19건(‘08년 7건, ’09년 12건), 전문가 초청 연찬회 2회

ꏚ 친환경 골프장 관리 기준 제시

□ 골프장 농약잔류량 조사 : 고독성 농약 등 42종

∙28개 골프장의 토양, 잔디, 폰드물의 잔류농약 검사

□ 친환경 잔디관리 대책 추진 및 활성탄 혼합토층의 농약잔류 특성연구

∙미생물 제재 활용, 병해충 방제효과 검증 및 활성탄 성능평가

ꏚ 제주지역 특성을 고려한 토양오염 기준 설정 연구

□ 니켈(Ni) 자연함유량이 높은 지역 등 조사ㆍ분석 후 토양오염기준 설정

∙ 토양배경 지역 및 토지이용 용도별 토양조사 : 203개소

∙ 외국의 토양 분석방법, 토양특성 및 위해성 평가방법 검토

□ 중산간지역 농경지 농약사용이 토양환경에 미치는 영향조사

∙ 토양 중 농약잔류량 및 지하수로의 이동 가능성 분석

∙ 토양 및 지하수(41개소) 성분분석 : 메치다치온 등 9종 농약 검출(토양)

ꏚ 환경오염 우심지역 원인조사 및 대책 강구

□ 한림읍 지역 환경오염원 현황 및 설문조사 : 20개 마을ㆍ 220명

□ 토양 및 지하수(용출수) 성분분석(220건) : 지하수 오염원인 조사추진

ꏚ 향후계획

□ 스코핑제 도입에 따른 환경영향평가서 검토효율성 제고

□ 친환경 잔디관리 매뉴얼 개발로 대체 농약사용 권고

□ 토양위해성평가 및 제주지역 토양오염기준(안)설정

지속가능한 자연자원의 발굴 및 보전

□ 자연자원 조사연구 및 보전을 통한 녹색성장의 기틀 마련

□ 다시 찾고 싶은 쾌적한 휴식공간 조성으로 탐방객 욕구 충족

ꏚ 특산식물을 이용한 자원화

❍ 특산식물 특성․동태․분포 현황 DB 구축 : 한라솜다리 등 88종

❍ 고산식물 대량증식 : 시로미등 5종  증식, 제주조릿대 분포면적 등 조사추진

ꏚ 자연자원 조사연구 및 보전활동 강화

❍ 한라산 휴식년제구간 환경조사 : 4개구간 14.8km (93.6% 양호)

❍ 노루서식 실태조사 : 도 전지역 61%에 노루 분포, 밀도 조사 추진

❍ 세계자연유산 “한라산” 종합관리 체계 구축

∙ 고산습지 동ㆍ식물상 조사 및 국립공원내 토양특성 조사연구

ꏚ 멸종 위기 야생식물 증식ㆍ복원

❍ 국가지정 멸종위기 야생식물 증식 및 복원(‘09)

∙제주고사리삼 및 만년콩 증식(720본), 황근 등 2종 3,450종 분양

※ 복원실적(‘98～’08) : 물부추 등 29종 70천본 ⇒ 생태안정화에 기여

ꏚ 고객감동을 주는 휴양문화 체험공간 조성

❍ 한라수목원의 체력단련장, 조경시설 및 가로등 원격제어시스템 등 시설보강

❍ 자연생태탐방 운영(20회), 제주자연사진전시회(4회), 도민환경교육(59회)

ꏚ 향후계획

❍ 동ㆍ식물의 장기적이고 지속적 연구로 과학적 보존기반 조성관리

❍ 생태자원 등 조사 연구결과 데이터베이스 구축 및 수목원 관리 내실화

수자원의 합리적 보전과 이용을 위한 연구

❍『 Jeju Water Vision 2030 』 수립을 위한 정책연구 및 기후변화 등 수자원 환경 변화에 능동적 대응을 위한 연구 추진

❍ 지하수 자원의 최적 관리기법 개발에 필요한 기초·응용 연구를 강화하여 제주형 지하수 관리체계 확립에 기여

ꏚ Jeju Water Vision 2030 수립을 위한 정책 연구

❍기후변화 등 수자원환경변화에 대비한 미래지향적 수자원관리 비전 제시

❍ ‘09. 11. 보고서 초안 관련부서 및 관계 전문가 검토

ꏚ 수자원 최적 관리를 위한 기초ㆍ응용연구

❍ 질산성 질소오염 예방기법 및 관리방안 연구(‘09. ~ ’10)

❍ 지하수 관정 적정 취수 허가량 산정기법 연구(‘09. 2 ~ 12)

❍ 지열ㆍ지하공기 산출특성 기초조사 및 활용가능성 연구(‘09. 2 ~ 12)

ꏚ 도 전역 지하수 감시체계 구축ㆍ운영

❍ 지하수 관측망 설치ㆍ운영 : 384개소

∙ 수위 57개소, 해수침투감시 44개소, 이용량 150개소, 수질 100개소 등

❍ 강수량 변화에 따른 하천 유출량 관측소 운영 21개소

ꏚ 기능성 미네랄 지하수 정밀조사

❍ 조사지점 선정 : 애월읍 등 7개지역ㆍ50개소(맛있는 물, 바나듐수 등)

❍ 분석항목 : 바나듐, 칼슘, 마그네슘 등 30개 항목

ꏚ 향후계획

□ 지하수위 하강에 대비한 기준수위 관측정 세분화 확대

□ 기후변화 및 수자원환경변화에 대비한 연구 지속 추진

제주 물산업 육성업무 추진

고품질 지하수를 고부가가치 전략산업으로 활용, 물산업을 미

래 제주의 新성장동력 산업으로 적극 육성

ꏚ 물산업 육성계획

□ 목    표 : 2017년 1조원 매출 달성

□ 추진과제

□ 제주워터 클러스터(물산업단지) 조성 ⇒ 물관련 기업유치

□ 제주워터 글로벌 브랜드 기반구축 ⇒ 유망상품 개발․홍보

□ 제주지하수 브랜드(BI) 개발 ⇒ 국내외 출원․등록 사용

ꏚ ’09 추진실적

□ 제주워터 클러스터조성 사업 추진절차 이행 용역시행

⇒ 서귀포시 하원동/도순동 일원 (398천㎡ → 도유지 92%)

□ 기본계획, 실시설계, 교통, 환경영향평가 등 용역발주 : ‘09.3월

□ 광역경제권 물산업프로젝트 사업비 확정 : 483억원(국비365, 민자118)

□ 물산업추진 전담기관 설치 : ‘09. 6. 30(제주하이테크산업진흥원)

□ 1차년도 사업추진 과제공모 선정 : 24개 사업ㆍ122억원(국비94, 민자28)

□ 제주지하수 브랜드(BI) 개발 국내외출원(특허청) : 중국 등 5개국

ꏚ 향후계획

□ 제주워터 클러스터(물산업단지) 조성계획 용역완료 : 2009. 12월

□ 물산업단지 지정 및 단지조성 공사착공 : 2010. 상반기

□ 광역경제권 선도산업 2차년도 사업추진 : 171억원(국비129, 민자42)

□ 제주지하수 브랜드 국내외 상표 등록 및 활용 방안마련 시행

환경자원 보전과 실용화를 위한 조사․연구

❍ 제주의 자연자원을 활용한 실용화 연구 토대 구축

❍ 환경변화에 걸맞는 현장중심의 연구과제 선정 추진

ꏚ ‘09년 연구과제 수행

❍ 현 황 : 26과제(자체연구19, 공동조사․연구 7)

□ 보건분야 : 도내 조리종사자에 대한 노로바이러스 감염실태조사 등 3건

□ 환경분야 : 기후변화대응 온실가스 인벤토리시스템 구축 등 6건

□ 자연생태분야 : 한라산 고산식물 증식방법 개발 및 자원화에 관한 연구 등 11건

□ 수자원 분야 : 지하수 질산성질소 오염 예방기법 연구 등 6건

ꏚ 추진실적

❍ 2009년 연구과제 추진 보고회 실시 : 3회(2,5,10월)

※ 2008 연구과제 : 평가(‘09.1월), 환류시스템 구축(‘09.3월), 공개발표회(’09.3월)

❍ 2009년 연구과제 중간발표회 : ‘09. 8월

❍ 외부전문가 초청 워크숍 등 실시 : 2회

□ 토양 위해성 평가를 통한 토양오염기준 설정 워크샵

□ 기능성 미네랄 지하수의 산업적 활용방안 모색 전문가 포럼

❍ 2010년 연구과제 선정 심의회 개최 : ’09. 8월

□ 총26개 과제 : 자체연구 12건, 공동조사연구 14건

ꏚ 향후계획

❍ 2009년 연구과제 평가보고회 : ‘10. 1월

❍ 연구결과 공개 : 환경자원연구원보 , 학술지발표, 인터넷 등에 게재

▶ 연구성과 도출 : 환경자원을 자원화, 브랜드화, 도정정책으로 활용

도정질문 답변에 따른 추진상황

□ 2008년도

의원명	질문 및 답변요지	추 진 상황	추진부서
박명택 의 원	○ 물산업육성 계획과 관련 - 물산업육성 특별법 개정 등 법적 뒷받침 마련 계획? - 수자원연구소 설립 의향은? - 물산업 육성에 따른 공수화 정책? ○ 답변요지 - 3단계 제도개선에 포함하여 관철될수 있도록 추진 - 조직개편 관련, 도의 의지와 함께 외부연구기관의 용역결과 등을 감안, 통합하였으며 운영 후 문제점을 개선할 것이며, 물산업육성부는 사실상 보강 - 물산업육성부를 신설 지하수관련 기초조사와 실용연구 추진체계 마련, 조직이 활성화될 수 있도록 행ㆍ재정적 지원 강화 - 공수화 관련 서면 제출 ․지하수관리의 공수관리원칙, 공익적 이용원칙, 적정관리원칙, 과학적 관리원칙의 실현을 위한 특별법에 공수관리 규정신설(법제310조) ․미사용 및 수질불량 관정 정비(상하수도본부) ․지하수 관측망 266개소(현재)→ 455개소(2012) 확충 ․수자원의 효율적 보전․이용을 위한 정책연구 - Jeju Water Vision 2030	○ 물산업 경쟁력 강화를 위한 제도적 뒷받침 - 제주물산업단지 조성사업 용역추진 ⇒ 2010. 착공예정 - 특별자치도 3단계 제도개선 사항중 제주물산업 관련 업종(식료품제조업 및 음료제조업)제주투자진흥지구 지정대상 업종포함 하는 특별법 개정 물산업육성을 위한 법적근거 마련 - 조세특례법시행령개정 요청중 (‘09.7.20 기획재정부) ○ 지하수 관정 정비추진 - 추진 중 - 추진상황 ․지하수관정 사후관리 추진 : 1,531공(‘09) ․지하수폐공 원상복구사업 : 234공ㆍ770백만원(‘03～’09.10 현재) - 추진계획 ․정비대상 지하수관정 전수조사 및 사후관리 지속추진(3,302공) ․지하수 폐공 찾기 및 원상복구사업 지속추진(‘10년 : 30공ㆍ150백만원) ※정비대상 관정 ‘10년에 예산 반영 추진 ○ 지하수 관측망 확대 구축 - 추진 중 - 추진상황 ․관측망 설치․운영 : 3.84개소(‘09년까지) ․2009년도 관측망 8개소 확대 - 추진계획 ․‘10년 3개소 추가설치 ․‘11 ～ ’12년 : 총 177개소 설치․운영 ○ 수자원의 효율적 보전․이용을 위한 정책연구 - 추진 중 - 추진상황 ․연구계획 수립 : ‘08. 5. 9 ․Jeju Water Vision 2030 수립을 위한 연구보고서 초안작성 및 관련부서 협의중 - 추진계획 ․전문가 검토 후 최종보고서 작성	환경자원연 구 원 (물산업 육성부) 상하수도본 부 환경자원연 구 원 (물산업 육성부) 환경자원연 구 원 (물산업 육성부)

□ 2009년도

의원명	질문 및 답변요지	추 진 상황	추진부서
허진영의원	○ 물산업육성 관련 - 물산업육성 예산확보를 위한 구체적인 계획은? - 신제품 및 아이템개발등 물산업 고도화를 위한 견해는? - 제한적인 지하수의 이용을 극대화하기 위한 물산업육성 전략은? - 물관련 연구소 설립에 대한 지사의 생각은? ○ 답변요지 -‘08.9월 정부의 5+2 광역경제권선도산업으로 선정됨에 따라 - 물산업육성관련 R&D,마케팅,인프라구축 등 국비지원 400억원 - 제주지하수의 기능을 과학적으로 규명하고 상품개발 및 마케팅 강화 - 지하수 보전․관리를 위하여 판매목적의 취수량을 적정 개발량의 3%이내로 제한운영 - 현시점에서 물산업연구소 등 새로운 조직을 만드는 것 보다 이미 만들어진 조직인 환경지원연구원에 지하수조사․연구기능과 물산업육성업무를 총괄하는 물산업육성부가 신설됨에 따라 기존조직을 보다 활성화 되도록 행․재정적 지원을 강화	○ 지경부에서 광역경제권선도산업으로 선정된 제주물산업육성 사업비 483억원 투자 - 국비 : 365억원, - 민자 118억원 - 주요추진과제 : 3대사업 24개 세부사업 - 사업기간 : 2009 ~ 2011(3년) ※ 제주하이테크산업진흥원에서 추진 ○ 물산업단지 398천㎡ 조성: 157억원소요 - 국비 : 61억원(진입도로, 용수공급시설, 하수관거시설등 기반시설비) - 지방비 : 96억원(단지내도로, 조경, 전기통신, 용지보상 등) ○ 지하수 보전․관리를 위하여 판매목적의 취수량을 적정 개발량의 3% (1일 53,040㎥, 연간 19,360천㎥) 이내로 제한운영 ○ 2008. 3월 환경지원연구원 물산업육성부가 신설되어 지하수조사․연구기능과 물산업육성업무 추진	환경자원연 구 원 (물산업육성부)

□ 2009년도

의원명	질문 및 답변요지	추 진 상 황	추진부서
한기환의원	○ 물산업육성 관련 - 물관련 연구소를 설립할 의향은? - 물산업단지 특성상 서귀포시 제2산록도로 북측에 입지하는 것이 불가피해도 민간부분과 형평성 차원에서 시설배치계획을 최소화할 의향은? ○ 답변요지 - 현시점에서 물산업연구소 등 새로운 조직을 만드는 것 보다 이미 만들어진 조직인 환경지원연구원에 지하수조사․연구기능과 물산업육성업무를 총괄하는 물산업육성부가 신설됨에 따라 기존조직을 보다 활성화 되도록 행․ 재정적 지원을 강화 - 이 지역은 수량과 수질이 안정적이며 천연탄산수 및 광천수가 부존하고 있는 것으로 조사된 도유지로서 전체 684천㎡중 약398천㎡를 산업단지로 조성할 계획임 - 녹지공간, 휴식공간 최대한 확보 및 환경 친화적인 물산업단지 조성	○ 산업단지 조성사업부지 도유지 398천㎡중 30%이상 원형보전녹지 등 녹지공간, 휴식공간을 최대한 확보 하여 환경 친화적인 물산업단지로 조성할 계획임	환경자원연 구 원 (물산업육성부)

□ 2009년도

의원명	질문 및 답변요지	추 진 상 황	추진부서
오종훈 의 원	□ 한라산 구상나무 관리 및 보존에 대하여 - 지구온난화의 지표수종인 구상나무군락 보전대책? □ 답변요지 - 기후변화에 따른 구상나무림 변화 장기생태연구 추진 - 구상나무의 보전을 위한 병충해 피해 등 중장기적인 연구로 체계적인 보전전략을 수립	□ 기후변화대응 한라산 구상나무림 장기 생태연구 추진 • 한라산 구상나무 장기생태 모니터링을 위한 조사구설치 - 장소 및 면적 : 한라산 영실일대(해발 1,500m), 1.0ha • 구상나무림 장기생태연구지 모니터링 체계 구축 - 구상나무 분포 및 생육상황 조사 : 400㎡ 25개 조사구 - 타 수목과의 경쟁관계 분석을 위한 식생구조 조사 등 □ 향후계획 • 구상나무림 생태계 모니터링 및 기후변화 영향분석 지속실시 (2010~2011년) • 기후변화에 따른 한라산 구상나무림의 대응전략수립 (2012년) - 구상나무림의 변화 예측 모델링 및 보전전략제시	환경자원연구원 (한라생태환경연구부)
강문철 의 원	○ 한라야생화를 이용한 야생화 6차산업을 새로운 부가가치 산업으로 육성에 대한 견해 ○ 답변요지 - 산업화 가능한 야생화를 증식․보급으로 농가 소득 창출 유도 - 한라수목원내 야생화 재배단지를 설치하여 관람객들에게 알림으로써 관광자원 및 대량생산의 전초 기지로서의 역할 수행	○ 전남구례군 농업기술센터를 방문하여 야생화산업 추진현황 및 관련 재배농가 현장 방문(2009. 4. 28) ○ 제주야생화 특화사업 추진 문서 지사님 결재(2009. 5. 22) ○ 야생화 종자채집 등(꽃향유외 10여종) ○ 2010년 제주야생화 특화사업예산 반영(11,500천원)

□ 2009년도

의원명	질문 및 답변요지	추 진 상황	추진부서
허진영의원	○ 미생물과를 확대개편하여 가축분뇨 등 악취문제 해결 및 미생물의 실용화 연구를 위하여 토착미행물연구소 설립에 대한 견해 □ 답변요지 - 농업기술원 및 하이테크산업 진흥원에서도 토착미생물 관련 연구를 수행하고 있는 실정 으로 현재로는 별도의 토착미 생물 연구소 설립을 고려하지 않고 있음	○ 2006년 농업기술원에서 부숙과 탈취효과가 있는 토착미생물 1건을 선발하여 특허 출원하였으며 병충해 방제 용도개발 연구 수행 ○ 하이테크산업진흥원 생물 종 다양성 연구소에서도 제주 전 지역에 대한 토착미생물 관련 연구하여 1,000여종의 토착미생물 선발하여 산업화 연구 ○ 축정과에서도 국내 생산업체가 생산한 미생물제제를 사료첨가제 및 폐수처리 사용 목적으로 토착미생물 활용한 사업 실시 ○ 현재로서는 별도의 토착미생물 연구소 설립에 대하여 고려하지 않고 있음	환경자원연 구 원 (보건연구부)

2008년도 행정사무감사시 지적사항 처리결과

2008년 행정사무감사 지적사항 처리결과

시정 및 처리요구사항
ꏚ 질문요지 ❍ 환경연구원에서 시행하는 각종 연구결과에 대하여는 제주도정의 정책에 반영될 수 있는 환류 시스템을 구축하여 나가기 바람.
처 리 결 과
ꏚ 2008년 연구과제 현황 ❍ 2008 연구과제 33건(자체20, 공동13) ꏚ 추진상황 ❍ 운영위원회 운영 관리조례 제정 (2008. 7. 16) ∙연구과제에 대한 선정, 심의 및 평가 등에 관한 사항 ❍ 추진현황 ∙2008 연구과제 평가, 공개발표회 시행 : 2009. 1월, 3월 ∙2008 연구결과 공개 등 환류시스템 구축 : 2009. 3월 - 환경자원연구원보 발간, 홈페이지 게재, 관련부서에 통보 등 ※ 2008 연구결과 도정정책 반영사항 ∙ 관련실과 통보 : 샛줄멸의 효과적 이용방안 연구 등 19과제 ∙ 발명특허 출원 : 분자(PCR) 진단에 의한 잔디병 진단방법 개발 ꏚ 향후 추진계획 ❍ 연구과제 지속적 수행 : 중간보고회, 연구결과 발표회 등 ❍ 2009 연구과제 평가회 : 환경자원연구원운영위원회(2010. 1월) ❍ 2009 연구과제 결과 공개 : 2010. 3월

부 서 별	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
연구기획조정실		○

2008년 행정사무감사 지적사항 처리결과

부 서 별	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
환경산업경연구부		○

시정 및 처리요구사항
제주의 특성에 맞는 악취저감 정책 연구가 부족한 실정으로 제주의 토착 미생물을 이용한 악취저감 연구를 시행해 나가기 바람.
처 리 결 과
ꏚ 축산 농가 등 악취 취약업체 환경 기술지원 ❍ 환경관련 전문기관간 MOU체결(‘08.5.) : 환경기술진단 전문성 강화 (환경자원연구원+제주지역환경기술개발센터+환경관리공단) ❍ 악취 취약업체 선정 : 양돈농가 등 9개 업체 ∙환경 전문가 현장방문 및 악취발생 시설 문제점 진단 ∙축산 분뇨 처리시설 체계(순환시스템) 개선 및 퇴비화 시설적정 관리방안 제시 ❍ 현장 적용이 가능한 저감 방안 제시로 기업 애로사항 해결 및 민 원 발생 최소화 ꏚ 토착 미생물을 이용한 악취 저감 연구 ❍ 하이테크산업진흥원(생물종다양성연구소)에서 토착 미생물 관련 연구 및 “축산악취 저감용 환경개선제와 탈취제 비교평가 및표준평가기준 구축” 연구 수행중이며 ❍ 우리 연구원에서는 하이테크산업진흥원에 본 과제수행 관련 축산 분뇨의 오염도 분석 및 악취 오염도 분석을 지원해 나가고 있음

2008년 행정사무감사 지적사항 처리결과

부 서 별	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
한라생태환경연구부		○

시정 및 처리요구사항
한라산 조릿대의 번식으로 주변 식생의 개체 수 감소로 인한 생태계 피해가 발생하고 있어 조릿대와 주변 식생과의 연관성에 대한 체계적인 연구를 시행해 나가기 바람.
처 리 결 과
ꏚ 분포현황 ❍ 분포면적 : 244.6㎢(해발 500m~1900m까지 분포) ※ 폭넓은 환경 적응력과 근경 번식으로 확산되는 실정 ❍ 원 인 : 80년대 말 국립공원 내 방목 금지와 환경 변화 등 ꏚ 지금까지 추진실적 ❍ 제주조릿대 생태 연구 추진 : ‘05~’09(5년간) ∙제주조릿대의 생육특성과 하부식생의 변화 : 제주조릿대에 의해 종 다양성을 감소 ∙개화 지역 천이조사 : 개화 후 제주 조릿대 사멸, 타 식물이 이입 및 발달 ∙ 년간 제주조릿대의 군반 크기의 변화 조사 : 매년 군반 크기가 증가 ∙ 말 방목 시험 : 방목이 제주조릿대 감소 및 종 다양성 증가 ∙ 제주조릿대 벌채 후 특성조사 : 벌채 후 종 다양성 증가 ∙ 제주조릿대 종자 발아 후 연간 생장량 조사 : 발아한 조릿대는 지속적 증가 ❍ 연구결과 ∙제주조릿대는 종 다양성을 감소시키고 있음 ∙벌채 및 말 방목은 제주 조릿대를 감소 시켜 종 다양성 증가 효과 ※ 국립공원구역 및 천연보호구역은 현행법상 인위적 제거 불가 ꏚ 향후 추진계획 기후변화에 대한 한라산 생태변화 모니터링 체계 구축, 제주조릿대의 생육특성 및 하부식생변화에 대한 지속적인 모니터링

2009년도 행정사무감사 자료

행정사무감사 자료 목록

ꏅ 공통요구사항

1. 다수인 민원 처리현황	28

2. 청원서 처리현황	28

3. 진정서 처리현황	28

4. 각종위원회 현황 및 운영실적	28

5. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과	29

6. 민간위탁금 집행현황	29

7. 각종 기금적립 및 운용실적(최근3년간)	29

8. 용역발주 현황	29

9. 감사원, 감사위원회 감사, 도의회 행정사무감사 지적사항 및 처리결과	31

10. 2009회계년도 예산의 이용․전용사항	31

11. 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황	31

12. 2009 예산집행 현황(‘09. 10. 30기준)	34

13. 각종 공사 및 물품 구입발주현황(건당 20백만원 이상)	39

14. 각종 공사 설계변경 현황	52

15. 수의계약 현황	53

16. 제주특별자치도의회의 부대조건(의견)내용 이행상황	54

17. 각종 차입금 현황	54

18. 행정소송(심판) 현황(최근3년간)	54

ꏅ 환경자원연구원 소관

1. 제주환경발전을 위한 환경산업연구사업 추진상황	56

2. 기후변화에 대비한 제주특별자치도의 대응방안에 대한 연구사업 추진상황	61

(기후변화 대응 저탄소 녹색성장 연구실적 포함)

3. 한라산 자연휴식년제 등산로에 관한 연구결과 및 대책	63

4. 제주자치도 노루의 적정서식밀도 및 영역조사 연구결과	64

5. 제주조릿대 생태․생리학적 연구결과에 대한 향후 계획	65

6. 중산간 지역 생물자원 보존 연구사업 추진상황	66

7. 수자원의 효율적 이용과 보전을 위한 연구사업 추진상황	67

8. 제주자치도 지역별 지하수의 수질 및 특성에 대한 연구결과	72

9. 기타 연구사업 추진현황	73

10. 농산물의 잔류농약 검사내역(최근3년간)	78

11. 멜라민 함유량 검사현황	79

12. 곶자왈지역 수문지질학적 특성조사 사업 추진상황	80

13. 해수침투 감시 관측정 설치사업 추진상황	81

14. 제주 워터비전 2030수립을 위한 정책연구	82

15. 식품안전성 검사 추진실적	83

16. 주요 전염병 모니터링 사업 추진실적	84

17. 급성 설사질환 실험실 감시사업 추진현황	85

18. 노로바이러스에 의한 설사환자 발생건수	86

19. 탄저균 실험실 감시사업 추진상황(최근3년간)	87

20. 물산업 육성관련 세부 추진현황	88

21. 전염병 예방 대응체계 구축사업 추진실적	97

22. 환경오염 측정망 운영 현황(최근3년간)	99

23. 측정망외 정기적으로 실시한 환경오염도 측정결과	152

24. 골프장 농약잔류량 조사현황(최근3년간)	159

25. 황사 및 대기중 중금속 분석 결과(최근3년간)	162

26. 고미네랄 지하수 부존지역 기초조사 결과	164

공통 요구사항

ꏚ 공통요구사항

1. 다수인 민원 처리현황 : 해당사항 없음

2. 청원서 처리현황 : 해당사항 없음

3. 진정서 처리현황 : 해당사항 없음

4. 각종위원회 현황 및 운영실적

위원회명	구성 일시	법적근거	개최 횟수	개 최 내 용
제주특별자치도 환경자원연구원운영위원회	2008. 4. 7	제주특별자치도 환경자원연구원운영관리조례	4회	‘08, ’09 연구과제 평가 및 ‘10 연구과제 심의

번호	직 위	성 명	구 분	성별	비고	번호	직 위	성 명	구 분	성별	비고
1	위원장	김문홍	위촉직	남		14	위원	송시태	위촉직	남
2	위원	김동수	〃	남		15	〃	이인규	〃	남
3	〃	박신영	〃	여		16	〃	이화자	〃	여
4	〃	지영흔	〃	여		17	〃	신호상	〃	남
5	부위원장	하진환	〃	남		18	〃	양성기	〃	남
6	위원	황인주	〃	여		19	〃	이안재	〃	남
7	〃	김민찬	〃	남		20	〃	정수연	〃	여
8	〃	김영주	〃	여		21	〃	한정상	〃	남
9	〃	김태윤	〃	남		22	〃	고권택	당연직	남
10	〃	류성필	〃	남		23	〃	고여호	〃	남
11	〃	목영선	〃	남		24	〃	고상진	〃	남
12	〃	이기호	〃	남		25	〃	고성도	〃	남
13	〃	서재철	〃	남

❍ 위원명단

5. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과

: 해당사항 없음

6. 민간위탁금 집행현황 : 해당사항 없음

7. 각종 기금적립 및 운용실적(최근3년간) : 해당사항 없음

8. 용역발주 현황

ꏅ 2008년도

용역 종류	용 역 명	용 역 내 용	용역 금액	용역 기관	용역 기간	계약 일자	계약 방법	계 약 근 거	용역결과 활용상황 (계획)
학술 용역	제주지하수 BI개발	캐릭터, 응용시스템, 슬로건 및 매뉴얼규정집 개발 등	35 백만원	(주) 매스씨엔지	‘08.10.6～ ’09.2.20	‘08. 10.6	일반경쟁	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제43조 및 제44조	-상표등록 -지하수이용한상품에 부착 -관련규정 마련

ꏅ 2009년도

용역 종류	용 역 명	용 역 내 용	용역 금액	용역 기관	용역 기간	계약 일자	계약 방법	계 약 근 거	용역결과활용상황 (계획)
학술 용역	기후변화대응온실 가스인벤토리 시스템구축용역	- 제주지역 온실가스 배출 특성 및 배출량 추이분석 - 온실가스 장래 배출량 전망 및 온 실가스 감축잠 재량 파악	80 백만원	제주지역 환경기술 개발센터	‘09.3.31～ ’09.12.21	‘09. 3.31	수의계약	지방자치단체를 당사자로 하는계약에 관한 법률 제9조 및 같은법 시행령 제25조	기후변화대응종합계획수립활용 (온실가스 감축목표등에 활용)

ꏅ 2009년도

용역 종류	용 역 명	용 역 내 용	용역 금액	용역 기관	용역 기간	계약 일자	계약 방법	계 약 근 거	용역결과활용상황 (계획)
기술 용역	제주워터 클러스터 (일반산업단지) 조성 기본 및 실시설계	- 제주워터 클러스 터조성 기본계획 수립(약359천㎡) - 사전 재해영향성 검토협의 - 기본 및 실시설계 - 에너지 사용계획 - 진입도로 실시설 계 등	511,478 천원	(주)삼안 (주)제이피엠	‘09.3.23~12.18	‘09. 3.19	사전적격심사 제한경쟁 입찰	지방자치단체를 당사사로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제14조 제4항 및 건설기술관리법 제21조와 동법 시행령 제38조, 동법 시행규칙 제13조의 규정에 따라 입찰참가자격 사전심사 후 경쟁입찰	제주워터 클러스터 산업단지 추진
기술 용역	제주워터 클러스터 산업단지 환경영향평가 용역	서귀포시 하원동 산57번지 일원(약359천㎡) 환경영향평가	148,560 천원	(주)늘푸른평가기술단	‘09.3.3~11.28	‘09. 3.3	지역제한 경쟁	환경영향평가법 제35조의 규정에 의한 환경영향평가 대행자로 등록된 업체	“
기술 용역	제주워터클러스터 산업단지 교통영향분석ㆍ개선대책수립 용역	서귀포시 하원동 산57번지 일원(약359천㎡) 교통영향분석ㆍ개선대책 수립	80,600 천원	(주)성광종합기술개발	‘09.4.17~12.31	‘09. 4.16	지역제한 경쟁	도시교통촉진법 제26조의 규정에 의한 교통영향분석ㆍ개선대책수립 대행자로 등록된 업체	“
기술 용역	제주워터 클러스터 산업단지 조성부지에 대한 문화재지표조사	서귀포시 하원동 산57번지 일원(약359천㎡) 문화재 지표조사	17,578 천원	(재)제주문화예술재단	‘09.2.27~ 5.27	‘09. 2.27	수의 계약	지방자치단체를 당사사로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 (제1항2호의2)	“

9. 감사원, 감사위원회, 도의회 행정사무감사 지적사항 및 처리결과

ꏅ 감사원, 감사위원회 감사 지적사항 처리결과 : 해당사항 없음

(‘09. 감사위원회 종합감사 : 조치결과 미통보)

10. 2009회계년도 예산의 이용ㆍ전용사항 : 해당사항 없음

11. 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황

ꏅ 계속비 이월사업 : 해당사항 없음

ꏅ 명시이월사업

가. 예산현황

(단위:원)

구 분		예산액	‘08년 집행액	‘09년 이월액	집행 잔액	비고
통계목	편성목
합 계		543,280,000	267,656,980	275,623,000	20	집행잔액
시설비및부대비	시설비	538,060,000	265,500,000	272,559,980	20	명시이월
	시설부대비	5,220,000	2,156,980	3,063,020	0	명시이월

나. 사업내용

❍ 사업명 : 지하수 인공함양연구 관측정 설치 등(시설비)

□ 사업개요

- 시추조사 : 6개소(굴착 계획심도 : 10~350m, 최종 굴착구경 : 150~400㎜)

- 지하수 기초조사

ㆍ 단계별 주입 및 양수시험   ㆍ ECㆍ온도 및 TV검층

ㆍ 수질조성 조사             ㆍ 지하수위 조사 등

- 사 업 비 : 538,060천원(집행액 265,500천원)

- 사업기간 : ‘08.11~’09.9(착공일로부터 10개월)

□ 현재까지 추진상황

구 분		시추조사(Ⅰ)	시추조사(Ⅱ)	비고
계 약 일		‘08.11.17	‘08.11.17
도급업체		남천개발	(주)덕천개발
사 업 량		- 시추조사 : 5공(굴착심도 10~310m)	- 시추조사 : 1공(굴착심도 350m)
		- 부대조사 : 주입 및 양수시험, EC/온도 검층 등	- 부대조사 : 주입 및 양수시험, EC/온도 검층 등
공사기간		‘08.11.20~’09.09.16	‘08.11.21~’09.10.20
사업비	계약 금액	281,352,500	256,707,480
	준공 금액	272,140,000
현재까지 추진상황		- 사업완료	- 조사공(350m 중283m 착정완료) - 착정구간 210~262m, 268~283m 구 간이 토양층과 퇴적층으로 구성되 어 착정공사 중 슬라임 공내퇴적으 로 공사지연

※ 명시이월 사유

- 사업비 : 538,060천원(이월액 : 272,560천원)

- 사 유 : 인공함양에 따른 저류지 설치 사업비 절감을 위해 제주시에서 추진하는「한천상류 홍수저감 저류지 시설」사업(한천 제2저류지 ⇒ 착공 : ‘08.11.11, 준공 : ’09.08.07)과 연계 추진하는 관계로 사업기간을 부득이하게 2009. 9까지 조정이 필요함

ꏅ 사고이월사업

(단위 : 천원)

사 업 명	총사업비	사업내용	이월액	이 월 집행금액	집행 잔액	추진상황	진 도
지하수 해수침투 감시관측시스템 구입ㆍ설치	75,875	- 원격제어단말기(RTU) : 4개 - 지하수위 (전기전도도ㆍ수온 등 포함) 자동측정기 : 5개 - 케이블 등	75,875	75,875	0	- 계 약 : 08.12.11 - 착 공 : 08.12.11 - 준 공 : 09.2.19 - 준공검사 : 09.3.19 - 대금지급 : 09.3.30	완 료

ꏅ 사고이월 사유

❍ 준공검사시 「기설치ㆍ운영중인 지하수위 관측망 자료 수신 서버와의 호환성 및 지하수위 자동측정기 오류로 데이터 누락 발생」

❍ 시정조치 보완 등으로 최종 준공검사 지연

❍ 당초 준공일 2009. 2. 19

❍ 시정조치 요구 2009. 2. 25

❍ 최종 준공검사일 2009. 3. 19

(23일간 지체상금 부과 2,618천원)

12. 2009 예산집행 현황(’09.10.30 기준)

ꏅ 집행내역

(단위:천원)

구분	2009년 예산액	집행액(집행율)	잔액	비고
계	8,754,886	6,816,697(77.86)	1,938,189
일반회계	5,983,467	4,986,456(83.34)	997,011
특별회계 (지하수관리)	2,771,420	1,830,242(66.04)	941,178

❍ 사업예산 편성내역 : 정책사업(10),  단위사업(22)  세부사업(67)

□ 일반회계

(단위 : 천원)

정책 사업	단위사업	세부사업	예산액	집행액	잔액
일반 회계		계	5,983,467	4,986,456	997,011
깨끗하고 쾌적한 환경질 관 리	골프장 농약잔류량 조사 강화	골프장 농약잔류량 검사사업	124,700	115,114	9,586
		골프장활성탄혼합토층의 농약잔류 및 분해 특성 연구	27,400	27,400	0
		환경 오염사고 등의 조사 분석 사업	13,600	13,591	9
		환경영향평가서 검토 처리	11,520	11,520	0
	대기환경모니터링사업	대기측정망운영	47,850	32,761	15,089
		산성비 및 환경소음 측정망운영	6,660	5,991	669
		한일해협 연안 환경기술교류사업	1,000	800	200
		대기악취배출시설및실내공기질검사	26,898	23,819	3,079
		악취 취약 업체 기술 지원사업	14,300	12,787	1,513

정책 사업	단위사업	세부사업	예산액	집행액	잔액
깨끗하고 쾌적한 환경질 관 리		기후변화대응사업	156,500	125,584	30,916
	청정환경관리 및 오염도 조사	환경오염우심지역 원인조사 및 대책방안 강구	22,800	13,955	8,845
		청정 토양질 검사 및 폐기물 분석	241,500	229,786	11,714
		폐수, 하천수,해수관련 조사	34,750	30,449	4,301
		중산간지역 농경지 농약사용이 토양환경에 미치는 영향조사	22,150	21,064	1,086
	쾌적하고 깨끗한 청사관리	청사운영관리	1,593,153	1,388,699	204,454
완벽한 전염병예방사전감시체계구축및식약품안전성강화	주요전염병 모니터링사업	식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영	28,588	26,104	2,484
		주요전염병 감시사업	61,200	51,134	10,066
		생물테러대비 시험연구사업	32,000	30,858	1,142
		건강증진 및 질병예방조사연구사업	16,000	13,970	2,030
		AIDS 및 성병실험실 진단사업	35,000	24,121	10,879
		전염병 지역거점 진단센터 운영	128,800	125,922	2,878
		식중독 및 위생세균검사 운영	9,910	3,310	6,600
		일본뇌염 유행예측조사에 따른 유문등 설치 보상금	400	0	400
	의약품 및 유해농산물 유통방지 등 안전성 강화	유통농산물중 농약잔류량 검사사업	341,580	339,838	1,742
		약품 및 첨가물등 검사사업	15,600	15,438	162
	식품등 안전한 먹거리 유통추진	각종식품검사	76,270	75,108	1,162
		감귤바이오소재실용화기초연구	18,000	18,000	0

(단위 : 천원)

정책 사업	단위사업	세부사업	예산액	집행액	잔액
제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전	기후변화대응 연구기반 구축	제주조릿대 경제적 가치산출과 이용방안 연구	3,508	2,527	981
		한라산 기상 기후 특성 연구 장비구축	28,200	24,691	3,509
		고산식물의 증식 개발 및 자원화에 관한 연구	10,000	10,000	0
		기후변화대응 한라산 장기생태연구	100,000	50,275	49,725
		제주지역 특산식물 조사 및 자원화방안 연구	18,956	1,956	17,000
	한라산연구과 시설물 관리	한라산연구과 시설물 관리	22,446	22,446	0
	제주 자연자원 조사연구 및 보전	야생동물 생태조사	61,080	59,975	1,105
		한라산국립공원 토양 특성연구	10,460	6,836	3,624
		한라산 문화유적자원 학술조사	3,500	3,500	0
		한라산 자연휴식년제구간 환경조사	13,000	9,000	4,000
		노루밀도 조사	21,795	9,195	12,600
		한라산 고산습지 종합학술조사	9,000	2,000	7,000
		국립공원내 삼나무 등 인공조림지 현황 및 식생조사	8,000	8,000	0
자연생태 환경보호 관리	산림자원 보전관리	한라수목원보완조성(보조)	200,000	200,000	0
		한라수목원보완조성(자체)	153,675	143,726	9,949
		산림서비스증진	65,477	51,631	13,846
		자연생태체험학습관 운영	83,185	80,359	2,826

(단위 : 천원)

정책 사업	단위사업	세부사업	예산액	집행액	잔액
식물유전자원 보전관리	산림생물자원의 과학적 증식보전	기후변화대응에 따른 곶자왈 생태환경자원연구 및 활용방안 연구	60,000	30,508	29,492
		서식지외 보전기관	333,000	240,387	92,613
	생물자원의 보전 및 이용	제주자생 및 유용식물자원을 이용한 기능성 음료개발	9,244	5,200	4,044
	산림병해충 조사연구	산림병해충 조사연구	68,570	59,283	9,287
환경자원연구원의 효율적인 운영	제주환경자원의 연구역량 강화	효율적인 연구 및 행정지원	26,060	19,499	6,561
지하수의 과학적 관리 및 물산업 육성	물산업육성 전략추진	물산업육성 기반구축	11,000	8,790	2,210
		제주지하수의 브랜드화 추진	33,650	12,152	21,498
		천연광천수 물산업 클러스터 조성	773,000	498,369	274,631
	지하수 수질연구	지하수 수질모니터링망 운영	21,540	21,491	49
		기능성 미네랄 특이 분포지역 정밀조사	16,000	16,000	0
	민원수질검사	민관합동수질확인검사	5,587	5,494	93
		민원수질검사	49,480	48,478	1,002
행정운영경비(환경자원연구원)	인력운영비	부서인건비	569,235	484,952	84,283
	기본경비	부서운영 기본경비	86,690	72,613	14,077

□ 특별회계

(단위 : 천원)

정책 사업	단위사업	세부사업	예산액	집행액	잔액
특 별 회 계		계	2,771,420	1,830,242	941,178
물산업육성관리	지하수 조사․연구	한라산 고지대지역 지하수 인공함양 연구	275,623	223,101	52,522
		지하수 관측망 설치	75,874	75,874	0
지하수의 과학적관리및물산업육성	지하수 조사․연구	곶자왈지역 수문지질학적 특성조사	274,929	155,840	119,089
		지하수 질산성질소 오염 예방기법 연구	296,640	201,420	95,220
		고지대하천유출수 인공함양 기법 개발	696,233	346,152	350,081
		해수침투 감시 관측정 설치 등	640,072	427,871	212,201
		지하수 관측망 유지관리	500,448	397,488	102,960
		Jeju Water Vision 2030수립	6,000	0	6,000
		지하수 학술 세미나 개최	5,600	2,495	3,105

13.각종 공사 및 물품 구입발주 현황(건당 20백만원 이상)

□ 공사(2008년)

공사명	공사개요	공사 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추진상황
도남지하수위관측정 이설 및 착정공사	시추공사 1공, 부대조사 1식	‘07.11.7 ~ ‘08.2.15	83,642	천영종합건설(주) 윤성희	최저가 경쟁입찰 (조달청공고)	- 계약 : ‘07.11.7 - 착공 : ‘07.8.1 - 준공 : ‘08.5.15 - 준공검사 : 5.16 - 대금지급 : 6.2
하천 유속수위 자동측정기 설치공사	하천유속 자동 측정기각1대, 관측자료 송수신 시스템 1식	‘08.4.16 ~ 7.24	26,137	그린정보통신 박성근	제한적 최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 4.16 - 착공 : 4.16 - 준공 : 7.24 - 준공검사 : 8.1 - 대금지급 : 8.13
2008년 한라산고지대 지역지하수 시추조사사업	시추공사 1공,부대조사1식,지하수 관측시스템 1식	‘08.5.16 ~ ’09.2.25	342,219	한국농촌공사제주지역본부 양은	1인견적 수의계약	- 계약 : 4.16 - 착공 : 4.16 - 준공 :‘09.2.18 - 준공검사 :‘09.2.23 - 대금지급 :‘09.2.25
보건환경 연구부 청사전기용량 증설공사	전기용량증설,전력간선 설비, 내부전기설비공사	‘08.5.20 ~ 6.29	40,775	세기건설주식회사 양문석	제한적 최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 5.16 - 착공 : 5.20 - 준공 : 6.29 - 준공검사 : 7.1 - 대금지급 : 7.18
해수침투 감시 관측망설치공사 (협재지구)	시추공사1식 기초조사및부대시설 1식	‘08.5.24 ~ 12.24	85,055	천영종합건설(주) 윤성희	제한적 최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 5.22 - 착공 : 5.28 - 준공 : 12.31 - 준공검사 : 12.31 - 대금지급 :‘09.1.15

공사명	공사개요	공사 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추 진 상 황
해수침투 감시 관측망설치공사 (김녕지구)	시추공사1식 기초조사및부대시설 1식	‘08.6.4 ~ 12.31	103,664	(주) 청화산업개발 변대중	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 6.2 - 착공 : 6.4 - 준공 : 12.31 - 준공검사 : ‘09.1.14 - 대금지급 : ‘09.1.22
해수침투 감시 관측망설치공사 (이도지구)	시추공사1식 기초조사및부대시설 1식	‘08.6.4 ~ 12.31	126,429	(주) 덕천개발 이봉운	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 6.2 - 착공 : 6.4 - 준공 : 12.31 - 준공검사 : ‘09.1.14 - 대금지급 : ‘09.1.20
한라수목원조경 시설물설치공사	목재 및 로프난간설치, 로프 경계설치, 산책로 개설	‘08.6.25 ~ 9.13	109,818	대우안전 (주) 강영순	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 6.25 - 착공 : 6.30 - 준공 : 9.10 - 준공검사 : 9.11 - 대금지급 : 9.11
지하수위 관측정 보호시설 개수공사	밀폐식 상부보호공 설치 및 지하수위 관측정 시설 개수	‘08.10.29 ~ 09.1.27	36,824	(주) 협성건설 최대권	제한적 최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 10.28 - 착공 : 10.29 - 준공 : ‘09.1.14 - 준공검사 : ‘09.1.19 - 대금지급 : ‘09.1.21
지하수위 관측 시스템 교체 공사	원격제어 단말기 교체	‘08.10.29 ~ 09.1.27	32,463	(주) 동아통신 김순심	제한적 최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 10.28 - 착공 : 10.29 - 준공 : ‘09.1.19 - 준공검사 : ‘09.1.19 - 대금지급 : ‘09.1.21

□ 공사(2008년)

□ 공사(2008년)

공사명	공사개요	공사 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추 진 상 황
보건환경연구부 청사 종합기기실 가스배관시설 설비공사	종합기기실 GAS SUPPlY STSTEM 1식	‘08.11.28~12.28	39,604	(주)도암엔지니어링	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 11.21 - 착공 : 11.28 - 준공 : 12.28 - 준공검사 : 1.5 - 대금지급 : 1.8
2008년 지하수 인공함양 시범연구지역 지하수 시추조사(Ⅰ)	- 시추조사 - 부대조사	‘08.11.20 ~ ‘09.9.15	272,140	(주)남천개발	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 11.14 - 착공 : 11.20 - 준공 : 9.15 - 준공검사 : 9.28 - 대금지급 : 9.30
2008년 지하수 인공함양 시범연구지역 지하수 시추조사(Ⅱ)	- 시추조사 - 부대조사	‘08.11.21 ~ ‘09.10.20	254,135	(주)덕천개발	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 11.17 - 착공 : 11.21 - 준공 예정일 : 10.20

□ 공사(2009)

공사명	공사개요	공사 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추 진 상 황
하천유출량 관측소 시설개수 공사	태양전원 공급장치 1식외	‘09.1.19 ~ 3.26	32,029	한솔정보통신	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 1.19 - 착공 : 1.19 - 준공 : 3.26 - 준공검사 : 3.30 - 대금지급 : 3.31
한라수목원 보완조성공사	등의자 등 조경시설물 설치 등	‘09.2.17 ~ 4.28	142,243	(주)아인산업	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 2.17 - 착공 : 2.17 - 준공 : 4.28 - 준공검사 : 4.29 - 대금지급 : 4. 30
이동식 기상관측 시스템 설치공사	이동식 기상관측 시스템 설치	‘09.2.19 ~ 4.20	30,269	(주)피앤피기획	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 2.19 - 착공 : 2.19 - 준공 : 4.20 - 준공검사 : 4.22 - 대금지급 : 4.27
노후지하수위관측시스템 교체공사	원격제어단말기 교체 등	‘09.2.25 ~ 6.16	171,980	(주)이노네트웍스	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 2.25 - 착공 : 2.25 - 준공 : 6.16 - 준공검사 : 6.23 - 대금지급 : 6.25
곶자왈 용암두께 및 물성 파악 시추조사	- 시추조사 - 부대조사 등	‘09.3.5 ~ 12.30	170,399	(주)남천개발	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 3.4 - 착공 : 3.5 - 준공예정일: 12.30
자연생태체험학습관 도장 및 시설보수공사	- 외부바닥 데크 교체 - 외부 바닥 데크 도장 등	‘09.3.18 ~ 4.13	26,295	천만기업	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 3.18 - 착공 : 3.18 - 준공 : 4.13 - 준공검사 : 4.14 - 대금지급 : 4.16

□ 공사(2009)

공사명	공사개요	공사 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추 진 상 황
2009년 해수침투 감시 관측망 설치 공사	시추조사 부대조사	‘09.3.23 ~ ‘10.1.17	301,515	(주) 남천개발	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 3.20 - 착공 : 3.23 - 준공예정일:‘10.1.17
질산성질소 오염 관정 수질개선 시공.조사	지하수 질산성 질소 오염관정 수질개선 시공개소	‘09.4.3 ~ 12.29	164,372	(주) 남천개발	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 4.1 - 착공 : 4.3 - 준공예정일: 12.29
한라수목원 창고증축 및 개보수공사	조립식 창고증축 등	‘09.4.9 ~ 5.29	38,618	덕구종합 (주)	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 4.3 - 착공 : 4.9 - 준공 : 5.29 - 준공검사 : 6.2 - 대금지급 : 6.3
지하수 인공함양정 설치공사	함양정 10공 설치	‘09.4.23 ~ ‘10.2.10	180,678	(주) 덕천개발	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 4.17 - 착공 : 4.23 - 준공예정일 : ‘10.2.10
지하수위 관측정 상부보호시설 개수공사	지하수위 관측정 시설개수 등	‘09.4.20 ~ 9.17	85,763	삼덕개발 (주)	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 4.17 - 착공 : 4.20 - 준공 : 9.17 - 준공검사 : 9.28 - 대금지급 : 9.30
2009년 노후 지하수위 관측정 정비공사	시추조사 부대조사	‘09.4.29 ~ ‘09.12.28	226,632	(주) 덕천개발	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 4.28 - 착공 : 4.29 - 준공예정일 : 12.28

□ 공사(2009)

공사명	공사개요	공사 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추 진 상 황
한라수목원 안내판 정비공사	수목원표지문자설치 및 안내도보수 등	‘09.5.15 ~ 6.9	32,571	(주) 송광	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 5.12 - 착공 : 5.15 - 준공 : 6.9 - 준공검사 : 6.16 - 대금지급 : 6.19
지하수 인공함양 자동제어시스템 설치 정보통신 공사	현장제어반, 전자식유량계,수위측정기, 탁도계 등 설치	‘09.5.26 ~ ‘10.2.10	48,931	에이디텔레콤 (주)	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 5.21 - 착공 : 5.26 - 준공 예정일 : ‘10.2.10
지하수 인공함양 자동제어시스템 설치 전기공사	전기인입, 유량계, 수위측정기, 탁도계 등 선로시설	‘09.5.26 ~ ‘10.2.10	25,375	(주) 일우전력	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 5.22 - 착공 : 5.26 준공 예정일 : ‘10.2.10
2009년 지하수 이용량 관측시스템 개수공사	전자식 유량계 설치 10개소, 데이터 수집․전송장치 설치 10개소 등	‘09.6.23 ~ ‘09.12.20	96,337	(주) 씨에스	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 6.22 - 착공 : 6.23 - 준공 예정일 : 12.20
지하수 인공함양 모니터링 시스템 등 설치공사	지하수 인공함양 모니터링 시스템설치 3개소, 저류지 유입량 계측시스템설치 2개소	‘09.6.25 ~ ‘09.12.21	31,960	(주) 은혜전력	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 6.25 - 착공 : 6.26 - 준공 예정일 : 12.21

□ 물품(2008년)

물품명	물품내역	납품 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추진상황
대기오염 측정장비 (외자장비)	Air Quality Monitoring System	계약일로부터 90일	89,393	하림 엔지니어링	조달청 외자구매 계약의뢰	- 계약의뢰 : 5.2 - 계약 : 6.24 - 납품 : 8.4 - 검수검사 : 8.4 - 대금지급 : 8.12
증발산량모니터링시스템구입	자동관측 시스템 1식, 토양수분 모니터링 시스템 1식	08.6.10 ~11.6	70,300	(주)대진 에스시아이	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 6.10 - 납품 : 11.6 - 검수 : 11.7 -대금지급 : 11.10
2008년 상반기 각종초자 및 시약구매	Adjustable Research Pipette외 411종	‘08.7.2 ~ 8.7	157,692	송광종합 상사 곽경림	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 7.2 - 납품 : 8.8 - 검수 : 8.11 - 대금지급 : 8.13
가스크로마토그래프 질량분석기 (외자장비)	GC/MS Spectrometer	계약일로부터 90일	179,887$ (￦233,187, 000)	베리안테크놀로지스 코리아	조달청 외자구매계약의뢰	- 계약의뢰 : 5.27 - 계약 : 7.25 - 납품 : 10.13 - 검수 : 10.13 - 대금지급: 10.30
보존료 분석시스템 (외자장비)	Preservative Analyzer	"	118,500$ (￦150,146, 000)	(유) 워터코리아	"	- 계약의뢰 : 6.5 - 계약 : 8.20 - 납품 : 10.7 - 검수 : 10.7 - 대금지급 : 11.3
지방산 분석시스템 (외자장비)	베리안410gc 알리안스2695	“	108,800$ (￦142,372, 000)	(유) 워터코리아	"	- 계약의뢰 : 5.27 - 계약 : 7.25 - 납품 : 10.1 - 검수 : 10.1 - 대금지급: 10.30
조사 연구사업 추진에 따른 장비구입	Filter Hoder Manifold 등 7종	08.8.25 ~ 10.6	59,950	탐라랩테크 허능필	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 8.25 - 납품 : 10.1 - 검수 : 10.2 - 대금지급 : 10.7

□ 물품(2008년)

물품명	물품내역	납품 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추진상황
자동핵산 추출기 (외자장비)	Nucleic Acid Extraction System	계약일로부터 90일	eur 49,100	그린메이트베이오텍	조달청 외자구매계약의뢰	- 계약의뢰 : 6.13 - 계약 : 9.3 - 납품 : 10.21 - 검수 : 10.21 - 대금지급: 10.30
시료농축시스템 (외자장비)	시료 농축기 1식	계약일로부터 90일	28,046 (10,275$) ＋ ￦14,300,000	인성 크로마텍(주)	조달청 외자구매 계약의뢰	- 계약의뢰 : 6.24 - 계약 : 8. 1 - 납품 : 10.20 - 검수검사 : 10.20 - 대금지급 : 10.17
지하수위 자동 관측시스템 등 구입제작	자동관측 시스템 6셋트, 지하 수위 측정기 1셋트	08.9.23 ~ 12.22	64,565	(주)시스넷정보기술 최태석	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 9. 23 - 납품 : 11.4 - 검수 : 11.6 - 대금지급 : 11.10
보건환경연구부 청사 후드시설 설치 공사에따른 관급자재 구매	Toxic Heat Exhaust System with captair 등 3종	‘08.9.25 ~ 10.24	56,859	탐라랩테크허능필	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 9.25 - 납품 : 10.24 - 검수 : 10.24 - 대금지급 : 10.28
연구과제수행에 따른 각종 초자 및 시약 구매	Membrane filter paper외153종	‘08.10.1 ~ 10.30	66,825	탐라랩테크허능필	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 10.1 - 납품 : 10.28 - 검수 : 10.30 - 대금지급 : 11.1
주요전염병 병원체 확인용 배지 및 시약구매	MacConlcdy agar외 144종	‘08.10.6 ~ 11.15	77,330	탐라랩테크허능필	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 10.6 - 납품 : 10.17 - 검수 : 10.17 - 대금지급 : 10.20
토양시추기프레임제작 및 실린더장착	프레임 및 유압실린더 1식	08.10.13 ~ 12.10	23,603	(주)청화 산업개발 변대중	제한적 최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 10.13 - 납품 : 12.4 - 검수 : 12.4 - 대금지급 : 12.9

□ 물품(2008년)

물품명	물품내역	납품 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추진상황
하천유속,수위 자동측정기 등 구입 설치	-하천유속.수위자동측정기 -데어터수집.전송장치 등	‘08.10.1 ~ ‘09.1.7	46,950	광명디앤씨	최저가 제한경쟁 (조달청공고	- 계약 : 10.1 - 납품 :‘09.1.7 - 검수 : ‘09.1.8 - 대금지급: '09.1.8
한라수목원가로등원격제어시스템제작구입	한라수목원가로등원격제어시스템	‘08.11.3 ~ 12.2	26,646	(주)제우테크	최저가 제한경쟁 (조달청공고	- 계약 : 11.3 - 납품 : 12.2 - 검수검사 : 12.2 - 대금지급 : 12.4
지하수 인공함양 연구용 지하수위 자동측정기 구입	- 지하수위 자동측정기 - 케이블 등	‘08.10.30 ~ 12.18	23,574	혜광	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 10.30 - 납품 : 12.18 - 검수 : 12.19 - 대금지급 : 12.22
수질분석용 시료농축시스템 구입	시료농축시스템	'08.12.11 ~ '09.1.7	USD48,400+4,700,000(U$52,446.84) (￦70,226,340)	인성크로 마텍(주)	조달청 외자구매계약의뢰	- 계약 : 12.11 - 납품 : '09.1.7 - 검수 : '09.1.7 - 대금지급 : 12.29
지하수수질수직검측용 센서 구입	수질수직검측용 센서	'08.12.17 ~ '09.4.9	U$29,666.14 (￦39,676,170)	태광상역	조달청 외자구매계약의뢰	- 계약 : 12.17 - 납품 : '09.4.9 - 검수 : '09.4.9 - 대금지급 : 12.17
가스크로마토그래피/질량분석기	가스크로마토그랴피/잘량분석기	'08.12.17 ~ '09.3.10	U$111,000 (￦146,833,020)	퍼킨엘머 (유)	조달청 외자구매계약의뢰	- 계약 : 12.17 - 납품 : '09.3.10 - 검수 : '09.3.10 - 대금지급 : 12.17
지하수해수침투감시관측시스템 구입설치	- 원격제어 단말기 - 지하수위 자동측정기등	‘08.12.11 ~ ‘09.3.19	75,874	삼성전자 통신	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 12.11 - 납품 : ‘09.3.19 - 검수 : ‘09.3.19 - 대금지급 : 3.30

□ 물품(2008년)

물품명	물품내역	납품 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추진상황
2008년 하반기 각종 시약 및 초자기 구입	Adjustable Research pipette외 294종	‘08.12.16 ~ ‘09.1.24	115,498	랩뱅크	최저가 제한경쟁 (조달청공고	- 계약 : 12.16 - 납품 : ‘09.1.24 - 검수 : ‘09.1.24 - 대금지급: ‘09.1.30
가스크로마토그래피/질량분석기 부속품구입	NIST 2005 Mass Spectral Library 등 60종	‘08.12.30 ~ ‘09.2.19	35,228	퍼킨엘머(유)	최저가 제한경쟁 (조달청공고	- 계약 : 12.30 - 납품 : ‘09.2.19 - 검수검사 : ‘09.2.20 - 대금지급 : ‘09.2.25

□ 물품(2009년)

물품명	물품내역	납품 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추진상황
라이시메타 등 장비 구매	-라이시메타 -먹는물검사용 장비 -보존료추출 장비	‘09.2.5 ~ ‘09.3.26	81,950	탐라랩테크	최저가 제한경쟁 (조달청공고	- 계약 : 2.5 - 납품 : 2.27 - 검수검사 : 2.27 - 대금지급 : 3.3
지하수 인공함양 하천유출량 자동관측시스템설치 관급자재 구입	- 레이다 수위 측정기 - 레이다 유속 측정기 - 데이터로거	‘09.2.17 ~ ‘09.6.17	25,239	주식회사 청화산업	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 2.17 - 납품 : 3.19 - 검수검사 : 3.19 - 대금지급 : 3.19
한라수목원 가로등 조명 제어 시스템 제작 설치	-가로등 조명 제어시스템	‘09.2.19 ~ ‘09.3.31	23,647	주식회사 대은계전	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 2.19 - 납품 : 3.30 - 검수 : 3.30 - 대금지급 : 4.2
열화상카메라 구입	- 열화상 카메라	‘09.2.26 ~ ‘09.7.26	48,895	(주)셀피스	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 2.26 - 납품 : 6.12 - 검수 : 6.12 - 대금지급 : 6.15
지하수 인공함양 연구용 저류지 유입량 계측시스템 설치 관급자재 구입	- 레이다 수위 측정기 - 데이터 로거	‘09.2.19 ~ ‘09.6.19	33,445	광명디앤씨	최저가 제한경쟁 (조달청공고	- 계약 : 2.19 - 납품 : 4.2 - 검수 : 4.2 - 대금지급 : 4.3
지하수 인공함양 모니터링 시스템 설치 관급자재 구매	- 원격제어 단말기 - 지하수위 자동측정기 - 케이블 - 강우량 측정기	‘09.3.10 ~ ‘09.8.2	46,502	삼원산업	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 3.5 - 납품 : 6.18 - 검수 : 6.18 - 대금지급 : 6.19

□ 물품(2009년)

물품명	물품내역	납품 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추진상황
2009년 상반기 각종 시약 및 초자 구입	invF primer외 542종	‘09.4.2 ~ ‘09.6.1	255,860	탐라랩테크	최저가 제한경쟁 (조달청공고	- 계약 : 4.2 - 납품 : 4.28 - 검수검사 : 4.28 - 대금지급 : 4.30
해수침투 감시 관측시스템 설치 관급자재 구입	- 원격제어 단말기 - 지하수위 자동측정기 - 케이블 - 강우량 측정기	‘09.4.22 ~ ‘09.9.19	50,046	광명디앤씨	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 4.22 - 납품 : 6.24 - 검수검사 : 6.24 - 대금지급 : 6.26
지하수 인공함양 자동제어시스템설치에 따른 관급자재구입	-수위측정기 - 탁도계	‘09.5.26 ~ ‘09.12.11	22,842	협동산업 주식회사	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 5.26 - 납품 예정일 : 12.11
지하수 인공함양 자동제어시스템설치에 따른 현장제어반제작	- 현장 제어반 제작․설치 1식	‘09.5.26 ~ ‘09.12.11	36,970	협동산업 주식회사	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 5.26 - 납품 예정일 : 12.11
각종 시약 및 초자 구입	Agarose외 73종	‘09.3.20 ~ ‘09.5.9	56,980	탐라랩테크	최저가 제한경쟁 (조달청공고)	- 계약 : 3.20 - 납품 : 4.13 - 검수검사 : 4.13 - 대금지급 : 4.15
전자식 유량계 구입	- 전자식 유량계	‘09.6.1 ~ ‘09.12.18	78,008	삼성계기공업	조달청 3자단가계약	- 계약의뢰 :6.1 - 계약 : 6.1 - 납품 예정일 : 12.18
전동식제수변 구입	- 전동식 제수변	‘09.6.1 ~ ‘09.12.18	83,710	한국기업사	조달청 3자단가계약	- 계약의뢰 : 6.1 - 계약 : 6.1 - 납품 예정일 : 12.18

□ 물품(2009년)

물품명	물품내역	납품 기간	사업비 (천원)	계약 상대자	계약 방법	추진상황
시약 및 초자기 구입	1MDS filret 등84종	‘09.6.5 ~ ‘09.8.4	60,390	탐라랩테크	최저가 제한경쟁 (조달청공고	- 계약 : 6.5 - 납품 : 7.10 - 검수검사 : 7.10 - 대금지급 : 7.16
실시간 유전자 증폭기(RT-PCR)구입	Real-Time PCR system	신용장개설후 90일	50,820	(주) 그린메이트바이오텍	조달청 외자구매 계약의뢰	- 계약의뢰: 3.23 - 계약 : 4.29 - 납품 : 5.18 - 검수검사 : 5.18 - 대금지급 : 5.19
가스크로마토그래피분석세트구입 (외자장비)	가스크로마토그래피분석세트	신용장개설후 90일	189,082	영인과학	조달청 외자구매 계약의뢰	- 계약의뢰: 2.16 - 계약 : 4.1 - 납품 : 6.24 - 검수검사 : 6.24 - 대금지급 : 4.10
기후변화 온실가스 측정시스템 구입 (외자장비)	기후변화온실가스 측정시스템	신용장개설후 90일	60,009	하림엔지니어링	조달청 외자구매 계약의뢰	- 계약의뢰: 2.16 - 계약 : 3.27 - 납품 : 6.18 - 검수검사 : 6.18 - 대금지급 : 4.10
자동시료 전처리시스템 구입 (외자장비)	자동시료전처리시스템	신용장개설후 90일	75,453	동문과학상사	조달청 외자구매 계약의뢰	- 계약의뢰: 2.6 - 계약 : 5.8 - 납품 : 6.22 - 검수검사 : 6.22 - 대금지급 : 5.13
액체크로마토그라피/질량분석기구입 (외자장비)	액체크로마토그라피/질량분석기	신용장개설후 90일	264,244	(유) 워터스코리아	조달청 외자구매 계약의뢰	- 계약의뢰: 2.9 - 계약 : 4.3 - 납품 : 6.18 - 검수검사 : 6.18 - 대금지급 : 4.10
인플루엔자 검사장비	유전자 추출용 전자동 원심분리장비	‘09.9.7 ~ ‘09.10.7	39,727	(유)금성하이텍	수의계약	- 계약 : 9.7 - 납품 : 9.25 - 검수검사 : 9.25 - 대금지급 : 9.29

14. 각종 공사 설계변경현황

(단위 : 천원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계 변경	설계변경사유
2008년도 지하수 인공함양 시범연구지역 지하수 시추조사(Ⅰ)	∙당초예산 : 281,352 ∙변경예산 : 278,061	‘08.11.20 ~ ‘09.9.16	1차	- 당초 설계에는 250㎜ 우물자재를 설치함에 있어 심도 50m구간에 그라우팅팩커를 설치하여 주변공간그라우팅을 실시하도록 되어 있으나, 주변공간그라우팅 시공을 용이하도록 하기 위해 50m심도까지 300㎜로 천공한 후 주변공간그라우팅을 위한 주변공간이 충분하도고 판단되어 그라우팅팩커를 설치하지 않고 우물자재 설치를 완료하여 예산삭감이 불가피함
2008년도 지하수 인공함양 시범연구지역 지하수 시추조사(Ⅱ)	∙당초예산 : 256,707 ∙변경예산 : 252,804	‘08.11.21 ~ ‘09.9.17	1차	- 당초 설계에는 250㎜ 우물자재를 설치함에 있어 심도 50m구간에 그라우팅팩커를 설치하여 주변공간그라우팅을 실시하도록 되어 있으나, 주변공간그라우팅 시공을 용이하도록 하기 위해 50m심도까지 300㎜로 천공한 후 주변공간그라우팅을 위한 주변공간이 충분하도고 판단되어 그라우팅팩커를 설치하지 않고 우물자재 설치를 완료하여 예산삭감이 불가피함
	∙당초예산 : 252,804 ∙변경예산 : 254,135	‘08.11.21 ~ ‘09.10.20	2차	- 한천 제2저류지 마무리 정비공사에 따른 착정기 철수 및 재설치 - 공사중지 기간 : ‘09.7.6~8.7(33일간)
지하수위 관측정 상부보호시설 개수공사	∙당초예산 : 85,763 ∙변경예산 : 87,659	‘09.4.20 ~ ‘09.9.17	1차	- 전체 내역 중 다른 내역의 변동사항은 없지만, 구좌3 관측정에서 「울타리 설치」내역 누락에 따른 설계 변경 - 근거 : 지방자치단체 공사계약일반조건 제20조(설계서의 불분명ㆍ누락ㆍ오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)제2항제3호

15. 수의계약 현황(20백만원이상)

ꏅ 2008년도

사업명	사업개요	사업비 (천원)	업체명	근 거	사 유
2008년 한라산 고지대 지역 지하수 시추 조사 사업	시추조사 1식 부대조사 1식	342,219	한국농촌 공사제주 지역본부	- 지방계약법 제25조1항 8호 아목 - 지하수법 제5조 제4항,	다른 법령의 규정에 의하여 국가 또는 지방자치단체 사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 당해 계약을 하는 경우
지하수위 자동관측기 수리	Troll9000 15셋트	20,030	(주)에스비워터	- 지방계약법 제25조 1항 4호 바목	당해 물품을 제조․공급한자가 직접 그 물품을 설치 ․조립 또는 정비하는 경우

ꏅ 2009년도

사업명	사업개요	사업비 (천원)	업체명	근 거	사 유
기후변화대응 온실가스 인벤토리 시스템 구축 용역	- 기 간 : ‘09. 4.～’09. 12. - 사업비 : 80백만원(도비) ㆍ용역 과업내용 - 제주지역 온실가스 배출 특성 및 배출량 추이분석 - 온실가스 장래 배출량 전망 - 온실가스 감축 잠재량 파악	79,665	제주지역 환경기술 개발센터	- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 같은법 시행령 제25조제1호카목	특정인과의 학술연구 등을 위한 용역계약이 필요한 경우로서 계약심의위원회의 심의결과 필요하다고 인정하는 경우

16. 제주특별자치도의회의 부대조건(의견)내용 이행상황

: 해당사항 없음

17. 각종 차입금 현황

(단위 : 백만원)

기금명	사업명	차입 금액	차입 년도	차입 기간	이자율 (%)	상환액	상환 잔액	향 후 상환계획
지역개발기 금	보건ㆍ환경연구부 청사매입	1,000	2009	2009~2024 (5년거치 10년상환)	4	1,398	1,398	연2회상환 (상ㆍ하반기)

18. 행정소송(심판)현황(최근3년간) : 해당사항 없음

환경자원연구원 소관

1. 제주환경발전을 위한 환경산업연구사업 추진상황

가. 환경오염우심지역 원인조사 및 대책방안 강구

ꏅ 배경 및 목적

❍ 축산시설 등 집단 밀집지역의 악취 및 환경 오염물질 발생 증가로 지역 주민 생활 불편 및 국제적 관광 이미지 훼손 초래

❍ 체계적인 오염원인을 심층 분석하여 문제점 도출 및 실천가능한 근본적 대책연구를 통해 행복 환경지수 향상

ꏅ 연구개요

❍  연구기간 : ‘08. 5월 ~ ’09. 12월

❍  연구내용

□ 대상 : 한림읍 일원

□ 내용 : 환경오염 배출원, 토양․지하수 조사, 지하수 오염원인규명

ꏅ 추진상황

❍ 환경오염배출원조사 : 폐수 50, 축산 298, 유류저장 16, 폐기물 10

❍ 환경질조사

□ 토양 : 목장 등 액비살포지역 90건 분석 중

□ 수질 : 지하수 81건, 용출수 49건

❍ 환경오염관련 설문조사 실시

❍ 지하수 및 용출수 오염원인 조사(‘08) : 27건

□ ’09년 37건 의뢰 중(파키스탄 핵과학연구소)

ꏅ 향후 추진계획

❍ 토양 중 양분함량 분석 및 일부 농경지 토양 보완조사(11월)

❍ 환경오염전문가 의견수렴 및 자문(12월)

❍ 결과분석 및 보고서 초안 작성(12월)

나. 제주지역 토양오염기준 설정연구

ꏅ 배경 및 목적

❍ 특별한 토양오염원이 없는 제주지역 토양에 Ni이 토양오염 우려기준 초과로 나타남에 따른 원인규명위한 배경토양 및 토양용도별 농도조사

❍ 제주지역에 적합한 토양오염기준 설정 시 합리적 근거자료제공

ꏅ 연구개요

❍ 연구기간 : ‘07. 5월 ~ ’09. 12월

❍ 연구내용

□ 지역 토양배경농도 및 토지이용용도별 토양조사(기초자료)

□ 토양위해성 평가 및 토양오염기준(안) 설정

-제주지역환경기술개발센터 연구 업무협약체결(‘07.6.1, 6,000만원)

ꏅ 추진상황

❍ 토양 배경 및 토지용도별농도조사 : 203건

❍ 외국의 토양오염기준(10) 및 오염물질 분석방법(3) 검토

❍ 토양위해성 평가자료 확보, 위해성평가 전문가 검토의뢰 중

□ 제주도 토양의 물리적 특성자료 확보

□ 토양 및 식물체(감귤 등)중 Ni 등 10항목 중금속 분석

□ 토양오염위해성평가지침 및 외국 토양위해성평가 모델검토(4종)

ꏅ 향후 추진계획

❍ 제주지역 토양위해성평가 완료(11월)

❍ 토양오염기준안 설정 및 토론회 개최(11월)

❍ 연구결과 보고서 초안 작성 및 종합발표(12월)

다. 중산간 지역 농경지 농약사용, 토양환경영향조사

ꏅ 배경 및 목적

❍ 농산물 생산성 및 품질향상, 품질유지를 위해 농약사용량 증대

❍ 농경지 농약사용이 토양 및 수질에 미치는 영향 및 실태조사

ꏅ 연구개요

❍ 연구기간 : ‘09. 1월 ~ ’09. 12월

❍ 주요 연구내용

□ 대상 : 중산간지역의 농경지 및 과수원 21개소

□ 내용

- 토양 중 잔류농약 조사를 통한 주변 지하수로의 용탈가능성 분석

- 조사대상 토양 주변 지하수 분석평가 및 영향조사

ꏅ 추진상황

❍ 조사지역 선정(21개소)

□ 토양 : 감귤 9, 양배추 2, 당근 2, 감자 2, 더덕 2, 무 2, 유기농 2

□ 지하수 : 조사대상 주변 - 20개소

❍ 토양 및 지하수 분석

□ 토양 : 감귤원 토양 등에서 메치다치온 등 9종 농약 검출

□ 지하수(8월) : 지하수 먹는물수질기준 적합, 농약성분 불검출(40종)

ꏅ 향후 추진계획

❍ 토양 및 지하수 분석(11월)

□ 토양 : 3차(10월) - 브로마실 등 40종 농약 분석

□ 지하수(11월) : 20개소 지하수 채수 및 농약 40종 성분분석

❍ 환경오염전문가 의견수렴 및 자문(12월)

❍ 결과분석 및 보고서 초안 작성(12월)

라. 골프장 활성탄 혼합토층의 농약잔류 및 분해특성연구

ꏅ 배경 및 목적

❍ ’09년 현재 도내에서는 26개 골프장이 운영되고 있으며, 이 중 20개소가 농약 유출방지대책의 일환으로 코스 시공시 활성탄을 사용토록 하였으며

❍ 일부 골프장에서는 활성탄을 혼합토층에 혼합하여 시공하였음

❍ 하지만 농약잔류량조사시 이들 골프장에서 과거에 사용되었던 농약이 지속적으로 검출됨에 따라 이러한 조건하에서 농약 잔류기간이 증가될 수 있는 개연성이 있음에 따라

❍ 골프장 혼합토양에서의 농약 잔류특성 연구로 행정지도 관리 기준확보 및 골프장 활성탄 조성에 대한 환경적합성을 판단할 수 있는 연구 수행

ꏅ 연구개요

❍ 연구기간 : 2009. 1 ~ 12

❍ 주요 연구내용

□ 활성탄 혼합토양에서의 농약 잔류특성 및 지속기간 규명

□ 활성탄 흡착능 연구 및 수명예측 분석

ꏅ 추진상황

❍ 인공 혼합토별 포장 및 실내시험 농약잔류특성 분석

❍ 활성탄 첨가에 따른 토양미생물 활성도 조사

❍ 흡착성능에 대한 예비시험

❍ 연구보고서 초안 작성 중

ꏅ 향후 추진계획

❍ 농약의 반감기 산출, 활성탄 흡착능 연구 및 수명예측 분석

❍ 연구보고서 작성 및 관련기관 전파

마. 제주지역 골프장 농약 저감을 위한 친환경 잔디관리 대책

ꏅ 배경 및 목적

❍ 골프장 농약저감을 위한 체계적 접근이 전무한 실정으로 현재 상용화 되어 있는 미생물제재를 활용, 병충해의 방제효과를 평가․검증을 거쳐 친환경 잔디관리대책 마련

ꏅ 연구개요

❍ 미생물제재를 이용한 잔디 관리 연구

❍ 미생물제재 활용, 병충해 방제효과 검증 및 대책 마련

❍ 산․연 공동연구사업(제주지역 환경기술개발센터 과제)

ꏅ 추진상황

❍ 골프장내의 미생물제재 병해충 방제 효과 시험

❍ 주요 잔디 병해 미생물 제제 사용을 위한 시범 매뉴얼 개발

❍ 골프장내 주요 미생물제제 살포에 의한 잔디 생육연구

❍ 미생물제 및 농약의 병행사용에 인한 잔디 관리 방안 도출

❍ 가칭 ‘친환경 골프 코스 관리를 위한 미생물제재 사용 방법’ 매뉴얼 작성

❍ 잔디 병해 분자 진단법 특허출원(‘09. 4월)

ꏅ 향후 추진계획

❍ 강우에 따른 미생물제재 살포의 영향을 통제된 조건에서 시험하여 우천시 미생물제재 사용 가능성 평가

❍ 가칭 ‘친환경 골프 코스 관리를 위한 미생물제재 사용 방법’ 매뉴얼 작성 및 출간

2. 기후변화에 대비한 제주특별자치도의 대응방안에 대한 연구사업 추진상황

(기후변화 대응 저탄소 녹색성장 연구 실적 포함)

가. 기후변화 대응 온실가스 인벤토리 시스템 구축

ꏅ  추진배경

❍ 「기후변화대응 시범도」조성을 위한 협약을 환경부와 우리도간에 체결하여

2005년 기준 2012년까지 온실가스 배출량 10% 감축목표을 제시함에 따라

□ 기후변화 대응 저탄소 녹색성장의 중장기 전략수립에 따른 부문별 온실가스     감축목표 달성을 위한 정책수립의 자료로 활용

ꏅ  사업개요

❍ 기    간 :  ‘09. 4. ～ ’09. 12.

❍ 총사업비 : 80백만원(도비)

❍ 사업 내용

□ 온실가스 저감정책 전․후 장래 배출량 전망

□ 온실가스 저감정책 옵션에 따른 감축 잠재량 파악

□ 제주지역 발전전망 시나리오에 따른 감축 방안 제시

ꏅ  추진상황

❍ 온실가스 인벤토리 관련 연구사례 조사(‘09. 1～2월)

❍ 실무협의회 구성(서울대학교 이승묵 교수 등 7명)및 운영(‘09. 3.19)

❍ 용역 계약(제주지역환경기술개발센터, ‘09. 3.31)

❍ 용역사업 중간보고회 개최(‘09. 8.31) 및 실무위원 의견수렴

ꏅ  향후계획

❍ 기후변화 온실가스 인벤토리 시스템 구축을 위한 워크숍 개최(‘09. 11월)

❍ 용역사업 최종 보고회 개최 및 용역 완료(‘09. 12월)

❍ 기후변화 대응 종합계획수립의 온실가스 감축목표 설정 등에 용역 결과물활용

나. 기후변화대응 한라산 장기생태연구

ꏅ 목    표

❍ 한라산 생태계 변화 모니터링 체계 구축

❍ 기후변화에 따른 한라산 생태계 영향분석 및 적응전략 제시

ꏅ 추진상황

❍ 한라산 생태계 모니터링 체계 구축 : ‘08~’09년

□ 구상나무림, 소나무림, 낙엽활엽수림, 상록활엽수림 등 고정조사구 설치 : 8.0ha

□ 기후변화 취약 지표식물 종 : 들쭉나무 등 고산식물 7종

□ 자동기상관측장비(AWS) 운영 :  3개소

□ 고산습지 수위센서 운영 :  2개소

❍ 소요예산 : 100백만원 (국비 50, 도비50)

ꏅ 향후계획

❍ ‘10~’11년 : 기후변화에 따른 생태계 모니터링 및 영향분석

□ 조사구 생태계 모니터링(식생동태, 생물다양성, 생물계절 등)

□ 기후변화 취약 지표 생물 종 및 군집 등의 변화조사

❍ ‘12년 : 기후변화에 따른 자연생태계 대응전략수립

□ 생태계 변화 예측 모델링, 생물 종의 보전전략 등

다. 외래 및 돌발병해충 방제대책 연구

□ 연구내용

□ 최근 기후온난화에 따른 솔나방 유충이 대발생하여 소나무림에 큰 피해         주고 있는 실정으로 나무주사를 이용한 새로운 방제법 개발로 산림자원 보호

□ 페로몬을 이용한 친환경 방제물질 개발로 산림생태계 보전

□ 추진상황

□ 나무주사 약제 선발 : 포스파미돈 50%액제

- 2009년 춘기에 1,000ha 방제 완료

- 살충율 90%이상으로 발생면적 감소

□ 페로몬을 이용한 솔나방 방제 시험

- 페로몬 분석 및 합성완료(2009. 6월) : 국립산림과학원 공동

- 방제효과 : 1주 차(9마리), 2주 차(1마리)

3 . 한라산 자연휴식년제 등산로에 관한 연구결과 및 대책

ꏅ 목    표

❍ 한라산 자연휴식년제 등산로구간에 대한 자연환경피해도, 식생, 토양, 지질 등 종합적인 환경조사를 통해 등산로의 효율적인 관리방안제시

※ 한라산 자연휴식년제구간(14.8km) : 윗세오름~서북벽정상(1.3㎞),

윗세오름~남벽정상(2.8㎞), 돈내코~정상(9.4㎞), 정상순환로(1.3㎞)

ꏅ 추진상황

❍ 한라산국립공원내 자연휴식년제 등산로의 환경피해도 조사결과 발표 : ‘09. 2월

□ 등산로 4개 구간 14.8㎞, 총170개 지점을 조사․분석을 실시함

□ 전체 등산로 구간중 93.6%가 양호하며, 6.4%는 철저한 관리가 필요한 상황임

□ 최근 6년 동안 전체적으로 20.6% 구간이 생태계 안전화단계로 개선됨

❍ 자연휴식년제 등산로의 종합적인 환경조사 추진 : ‘09. 4~10월

□ 등산로별 식생 및 식물상 현황, 자연복원변화 조사․분석

□ 등산로구간 토양경도, 용적밀도, 입자밀도, 투수계수 등 토양환경 조사

□ 등산로 구간에 대한 화산지형 및 지질학적 특성조사

(지질 및 토양환경조사는 도내 외부전문가 참여하여 실시)

❍ 사업비 : 14백만원

ꏅ 향후계획

❍ 한라산 자연휴식년제구간 환경조사보고서 발간 : ‘09. 11월

□ 한라산 등산로의 자연휴식년제 실시 후 자연환경변화 제시

□ 자연휴식년제구간 등산로의 보존 및 이용 등의 관리정책방향 제시

4. 제주자치도 노루의 적정서식밀도 및 영역조사 연구결과

ꏅ 목  표

제주도 전역에 서식하는 노루의 개체수 조사를 통하여 농작물 피해와 차량에

의한 접촉사고 등 민원 해결 및 노루의 효과적인 관리방안 마련에 기초자료 제공

ꏅ 연구 추진현황 및 추진 배경

□ 국립공원내 조사(’01~’08)

□ 고정조사구 설치(24개소, 1,554ha) 노루개체수 조사

- ‘08 서식 수량 : 1,089마리 서식(평균 서식밀도 : 0.071/ha)

□ 제주도 전역으로 확대 실시 : 도 환경정책과 연구과제 제안(2008. 6. 23)

□ 제주도 전역 야생동물서식실태조사(노루, 꿩 등)

ꏚ 지금까지 추진실적

□ 노루분포현황 조사(2009. 2월 완료)

□ 제주도의 약 61% 면적에 서식하며,

- 대부분 산림과 인접한 과수원지대를 경계로 분포함.

- 경작지에 서식하는지의 여부는 산림의 유무에 따라 다름.

□ 노루밀도조사(4월~ 11월까지 실시)

□ 골프장 조사

- 제주골프장 등 21개소 조사 완료

□ 경작지대 및 목장지대 조사 : 마방목지 등 80개소 조사완료

※ 가장 많은 곳 : 레이크힐스 CC(93마리, 0.766마리/ha) → 국립공원의 10배

※ 가장 적은 곳  : 캐슬렉스 CC(5마리, 0.043마리/ha)      → 국립공원의 0.6배

⇒ 노루의 서식밀도는 서식환경에 따라 차이가 많음

□ 사업비 : 22백만원

ꏚ 향후 추진계획

□ 제주시 및 서귀포시 서부지역 목장지대 및 경작지 일대 조사(11월 말)

□ 전문가 및 도민 의견 수렴

□ 노루의 효율적인 관리방안 모색을 위한 심포지엄 개최(환경정책과 협의)

□ 정책에 반영될 수 있도록 조치(환경정책과)

5. 제주조릿대 생태․생리학적 연구결과에 대한 향후 계획

ꏚ 분포현황

❍ 분포면적 : 244.6㎢(해발 500m～1900m까지 분포)

※ 폭넓은 환경 적응력과 근경 번식으로 확산되는 실정

❍ 원    인 : 80년대 말 국립공원 내 방목 금지와 환경 변화 등

ꏚ  연구추진 상황

□ 제주조릿대의 생태학적 특성에 관한 연구 : ‘05～‘09(5년간)

- 개화지역 식생천이 및 군반 면적변화(‘06~현재),    - 제주조릿대 유식물 생장 조사(‘06~현재)

- 말방목 시험 연구(‘05~현재),    - 벌채 후 생육특성에 따른 하부식생 조사(‘05~현재)

ꏚ 연구결과

❍ 주요 연구 결과 요약

□ 제주조릿대는 종 다양성을 감소시키고 있음

□ 벌채 및 말 방목은 제주 조릿대를 감소시켜 종 다양성 증가 효과

※ 국립공원구역 및 천연보호구역은 현행법상 인위적 제거 불가

❍ 세부 연구사항 및 결과

□ 제주조릿대의 생육특성과 하부식생의 변화 : 제주조릿대에 의해 종 다양성을 감소

□ 개화 지역 천이조사 : 개화 후 제주 조릿대 사멸, 타 식물이 이입 및 발달

□ 년간 제주조릿대의 군반 크기의 변화 조사 : 매년 군반 크기가 증가

□ 말 방목 시험 : 방목이 제주조릿대 감소 및 종다양성 증가

□ 제주조릿대 벌채 후 특성조사 : 벌채 후 종 다양성 증가

□ 제주조릿대 종자 발아 후 연간 생장량 조사 : 발아한 조릿대는 지속적 증가

ꏚ 향후 추진계획

❍ 제주 조릿대 하부 및 인근 식생변화와 생육특성 지속적인 모니터링 실시

❍ 제주조릿대의 경제적 이용가능성을 알리고 지속가능한 이용, 체계적인 관리방안병행 모색 (제주조릿대 산업화방안 학술 심포지엄 개최 예정 12월)

6. 중산간 지역 생물자원 보존 연구사업 추진상황

ꏚ 사업개요

❍ 제주특별자치도내 곶자왈 현황 : 4개 권역

❍ 사 업 량 : 곶자왈별 생물자원 조사 등

□ 식물자원 및 곤충자원(희귀, 멸종위기종과 특산종 등 조사)

❍ 사업기간 : 2008 ～ 2011(4년간)

❍ 총사업비 : 190백만원 (국비 90, 지방비 100)

ꏚ 현재까지 추진상황 (2009. 10월말 현재)

❍ 애월곶자왈 생물상 조사 완료

□ 식물상 및 식생 조사 : 122과 290속 449분류군, 식생변화 조사구 3개소

□ 곤충상 조사 : 제주풍뎅이 등 8목 70과 250종 조사

□ 조사 결과 수록 보고서 발간

❍ 조천-함덕곶자왈 생물상 조사 추진

□ 식물상 및 식생 조사 : 260과 400분류군, 식생변화 조사구 4개소

□ 곤충상 조사 : 넓적사슴벌레 등 10목 400과 400여종

ꏚ 향후 추진계획

❍  연도별 곶자왈지역 생물자원(희귀, 멸종위기와 특산종 등) 조사

(단위: 천원)

권역별	계	조천-함덕 곶자왈	구좌-성산 곶자왈	한경-안덕 곶자왈
조사년도	3개년	2009년	2010년	2011년
소요예산액	180,000	60,000	60,000	60,000

❍ 중산간(곶자왈)지대의 독특한 생태환경조사를 통하여 기후변화에 대응 전략 모색

❍ 제주형 생물자원의 희귀, 멸종위기종 지정 및 보전 방안 제시

❍ 생물자원을 활용한 자원화 및 산업화로 도민 소득 증가

❍ 곶자왈 분포 제주한정 생물자원의 탐색을 통한 자원화 방안 및 생태관광 자원으로 활용

* 조사보고서 제작 : 2009. 12월(300부)

7. 수자원의 효율적 이용과 보전을 위한 연구사업 추진상황

가. 지하수 관정 적정 취수 허가량 산정기법 연구

ꏚ 배경 및 목적

❍ 2008년 현재 지하수 취수 허가량은 적정 개발의 79.5%에 이르고 있으나, 실제이용량은 원수대금부과대상 999개 업소로써 허가량의 29% 수준에 불과한 실정임

❍ 기 허가된 관정의 용도별 실제이용량의 통계분석을 통하여, 적정 취수 허가량 산정 방식 도출하여 지하수 신규 허가 또는 기간연장허가 시 적용함으로써 과다한 취수허가 방지 및 지하수 적정관리에 기여

ꏚ  연구개요

❍ 연구내용

□ 지하수 관정 용도별 개발 현황 자료 수집 및 분석

□지하수 실제이용량 조사 및 통계 분석 및 이용 특성 파악

□ 취수허가량 산정 결정 방안 도출

❍ 연구방법

□ 지하수 원수대금 부과 자료 수집 및 통계 처리

□ 지하수 이용량 모니터링 자료 통계 처리

ꏚ  추진상황

❍ 생활용수 이용량 조사, 통계 분석 및 이용 특성 파악

□ 공공주택, 식품접객, 숙박업 등

❍ 농업용수 이용량 조사, 통계 분석 및 이용 특성 파악

ꏚ 향후 추진계획

❍ 취수허가량 산정 결정 방안 제시

나. 지하수 질산성질소 오염예방기법 연구

ꏚ  배경 및 목적

❍ 질산성질소가 비교적 높게 검출되고 있는 서부지역을 대상으로 질산성 질소 유입경로 및 오염예방 기법 연구를 실시하여

❍ 농경지역 지하수관정의 질산성질소 오염 관정 수질개선 및 오염예방을 위한 실천 가능한 대책 마련

ꏚ  연구개요

❍ 연구기간 : 2009 ～ 2010

❍ 연구지역 : 한경면 고산리 일원

❍ 주요 연구내용

□ 심도별 및 대수층별 질산성질소 농도 분석

□ 지하수 질산성질소 오염경로 조사

□ 질산성질소 오염관정 수질개선 기법 연구

ꏚ 추진상황

❍ 고산리 일원 지하수 관정 15개소 지하수 수질조사

❍ 라이시미터 7개소 설치 및 토양층별 질산성질소 농도 조사

❍ 질산성질소 오염관정 정밀 조사

□ 물리검층, TV 검층, 대수성 시험, 대수층별 양수시험 등 실시

□ 대수층별 환경동위원소 및 지하수 연령 분석 의뢰

ꏚ  향후 추진계획

❍ 대수층별 오염현황 파악 및 수질개선 기법 검토

❍ 2010년 연구 마무리 최종 보고서 작성

□ 농경지역 질산성질소 오염경로 및 오염예방 대책 제시

다. 제주형 지하수 인공함양기법 연구

ꏚ 전체 사업개요

❍ 위    치 : 한천 홍수저감 저류지 내(제1⋅2저류지)

❍ 사업기간 : 2007. 4～2011. 3(4년)

❍ 참여연구기관 : 환경자원연구원, 한국지질자원연구원 등 총 7개 기관

❍ 사 업 비 : 55억원(국비 30억원, 도비 25억원)

※ 국비는 한국지질자원연구원 등 공동연구기관에서 집행

❍ 사 업 량

□ 지하수 인공함양시설 설치

□ 관측정 5공 설치(구경 200㎜, 심도 50 ~ 350m)

□ 인공함양정 20공(구경 400㎜) 및 자동제어시스템 설치

□ 지하수 인공함양 모니터링 시스템 설치

□ 제주지역에 적합한 인공함양 기술 및 효과분석 방법 개발

ꏚ 추진상황

❍ 21세기 프런티어 연구개발사업 대상 연구과제로 확정(‘07. 4.)

❍ 인공함양 예정지 지형⋅지질 등 현지조사(‘07. 7.)

❍하천유출량 및 유출수 수질조사 13회(‘07. 7. ~ ‘09. 9.)

❍ 지층 깊이별 투수능력 조사 (‘08. 11. ~ ‘09. 10.)

□ 지층 깊이별 인공함양 가능량 평가

※ 인공함양 가능량 평가 결과(조사정 3개소 및 관측정 3개소)

⇒ 인공함양정 1공(구경 400㎜, 심도 47m)으로 1일 최대 15,000톤 함양 가능

❍ 제2저류지 설치지역에 대한 인공함양시설 설치공사 착수(‘09. 4. ~ ‘10. 2)

□ 인공함양정 10개소(심도 30 ~ 47m) 및 자동제어시스템 설치 중

⇒ 저류지 내로 유입되는 하천유출수의 수질(탁도)를 고려한 인공함양 자동 제어 시스템(전동식제수변, 탁도계, 수위계, 제어반 등) 설치

ꏚ 향후계획(2010년도)

❍ 제1저류지 설치지역에 대한 인공함양시설 설치공사

□ 인공함양정 10개소(심도 30 ~ 47m) 및 자동제어시스템 설치

❍ 제1저류지 하류에 인공함양 관측정(심도 200m) 2공 설치

❍ 인공함양 효과 및 문제점 분석

□ 정량적인 함양효과 분석(함양에 의한 수위상승량 및 해안까지 이동시간 등)

□ 인공함양으로 인한 하류지역 지하수 수질변화 및 중간유출 발생 등

ꏚ 기대효과

❍ 지하수 연간 200만톤 인공함양

□ 14,000여명이 1년간 사용하는 수돗물량에 해당하는 지하수 함양

❍ 홍수위험 저감 효과

□ 하천유출 발생시 1회 당 약 70만톤, 연간 200여만 톤의 빗물함양으로 하류지       역 홍수위험 저감

※ 비닐하우스 우수를 활용한 지하수 인공함양 기초연구

❍ 위    치 : 애월읍 봉성리 농산물원종장(해발 300m)

❍ 사업기간 : 2004 ~ 2007

❍ 사 업 비 : 700백만원

❍ 사 업 량

□ 인공함양정 3개소, 관측정 3개소 설치

□ 주변지역 지하수 수질 조사 분석 5회

□ 지하수 인공함양 시험 실시

❍ 연구결과

□ 연간 약 7만톤 함양(연평균 강수량 : 1,500㎜, 비닐하우스 면적 : 44,025㎡)

□ 지하수 인공함양으로 주변 지역에 비해 수위 상승이 신속하게 발생함

□ 수질 모니터링 결과 인공함양에 따른 수질 변화가 나타나지 않음

라. 기능성 미네랄 지하수 분포지역 정밀조사

ꏚ  연구개요

❍ 연구대상 : 도내 7개지역 50개 지하수관정

❍ 조사항목 : 30개 항목(바나듐 등)

❍ 조사주기 : 2009년 4월(건기), 7월(우기), 11월(최고수위)

ꏚ  추진상황

❍ 수온은 하절기가 동절기(16.6℃)에 비해 1.5℃ 높아지는 경향

❍ 중탄산이온 및 미량물질은 갈수기에 비해 풍수기에 낮게 나타나 장마철 및 강우에 의한 영향이 있음.

❍ 오염 지표 항목인 질산성질소, 염소이온, 암모니아성질소 등은 농도변화가 없어 강우에 의한 지표오염원의 영향은 없는 것으로 나타남.

❍ 부존특성은 중심지역 특성이 높고, 주변지역으로 갈수록 특성이 낮아지는 경향을 보임.

ꏚ 향후추진계획

❍ 11월 3차 지하수 정밀조사

❍ 기능성 미네랄 지하수 정밀조사 결과 정리 및 보고서 작성

❍ 광역경제권 제주선도산업 수행팀에 연구결과를 제공하여 부존지역내 수직적 수질특성에 대한 정밀연구에 활용

8. 제주자치도 지역별 지하수의 수질 및 특성에 대한 연구결과

ꏚ 연구개요

❍ 연구대상

□ 94개 관정(‘94년 이후 7년 이상 모니터링된 관정)

- 동부 : 22개소, 서부 : 10개소, 남부 : 25개소, 북부 : 37개소

□ 2008년 모니터링 대상 182개 관정

❍ 분석항목 : 질산성질소, 염소이온 등 22개 항목

❍ 조사주기 : 년 4회(갈수기, 풍수기, 최고수위)

ꏚ 연구결과

❍ 해발 200m 이상 지역은 질산성질소가 최고 2mg/L 이하이며, 년도별 수질변화가 없이 안정된 상태유지

❍ 남․북부지역 감귤원 주변은 장기 모니터링 자료 분석 결과 질산성질소 평균농도가 각각 1.6 ⇒ 1.4mg/L, 3.4⇒ 2.7mg/L로 수질이 개선되는 것으로 나타남.

□ ‘97년 『친환경농업육성법』 시행 후 화학비료 사용량 감소, 타이백 처리 등에 기인

❍ 지하수의 수질은 강수량에 따라 민감한 반응

□ 동부 해안지역은 강수 후 해수성분인 염소이온 농도가 감소(희석효과)

□ 서부 해안지역은 강수 후 육상오염지표인 질산성질소 농도 증가

❍ 지역별 주요오염원은 화학비료, 축산폐기물, 생활하수이며 오염원 영향을 받는 관정은 지역별 질소발생량(서부 15.5, 동부 9.8, 북부 6.3, 남부 4.2톤/일)에 비례하는 것으로 나타남

※ 특히, 초지를 농경지로 개간된 지역에 위치한 관정에서 오염원 영향이 감지되고 있음(1.9 ⇒ 2.7 mg/L)

ꏚ 향후계획

❍ 농경지 등 지하수 수질 주요 영향 지역에 대해 토양층내 오염물질 이동을 감시할 수 있는 방안을 연구하여 활용

9. 기타 연구사업 추진현황 (9건)

가. 도내 조리종사자에 대한 노로바이러스 감염실태 조사

□ 연구내용

□ 조리종사자의 노로바이러스 감염여부를 유전자 검출을 통해 분석

□ 집단급식소의 발병사례에 대한 원인규명 및 식중독 예방자료 제공

□ 식품의약품안전청 지정 연구과제로 질병관리본부와 공동 연구 완료 후

도내 및 전국 현황 보고서 작성

□ 추진상황

□ 가검물 채취(보건소 협조) : 772건

- 학교급식조리종사자 :358건

- 식품접객업 조리종사자 : 414건

□ 조리종사자 노로 바이러스 감염율 조사

□ 조리종사자에서 검출된 노로 바이러스 염기서열 분석

나. 제주산 수산물을 이용한 특산식품 개발

□ 연구내용

□ 식해는 예부터 전해오는 수산발효식품으로 생선과 식염외에 곡물을 혼합

하여 숙성시킨 것으로, 제주특산어류 중 등외품을 이용 수산발효식품 개발

□ 식해의 저장기간에 따른 제품의 품질특성 기초자료 및 유통기한 설정 실험

- 숙성정도에 따른 pH, 산도, 염도, 핵산관련물질, 유기산, 질소화합물, 세균수,

젖산균, 대장균 등 분석

□ 추진상황

□ 제주산 수산물(갈치)을 이용한 식해 제조

- 숙성된 제품을 5℃, 10℃에서 식용이 가능한 기간인 3개월간 숙성

□ 제품 제조 후 30일 까지는 5일 간격으로 10일, 15일, 20일, 25일, 30일의

산도 등 9개 항목에 대한 변화 측정

□ 제품제조 후 90일까지

- 30일 이후에는 한달간격으로 즉 60일, 90일 각 숙성 기간별 산도 등 9개

항목에 대한 변화를 측정하여 식용가능 여부 확인중

다. 감귤 바이오소재 실용화 기초연구

□ 연구내용

□ 제주환경자원의 실용연구 추진을 위해 도내 기업체와 MOU체결 공동연구 추진

□ 지역현안 사항인 비상품 감귤을 이용한 기능성물질 탐색으로 비상품 감귤       처리방안 강구를 위한 기초자료 확보

□ 추진상황

□ 기존 연구동향 및 자료 조사

□ 감귤 발효, 비발효물의 베타-크리토크산틴 함량 분석

□ 발효기간에 따른 베타-크리토크산틴 함량 분석 및 에탄올 추출율 분석

라. 한라산 고산식물 증식방법개발 및 자원화에 관한 연구

□ 연구내용

□ 한라산 훼손․복구지 식생복원용 자생식물 대량증식으로 적지적수 복원 체계를

구축하고 희귀․멸종위기․특산식물 등 유전자원 보존

□ 희소성 식물에 대한 기초 증식자료 구축과 공급을 통한 자원화 기능 수행

□ 추진상황

□ 고산식물 증식방법 연구 : 섬매발톱나무, 함박꽃나무, 좀고채목 등 5종

□ 한라산국립공원 식생복원용 묘목 공급 : 8종 4,500본(‘09년)

□ 2010년 공급물량 종자 파종 : 한라구절초, 설앵초 등 36종(배양상자125개 파종)

□ 온도별 고산식물 발아특성 연구

- 총 60종 발아실험 결과 은분취, 한라장구채, 한라솜다리 등 20℃에서  17종 발아

□ 호르몬 처리에 따른 발근특성 연구

- 수종 : 마가목, 함박꽃나무, 지리산오가피, 좀고채목, 섬매발톱나무

- 5종 중 발근율 마가목 25%로 가장 높음, 좀고채목은 0%

※ 희귀 및 멸종위기 식물 대량증식(‘05 ~ ’08) : 시로미 등 41종, 48천본

마. 한라산국립공원 토양특성에 관한 연구

□ 연구내용

한라산국립공원 내 정밀토양조사․분석을 통해 산악지 토양 특성을 규명하     고 토양보전 및 자연생태계 보호 토대 마련

□ 추진상황

□ 백록담 담수지역 토양의 입도분석 결과 사양토와 미사질양토가 주를 이뤘으며,       광물학적 분석 결과 장석류가 주를 이루며, 점토광물은 10%내의 함량을 보임

□ 한라산 자연휴식년제 구간의 토양특성 결과 등산로와 비등산로 간에는

투수계수를 제외하고는 이화학성분 간의 차이가 없었음

□ 백록담 화구호 토양온도 측정(3~9월)으로 초지대는 11.38℃, 나지대는 11.62℃를       보였으며 식생피복으로 인한 초지대가 0.24℃ 낮았음

바. 제주지역 특산식물 조사 및 자원화방안 연구

□ 연구내용

□ 제주지역에 분포하는 식물 중 학술적․자원적인 가치가 높은 특산식물에

대한 다양한 정보제공과 함께 유용식물개발 등의 자원화 토대를 제시

※ 제주지역 연구대상 특산식물 : 총90여종

□ 추진상황

□ 제주지역 특산식물의 분포현황 및 분류․생태학적 특성조사

- 왕벚나무 등 88분류군 (전체목표대상 90여종의 97.8% 추진)

□ 제주지역 특산식물의 DB구축 : 긴다람쥐꼬리 등 57분류군 (63.3% 추진)

사. 제주자생 및 유용식물자원을 이용한 기능성 음료개발

□ 연구내용

□ 유용식물에 대한 증식방법 규명으로 자원화를 위한 토대 마련

□ 제주 자생식물을 대상으로 한 유용식물자원 선발 및 이용가치 극대화

□ 추진상황

□ 제주자생식물 이용 기능성음료 개발현황 및 연구동향 조사

□ 기능성 유망 수종 탐색 : 약식용 가능한 540종류 선발(양치식물 44종류)

□ 유용식물 자원 증식 시험

- 개발가능 식물의 선정 및 특성연구

- 대상종 선발 : 고산 및 특산수종 위주 15 분류군 선발

- 선발종에 대한  증식 시험 추진 : 대량증식을 위한 기내발아 시험 완료        및 재분화 시험 추진

아. 서식지외 보전기관 지정에 따른 멸종위기 야생식물 증식, 분포상에 관한 연구

□ 연구내용

□ 국가지정(환경부) 멸종위기야생식물의 제주도내 분포상 정립

□ 희귀식물 자원의 효율적인 보전을 위한 기초자료 제공 및 희귀식물자원의       자원화 방안 강구

□ 추진상황

□ 멸종위기야생식물 증식 및 연구시설 보완 : 배양시설 증설 등(70백만원)

□ 멸종위기야생식물 증식 연구

- 만년콩 : 다경유도시험 완료, 호르몬 농도별 발근유도 시험 추진

- 암매 : 발아 유식물체로부터 액아배양 시험(발근유도 등) 추진완료

- 으름난초 : 기내 발아시험 완료 및 계대배양 추진

□ 멸종위기야생식물 분포상 연구

- 백운란 : 제주시 해안동 등 2개소 조사 완료

- 곶자왈내 멸종위기식물 분포상 조사 추진(으름난초 등 3종)

□ 멸종위기야생식물 증식 및 분양

- 증식 : 제주고사리삼, 만년콩 등 4종 720주

- 분양 : 황근 등 2종 3,450종 분양 완료(자생지주변 식재 완료)

자. 지열활용 다양화를 위한 지하공기 조성 및 산출 특성 연구

□ 연구내용

□ 지하공기 산출상태 및 지질구조와의 관련성 조사

□ 지하공기 조성 - 온도, 음양이온, 이산화탄소 분포 특성 조사

□ 지하공기 활용 가능성 평가

□ 추진상황

□ 지하공기 이용시설 현황 및 지하수 수온 분포 특성 분석

□ 도 전역 지하공기 온도 및 CO2 분포상태 조사

□ 지하공기 산출특성 및 활용가능성 평가

10. 농산물의 잔류농약 검사내역(최근 3년간 검사대상별)

ꏚ 현    황

❍ 유통농산물 등의 신속한 농약잔류량 검사로 부적농산물의 유통을 긴급 차

단,  소비자에게 안전한 농산물 제공

❍ 매월 행정시에서 농산물 수거 우리원에 검사의뢰, 검사결과 부적합 제품에

대해서는 검사의뢰기관이 행정처분(식품위생법 제 56조).

※ 친환경농산물 농약잔류량 검사는 국립농산물품질관리원 및 농업기술원에

서 검사 수행(친환경농업육성법시행규칙 제 15조2항 관련 별표6)

ꏚ 추진실적

(10월말 현재)

년도	검사분야별 실적
	계	관원의뢰	수족관수	민원의뢰	친환경농산물
2009	463	444	-	19	-
2008	717	549	82	31	55
2007	897	664	-	29	204

❍ 2009년도 10월말 현재 463건 검사ㆍ3건 부적합

① 알타리무우 : 아족시스트로빈 0.4ppm(기준 0.1)

② 양파 : 디노캡 1.53(0.1)       ③ 꽈리고추 : 엔도설판 1.7(0.1)

❍ 2008년 569건 검사 5건 부적

① 부추 : 이프로디온 0.6ppm(0.1)

② 부추 : 이프로디온 0.2(0.1)         ③ 시금치 : 엔도설판 0.3(0.1)

④ 알타리무 : 엔도설판 0.2(0.1)       ⑤ 호박잎 : 엔도설판 0.2(0.1)

❍ 2007년도 897건 검사 1건 부적 : 청피망(에토프로포스)

11. 멜라민 함유량 검사현황

ꏚ 현    황

❍ ‘08. 9월 중국에서 고농도 멜라민 분유로 인한 신장결석에 의한 유아 사망 발생

❍ 멜라민 함유 가능성 식품에 대하여 긴급회수 및 일시 판매금지 조치에  따라 도내 유통 되는 제품에 대하여 긴급 수거 검사

❍ 식약청에서 멜라민 혼입 우려가 있는 식품은 지속적으로 조사

ꏚ '08 추진실적(‘09년 검사실적 없음)

❍ 행정시 수거 및 의뢰

□ 수거기간 : 9. 29. ~ 10. 1.

□ 의뢰품목 및 건수 : 땅콩쿠키 등 과자류 16개 품목 36건

□ 검사결과 : 전 품목 불검출

※ 전국 495개 품목 1,935건 검사, 10개 품목 18건 멜라민 검출(9.18~10.6)

12. 곶자왈 지역 수문지질학적 특성 조사 사업추진 상황

ꏅ 배경 및 목적

❍ 수문지질학적 측면에서 곶자왈 지역은 지하수의 함양기능이 뛰어난 투수성지

질 분포지역으로 평가되고 있으나, 아직까지 이에 대한 체계적인  연구

는 수행 된 바 없음

❍ 곶자왈 지역에 대한 체계적인 조사를 실시하여 곶자왈 지역의 올바른 이

해와 합리적 보전․이용 방안 수립의 과학적 뒷받침

ꏅ 연구개요

❍ 연구기간 : 2009 ~ 2012

□ '09～'10 : 조천-함덕 곶자왈    □ '10～'11 : 구좌-성산 곶자왈

□ '11～'12 : 한경-안덕 곶자왈    □ '12 : 애월 곶자왈

❍ 주요연구내용

□ 곶자왈 지역 지형ㆍ지질 및 분포지역 경계 조사

□ 곶자왈 용암층 두께 및 침투율 등 수문지질학적 특성 조사

□ 곶자왈 지역 기상ㆍ수문 및 주변지역 지하수 수질조사 등

ꏅ 추진상황

❍ 조천-함덕 곶자왈 지형ㆍ지질 및 분포지역 경계조사

❍ 시추조사 10개소 및 투수성 시험 10개소 실시

❍ 곶자왈 주변지역 지하수 관정 10개소 및 용천수 1개소 수질조사

❍ 조천-함덕 곶자왈 지역 내 자동 기상관측기 설치

ꏅ 향후 추진계획

□ 2010년 조천-함덕 곶자왈 조사 보고서 작성

□ 2012년까지 곶자왈 지역 조사 완료 및 총괄 보고서 작성

□ 곶자왈지역 수문지질 특성 및 보전ㆍ관리 방안 제시

13. 해수침투 감시 관측정 설치사업 추진상황

ꏅ 배경 및 목적

❍ 도 일원에 해수침투 여부를 실시간 감시할 수 있는 관측망을 설치⋅운영하여 해수침투 발생을 사전에 예방함으로써 지하수자원의 과학적 관리 및 합리적 이용기반 마련

ꏅ 사업개요

❍ 사업기간 : 2001 ～ 2010

❍ 사 업 량 : 48개소 설치(5,055백만원)

❍ 사업내용

• 관측정 48개소(해수면 하 150m) 설치 및 자동관측시스템 설치

• 담-염수 경계면 형성심도 및 염지하수 부존범위 파악

ꏅ 추진실적

❍ 2009년까지 47개소 설치(2009년도 3개소 설치 : 하효, 세화1, 세화2지구)

• 동부 20개소, 서부 13개소, 북부 6개소, 남부 5개소(해수면 하 평균 150m 착정)

ꏅ 조사성과

❍ 2001년 이후 해수침투 발생 사례는 없으며, 강수량에 따라 담-염수 경계면이 상하로 최대 약 15m까지 변동하는 것으로 나타남

❍ 제주도 동부 및 서부 일부지역은 해수면 하부에 분포하는 투수성이 좋은 화산암층을 통해 해수가 내륙으로 유입되어 담수지하수 하부에 염지하수 존재

• 동부지역은 해안에서 내륙쪽으로 약 8km까지 염지하수 부존

• 서부지역 중 수원․신도․하모 해안지역을 따라 염지하수 부존

• 남부와 북부지역에는 염지하수체가 부존하지 않음

ꏅ 향후 추진계획

❍ 서귀포시(하원～예래) 지역 3개소 추가 설치

14. Jeju Water Vision 2030 수립을 위한 정책 연구

ꏅ 배경 및 목적

❍ 특별법상 수자원관리종합계획 및 농업용수종합계획 등 개별계획을 통합하여 수자원의 효율적 이용과 보전을 위한 관리기법 연구

❍ 수자원의 계획적․체계적 관리기틀 마련 및 20년 후를 대비한 미래 지향적 수자원 행정을 구현하기 위한 비전 제시

ꏅ 연구개요

❍ 연구기간 : 2008 ~ 2009

❍ 주요 내용

□ 수자원 부존 및 개발⋅이용실태 분석

□ 부문별 용수수요 전망 및 공급방안 마련

□ 기후변화 등 수자원환경 변화에 대비한 수자원관리계획 제시

ꏅ 추진상황

❍ 세부 연구계획 수립 및 연구팀 구성 - 도․내외 14명

❍ 지하수 개발․이용 및 빗물이용 현황 등 수자원 현황분석

❍ 농업용수 이용량 등 수자원 이용량 등 분석

❍ 용수 수요예측 및 공급량 등 분석

□ 연구보고서 초안 작성 및 검토 중

□ 일반현황, 수자원 현황, 용수수요 전망 및 공급계획

□ 수자원 보전․관리계획 검토

ꏅ 향후 추진계획

□ 2009년 11월 중 관련기관 및 부서․전문가 등 의견수렴

□ 2009년 12월 최종보고서 작성 관련부서(상하수도본부) 통보

□ 지하수 관리위원회 심의 및 세부집행계획 수립 시행

15. 식품안전성 검사 추진실적

ꏅ 현  황

❍ 목 적

□ 도내 유통식품 규격ㆍ기준 및 유해 물질 검사로 부정불량식품이 유통되       지 않도록 함으로써 식품안전성 확보

❍ 대 상 : 도내 유통식품, 도내 제조·가공 업소 및 즉석제조판매 업소 생산 식품

❍ 방 법

□ 도·행정시 식품위생부서 식품수거, 검사의뢰

□ 도내 제조·가공 업소 및 즉석제조판매 업소 자가 생산 식품 검사의뢰

❍ 사업예산

□ 자산취득비 : 보존료 추출장치 15,000천원

□ 시험연구비 : 식품검사용 시약·초자 등 구입 58,600천원

ꏅ 추진실적

	유통식품 검사		자가품질 검사
	검사건수	부적합건수	검사건수	부적합건수
‘09년(10월현재)	1,059	3	486	2
‘08년	1,188	8	736	11
‘07년	800	13	956	7

16. 주요 전염병 모니터링 사업 추진실적

ꏅ 사업목적

❍ 각종 국제회의 개최 및 국제적 교류증대 등 국내․외 여행객 증가로 신종

전염병과 재출현 전염병의 발생 가능성 고조

❍ 아열대성 기후 및 지구 온난화 등 기후환경 변화로 다양한 질병 매개체

출현, 새로운 병원체 발생에 대한 능동적 감시체계 구축 강화

ꏅ 방    법

❍ 신종인플루엔자 : 보건소 가검물 채취 → 신종인플루엔자 확진, 환류

❍ 급성호흡기감시망 : 지역협력 병․의원 가검물 채취(6개소) → 바이러스분리, 확인

❍ 엔테로바이러스 및 수인성․식품매개성 설사질환 : 보건소 및 의료기관과

협조로 설사질환원인 병원체 및 의증환자에 대한 확인 진단

❍ 후천성면역결핍증, 성병(매독) 확진 : 보건소, 병․의원 검사 중 의심환자

확진 검사의뢰 건 → 확인검사

❍ 일본뇌염항체가 검사 : 하절기 양돈장 돼지혈청 내 일본뇌염항체가 조사

ꏅ 추진실적 (2009. 10.말 현재)

(양성/검사건수)

대상 사업	2009년	2008년	비 고(대상 전염병)
신종 인플루엔자	278/646(43.0%)	-	2009년 신종질환
급성호흡기감시망 운영	87/1,467(5.9%)	315/1,882(16.7%)	아데노, 리노, 코로나, 파라인플루엔자바이러스 등
엔테로바이러스 감시사업	47/318(14.8%)	17/124(13.7%)	콕사키, 에코, 엔테로바이러스 71 등
수인성․식품매개성 설사질환 감시사업	82/1,918(4.3%)	95/2,206(4.3%)	살모네라, 쉬겔라 병원성대장균, 비브리오 등
후천성 면역결핍증	4/49(8.2%)	5/52(9.6%)
성병(매독) 확인 검사	7/9(77.8%)	-	2009년 지역거점사업
일본뇌염 항체가 검사	13/124(10.5%)	6/65 (9.2%)

❍ 일본뇌염 매개모기 채집분류 및 돈혈 항체가 검사 (2009. 10.말 사업 완료)

□ 매개모기 최초 발생일 : 2009. 05. 11    - 2008년도 : 2008. 04. 14

17. 급성 설사질환 실험실 감시사업 추진현황

ꏅ 사업목적

❍ 실험실 감시사업을 통한 건강 위협요인 사전파악, 도민의 건강 지킴이 역할과

감염성 질환으로 인한 경제적 손실 최소화에 기여

❍ 수인성 및 식품매개성 급성 설사질환 원인 병원체에 대한 감염실태를 조

사, 전염병 유행양상 파악과 집단발생 차단자료 제공

ꏅ 사업내용

❍ 주 1회 종합병원에서 가검물(대변 등) 수거, 원인 병원체 확인 진단 검사,

그 결과를 대상병원에 환류, 원인병원체 양상 및 항생제 감수성 통보

❍ 대 상 : 제주대학교병원, 중앙병원, 한국병원, 한라병원, 한마음병원,                 서귀포의료원(6개 병원)

ꏅ 소요예산

❍ 질병관리조사연구 : 16,000천원(국비 50%, 도비 50%) - 시험연구비

ꏅ 추진실적(2009. 10말 현재)

구 분	2009년			2008년	비 고
	검사건수	검출건수	검출율(%)
계	1,918	82	4.3	95/2,206(4.3%)
세 균 류	959	82	8.6	95/1,103(8.6%)
원 충 류	959	0	0	0/1,103 (0%)

18. 노로 바이러스에 의한 설사환자 발생건수

ꏅ 사업목적

❍ 노로 바이러스 집단 식중독 탐지를 통해 질병발생 조기 대처 및 원인 규명 기

간 단축으로 지역 실험실 진단역량 강화

❍ 년중 발생 바이러스성 설사 질환 및 의심환자에 대한 원인 바이러스 발생 경향

분석 및 환자발생 조기 차단 자료 제공

ꏅ 역 학

❍ 노로바이러스는 오염된 음식물 및 수질에 의해 인체에서만 발생되는 설사질

환으로 식중독 및 설사환자의 변에서 원인 미생물 확인 중 분리 됨

ꏅ 사업내용

❍ 집단 식중독 환자 발생 시 관할 보건소에서 의뢰된 가검물과 종합병원 설사

환자 모니터링을 통해 확인 진단

❍ 식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영 사업 (K-caliciNet 감시망) 연계,

전국적인 발생현황 파악, 능동적인 지역 대처활동

ꏅ 소요예산

❍ 식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영

□ 28,588천원(국비 30%, 도비 70%) - 시험연구비

ꏅ 설사환자검사 실적(2009. 10말 현재)

년 도 별	검사건수	양성건수	양성율 (%)	비 고
2009년	1,301	75	5.8
2008년	1,417	101	7.1

※ 지하수 중 검사 실적은 없음⇒‘10년 인프라구축 예산확보 (8천만원, 국비50%)

19. 탄저균 실험실 감시사업 추진상황(최근 3년간)

ꏅ 사업목적

❍ 한ㆍ아세안 정상회의 등 각종 국제회의 개최로 국내․외 주요 인사들이 내

도함에 따라 고위험 병원체에 의한 생물테러 가능성 대비

❍ 토양환경에 대한 탄저균 분포 상황을 파악, 생물테러 발생에 대한 대응태

세 역량 강화

ꏅ 사업내용

❍ 도내 우사 주변을 대상으로 매월 1회 토양 채취, 토양환경에 탄저균 존재 여

부 모니터링

❍ 국제회의 유치 지원을 위한 고위험 병원체(탄저균, 신종인플루엔자 등) 실

험실 진단 시스템 구축 강화

ꏅ 추진실적(2009. 10말 현재)

년 도 별	검사건수	검출건수	비 고
2009년	140건	불검출	제 주 시 7개소 서귀포시 7개소 ※ 월 1회 토양 채취
2008년	168건	“
2007년	168건	“

ꏅ 확진능력 인프라 구축

❍ 생물테러 고위험 병원체의 확진 능력 및 전문성 강화를 위한 정도관리 수감

❍ 토양환경의 탄저균에 대한 확인 진단 및 관리방법 구축

❍ 유사 시 신속, 정확한 대응을 통해 인명피해 확산 방지

20. 물산업육성 분야별 세부 추진현황

❍ 제주물산업의 영속적 성장거점 기능을 담당할 제주워터클러스터(물산업단지)를 조성하여 국내외 물관련 기업유치 및 전후방산업과의 연계강화로 물산업을 제주경제를 견인하는 신성장 동력산업으로 육성

❍ 정부의「5+2 광역경제권 선도산업」으로 지정된 물산업 프로젝트를 제주워터 글로벌 브랜드화 및 고부가 유망상품 개발 등에 필요한 사업에 집중 투자하여 물산업의 가시적 성과창출 뒷받침

Ⅰ. 물산업 육성계획(총괄)

ꏚ 기본계획

❍ 비 전 : 물산업을 제주의 성장동력산업으로 육성

❍ 목 표 : 2017년 연 1조원 매출

❍ 주요사업

□ 제주워터 클러스터(물산업단지) 조성 → 물관련 기업유치

□ 제주지하수 글로벌 브랜드화 구축

□ 개발공사 물사업의 고도화

□ 물산업 연구센터건립 기능성음료 및 미네랄워터 개발 등 지하수 실용화

연구 지속 추진

ꏚ 추진상황

❍ 제주특별자치도 물산업 육성기본계획 수립(2007. 6월)

❍ 제주특별자치도 물산업 육성전략 수립 확정(2008. 3월)

❍ 물산업 육성 전담조직 신설(2008. 3월)

❍ 광역경제권 선도산업 대상사업 신청(2008. 8월 道 ⇒ 지식경제부)

❍ 5+2 광역경제권 선도산업으로 “제주물산업” 선정(‘08. 9. 10.)

❍ 물산업 클러스터 조성 기본계획수립 (‘08. 10. 20.)

❍ 세부 사업계획서 작성 및 전문기관 컨설팅 5회(‘08. 11～‘09. 3월)

❍ 선도산업별 사업계획 평가(중앙평가위원회 ‘09. 3. 19.)

❍ 제주물산업 기반구축 사업비 확정(지식경제부 ‘09. 5월)

□ 총사업비(2009~2011) : 483억원(국비365, 민자118)

⇒ 2009사업비 : 24개사업 122억원(국비94, 민자28)

ꏚ 추진계획

❍ 광역경제권 선도산업 추진 → 제주하이테크산업진흥원

⇒ 지원 사업비가 출연금이므로 지자체에서 집행 불가

❍ 제주워터 클러스터(물산업단지) 조성사업 → 환경자원연구원

Ⅱ. 제주워터 클러스터(물산업단지) 조성

ꏚ 추진배경

❍  서귀포시 하원동 거린사슴 일대 지역에 유럽의 유명탄산수 및 미네랄

워터에 뒤지지 않은 우수한 지하수(탄산수, 고미네랄수 등)가 부존하고 있

고, 정부에서 광역경제권 선도산업으로 제주물산업을 선정함에 따라,

❍  이를 체계적으로 보전․이용하기 위한 제주워터 클러스터(물산업단지)

를 조성하여 국내외 물관련 기업유치 및 제주물산업의 영속적 성장거

점으로 육성

ꏚ 추진방침

❍  자연원형을 최대한 보존하는 친환경 물산업단지로 조성

□ 절․성토 최소화 및 녹지공간 최대한 확보, 도로 등 필요한 기반시설만 설치

❍  천연탄산수, 고미네랄수, 바나듐수 등 고품질 지하수자원을 활용하여 『물-Bio-건강』을 융합시킨 테마형 물산업 클러스터 조성

❍  산업단지 조성 부지는 매각하지 않고 입주기업에 장기임대

ꏚ 사업개요

❍  위  치 : 서귀포시 하원동/도순동 일원(398천㎡)

□ 도유지 366천㎡, 국유지(하천) 12천㎡, 사유지(진입도로 등) 20천㎡

❍  사업기간 : 2009 ～ 2012년(4년)

❍  사업비 : 약 157억원(국비 61, 지방비 96) → 설계후 확정예정

□ 국  비 : 61억원(진입도로, 용수공급시설, 하수관거시설 등)

□ 지방비 : 96억원(단지내도로, 조경, 전기통신, 용지보상 등)

❍  주요 사업내용

□ 기반시설 조성(도로, 전기, 통신, 용수공급, 상하수도 시설 등)

□ 먹는샘물(제주개발공사), 기능성음료, 주류, 수치료 등 관련기업 유치

ꏚ 추진상황

❍  물산업 클러스터 조성 기본구상 : ‘08. 10. 20.

❍  클러스터 조성사업 행정절차 이행을 위한 용역시행 : ‘09. 3 ~ 12월

□ 기본계획 및 실시설계, 교통, 환경영향평가 등 용역발주

❍  지역주민 대표와의 설명회(하원/도순) : ‘09. 4. 14.

❍  문화재지표조사 용역완료 : ‘09. 5. 27.

❍    클러스터 조성 사업계획 도의회 환경도시위원회 보고 : ‘09. 7. 8.

❍    도순동 개발위원회 사업계획 설명 : ‘09. 7. 30.

❍    물산업단지 조성사업 해당마을(하원/도순) 주민 설명회 : ‘09. 8. 31.

❍   물산업단지 추진배경 등 강정동 주민설명 : ‘09. 9. 22.

❍  환경영향평가서 초안 주민설명회(2회) : 2009. 9. 29/2009. 11. 4.

ꏚ 향후계획

❍  산업단지 조성에 따른 실시설계 등 용역 완료 : 2009. 12월

❍  산업단지 조성 공사착공 : 2010. 상반기

❍  진입도로, 하수관거 등 기반시설 공사 준공 : 2012. 12월

ꏚ 위치도

Ⅲ. 광역경제권 선도 물산업 프로젝트사업 추진

ꏚ 목 적

❍ 제주워터 New-Brand 상품화 및 기능성음료, 특산주 등 제주워터 응용상품 개발을 통한 포트폴리오 확대

❍ 제주워터 및 유망상품에 대한 국내외 공격적 홍보 마케팅을 통한 제주워터의 글로벌 브랜드 인지도 향상 및 시장 경쟁력 강화

❍ 해외 물산업 유관기관 및 글로벌 기업과의 네트워크 구축을 통한 제주워터 유망상품의 수출확대

ꏚ 사업개요

❍ 사업기간 : 2009 ～ 2011년(3년)

❍ 총사업비 : 약 483억원(국비 365억원, 민자 118억원)

⇒ 2009사업비 : 122억원(국비94억원, 민자28억원)

< 국가 전체 사업규모>

□ 총사업비(국비) : 3년간  9,000억원 투자

□ 년도별 투자액 : 2009년 2,017억, 2010년 3,000억, 2011년 4,000억

❍ 사업목표 : 2011년 연 3,000억원 매출달성 ⇒ 2017년 1조원 목표

❍ 유망상품 : 병입수, 기능성음료, 주류, 수치료

❍ 추진주체 : 제주광역경제권 선도산업지원단

❍ 주요 추진과제 : 3대 사업, 24개 세부사업

□ 기술개발 - 제주워터 병입수 New-Brand 상품화 등 10개과제

□ 인프라 구축 - 제주물산업연구센터 건립 등 2개 과제

□ 산업생태계지원 - 제주워터 유망상품 해외홍보 마케팅 등 12개 과제

ꏚ 추진실적

❍ 광역경제권 선도산업 대상사업 신청(2008. 8월 道 ⇒ 지식경제부)

❍ 5+2 광역경제권 선도산업으로 “제주물산업” 선정(‘08. 9. 10.)

❍ 물산업 프로젝트 사업계획 평가(중앙평가위원회 ‘09. 3. 19.)

❍ 프로젝트별 2009년 국비 지원액 확정(지식경제부 ‘09. 5. 7.)

❍ 광역경제권 선도산업 지원단 설치: ‘09. 6월(제주하이테크산업진흥원)

❍ 물산업 프로젝트 사업계획 컨설팅(‘09. 4. 27/‘09. 6. 30.)

❍ 물산업 프로젝트 사업계획 기술위원회 개최(‘09. 7. 23.)

❍ 물산업 프로젝트 사업계획 협약체결(‘09. 8. 7.)

□ 제주하이테크산업진흥원장 ⇔ 한국산업기술진흥원장

❍ 물산업 프로젝트 지정공모 과제공고(‘09. 8. 12)

❍ 지정공모과제/정책지정과제 선정평가(‘09. 9. 24∼28.)

❍ 물산업 프로젝트 주관기관 선정 및 협약체결(‘09. 10. 30.)

□ 주관기관(기업) ⇔ 제주하이테크산업진흥원장

ꏚ 향후계획

□ 인센티브과제 주관기관 선정평가 및 협약체결 추진

□ 인센티브 과제 공모 : ‘09. 10. 30∼11. 20

□ 선정평가위원회 개최 및 협약체결 : ‘09. 11. 26∼11. 30

□ 선도산업 지원단 운영위원회 구성 및 회의개최 : 2009. 12월

□ 1차년도(2009) 사업추진 성과 평가 : 2010. 4월

□ 2차년도(2010) 사업계획서 작성 및 협약체결 : 2010. 3월 ~ 5월

□ 2010년 총사업비 : 171억원(국비 129, 민간부담금 42)

❍ 2차년도 주요 사업추진

□ 제주워터 병입수 New-Brand 상품화 등 기술개발과제 5건 수행

□ 제주물산업 연구센터 착공

□ 제주워터 유망상품 해외홍보 마케팅 등 산업생태계 지원과제 6건 수행

Ⅳ. 제주지하수 브랜드(BI)개발 추진

ꏚ 추진배경

❍ 제주지하수를 대표․상징하는 고유 브랜드를 개발하여 국내 및 해외 상표출원하여 제주지하수를 이용한 제품에 부착함으로서 고품질에 걸맞은 프리미엄 이미지 구축

❍ 향후 물산업을 제주의 신성장 동력산업으로 육성 및 상품에 대한 법적인 보호를 받기 위함.

ꏚ 추진상황

❍ 제주지하수 BI개발 용역 : (주)매스씨엔지

❍ 제주지하수 BI개발 자문위원회 구성(10명)운영 5회 개최

⇒ 제주대학교 교수 등 도내․외 전문가로 구성

❍ 제주지하수 이미지 설문조사 : 도내외 653명→152가지 네이밍 개발

❍ 도, 관련부서 및 제주개발공사 등 관련기관 의견수렴

❍ 지하수 BI개발 최종 시안 확정 : ‘09.7.13

○ 제주의 대표 이미지인 한라산과 화산암반수, 청정 지하수를

돌하르방으로 형상화하면서 ‘水’를 표현.

전체적으로 청정 제주의 느낌을 표현.

❍ 제주지하수 BI 국내출원(특허청) : ‘09.7.22

구 분	특허청 출원 BI 종류
출원 BI (국 내)
출원유형	업무표장	상 표 서비스표	상 표 서비스표	상 표 서비스표	상 표 서비스표	상 표 저작권

□ 출원금액 : 7,752천원

□ 대 리 인 : 국제특허법률사무소 ‘미래연’

출원 BI (해 외)
출원유형	상 표 서비스표

❍ 제주지하수 BI 해외출원(5개국) : ‘09.9.18

□ 출 원 국 : 중국․미국․홍콩․대만․일본

□ 출원금액 : 17,785천원 내외(1,300원/＄ 적용)

□ 대 리 인 : 국제특허법률사무소 ‘미래연’

ꏚ 향후계획

❍ 지하수 BI 관리에 필요한 제반지침․활용방안 마련 : 2010상반기

❍ 제주지하수 BI 국내 출원에 따른 등록 : 2010. 6월

❍ 제주지하수 BI 해외 출원에 따른 등록 : 2010. 9월

❍ 제주지하수를 이용하는 도내기업 생산제품에 지하수 BI 활용

21. 전염병 예방 대응체계 구축사업 추진실적

ꏅ 사업목적

❍ 신종질환 확진체계 확립, 지역거점 인프라의 능동적 감시체계 구축

❍ 국가 감염병 조기 경보망 운영 참여로 진단시스템 표준화 구축 확행

❍ 안전하고 건강한 관광지 조성을 위해 각종 집단전염병 발생 사전 예찰

ꏅ 사업내용(대응 체계도)

❍ 국가 감염병 조기 경보망 운영

□ 급성호흡기, 엔테로바이러스, 수인성․식품매개성 설사질환  감시망에 참여,

지역진단 시스템의 표준화와 각종 질환 실시간 감시로 방역활동에 기여

❍ 세균성 질환

□ 보건소, 병의원에서 검출된 병원체 확인 검사의뢰 ⇒ 연구원(미생물과)  최종 확진 후 결과 환류 ⇒ 확진결과 질병관리본부 보고

❍ 바이러스성 질환(노로바이러스 등 5종)

□ 호흡기계․소화기계 의심 검체 보건소, 병의원에서 검체 채취 ⇒ 연구원(미생물과) 확진 후 결과 환류 ⇒ 확진결과 질병관리본부 보고

❍ 면역학적 질환(후천성면역결핍증 등 4종)

□ 보건소, 병의원에서 혈청학적 검사 결과 양성반응, 확진의뢰 ⇒ 연구원(미생물과) 확진 ⇒ 결과 환류 및 질병관리본부 보고

❍ 신종인플루엔자

□ 보건소 검체 채취 및 검사의뢰 ⇒ 연구원(미생물과) 확진 및 결과 환류 ⇒ 확진 보류 검체 질병관리본부 재검의뢰 ⇒ 최종 검사결과 해당기관 환류

❍ 원충성 질환(지아르디아 등 3종)

□ 집단설사질환 발생 시 보건소, 병의원에서 검체 채취 ⇒ 연구원(미생물과) 원

인 병원체 확진 후 결과 환류, 질병관리본부 보고

ꏅ 추진실적

대상 사업	2009년	2008년	비 고(대상 전염병)
수인성․식품매개성 설사질환 감시사업	82/1,918(5.9%)	95/2,206(4.3%)	살모네라, 쉬겔라 병원성대장균, 비브리오 등
급성호흡기감시망 운영	87/1,467(5.9%)	315/1,882(16.7%)	아데노, 리노, 코로나, 파라인플루엔자바이러스 등
엔테로바이러스 감시사업	47/318(14.8%)	17/124(13.7%)	콕사키, 에코, 엔테로바이러스 71 등
후천성면역결핍증	4/49(8.2%)	5/52(9.6%)
성병(매독) 확인	7/9(77.8%)	-	2009년 지역거점사업
신종인플루엔자	278/646(43.0%)	-	2009년 신종질환
일본뇌염 항체가	13/124(10.5%)	6/65 (9.2%)
원 충 성 질환	0/959	0/934

❍ 신종인플루엔자 확진기관 조기 인증 (07. 15) 제주, 서울, 경기보건환경연구원

❍ 신종 인플루엔자 확진 장비확보 및 확진인력 충원

□  Real Time RT-PCR(60,000천원)장비 설치완료(보건복지가족부 지원)

□  바이러스 유전자 자동 추출 및 분석기(91,000천원)장비 구축(자체예산)

□  중앙기관 특별교육이수 및 인력 2명 충원, 2인 1조로 24시간 근무조 편성, 상시 근무 체계 확립, 확진소요시간 단축 (3일 →  6시간 내)

❍ 후천성면역결핍증 조기 확진체제 도입, 보건소, 의료기관 진료활동 지원

❍ 법정 전염병 25종에서 40종으로 확대 확진, 지역거점 인프라 구축 완료

❍ 실험실 감시망을 통한 감염성 질환 병원체 특성파악, 진단 시스템 표준화

22. 환경오염 측정망 운영현황(측정망별로 최근 3년간 월별 자료)

ꏅ 토양오염실태조사

❍  현황

□ 토양환경보전법 제5조 제2항(토양오염도 측정)

□ 공장 및 공업지역, 원광석․고철야적장 등 토양오염우려사업장을 대상

□ 매년 50개소 이상을 선정, 카드뮴 등 10항목을 연1회 조사

❍ 측정결과

□ 최근 3년간 조사결과는 매년 14개소에서 아연(Zn) 또는 니켈(Ni)이 토양오염우려기준(“가”지역)을 초과되고 있는 것으로 조사됨

- 아연은 철재류 등 해체과정에 토양에 침적된 것으로 추정됨

- 니켈은 특별한 오염원이 없는 농경지 등에서 토양오염우려기준을 초과 되고 있음. 그 이유는 현무암을 기반암으로 하는 제주토양의 특성상 모재에서 유래하는 자연함유량에 의한 것으로 판단함(2005, 환경부)

※ 니켈기준초과 원인규명 및 제주지역에 알맞은 기준설정을 위해 제주지역환경기술개발센터와 공동 연구 중에 있음

토양오염우려기준 및 대책기준

(단위 : ㎎/㎏)

물 질	우려기준		대책기준
	가 지 역	나 지 역	가 지 역	나 지 역
카드뮴	1.5	12	4	30
구리	50	200	125	500
비소	6	20	15	50
수은	4	16	10	40
납	100	400	300	1,000
6가크롬	4	12	10	30
아연	300	800	700	2,000
니켈	40	160	100	400
시안	2	120	5	300
페놀	4	20	10	50

비 고 : 1. 가지역 : 지적법에 의한 지목이 전․답․대․과수원․목장용지․임야․학교용지․  하천․수도용지․공원․체육용지 (수목․잔디 식생지에 한한다)․유   원지․종교용지 및 사적지인 지역

2. 나지역 : 지적법에 의한 지목이 공장용지․도로․철도용지 및 잡종지인 지역

ꏅ 토양오염 실태조사 결과

❍ 2006년도

∙ 총괄현황

조사 지역	조 사 지역수	토 양 오염도	카드뮴	구리	비소	수은	납	6가 크롬	시안	페놀	아연	니켈
원광석, 고철야적장등 지역	5	최소값	0.033	6.230	0.046	0.011	1.885	0.000	0.000	0.000	213.933	27.044
		최대값	0.723	42.765	0.121	0.018	36.232	0.000	0.000	0.000	710.200	125.100
		평 균	0.295	32.092	0.076	0.015	23.437	0.000	0.000	0.000	485.592	81.617
폐기물적치,매립,소각등지역	18	최소값	0.017	0.365	0.040	0.004	0.522	0.000	0.000	0.000	52.467	11.578
		최대값	0.192	15.240	0.094	0.013	1.398	0.000	0.000	0.000	119.522	79.711
		평 균	0.089	1.954	0.075	0.008	0.862	0.000	0.000	0.000	85.052	43.850
공단주변등 주거지역	3	최소값	0.025	0.320	0.047	0.006	0.545	0.000	0.000	0.000	32.822	12.967
		최대값	0.138	0.632	0.062	0.014	0.910	0.000	0.000	0.000	115.356	34.744
		평 균	0.100	0.463	0.054	0.009	0.780	0.000	0.000	0.000	76.133	23.837
공장 및 공업지역	15	최소값	0.008	0.147	0.036	0.004	0.448	0.000	0.000	0.000	66.767	17.156
		최대값	0.202	20.337	0.081	0.013	35.365	0.000	0.000	0.000	260.333	97.044
		평 균	0.074	2.828	0.058	0.009	5.540	0.000	0.000	0.000	113.133	44.140
교통관련시설	8	최소값	0.012	2.250	0.047	0.009	0.912	0.000	0.000	0.000	123.267	56.645
		최대값	0.765	40.568	0.086	0.015	91.858	0.000	0.000	0.000	610.656	101.166
		평 균	0.200	14.718	0.069	0.011	24.095	0.000	0.000	0.000	244.500	75.475
기타개발토지등 지역	2	최소값	0.028	0.170	0.064	0.007	0.717	0.000	0.000	0.000	67.689	34.433
		최대값	0.122	0.493	0.069	0.007	11.485	0.000	0.000	0.000	92.700	37.289
		평 균	0.075	0.332	0.067	0.007	6.101	0.000	0.000	0.000	80.195	35.861
전 체	51	최소값	0.008	0.147	0.036	0.004	0.448	0.000	0.000	0.000	32.822	11.578
		최대값	0.765	42.765	0.121	0.018	91.859	0.000	0.000	0.000	710.200	125.100
		평 균	0.119	6.515	0.067	0.009	7.993	0.000	0.000	0.000	150.302	50.498

∙ 기준초과 내역

조사지역 종 류	조사지역위치(지번)	토지 지목	면적(m2)	초과 항목	오염도 (mg/kg)
원광석,고철야적장등지역	제주시 화북2동 968	전	1,238	Zn Ni	710.200 58.256
	제주시 화북2동 935-1	전	1,488	Zn Ni	642.178 116.067
	서귀포시 서홍동 1256-1	전	2,264	Zn Ni	376.056 125.100
폐기물적치,매립,소각등지역	서귀포시 대정읍 영락리 380	임야	2,089	Ni	78.378
	서귀포시 남원읍 한남리485-22	임야	8,104	Ni	46.289
	서귀포시 성산읍 수산2리 3473	임야	4,753	Ni	65.855
	서귀포시 표선면 세화리 426	임야	1,652	Ni	57.756
	제주시 노형동 1888	임야	4,602	Ni	79.711
	서귀포시 색달동 산8-1	목장용지	33,060	Ni	65.056
	제주시 한경면 용수리 524-1	임야	1,064	Ni	62.922
	제주시 구좌읍 상도리 97	임야	2,297	Ni	64.133
공장및공업지역	제주시 건입동 908	대지		Ni	86.244
	제주시 애월읍 어음리 2526-2	전	130,000	Ni	97.044
교통관련시설	서귀포시 토평동 1834-1	전	531	Ni	81.522

❍ 2007년도

∙ 총괄현황

조사 지역	조 사 지역수	토 양 오염도	카드뮴	구리	비소	수은	납	6가 크롬	시안	페놀	아연	니켈
원광석,고철야적장등지역	5	최소값	0.137	7.450	0.007	0.010	1.892	0.000	0.000	0.000	155.789	20.944
		최대값	0.340	10.892	0.021	0.015	9.428	0.000	0.000	0.000	664.233	102.267
		평 균	0.235	9.316	0.015	0.013	5.912	0.000	0.000	0.000	465.328	65.472
폐기물적치,매립,소각등지역	18	최소값	0.047	0.530	0.000	0.005	0.722	0.000	0.000	0.000	21.640	9.284
		최대값	0.210	3.363	0.015	0.015	1.983	0.000	0.000	0.000	111.978	70.644
		평 균	0.103	1.442	0.008	0.009	1.273	0.000	0.000	0.000	78.648	36.837
공단주변등주거지역	9	최소값	0.050	0.370	0.006	0.000	0.983	0.000	0.000	0.000	23.452	12.967
		최대값	0.163	2.142	0.017	0.015	1.392	0.000	0.000	0.000	91.056	34.744
		평 균	0.108	1.128	0.009	0.008	1.161	0.000	0.000	0.000	61.553	26.516
공장 및 공업지역	11	최소값	0.050	0.463	0.002	0.000	1.112	0.000	0.000	0.000	47.278	7.333
		최대값	0.220	8.485	0.018	0.010	2.115	0.000	0.000	0.000	228.944	85.933
		평 균	0.095	2.349	0.011	0.008	1.390	0.000	0.000	0.000	103.140	42.189
교통관련 시설	10	최소값	0.080	2.193	0.007	0.010	1.053	0.000	0.000	0.000	48.089	16.356
		최대값	0.272	11.970	0.017	0.015	1.718	0.000	0.000	0.000	336.744	58.378
		평 균	0.140	6.431	0.010	0.011	1.416	0.000	0.000	0.000	109.387	32.074
기타개발토지등 지역	2	최소값	0.082	0.265	0.010	0.005	1.098	0.000	0.000	0.000	76.311	23.244
		최대값	0.122	0.562	0.012	0.010	1.187	0.000	0.000	0.000	78.044	27.400
		평 균	0.102	0.413	0.011	0.008	1.143	0.000	0.000	0.000	77.178	25.322
전 체	55	최소값	0.047	0.265	0.000	0.000	0.722	0.000	0.000	0.000	21.640	7.333
		최대값	0.340	11.970	0.021	0.015	9.428	0.000	0.000	0.000	664.233	102.267
		평 균	0.118	2.913	0.010	0.009	1.652	0.000	0.000	0.000	115.287	37.210

∙ 기준초과 내역

조사지역 종 류	조사지역위치(지번)	토지 지목	면적(m2)	초과 항목	오염도 (mg/kg)
원광석,고철야적장등지역	제주시 화북2동 968	전	1,238	Zn Ni	664.233 53.133
	제주시 화북2동 935-1	전	1,488	Zn Ni	651.878 85.544
	서귀포시 서홍동 1256-1	전	2,264	Zn Ni	389.411 102.267
폐기물적치,매립,소각등지역	서귀포시 대정읍 영락리 380	임야	2,089	Ni	62.156
	서귀포시 남원읍 한남리485-22	임야	8,104	Ni	47.233
	서귀포시 성산읍 수산2리 3473	임야	4,753	Ni	44.611
	서귀포시 표선면 세화리 426	임야	1,652	Ni	48.133
	제주시 노형동 1888	임야	4,602	Ni	70.644
	서귀포시 색달동 산8-1	목장용지	33,060	Ni	61.278
	제주시 한경면 용수리 524-1	임야	1,064	Ni	52.589
	제주시 구좌읍 상도리 97	임야	2,297	Ni	59.744
공장및공업지역	제주시 건입동 908	대지		Ni	70.022
	제주시 애월읍 어음리 2526-2	전	130,000	Ni	85.933
교통관련시설	서귀포시 토평동 1834-1	전	531	Ni	58.378

❍ 2008년도

∙ 총괄현황

조사 지역	조 사 지역수	토 양 오염도	카드뮴	구리	비소	수은	납	6가 크롬	시안	페놀	아연	니켈
원광석,고철야적장등지역	3	최소값	0.035	3.740	0.075	0.000	2.538	0.000	0.000	0.000	96.544	30.444
		최대값	0.045	20.810	0.255	0.000	14.625	0.000	0.000	0.000	575.133	130.500
		평 균	0.040	9.688	0.185	0.000	7.811	0.000	0.000	0.000	374.792	82.892
폐기물적치,매립,소각등지역	18	최소값	0.023	0.125	0.012	0.000	0.032	0.000	0.000	0.000	40.100	12.178
		최대값	0.063	5.912	0.390	0.010	1.283	0.000	0.000	0.000	142.200	72.244
		평 균	0.042	1.592	0.124	0.003	0.463	0.000	0.000	0.000	67.976	40.107
공단주변등주거지역	9	최소값	0.017	0.072	0.008	0.005	0.023	0.000	0.000	0.000	47.467	17.378
		최대값	0.123	6.648	0.230	0.010	1.392	0.000	0.000	0.000	275.578	62.089
		평 균	0.048	1.479	0.073	0.006	0.440	0.000	0.000	0.000	96.103	35.417
공장 및 공업지역	11	최소값	0.023	0.258	0.035	0.000	0.033	0.000	0.000	0.000	46.933	24.244
		최대값	0.082	11.968	0.417	0.015	0.585	0.000	0.000	0.000	272.111	88.322
		평 균	0.040	3.058	0.142	0.005	0.323	0.000	0.000	0.000	116.678	52.695
교통관련 시설	8	최소값	0.018	0.180	0.017	0.000	0.085	0.000	0.000	0.000	55.544	22.244
		최대값	0.247	26.248	0.224	0.030	4.147	0.000	0.000	0.000	477.978	77.556
		평 균	0.061	8.435	0.079	0.005	1.331	0.000	0.000	0.000	194.624	46.426
기타개발토지등 지역	2	최소값	0.038	3.933	0.080	0.005	0.185	0.000	0.000	0.000	38.356	26.367
		최대값	0.045	7.015	0.155	0.015	0.252	0.000	0.000	0.000	101.244	28.589
		평 균	0.042	5.474	0.118	0.010	0.219	0.000	0.000	0.000	69.800	27.478
전 체	51	최소값	0.017	0.072	0.008	0.000	0.023	0.000	0.000	0.000	38.356	12.178
		최대값	0.247	26.248	0.417	0.030	14.625	0.000	0.000	0.000	575.133	130.500
		평 균	0.045	3.590	0.115	0.004	0.987	0.000	0.000	0.000	121.430	45.007

∙ 기준초과 내역

조사지역 종 류	조사지역위치(지번)	토지 지목	면적(m2)	초과 항목	오염도 (mg/kg)
원광석,고철야적장등지역	제주시 화북2동 968	전	1,238	Zn Ni	452.700 87.733
	제주시 화북2동 935-1	전	1,488	Zn Ni	575.133 130.500
폐기물적치,매립,소각등지역	제주시 한경면 용수리 524-1	임야	1,064	Ni	54.478
	제주시 구좌읍 상도리 97	임야	2,297	Ni	72.244
	제주시 조천읍 교래리 산119	임야	3,140	Ni	52.744
	제주시 노형동 1888	임야	4,602	Ni	46.767
	서귀포시 대정읍 영락리 380	임야	2,089	Ni	64.689
	서귀포시 남원읍 한남리 485-22	임야	8,104	Ni	41.422
	서귀포시 성산읍 수산리 3473	임야	4,753	Ni	44.822
	서귀포시 색달동산8	목장용지	92,093	Ni	65.467
공장및공업지역	제주시 건입동 908	대지	5,606	Ni	70.167
	제주시 화북1동 2096-3	대지	3,662	Ni	88.322
	제주시 애월읍 어음리 2526-2	전	130,000	Ni	83.678
교통관련시설	서귀포시 토평동 1834-1	전	531	Ni	57.067

ꏅ 대기 측정망

❍ 현  황

□ 근 거 : 대기환경보전법 제3조(상시측정) 및 대기오염측정망 운영지침(환경부)

□ 대기오염측정소 : 3개소(제주시 이도동, 연동 및 서귀포시 동홍동)

❍ 운영방법

□ 아황산가스 등 가스상물질 4종, 미세먼지, 기상인자 등을 5분 간격으로 연중 자동측정       연구원 서버를 통하여 환경부 및 환경관리공단 전송 및 인터넷 공개

❍ 측정결과

□ 미세먼지, 아황산가스 등 측정항목 모두 환경기준 이내로 청정 대기질 상태 유지

연도별 변화는 거의 비슷한 수준으로 나타났음 전국 측정망중 우수 대기질 순위 10%이내

가. 아황산가스(SO2) 오염도                    (지역환경기준 0.01 ppm이하)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
제 주 시 (이도동)	‘07	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
	‘08	0.002	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003
	‘09	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
제 주 시 (연 동)	‘07	-	-	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003
	‘08	‘08	0.005	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003
	‘09	‘09	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001
서귀포시 (동홍동)	‘07	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003
	‘08	‘08	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003
	‘09	‘09	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001

나. 미세먼지(PM-10) 오염도                            (지역환경기준 60㎍/㎥이하)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
제 주 시 (이도동)	‘07	44	47	49	84	80	45	44	27	34	39	47	47	49
	‘08	45	51	67	52	48	38	41	35	31	43	45	43	45
	‘09	32	58	50	53	47	44	29	22	21
제 주 시 (연 동)	‘07	-	-	49	89	84	39	37	22	24	20	34	35	43
	‘08	44	54	73	52	45	33	34	29	28	45	50	48	45
	‘09	32	58	54	55	52	44	26	27	33
서귀포시 (동홍동)	‘07	43	41	45	69	68	31	37	25	29	24	26	32	39
	‘08	39	47	64	48	40	26	27	29	25	33	35	41	38
	‘09	27	45	40	50	47	44	31	29	32

다. 오존(O3) 오염도                             (지역환경기준 0.06ppm이하)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
제 주 시 (이도동)	‘07	0.029	0.034	0.040	0.049	0.052	0.039	0.032	0.019	0.033	0.038	0.032	0.029	0.035
	‘08	0.029	0.040	0.045	0.051	0.045	0.039	0.026	0.033	0.036	0.042	0.034	0.030	0.037
	‘09	0.030	0.034	0.041	0.049	0.050	0.034	0.034	0.041	0.053
제 주 시 (연 동)	‘07	-	-	0.040	0.048	0.051	0.038	0.032	0.021	0.034	0.039	0.035	0.031	0.036
	‘08	0.029	0.040	0.048	0.054	0.047	0.038	0.027	0.033	0.035	0.039	0.033	0.029	0.038
	‘09	0.031	0.031	0.038	0.050	0.058	0.039	0.028	0.032	0.042
서귀포시 (동홍동)	‘07	0.015	0.027	0.034	0.049	0.048	0.043	0.029	0.021	0.034	0.038	0.031	0.029	0.033
	‘08	0.027	0.036	0.035	0.041	0.038	0.029	0.022	0.029	0.035	0.044	0.033	0.029	0.033
	‘09	0.031	0.038	0.045	0.056	0.058	0.051	0.033	0.037	0.045

라. 이산화질소(NO2) 오염도                     (지역환경기준 0.027ppm이하)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
제 주 시 (이도동)	‘07	0.012	0.012	0.009	0.009	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.015	0.016	0.011
	‘08	0.013	0.014	0.023	0.024	0.022	0.016	0.019	0.016	0.017	0.020	0.018	0.014	0.018
	‘09	0.010	0.020	0.019	0.018	0.016	0.013	0.006	0.006	0.008
제 주 시 (연 동)	‘07	-	-	0.012	0.012	0.011	0.008	0.008	0.006	0.008	0.010	0.013	0.013	0.011
	‘08	0.014	0.013	0.015	0.014	0.009	0.008	0.008	0.005	0.009	0.013	0.014	0.014	0.011
	‘09	0.012	0.013	0.012	0.014	0.012	0.011	0.009	0.011	0.007
서귀포시 (동홍동)	‘07	0.013	0.012	0.008	0.005	0.005	0.004	0.007	0.004	0.006	0.007	0.015	0.018	0.009
	‘08	0.019	0.017	0.012	0.007	0.014	0.009	0.008	0.006	0.005	0.009	0.012	0.013	0.011
	‘09	0.012	0.011	0.010	0.010	0.008	0.006	0.005	0.005	0.006

마. 일산화탄소 (CO) 오염도                           (지역환경기준 5ppm이하)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
제 주 시 (이도동)	‘07	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
	‘08	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	‘09	0.7	0.9	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3
제 주 시 (연 동)	‘07	-	-	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
	‘08	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3
	‘09	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
서귀포시 (동홍동)	‘07	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3
	‘08	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
	‘09	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2

바. 납(Pb) 오염도                              (지역환경기준 0.25 ㎍/㎥이하)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
제주시 (이도동)	‘07	0.0098	0.0363	0.0115	0.0280	0.0086	0.0023	0.0221	0.0078	0.0152	0.0109	0.0116	0.0256	0.0158
	‘08	0.0110	0.0428	0.0216	0.0096	0.0088	0.0084	0.0064	0.0207	0.0122	0.0137	0.0325	0.0266	0.0179
	‘09	0.0293	0.0137	0.0218	0.0238	0.0255	0.0224	0.0156	0.0127	0.0187

ꏅ 소음 측정망

❍ 현 황

□ 근거 : 제주별자치도 고시 제1996-10호 및 제2008-104호 환경소음측정망 설치

□ 지역 : 제주시 4개지역(병원, 학교, 일반주거, 상업지역), 서귀포시 3개지역(학교,            주거, 상업지역)

※ 서귀포시는 소음진동규제법 제4조 및 소음측정망운영지침에 의거 2008년           9월부터 환경소음 측정망 3개지역(학교, 주거, 상업지역) 확대 운영

❍ 운영방법

□ 용도지역별로 7개 지역을 대상으로 각각 일반지역 3개지점 도로변 지역               2개지점 총 35개지점 선정

□ 분기 1회 시간대별로 주간 4회(09:00, 12:00, 16:00, 20:00), 야간 2회(23:00, 01:00)    환경소음도(각지점별 5분) 측정

❍ 측정결과

□ 조사지역 모두 최근 3년 조사결과 연도별 변화는 미미한 것으로 나타남

□ 주간에는 대부분 기준이내이나 야간 일반 및 도로변 지역에서는 1 ∼ 6dB정도 환경소음 기준을 초과하고 있음

□ 2007년 (제주시)                                       (단위 : dB)

측정 분기	측정지역 측정지점	구분	소 음 도
			낮시간대					밤시간대
			09	12	16	20	평균	23	01	평균
1/4	종합병원 한마음병원일대 “가”지역	일반	55	44	51	44	49	44	40	42
		도로	63	61	65	61	63	59	55	57
2/4		일반	50	49	55	43	49	44	41	43
		도로	64	62	61	62	62	59	55	57
3/4		일반	51	56	54	50	53	49	50	50
		도로	67	68	67	64	67	60	59	60
4/4		일반	60	44	63	46	53	45	41	43
		도로	65	67	66	62	65	60	59	60
1/4	학교 신제주초등학교 “가”지역	일반	49	48	50	47	49	43	44	44
		도로	67	65	67	65	66	61	60	61
2/4		일반	49	51	51	46	49	43	39	41
		도로	65	64	63	63	64	59	58	59
3/4		일반	51	50	49	46	49	43	41	42
		도로	64	64	65	63	64	61	59	60
4/4		일반	49	51	49	45	49	44	42	43
		도로	66	65	65	63	65	61	59	60
1/4	일반주거 일도2동일대 “나지역”	일반	49	49	49	47	49	43	41	42
		도로	66	66	65	63	65	58	58	58
2/4		일반	51	49	50	51	50	45	46	46
		도로	68	66	67	62	66	60	57	59
3/4		일반	53	52	52	50	52	48	41	45
		도로	67	68	68	64	67	61	57	59
4/4		일반	46	48	49	45	47	37	42	40
		도로	60	58	64	56	60	55	55	55
1/4	상업지역 중앙로타리 “다”지역	일반	53	54	54	57	55	52	49	51
		도로	67	66	66	68	67	63	62	63
2/4		일반	57	59	59	56	58	49	49	49
		도로	65	66	65	65	65	60	60	60
3/4		일반	56	58	59	59	58	53	52	53
		도로	67	66	65	64	66	62	60	61
4/4		일반	57	57	53	58	56	53	50	52
		도로	66	64	59	64	63	62	60	61

□ 2008년도 (제주시)                                    (단위 : dB)

측정 분기	측정지역 측정지점	구분	소 음 도
			낮시간대					밤시간대
			09	12	16	20	평균	23	01	평균
1/4	종합병원 한마음병원일대 “가”지역	일반	49	51	50	51	50	41	40	41
		도로	67	66	67	67	67	62	59	61
2/4		일반	55	48	47	48	50	41	40	41
		도로	65	63	64	65	64	60	58	59
3/4		일반	53	46	50	48	49	48	48	48
		도로	65	64	63	66	65	60	56	58
4/4		일반	51	52	48	45	49	41	40	41
		도로	65	65	65	62	64	61	60	61
1/4	학교 신제주초등학교 “가”지역	일반	49	47	49	45	48	46	39	43
		도로	64	64	65	64	64	62	58	60
2/4		일반	49	48	50	47	49	41	40	41
		도로	64	63	64	63	64	59	58	59
3/4		일반	49	48	50	48	49	42	42	42
		도로	64	64	63	64	64	62	61	62
4/4		일반	49	47	49	48	48	41	41	41
		도로	66	64	63	63	64	59	60	60
1/4	일반주거 일도2동일대 “나지역”	일반	53	53	52	52	53	44	41	43
		도로	69	65	67	68	67	63	60	62
2/4		일반	52	51	53	52	52	44	43	44
		도로	67	66	67	67	67	63	60	62
3/4		일반	53	52	52	53	53	43	43	43
		도로	66	64	65	67	66	63	64	64
4/4		일반	47	46	48	50	48	45	45	45
		도로	67	68	68	63	67	60	59	60
1/4	상업지역 중앙로타리 “다”지역	일반	55	57	57	58	57	50	49	50
		도로	66	65	63	65	65	61	60	61
2/4		일반	58	57	57	57	57	51	49	50
		도로	66	65	66	65	66	62	62	62
3/4		일반	56	58	57	56	57	51	48	50
		도로	67	66	67	64	66	60	59	60
4/4		일반	56	54	56	58	56	50	51	51
		도로	65	65	67	66	66	60	60	60

□ 2009년 (제주시)                                       (단위 : dB)

측정 분기	측정지역 측정지점	구분	소 음 도
			낮시간대					밤시간대
			09	12	16	20	평균	23	01	평균
1/4	종합병원 한마음병원일대 “가”지역	일반	48	49	51	43	48	39	38	39
		도로	66	66	65	65	66	57	54	56
2/4		일반	47	46	48	40	45	37	31	34
		도로	63	64	63	61	63	59	56	58
3/4		일반	52	49	46	45	48	42	42	42
		도로	64	63	66	66	65	57	56	57
1/4	학교 신제주초등학교 “가”지역	일반	49	50	51	47	49	41	40	41
		도로	65	63	64	66	65	61	61	61
2/4		일반	47	49	49	47	48	43	39	41
		도로	64	63	63	63	63	61	57	59
3/4		일반	48	49	48	46	48	40	41	41
		도로	64	63	64	63	64	60	59	60
1/4	일반주거 일도2동일대 “나지역”	일반	52	50	52	49	51	42	41	43
		도로	69	67	66	65	67	63	59	61
2/4		일반	51	48	50	47	49	44	41	42
		도로	66	67	67	64	66	62	60	61
3/4		일반	50	49	51	49	50	42	42	42
		도로	65	66	65	64	65	62	58	60
1/4	상업지역 중앙로타리 “다”지역	일반	56	58	56	55	56	51	50	51
		도로	65	65	65	65	65	62	61	62
2/4		일반	53	56	59	57	56	49	49	49
		도로	65	65	65	63	65	60	59	60
3/4		일반	48	55	58	59	55	51	48	50
		도로	64	65	66	66	65	62	61	62

□ 2008년도 (서귀포시)                                     (단위 : dB)

측정 분기	측정지역 측정지점	구분	소 음 도
			낮시간대					밤시간대
			09	12	16	20	평균	23	01	평균
3/4	학교 중앙초등학교 “가”지역	일반	51	47	49	47	49	39	37	38
		도로	67	67	66	65	66	60	62	61
4/4		일반	52	49	48	47	49	40	39	40
		도로	67	65	67	65	66	61	59	60
3/4	일반주거 동홍대림아파트 “나지역”	일반	46	45	49	49	47	43	41	42
		도로	64	63	65	63	64	62	59	60
4/4		일반	50	48	49	47	49	41	41	41
		도로	65	65	66	64	65	62	61	62
3/4	상업지역 농협남부지점 “다”지역	일반	55	53	55	58	55	54	52	53
		도로	65	64	64	65	65	61	61	61
4/4		일반	52	54	56	57	55	55	50	53
		도로	65	65	65	65	65	62	61	62

□ 2009년도 (서귀포시)                                    (단위 : dB)

측정 분기	측정지역 측정지점	구분	소 음 도
			낮시간대					밤시간대
			09	12	16	20	평균	23	01	평균
1/4	학교 중앙초등학교 “가”지역	일반	49	50	51	47	49	41	40	41
		도로	65	63	64	66	65	61	61	61
2/4		일반	47	49	49	47	48	43	39	41
		도로	64	63	63	63	63	61	57	59
3/4		일반	48	49	48	46	48	40	41	41
		도로	64	63	64	63	64	60	59	60
1/4	일반주거 동홍대림아파트 “나지역”	일반	52	50	52	49	51	42	41	42
		도로	69	67	66	65	67	63	59	61
2/4		일반	51	48	50	47	49	44	41	43
		도로	66	67	67	64	66	62	60	61
3/4		일반	50	49	51	49	50	42	42	42
		도로	65	66	65	64	65	62	58	60
1/4	상업지역 농협남부지점 “다”지역	일반	56	58	56	55	56	51	50	51
		도로	65	65	65	65	65	62	61	62
2/4		일반	53	56	59	57	56	49	49	49
		도로	65	65	65	63	65	60	59	60
3/4		일반	48	55	58	59	55	51	48	50
		도로	64	65	66	66	65	62	61	62

ꏅ 지하수 수질측정망 운영

❍ 운영개요

□ 목 적 : 지하수의 수질특성과 계절적․경년적 변화를 지속적으로 모니터링하여 합리적 오염예방대책을 강구하기 위해 갈수기, 풍수기에 시료를 채취․분석하고 그 결과를 언론 및 인터넷을 통해 공개함은 물론 정책 자료로 활용

□ 측정망 운영근거 : 특별법 제314조(지하수 관측망의 설치 운영)

□ 조사 항목 및 지점

- 2007년 : 102개 지점에 대해서 염소이온, 질산성질소  등 6개 항목

- 2008년 : 182개 지점에 대해서 pH, 음ㆍ양이온 등 22개 항목

- 2009년 : 100개 지점에 대해서 pH, 음ㆍ양이온 등 22개 항목

※ 2008년 이후

□ 지하수 오염징후를 조기에 모니터링하기 위해 기존의 먹는물수질기준 항목 ⇒ 지하수 오염지표항목으로 변경

□ 조사지점은 지속적인 수질관리가 되고 있는 공공상수도 관정 중심

⇒ 오염 취약성이 높은 농업용 관정을 중심으로 모니터링

□ 측정결과

□ 유해성분인 휘발성물질과 법정 농약성분은 조사 기간 중 모두 불검출

□ 2007년 먹는물 수질기준에 적합

□ 2008년

- 대부분 지역에서 먹는물 수질기준(10mg/L이하)에 적합하였으나, 서부 및 북부 해안지역 일부 농업용 관정 3개소 및 용천수 8개소의 질산성질소 농도가 먹는물기준을 초과하였으나 농업용수 기준에는 적합(20 mg/L이하)

□ 2009년

- 2008년 동기에 비해 다소 개선됨

- 지역별 질산성질소 농도는 서부지역 4.1 mg/L, 동부 2.7mg/L, 북부 2.1mg/L, 남부 1.8mg/L의 순으로 나타남.

- 염소이온은 평균농도가 11.1mg/L로 모두 먹는물 수질기준에 적합.

□ 2007년

(단위 : mg/L, pH제외, EC : uS/㎝)

채수일자	관정	F-	Cl-	NO3-N	NH3-N	SO42-	EC	지 역
07년 2월	가시(D-224)	0.0	7	0.6	0.00	2	107	서귀포시표선면
07년 4월	가시(D-224)	0.0	7	0.7	0.00	1	102	서귀포시표선면
07년 7월	가시(D-224)	0.0	7	0.9	0.00	2	102	서귀포시표선면
07년10월	가시(D-224)	0.0	9	0.8	0.00	1	123	서귀포시표선면
07년 7월	가압장(D-204)	0.0	6	1.7	0.00	2	79	서귀포시
07년 2월	가압장(D-240)	0.0	6	1.4	0.00	2	73	서귀포시
07년 4월	가압장(D-240)	0.0	6	1.4	0.00	2	65	서귀포시
07년 10월	가압장(D-240)	0.0	8	2.8	0.01	1	105	서귀포시
07년 2월	감산(D-281)	0.0	6	0.3	0.00	2	75	서귀포시안덕면
07년 4월	감산(D-281)	0.0	6	0.3	0.00	2	84	서귀포시안덕면
07년 7월	감산(D-281)	0.0	6	0.3	0.00	2	86	서귀포시안덕면
07년 10월	감산(D-281)	0.0	9	0.3	0.00	2	105	서귀포시안덕면
07년 2월	고다시(D-272)	0.0	6	0.6	0.00	2	96	제주시
07년 4월	고다시(D-272)	0.0	6	0.6	0.00	2	106	제주시
07년 7월	고다시(D-272)	0.0	6	0.6	0.00	2	87	제주시
07년 10월	고다시(D-272)	0.2	6	0.7	0.00	0	96	제주시
07년 2월	고도농장(D-177)	0.0	6	1.3	0.00	1	56	서귀포시
07년 4월	고도농장(D-177)	0.0	10	1.2	0.00	3	81	서귀포시
07년 7월	고도농장(D-177)	0.0	12	2.5	0.00	3	95	서귀포시
07년 10월	고도농장(D-177)	0.2	7	0.9	0.00	2	65	서귀포시
07년 2월	고성(D-212)	0.0	10	1.2	0.00	2	99	제주시애월읍
07년 4월	고성(D-212)	0.0	8	1.2	0.00	2	98	제주시애월읍
07년 7월	고성(D-212)	0.0	8	1.0	0.00	2	101	제주시애월읍
07년 10월	고성(D-212)	0.0	22	3.5	0.00	3	197	제주시애월읍
07년 2월	공업단지(97-1)	0.0	3	0.2	0.00	1	79	서귀포시
07년 4월	공업단지(97-1)	0.0	4	0.3	0.00	2	80	서귀포시
07년 7월	공업단지(97-1)	0.0	4	0.1	0.00	2	107	서귀포시
07년 10월	공업단지(97-1)	0.3	3	0.0	0.00	1	79	서귀포시
07년 2월	공천포(D-84)	0.0	5	1.5	0.00	1	85	서귀포시남원읍
07년 4월	공천포(D-84)	0.0	5	1.2	0.00	1	65	서귀포시남원읍
07년 7월	공천포(D-84)	0.0	5	1.6	0.00	1	71	서귀포시남원읍
07년 10월	공천포(D-84)	0.0	8	4.1	0.04	0	116	서귀포시남원읍
07년 2월	광령(F-249)	0.0	5	0.2	0.00	2	107	제주시애월읍
07년 4월	광령(F-249)	0.0	5	0.2	0.00	2	109	제주시애월읍
07년 7월	광령(F-249)	0.0	5	0.2	0.00	2	114	제주시애월읍
07년 10월	광령(F-249)	0.0	5	0.0	0.00	1	127	제주시애월읍
07년 7월	광평(D-296)	0.0	6	0.2	0.00	2	98	서귀포시안덕면
07년 2월	광평(F-296)	0.0	7	0.1	0.00	2	88	서귀포시안덕면
07년 4월	광평(F-296)	0.0	10	0.2	0.00	2	100	서귀포시안덕면
07년 10월	광평(F-296)	0.0	11	0.1	0.00	2	122	서귀포시안덕면
07년 2월	교래(F-264)	0.0	8	0.8	0.00	2	75	제주시조천읍
07년 4월	교래(F-264)	0.0	7	0.4	0.00	2	84	제주시조천읍
07년 7월	교래(F-264)	0.0	7	0.4	0.00	2	66	제주시조천읍
07년 10월	교래(F-264)	0.0	8	0.4	0.00	1	84	제주시조천읍
07년 7월	금악(D-230)	0.0	8	1.7	0.00	2	145	제주시한림읍
07년 2월	금악(D-280)	0.0	11	4.1	0.00	4	127	제주시한림읍
07년 4월	금악(D-280)	0.0	11	3.7	0.00	3	144	제주시한림읍
07년 7월	금악(D-280)	0.0	12	3.8	0.00	4	158	제주시한림읍
07년 9월	금악(D-280)	0.0	13	4.7	0.01	3	152	제주시한림읍
07년 9월	금악(D-280)	0.0	12	4.3	0.01	3	154	제주시한림읍
07년 9월	금악(D-280)	0.0	12	4.2	0.01	3	155	제주시한림읍
07년 9월	금악(D-280)	0.0	13	4.6	0.02	1	167	제주시한림읍
07년 10월	금악(D-280)	0.0	12	2.4	0.01	3	179	제주시한림읍
07년 10월	금악(D-280)	0.0	12	4.6	0.01	3	184	제주시한림읍
07년 2월	김녕(D-304)	0.0	7	0.5	0.00	2	119	제주시구좌읍
07년 10월	난산(D-194)	0.0	11	2.0	0.00	2	137	서귀포시성산읍
07년 2월	남원(D-53)	0.0	6	1.1	0.00	2	69	서귀포시남원읍
07년 4월	남원(D-53)	0.0	6	1.2	0.00	2	75	서귀포시남원읍
07년 7월	남원(D-53)	0.0	9	1.7	0.00	2	79	서귀포시남원읍
07년 10월	남원(D-53)	0.0	8	2.3	0.01	1	100	서귀포시남원읍
07년 2월	납읍(D-46)	0.0	8	1.4	0.00	2	98	제주시애월읍
07년 4월	납읍(D-46)	0.0	8	1.4	0.00	2	148	제주시애월읍
07년 7월	납읍(D-46)	0.0	9	1.8	0.00	3	109	제주시애월읍
07년 10월	납읍(D-46)	0.0	8	1.2	0.00	1	114	제주시애월읍
07년 2월	대성동(D-22)	0.0	5	1.0	0.00	1	72	서귀포시남원읍
07년 4월	대성동(D-22)	0.0	5	0.9	0.00	1	69	서귀포시남원읍
07년 10월	대성동(D-22)	0.0	6	1.9	0.00	0	98	서귀포시남원읍
07년 7월	대성동(D-22)	0.0	6	1.2	0.00	2	75	서귀포시남원읍
07년 4월	덕수(F-81)	0.0	15	2.1	0.00	4	112	서귀포시안덕면
07년 7월	덕수(F-81)	0.0	19	2.4	0.00	5	138	서귀포시안덕면
07년 10월	덕수(F-81)	0.0	13	3.5	0.00	4	141	서귀포시안덕면
07년 4월	덕수(F-82)	0.0	7	1.0	0.00	2	114	서귀포시안덕면
07년 7월	덕수(F-82)	0.0	7	0.8	0.00	3	85	서귀포시안덕면
07년 1월	도련(D-126)	0.0	10	2.5	0.00	3	126	제주시
07년 2월	도련(D-126)	0.0	10	2.8	0.00	3	109	제주시
07년 3월	도련(D-126)	0.0	10	2.8	0.00	3	115	제주시
07년 4월	도련(D-126)	0.0	11	3.3	0.00	3	115	제주시
07년 5월	도련(D-126)	0.0	10	2.8	0.00	3	117	제주시
07년 6월	도련(D-126)	0.0	10	2.7	0.00	3	114	제주시
07년 7월	도련(D-126)	0.0	11	2.9	0.00	3	129	제주시
07년 8월	도련(D-126)	0.0	12	4.5	0.00	4	146	제주시
07년 10월	도련(D-126)	0.0	14	5.7	0.03	3	197	제주시
07년 11월	도련(D-126)	0.0	13	4.1	0.03	3	177	제주시
07년 12월	도련(D-126)	0.0	15	4.4	0.02	2	191	제주시
07년 2월	도련(D-13)	0.0	8	1.2	0.00	2	96	제주시
07년 4월	도련(D-13)	0.0	8	1.2	0.00	2	94	제주시
07년 7월	도련(D-13)	0.0	8	1.2	0.00	2	98	제주시
07년 10월	도련(D-13)	0.0	8	1.5	0.00	1	119	제주시
07년 2월	도순(F-15)	0.0	7	0.2	0.00	2	88	서귀포시
07년 4월	도순(F-15)	0.0	6	1.2	0.00	2	77	서귀포시
07년 7월	도순(F-15)	0.0	6	0.4	0.00	2	95	서귀포시
07년 10월	도순(F-15)	0.0	6	0.6	0.00	0	86	서귀포시
07년 2월	동홍(D-187)	0.0	3	0.3	0.00	1	57	서귀포시
07년 4월	동홍(D-187)	0.0	4	0.5	0.00	1	45	서귀포시
07년 7월	동홍(D-187)	0.0	4	0.5	0.00	1	54	서귀포시
07년 10월	동홍(D-187)	0.0	4	0.3	0.01	1	56	서귀포시
07년 2월	명도암(D-285)	0.0	6	0.4	0.00	2	81	제주시
07년 4월	명도암(D-285)	0.0	6	0.4	0.00	2	81	제주시
07년 7월	명도암(D-285)	0.0	7	0.4	0.00	2	85	제주시
07년 10월	명도암(D-285)	0.0	7	0.4	0.00	1	96	제주시
07년 2월	목석원2(92-1)	0.0	5	0.4	0.00	2	68	제주시
07년 4월	목석원2(92-1)	0.0	5	0.5	0.00	2	77	제주시
07년 7월	목석원2(92-1)	0.0	5	0.4	0.00	2	74	제주시
07년 10월	목석원2(92-1)	0.0	6	0.6	0.00	1	81	제주시
07년 1월	무릉 D-89	0.0	11	2.8	0.00	5	116	서귀포시대정읍
07년 3월	무릉 D-89	0.0	11	2.9	0.00	5	122	서귀포시대정읍
07년 5월	무릉 D-89	0.0	13	3.3	0.00	6	130	서귀포시대정읍
07년 6월	무릉 D-89	0.0	12	3.0	0.00	6	124	서귀포시대정읍
07년 8월	무릉 D-89	0.0	14	0.3	0.00	7	120	서귀포시대정읍
07년 9월	무릉 D-89	0.0	12	0.1	0.00	5	126	서귀포시대정읍
07년 9월	무릉 D-89	0.0	12	0.1	0.00	4	129	서귀포시대정읍
07년 9월	무릉 D-89	0.0	12	0.7	0.00	5	132	서귀포시대정읍
07년 9월	무릉 D-89	0.0	12	0.8	0.00	4	143	서귀포시대정읍
07년 10월	무릉 D-89	0.0	12	0.6	0.00	4	155	서귀포시대정읍
07년 2월	무릉(D-89)	0.0	11	2.7	0.00	5	95	서귀포시대정읍
07년 4월	무릉(D-89)	0.0	11	2.9	0.00	5	121	서귀포시대정읍
07년 7월	무릉(D-89)	0.0	12	3.0	0.00	6	130	서귀포시대정읍
07년 10월	무릉(D-89)	0.0	12	1.3	0.00	4	162	서귀포시대정읍
07년 2월	봉개3(D-317)	0.0	7	0.7	0.00	2	96	제주시
07년 4월	봉개3(D-317)	0.0	7	0.7	0.00	2	86	제주시
07년 7월	봉개3(D-317)	0.0	6	0.6	0.00	2	83	제주시
07년 10월	봉개3(D-317)	0.0	7	0.8	0.00	0	103	제주시
07년 2월	봉성(F-33)	0.0	8	1.2	0.00	2	102	제주시애월읍
07년 4월	봉성(F-33)	0.0	8	1.6	0.00	2	123	제주시애월읍
07년 7월	봉성(F-33)	0.0	9	2.0	0.00	3	127	제주시애월읍
07년 10월	봉성(F-33)	0.0	9	2.4	0.00	1	140	제주시애월읍
07년 2월	산천단(83-1)	0.0	5	0.3	0.00	2	80	제주시
07년 4월	산천단(83-1)	0.0	6	0.4	0.00	2	77	제주시
07년 7월	산천단(83-1)	0.0	8	0.3	0.00	2	99	제주시
07년 10월	산천단(83-1)	0.0	6	0.6	0.00	1	98	제주시
07년 2월	삼달(D-258)	0.0	12	4.3	0.00	3	120	서귀포시성산읍
07년 4월	삼달(D-258)	0.0	13	4.1	0.00	3	149	서귀포시성산읍
07년 7월	삼달(D-258)	0.0	13	4.1	0.02	4	236	서귀포시성산읍
07년 10월	삼달(D-258)	0.0	13	4.2	0.00	3	171	서귀포시성산읍
07년 2월	삼달(W-9)	0.0	13	3.7	0.00	2	100	서귀포시성산읍
07년 4월	삼달(W-9)	0.0	12	4.2	0.00	3	155	서귀포시성산읍
07년 7월	삼달(W-9)	0.0	12	3.4	0.00	3	144	서귀포시성산읍
07년 10월	삼달(W-9)	0.0	17	3.9	0.07	6	165	서귀포시성산읍
07년 2월	상가(F-321)	0.0	10	1.0	0.00	2	112	제주시애월읍
07년 4월	상가(F-321)	0.0	12	0.8	0.00	3	107	제주시애월읍
07년 7월	상가(F-321)	0.0	8	0.6	0.00	2	110	제주시애월읍
07년 10월	상가(F-321)	0.0	15	3.9	0.00	3	176	제주시애월읍
07년 1월	상귀(D-136)	0.0	11	3.2	0.00	4	114	제주시애월읍
07년 2월	상귀(D-136)	0.0	11	3.0	0.00	4	118	제주시애월읍
07년 3월	상귀(D-136)	0.0	11	3.4	0.00	4	162	제주시애월읍
07년 4월	상귀(D-136)	0.0	14	5.0	0.00	5	148	제주시애월읍
07년 5월	상귀(D-136)	0.0	16	4.1	0.00	5	135	제주시애월읍
07년 6월	상귀(D-136)	0.0	14	3.5	0.00	4	129	제주시애월읍
07년 7월	상귀(D-136)	0.0	12	3.6	0.00	4	127	제주시애월읍
07년 8월	상귀(D-136)	0.0	18	8.0	0.00	8	194	제주시애월읍
07년 9월	상귀(D-136)	0.0	20	9.7	0.04	8	228	제주시애월읍
07년 9월	상귀(D-136)	0.0	19	9.8	0.04	8	224	제주시애월읍
07년 9월	상귀(D-136)	0.0	19	9.4	0.04	8	225	제주시애월읍
07년 9월	상귀(D-136)	0.0	17	8.6	0.03	8	196	제주시애월읍
07년 10월	상귀(D-136)	0.0	20	4.1	0.01	7	243	제주시애월읍
07년 10월	상귀(D-136)	0.0	17	6.7	0.03	6	212	제주시애월읍
07년 11월	상귀(D-136)	0.0	15	6.4	0.01	4	192	제주시애월읍
07년 12월	상귀(D-136)	0.0	12	2.9	0.00	4	125	제주시애월읍
07년 2월	상덕천(D-265)	0.0	7	1.1	0.00	2	95	제주시구좌읍
07년 4월	상덕천(D-265)	0.0	8	1.0	0.00	2	90	제주시구좌읍
07년 7월	상덕천(D-265)	0.0	9	0.9	0.00	2	85	제주시구좌읍
07년 10월	상덕천(D-265)	0.0	11	1.5	0.00	2	108	제주시구좌읍
07년 2월	색달(D-205)	0.0	6	2.4	0.00	1	92	서귀포시
07년 4월	색달(D-205)	0.0	9	0.9	0.00	2	103	서귀포시
07년 7월	색달(D-205)	0.0	9	0.9	0.00	2	120	서귀포시
07년 10월	색달(D-205)	0.0	9	0.8	0.00	1	138	서귀포시
07년 2월	서광(D-2)	0.0	8	1.7	0.00	3	87	서귀포시안덕면
07년 4월	서광(D-2)	0.0	9	1.5	0.00	3	92	서귀포시안덕면
07년 7월	서광(D-2)	0.0	8	1.2	0.00	3	110	서귀포시안덕면
07년 10월	서광(D-2)	0.0	10	2.3	0.00	3	111	서귀포시안덕면
07년 2월	서광1(자체)	0.0	8	0.8	0.00	2	82	서귀포시안덕면
07년 4월	서광1(자체)	0.0	12	0.8	0.00	3	96	서귀포시안덕면
07년 7월	서광1(자체)	0.0	13	1.0	0.00	4	114	서귀포시안덕면
07년 10월	서광1(자체)	0.0	15	2.7	0.00	6	142	서귀포시안덕면
07년 2월	서광2(자체)	0.0	6	0.6	0.00	2	83	서귀포시안덕면
07년 4월	서광2(자체)	0.0	6	0.6	0.00	2	82	서귀포시안덕면
07년 7월	서광2(자체)	0.0	6	0.6	0.00	2	85	서귀포시안덕면
07년 10월	서광2(자체)	0.0	10	1.7	0.00	4	114	서귀포시안덕면
07년 2월	서홍(D-262)	0.0	4	0.3	0.00	1	57	서귀포시
07년 4월	서홍(D-262)	0.0	4	0.2	0.00	1	60	서귀포시
07년 7월	서홍(D-262)	0.0	8	0.3	0.00	1	55	서귀포시
07년 10월	서홍(D-262)	0.0	4	0.1	0.00	1	62	서귀포시
07년 2월	선흘(F-268)	0.0	8	1.6	0.00	3	99	제주시조천읍
07년 4월	선흘(F-268)	0.0	3	0.2	0.00	1	102	제주시조천읍
07년 10월	선흘(F-268)	0.0	8	0.5	0.00	1	110	제주시조천읍
07년 7월	선흘2(F-268)	0.0	8	0.6	0.00	2	96	제주시조천읍
07년 2월	성읍2(F-270자체)	0.0	8	1.2	0.00	2	118	서귀포시표선면
07년 4월	성읍2(F-270자체)	0.0	9	1.2	0.00	3	113	서귀포시표선면
07년 7월	성읍2(F-270자체)	0.0	9	1.1	0.00	2	116	서귀포시표선면
07년 10월	성읍2(F-270자체)	0.0	10	1.7	0.01	2	144	서귀포시표선면
07년 2월	세화(D-37)	0.0	9	2.6	0.00	2	119	서귀포시표선면
07년 4월	세화(D-37)	0.0	9	2.4	0.00	2	96	서귀포시표선면
07년 7월	세화(D-37)	0.0	9	2.4	0.00	2	120	서귀포시표선면
07년 10월	세화(D-37)	0.0	14	5.4	0.01	2	164	서귀포시표선면
07년 2월	세화(R-3)	0.0	8	1.2	0.00	2	113	서귀포시표선면
07년 4월	세화(R-3)	0.0	8	0.9	0.00	2	101	서귀포시표선면
07년 7월	세화(R-3)	0.0	8	1.0	0.00	2	110	서귀포시표선면
07년 10월	세화(R-3)	0.0	10	1.9	0.00	1	133	서귀포시표선면
07년 2월	송당(D-324)	0.0	8	0.9	0.00	2	111	제주시구좌읍
07년 10월	송당(D-324)	0.0	8	0.5	0.00	1	117	제주시구좌읍
07년 7월	송당(D-324)	0.0	8	0.5	0.00	2	101	제주시조천읍
07년 7월	송당(D-511)	0.0	7	0.4	0.00	2	94	제주시구좌읍
07년 4월	송당(F-511)	0.0	8	0.3	0.00	2	118	제주시구좌읍
07년 10월	송당(F-511)	0.0	8	0.3	0.00	1	109	제주시구좌읍
07년 2월	수망2(89자체)	0.0	5	0.3	0.00	1	68	서귀포시남원읍
07년 4월	수망2(89자체)	0.0	5	0.3	0.00	1	67	서귀포시남원읍
07년 7월	수망2(89자체)	0.0	6	0.3	0.00	2	71	서귀포시남원읍
07년 10월	수망2(89자체)	0.0	6	0.2	0.00	0	82	서귀포시남원읍
07년 1월	수산(농업3)	0.0	14	3.4	0.00	4	143	제주시애월읍
07년 2월	수산(농업3)	0.0	13	3.0	0.00	4	124	제주시애월읍
07년 3월	수산(농업3)	0.0	12	2.6	0.00	4	129	제주시애월읍
07년 4월	수산(농업3)	0.0	12	2.6	0.00	4	118	제주시애월읍
07년 5월	수산(농업3)	0.0	15	2.8	0.00	4	123	제주시애월읍
07년 6월	수산(농업3)	0.0	12	2.7	0.00	3	122	제주시애월읍
07년 7월	수산(농업3)	0.0	12	2.8	0.00	3	125	제주시애월읍
07년 8월	수산(농업3)	0.0	20	8.0	0.00	8	213	제주시애월읍
07년 10월	수산(농업3)	0.0	19	7.0	0.02	7	235	제주시애월읍
07년 11월	수산(농업3)	0.0	18	4.9	0.01	4	201	제주시애월읍
07년 12월	수산(농업3)	0.0	18	5.1	0.01	5	212	제주시애월읍
07년 2월	수산3(89자체)	0.0	26	2.3	0.00	4	148	서귀포시성산읍
07년 4월	수산3(89자체)	0.0	28	2.4	0.00	5	162	서귀포시성산읍
07년 7월	수산3(89자체)	0.0	25	2.1	0.00	5	171	서귀포시성산읍
07년 10월	수산3(89자체)	0.0	27	3.9	0.00	10	287	서귀포시성산읍
07년 2월	수산4(91자체)	0.0	32	1.6	0.00	6	191	서귀포시성산읍
07년 4월	수산4(91자체)	0.0	34	1.6	0.00	7	215	서귀포시성산읍
07년 7월	수산4(91자체)	0.0	33	1.7	0.00	7	236	서귀포시성산읍
07년 10월	수산4(91자체)	0.0	40	3.4	0.00	14	349	서귀포시성산읍
07년 7월	수산5(D-281)	0.0	13	1.4	0.00	3	137	서귀포시성산읍
07년 10월	수산5(D-282)	0.0	14	2.7	0.00	3	155	서귀포시성산읍
07년 9월	수산농업	0.0	20	8.8	0.03	7	238	제주시애월읍
07년 9월	수산농업	0.0	20	8.8	0.04	8	229	제주시애월읍
07년 9월	수산농업	0.0	21	8.8	0.03	8	228	제주시애월읍
07년 9월	수산농업	0.0	20	8.3	0.04	8	167	제주시애월읍
07년 10월	수산농업	0.0	20	4.6	0.01	7	264	제주시애월읍
07년 2월	시흥(D-328)	0.0	17	2.3	0.00	4	168	서귀포시성산읍
07년 4월	시흥(D-328)	0.0	17	2.3	0.00	4	163	서귀포시성산읍
07년 7월	시흥(D-328)	0.0	17	2.2	0.00	4	151	서귀포시성산읍
07년 10월	시흥(D-328)	0.0	21	2.5	0.00	5	188	서귀포시성산읍
07년 2월	신례(D-222)	0.0	4	0.2	0.00	1	177	서귀포시남원읍
07년 4월	신례(D-222)	0.0	5	0.2	0.00	1	177	서귀포시남원읍
07년 7월	신례(D-222)	0.0	5	0.3	0.00	2	204	서귀포시남원읍
07년 10월	신례(D-222)	0.0	4	0.4	0.00	0	63	서귀포시남원읍
07년 2월	신엄(D-11)	0.0	14	3.5	0.00	4	127	제주시애월읍
07년 4월	신엄(D-11)	0.0	15	3.5	0.00	4	139	제주시애월읍
07년 7월	신엄(D-11)	0.0	14	3.4	0.01	4	140	제주시애월읍
07년 9월	신엄(D-11)	0.0	18	4.8	0.01	5	169	제주시애월읍
07년 9월	신엄(D-11)	0.0	18	4.7	0.02	5	168	제주시애월읍
07년 9월	신엄(D-11)	0.0	16	4.6	0.01	4	153	제주시애월읍
07년 9월	신엄(D-11)	0.0	16	4.3	0.01	4	163	제주시애월읍
07년 10월	신엄(D-11)	0.0	14	2.2	0.00	3	170	제주시애월읍
07년 10월	신엄(D-11)	0.0	15	4.1	0.00	3	170	제주시애월읍
07년 2월	신효(96-1자체)	0.0	5	0.3	0.00	2	75	서귀포시
07년 4월	신효(96-1자체)	0.0	6	2.4	0.00	1	90	서귀포시
07년 7월	신효(96-1자체)	0.0	7	2.5	0.00	2	83	서귀포시
07년 10월	신효(96-1자체)	0.0	8	4.3	0.02	2	108	서귀포시
07년 2월	신흥(D-61)	0.0	7	0.7	0.00	2	81	서귀포시남원읍
07년 4월	신흥(D-61)	0.0	7	0.6	0.00	2	87	서귀포시남원읍
07년 7월	신흥(D-61)	0.0	7	0.8	0.00	2	98	서귀포시남원읍
07년 1월	애월(D-141)	0.0	18	4.8	0.00	5	166	제주시애월읍
07년 1월	애월(D-141)	0.0	17	4.4	0.00	5	170	제주시애월읍
07년 2월	애월(D-141)	0.0	17	4.4	0.00	5	160	제주시애월읍
07년 4월	애월(D-141)	0.0	17	4.5	0.00	5	152	제주시애월읍
07년 5월	애월(D-141)	0.0	22	4.7	0.00	6	173	제주시애월읍
07년 6월	애월(D-141)	0.0	19	4.4	0.00	5	166	제주시애월읍
07년 7월	애월(D-141)	0.0	20	4.3	0.01	5	166	제주시애월읍
07년 8월	애월(D-141)	0.0	22	5.9	0.00	7	193	제주시애월읍
07년 9월	애월(D-141)	0.0	21	9.0	0.02	8	217	제주시애월읍
07년 9월	애월(D-141)	0.0	21	8.8	0.03	8	221	제주시애월읍
07년 9월	애월(D-141)	0.0	22	8.7	0.04	8	220	제주시애월읍
07년 9월	애월(D-141)	0.0	24	9.4	0.04	9	226	제주시애월읍
07년 10월	애월(D-141)	0.0	27	5.0	0.01	9	286	제주시애월읍
07년 10월	애월(D-141)	0.0	24	8.3	0.00	10	264	제주시애월읍
07년 11월	애월(D-141)	0.0	17	5.2	0.04	6	159	제주시애월읍
07년 12월	애월(D-141)	0.0	14	4.2	0.00	4	154	제주시애월읍
07년 1월	양천동(F-30자체)	0.6	28	0.0	0.00	4	134	제주시조천읍
07년 2월	염통(D-238)	0.0	5	0.2	0.00	1	89	제주시
07년 4월	염통(D-238)	0.0	5	0.2	0.00	1	98	제주시
07년 7월	염통(D-238)	0.0	5	0.3	0.00	1	86	제주시
07년 10월	염통(D-238)	0.0	5	0.2	0.00	1	97	제주시
07년 4월	영평(94-1)	0.0	8	1.8	0.00	2	100	제주시
07년 2월	영평(94-4)	0.0	7	1.5	0.00	2	85	제주시
07년 10월	영평(94-4)	0.0	7	1.3	0.00	1	108	제주시
07년 2월	영평(D-204)	0.0	5	0.4	0.00	1	60	제주시
07년 4월	영평(D-204)	0.0	5	0.5	0.00	2	64	제주시
07년 7월	영평(D-204)	0.0	5	0.4	0.00	2	62	제주시
07년 10월	영평(D-204)	0.0	5	0.3	0.00	0	68	제주시
07년 7월	영평2(94-1)	0.0	7	1.3	0.00	2	89	제주시
07년 2월	오등(D-133)	0.0	6	0.9	0.00	1	74	제주시
07년 4월	오등(D-133)	0.0	5	1.3	0.00	4	75	제주시
07년 7월	오등(D-133)	0.0	5	0.8	0.00	2	69	제주시
07년 10월	오등(D-133)	0.0	6	0.6	0.00	0	88	제주시
07년 1월	오라3(D-105)	0.0	9	2.1	0.00	3	109	제주시
07년 1월	오라3(D-105)	0.0	8	2.0	0.00	3	107	제주시
07년 2월	오라3(D-105)	0.0	9	2.1	0.00	3	95	제주시
07년 4월	오라3(D-105)	0.0	9	2.4	0.00	3	112	제주시
07년 5월	오라3(D-105)	0.0	10	2.1	0.00	3	108	제주시
07년 6월	오라3(D-105)	0.0	9	1.9	0.00	3	103	제주시
07년 7월	오라3(D-105)	0.0	10	1.7	0.00	4	118	제주시
07년 8월	오라3(D-105)	0.0	12	3.7	0.00	4	138	제주시
07년 10월	오라3(D-105)	0.0	10	2.4	0.00	2	142	제주시
07년 11월	오라3(D-105)	0.0	11	2.0	0.00	3	124	제주시
07년 12월	오라3(D-105)	0.0	12	2.0	0.01	3	133	제주시
07년 2월	오라5(96-2)	0.0	8	1.4	0.00	2	94	제주시
07년 4월	오라5(96-2)	0.0	8	1.2	0.00	2	98	제주시
07년 7월	오라5(96-2)	0.0	8	1.2	0.00	2	138	제주시
07년 10월	오라5(96-2)	0.0	10	2.5	0.00	2	148	제주시
07년 2월	오라6(93-4)	0.0	9	2.2	0.00	3	102	제주시
07년 4월	오라6(93-4)	0.0	10	2.6	0.00	3	113	제주시
07년 7월	오라6(93-4)	0.0	8	1.5	0.00	2	116	제주시
07년 10월	오라6(93-4)	0.0	9	2.1	0.00	2	130	제주시
07년 2월	와산(D-232자체)	0.0	9	1.6	0.00	3	94	제주시조천읍
07년 4월	와산(D-232자체)	0.0	7	0.6	0.00	2	86	제주시조천읍
07년 7월	와산(D-232자체)	0.0	9	0.6	0.00	2	80	제주시조천읍
07년 10월	와산(D-232자체)	0.0	8	0.9	0.00	1	100	제주시조천읍
07년 2월	와흘(F-71)	0.0	8	0.5	0.00	2	110	제주시조천읍
07년 4월	와흘(F-71)	0.0	10	1.9	0.00	4	115	제주시조천읍
07년 7월	와흘(F-71)	0.0	9	0.8	0.00	3	105	제주시조천읍
07년 10월	와흘(F-71)	0.0	10	1.8	0.00	5	129	제주시조천읍
07년 2월	와흘(S-18)	0.0	9	0.6	0.00	2	125	제주시구좌읍
07년 4월	와흘(S-18)	0.0	11	1.0	0.00	3	121	제주시구좌읍
07년 7월	와흘(S-18)	0.2	11	0.9	0.00	3	122	제주시조천읍
07년 10월	와흘(S-18)	0.0	13	1.2	0.00	2	142	제주시구좌읍
07년 7월	용강(D-260)	0.0	7	1.4	0.00	2	94	제주시
07년 2월	용강(D-265)	0.0	7	1.4	0.00	2	84	제주시
07년 4월	용강(D-265)	0.0	8	1.7	0.00	2	97	제주시
07년 10월	용강(D-265)	0.0	7	1.0	0.00	1	103	제주시
07년 2월	용흥(D-118)	0.0	5	0.7	0.00	2	62	서귀포시
07년 4월	용흥(D-118)	0.0	3	0.3	0.00	1	54	서귀포시
07년 7월	용흥(D-118)	0.0	5	0.7	0.00	2	65	서귀포시
07년 10월	용흥(D-118)	0.0	5	1.1	0.00	1	85	서귀포시
07년 10월	웃법호촌(F-136)	0.0	4	0.1	0.01	1	57	서귀포시
07년 2월	웃법호촌(F-136)	0.0	6	1.8	0.00	2	73	서귀포시
07년 4월	웃법호촌(F-136)	0.0	4	0.4	0.00	1	64	서귀포시
07년 7월	웃법호촌(F-136)	0.0	4	0.8	0.00	2	67	서귀포시
07년 1월	월산12(78-5)	0.0	7	1.4	0.00	2	99	제주시
07년 2월	월산12(78-5)	0.0	7	1.4	0.00	2	104	제주시
07년 3월	월산12(78-5)	0.0	8	1.5	0.00	2	108	제주시
07년 4월	월산12(78-5)	0.0	9	1.9	0.00	2	112	제주시
07년 5월	월산12(78-5)	0.0	10	1.3	0.00	3	108	제주시
07년 6월	월산12(78-5)	0.0	9	1.2	0.00	2	97	제주시
07년 7월	월산12(78-5)	0.0	7	1.0	0.00	2	103	제주시
07년 8월	월산12(78-5)	0.0	11	2.6	0.00	3	125	제주시
07년 10월	월산12(78-5)	0.0	9	2.0	0.00	2	137	제주시
07년 11월	월산12(78-5)	0.0	11	1.5	0.00	3	122	제주시
07년 12월	월산12(78-5)	0.0	7	1.2	0.00	2	98	제주시
07년 1월	월산4(D-176)	0.0	8	1.7	0.00	2	84	제주시
07년 2월	월산4(D-176)	0.0	8	1.7	0.00	2	108	제주시
07년 3월	월산4(D-176)	0.0	11	2.9	0.00	5	118	제주시
07년 4월	월산4(D-176)	0.0	10	2.6	0.00	3	124	제주시
07년 5월	월산4(D-176)	0.0	10	1.8	0.00	3	107	제주시
07년 6월	월산4(D-176)	0.0	9	1.6	0.00	2	104	제주시
07년 7월	월산4(D-176)	0.0	8	1.6	0.00	2	109	제주시
07년 8월	월산4(D-176)	0.0	12	3.3	0.00	4	139	제주시
07년 10월	월산4(D-176)	0.0	11	2.6	0.00	2	152	제주시
07년 11월	월산4(D-176)	0.0	11	1.6	0.00	3	132	제주시
07년 12월	월산4(D-176)	0.0	10	1.5	0.00	2	114	제주시
07년 1월	월정(D-19)	0.0	100	1.9	0.00	15	422	제주시구좌읍
07년 2월	월평(D-286)	0.0	5	0.3	0.00	1	59	제주시
07년 4월	월평(D-286)	0.0	5	0.4	0.00	2	66	제주시
07년 7월	월평(D-286)	0.0	5	0.3	0.00	2	60	제주시
07년 10월	월평(D-286)	0.0	5	0.3	0.00	0	67	제주시
07년 2월	위미(90자체)	0.0	5	0.3	0.00	1	60	서귀포시남원읍
07년 4월	위미(90자체)	0.0	5	0.3	0.00	1	61	서귀포시남원읍
07년 7월	위미(90자체)	0.0	5	0.3	0.00	2	62	서귀포시남원읍
07년 10월	위미(90자체)	0.0	4	0.1	0.00	0	70	서귀포시남원읍
07년 2월	위미(D-325)	0.0	6	1.2	0.00	1	78	서귀포시남원읍
07년 4월	위미(D-325)	0.0	5	0.7	0.00	1	75	서귀포시남원읍
07년 7월	위미(D-325)	0.0	5	0.7	0.00	1	69	서귀포시남원읍
07년 10월	위미(D-325)	0.0	6	1.0	0.00	0	88	서귀포시남원읍
07년 2월	위미(F-26)	0.0	6	0.8	0.00	1	76	서귀포시남원읍
07년 4월	위미(F-26)	0.0	6	0.9	0.00	2	82	서귀포시남원읍
07년 7월	위미(F-26)	0.0	7	1.2	0.00	2	75	서귀포시남원읍
07년 10월	위미(F-26)	0.0	7	1.7	0.01	0	99	서귀포시남원읍
07년 2월	장전(D-294)	0.0	7	1.3	0.00	2	93	제주시애월읍
07년 4월	장전(D-294)	0.0	7	1.4	0.00	2	99	제주시애월읍
07년 7월	장전(D-294)	0.0	7	1.5	0.00	2	97	제주시애월읍
07년 10월	장전(D-294)	0.0	9	2.8	0.00	1	138	제주시애월읍
07년 2월	정실1(D-135)	0.0	6	0.8	0.00	2	79	제주시
07년 4월	정실1(D-135)	0.0	7	1.3	0.00	2	93	제주시
07년 7월	정실1(D-135)	0.0	6	0.7	0.00	2	84	제주시
07년 2월	정실4(D-261)	0.0	5	0.3	0.00	1	68	제주시
07년 4월	정실4(D-261)	0.0	5	0.9	0.00	3	115	제주시
07년 10월	정실4(D-261)	0.0	9	1.1	0.00	1	102	제주시
07년 7월	정실4호(D-261)	0.0	5	0.1	0.00	1	63	제주시
07년 2월	정실5(94-2)	0.0	5	0.4	0.00	1	68	제주시
07년 4월	정실5(94-2)	0.0	12	0.5	0.00	1	94	제주시
07년 7월	정실5(94-2)	0.0	68	0.6	0.00	2	381	제주시
07년 10월	정실5(94-2)	0.0	6	0.6	0.00	1	87	제주시
07년 2월	정실6(96-2)	0.0	6	0.3	0.00	2	113	제주시
07년 4월	정실6(96-2)	0.0	7	0.4	0.00	2	119	제주시
07년 7월	정실6(96-2)	0.0	7	0.3	0.00	2	127	제주시
07년 10월	정실6(96-2)	0.0	7	0.1	0.00	0	145	제주시
07년 2월	중문(F-40)	0.0	5	0.3	0.00	1	182	서귀포시
07년 4월	중문(F-40)	0.0	7	0.2	0.00	2	209	서귀포시
07년 7월	중문(F-40)	0.0	10	0.5	0.00	3	293	서귀포시
07년 10월	중문(F-40)	0.0	7	0.2	0.00	1	242	서귀포시
07년 2월	중엄(D-264)	0.0	14	4.1	0.00	5	148	제주시애월읍
07년 4월	중엄(D-264)	0.0	16	4.5	0.00	5	156	제주시애월읍
07년 7월	중엄(D-264)	0.0	15	4.3	0.01	5	154	제주시애월읍
07년 9월	중엄(D-264)	0.0	18	6.3	0.02	6	188	제주시애월읍
07년 9월	중엄(D-264)	0.0	17	6.2	0.02	6	187	제주시애월읍
07년 9월	중엄(D-264)	0.0	17	5.8	0.01	6	183	제주시애월읍
07년 9월	중엄(D-264)	0.0	16	5.5	0.02	5	177	제주시애월읍
07년 10월	중엄(D-264)	0.0	16	2.8	0.00	5	201	제주시애월읍
07년 10월	중엄(D-264)	0.0	16	5.2	0.01	5	193	제주시애월읍
07년 2월	진은교(D-143)	0.0	5	1.0	0.00	1	73	서귀포시남원읍
07년 4월	진은교(D-143)	0.0	6	1.2	0.00	2	72	서귀포시남원읍
07년 10월	진은교(D-143)	0.0	7	1.9	0.00	1	92	서귀포시남원읍
07년 7월	진은수(D-143)	0.0	7	1.9	0.00	2	82	서귀포시남원읍
07년 2월	토산(F-178)	0.0	43	4.1	0.00	13	91	서귀포시표선면
07년 4월	토산(F-178)	0.0	7	0.5	0.00	2	69	서귀포시표선면
07년 7월	토산(F-178)	0.0	7	0.6	0.00	2	86	서귀포시표선면
07년 10월	토산(F-178)	0.0	7	1.2	0.00	1	105	서귀포시표선면
07년 2월	토평(D-125)	0.0	9	0.8	0.00	2	64	서귀포시
07년 4월	토평(D-125)	0.0	7	1.9	0.00	2	75	서귀포시
07년 7월	토평(D-125)	0.0	8	2.7	0.00	3	82	서귀포시
07년 10월	토평(D-125)	0.0	7	2.2	0.00	1	66	서귀포시
07년 2월	표선(R-2)	0.0	8	1.6	0.00	2	111	서귀포시표선면
07년 4월	표선(R-2)	0.0	8	1.5	0.00	2	109	서귀포시표선면
07년 10월	표선(R-2)	0.0	12	2.4	0.01	2	146	서귀포시표선면
07년 2월	표선(W-12)	0.0	13	2.6	0.00	2	127	서귀포시표선면
07년 4월	표선(W-12)	0.0	14	2.9	0.00	3	124	서귀포시표선면
07년 7월	표선(w-12)	0.0	17	3.4	0.01	4	149	서귀포시표선면
07년 10월	표선(W-12)	0.0	14	4.5	0.04	3	155	서귀포시표선면
07년 7월	표선3(R-2)	0.0	8	1.3	0.00	2	108	서귀포시표선면
07년 1월	하례(F-20)	0.0	11	2.7	0.00	2	104	서귀포시남원읍
07년 2월	하례(F-20)	0.0	6	2.5	0.00	1	85	서귀포시남원읍
07년 3월	하례(F-20)	0.0	10	2.6	0.00	1	159	서귀포시남원읍
07년 4월	하례(F-20)	0.0	7	2.7	0.00	1	89	서귀포시남원읍
07년 5월	하례(F-20)	0.0	13	2.7	0.00	2	114	서귀포시남원읍
07년 6월	하례(F-20)	0.0	12	3.1	0.00	2	111	서귀포시남원읍
07년 7월	하례(F-20)	0.0	7	3.5	0.00	2	97	서귀포시남원읍
07년 8월	하례(F-20)	0.0	16	6.0	0.00	2	158	서귀포시남원읍
07년 9월	하례(F-20)	0.0	10	7.7	0.02	1	139	서귀포시남원읍
07년 9월	하례(F-20)	0.0	10	7.8	0.03	1	141	서귀포시남원읍
07년 9월	하례(F-20)	0.0	10	8.0	0.02	1	143	서귀포시남원읍
07년 9월	하례(F-20)	0.0	12	9.7	0.05	1	171	서귀포시남원읍
07년 10월	하례(F-20)	0.0	11	4.8	0.01	1	185	서귀포시남원읍
07년 10월	하례(F-20)	0.0	12	3.2	0.00	2	152	서귀포시남원읍
07년 11월	하례(F-20)	0.0	12	3.4	0.00	2	124	서귀포시남원읍
07년 12월	하례(F-20)	0.0	14	4.2	0.00	3	146	서귀포시남원읍
07년 2월	하례2(D-24)	0.0	3	0.3	0.00	1	56	서귀포시남원읍
07년 4월	하례2(D-24)	0.0	4	0.3	0.00	1	74	서귀포시남원읍
07년 7월	하례2(D-24)	0.0	4	0.4	0.00	1	53	서귀포시남원읍
07년 10월	하례2(D-24)	0.0	3	0.2	0.00	0	56	서귀포시남원읍
07년 2월	하원(D-164)	0.0	3	0.2	0.00	1	66	서귀포시
07년 4월	하원(D-164)	0.0	5	0.3	0.00	2	90	서귀포시
07년 7월	하원(D-164)	0.0	8	3.4	0.01	2	114	서귀포시
07년 10월	하원(D-164)	0.0	10	3.7	0.00	1	144	서귀포시
07년 2월	하원2(D-241)	0.0	5	0.3	0.00	2	67	서귀포시
07년 4월	하원2(D-241)	0.0	4	0.3	0.00	1	63	서귀포시
07년 7월	하원2(D-241)	0.0	5	0.3	0.00	2	57	서귀포시
07년 10월	하원2(D-241)	0.0	5	0.3	0.00	1	68	서귀포시
07년 2월	하천(F-32자체)	0.0	9	1.9	0.00	2	113	서귀포시표선면
07년 4월	하천(F-32자체)	0.0	9	2.1	0.00	2	111	서귀포시표선면
07년 7월	하천(F-32자체)	0.0	9	1.8	0.00	2	112	서귀포시표선면
07년 10월	하천(F-32자체)	0.0	10	3.3	0.00	2	132	서귀포시표선면
07년 2월	한동(D-12)	0.0	11	0.8	0.00	3	293	제주시구좌읍
07년 4월	한동(D-12)	0.0	47	4.1	0.00	13	291	제주시구좌읍
07년 7월	한동(D-12)	0.0	42	3.8	0.00	13	372	제주시구좌읍
07년 10월	한동(D-12)	0.0	64	6.6	0.07	11	364	제주시구좌읍
07년 2월	한동(F-70)	0.0	11	0.9	0.00	3	149	제주시구좌읍
07년 4월	한동(F-70)	0.0	24	2.1	0.00	5	143	제주시구좌읍
07년 7월	한동(F-70)	0.0	28	2.3	0.00	5	187	제주시구좌읍
07년 10월	한동(F-70)	0.0	46	2.7	0.01	7	266	제주시구좌읍
07년 2월	함덕(F-58)	0.0	7	0.4	0.00	1	104	제주시조천읍
07년 4월	함덕(F-58)	0.0	9	1.5	0.00	3	110	제주시조천읍
07년 7월	함덕(F-58)	0.0	9	1.6	0.00	3	103	제주시조천읍
07년 2월	해안(D-248)	0.0	5	0.5	0.00	1	69	제주시
07년 4월	해안(D-248)	0.0	6	0.5	0.00	0	71	제주시
07년 7월	해안(D-248)	0.0	6	0.2	0.00	2	90	제주시
07년 10월	해안(D-248)	0.0	6	0.6	0.00	0	78	제주시
07년 1월	행원 A-2	0.0	243	2.0	0.00	35	956	제주시구좌읍
07년 2월	호근(D-217)	0.0	7	1.1	0.00	2	96	서귀포시
07년 4월	호근(D-217)	0.0	10	4.4	0.00	1	93	서귀포시
07년 7월	호근(D-217)	0.0	13	9.5	0.08	2	152	서귀포시
07년 10월	호근(D-217)	0.0	11	4.3	0.02	1	126	서귀포시
07년 2월	화전2(자체)	0.0	43	2.0	0.00	12	299	서귀포시성산읍
07년 4월	화전2(자체)	0.0	45	2.1	0.00	12	284	서귀포시성산읍
07년 7월	화전2(자체)	0.0	41	2.0	0.00	11	348	서귀포시성산읍
07년 10월	화전2(자체)	0.0	178	3.2	0.00	27	668	서귀포시성산읍
07년 7월	회수(D-30)	0.0	6	0.4	0.00	2	116	서귀포시
07년 2월	회수(D-38)	0.0	6	0.2	0.00	1	93	서귀포시
07년 4월	회수(D-38)	0.0	7	2.2	0.00	2	95	서귀포시
07년 7월	회수(D-38)	0.0	6	0.3	0.00	2	115	서귀포시
07년 10월	회수(D-38)	0.0	6	0.4	0.00	0	126	서귀포시

□  2008년

- 1/4분기

(단위 : mg/L, pH제외, EC : uS/㎝)

관정명	EC	pH	HCO3-	Cl-	NO3-N	SO42-	Na+	K+	Mg2+	Ca2+
(봉개3호) D-317	79	8.0	26.7	10	1.1	2	7.1	2.6	3.0	3.9
2002사계지구	202	8.2	79.4	17	0.3	6	28.8	6.9	3.0	6.8
85화전2	360	7.9	24.4	94	2.8	14	49.0	3.5	9.5	7.3
89수망2	88	8.0	28.0	12	0.5	2	10.0	2.1	2.6	3.6
89수산	188	7.9	28.8	37	3.3	6	18.6	3.0	7.1	6.6
89자체1	111	8.1	28.8	17	1.0	3	12.0	2.7	3.2	3.9
91수산	230	7.9	32.9	49	2.4	8	27.4	2.9	7.2	6.5
93오라6(오라6)	105	7.7	34.9	9	1.6	2	7.8	2.1	3.9	5.2
94영평2호(영평2호	62	6.9	18.5	6	0.3	2	5.2	2.3	2.0	2.7
94오라(정실5호)	70	7.8	24.6	6	0.4	1	5.1	2.0	2.5	3.4
95수산	140	7.6	40.1	15	2.1	3	11.4	3.2	9.0	14.1
98영평2(영평3호)	102	7.4	26.7	8	1.5	2	8.1	2.5	3.0	4.2
고성 D-212	92	7.5	34.9	9	0.8	2	8.6	2.9	3.3	3.9
고성 F-172	169	7.9	28.0	23	5.5	5	14.7	3.3	6.3	6.4
고성2지구(F-485)	110	7.8	55.5	6	0.2	2	11.4	6.3	4.2	3.5
교래지구F-264	65	6.1	22.6	8	0.5	2	6.6	1.9	2.1	3.0
금성 F-144	146	7.5	34.9	12	4.7	4	10.1	3.3	6.4	7.1
금악 D-230	129	7.8	49.3	13	2.1	2	8.0	6.7	5.0	9.9
납읍 D-046	101	7.8	30.8	9	1.6	0	8.4	3.3	4.2	4.5
덕천 D-042	92	8.0	28.8	10	1.6	3	8.3	2.6	3.4	4.4
도련1호 D-013	94	7.9	30.8	11	1.6	2	7.7	2.5	3.8	4.3
도련2호 D-126	120	7.8	28.8	14	3.8	4	8.9	2.7	5.1	5.9
목석원2호 D-249	75	7.1	26.7	5	0.4	2	6.0	2.3	2.2	3.1
봉성 F-324	99	8.3	43.1	7	0.5	2	8.6	3.8	3.6	4.5
봉성지구F-447	99	7.9	45.8	6	0.2	2	8.6	3.7	3.4	4.6
사계지구(F-081)	107	7.6	27.1	13	1.8	4	8.3	2.8	3.9	5.7
상귀 D-136	131	7.3	30.8	13	3.9	4	8.9	2.6	5.2	7.1
상명지구(F-423)	138	7.9	30.8	20	1.5	3	9.2	11.6	4.0	4.1
서귀포시매립장	57	8.2	21.6	5	0.1	1	4.7	2.1	1.9	2.5
성읍지구(F-396)	126	7.8	45.2	11	1.7	2	9.1	2.7	5.6	6.4
송당7지구(F-511)	95	8.1	37.0	8	0.4	2	7.6	3.2	3.2	4.8
신도2지구(F-427)	261	7.0	55.5	29	4.7	9	16.9	13.4	9.8	10.8
신례2(F-459)	65	7.2	22.6	5	1.3	2	4.9	1.1	2.2	3.8
신엄 D-011	146	7.7	30.8	15	4.2	4	9.9	2.7	5.9	7.5
아라83-1(산천단)	79	7.9	31.1	7	0.5	2	7.5	3.1	2.4	3.8
어음지구(F-530)	189	8.1	91.1	8	0.2	3	14.7	8.3	7.1	7.8
염통1호 D-238	85	7.6	38.0	6	0.2	1	7.4	2.6	3.0	4.0
영평1호 D-204	60	8.0	20.5	6	0.5	2	5.3	2.1	1.8	2.4
오등 D-133	70	8.2	22.1	7	1.0	2	5.4	1.9	2.3	3.7
와산 D-232	79	8.1	24.0	10	0.9	3	7.5	2.2	2.6	3.3
용수 D-179	201	8.4	66.8	22	1.5	5	20.8	7.0	3.6	12.6
월산12호 78-5	109	7.6	39.8	9	1.8	2	8.2	2.6	4.6	5.7
월산4호 D-176	115	7.4	37.0	10	2.2	2	8.5	2.5	4.8	5.8
월정 D-019	420	7.8	38.0	104	2.6	20	55.9	4.6	10.6	12.0
이호지구S-016	162	8.1	67.8	13	1.0	3	14.8	3.4	4.1	11.6
정실6호 D-318	143	8.1	61.6	7	0.3	2	15.7	4.8	2.8	5.8
죽성지구 1호공	61	7.8	18.5	5	0.3	1	5.0	2.0	1.7	2.3
토평공업단지97-1	88	6.3	41.1	5	0.5	2	5.9	1.7	4.3	4.5
평대지구	162	7.8	34.9	18	5.1	4	11.6	3.5	6.1	7.7
한동 D-012	355	7.7	28.8	70	6.1	13	43.5	3.9	8.3	6.8
해단1지구	188	8.3	45.8	36	1.0	1	31.0	2.6	2.9	3.6
해안 D-248	64	6.9	24.6	6	0.5	1	5.4	2.3	2.3	3.2
D-002	98	7.9	24.6	11	2.0	3	9.0	2.8	3.5	4.3
D-024	52	6.7	18.5	6	0.5	2	5.1	1.1	2.0	2.7
D-037	120	7.4	39.0	11	2.6	2	9.0	2.5	5.0	7.2
D-038	132	7.4	59.7	9	0.3	2	11.8	3.5	4.6	6.7
D-049	157	7.2	43.2	14	4.0	3	13.4	3.5	4.5	8.8
D-053	75	7.5	22.6	7	1.7	2	5.9	1.9	2.7	4.1
D-084	66	7.3	20.5	6	1.4	2	5.3	1.1	2.2	3.9
D-089	150	7.5	45.1	15	2.7	7	11.5	3.1	5.9	7.4
D-101	57	7.3	18.5	5	1.0	1	4.7	1.7	1.9	3.1
D-105(오라3)	130	7.5	32.9	10	3.6	3	8.2	2.5	5.2	6.7
D-118	85	7.3	31.1	7	1.2	2	6.8	1.9	2.7	4.5
D-125	73	6.9	18.5	7	2.2	2	6.0	1.6	2.4	3.7
D-143	74	7.4	22.6	7	1.7	2	6.5	1.8	2.7	4.0
D-147	84	7.9	28.8	9	1.9	2	7.4	2.9	2.8	4.8
D-164	109	7.4	38.0	9	2.0	2	8.4	2.3	4.0	6.2
D-177	76	6.8	18.5	9	1.5	2	5.6	1.6	2.4	3.7
D-194	119	7.5	37.0	11	2.5	2	8.5	2.4	5.3	5.5
D-205	123	8.0	50.1	12	1.1	2	11.4	3.2	3.2	9.5
D-206	135	7.8	37.1	13	2.4	4	9.6	3.2	4.0	8.8
D-217	110	6.7	25.0	11	4.6	1	8.8	1.8	3.2	6.6
D-222	225	8.0	120.0	5	0.3	1	12.9	5.0	12.5	11.0
D-224	181	8.0	53.4	31	1.3	3	25.5	3.2	4.7	7.5
D-231	115	7.9	32.6	11	3.1	3	8.6	3.1	5.0	5.9
D-241	60	7.4	19.5	7	0.6	2	4.9	1.6	1.9	3.9
D-247	69	7.4	22.6	6	1.1	1	5.2	1.4	2.4	3.8
D-258	146	7.8	35.9	15	5.3	4	9.8	2.7	6.5	7.6
D-260(용강)	93	7.6	26.7	10	2.0	2	7.3	2.7	3.7	4.6
D-261(정실4호)	73	7.9	24.6	7	0.9	2	5.7	2.1	2.7	4.0
D-262	55	7.5	20.5	4	0.3	1	4.4	1.4	1.3	3.6
D-264	160	7.6	37.0	16	5.0	5	10.6	2.7	6.6	8.6
D-265	88	7.8	25.7	12	1.3	3	8.3	2.4	3.1	3.8
D-266	134	7.7	21.0	15	5.0	7	10.3	2.8	5.1	5.6
D-272(고다시)	158	7.3	66.0	7	0.6	2	7.6	4.2	1.5	16.9
D-278	116	8.0	28.8	13	2.9	4	10.0	3.3	3.9	5.1
D-280	159	7.9	41.0	14	4.3	4	9.3	5.7	6.8	7.8
D-281	117	8.6	43.2	13	0.3	2	9.2	4.6	2.7	8.8
D-282	141	7.7	45.2	14	1.9	3	10.5	3.0	6.2	6.8
D-283	170	7.4	51.1	19	3.2	4	16.7	6.5	5.1	8.4
D-285	80	8.0	28.8	9	0.6	2	7.4	2.9	2.9	4.0
D-286(월평)	57	7.9	16.0	7	0.4	2	5.5	2.1	1.8	2.0
D-294	96	7.7	30.8	8	1.5	2	6.8	2.4	4.1	4.5
D-296	163	7.8	37.0	22	2.6	4	15.6	3.3	5.6	6.8
D-324	101	7.7	41.1	9	0.6	2	7.3	3.8	4.1	5.3
D-328	161	7.9	38.0	20	3.3	4	12.9	3.1	6.7	6.7
F-003	130	7.6	37.0	10	3.1	7	9.3	3.4	5.5	6.2
F-015	97	8.1	45.3	7	0.3	2	13.7	4.3	1.6	3.8
F-020	88	7.0	26.7	7	3.0	2	6.6	1.1	3.1	5.7
F-026	480	9.3	87.3	102	1.4	2	90.4	1.6	2.4	3.4
F-033	124	8.1	45.8	10	1.8	2	10.2	3.9	4.5	6.5
F-036	150	6.6	47.1	14	2.1	4	14.4	5.4	3.4	8.8
F-045	150	7.0	26.7	14	6.1	3	10.7	2.0	4.9	9.4
F-070	192	8.2	34.9	33	3.0	5	26.2	2.6	4.1	3.8
F-071	117	8.3	28.8	13	2.6	6	10.9	3.4	3.8	4.9
F-130	139	7.4	41.1	12	3.4	3	9.4	3.4	6.4	6.7
F-156	114	8.0	22.1	15	3.1	4	10.4	2.5	4.0	4.6
F-162	170	7.7	34.9	18	6.0	5	11.7	3.0	6.6	8.5
F-167	103	8.0	28.8	13	1.7	3	9.2	2.2	3.7	4.6
F-178	115	7.9	41.1	13	1.1	2	11.7	3.2	3.8	5.8
F-211	117	8.6	34.9	13	2.6	5	14.6	5.6	2.1	5.1
F-213	401	7.7	34.0	92	4.6	15	41.6	4.4	12.8	12.8
F-220	114	7.6	24.6	11	3.2	4	8.1	2.5	3.9	6.0
F-222	173	8.0	75.6	9	2.1	2	21.8	5.6	2.5	8.9
F-249	74	7.2	32.6	6	0.2	1	7.6	4.2	2.3	3.0
F-268	99	8.0	37.0	9	0.8	2	8.5	2.7	3.8	4.5
F-270	121	7.6	45.1	10	1.7	2	7.7	1.9	6.1	6.8
F-280	110	8.6	30.7	17	0.4	2	6.5	1.5	2.0	10.8
F-304	109	7.3	41.1	9	1.6	2	8.4	2.5	4.4	5.6
F-308	183	8.3	98.0	10	0.2	2	24.2	5.5	5.2	8.0
F-311	201	8.3	64.4	24	0.8	5	19.4	8.2	3.9	11.8
F-313	191	7.3	43.1	16	6.6	6	11.5	3.4	8.8	10.2
F-321	124	7.7	47.2	13	1.6	3	10.0	3.3	5.1	7.7
F-325	105	8.1	34.9	12	1.8	4	10.7	3.5	3.4	5.2
F-332	222	7.8	33.9	37	4.1	6	17.3	3.6	8.0	9.9
F-334	230	7.7	34.9	43	4.2	7	20.9	3.6	8.7	8.1
F-339	90	7.6	34.9	7	0.4	2	6.6	2.2	3.7	4.6
F-342	80	6.7	22.6	7	2.5	2	5.7	1.1	2.8	5.0
F-350	130	8.4	55.5	10	0.8	2	13.0	3.8	3.5	7.8
F-352	178	8.2	83.6	10	0.1	5	23.0	5.4	2.9	9.3
F-364	56	6.9	22.6	5	0.3	1	4.7	1.8	1.9	2.9
F-375	147	7.9	22.1	17	5.7	7	10.3	2.8	6.2	6.4
F-385	147	7.2	30.8	13	4.2	7	10.9	3.1	5.5	7.1
F-389	120	7.7	32.9	10	3.7	2	8.5	2.5	4.8	6.7
R-001	167	7.9	61.5	14	1.3	3	13.4	9.8	5.8	6.2
R-002	116	7.7	40.1	10	1.7	2	8.6	2.5	5.0	6.3
R-003	112	7.4	43.1	9	1.1	2	7.8	2.4	4.9	6.3
R-004	179	8.0	41.1	21	3.9	5	14.5	6.0	6.8	7.1
S-001	59	7.0	20.5	5	0.7	1	4.6	1.9	2.1	3.0
W-009	148	7.6	33.9	14	4.9	3	9.8	2.4	6.5	7.1
W-012	139	7.5	35.9	15	3.6	3	10.8	2.8	5.9	6.3
서귀포산업과학고	117	7.8	39.1	9	3.1	1	7.0	1.9	4.0	10.0
고두물	276	7.1	47.2	24	12.4	11	16.2	3.8	12.8	15.4
고망물(고냥물)	228	6.5	30.8	24	9.1	10	14.2	2.9	8.6	12.7
구명물	107	7.3	26.7	11	2.5	3	8.1	2.3	3.7	5.6
녹남물(작지물)	244	7.1	32.9	23	12.1	7	16.6	3.7	8.4	14.3
논지물(논짓물)1	162	6.6	35.2	16	5.4	4	11.6	2.7	6.2	9.8
도욕샘	128	7.0	43.2	10	3.1	2	9.0	2.0	5.4	8.1
문두물	256	7.4	47.2	21	11.3	9	14.6	4.1	12.7	12.6
붕어못	195	6.9	28.8	28	6.8	9	16.1	4.2	7.6	9.8
생수	166	7.4	24.6	14	8.2	5	9.5	1.1	6.4	10.7
서림물	158	7.0	26.7	18	5.0	7	11.6	4.2	6.3	8.0
속골물	84	7.1	20.5	7	2.8	2	6.1	2.1	3.0	4.8
안덕천물	247	6.7	24.6	23	13.0	14	15.0	9.7	6.5	14.6
웃정물	241	6.5	28.8	29	12.1	14	16.3	4.5	10.0	14.6
유수암천	194	7.1	26.7	20	9.0	6	12.2	5.4	6.5	10.2
장수물	177	6.5	20.5	26	5.7	8	15.1	2.3	5.3	8.8
지장샘	91	7.4	17.5	8	4.4	2	6.9	2.7	2.6	6.0
통물	178	7.3	31.1	19	7.9	5	14.0	4.1	5.8	11.9
펭풍물(병풍물)	419	6.7	61.6	39	15.9	18	22.6	4.4	14.5	25.4
하강물	253	6.9	27.7	26	11.6	12	18.9	4.3	8.4	13.1
㈜부건 한라산 C.C	55	7.5	16.4	6	0.3	2	4.7	1.9	1.6	2.2
로드랜드	64	7.3	27.1	5	0.3	1	5.3	2.6	2.4	3.1
㈜제주드림랜드	104	7.9	52.7	5	0.2	1	6.0	3.4	5.6	5.4
GS건설㈜ 엘리시안	69	7.3	28.8	6	0.3	1	5.7	2.5	2.7	3.1
에버리스	156	7.8	76.2	8	0.7	2	12.2	5.7	6.9	7.7
㈜뇌호흡교육	155	7.9	59.9	14	0.4	2	13.3	11.8	4.8	4.5
㈜ 캐슬렉스제주	88	8.1	31.2	8	1.0	2	6.4	2.5	3.4	4.3
제주축산업협동조	155	7.5	69.8	8	2.8	2	10.9	7.8	7.6	6.8
㈜블랙스톤리조트	274	6.6	158.0	8	0.3	2	18.7	9.9	16.1	11.9
라온레저개발㈜	229	7.6	37.0	23	9.6	12	14.8	4.3	11.0	11.4
나인브릿지	71	7.7	33.0	6	0.2	2	6.4	3.2	3.0	3.6
테디밸리	114	7.7	21.6	12	2.4	7	11.1	3.9	3.0	4.4
핀크스	62	7.5	27.1	6	0.5	1	5.5	2.4	2.6	3.5
한국관광공사 중문	222	7.2	69.1	16	5.4	5	14.2	3.5	8.5	15.0
㈜호텔롯데 스카이	254	7.8	116.1	10	0.2	2	29.1	9.8	6.1	15.0
㈜레이크힐스	588	8.0	291.7	24	0.1	5	147.6	37.0	52.7	25.3
부영골프장	85	7.5	34.9	8	0.6	2	6.5	2.2	3.7	4.7
해비치리조트㈜	85	7.5	35.1	7	0.4	2	6.8	2.3	3.7	3.7
샤인빌 C.C	112	7.4	41.1	9	1.8	2	8.0	2.2	4.8	6.4
사이프러스컨트리	109	7.3	45.0	9	1.0	2	7.1	2.5	5.2	6.0
㈜제피로스	100	7.7	35.9	9	1.3	3	7.7	2.4	3.8	5.1

※ 조사대상 모든 지점에서 유해물질인 휘발성물질과 법정농약 성분 불검출

- 2/4분기

(단위 : mg/L, pH제외, EC : uS/㎝)

관정명	EC	pH	HCO3-	Cl-	NO3-N	SO42-	Na+	K+	Mg2+	Ca2+
(봉개3호) D-317	84	7.3	28.0	7	0.6	2	6.7	2.5	2.8	3.6
85화전2	353	7.4	35.0	69	3.3	10	42.4	5.1	8.7	6.9
89수망2	102	7.6	29.0	12	0.3	1	10.7	2.1	2.6	3.4
89수산	174	7.4	29.0	22	3.7	5	15.2	2.6	6.0	5.3
89자체1	207	8.3	31.0	35	3.1	9	26.9	3.8	4.7	6.2
91수산	224	7.4	39.0	34	2.2	6	24.5	2.5	6.4	5.5
93오라6(오라6)	119	7.0	33.0	9	2.3	3	7.6	2.2	4.6	6.2
94영평2호(영평2	55	7.3	16.0	4	0.3	1	4.6	2.1	1.6	2.1
94오라(정실5호)	69	7.1	24.0	5	0.4	1	5.1	1.9	2.4	3.2
95수산	224	7.4	39.0	34	2.2	6	24.5	2.5	6.4	5.5
98영평2(영평3호)	99	7.1	28.0	8	1.6	2	8.1	2.5	3.1	4.2
고성 D-212	112	7.2	27.0	10	1.9	2	7.4	2.5	4.2	4.7
고성 F-172	187	7.4	23.0	22	5.6	4	14.6	3.2	6.4	6.2
고성2지구(F-485)	106	7.6	43.0	5	0.1	2	9.8	4.9	3.7	2.9
교래지구F-264	70	7.6	21.0	7	0.4	1	5.9	1.9	2.1	2.8
금성 F-144	166	7.5	33.0	12	5.1	5	10.0	3.4	6.6	7.3
금악 D-230	126	7.9	39.0	9	2.2	2	8.1	3.2	5.0	6.0
덕천 D-042	97	7.5	28.0	9	1.2	2	7.8	2.4	3.3	3.8
도련1호 D-013	96	7.2	30.0	7	1.1	2	7.0	2.4	3.6	4.1
도련2호 D-126	130	7.0	33.0	11	3.2	3	8.9	2.6	5.2	5.8
목석원2호 D-249	74	6.7	25.0	5	0.6	2	6.2	2.5	2.3	3.4
봉성 F-324	105	8.0	40.0	7	0.5	1	8.2	3.3	3.5	4.5
봉성지구F-447	103	7.9	39.0	6	0.3	2	8.6	3.6	3.2	4.4
사계지구(F-081)	154	7.4	23.0	16	4.8	5	10.9	3.2	5.3	6.3
상귀 D-136	206	7.1	34.0	18	7.9	7	11.1	3.0	8.1	11.2
상명지구(F-423)	195	7.5	27.0	13	7.3	12	13.5	3.9	7.6	6.7
서귀포산업과학고	133	7.6	39.0	8	3.6	1	6.5	1.7	4.2	10.0
서귀포시매립장	60	7.2	21.0	5	0.1	1	4.6	2.1	1.9	2.8
성읍지구(F-396)	118	7.3	43.0	10	1.9	2	9.2	2.8	5.7	6.1
송당7지구(F-511)	101	7.7	37.0	7	0.3	2	7.8	3.4	3.4	4.7
신도2지구(F-427)	363	7.1	35.0	31	17.6	20	17.4	3.8	16.6	17.2
신례2(F-459)	87	7.0	21.0	6	2.7	1	5.6	1.3	2.9	4.9
신엄 D-011	148	7.2	25.0	15	4.4	5	9.3	2.5	5.6	7.2
아라83-1(산천단)	99	7.2	32.0	7	1.0	2	8.0	2.8	2.9	4.6
어음지구(F-530)	67	7.8	45.0	9	2.2	3	9.7	3.7	5.7	6.1
염통1호 D-238	85	7.4	35.0	5	0.1	1	7.1	2.5	2.9	3.8
영평1호 D-204	64	7.2	18.0	5	0.5	1	5.2	2.1	1.9	2.5
오등 D-133	76	6.9	21.0	6	1.3	2	5.5	1.9	2.4	3.8
와산 D-232	78	7.7	25.0	6	0.6	2	6.2	2.2	2.6	3.3
용수 D-179	328	7.4	111.0	33	1.9	6	28.1	5.0	13.4	14.5
월산12호 78-5	138	7.0	37.0	11	2.9	3	8.9	2.6	5.6	6.6
월산4호 D-176	151	6.9	37.0	12	3.5	4	9.4	2.6	6.1	7.2
월정 D-019	417	7.4	53.0	77	2.8	14	47.7	3.6	9.9	12.9
이호지구S-016	190	7.8	59.0	15	2.7	6	14.5	3.3	5.0	13.2
정실6호 D-318	135	7.7	58.0	6	0.2	1	15.0	4.7	2.7	5.7
죽성지구 1호공	59	7.1	16.0	5	0.3	1	4.7	2.0	1.7	2.3
토평공업단지 97-	74	6.5	32.0	3	0.1	1	4.8	1.5	3.3	3.3
평대지구	173	7.5	34.0	15	5.5	3	11.6	3.6	6.3	7.8
한동 D-012	340	7.5	29.0	58	7.2	11	40.4	3.8	8.4	6.8
해단1지구	91	6.9	27.0	8	1.0	1	7.3	2.2	3.0	3.8
해안 D-248	73	7.2	22.0	6	0.7	1	5.7	2.0	2.3	3.2
D-002	121	7.5	25.0	10	3.6	5	8.7	3.4	4.3	5.5
D-024	57	6.7	18.0	4	0.3	1	4.5	1.0	1.9	2.4
D-037	139	7.2	39.0	10	3.3	2	8.7	2.4	5.4	7.2
D-038	121	6.9	53.0	6	0.1	1	8.0	3.0	5.5	5.7
D-049	238	6.9	31.0	20	12.3	4	13.4	2.9	8.1	14.4
D-053	90	7.6	21.0	7	2.2	2	5.9	1.8	2.8	4.3
D-084	114	7.1	23.0	8	4.5	1	6.8	1.4	3.8	6.4
D-089	172	7.0	27.0	15	5.2	9	11.8	3.0	6.3	6.9
D-101	91	7.0	16.0	7	3.4	1	6.0	2.0	2.8	4.6
D-105(오라3)	156	7.4	36.0	12	4.2	5	9.0	2.3	6.3	8.5
D-118	76	7.3	30.0	5	0.4	1	5.2	1.7	2.2	4.8
D-125	93	6.8	16.0	9	2.9	2	6.3	1.8	3.1	4.4
D-143	89	7.3	21.0	8	2.3	2	6.5	1.7	2.8	4.3
D-147	366	7.1	39.0	33	18.6	27	16.1	3.3	20.0	21.3
D-164	146	7.2	37.0	10	4.5	2	8.8	1.9	5.2	8.5
D-177	180	7.1	16.0	37	1.5	2	12.9	1.7	2.7	12.9
D-184	231	7.5	37.0	18	8.4	11	10.7	3.7	8.6	14.5
D-194	130	7.2	36.0	11	2.6	2	8.5	2.4	5.5	5.5
D-205	126	8.1	45.0	9	0.8	2	9.7	2.8	2.9	8.5
D-206	229	7.2	41.0	25	5.4	9	16.1	4.0	8.8	9.9
D-217	122	7.4	46.0	8	0.7	2	9.7	2.9	3.4	7.1
D-222	67	7.3	23.0	5	0.7	1	4.9	1.3	2.0	3.7
D-224	131	7.4	41.0	12	1.4	2	10.4	2.4	4.7	5.8
D-231	182	7.2	29.0	16	7.4	5	13.6	2.7	6.5	7.9
D-241	65	7.3	21.0	5	0.4	1	5.0	1.7	1.9	3.2
D-247	89	7.5	25.0	7	1.4	2	6.4	2.6	2.6	4.3
D-258	153	7.3	37.0	12	4.1	3	9.3	2.6	6.5	7.1
D-260(용강)	105	7.1	29.0	8	1.8	2	7.2	2.6	4.0	4.7
D-261(정실4호)	71	7.6	22.0	6	0.6	1	5.2	1.9	2.3	3.3
D-262	60	7.2	23.0	4	0.1	1	4.8	1.5	1.4	3.7
D-264	180	7.1	37.0	17	5.3	5	11.2	2.7	7.1	9.1
D-265	91	7.6	26.0	9	0.9	2	7.6	2.2	3.0	3.5
D-266	144	7.5	28.0	13	3.6	7	10.4	2.8	5.3	5.7
D-272(고다시)	79	7.0	25.0	5	0.6	1	6.7	3.6	2.5	2.4
D-278	138	7.3	30.0	11	3.5	4	10.3	3.3	4.6	5.8
D-280	154	7.8	33.0	13	4.7	4	9.3	3.2	6.5	7.4
D-281	87	8.3	29.0	7	0.3	2	8.0	4.5	2.5	3.0
D-282	149	7.2	45.0	12	1.6	3	10.1	2.8	6.2	6.5
D-283	110	7.1	37.0	8	1.1	1	7.2	2.4	4.9	4.4
D-285	86	7.5	29.0	6	0.4	2	7.0	2.9	2.8	3.7
D-286(월평)	59	7.2	17.0	4	0.3	1	4.8	2.2	1.8	2.1
D-294	105	7.0	27.0	8	2.3	4	6.6	2.2	4.1	5.4
D-324	107	7.3	35.0	8	0.8	2	7.1	2.6	4.0	5.1
D-328	164	7.4	41.0	16	2.6	3	12.3	2.9	6.4	6.3
F-003	133	7.6	37.0	10	2.6	3	8.6	3.2	5.0	5.8
F-015	94	7.8	29.0	7	1.2	1	9.4	2.8	2.1	4.2
F-020	124	6.8	23.0	8	5.3	2	7.1	1.3	4.1	7.3
F-026	566	9.0	92.0	103	2.6	2	89.3	1.9	3.4	10.2
F-033	217	7.7	33.0	16	9.1	9	10.7	4.0	8.5	12.1
F-036	52	6.9	16.0	4	0.3	2	3.9	1.3	1.6	2.3
F-045	199	7.4	29.0	17	9.3	3	11.9	1.8	6.1	11.9
F-058	116	7.5	31.0	9	2.0	3	9.4	3.0	3.7	4.9
F-070	165	7.6	33.0	22	2.7	4	19.4	2.6	4.1	3.8
F-071	158	0.0	27.0	13	5.1	7	11.3	3.4	5.6	6.7
F-081	154	7.4	23.0	16	4.8	5	10.9	3.2	5.3	6.3
F-105	119	7.9	43.0	8	0.3	2	13.7	5.3	2.0	4.3
F-130	202	7.5	49.0	16	5.4	5	11.2	4.0	8.8	9.4
F-156	119	7.6	28.0	11	2.2	3	9.9	2.5	3.9	4.4
F-162	181	7.2	31.0	17	6.0	4	11.6	3.1	6.8	8.4
F-167	109	7.7	31.0	10	1.4	3	9.1	2.2	3.8	4.6
F-178	122	7.7	35.0	13	1.0	2	11.8	2.3	3.7	4.3
F-211	121	8.1	31.0	9	1.9	3	13.3	5.2	2.0	4.1
F-213	299	7.3	34.0	49	5.5	9	27.2	3.7	9.4	9.6
F-220	146	6.4	29.0	13	4.3	5	9.4	2.4	5.0	7.7
F-222	180	8.2	62.0	8	1.8	2	19.4	5.0	2.2	8.0
F-249	83	7.6	29.0	6	0.2	1	7.6	3.6	2.2	2.9
F-268	96	7.9	35.0	7	0.5	2	7.7	2.7	3.6	4.1
F-270	127	7.3	47.0	9	1.1	2	7.3	1.9	5.9	6.3
F-280	68	7.5	25.0	5	0.3	1	4.9	1.7	2.3	3.4
F-304	120	7.3	29.0	10	2.7	2	8.4	2.4	4.3	5.5
F-308	190	8.2	88.0	9	0.1	2	22.6	4.9	4.8	7.2
F-311	187	8.6	66.0	18	0.8	4	20.3	4.0	3.1	11.7
F-313	272	7.6	49.0	20	9.6	9	13.4	4.0	11.9	14.0
F-321	130	7.4	39.0	11	1.6	2	9.6	3.1	5.1	5.2
F-332	207	7.3	31.0	27	4.7	5	15.4	3.4	7.1	8.6
F-334	228	7.3	33.0	35	3.9	6	19.4	3.5	8.1	7.3
F-339	101	7.4	35.0	7	0.8	2	6.9	2.2	3.9	4.7
F-342	115	6.9	23.0	8	4.9	1	6.7	1.4	3.8	7.0
F-352	190	8.3	80.0	10	0.2	5	22.4	5.1	3.1	9.1
F-364	67	7.3	22.0	5	0.5	1	5.0	1.8	2.0	3.2
F-375	161	7.1	29.0	14	5.1	6	10.4	2.9	6.6	6.6
F-385	209	7.1	31.0	19	6.4	11	13.4	4.5	8.1	9.1
F-389	168	7.2	29.0	13	7.3	2	9.2	2.7	6.6	8.4
R-001	156	8.0	58.0	11	1.4	3	14.1	5.4	5.5	6.0
R-002	124	7.3	39.0	9	1.8	2	7.8	2.5	5.1	5.9
R-003	121	7.3	43.0	8	1.2	2	7.8	2.5	5.1	6.2
R-004	231	7.8	51.0	19	6.4	8	17.4	5.2	7.5	10.4
S-001	74	7.3	21.0	5	1.1	1	5.1	2.0	2.4	3.4
W-001	237	7.5	47.0	17	7.7	8	14.3	4.4	10.0	10.2
W-009	153	7.1	35.0	13	4.2	3	9.7	2.4	6.3	6.9
W-012	146	7.2	33.0	13	3.7	3	9.6	2.7	6.1	6.1
고두물	386	6.7	54.4	36	19.9	21	18.7	4.5	31.9	23.5
고망물(고냥물)	299	6.6	37.0	30	11.9	17	16.4	3.1	11.5	17.6
구명물	146	6.9	22.6	15	4.5	6	9.4	2.5	5.0	7.6
녹남물(작지물)	258	6.5	26.7	21	12.6	7	16.4	3.8	8.0	13.7
논지물(논짓물)1	217	7.1	32.9	20	8.0	5	13.6	3.1	7.2	11.7
도욕샘	173	7.0	39.0	12	6.1	2	9.8	2.0	6.5	9.7
문두물	282	7.0	48.3	22	11.7	10	15.0	4.2	13.3	13.7
붕어못	263	6.6	20.5	26	9.4	14	15.5	4.1	8.8	11.6
생수	182	7.1	26.7	14	8.1	5	9.3	1.0	6.5	10.3
서림물	221	6.8	30.8	22	6.8	12	12.9	4.6	8.3	11.0
속골물	134	7.0	22.6	10	5.8	3	7.7	2.3	4.4	7.6
안덕천물	248	5.3	22.6	19	10.6	11	13.1	7.1	6.7	14.8
유수암천	213	6.6	22.6	19	9.0	7	12.6	6.2	7.1	11.5
장수물	212	5.9	20.5	27	7.0	8	16.9	2.3	5.9	9.7
지장샘	140	6.7	14.4	10	8.1	2	8.5	3.2	3.9	8.3
통물	224	7.0	20.5	20	9.8	6	12.3	4.6	6.8	12.9
펭풍물(병풍물)	435	6.1	61.6	39	18.0	23	23.7	4.3	16.9	28.5
하강물	273	6.8	30.8	24	12.8	10	19.1	4.5	8.7	14.0
웃정물	343	6.4	32.9	31	16.0	21	18.0	4.1	13.8	19.5
㈜부건 한라산 C.	52	8.3	14.0	5	0.3	1	4.9	1.8	1.4	2.3
로드랜드	76	7.4	23.0	6	0.5	2	5.8	2.7	2.4	3.2
㈜제주드림랜드	107	8.1	47.0	5	0.2	1	6.4	3.2	5.4	4.8
GS건설㈜ 엘리시	57	8.0	20.0	5	0.2	1	4.7	2.0	1.7	2.5
에버리스	175	8.0	62.0	7	0.7	2	5.1	2.3	2.7	3.0
㈜뇌호흡교육	86	8.1	76.0	7	0.2	2	16.9	6.3	6.0	6.0
㈜ 캐슬렉스제주	84	7.9	27.0	6	0.8	2	6.4	2.6	3.2	4.2
제주축산업협동조	158	7.9	68.0	8	0.4	2	13.4	5.9	6.2	5.7
㈜블랙스톤리조트	185	7.7	92.0	7	0.2	1	17.5	7.2	8.2	6.6
라온레저개발㈜	221	7.4	29.0	19	8.6	9	13.6	3.8	9.9	10.1
나인브릿지	72	8.0	25.0	5	0.2	1	5.9	2.7	2.5	3.1
테디밸리	112	7.9	20.5	12	2.1	6	11.1	4.0	2.9	4.4
핀크스	69	8.1	31.0	5	0.2	1	5.5	2.3	2.4	2.9
한국관광공사 중	285	7.2	72.0	15	5.3	5	13.3	3.2	8.4	14.8
㈜호텔롯데 스카	259	7.5	127.0	8	0.2	2	15.9	7.4	15.7	11.8
㈜레이크힐스	614	7.9	308.0	12	0.1	3	70.4	19.0	25.0	12.8
한화	99	7.7	25.0	10	1.4	3	7.7	4.0	3.6	5.0
라헨느	89	8.0	33.0	8	0.4	2	7.9	3.3	2.9	4.5
오라	56	8.0	27.0	8	1.7	3	6.8	2.7	3.6	4.8
캐슬렉스	84	7.9	27.0	6	0.8	2	6.4	2.6	3.2	4.2
블랙스톤	185	7.7	92.0	7	0.2	1	17.5	7.2	8.2	6.6

※ 조사대상 모든 지점에서 유해물질인 휘발성물질과 법정농약 성분 불검출

- 3/4분기

(단위 : mg/L, pH제외, EC : uS/㎝)

관정명	EC	pH	HCO3-	Cl-	NO3-N	SO42-	Na+	K+	Mg2+	Ca2+
(봉개3호)D-317	86	7.4	31	7.6	0.9	1.8	7.1	2.8	3.2	4.2
85화전2	367	7.5	41	73.0	2.7	10.6	46.1	3.8	9.4	7.6
89수망2	114	7.9	33	15.9	0.3	1.3	14.1	2.0	2.5	3.3
89수산	178	7.5	33	23.4	3.4	4.6	16.0	2.6	6.3	5.6
89자체1	200	8.1	35	35.1	1.4	3.9	28.3	2.9	3.4	4.1
91수산	226	7.5	42	35.7	2.0	5.5	26.1	2.8	6.6	5.9
93오라6(오라6)	116	7.2	33	9.2	2.0	2.7	7.4	2.2	4.5	5.9
94영평2호(영평2	58	7.4	18	5.1	0.3	1.5	4.8	2.1	1.7	2.1
94오라(정실5호)	72	7.4	26	5.6	0.5	1.4	5.3	2.1	2.6	3.4
95수산	148	6.6	47	13.1	1.5	3.0	10.8	2.9	6.1	6.3
98영평2(영평3호)	90	7.7	30	7.3	1.2	1.9	8.0	2.5	2.9	3.8
고성 D-212	95	7.2	32	8.3	1.2	1.8	7.6	2.6	3.9	4.1
고성 F-172	401	7.4	40	82.8	1.9	12.1	48.6	3.9	9.9	7.2
고성2지구(F-485)	118	7.7	55	5.4	0.1	1.6	11.4	5.6	4.2	3.4
교래지구F-264	70	7.6	24	7.1	0.5	1.5	6.3	2.0	2.3	3.1
금성 F-144	166	7.4	39	12.4	5.3	4.8	10.5	3.6	6.9	7.7
금악 D-230	121	7.8	39	9.0	2.1	2.5	8.2	3.3	5.0	6.0
덕천 D-042	98	7.7	29	9.0	1.4	2.3	8.0	2.4	3.4	4.0
도련1호 D-013	99	7.5	32	8.0	1.4	2.0	7.2	2.5	3.8	4.3
도련2호 D-126	139	7.3	35	11.2	3.6	3.1	9.1	2.8	5.7	6.3
목석원2호 D-249	71	7.0	27	5.1	0.4	1.5	6.0	2.5	2.2	3.1
봉성 F-324	105	8.0	47	8.8	2.0	3.1	9.9	3.9	4.9	7.3
봉성지구F-447	103	8.0	43	6.4	0.3	1.8	8.7	3.7	3.4	4.6
사계지구(F-081)	124	7.5	29	12.2	2.7	3.8	9.8	2.9	4.4	5.3
사계지구(F-491)	218	8.3	84	17.1	0.3	6.4	31.8	6.6	3.0	6.6
상귀 D-136	157	7.1	35	14.1	4.5	4.7	10.2	2.7	6.0	8.2
상명지구(F-423)	107	7.9	32	10.8	1.3	2.3	9.4	3.2	3.8	3.9
서귀포산업과학고	133	7.1	39	8.1	3.6	0.7	6.6	1.7	4.3	10.2
서귀포시매립장	60	7.2	23	4.8	0.2	1.2	4.6	2.1	1.9	2.6
성읍지구(F-396)	134	7.5	45	10.2	2.1	1.7	9.3	2.9	5.7	6.3
송당7지구(F-511)	98	7.5	39	7.3	0.3	1.4	7.8	3.3	3.3	4.7
신도2지구(F-427)	343	7.0	46	28.8	15.1	17.5	19.6	3.9	16.0	17.1
신례2(F-459)	73	7.0	23	5.5	1.6	1.3	5.1	1.2	2.5	4.2
신엄 D-011	146	7.1	34	13.5	3.8	4.1	9.7	2.7	5.7	7.5
아라83-1(산천단)	85	7.2	32	5.5	0.4	1.7	7.1	2.9	2.5	3.7
어음지구(F-530)	197	7.8	101	7.2	0.2	2.5	18.9	7.7	7.1	7.8
염통1호 D-238	86	7.6	45	5.5	0.1	1.2	7.3	4.6	3.2	4.2
영평1호 D-204	61	7.4	21	5.4	0.4	1.4	5.2	2.1	1.9	2.5
오등 D-133	70	6.9	22	6.0	0.9	1.5	5.3	1.8	2.3	3.4
오라3(D-105)	148	7.2	38	11.8	3.3	4.2	8.6	2.2	6.1	7.7
와산 D-232	87	7.8	27	7.7	0.7	1.9	7.0	2.4	2.7	3.6
용수 D-179	206	8.4	70	19.3	1.5	4.8	21.7	4.1	4.0	12.4
월산12호 78-5	114	6.8	49	8.0	0.1	3.2	7.8	4.5	4.4	5.3
월산4호 D-176	115	7.2	43	8.9	1.5	1.5	8.0	4.5	4.6	5.6
월정 D-019	407	7.5	47	77.6	2.5	13.3	49.6	3.6	9.4	9.7
이호지구S-016	166	8.0	63	10.2	0.5	0.9	12.3	4.5	3.2	10.5
정실6호 D-318	135	8.0	62	6.5	0.2	1.3	15.2	4.8	2.7	5.7
죽성지구 1호공	57	7.3	18	5.3	0.4	1.5	4.8	2.1	1.8	2.3
토평공업단지 97-	81	5.9	39	3.5	0.1	1.3	5.3	1.6	3.9	3.8
평대지구	169	7.2	35	12.7	3.3	6.8	10.7	3.0	5.5	6.0
한동 D-012	321	7.6	31	52.2	6.8	10.7	38.7	3.7	7.8	6.3
해단1지구	342	8.7	58	69.8	1.0	1.3	61.0	2.2	2.8	3.5
해안 D-248	69	7.1	25	5.8	0.5	1.2	5.6	2.0	2.2	3.3
D-002	110	7.5	25	9.0	2.2	3.1	7.7	2.8	3.5	4.4
D-024	53	6.4	27	4.0	0.2	1.2	4.5	4.1	2.1	2.4
D-037	139	7.1	39	10.4	3.3	1.8	8.9	2.4	5.5	7.3
D-038	121	6.7	55	5.7	0.3	1.5	8.1	3.0	5.6	5.8
D-044	276	7.4	84	30.5	1.3	3.3	23.3	4.5	8.4	13.4
D-049	186	7.3	37	15.4	6.6	3.4	13.1	3.2	5.3	10.3
D-053	80	7.5	22	7.0	1.8	1.7	5.8	1.8	2.7	4.0
D-084	92	6.8	31	7.0	2.8	1.4	6.2	4.2	3.3	5.4
D-089	132	7.3	29	12.3	2.9	6.7	10.7	2.9	5.0	5.5
D-101	70	6.4	20	5.2	1.3	1.2	5.0	1.7	2.0	3.4
D-118	67	6.8	23	4.9	0.5	1.4	5.1	1.7	2.0	3.3
D-125	81	6.3	18	6.8	2.1	1.9	5.8	1.6	2.5	3.7
D-143	88	7.4	25	7.1	2.2	1.7	5.9	2.0	3.2	4.6
D-147	405	6.7	37	30.8	18.9	26.5	15.5	3.0	19.9	19.5
D-164	115	6.7	35	8.4	2.8	1.6	7.7	1.9	4.0	6.4
D-177	71	6.6	15	7.2	1.1	2.0	5.3	1.5	2.2	2.9
D-194	130	6.9	37	11.1	2.6	2.1	8.9	2.5	5.6	5.8
D-205	125	8.0	49	9.4	0.9	1.6	9.9	3.0	3.0	8.9
D-206	145	7.5	36	12.5	3.2	5.5	10.4	3.5	4.9	8.1
D-217	128	7.0	51	8.0	0.8	1.4	10.2	3.2	3.4	7.9
D-222	60	7.0	29	4.2	0.4	1.2	5.1	4.2	2.2	2.9
D-224	109	7.4	43	8.1	1.0	1.6	7.5	2.4	4.8	6.0
D-231	105	7.7	37	8.3	1.5	1.9	7.2	2.8	4.5	4.7
D-241	95	7.7	27	11.9	0.3	1.6	5.7	1.6	1.8	8.1
D-247	86	7.8	27	6.7	1.4	1.4	6.6	2.7	2.6	4.4
D-258	151	7.5	40	12.1	4.0	2.6	9.6	2.6	6.6	7.3
D-260(용강)	98	7.3	31	7.8	1.5	1.9	7.2	2.6	3.7	4.2
D-261(정실4호)	63	7.5	22	5.1	0.3	1.2	4.8	2.0	2.0	2.8
D-262	61	7.1	23	4.0	0.2	1.1	4.5	1.4	1.4	3.7
D-264	169	7.0	39	13.9	4.6	3.1	9.6	4.5	6.5	8.5
D-265	92	7.7	27	8.9	1.1	2.1	7.5	2.2	3.0	3.5
D-266	146	7.3	31	12.6	3.3	6.8	10.7	2.9	5.5	5.9
D-272(고다시)	80	7.2	29	5.7	0.7	1.3	6.8	3.6	2.7	2.5
D-278	157	7.8	29	14.2	5.5	4.9	11.4	3.6	5.5	6.8
D-280	160	7.8	43	12.0	4.4	3.9	9.7	3.3	7.1	8.0
D-281	130	8.2	39	16.7	0.3	1.5	16.4	4.5	2.6	3.0
D-282	146	7.4	47	12.7	1.7	2.7	10.3	2.9	6.3	6.7
D-283	102	7.2	41	7.3	0.7	1.4	7.2	2.4	4.8	4.2
D-285	86	7.5	32	7.0	0.5	1.7	7.3	3.0	2.9	3.9
D-286(월평)	58	7.5	20	5.0	0.4	1.5	4.8	2.2	1.9	2.2
D-294	108	7.3	37	10.4	2.8	2.6	8.8	2.9	5.2	6.8
D-324	108	7.3	41	7.7	0.4	1.8	7.3	3.5	4.1	5.4
D-328	164	7.5	41	17.1	2.7	3.5	12.5	3.0	6.5	6.4
F-003	137	7.6	41	10.5	3.0	2.9	9.7	3.7	5.5	6.6
F-015	102	7.4	43	6.5	0.3	1.3	12.6	3.8	1.4	3.5
F-020	101	6.6	25	7.1	3.5	1.4	6.5	1.2	3.5	6.2
F-026	76	7.1	25	6.4	1.3	1.4	5.7	1.8	2.8	3.9
F-033	129	7.7	45	9.0	2.5	2.6	9.1	3.9	4.9	7.3
F-036	68	6.0	27	3.9	0.3	1.5	4.4	1.4	3.0	3.0
F-045	164	6.9	30	14.3	6.4	3.0	11.0	2.1	5.2	10.0
F-058	120	7.7	34	9.8	2.2	3.4	9.7	3.1	3.8	5.1
F-070	194	7.9	35	28.9	2.6	4.5	24.5	2.6	4.4	4.0
F-071	127	7.2	27	10.7	3.0	6.7	9.6	2.7	4.6	5.1
F-130	167	7.2	49	12.6	3.5	1.5	9.9	4.7	7.1	7.6
F-156	118	7.1	35	11.7	2.2	1.4	9.9	4.5	4.0	4.6
F-162	180	7.4	35	16.6	5.8	4.1	11.6	3.0	6.7	8.4
F-167	112	7.6	31	10.4	1.5	2.6	9.3	2.3	3.8	4.7
F-178	93	7.4	37	6.9	0.6	1.5	7.1	2.4	3.7	4.4
F-211	121	8.2	35	9.4	2.0	3.7	13.1	5.1	2.0	4.0
F-212	83	7.6	30	7.1	0.5	2.0	7.5	2.9	2.6	3.5
F-213	344	7.5	37	64.1	4.1	10.2	35.9	3.7	10.0	9.5
F-220	106	6.9	35	8.6	1.9	0.7	7.3	4.4	3.5	5.3
F-222	177	7.9	76	8.3	1.6	1.9	21.5	5.7	2.4	8.7
F-249	80	7.2	33	5.6	0.3	1.1	7.5	3.6	2.2	3.0
F-268	99	7.5	37	7.4	0.5	1.8	7.7	2.6	3.9	4.4
F-270	127	7.3	47	9.0	1.3	1.6	7.5	1.9	6.1	6.6
F-304	110	7.2	37	8.5	1.4	2.1	8.3	2.5	4.2	5.3
F-308	196	7.9	99	8.9	0.1	1.4	24.3	5.5	5.0	7.5
F-311	187	8.5	68	18.1	0.7	4.2	20.3	4.1	3.1	11.9
F-313	233	7.2	51	17.5	8.1	7.8	13.0	3.9	10.6	12.5
F-321	128	7.4	39	11.2	1.6	2.7	9.3	3.2	5.2	5.4
F-332	201	7.5	37	24.3	4.8	4.9	15.6	3.4	7.0	8.4
F-334	218	7.5	35	31.6	3.9	5.2	19.1	3.3	7.7	7.1
F-339	111	7.4	33	8.4	2.2	1.9	7.4	2.1	4.3	5.7
F-342	97	6.9	25	7.0	3.4	1.4	6.3	1.3	3.4	6.1
F-352	186	8.2	84	9.6	0.1	2.4	22.1	5.0	3.1	9.1
F-364	61	7.1	22	4.4	0.3	1.3	4.8	1.7	1.9	2.9
F-375	172	7.4	31	15.6	5.6	7.1	11.0	3.1	7.2	7.3
F-385	164	7.3	34	14.8	4.5	7.8	11.8	3.4	6.3	7.6
F-389	125	7.4	36	9.4	3.3	1.6	8.4	2.5	5.0	6.5
F-516	63	7.6	23	5.3	0.3	1.2	4.8	1.6	2.2	3.2
R-001	154	7.9	66	9.1	1.2	2.9	14.0	5.5	5.8	6.3
R-002	125	7.3	41	9.2	2.1	1.9	8.1	2.6	5.3	6.0
R-003	116	7.4	45	8.5	1.3	1.8	8.0	2.7	5.2	6.5
R-004	199	7.9	58	17.0	4.0	5.9	18.5	5.0	6.2	9.5
S-001	68	6.9	22	4.9	0.7	1.3	4.9	2.0	2.1	3.1
W-001	227	7.3	53	16.4	6.8	7.4	14.6	4.6	9.9	10.1
W-009	148	7.2	36	12.7	4.1	2.7	9.7	2.4	6.3	7.0
W-012	143	7.3	35	13.1	3.3	2.6	9.9	2.7	5.9	6.0
제주축산업협동조	164	7.9	84	7.0	0.4	1.7	14.7	6.4	7.0	6.3
㈜뇌호흡교육	133	7.7	62	7.7	0.5	1.5	13.2	5.0	4.7	4.4
㈜제주드림랜드	107	7.8	50	5.1	0.2	1.2	6.3	3.2	5.6	4.9
로드랜드	76	7.4	26	5.7	0.5	1.7	5.8	2.7	2.4	3.2
나인브릿지	72	8.0	29	5.4	0.2	1.4	5.9	2.7	2.5	3.1
에버리스	175	8.0	84	7.2	0.7	2.6	13.7	6.3	7.3	8.3
오라	56	8.0	29	7.7	1.7	2.6	6.8	2.7	3.6	4.8
GS건설㈜ 엘리시	57	8.0	20	5.0	0.2	1.2	4.7	2.0	1.7	2.5
㈜ 캐슬렉스제주	84	7.9	31	6.5	0.8	1.8	6.4	2.6	3.2	4.2
라온레저개발㈜	221	7.4	37	18.9	8.6	9.1	13.6	3.8	9.9	10.1
한화	99	7.7	31	10.1	1.4	2.8	7.7	4.0	3.6	5.0
㈜부건 한라산 C.	52	8.3	18	5.3	0.3	1.5	4.9	1.8	1.4	2.3
㈜레이크힐스	614	7.9	349	12.2	0.1	3.1	71.8	19.0	26.4	12.8
핀크스	69	8.1	29	4.7	0.2	1.3	5.5	2.3	2.4	2.9
㈜호텔롯데 스카	259	7.5	146	7.5	0.2	1.5	15.9	7.4	15.7	11.8
한국관광공사 중	285	7.2	76	17.8	8.7	7.2	15.9	3.4	11.2	18.9
테디밸리	125	7.3	23	13.0	2.6	7.2	11.4	3.9	3.2	4.4
㈜제피로스	105	7.4	33	8.3	1.4	3.6	7.8	2.6	3.8	4.9
해비치리조트㈜	90	7.1	37	6.8	0.4	1.8	6.8	2.3	3.8	4.6
샤인빌 C.C	123	7.2	43	9.0	2.2	2.1	8.2	2.4	5.2	7.1
부영골프장	93	7.4	39	6.8	0.2	1.9	7.1	2.5	4.2	3.9
고두물	348	6.9	53	25.6	15.1	14.8	17.7	4.3	15.0	20.2
고망물(고냥물)	245	6.4	42	20.2	7.9	8.3	15.1	4.6	8.1	12.6
구명물	121	7.0	35	10.3	2.3	1.5	8.1	4.4	4.0	6.0
녹남물(작지물)	258	6.9	33	21.5	11.2	7.0	15.4	3.4	7.9	13.7
논지물(논짓물)	186	6.6	37	18.3	6.2	3.9	13.0	3.0	6.6	10.5
도욕샘	145	6.7	41	9.8	3.8	1.7	9.0	1.9	5.4	8.3
문두물	272	7.7	39	20.3	11.3	9.2	13.8	3.7	12.1	12.1
펭풍물(병풍물)	388	6.7	66	32.9	14.8	14.5	22.6	4.5	14.2	25.2
붕어못	303	6.8	37	29.7	10.6	13.3	17.7	5.2	9.6	15.6
생수	184	6.7	35	13.6	8.0	4.2	10.1	1.3	7.0	11.6
서림물	200	6.8	32	16.8	7.6	9.4	11.6	4.4	7.6	10.7
속골물	100	6.7	25	7.3	3.2	1.8	6.4	2.1	3.2	5.3
안덕천물	306	6.6	37	22.6	11.8	12.3	16.7	10.2	7.5	16.7
웃정물	424	6.2	28	30.6	18.7	28.5	15.3	6.0	13.2	26.5
유수암천	206	6.6	41	17.4	6.9	6.8	13.7	6.1	7.0	11.1
장수물	214	6.0	27	22.7	8.0	5.1	16.7	4.5	6.1	10.2
지장샘	104	6.3	20	7.4	4.3	1.7	6.5	2.7	2.9	6.1
통물	211	6.7	37	19.2	8.0	3.9	12.9	3.7	6.9	13.0
하강물	272	7	29	25.2	10.9	11.8	17.9	4.0	8.2	13.3

※ 조사대상 모든 지점에서 유해물질인 휘발성물질과 법정농약 성분 불검출

- 4/4분기

(단위 : mg/L, pH제외, EC : uS/㎝)

관정명	EC	pH	HCO3-	Cl-	NO3-N	SO42-	Na+	K+	Mg2+	Ca2+
89 수산	192	8.3	42	28.0	2.3	4.3	17.5	2.7	6.6	6.1
89동광	96	8.3	32	10.7	0.9	3.0	9.1	3.0	3.2	4.0
89수망 2	70	8.1	32	5.7	0.2	1.3	5.9	2.1	2.6	3.6
91 수산	215	8.8	46	33.3	1.7	4.7	25.4	2.6	6.2	5.4
95 수산	146	7.5	48	13.2	1.9	2.8	11.0	2.9	6.2	6.4
도련 1호(D-013)	96	7.8	38	7.7	1.2	1.9	8.1	2.7	4.0	4.5
도련2호(D-126)	125	7.7	42	10.2	2.8	2.7	9.5	2.8	5.4	6.1
목석원 2	68	7.5	32	4.8	0.3	1.5	6.1	2.5	2.3	3.2
봉개3호	85	7.9	34	7.2	0.7	1.6	7.5	2.8	3.1	4.1
서귀포매립장	59	8.4	27	4.7	0.1	1.0	5.0	2.2	2.0	2.8
서귀포산업과학고	125	8.1	44	7.7	3.1	0.8	6.5	1.8	4.2	10.1
염통 1호	85	7.9	39	5.2	0.2	1.0	7.1	2.5	2.8	3.8
영평 2호	53	7.8	23	4.7	0.3	1.4	5.1	2.2	1.9	2.4
영평3호	88	7.9	35	7.5	1.1	2.1	9.5	2.6	2.7	3.8
오라 3(D-105)			43	9.3	2.0	2.8	8.0	2.1	4.9	6.3
오라 6	120	7.7	46	9.5	2.1	2.9	8.3	2.4	5.1	6.9
월산12호 78-5	104	7.1	49	8.9	0.3	2.0	9.3	2.7	4.6	5.8
월산4호 D-176	111	7.5	44	9.1	1.6	2.3	9.1	2.8	4.8	6.0
정실 5호	68	7.7	32	6.7	0.4	1.5	6.4	2.4	2.7	3.8
정실6호 D-318	155	7.9	81	7.2	0.3	1.7	19.8	5.2	3.2	6.9
죽성지구	55	7.9	21	4.9	0.2	1.2	4.7	2.0	1.7	2.2
토평공업단지	85	7.3	44	3.5	0.2	1.3	5.5	1.7	4.4	4.2
평대지구	159	8.2	40	16.3	3.8	3.3	11.6	3.6	5.9	7.5
해단1지구	78	7.8	31	8.1	0.5	1.3	6.1	3.7	2.8	3.4
화전 2	364	8.0	51	70.3	2.3	10.4	49.1	3.7	9.3	7.2
D-002	98	8.7	34	9.6	1.6	2.5	8.7	3.1	3.4	4.4
D-011	143	7.4	42	13.6	3.9	4.0	9.5	2.8	5.9	7.8
D-012	311	7.8	37	54.6	5.7	10.4	40.9	4.0	8.2	6.9
D-019	399	7.9	44	82.8	1.9	13.6	51.7	3.6	9.1	8.8
D-024	52	7.4	21	3.8	0.3	1.1	4.1	1.0	1.8	2.4
D-037	134	7.9	44	10.8	3.2	1.7	9.4	2.4	5.5	7.4
D-038	119	7.7	65	5.8	0.8	1.5	10.0	3.3	6.1	6.4
D-042	96	8.3	34	9.3	1.5	2.4	8.8	2.6	3.9	4.6
D-044	270	8.0	98	29.9	0.9	4.4	31.9	4.5	6.9	12.8
D-049	163	7.6	51	14.2	4.5	2.9	14.6	3.8	5.0	10.0
D-053	75	7.8	27	6.2	1.2	1.4	5.9	1.8	2.5	3.8
D-084	79	7.7	23	5.8	2.1	1.2	5.1	1.2	2.7	4.6
D-089	133	7.6	37	14.3	3.1	6.5	12.5	3.8	5.5	6.5
D-101	61	7.7	23	4.9	1.1	1.2	5.2	1.9	2.0	3.5
D-118	65	7.8	28	4.7	0.5	1.4	5.3	1.7	2.1	4.0
D-125	79	7.6	21	6.7	2.0	1.6	5.8	1.7	2.6	3.7
D-133	52	7.8	22	6.4	0.1	1.1	6.0	2.0	1.7	2.1
D-136	144	7.6	37	12.1	3.9	3.9	9.0	2.7	5.4	7.6
D-143	76	8.1	24	6.8	1.3	1.5	5.7	1.8	2.6	4.2
D-151	208	8.1	72	19.8	2.5	6.2	19.5	4.3	4.4	14.9
D-164	124	7.8	40	9.2	3.6	1.6	8.9	2.1	4.8	7.9
D-177	121	7.6	20	20.4	1.2	1.9	7.4	1.6	2.8	9.2
D-179	478	7.8	217	40.8	0.3	3.9	39.9	6.2	24.3	15.1
D-184	122	7.8	43	10.9	2.4	3.1	9.6	3.2	5.1	7.0
D-194	123	7.8	42	10.2	2.2	1.7	8.8	2.5	5.6	5.8
D-204	57	7.8	23	4.9	0.3	1.2	5.1	2.1	1.8	2.3
D-205	123	8.2	54	9.1	0.9	1.7	10.5	3.0	3.2	9.6
D-206	136	8.1	50	11.4	2.1	3.9	10.1	3.3	4.0	9.8
D-212	86	8.0	37	7.1	0.6	1.6	7.8	2.8	3.5	3.4
D-217	122	8.1	63	8.3	0.4	1.8	12.0	4.1	3.8	8.8
D-222	169	7.8	94	4.2	0.2	1.1	10.3	3.9	9.6	8.8
D-224	113	7.9	46	9.2	0.7	1.4	8.7	2.2	4.6	5.7
D-230	121	8.0	51	11.9	2.5	2.9	11.0	4.7	5.7	7.6
D-231	93	8.0	39	7.5	1.1	1.8	7.6	2.6	3.9	4.5
D-232	84	8.5	31	9.8	0.6	1.8	8.6	2.3	2.8	3.6
D-241	57	8.3	27	6.8	0.4	1.6	6.7	2.7	2.1	3.7
D-247	86	8.1	31	7.0	1.6	1.5	6.7	2.8	2.9	4.7
D-248	68	8.2	27	6.1	0.3	1.3	5.7	2.5	2.2	3.2
D-258	151	7.9	43	12.5	4.1	2.6	10.1	3.1	6.8	7.7
D-260	96	7.8	34	8.3	1.5	2.1	7.6	2.9	3.8	4.5
D-261(정실4호)	60	7.9	27	5.2	0.4	1.2	5.3	2.1	2.3	3.3
D-262	59	8.2	28	4.0	0.3	1.2	5.6	1.6	1.5	4.1
D-264	162	7.7	42	14.8	4.4	4.7	10.5	2.7	6.3	8.6
D-265	92	8.3	32	9.6	1.2	2.2	8.8	2.6	3.4	4.1
D-266	138	8.5	42	11.9	3.3	5.4	10.2	2.8	5.1	8.7
D-272(고다시)	77	7.6	34	5.6	0.6	1.3	6.7	3.5	2.5	2.5
D-278	129	7.9	39	12.2	2.9	3.8	11.8	4.2	4.5	6.3
D-280	159	8.1	51	12.3	4.2	3.5	10.1	3.3	7.0	8.1
D-281	258	8.8	66	42.9	0.4	1.8	40.3	4.5	2.7	3.3
D-282	146	8.1	50	13.1	1.6	2.5	10.5	2.9	6.3	6.8
D-285	83	8.2	34	6.5	0.4	1.5	7.0	2.8	2.7	3.7
D-286	56	7.5	24	4.9	0.2	1.4	5.2	2.3	1.9	2.3
D-294	106	7.9	42	8.3	1.8	1.7	7.4	2.7	4.7	5.2
D-324	106	8.1	46	7.8	0.5	1.4	7.6	3.9	4.2	5.6
D-328	163	8.2	45	18.6	2.6	3.7	14.2	3.5	6.6	6.8
D-342	94	7.7	27	7.8	3.0	1.3	7.0	1.2	3.2	5.8
F-003	130	7.9	54	11.3	2.6	2.8	11.2	4.3	6.0	7.2
F-015	99	8.1	46	6.4	0.2	1.2	12.8	3.9	1.4	3.6
F-020	94	7.4	28	6.3	2.9	1.3	6.0	1.1	3.2	5.8
F-026	303	8.4	49	61.8	0.9	1.4	52.7	1.8	2.7	3.9
F-033	119	8.2	49	9.4	2.3	2.5	9.2	3.6	5.1	6.4
F-036	65	7.4	31	3.5	0.2	1.3	4.3	1.4	3.1	3.1
F-045	122	7.6	39	10.8	2.8	2.3	10.7	2.4	4.0	7.8
F-058	111	7.9	39	8.9	1.6	3.0	9.9	3.2	3.7	5.2
F-070	190	8.4	37	28.3	2.5	4.0	25.8	2.6	4.4	4.1
F-071	132	8.2	37	10.5	2.6	5.2	10.4	3.5	4.1	5.2
F-081	126	8.3	37	18.9	1.7	3.7	15.1	3.4	4.2	5.0
F-130	156	7.5	49	12.6	3.7	3.4	10.4	3.6	6.8	7.6
F-156	116	8.3	32	12.6	2.6	3.4	11.1	2.9	4.5	5.4
F-162	175	8.1	39	16.4	5.5	3.9	11.4	2.9	6.5	8.3
F-167	110	8.3	37	11.2	1.3	2.5	10.3	2.4	4.0	4.8
F-172	431	7.9	49	97.0	1.6	13.6	60.1	4.5	11.9	8.4
F-178	96	8.2	39	8.4	0.4	1.4	8.7	2.3	3.5	4.3
F-182	139	7.8	29	11.0	6.4	1.8	8.4	2.1	5.4	7.9
F-211	120	8.4	44	9.4	1.9	3.2	14.1	5.2	2.1	4.5
F-212(와산)	85	8.3	37	10.0	0.7	2.5	10.3	3.2	3.3	4.0
F-213	518	8.3	46	117.2	3.6	16.7	58.8	5.4	16.7	16.0
F-220	90	7.3	31	8.1	1.5	1.8	7.2	2.1	3.2	4.9
F-222	171	8.4	82	8.2	1.5	1.7	21.8	5.6	2.4	8.7
F-249	78	8.2	34	5.7	0.2	1.3	7.3	3.8	2.1	2.9
F-264	69	8.2	27	7.5	0.4	1.4	6.4	2.2	2.3	3.2
F-268	105	8.2	42	9.1	0.6	1.6	9.2	2.7	3.9	4.5
F-270	125	7.8	50	9.1	1.3	1.5	7.6	1.8	6.1	6.6
F-286	88	7.6	28	6.9	1.8	1.6	6.2	2.0	3.3	4.5
F-304	110	7.6	45	8.9	1.4	2.4	9.6	2.8	4.6	6.2
F-308	204	8.4	107	8.9	0.2	1.6	26.7	5.8	5.3	7.8
F-311	237	8.2	93	25.0	0.7	4.5	23.6	4.3	7.4	14.3
F-313	218	7.6	59	16.0	7.2	6.6	13.7	3.8	10.1	11.7
F-321	115	7.9	51	9.2	0.8	2.0	9.5	3.4	5.0	5.3
F-324	100	8.2	48	6.6	0.6	1.6	8.6	3.5	3.8	4.8
F-332	194	8.4	42	29.6	4.1	5.1	19.0	3.8	7.7	9.4
F-334	221	8.1	39	33.2	3.8	5.0	20.1	3.4	8.1	7.4
F-339	93	7.9	44	6.4	0.4	1.5	6.8	2.3	3.9	4.8
F-349	72	8.4	32	5.8	0.2	1.3	7.1	3.0	2.4	3.0
F-352	182	8.3	90	9.0	0.3	4.6	24.0	5.4	2.9	9.9
F-364	57	8.0	32	6.6	0.4	1.6	7.1	3.0	2.3	3.9
F-375	156	7.8	34	14.0	4.9	5.5	10.3	2.8	6.5	6.4
F-385	174	7.5	39	14.5	5.4	7.6	12.8	3.8	6.8	8.2
F-389	135	7.8	39	10.0	4.1	1.4	9.0	2.6	5.4	7.2
F-396	130	8.3	49	9.9	1.4	1.6	9.1	2.7	5.7	6.2
F-423	119	8.0	39	11.7	2.4	3.7	10.5	3.4	5.0	5.1
F-427	331	7.2	55	27.8	14.6	16.5	19.5	4.0	16.4	17.9
F-447	103	8.1	51	6.6	0.4	1.9	9.3	4.0	3.6	5.1
F-459	69	7.8	24	4.9	1.3	1.2	4.8	1.2	2.4	4.0
F-485	116	8.2	62	7.4	0.5	2.1	12.1	5.8	4.5	4.3
F-491	210	8.4	90	15.8	0.4	5.8	31.6	6.8	3.0	7.0
F-511	99	8.9	44	9.2	0.4	1.7	8.9	5.0	3.7	5.5
F-516	63	7.9	27	5.1	0.4	1.1	4.8	1.6	2.2	3.4
F-530	196	8.2	110	8.6	0.3	3.0	20.9	8.6	7.7	9.0
R-001	156	8.2	71	9.1	1.2	2.7	14.4	5.6	6.0	6.7
R-002	120	7.8	44	8.5	1.8	1.6	8.0	2.6	5.3	6.3
R-003	115	7.8	46	8.3	1.5	1.5	7.9	2.5	5.2	6.5
S-001	63	8.0	27	4.8	0.8	1.3	5.2	2.1	2.3	3.4
S-016	166	8.4	74	11.1	0.7	3.3	14.2	3.4	3.6	12.1
W-001	227	7.7	65	16.7	7.0	7.6	15.4	4.8	10.3	10.8
W-009	148	7.7	42	12.3	4.3	2.3	9.8	2.4	6.5	7.1
W-012	149	7.8	42	15.9	2.8	2.3	12.6	2.8	6.1	6.1
로드랜드	76	7.4	27	5.7	0.5	1.7	5.8	2.7	2.4	3.2
나인브릿	72	8.0	29	5.4	0.2	1.4	5.9	2.7	2.5	3.1
에버리스	175	8.0	85	7.2	0.7	2.6	13.7	6.3	7.3	8.3
오라	56	8.0	32	7.7	1.7	2.6	6.8	2.7	3.6	4.8
엘리시안	57	8.0	22	5.0	0.2	1.2	4.7	2.0	1.7	2.5
캐슬렉스	84	7.9	32	6.5	0.8	1.8	6.4	2.6	3.2	4.2
라온	221	7.4	35	18.9	8.6	9.1	13.6	3.8	9.9	10.1
한화	99	7.7	31	10.1	1.4	2.8	7.7	4.0	3.6	5.0
한라산	52	8.3	17	5.3	0.3	1.5	4.9	1.8	1.4	2.3
레이크힐	614	7.9	366	12.2	0.1	3.1	71.8	19.0	26.4	12.8
핀크스	69	8.1	31	4.7	0.2	1.3	5.5	2.3	2.4	2.9
스카이	259	7.5	151	7.5	0.2	1.5	15.9	7.4	15.7	11.8
중문	285	7.2	85	17.8	8.7	7.2	15.9	3.4	11.2	18.9
우리들	70	7.0	27	5.0	0.6	2.6	5.3	1.3	2.6	3.5
테디벨리	125	7.3	26	13.0	2.6	7.2	11.4	3.9	3.2	4.4
제피로스	105	7.4	34	8.3	1.4	3.6	7.8	2.6	3.8	4.9
해비치	90	7.1	42	6.8	0.4	1.8	6.8	2.3	3.8	4.6
샤인빌	123	7.2	44	9.0	2.2	2.1	8.2	2.4	5.2	7.1
봉성시험	145	7.6	55	9.4	2.9	3.6	9.2	2.7	6.3	9.7
제주축협	158	8.0	83	7.2	0.4	1.6	14.0	6.0	6.8	6.2
뇌호흡	130	8.0	66	7.2	0.4	1.4	12.7	4.7	4.8	4.4
고두물	295	7.5	59	22.7	11.4	10.9	16.5	3.9	12.4	15.6
장수물	234	7.0	56	26.2	6.3	3.2	20.7	2.8	7.2	11.7
병풍물	427	6.7	92	36.8	15.5	15.0	26.4	5.3	16.0	28.8
구명물	117	7.4	34	11.5	2.2	3.2	8.9	2.4	4.1	6.1
문두물	271	7.4	63	20.0	11.3	9.2	15.4	4.3	13.2	13.4
유수암	192	7.2	46	16.7	7.3	7.3	13.9	6.0	7.6	11.2
안덕천물	284	6.9	45	21.8	12.9	12.9	17.1	10.2	8.0	18.2
통물	202	7.2	39	17.9	7.8	3.5	13.5	3.8	6.4	12.6
녹남물	258	7.1	52	23.9	11.0	8.7	19.2	4.8	9.4	16.4
붕어못	290	7.0	44	29.9	11.0	13.7	19.5	5.4	10.5	16.2
웃정물	453	6.7	41	35.9	19.5	25.7	20.5	5.9	18.3	33.0
하강물	267	7.2	49	24.7	10.4	12.0	21.2	5.0	9.2	15.3
서림물	191	7.4	37	20.7	6.2	7.1	12.3	4.4	7.6	10.1
속골물	92	7.6	28	6.9	2.9	1.9	6.7	2.2	3.3	5.5
논짓물	167	7.4	45	16.1	5.0	4.0	13.0	3.0	6.4	10.3
생수물	181	7.5	39	12.5	8.2	4.8	10.5	1.4	7.4	12.6
도욕샘	136	7.5	50	9.3	3.6	1.8	9.7	2.0	5.9	9.1
고망물	264	6.9	49	23.9	9.6	10.7	19.0	4.0	9.2	14.6
지장샘	107	7.8	26	8.2	4.7	2.1	7.4	3.2	3.3	7.1

※ 조사대상 모든 지점에서 유해물질인 휘발성물질과 법정농약 성분 불검출

□  2009년

- 1차

(단위 : mg/L, pH제외, EC : uS/㎝)

관정명	EC	pH	HCO3-	Cl-	NO3-N	SO42-	Na+	K+	Mg2+	Ca2+
평대지구	165	8.0	27	18.9	6.1	4.6	11.5	3.5	6.1	7.4
덕천 D-042	97	7.6	27	10.4	1.5	2.6	7.6	2.3	3.3	4.1
F-156	124	7.4	23	15.5	2.9	4.1	9.9	2.5	4.0	4.8
F-162	178	7.6	35	17.6	5.7	4.3	11.8	3.1	6.9	8.6
F-213	374	7.4	37	72.6	4.2	11.1	35.5	4.3	11.2	11.4
F-332	198	7.6	31	30.6	5.0	5.7	15.9	3.4	6.8	8.6
고성 F-172	361	7.3	40	70.7	1.5	9.9	43.2	4.0	8.3	6.3
F-334	223	7.5	30	40.2	4.5	6.5	19.8	3.5	8.0	7.6
성읍지구(F-396)	134	8.0	45	12.1	1.8	2.1	8.7	2.6	5.8	6.5
삼달4지구	251	9.1	82	15.5	5.8	2.7	15.5	28.4	6.4	8.4
신산지구(F-431)	131	8.0	37	13.1	2.9	2.4	9.1	2.3	5.1	6.1
F-339	96	8.0	37	7.9	0.6	1.9	6.6	2.3	3.8	4.9
성읍9지구	103	8.1	40	8.3	0.4	1.6	6.6	2.8	4.0	6.1
R-011	113	8.2	44	8.5	0.4	2.0	8.0	2.9	3.6	6.9
F-269	106	7.9	40	8.5	0.7	1.8	6.7	2.2	4.4	5.6
토산지구(R-026)	122	7.9	35	10.5	3.3	1.6	7.6	2.2	4.9	6.4
F-395	116	7.8	42	10.4	1.6	3.0	7.7	2.4	5.0	6.3
F-271	118	8.0	33	11.3	2.8	2.1	8.1	2.5	4.7	5.4
F-311	224	8.8	73	27.4	0.8	5.8	21.5	4.2	5.5	13.0
금악1지구	146	8.4	51	11.1	2.0	2.8	11.5	4.8	5.2	5.8
신도2지구(F-427)	212	8.5	72	18.6	1.7	7.2	22.6	3.6	6.6	7.9
R-001	156	8.4	61	10.7	1.5	3.4	13.4	5.2	5.7	6.3
상명지구(F-423)	146	8.5	33	11.6	3.3	8.6	11.0	3.7	5.9	5.7
청수2지구	193	8.0	22	18.3	7.8	10.8	13.6	3.5	7.6	7.4
F-130	160	7.8	48	11.3	3.5	3.4	9.4	3.4	6.7	7.5
F-324	103	8.3	42	5.5	0.4	1.3	7.9	3.2	3.5	4.6
봉성지구F-447	105	8.3	47	5.7	0.2	1.6	8.3	3.5	3.3	4.7
F-239	100	8.1	38	6.8	1.0	1.7	6.7	2.5	4.0	4.9
D-299	102	8.5	41	6.5	0.5	1.6	7.9	3.4	3.6	4.6
F-313	242	7.5	50	17.0	8.5	7.9	12.4	3.6	10.6	12.9
F-323	110	8.1	41	7.5	0.8	1.7	7.7	2.9	4.5	4.9
D-184	112	8.9	36	10.4	1.9	3.1	8.3	2.9	3.5	6.7
F-349	73	8.4	30	5.8	0.2	1.5	6.5	3.2	2.5	3.1
F-352	180	9.1	80	12.0	0.1	5.5	21.7	4.8	2.9	9.3
서광서지구(R-029)	95	8.2	23	8.6	1.9	2.5	6.8	2.8	3.1	4.0
동광지구(R-010)	74	8.6	25	6.5	0.2	1.7	5.9	3.1	2.3	2.7
F-385	202	7.7	38	21.0	7.7	12.4	13.4	4.2	11.4	9.2
F-351	126	8.4	25	11.0	3.8	4.6	8.4	3.2	4.6	5.8
D-247	89	8.1	27	8.2	1.8	1.7	6.5	2.7	2.6	4.6
위미2-5지구(F-516)	68	7.9	25	5.7	0.4	1.2	5.0	1.7	2.3	3.6
F-284	68	7.6	23	6.5	0.3	1.6	5.0	1.7	2.2	3.3
F-389	139	7.9	35	13.4	5.0	2.0	9.6	3.3	5.0	7.6
위미4지구(F-515)	63	7.8	21	5.8	0.4	1.5	4.7	1.5	1.8	3.1
F-276	71	8.0	27	6.5	0.5	1.2	5.0	1.2	2.4	4.1
F-342	110	7.5	19	9.4	5.3	1.6	6.4	1.5	3.6	6.8
신례2(F-459)	81	7.5	20	7.3	2.9	1.8	5.4	1.3	2.8	5.0
F-303	48	7.6	13	4.6	0.5	1.5	3.8	1.5	1.3	1.8
F-348	116	7.2	25	8.8	5.1	1.8	6.4	1.3	4.2	7.3
F-222	173	8.7	74	9.7	1.7	2.4	21.1	5.4	2.2	8.8
F-308	206	8.6	100	10.8	0.2	2.0	25.9	5.8	4.9	7.5
F-305	111	7.6	30	9.8	3.1	2.3	7.1	1.8	3.9	6.4
F-364	64	8.0	21	5.4	0.5	1.6	5.0	1.7	1.9	3.3
S-001	70	7.8	21	6.1	1.1	1.6	4.8	1.9	2.2	3.4
F-079	76	8.2	24	7.0	1.0	1.9	5.4	1.6	2.4	4.0
F-054	75	7.7	26	8.7	0.5	1.5	5.1	5.8	2.1	3.5
F-226	78	7.8	29	6.4	0.6	1.5	6.2	2.2	2.2	3.9
F-045	88	8.3	34	8.3	1.4	2.1	6.5	2.2	3.5	5.8
F-304	118	7.7	36	10.9	2.4	2.6	8.4	2.4	4.3	5.9
명도암지구 2호공	107	8.4	38	9.4	1.4	2.2	7.3	2.7	3.9	5.6
황세와지구2	113	7.6	25	12.6	3.5	3.4	8.0	2.8	4.2	5.7
영평2지구	57	8.3	18	5.8	0.2	1.7	4.6	2.1	1.6	2.2
94아라	99	8.3	31	9.0	1.7	2.4	7.3	2.4	3.4	4.8
F-107	82	8.6	28	6.8	0.7	1.6	6.0	3.0	2.8	3.5
해단1지 F-535	84	7.4	27	8.4	1.1	1.4	6.1	2.1	2.9	3.8
F-220	94	8.8	33	8.8	0.7	1.8	8.9	2.7	2.1	4.2
해단2지구	76	7.7	30	9.8	0.3	1.5	7.6	3.6	2.4	3.3
D-045	88	8.3	34	8.3	1.4	2.1	6.5	2.2	3.5	5.8
이호지구S-016	163	8.8	66	13.8	0.9	4.2	14.3	3.1	3.7	12.5
구엄 D-044	271	8.1	91	28.8	0.7	4.2	27.7	3.2	7.3	12.5
상가 F-147	120	8.4	34	10.2	1.7	2.5	8.5	4.1	4.4	4.5
F-153	85	8.2	33	5.9	0.3	1.4	6.3	2.6	3.3	3.3
F-375	151	7.7	24	16.5	5.2	6.3	9.8	2.7	6.0	6.3
F-167	111	8.3	33	12.2	1.6	3.2	9.4	2.2	3.9	4.9
F-211	122	8.8	35	11.1	1.9	3.9	13.0	5.1	1.9	4.2
F-212	87	8.5	31	8.6	0.5	2.3	7.6	3.0	2.5	3.6
96조천1	104	8.7	38	9.4	0.3	2.6	10.0	4.3	2.4	4.0
F-302	64	7.2	22	5.6	0.4	1.5	4.5	1.7	1.9	3.4
정실지구F-108	99	7.9	35	9.4	1.0	3.2	6.3	1.9	4.2	5.4
죽성지구 1호공	60	8.4	22	5.5	0.2	1.5	4.9	2.1	2.0	2.6
연미지구2호F-438	106	8.0	35	10.3	1.4	3.8	6.7	1.9	4.5	5.8
창천지구(R-18)	80	8.2	27	7.3	0.6	2.2	5.8	2.4	2.5	3.6
F-272	157	7.9	36	13.1	4.9	3.3	9.4	2.7	7.0	7.4
F-173	130	8.1	36	14.2	2.3	3.1	9.3	2.2	4.8	6.4
F-335	187	7.9	35	32.1	1.9	4.9	17.0	2.6	6.4	6.4
F-393	174	7.2	20	23.9	6.4	4.7	13.9	3.0	6.2	6.2
F-325	117	7.8	34	11.1	2.0	4.0	9.8	3.4	3.6	5.4
가시지구(R-14)	114	7.9	42	8.7	0.8	2.1	6.7	2.4	4.9	6.1
제주축산업협동조합	148	8.4	68	8.0	0.5	1.9	12.3	5.4	5.8	5.6
샤인빌 C.C	126	7.7	38	11.4	2.7	2.4	7.6	2.2	5.0	6.9
해비치리조트㈜	92	7.8	35	8.2	0.4	2.0	6.3	2.1	3.7	4.4
라온레저개발㈜	131	8.0	35	11.9	2.5	2.6	9.9	3.2	4.7	5.5
㈜ 캐슬렉스제주	87	7.8	34	6.4	0.7	1.7	6.0	2.5	3.2	4.2
지에스건설㈜	79	7.7	32	6.2	0.5	1.5	5.8	2.6	2.9	3.6
테디밸리	123	7.7	28	12.5	2.1	6.1	10.9	4.1	3.1	4.7
주식회사 부영CC	96	7.8	38	8.2	0.4	2.0	6.3	2.1	3.7	4.6
㈜레이크힐스	620	7.0	393	9.4	0.1	1.3	34.2	15.9	50.2	20.8
나인브릿지	81	8.0	31	6.0	0.1	1.4	6.3	2.9	2.8	3.4
오라칸트리클럽	59	8.0	18	6.0	0.3	1.4	4.4	2.0	1.7	2.6
한라산 C.C	56	8.1	14	7.1	0.2	1.7	4.3	2.3	1.4	2.3
㈜핀크스	68	7.7	32	4.8	0.1	1.2	5.3	2.4	3.0	3.2

※ 조사대상 모든 지점에서 유해물질인 휘발성물질과 법정농약 성분 불검출

□  2009년

- 2차

(단위 : mg/L, pH제외, EC : uS/㎝)

관정명	EC	pH	HCO3-	Cl-	NO3-N	SO42-	Na+	K+	Mg2+	Ca2+
평대지구	173	7.7	39	14.9	5.4	4.0	11.4	3.1	6.2	7.9
덕천 D-042	98	7.8	32	8.7	1.3	2.3	7.7	2.0	3.5	4.2
F-156	128	7.8	32	13.7	2.4	3.7	10.3	2.2	4.3	5.2
F-162	179	7.6	39	15.8	5.8	4.5	11.5	2.5	6.7	8.6
F-213	245	7.4	39	32.9	6.2	6.9	23.0	2.8	7.4	8.0
F-332	188	7.6	39	20.9	4.8	5.0	14.8	2.7	6.3	7.8
송당7지구(F-511)	105	8.5	42	7.7	0.3	1.5	7.2	3.5	3.3	4.8
한동지구	128	7.7	34	12.2	2.7	3.0	9.7	2.3	4.7	5.4
고성 F-172	368	8.5	49	65.4	1.3	9.2	41.6	2.7	7.7	5.8
F-334	221	7.6	44	31.2	3.6	5.2	18.8	2.9	7.7	7.2
성읍지구(F-396)	131	7.9	51	9.4	2.0	1.7	9.3	2.4	5.6	6.1
삼달4지구	128	8.0	42	10.0	2.7	1.8	9.1	1.9	5.2	6.1
신산지구(F-431)	128	8.0	44	10.0	2.7	1.8	9.1	1.9	5.2	6.1
F-272	153	7.7	39	12.0	4.8	3.1	9.0	2.1	6.7	6.9
F-173	126	8.1	32	11.0	2.4	2.3	8.1	1.7	4.2	5.4
F-335	128	7.7	35	12.2	2.7	3.0	9.7	2.3	4.7	5.4
F-393	170	7.6	32	18.7	5.4	3.8	13.4	2.6	6.2	6.0
F-339	96	7.6	42	6.8	0.7	1.8	7.0	1.9	4.0	5.1
성읍9지구	99	8.0	42	6.7	0.2	1.4	6.1	2.0	3.8	5.6
R-011	109	8.4	49	7.2	0.2	1.7	7.9	2.4	3.5	6.5
F-269	102	8.1	44	6.7	0.5	1.5	6.6	1.8	4.3	5.3
F-395	118	7.4	44	7.9	1.3	1.7	7.2	1.9	4.8	5.8
F-271	121	7.9	34	9.8	3.7	1.8	8.3	2.1	4.9	5.3
D-184	117	8.7	42	8.7	1.4	2.5	8.3	2.4	3.4	6.5
F-349	73	7.7	27	5.8	0.4	1.7	5.7	2.1	2.3	3.2
F-352	190	8.4	85	10.4	0.2	4.6	21.4	4.2	3.2	9.1
서광서지구(R-029)	107	7.5	27	8.3	2.6	2.4	7.3	2.4	3.5	4.4
동광지구(R-010)	81	8.2	29	6.4	0.7	1.7	6.4	2.6	2.7	3.0
F-385	195	7.4	37	16.4	6.7	10.3	12.5	3.6	7.5	8.6
F-351	230	7.9	24	19.6	10.8	10.9	12.2	3.4	9.0	10.3
F-311	244	8.3	85	24.6	0.8	5.1	21.1	3.2	6.4	12.6
금악1지구	144	8.3	56	9.9	2.1	2.6	11.7	4.2	5.3	6.0
신도2지구(F-427)	411	7.0	53	28.6	17.6	20.2	18.1	3.1	18.0	19.2
R-001	160	7.9	75	25.6	17.9	15.0	17.0	5.7	18.9	19.9
상명지구(F-423)	115	8.4	37	10.8	1.3	2.4	9.6	2.9	3.7	4.6
청수2지구	153	7.6	27	15.0	4.8	8.5	12.4	2.6	5.5	5.3
F-130	223	7.5	51	16.7	7.1	6.1	11.3	3.5	9.5	10.2
F-324	106	7.8	42	6.8	0.8	1.6	7.9	2.8	3.7	4.8
봉성지구F-447	104	8.2	44	6.5	0.4	1.8	8.3	3.1	3.4	4.8
F-239	100	7.9	37	6.9	1.1	1.7	6.3	2.2	3.9	4.7
D-299	153	8.1	63	9.1	1.3	2.8	13.3	4.7	5.8	6.4
F-313	321	7.4	56	22.8	13.6	13.3	14.1	3.4	14.1	16.7
F-323	110	7.7	39	7.7	1.3	1.7	7.2	2.4	4.2	4.6
하례7(신례)지구	138	8.0	71	5.2	0.2	1.6	13.2	3.9	4.5	5.6
F-342	130	7.2	27	8.5	5.5	1.6	6.9	1.1	4.3	8.1
신례2(F-459)	90	7.3	22	6.2	2.8	1.3	5.3	0.9	2.9	5.0
F-303	50	7.4	16	4.3	0.6	1.4	4.1	1.2	1.5	2.2
F-348	118	7.5	49	6.2	2.6	1.7	6.0	1.1	5.9	9.8
F-222	177	8.5	88	8.2	1.5	2.1	21.1	4.8	5.3	8.7
F-308	236	8.3	127	9.4	0.2	1.9	30.8	6.1	5.3	7.5
F-305	113	7.5	29	7.9	2.6	2.0	6.6	1.3	3.8	5.9
D-247	85	8.1	32	6.3	1.3	1.4	6.4	2.2	2.8	4.6
위미2-5지구(F-516)	69	7.5	24	5.2	0.4	1.2	4.7	1.3	2.3	3.5
F-284	67	7.7	27	5.0	0.2	1.3	5.1	1.4	2.4	3.2
F-389	188	7.1	34	14.3	8.6	2.3	9.7	2.5	7.2	9.7
위미4지구(F-515)	76	7.5	29	5.4	0.7	1.2	5.3	1.3	2.6	4.0
F-045	205	6.9	34	17.6	9.2	4.1	12.4	1.3	6.3	12.6
F-304	124	8.3	32	10.4	2.7	2.2	8.2	2.4	4.2	5.4
창천지구(R-18)	86	7.7	27	6.8	0.8	2.2	6.0	1.9	2.8	3.8
F-364	67	7.8	23	4.7	0.6	1.5	4.7	1.3	2.0	3.2
S-001	79	7.3	24	5.5	1.5	1.5	5.1	1.6	2.6	3.8
F-079	65	7.8	22	5.3	0.4	1.7	4.8	1.3	1.9	3.1
F-054	67	7.9	22	5.1	1.1	1.6	5.1	1.3	2.0	3.4
F-226	79	7.3	24	5.9	1.4	1.3	5.7	1.5	2.2	3.9
명도암지구 2호공	108	7.9	37	7.9	1.5	2.0	7.2	2.2	4.0	5.4
황세와지구2	108	7.8	27	8.7	2.3	2.7	7.1	1.7	3.8	4.9
영평2지구	59	7.9	20	4.6	0.3	1.5	4.5	1.6	1.7	2.3
94아라	83	8.9	24	8.6	0.1	2.3	7.0	1.8	1.9	3.7
F-107	79	7.8	24	6.2	0.9	1.9	5.7	1.8	2.6	3.3
해단1지 F-535	86	7.4	27	6.9	1.0	1.2	5.8	1.7	2.9	3.7
F-220	174	6.9	34	14.2	5.5	6.2	10.5	2.5	5.7	9.3
해단2지구	77	7.5	32	5.5	0.4	1.2	6.2	2.2	2.6	3.1
D-045	205	6.9	34	17.6	9.2	4.1	12.4	1.3	6.3	12.6
이호지구S-016	169	8.3	74	11.1	0.8	3.8	14.3	2.7	3.8	12.2
F-302	66	6.7	24	5.0	0.3	1.4	4.7	1.5	2.1	3.3
정실지구F-108	105	8.0	37	7.8	0.9	3.0	6.2	1.4	4.2	5.2
죽성지구 1호공	64	8.2	20	7.9	0.5	1.7	4.9	3.7	1.9	2.6
연미지구2호F-438	111	7.7	39	8.2	1.1	3.1	6.7	1.5	4.5	5.5
구엄 D-044	314	7.0	73	33.7	6.3	12.8	24.5	3.5	9.0	16.9
상가 F-147	159	7.6	34	12.0	4.5	5.5	10.0	3.4	6.0	6.3
F-153	85	7.8	34	6.1	0.3	1.3	6.1	2.2	3.3	3.3
F-375	168	7.6	32	14.7	5.3	6.3	10.4	2.4	6.8	6.9
F-167	114	7.8	37	9.7	1.3	2.7	9.0	1.7	3.8	4.6
F-211	123.0	8.2	38	9.2	1.6	3.2	12.7	4.3	2.0	4.0
F-212	88.0	8.2	32	6.8	0.4	1.8	7.1	2.4	2.5	3.5
96조천1	113.0	8.2	44	8.0	0.7	2.3	11.6	4.0	2.2	4.1
F-325	161.0	7.6	37	12.7	5.0	5.1	10.8	3.2	5.5	7.3
제주축산업협동조합	144	8.0	63	17.0	6.8	8.0	14.5	4.1	10.0	10.4
샤인빌 C.C	159	7.6	34	12.0	4.5	5.5	10.0	3.4	6.0	6.3
해비치리조트㈜	92	7.2	39	7.0	0.5	1.5	6.9	3.2	3.5	4.2
라온레저개발㈜	129	7.9	51	11.4	1.0	2.6	9.4	2.8	2.7	9.1
지에스건설㈜	77	7.9	33	6.0	0.3	1.6	5.8	2.3	2.9	3.6
테디밸리	97	7.9	37	8.2	0.4	2.1	6.3	2.1	3.7	4.7
주식회사 부영CC	82	7.9	34	5.1	0.2	1.4	6.3	2.9	2.8	3.4
㈜레이크힐스	619	8.1	345	11.6	0.1	2.2	73.3	16.6	22.1	6.9
나인브릿지	82	7.9	34	5.1	0.2	1.4	6.3	2.9	2.8	3.4
오라칸트리클럽	61	8.1	21	6.0	0.3	1.4	4.4	2.0	1.7	2.6
신안관광개발㈜	190	8.0	96	7.2	0.6	2.4	14.3	5.7	7.5	8.5
(주)제피로스	99.0	7.6	39	7.8	1.1	2.8	7.8	2.7	3.8	4.8
㈜핀크스	67	7.8	32	4.8	0.2	1.1	5.2	2.4	3.0	3.2

※ 조사대상 모든 지점에서 유해물질인 휘발성물질과 법정농약 성분 불검출

23. 측정망외 정기적으로 실시한 환경오염도 측정결과(최근3년간)

가. 하천 수질조사

ꏅ 사업개요

❍ 대상 : 외도천 등 12개(대왕수천 추가)

❍ 조사시기 : 분기1회

❍ 생물학적산소요구량(BOD) 등 생활환경항목 조사

ꏅ 연도별 추진실적

❍ 추진결과

□ 최근 3개년의 수질조사 결과 하천수질기준 Ⅰa등급 이내로 “매우 좋은” 청정한 수질 유지

□ 연도별 수질변화폭은 크지 않아 안정적인 수질상태를 보이는 것으로 사료됨

가. pH(수소이온농도)

년도	분기	하 천 명
		외도	산지	연외	동홍	강정	악근	중문	예래	효돈	옹포	창고	대왕수천
2007	1	7.4	7.2	7.1	7.1	7.3	7.8	7.6	8.3	6.8	7.5	7.8	-
	2	7.6	7.2	7.4	7.2	7.7	8.9	8.0	8.9	7.1	8.8	7.9	-
	3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.9	7.8	7.3	7.7	6.6	7.4	7.1	-
	4	6.9	7.4	7.0	6.8	7.4	7.3	7.7	8.2	8.1	7.4	7.3	-
	평균	7.1	7.1	7.0	6.9	7.3	8.0	7.6	8.3	7.2	7.8	7.5	-
2008	1	7.4	6.3	8.0	6.9	7.8	7.9	8.1	7.7	7.5	7.1	7.6	-
	2	7.7	7.8	7.4	7.7	7.6	7.8	7.6	7.9	7.7	7.9	7.9	-
	3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.3	7.6	7.7	-
	4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	6.8	7.4	7.3	-
	평균	7.5	7.2	7.5	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5	7.6	-
2009	1	7.6	7.5	7.2	6.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.3	7.7	7.5	7.3
	2	8.4	7.5	7.3	7.1	7.3	7.3	7.6	7.7	7.1	8.0	7.6	7.5
	3	7.6	7.6	7.4	7.9	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7
	평균	7.9	7.5	7.3	7.3	7.5	7.4	7.6	7.6	7.3	7.8	7.5	7.5

나. DO(용존산소, mg/L)

년도	분기	하 천 명
		외도	산지	연외	동홍	강정	악근	중문	예래	효돈	옹포	창고	대왕수천
2007	1	10.6	9.5	14.0	10.6	12.8	11.3	14.1	14.1	11.4	10.5	12.6	-
	2	10.1	8.1	9.9	10.0	10.4	11.3	12.8	13.4	9.1	13.7	9.5	-
	3	10.5	8.2	12.0	9.3	11.9	14.4	12.8	9.2	11.7	11.8	10.8	-
	4	10.7	8.6	10.8	10.8	10.9	11.0	11.3	11.5	11.2	10.4	10.3	-
	평균	10.5	8.6	11.7	10.2	11.5	12.0	12.8	12.0	10.8	11.6	10.8	-
2008	1	9.0	7.4	9.3	8.8	8.9	9.1	9.7	10.9	10.3	9.2	10.7	-
	2	11.8	8.1	9.6	9.5	9.7	10.0	12.8	15.9	8.4	10.6	9.9	-
	3	10.2	8.4	9.2	10.4	9.6	10.2	9.7	7.9	8.9	10.3	10.1	-
	4	10.2	8.1	10.1	10.1	9.9	10.1	9.9	11.1	10.4	10.6	9.9	-
	평균	10.3	8.0	9.6	9.7	9.5	9.8	10.5	11.4	9.5	10.2	10.2	-
2009	1	11.9	8.5	9.3	10.4	9.7	9.2	9.9	14.9	14.7	10.7	10.2
	2	9.9	9.2	10.6	10.1	10.6	11.1	10.4	10.1	9.8	12.0	9.7
	3	10.3	9.2	9.6	9.6	10.0	10.2	9.8	9.8	8.4	9.7	8.1
	평균	10.7	9.0	9.8	10.0	10.1	10.2	10.0	11.6	11.0	10.8	9.3

다. BOD(생물화학적산소요구량, mg/L)

년도	분기	하 천 명
		외도	산지	연외	동홍	강정	악근	중문	예래	효돈	옹포	창고	대왕수천
2007	1	0.4	1.0	0.5	0.8	0.3	0.8	0.4	0.1	0.2	0.5	0.9	-
	2	0.7	1.1	0.4	0.8	0.2	1.0	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	-
	3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.1	1.1	1.1	0.4	0.1	0.9	-
	4	0.7	0.5	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6	0.8	-
	평균	0.5	0.7	0.5	0.7	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.7	-
2008	1	0.4	0.9	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	0.8	-
	2	1.0	0.4	0.4	0.3	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1	0.4	1.0	-
	3	1.0	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	-
	4	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	-
	평균	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	-
2009	1	1.2	0.4	0.7	0.9	0.3	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9	0.3	0.9
	2	1.3	1.1	1.0	0.7	0.3	0.9	1.0	1.0	0.7	1.1	1.3	0.9
	3	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.6	0.1
	평균	0.9	0.6	0.6	0.6	0.3	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6

라. SS(부유물질, mg/L)

년도	분기	하 천 명
		외도	산지	연외	동홍	강정	악근	중문	예래	효돈	옹포	창고	대왕수천
2007	1	0.9	0.4	0.9	1.3	1.0	0.6	0.6	1.4	0.4	4.6	1.9	-
	2	0.8	1.1	2.2	1.7	2.0	2.6	1.2	2.3	0.6	1.2	4.1	-
	3	2.2	0.9	0.9	1.0	1.0	2.4	2.0	2.5	1.9	1.2	2.6	-
	4	0.9	1.3	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	1.6	0.6	1.0	1.4	-
	평균	1.2	0.9	1.2	1.2	1.2	1.6	1.1	2.0	0.9	2.0	2.5	-
2008	1	0.1	0.4	0.6	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.9	0.4	-
	2	0.7	0.4	2.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.6	0.4	-
	3	1.0	1.0	0.8	0.4	0.6	1.8	0.2	0.8	1.0	0.2	0.2	-
	4	0.2	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	-
	평균	0.5	0.6	1.0	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
2009	1	1.0	0.9	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.6	0.4	0.2
	2	0.2	0.9	0.1	0.1	1.0	1.7	0.1	0.7	0.2	0.2	1.0	0.2
	3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	1.0	0.2	1.2	2.0	1.2
	평균	0.6	0.7	0.2	0.2	0.5	0.8	0.2	0.6	0.2	0.7	1.1	0.5

마. 생활환경기준(하천)

항목 등급	pH	DO	BOD	SS
매우좋음Ⅰa	6.5~8.5	7.5이상	1이하	25이하
좋음 Ⅰb	6.5~8.5	5이상	2이하	25이하

나. 해수욕장 수질조사

ꏅ 사업개요

❍ 근    거 : 국토해양부훈령 제87호 해수욕장수질기준운용지침에 의거

❍ 대    상 : 이호 등 도내 주요해수욕장 12개소

❍ 기    간 : 해수욕 시기 전후(5~8월)

❍ 조사내용 : 화학적산소요구량(COD) 등 5항목 조사

ꏅ 연도별 추진실적

❍ 최근 3년간의 조사결과는 아래 표와 같으며

❍ 그 동안 도내 주요해수욕장의 개장 전․후 수질조사결과 모두 최상의 수질상태로 해수욕장 수질기준 적합

※ ‘08년부터 우도지역 3개 해수욕장 추가조사; 최상의 수질유지

년 도	시료채취	해수욕장	이호	곽지	협재	하모	화순	중문	표선	신양	종달	김녕	함덕	삼양
2007	5/30~31	SS	0.5	0.7	0.6	1.7	1.3	1.3	2.1	2.6	1.2	2.5	1.3	1.7
		COD	0.9	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	1.1	0.2	0.4	0.5	1.3	0.7
		NH4	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.023	0.000	0.043	0.000
		T-P	0.019	0.013	0.012	0.005	0.005	0.009	0.010	0.014	0.014	0.018	0.022	0.013
		대장균수 (MPN/100mL)	8	2	4	8	191	7	89	34	6	17	275	4
2007	6/12~13	SS	6.9	8.1	6.6	7.0	4.7	6.5	0.9	1.7	5.2	1.4	1.5	0.9
		COD	2.1	1.0	1.9	1.1	2.1	0.8	1.3	0.7	0.7	0.5	0.7	1.1
		NH4	0.002	0.000	0.004	0.006	0.012	0.000	0.004	0.042	0.013	0.009	0.005	0.029
		T-P	0.011	0.019	0.001	0.001	0.009	0.000	0.013	0.028	0.000	0.004	0.006	0.005
		대장균수 (MPN/100mL)	3	3	9	6	6	4	25	16	4	5	28	338
2007	7/23~24	SS	2.9	2.3	2.0	1.9	1.6	1.9	2.0	1.5	1.8	1.7	2.5	2.5
		COD	0.5	0.3	1.9	1.0	0.9	1.9	0.7	0.3	0.4	0.4	2.4	0.8
		NH4	0.019	0.025	0.019	0.018	0.012	0.015	0.017	0.115	0.073	0.016	0.072	0.013
		T-P	0.026	0.033	0.029	0.026	0.047	0.026	0.024	0.043	0.027	0.031	0.050	0.043
		대장균수 (MPN/100mL)	38	55	114	16	477	25	35	439	274	543	833	14
2007	8/6~7	SS	4.7	1.7	3.3	1.7	2.5	1.5	3.8	5.9	2.9	2.5	2.3	1.5
		COD	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.9	0.9	0.4	1.4	0.4	0.8
		NH4	0.141	0.091	0.093	0.096	0.103	0.104	0.085	0.110	0.071	0.113	0.184	0.074
		T-P	0.008	0.022	0.012	0.016	0.015	0.007	0.015	0.032	0.021	0.013	0.013	0.026
		대장균수 (MPN/100mL)	700	700	533	113	667	767	767	700	500	567	767	767

2008	6/09~11	SS	4.8	4.7	3.5	5.4	2.5	2.8	2.7	4.4	3.0	2.8	2.7	4.1
		COD	1.6	1.2	1.6	1.9	0.4	0.4	2.0	1.3	2.0	0.7	1.1	0.5
		NH4	0.001	0.000	0.000	0.003	0.001	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000
		T-P	0.030	0.055	0.029	0.029	0.029	0.027	0.029	0.047	0.051	0.029	0.035	0.045
		대장균수 (MPN/100mL)	177	3	9	6	6	4	22	41	7	103	73	4
2008	6/17~19	SS	2.1	2.2	2.3	2.4	1.9	0.5	3.1	3.9	1.9	1.5	2.0	2.1
		COD	2.1	1.5	1.9	2.9	1.7	0.9	1.9	1.9	2.6	1.3	0.9	1.6
		NH4	0.000	0.000	0.000	0.003	0.001	0.000	0.005	0.002	0.003	0.002	0.008	0.010
		T-P	0.037	0.028	0.024	0.030	0.037	0.011	0.025	0.045	0.039	0.028	0.026	0.020
		대장균수 (MPN/100mL)	9	2	0	1	300	9	200	210	217	367	383	183
2008	7/21~23	SS	1.6	1.8	2.3	3.8	2.9	1.3	2.7	3.5	2.9	3.0	2.3	3.6
		COD	2.2	1.3	1.6	1.6	2.2	0.9	2.8	3.0	2.4	2.8	2.8	2.4
		NH4	0.024	0.004	0.034	0.027	0.023	0.002	0.100	0.137	0.071	0.034	0.056	0.021
		T-P	0.013	0.015	0.014	0.014	0.020	0.011	0.016	0.028	0.014	0.014	0.016	0.013
		대장균수 (MPN/100mL)	483	383	233	200	149	100	527	317	420	367	390	373
2008	7/31~8.1	SS	4.6	3.6	4.5	6.1	3.5	3.4	2.4	1.7	1.5	1.3	1.2	4.6
		COD	2.3	1.7	1.7	2.2	1.8	0.9	0.9	0.8	2.8	2.9	3.0	2.5
		NH4	0.026	0.023	0.008	0.002	0.018	0.014	0.000	0.007	0.005	0.002	0.000	0.016
		T-P	0.016	0.006	0.019	0.019	0.022	0.024	0.020	0.031	0.046	0.024	0.021	0.024
		대장균수 (MPN/100mL)	483	350	342	187	69	85	7	168	11	157	7	3
2009	5/11~13	SS	5.5	6.3	3.7	7.6	6.5	5.0	2.7	5.5	2.5	3.1	2.7	2.9
		COD	0.5	0.5	0.9	0.6	0.5	0.2	0.8	0.6	0.3	0.6	0.8	1.1
		NH4	0.079	0.090	0.089	0.096	0.086	0.098	0.064	0.086	0.072	0.061	0.074	0.063
		T-P	0.026	0.024	0.019	0.022	0.026	0.016	0.025	0.037	0.027	0.023	0.024	0.020
		대장균수 (MPN/100mL)	11	8	13	5	26	8	52	283	54	32	42	26
2009	5/25~27	SS	5.1	5.9	3.3	7.2	6.1	4.6	2.3	5.1	2.1	2.7	2.3	2.5
		COD	1.6	1.2	1.1	1.7	1.9	0.9	1.1	0.8	0.7	0.6	1.1	1.3
		NH4	0.019	0.039	0.032	0.051	0.034	0.012	0.018	0.021	0.022	0.031	0.012	0.017
		T-P	0.029	0.031	0.025	0.028	0.032	0.027	0.028	0.034	0.030	0.030	0.025	0.034
		대장균수 (MPN/100mL)	140	13	180	1	13	20	12	13	8	8	13	8
2009	7/13~15	SS	3.5	3.5	1.6	1.2	2.2	0.3	1.2	3.1	2.2	2.8	1.6	2.5
		COD	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.5	0.7	1.2	0.5	1.1	1.4	0.7
		NH4	0.038	0.065	0.048	0.059	0.134	0.048	0.073	0.057	0.077	0.205	0.219	0.122
		T-P	0.027	0.028	0.027	0.026	0.027	0.026	0.027	0.028	0.026	0.025	0.027	0.021
		대장균수 (MPN/100mL)	67	67	37	20	30	13	37	37	17	18	170	77
2009	7/23~27	SS	1.5	1.1	1.4	1.4	1.5	2.0	2.3	1.9	1.8	1.8	2.5	3.1
		COD	0.6	0.3	1.1	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	1.0	1.4
		NH4	0.025	0.023	0.023	0.025	0.011	0.021	0.027	0.021	0.035	0.030	0.030	0.025
		T-P	0.039	0.038	0.035	0.037	0.072	0.039	0.043	0.047	0.045	0.047	0.042	0.039
		대장균수 (MPN/100mL)	130	73	33	333	23	8	57	110	59	13	93	8

○ 우도지역

년 도	시료채취	해수욕장	산호사	검몰레	하수고동
2008	6/09~11	SS	2.5	2.9	2.4
		COD	0.9	0.9	1.2
		NH4	0.000	0.000	0.000
		T-P	0.028	0.029	0.031
		대장균수 (MPN/100mL)	111	7	53
2008	6/17~19	SS	1.7	2.1	2.0
		COD	0.9	0.9	1.2
		NH4-N	0.007	0.008	0.008
		T-P	0.023	0.028	0.025
		대장균수 (MPN/100mL)	73	60	233
2008	7/21~23	SS	3.1	3.5	3.3
		COD	1.2	1.3	1.9
		NH4-N	0.050	0.032	0.083
		T-P	0.013	0.012	0.018
		대장균수 (MPN/100mL)	170	123	257
2008	7/31~8.1	SS	1.3	1.9	1.2
		COD	0.7	0.6	0.9
		NH4-N	0.001	0.004	0.003
		T-P	0.017	0.012	0.018
		대장균수 (MPN/100mL)	91	2	78
2009	5/11~13	SS	2.7	2.4	3.0
		COD	0.5	0.7	0.8
		NH4	0.061	0.064	0.069
		T-P	0.021	0.024	0.025
		대장균수 (MPN/100mL)	27	28	47
2009	5/25~27	SS	2.3	2.0	2.6
		COD	0.9	1.1	1.1
		NH4-N	0.009	0.008	0.013
		T-P	0.027	0.034	0.025
		대장균수 (MPN/100mL)	3	3	11
2009	7/13~15	SS	2.5	2.0	2.5
		COD	1.1	1.1	1.2
		NH4-N	0.024	0.036	0.025
		T-P	0.026	0.025	0.022
		대장균수 (MPN/100mL)	13	13	42
2009	7/23~27	SS	2.1	2.3	2.3
		COD	0.9	0.9	1.1
		NH4	0.020	0.025	0.025
		T-P	0.032	0.030	0.032
		대장균수 (MPN/100mL)	12	18	47

다. 산성비 조사

❍ 현 황

□ 주거지역인 연동(환경자원연구원) 및 산림지역인 어승생(수원지)에

자동측정망 운영

□ 년중 강우 시 마다 실시간으로 강우의 산도 측정 및 장기적인

산성비 실태 자료 확보

❍ 측정결과

□ 주거지역 및 산림지역 강우의 산도는 비슷한 수준임

□ 강우의 pH는 4.5∼4.6(pH 5.6미만)으로 년 강우일중 94～99%가 산성비임

□ 산성비는 광역적인 영향을 많이 받기 때문에 자체 오염물질에 의한 영향보다        외부 특히 중국의 영향을 많이 받고 있는 것으로 판단됨

년월	2007년도		2008년도		2009년도
	주거지역	산림지역	주거지역	산림지역	주거지역	산림지역
1	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1
2	4.2	4.2	4.6	4.4	4.6	4.6
3	4.5	4.6	4.2	4.4	4.6	4.6
4	4.4	4.7	4.3	4.6	4.9	5.0
5	4.2	4.2	4.7	4.7	4.6	4.7
6	4.4	4.4	4.9	4.8	4.7	4.9
7	4.5	4.5	4.5	4.4	4.6	4.5
8	4.7	4.8	4.8	4.6	4.4	4.5
9	4.8	5.0	4.7	4.6	4.5	4.4
10	4.7	4.7	4.3	4.3
11	3.8	3.8	4.2	4.3
12	4.4	4.4	4.4	4.4
연평균	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6

24. 골프장 농약잔류량 조사현황(최근3년간)

ꏅ 사업개요

❍ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제61조 및 동법 시행규칙 제89조의 규정에 의거「골프장 농약잔류량 검사방법」에 따라 불시에 골프장 전수조사(반기1회)

❍ 조사대상 : 운영중이거나 운영 예정중인 도내 골프장 28개소

❍ 대상시료 : 그린과 훼어웨이의 토양․잔디, 유출수(폰드물)

❍ 조사항목 : 고독성농약(13종), 일반농약(27종), 제주도고시 제한농약(2종)

ꏅ 검사 결과 개요

구 분	2007년	2008년	2009년
조사대상 골프장	25	28	28
검출 골프장	21	23	23
검사대상 농약	40종	42종	42종
검출 농약	5종	7종	8종
특이사항	3개 골프장에서 메타락실 검출	2개 골프장에서 메타락실 검출	3개 골프장에서 메타락실 검출

❍ 매년 조사대상 골프장은 증가하는 추세이며, 약 80%내외의 골프장에서 잔류농약이 검출

❍ 매년 1,000여건에 달하는 검사시료 중 농약검출율은 20%정도

❍ 잔디에 사용금지된 농약 및 고독성 농약은 불검출

❍ 매년 2 - 3개 골프장에서 제주지역 사용제한농약인 메타락실 검출

ꏅ 세부검사결과

❍ 골프장 농약잔류량 조사 결과(최근3년간)

구 분	2007년			2008년			2009년
	검사	검출	%	검사	검출	%	검사	검출	%
계	857	156	18.20	970	152	15.67	1002	160	15.97
그 린	404	94	23.27	456	105	23.03	472	87	18.43
훼 어	404	62	15.35	456	47	10.31	472	73	15.47
유출수	49	0	0.00	58	0	0.00	58	0	0.00
조사대상골프장	25			28 전년 대비 증가한 골프장 : 그랑블 제주, 더 클래식, 우리들메디칼			28
검출 골프장	21			23			23
검사대상 농약	40종			42종			42종
검출 농약	5종			7종			8종
검출성분목록	클로르피리포스 -메틸 델타메트린 페니트로티온 이프로디온 메타락실			클로르피리포스 -메틸 델타메트린 다이아지논 페니트로티온 이프로디온 메타락실 티오파네이트-메틸			클로르피리포스 클로르피리포스 -메틸 델타메트린 페니트로티온 이프로디온 메타락실 펜디메탈린 티오파네이트-메틸

단위 : 건(시료기준)

❍ 골프장 년도별 검출농약 및 농도

년도 골프장명	2007	2008	2009
그랑블 제주	-	클로르피리포스-메틸(0.94 - 2.08) 델타메트린(0.23 - 0.85) 이프로디온(0.42 - 16.61)	클로르피리포스-메틸(0.05 - 0.48)
나인브릿지CC	이프로디온(0.01 - 16.59)	델타메트린(0.33 - 0.38) 이프로디온(0.35 - 8.93)	-
더 클래식	-	페니트로티온(0.25 - 0.93) 이프로디온(0.05)	클로르피리포스-메틸(0.06 - 4.69) 페니트로티온(0.17)
라온GC	클로르피리포스-메틸(0.14 - 2.17) 델타메트린(0.24 - 0.79) 이프로디온(0.07 - 27.46)	이프로디온(0.14 - 37.71)	이프로디온(0.2 - 42.72)
라헨느	메타락실(0.02)	페니트로티온(0.81 - 6.41) 이프로디온(1.47 - 3.48)	이프로디온(4.02 - 19.27)
레이크힐스CC	클로르피리포스-메틸(1.05 - 9.35) 이프로디온(0.06 - 0.17)	이프로디온(0.14 - 0.3)	클로르피리포스-메틸(0.01 - 0.21)
로드랜드CC	클로르피리포스-메틸(0.71 - 2.36) 이프로디온(0.05 - 5.26) 메타락실(0.04 - 0.2)	클로르피리포스-메틸(0.07) 이프로디온(0.49 - 27.98) 메타락실(0.03 - 0.1)	이프로디온(0.54 - 32.53) 메타락실(0.01)
봉개프라자	페니트로티온(1.75 - 2.02) 이프로디온(7.56 - 11.81)	이프로디온(0.27)	-
부영	델타메트린(0.32 - 0.56) 페니트로티온(0.08 - 9.72) 이프로디온(0.05)	페니트로티온(0.06 - 0.86) 이프로디온(0.69 - 1.31)	클로르피리포스-메틸(0.05 - 6.63) 이프로디온(0.08 - 0.59)
블랙스톤	델타메트린(0.23 - 0.73) 이프로디온(0.25 - 33.86)	델타메트린(0.19 - 0.74)	클로르피리포스(0.08) 클로르피리포스-메틸(0.01 - 47.77) 이프로디온(0.17 - 20.52)
사이프러스	클로르피리포스-메틸(0.06 - 12.41) 델타메트린(0.19 - 0.77) 이프로디온(0.09 - 0.14)	-	이프로디온(0.57 - 1.7)
세인트 포	이프로디온(0.08 - 0.13)	델타메트린(0.51 - 1.37)	클로르피리포스-메틸(0.18 - 0.7) 티오파네이트-메틸(11.98 - 13.32)
수농	-	-	이프로디온(0.38 - 0.67)
스카이힐 제주CC	델타메트린(0.25 - 0.56) 이프로디온(0.08 - 11.86)	클로르피리포스-메틸(1.43 - 5.59) 델타메트린(0.43 - 0.91) 이프로디온(0.05 - 1.28)	이프로디온(0.18 - 53.7) 메타락실(0.01 - 0.09)
에버리스CC	클로르피리포스-메틸(0.09 - 0.19) 델타메트린(0.2 - 0.63)	델타메트린(0.19) 이프로디온(0.24 - 0.38)	델타메트린(0.5) 이프로디온(0.05 - 52.27) 티오파네이트-메틸(0.7 - 1.88)
엘리시안CC	페니트로티온(0.05) 이프로디온(0.02) 메타락실(0.04 - 0.14)	클로르피리포스-메틸(0.01 - 1.01) 페니트로티온(0.01 - 5.4) 이프로디온(0.03 - 0.06) 메타락실(0.09 - 0.23)	페니트로티온(0.6 - 3.57) 메타락실(0.01 - 0.15)
오라CC	-	델타메트린(0.1 - 0.23) 이프로디온(0.2)	클로르피리포스-메틸(0.12 - 3.69) 이프로디온(0.04 - 33.96) 티오파네이트-메틸(0.12 - 19.19)
우리들메디칼	-	델타메트린(0.14 - 0.2)	이프로디온(0.14)
제주CC	클로르피리포스-메틸(0.03 - 4.56)	클로르피리포스-메틸(0.01 - 11.96) 페니트로티온(0.31 - 7.14) 티오파네이트-메틸(10.21 - 45.22)	-
제피로스GC	이프로디온(0.15 - 0.17)	페니트로티온(0.18 - 0.92) 이프로디온(0.12 - 0.72)	클로르피리포스-메틸(0.1 - 0.27)
중문GC	클로르피리포스-메틸(0.64) 델타메트린(0.36 - 0.88) 페니트로티온(0.05 - 0.14)	다이아지논(0.15)	클로르피리포스-메틸(0.08) 펜디메탈린(0.05)
캐슬렉스제주GC	클로르피리포스-메틸(0.09) 이프로디온(1.86 - 5.07)	페니트로티온(0.14 - 0.21) 이프로디온(0.06 - 0.46)	이프로디온(0.25 - 0.65)
크라운CC	클로르피리포스-메틸(0.06 - 0.21)	-	이프로디온(0.69 - 10.09)
테디벨리	클로르피리포스-메틸(0.06 - 0.19)	페니트로티온(9.5 - 24.37)	이프로디온(0.41 - 55.25)
핀크스GC	클로르피리포스-메틸(0.09) 이프로디온(0.33)	클로르피리포스-메틸(0.18 - 1.06)	클로르피리포스-메틸(0.05 - 0.06)
해비치CC	페니트로티온(0.06 - 6.41), 이프로디온(0.28 - 4.06)	클로르피리포스-메틸(0.06 - 0.62) 이프로디온(2.91 - 21.2)	클로르피리포스-메틸(0.06 - 0.28) 페니트로티온(0.14 - 1.68)
비치힐스	-	-	-
한라산	-	-

단위 : mg/kg

25. 황사 및 대기중 중금속 분석 결과(최근 3년간)

ꏅ 추진배경

❍ 황사발원지에서 발생된 황사는 기압, 기상에 따라 한반도에 년간 2～3회 영향을 줌에 따라 황사시와 평상시의 미세먼지 농도 및 중금속 농도 비교를 통해 대기오염물질의 특성 파악 및 황사피해 최소화 자료로 활용

ꏅ 추진상황

❍  현  황

□ 근 거 : 황사 시 중금속 성분 측정 및 분석 운영지침(환경부)

□ 황사 발생시 납, 카드뮴, 크롬 등 위해성중금속 및 토양중금속 10 항목 분석

❍  측정결과

□ 인위적 중금속 농도는 평상시에 비해 황사시에 약간 증가하였으며,

철(Fe), 알루미늄(Al)등 토양기원 성분은 평상시에 비해 황사시에 높게

나타나고 있음

□ 2007년도                                                   (단위 : ㎍/㎥)

항목	2007.2.15- 2.16 (평상시)	2007.2.23 (황사시)	2007.3.21 (평상시)	2007.3.31- 4.2 (황사시)	2007.5.29- 5.30 (평상시)	2007.5.26- 5.27 (황사시)
Pb	0.0363	0.0495	0.0115	0.0743	0.0086	0.0445
Cd	0.0012	0.0005	0.0006	0.0016	0.0002	0.0015
Cr	0.0010	0.0016	0.0013	0.0231	0.0002	0.0129
Cu	0.0075	0.0106	0.0072	0.0309	0.0080	0.0253
Fe	0.3453	0.6549	0.2231	13.0042	0.7958	5.7565
Mn	0.0133	0.0284	0.0079	0.5773	0.0359	0.3484
Ni	0.0008	0.0020	0.0007	0.0003	0.0011	0.0749
Al	0.7335	0.8938	0.4330	2.1704	0.1020	1.1668
Ca	0.7821	0.9033	0.8024	7.2974	0.9222	6.3116
Mg	0.0993	0.2318	0.1290	6.2782	0.7958	3.5105

※ 납(Pb) 국가환경기준 : 0.5, 납 지역환경기준 : 0.25, 카드뮴 등 9종 : 환경기준 없음

□ 2008년도                                               (단위 : ㎍/㎥)

항목	2008.3.11～3.12 (평상시)	2008.3.2～3.3 (황사시)	환경기준
Pb	0.0216	0.0284	국가환경기준 : 0.5 지역환경기준 : 0.25
Cd	0.0002	0.0006	-
Cr	0.0001	0.0006	-
Cu	0.0097	0.0362	-
Fe	0.7429	4.7109	-
Mn	0.0344	0.1601	-
Ni	0.0017	0.0164	-
Al	0.3830	1.5164	-
Ca	0.7378	3.9208	-
Mg	0.7649	2.7649	-

□ 2009년도                                        (단위 : ㎍/㎥)

항목	2009.2.10～2.11 (평상시)	2009.2.20～2.21 (평상시)	2009.10.8～10.9 (평상시)	2009.10.19 (황사시)	환경기준
Pb	0.0137	0.0282	0.0222	0.0239	국가환경기준 : 0.5 지역환경기준 : 0.25
Cd	0.0003	0.0006	0.0005	0.0006	-
Cr	0.0005	0.0011	0.0008	0.0014	-
Cu	0.0047	0.0219	0.0064	0.0164	-
Fe	0.706	2.9888	0.8389	1.7241	-
Mn	0.0306	0.1019	0.0364	0.0655	-
Ni	0.0029	0.0062	0.0038	0.0058	-
Al	0.4807	2.3989	0.5716	1.9185	-
Ca	0.4398	2.6646	0.3437	1.7408	-
Mg	0.2454	1.8839	0.2696	0.8718	-

26. 고미네랄 지하수 부존지역 기초조사 결과

ꏅ 배경 및 목적

❍ 서귀포시 하원동 중산간 지역 일원에 분포하는 고미네랄 지하수 분포지역에 대한 시추 및 수질조사 등 기초조사를 실시하여

❍ 제반 수문지질학적 특성을 종합적으로 분석하고, 물산업 육성을 위한 음료개발 가능성을 평가

ꏅ 조사개요

❍ 조사개요

□ 위      치 : 서귀포시 하원동 중산간 일대지역(해발 400 ~ 600m)

□ 기    간 : 2008. 4. ~ 2009. 10.

□ 사 업 비 : 1,500백만원(제주개발공사)

□ 사업수행 : 환경자원연구원․제주개발공사 공동수행

❍ 주요 조사내용

□ 지하수 시추조사(3개소) ― 굴착심도 450 ~ 550m

□ 고미네랄 지하수 부존지역 지하지질 구조 파악

□ 고미네랄 지하수 수질 조성 및 적정취수량 조사

ꏅ 조사결과

❍ 양수시험 결과

지구명	표고 (El.m)	심도 (GL.m)	자연수위 (GL.m)	안정수위 (GL.m)	양수량 (㎥/d)	수위강하량 (m)	비고
제1호	582	550	268.93	279.80	1,349	10.87
제2호	575	500	220.84	221.28	1,296	0.44
제3호	335	450	194.81	201.03	2,182	6.22

□ 지하수 취수량은 1,296~2,182㎥/d로 조사공 3공 모두 1일 1,000㎥이상 가능하여 지하수 산출상태가 양호

❍ 수질 분석 결과

구 분	EC (μS/cm)	pH	V (ppb)	음이온(mg/ℓ)				양이온(mg/ℓ)
				Cl-	NO3--N	SO42-	HCO3-	K+	Ca2+	Na+	Mg2+
1호공	340	8.5	19.2	13	0.20	2.0	178.12	12.45	4.69	42.69	8.81
2호공	54	7.6	6.7	4	0.10	불검출	26.84	1.55	2.70	4.12	1.84
3호공	73	7.4	8.5	6	0.10	불검출	40.99	2.81	4.45	7.59	1.83
※삼다수	70	7.8	8.5	5.5	0.2	1.4	31.5	2.4	3.1	7.0	2.2

□ 조사지역은 인위적인 오염이 전혀 이루어지지 않은 천연상태임

- 질산성질소 0.1 ~ 0.2㎎/ℓ, 염소이온 4~13㎎/ℓ, pH 7.7 ~ 8.5

□ 1호공은 미네랄 성분인 칼륨, 나트륨, 마그네슘, 바나듐이 2, 3호공 및 삼다수보다 비교적 고농도로 함유하고 있음