2009년도 행정사무감사

환 경 도 시 위 원 회

2009. 11

주 요 업 무 보 고

	상하수도본부

보 고 순 서

❏ 주 요 업 무

Ⅰ. 일      반      현      황

Ⅱ. 비    전     및     목    표

Ⅲ. 주 요 업 무  추 진 상 황

Ⅳ. 2008 결산 및 2009 예산집행상황

Ⅴ. 소관 입법(조례․규칙) 현황

Ⅵ. 2008 행정사무감사 지적사항 처리결과

❏ 2009 행정사무감사 자료

Ⅰ.  일   반   현   황

□  기  구    및    정  ․  현   원

□  주       요       기       능

□  기   본   현   황

기구 및 정․현원

❏ 기    구

															상하수도본부
				상수도 관리부															하수도 관리부											수자원 개발부												제주지역사업소
경영관리과			상수도생산과				기전과					수질관리과						하수계획과			하수시설과			제주하수운영과			서귀포하수운영과			수자원개발관리과							시설과						상하수도관리과							서귀포지역사업소

❏ 정 ․ 현원

(2009. 10. 30현재)

구분	계	일 반 직							연구직	별정직	기능직
		소계	4급 이상	5급	6급	7급	8급	9급
정원	262	127	5	11	28	52	28	3	6	8	121
현원	248	112	4	12	30	48	17	1	6	7	123
과부족	△14	△15	-	-	2	△4	△11	△2	-	△1	2

※ 기타직(173명) : 청원경찰 - 32명, 무기계약 - 141명

주 요 기 능

	상하수도본부
◈ 위 치 : 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 2778-30 ◈ 시설규모 : 부지 21,751㎡, 건물 연면적 3,613㎡

≪ 경영관리과 ≫

❍ 상․하수도 공기업 및 지하수관리특별회계 등 운영

❍ 공기업 경영평가 및 경영합리화에 관한 업무

≪ 상수도관리부 ≫

❍ 상수도 용수 생산 및 공급

❍ 식수원 개발 및 상수도공급계획 수립 시행

❍ 상수도 정수처리 및 수질관리

≪ 하수도관리부 ≫

❍ 중장기 하수도 기본정책 수립 및 추진

❍ 하수처리장 건설, 하수관거 및 마을하수도시설사업 추진

❍ 하수처리장 및 위생처리장 운영관리

≪ 수자원개발부 ≫

❍ 지하수의 보전관리 및 개발·이용

❍ 광역상수도 건설사업

❍ 농촌용수 개발사업 및 온천개발에 관한 업무

≪ 지역사업소 ≫

❍ 상하수도 요금부과․징수에 관한 업무

❍ 노후 배․급수관 개량사업, 하수도시설 유지보수 공사 및 준설

기 본 현 황

❏ 예 산 규 모  :  1,977억원

□ 상  수  도 :  714억원(공기업)

□ 하  수  도 : 1,177억원(공기업 376, 기타특계 125, 일반회계 676)

□ 지하수관리 :   86억원(기타특계)

❏ 재산 ․ 채무 (‘08 결산 기준)

□ 재    산 : 5,798억원

- 상 수 도 : 3,641억원(토지 181, 건물 154, 구축물 등 3,306)

- 하 수 도 : 2,157억원(토지  66, 건물  38, 구축물 등 2,053)

□ 채    무 : 2,243억원

- 상 수 도 : 1,015억원(원금  803, 이자 212)

- 하 수 도 : 1,228억원(원금 1,002, 이자 226)

❏ 상수도현황

(2008. 12. 31 현재)

구 분	총 인 구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	시설용량 (톤/일)	급수량 (톤/일)	1인1일 급수량(ℓ)
우 리 도	565,520	565,520	100%	424,600	190,916	338
전 국	50,034천명	46,057천명	92.1%	28,455천톤	15,657천톤	340

※ 상수원(170개소) : 광역수원 14, 용천수 13, 지하수 133, 어승생수원 1, 저수지 및 담수화시설 9

❏ 하수도현황

(2008. 12. 31 현재)

구 분	총 인 구 (명)	처리인구 (명)	보급율 (%)	발생량 (천톤/일)	처리량 (천톤/일)	처리율 (%)	하수관거 시설율(%)
우 리 도	565,520	463,746	82.0	169.3	132.4	78.2	76.8
전 국	50,034천명	43,568천명	87.1%	16,744	18,404	91.1	73.6

※ 처리장(14개소) : 하수처리장 8, 위생처리장 6

❏ 지하수 현황

❍ 지하수 부존현황

∙ 총 강 우 량 : 연간 34억2천7백만톤 (연평균 강우량 1,975mm)

∙ 증 발 산 량 : 연간 11억3천8백만톤 (총강우량의 33.2%)

∙ 직접유출량 : 연간  7억   8백만톤 (총강우량의 20.7%)

∙ 지하수 함양량 : 연간 15억8천1백만톤 (총강우량의 46.1%)

❍ 지하수 취수허가량

∙ 적정 개발량 : 1일  1,768천톤 (지하수 함양량의 40.8%)

∙ 취수 허가량 : 1일  1,405천톤 (적정 개발량의 79.5%)

❍ 지하수 취수허가 현황(2008. 12. 31 현재)

(단위 : 천톤/일)

구 분		계	생활용	농업용	공업용	먹는샘물제조용	기타․ 조사관측용
계	공 수	4,971 (100％)	1,361 (27.4％)	3,314 (66.6％)	158 (3.2％)	4 (0.1％)	134 (2.7％)
	허가량	1,405 (100％)	535 (38.1％)	843 (60.0％)	24 (1.7％)	3 (0.2％)	- (0.0％)
공공	공 수	1,319	352	834	3	3	127
	허가량	1,045	408	634	1	2	-
사설	공 수	3,652	1,009	2,480	155	1	7
	허가량	360	127	209	23	1	-

※ 염지하수 1,127공․8,171천톤/일 제외

Ⅱ. VISION 및 목표

비전		물․섬․사람이 상생하는 녹색제주 메카 실현

	전 략 목 표
통합 상하수도 경영합리화를 통한 성과창출 극대화 수돗물 생산 공급의 고품질화 및 안정적 공급 미 래 물 부 족 에 대 비 한 능 동 적 수 자 원 관 리 청정제주에 걸맞는 완벽한 하수도 인프라 구축

주요 중점 추진 과제

통합 상․하수도 경영합리화 추진

▸규모의 경제 실현 및 효율적 시스템 운영으로 생산원가 절감

고품질 수돗물 생산 및 도전역 안정적 용수공급

▸청정지하수인증, 급수취약지역 개선, 수돗물 신뢰도 제고

대체수자원 개발 및 지하수 관정의 효율적 관리

▸어승생 제2저수지 건설, 농업용수개발, 빗물이용활성화, 지하수관정 정비

광역 하수도체계 구축으로 경쟁력 강화

▸하수도기본계획수립, 하수관거 조기확충, 친환경 처리시스템 구축

Ⅲ. 주요업무 추진상황

❚  목     차  ❚

상․하수도의 지속적 경영성과 창출

수돗물 생산 공급의 고품질화

용수공급 취약지역 급수환경 개선

도서지역의 근원적 물 문제 해결

믿음을 주는 수도행정으로 수돗물 신뢰도 제고

광 역  상 수 도  용 수 공 급  확 대

어 승 생  제 2 저 수 지  건 설 사 업

도수관로 낙차를 활용한 소수력 발전시설

지속이용 가능한 대체 수자원 개발

지하수 관정의 효율적 관리체계 구축

광역하수도 체계 구축으로 경쟁력 강화

Green Jeju 조성을 위한 하수관거 조기 확충

저탄소 녹색성장에 부응하는 하수처리시스템 구축

주민친화형 하수처리장 운영

상․하수도의 지속적 경영성과 창출

◈ 상․하수도 통합에 따른 규모의 경제 실현으로 생산원가 절감

◈ 저탄소 녹색성장과 효율적인 경영개선을 통한 생산성 향상

【 상수도 분야 】

ꏚ 추진성과

❍ 결산결과 손실액이 ´06년 통합 1년차 131억원, ‘07년 55억원, ’08년  49억원으로 총82억원이 줄어들어 통합에 따른 가시적 경영성과 창출

∙ 원가절감 자구노력을 통하여 경영수지 개선 : 82억원

- ‘07추진 : 76억원(비용절감 41억, 수익증가 35억)

- ‘08추진 :  6억원(비용절감  4억, 수익증가  2억)

※ 유휴시설 정비(지하수 64개소, 용천수 1개소) : 45억원

※ 무인화 시스템을 통한 인건비(24명) 절감 : 10억원(광역2단계 소요인력 대체)

※ 유휴 지하수관정 농업용 전환 등 비용절감 : 27억원(타용도 전환 51개소)

❍ ‘09광역상수도 공급에 따른 유휴시설 정비 중 : 10개소, 253백만원

ꏚ 향후 추진계획

❍ 저탄소 녹색성장을 위한 에너지 절약 방안 지속 추진

∙ 정수장 가동, 일부 심야시간대로 조정 동력비 절감 : 243백만원

∙ 태양광시스템 단계적 구축 추진 : ‘10년 2개소(추자․가파 담수장)

❍ 유수율 제고를 통한 생산원가 절감 : 667백만원

∙ 노후관 교체 59㎞, 누수탐사 900㎞, 블록화 2구역 등 추진

☞ ‘09년 유수율 목표 : 77.7%(전년대비 1% 증가)

【 하수도 분야 】

ꏚ 추진성과

❍ 시․군체계의 하수도 기본계획을 도 단위 광역 기본계획으로 통합 수립(‘09.6)

∙ 종전 시․군 체계의 하수처리구역을 광역화하여 효율적으로 배분

☞ 처리장 신설계획을 기존처리장 증설방안으로 추진, 사업비 절감 및 민원예방

❍ 하수도 사업 조기발주 및 재정 조기집행으로 일자리 창출 극대화

∙ ‘09년 하수도사업 1,728억원 투자(재정 902억원, BTL 826억원)

∙ ‘09. 1월중 90%이상 발주, 상반기 68% 조기집행

☞ 지역경제 활성화 기여 및 일자리 2,868명 창출 효과

❍ 저탄소 녹색성장에 부합하는 하수처리시스템 구축

∙ BIO가스활용(도두), 태양광 발전설비 보급사업 반영(‘10년 2개소, 15억원)

∙ 자원재활용 차원의 슬러지 처리시설 설치 및 방류수 재이용사업 지속 추진

❍ 효율적 예산운영을 위한 하수도사업 회계통합 추진

∙ 읍면지역 하수도 사업 일반회계를 기타특별회계로 통합 추진

(‘09. 9월 특별회계 설치조례(안) 의회 제출)

ꏚ 향후 추진계획

❍ 하수도정비 기본계획을 바탕으로 한 처리장 증설사업 시행

❍ 지역경제 활성화에 기여하는 하수도 사업 적극추진

❍ ‘10년이후부터 하수도사업 일반회계를 기타특별회계로 통합시행

ꊲ 수돗물 생산 공급의 고품질화

◈ 국제표준에 의한 체계적이고 표준화된 물관리시스템 운영

◈ 지하수 인증, 수질기준 강화, 수질모니터링 등으로 지속 가능한 고품질 수돗물 생산․공급

ꏚ 추진개요

❍ ISO14001 업그레이드를 통한 사후관리 강화(‘08.12.18 인증취득)

❍ 광역상수도 Ⅰ․Ⅱ단계 정수장「지하수인증」취득에 따른 사후평가

❍ 세계적 수준의 먹는 물 수질검사 기준 강화(66항목, 6개 항목 확대)

❍ 수질모니터링을 통한 수질변화 대처로 고품질 수돗물 생산․공급

ꏚ 추진실적

❍ 상․하수도 통합 국제환경경영체계(ISO14001) 인증 취득(‘08. 12. 18)

※ 상수도 국제환경경영체계(ISO14001) 인증 최초 취득(‘07.12.21)

❍ 광역상수도 Ⅰ단계 4개정수장(‘07.6.25), Ⅱ단계 5개정수장(’09.6.30) 전국 최초 지하수 인증 획득

☞ 광역상수도 Ⅰ․Ⅱ단계 9개 정수장 지하수 인증 취득으로 여과지 시설비 630억원 예산절감

❍ 세계적 수준의 먹는 물 수질검사 기준 강화(‘08년 60항목 → ’09년 66개항목)

❍ ISO14001 업그레이드를 통한 사후관리 인증취득(‘09.11.29예정)

ꏚ 향후 추진계획

❍ 광역상수도 Ⅱ단계 정수장「지하수인증」취득에 따른 사후평가

∙ 대    상 : 5개 정수장(토평, 유수암, 금악, 서광, 회수)

∙ 기    간 : 2009. 7. 1 ~ 2010. 6. 30

※ 최초 인증 완료 후 유효기간 3년, 이후 3년 단위로 재인증

❍ 세계적 수준의 먹는 물 수질검사 기준 강화

∙ 대    상 : 정수장 14개소

∙ 검사항목 : 66항목(‘09) → 75항목(‘10) → 96항목(‘12)

∙ 소요예산 : 260백만원(검사장비 보강)

❍ 수질모니터링을 통한 수질변화 대처로 고품질 수돗물 생산․공급

∙ 취․정수장 수질자동계측기 관리(취․정수장 등 49개소 117대)

∙ 수질모니터링 항목 : 탁도, 잔류염소, 질산성질소, 염소이온, PH

용수공급 취약지역 급수환경 개선

◈ 급수 취약지역에 관경 확장 및 노후관 교체로 용수공급 불균형 해소

ꏚ 추진개요

❍ 급수 취약지역 및 용수공급 불균형으로 인한 갈수기 급수난 지역 해소

❍ 년차적 맑은물 공급사업으로 수돗물의 안정적 공급 및 누수방지로 생산원가 절감

ꏚ 추진실적 및 계획

❍ 노후 상수도관 개량사업 추진

∙ 사업추진 현황                                 (단위 : km, 억원)

관 로 연 장	교 체 대 상	‘08까지 실적		‘09 추진계획		향후계획(‘10~’12)		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
5,081	3,979	2,824.6	1,119.9	59.1	71.7	1,095.3	715

∙ ‘09실적(10.31) : 노후관 개량 85.4km, 8,719백만원 투자

∙ 맑은 물 공급사업 계획(1993～2012)에 의거 연차적 시행

∙ 경과년수가 오래된 관, 사고 다발 관 우선교체, 사업효과 제고

※ 상수도관망 정비사업 연차적(‘10~’21년) 예산확보 : 5,435억원(국1,630, 지 3,805)

- 노후관교체, GIS구축, 누수탐사, 블록화구축, 계량기 교체사업 등 추진 ⇒ ‘13년 유수율 80% 달성

□ 급수취약지역 해소사업 추진

∙ 민원 발생이 잦고 수압이 약한 읍․면지역 우선투자

∙ ‘09실적(10.31) : 관로 신설 L=14.8km, 1,418백만원

- 제주시(회천동외 5개소), 서귀포시(남원리외 3개소) 하절기 물부족 지역 해소

∙ ‘10 계획 : 관로 신설 L=7.26km, 942백만원

- 제주시(용담2동외 3개소), 서귀포시(영천동외 1개소)

도서지역의 근원적 물 문제 해결

◈ 급수환경 획기적 개선을 통한 근원적 물 문제 해결

◈ 도서지역의 생활수준 향상, 매년 증가하는 관광객 편익 증진

ꏚ 추진개요

❍ 우  도 : 관광객 증가에 대비한 해저상수도시설 확충

∙ 담수화시설 노후, 유지관리비 과다 및 고장시 대체 공급시설 전무

∙ 급격한 관광객 증가로 2010년에는 물 부족 문제 발생

- 급수인구 : 주민 1,603명(연간 관광객 ‘08년 592천명 → ’11년 700천명)

☞ 2010년 1일 500톤, 2015년 1,000톤 물부족 예측

∙해저상수도  : 관로16.13km (육상 13.1, 해상 3.03), 배수지 2,000톤, 120억원 (‘08 ~ ’10)

❍ 추자도 : 유효저수량 추가 증대 및 수질개선

∙ 담수화시설 확충 : 1,000톤 ⇒ 2,000톤(25억원, ‘10~’11)

∙ 제3저수지 정수처리시설 : 1,500톤(35억원, ‘11~’12)

❍ 마라도 : 관광객 증가에 대비한 담수화시설 증량

∙ 담수화 시설 및 배수지 증설 : 7억원(국비 4.9, 지방비 2.1)

- 담수화시설 증설 : 25톤/일(50→75톤), 배수지 증설 100톤/1지(50→150톤)

ꏚ 추진실적

❍ 우도 해저상수도 기본 및 실시설계 용역 완료(632백만원) : ‘08. 4 ~ 12

∙ 우도해저상수도 공사착공 : 육상(‘09. 1. 28), 해상(’09. 5. 6)

❍ 마라도 담수화 및 배수지 증설 : 담수화(50→75톤), 배수지(50→150톤)

ꏚ 향후 추진계획

❍ 추자담수화시설 이전 및 고도정수처리시설 실시설계용역 : ‘09.12~’10.6

❍ 우도 해저상수도시설사업 : ‘09.1~’10.12(육상 ‘09.2~’10.10, 해상 ‘09.3~’10.12)

❍ 마라도 담수화동 증축(40.5㎡) : ‘09. 9 ~ 12

믿음을 주는 수도행정으로 수돗물 신뢰도 제고

◈ 전국 최초 지하수 인증 취득으로 우리도 수돗물의 우수성에도

불구하고 음용율이 계속 감소 추세

- 음용률 : 32.2%(’05) → 31.4%(‘07) → 29.4%(’08) → 33.4%(‘09)

◈ 친환경적인 수도시설 조성 및 수돗물 품질관리로 신뢰도 제고

ꏚ 추진개요

❍ 자연 친화적 배수지 외부모델링 시범 추진 : 2개소

❍ 공공용 수도꼭지 수돗물 인증제 도입(관광지, 공원 등)

❍ 수돗물 음용율 제고를 위한 다양한 주민친화형 시책 추진

ꏚ 추진실적

❍ 자연 친화적인 배수지 외부모델링 시범사업 완료 : 2개소․41백만원

∙ 배수지 외부모델링, 주변 정비 및 휴식공간 조성

❍ 공공용 수도꼭지 수돗물 인증 수질검사 : 2회 418개소

∙ 수질인증 스티커 부착으로 공공음수대 이용 제고

∙ 대    상 : 공공용 수도꼭지 209개소(관광지, 공원, 학교 등)

❍ 수돗물 음용율 제고를 위한 다양한 주민친화형 시책 추진

∙ 수돗물 도민 만족도 조사 완료(‘09.4.24), 수질검사 공표(4회)

∙ 주민친화형 정수장 개방 : 35회 1,517명 정수장 견학 방문

∙ 수돗물품질보고서 가정 배포, 물사랑백일장 개최, 홍보물 제작 등

∙ 수돗물평가위원회 수질검사결과 공표(연 2회), 타시도 검사의뢰(연4회)

ꏚ 향후 추진계획

❍ 수돗물 도민만족도 조사 실시 : ‘10. 2 ~ 3월

❍ 자연친화적 배수지 리모델링(5개소) 및 배수지 내부 수질개선사업(10개소)

❍ 수돗물 품질인증제 확대 : 공공용 수도꼭지(기존) ⇒ 가정용(확대)

❍ 옥내 노후수도관 개량비 50%지원 : 130가구 선정․124백만원

광역상수도 용수공급 확대

◈ 광역상수도와 연계시설이 미비한 농촌지역의 용수공급시설 확충

◈ 광역상수도 가동율 제고 및 수돗물의 안정적 공급

☞ 광역상수도 가동율 (‘09) 70.8% → (’10) 75% (수혜급수인구 : 122천명)

ꏚ 사업개요

❍ 사업위치 : 읍․면지역 18개 지구(성산,표선,구좌,남원,애월 등)

❍ 사업내용 : 배수지 신설 15지, 관로 72.5km

❍ 사업기간 : 2005년 ～ 2012년 (3단계로 구분시행)

❍ 총사업비 : 33,378백만원 (국비 23,187, 지방비 10,191)

∙ 1단계(‘05~’07) : 6,495백만원(성산, 표선, 상도, 남원)

∙ 2단계(‘07~’10) : 18,503백만원(애월,조천,덕천,성읍,한경,토산,삼달,난산,송당,광평)

∙ 3단계(‘10~’12) : 8,380백만원(상가, 안덕, 한동, 신양)

ꏚ 추진실적

❍ 1단계 용수공급 확대사업 완료 ⇒ 4개지구 (배수지 4지, 관로 16.1㎞)

❍ 2단계 용수공급 확대사업 추진중 ⇒ 10개지구 (배수지 8지, 관로 43.9㎞)

∙ ‘09년(7,646백만원) : 한경지구 완료, 토산(공정 20%), 삼달(공정 95%) 공사중

ꏚ 향후 추진계획

❍ 사업지구 : 난산, 송당, 광평, 상가(4개지구)

❍ 사업내용 : 배수지 3지, 관로 15.8㎞

❍ 사 업 비 : 7,577백만원(국비 5,735 지방비 1,842)

어승생 제2저수지 건설사업

◈ 어승생 저수지(10만톤) 용량 부족으로 주민생활 불편 초래

- 격일급수 : ‘94년(15일), ’96년(33일), ‘97년(21일), ’01년(11일), ‘07년(20일)

◈ 한라산 Y계곡 용출량 1,244만톤 중 월류되는 844만톤을 이용 국제자유도시 등 대단위 관광시설에 안정적인 용수 공급

ꏚ 사업개요

❍ 사 업 비 : 520억원(국비 260, 지방비 260)

❍ 사업기간 : 2007년 ～ 2012년(6개년)

❍ 사업내용 : 저수시설 50만톤, 정수시설 1만톤, 도․송수관로 20.4km

☞ 급수혜택 : 11개마을 ․ 8,627명  ․ 50개 목장 ⇒ 21개 마을 ․ 25,690명 ․ 60개 목장

☞ 정수능력 : 15천톤/일 ⇒ 25천톤/일

ꏚ 추진실적

❍ 2007.  5. 17 : 지방재정 중앙투융자 심사 완료(행정안전부)

❍ 2007. 12. 19 : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료

❍ 2008.  5. 13 : 기본계획 및 실시설계 용역

❍ 2009.  6.  1 : 어승생 제2저수지 건설사업 착공(1차분)

∙ 도수관로(1차분) : 2,014m 중 1,611m(공정 80%) 완료

ꏚ 향후 추진계획

❍ 어승생 제2저수지 건설사업 착공(2차분) : ‘10. 2월

∙ 저수지 및 도․송수관로 등 : 200억원(국비 100, 지방비 100)

도수관로 낙차를 활용한 소수력발전 시설

◈ 어승생 제2저수지 건설사업 관련하여 신설될 도수관의 낙차를 활용한 소수력 발전소 설치

◈ 친환경적으로 생산된 전기를 활용, 향후 어승생 제1․2저수지의 가압장 등 운영관리에 사용

※ 어리목광장 ~ 어승생저수지 구간(3.2km) 고저차 189m를 활용

ꏚ 사업개요

□ 위    치 : 어승생 제1, 2저수지 내

□ 사 업 비 : 1,336백만원(국비 668, 지방비 668)

□ 사업기간 : 2010 ～ 2011년(2개년)

□ 사 업 량 : 프란시스 수차 2개소 설치(100kw, 200kw)

ꏚ 추진실적

□ 타당성조사 연구용역(제주대학교) : ‘09. 3. 30 ~ 7. 7

□ ’10년 신․재생에너지 지방보급사업 신청 : ‘09. 4. 13

□ 지방보급사업 심의(지식경제부) :  ‘09. 9. 30

□ 지방보급사업 지원계획 확정(지식경제부 → 도) :  ‘09. 10. 16

∙ 어승생저수지 소수력발전시설 보급사업 : 134백만원

ꏚ 향후 추진계획

❍ 소수력 설치사업 실시설계용역 : ‘10. 2월

∙ 사업비 : 134백만원(국비 67, 지방비 67)

지속이용 가능한 대체수자원 개발

◈ 빗물․용천수 등 이용가능한 대체수자원의 적극적 개발․이용

◈ 빗물이용시설 설치 확대로 빗물자원의 효율적 활용

ꏚ 사업개요

❍ 대체수자원 이용기반 확대(농업용 저수지개발)

∙ 2020년까지 저수지 등 대체수자원 개발(14개지구 655만톤)

❍ 수자원이용의 다원화를 위한 빗물이용 활성화

∙ 의무 설치대상

- 골프장 부지면적 6만㎡이상, 온천개발 사업계획 면적 10만㎡ 이상

- 관광지·관광단지 및 관광사업 중 1일 지하수 이용량 500㎥이상

∙ 권 장 대 상

- 농․축․임․수산업용 비닐하우스 또는 온실 등

ꏚ 추진실적

❍ 대체수자원 이용기반 확대(농업용 저수지개발)

∙ 성읍지구(515억원, ‘03～’13) : ‘09.10월말까지 217억원 투입(공정률 42%)

∙ 옹포지구(447억원, ‘06～’16) : ‘09.10월말까지 115억원 투입(공정률 26%)

∙ 함덕지구(479억원, ‘09～’19) : ‘09.12월 발주(’10. 3월 착공예정)

❍ 수자원이용의 다원화를 위한 빗물이용 활성화

∙ 의무대상 : 24개소(골프장)․327만톤

∙ 권장대상 : 47개소․6,667톤, 629백만원

ꏚ 향후 추진계획

❍ 성읍․옹포지구(성읍50억, 옹포50억), 함덕지구(10억원) 추진

❍ 빗물이용 의무대상 : 골프장 1개소․9만톤

❍ 빗물이용 권장대상 : 지원액 1,100백만원(인공함양정 포함)

지하수 관정의 효율적 관리체계 구축

◈ 지하수 이용시설의 주기적 이용실태 점검ㆍ정비로 지하수관정의 효율적 관리시스템 구축

◈ 지하수관정 폐공 원상복구 사업으로 지하수오염 원천적 차단

ꏚ 사업개요

❍ 지하수 관정 사후관리 추진

∙ 지하수 전문기관에 의한 사후관리 : 1,531공(상수도용·음용·공공농업용 등)

∙ 도지사에 의한 사후관리 : 3,302공(양수능력 500톤/일 미만)

※ 전체 지하수관정(4,971공)중 조사관측용 134공, 먹는샘물 제조용 4공은 자체관리

❍ 지하수 폐공 원상복구 추진 : 150백만원

※ 사후관리를 통하여 방치된 지하수 폐공 원상복구 추진(‘92~’09) : 664공

ꏚ 추진내용

❍ 지하수 관정 사후관리 추진

∙ 지하수위 및 월별 이용량 등 조사자료 데이터베이스 구축

∙ 지하수 수질 적정성여부 조사(질산성질소, 염소이온 등)

∙ 지하수 오염유발요인 및 상부보호시설 관리실태 점검․정비

❍ 장기간 미사용 또는 방치된 지하수폐공 원상복구

ꏚ 추진실적

❍ 지하수관정 사후관리 용역(‘09.4～’10.2) : 3,302공․362백만원

❍ 장기간 미사용․용도상실․수질불량공 등 원상복구 : 32공․102백만원

ꏚ 향후 추진계획

❍ 지하수관정 사후관리 용역 : 396백만원

❍ 장기간 미사용․용도상실․수질불량공 등 원상복구 : 150백만원

❍ 소유자가 불분명한 폐공 신고자에 대한 보상금 지급 : 공당 10만원

광역 하수도체계 구축으로 경쟁력 강화

◈ 광역도시기본계획과 연계한 미래지향적 광역하수도 구축

◈ 시․군 체계의 기본계획을 광역 체계로 통합하여 선진하수처리체계 전환

ꏚ 추진방향

❍ 광역도시기본계획과 연계한 2025년까지의 장기 하수도 체계 구축

❍ 하수도 통합에 걸맞는 하수처리구역의 합리적 재조정

❍ 주민과의 소통을 통해 환경기초시설이 혐오시설이라는 기존 인식을 불식시키고, 주민이 공감하는 사업으로 승화

❍ 분뇨 수집․운반업체 영업물량 감소에 따른 지원 대책 강구

ꏚ 추진실적

❍ 광역 하수도정비 기본계획 수립(‘09.6)으로 향후 20년간 하수도 정책 방향 제시

∙ 하수발생량 : ‘08년 169천톤 ⇒ ’25년 237천톤(증 68천톤)

∙ 시설용량 : ‘08년 197천톤 ⇒ ‘25년 242천톤(증 45천톤)

❍ 종전 시․군 체계의 하수처리구역을 합리적으로 배분하여 신설계획을 인근처리장 증설로 전환, 민원예방 및 사업비 절감

☞ 하수처리장 신설을 처리구역 조정에 따른 증설로 124억원 예산절감

□ 판포․색달 등 처리장 증설에 따른 실시설계 시행, 주민 설명회 개최 등 꾸준한 대화(86회)

☞ 혐오시설이라는 피해의식에서 지역사회에 꼭 필요한 시설로 인식 전환

□ 분뇨․수집 운반업체의 영업물량 감소(전국 추세)로 환경부등 지원대책 마련요구 건의(8회), 운반업체 임원과 간담회 개최(48회)

ꏚ 향후 추진계획

❍ 향후 20년간 안정적 하수처리장 운영을 위한 증설사업 시행

∙ 판포 : 12천톤/일 증설, 총292억원, ‘10년 9억원

∙ 색달 : 8천톤/일 증설, 총200억원, ‘10년 12억원

❍ 분뇨 수집․운반업체 지원방안 강구

∙ 분뇨 수거차량 감차 지원, 수수료 현실화, 위생처리장 위탁 운영 등

Green Jeju 조성을 위한 하수관거 조기 확충

◈ 우리도의 생명수인 지하수 보호를 위한 현재 76.8%인 하수관거 시설율을 2016년까지 완료하기 위하여 하수관거 정비 시급

◈ 재정 및 임대형 민자사업(BTL)을 활용한 하수관거 조기 확충으로 지역경제 활성화 및 고용창출 극대화

ꏚ 사업개요

□ 하수관거 정비사업(재정 + BTL)

∙ 사업기간 : 1994 ~ 2016년도

∙ 사 업 량 : 4,674㎞(재정 3,993㎞, BTL 596㎞)

∙ 사 업 비 : 1조8,088억원(재정 14,090, BTL 3,998)

ꏚ 추진상황

□ 재정사업 : 3,226㎞, 8,268억원(‘09까지)

□ BTL사업 : 596km, 3,998억원

∙ ‘06BTL(293㎞, 1,817억원) : ’09추진 136㎞, 826억원

∙ ‘08BTL(181㎞, 1,266억원) : 우선협상대상자 지정 및 실시설계 시행

∙ ‘09BTL(61㎞, 481억원) : 기본계획 용역 및 시설사업 기본계획 고시(’09.9)

∙ ‘10BTL(61㎞, 434억원) : 대상지역 한도액 결정(’09.4)

□ 하수관거 정비공사에 따른 민원불편 최소화

∙ 장비 및 인력 집중 투입으로 공사기간 단축(1개구간 30일→20일)

∙ 주민 사전설명회 개최, 언론홍보 강화, 주민불편 신고센터 운영

∙ 공사 진행 상황을 한눈에 볼 수 있도록 안내간판에 주간 공정율 표시

ꏚ 향후 추진계획

□ 2010년 재정사업 추진 : 56㎞ㆍ390억원(국비 260 지방비 130)

□ BTL사업 추진 : ‘06, ’08 BTL 사업 963억원 2010년도 투자

∙ ‘09 BTL : 우선협상대상자 확정 및 실시계획 승인

∙ ‘10 BTL : 기본계획 용역 및 시설사업 기본계획고시

저탄소 녹색성장에 부응하는 하수처리시스템 구축

◈ 하수처리장 운영에 저탄소 녹색성장 시책을 접목하여 신재생에너지 도입확대 및 폐자원의 재활용 등 친환경 하수처리장 운영

◈ 강화된 국제환경기준에 대비한 하수처리시설 개량으로 청정제주 보호

ꏚ 정책방향

□ 신재생에너지 이용시스템 등 에너지 절감 방안 마련 추진

∙ 하수처리장내 태양광 발전 설비, 풍력․BIO가스 이용으로 동력비 연 113백만원 절감

□ 방류수 수질향상을 위한 고도처리시설도입으로 연안수질(질소․인) 개선(‘06.11~‘09.5)

∙ 도두하수처리장, 총사업비 433억원(기투자 : 292억원 ‘09 : 141억원)

□ 지하수에 의존하는 농업용수를 하수처리장 방류수로 대체보급(‘08.1~‘09.12)

∙ 규모 : 5,000톤/일, 판포지역 413ha 수혜, 55억원(기투자 : 10억원, ‘09 : 45억원)

□ 하수처리장 수질원격감시설비(TMS) 설치로 실시간 수질 모니터링 강화

∙ '08년도(7억원) : 도두,보목,색달,남원, ‘09년도(7억원) 월정,판포,대정,성산

□ 해양오염 예방을 위한 광역 하수슬러지 자원화사업(‘05.3~‘11.2)

∙ 시설규모 : 70톤/일, 총사업비 117억원(기투자 : 27억원, ‘09 : 37억원)

ꏚ 추진상황

□ 신․재생에너지 지방보급사업 반영(‘09. 9) : 판포․월정(15억원)

□ 제주하수처리장 고도처리시설사업 준공 : ’09. 5월

□ 하수처리장 방류수 재이용사업 마무리 : ‘09. 12월

□ 하수처리장 수질원격감시설비(TMS) 설치(8개처리장) 완료 : ‘09. 11월

□ 광역 하수슬러지 자원화 시설사업 12월말까지 전체 공정율 60%

ꏚ 향후 추진계획

□ 판포․월정 태양광 발전 설비 사업 추진 : ‘10년 상반기 조기발주

□ 방류수 재이용사업 확대 추진 : ‘10년 월정처리장(총사업비 57억원)

주민 친화형 하수처리장 운영

◈ 하수처리 시설물이 혐오시설이라는 기존 인식을 불식시키기 위한 주민과 함께하는 친근한 하수처리장 운영

◈ 지속적인 하수처리 시설개량 및 취약지 시설물관리 강화

ꏚ 하수처리 시설현황

□ 하수처리장 : 8개소․197천톤/일(제주, 판포, 월정, 보목, 색달, 대정, 성산, 남원)

∙ 중계(간이)펌프장 : 316개소 ▪ 차집관로 : 348㎞, 우수토실 : 200개소

∙ 위생처리장 : 6개소․880톤/일(제주, 금악, 선흘, 호근, 대정, 신산)

□ 맨  홀  : 37,007개소      □ 도로변 집수구 : 62,314개소

ꏚ 추진상황

❍ “하수도 시설물 일제 점검의 날” 정례 운영

∙ 매주 금요일 본부 전직원 점검반 편성운영 : 집수구청소, 시설물 점검

☞ 연인원 9,350명 참여, 시설물 99,321개소 정비, 펌프장․차집관로 등 1일 2회 점검(‘08부터 시행)

∙ 호우 및 재난 대비 읍면동과 공조체계 유지로 안전한 하수도 시설 운영

❍ 지역주민과 함께하는 친근한 하수처리장 운영

∙ 주민친화형 문화체육시설 설치(파고라, 배구장, 노을광장, 전망대 등 758백만원)

※ 문화체육시설 개방 48,560명 이용(축구장 3면, 테니스장 6면, 영상홍보시설 1개소)

∙ 처리장 주변 악취 방지시설 설치로 지역주민 산책코스 활용 등 처리장 개방확대

∙ 하수처리장 시설견학 및 환경교육 실시 연간 3,384명 방문

ꏚ 향후 추진계획

❍ 하수도 시설물 일제 점검 및 준설강화로 연중 안전한 하수도시설 운영

❍ 처리장 주변 악취방지 및 하수처리장시설물 개량사업 추진(‘10년도 36억원)

❍ 하수처리장 주변지역 지원 강화로 함께하는 하수처리장 운영

∙ 처리장 주변지역 마을회 및 어촌계  경상경비, 개닦이 사업 등 지원

Ⅳ. 2008 결산 및 2009 예산 집행현황

Ⅳ. 2008 결산 및 2009 예산 집행현황

ꏚ 2008년도 결산내역

(단위 : 백만원)

구 분		예산현액	지출액	이월액	불용액	불용률
합 계		221,673	193,388	14,410	13,875	6.3%
일 반 회 계		61,116	59,602	346	1,168	1.9%
	하수도사업	61,116	59,602	346	1,168	1.9%
특 별 회 계		160,557	133,786	14,064	12,707	7.9%
	상수도 공기업	74,568	66,210	1,784	6,574	8.8%
	하수도 공기업	51,728	41,233	10,402	93	0.2%
	하수도 기타특계	21,026	15,194	397	5,435	25.8%
	지하수 관리	13,235	11,149	1,481	605	0.04%

ꏚ 2009년도 예산 집행현황(‘09. 10. 30기준)

(단위 : 백만원)

구 분		예산현액	집행액	잔 액	집행률
합 계		209,243	177,648	31,595	84.9%
일 반 회 계		67,144	61,349	5,795	91.4%
	하수도사업	67,144	61,349	5,795	91.4%
특 별 회 계		142,099	116,299	25,800	81.8%
	상수도 공기업	73,197	55,772	17,425	76.2%
	하수도 공기업	45,853	41,210	4,643	89.9%
	하수도 기타특계	12,929	11,482	1,447	88.8%
	지하수 관리	10,120	7,835	2,285	77.4%

Ⅴ. 소관 입법(조례․규칙) 현황

Ⅴ. 소관 입법(조례․규칙) 현황

ꏚ 조 례

부서별	조례명	법적근거	입법목적	제정일	공포일	시행일 (최종 개정일)
경 영 관리과	제주특별자치도수도사업지방직영기업설치조례	지방공기업법 제5조, 제9조, 제13조, 제27조, 제36조, 제37조	제주특별자치도 상수도사업의 직영기업 전환 운영을 위하여 설치조례 제정	2007. 3. 7	2007. 3. 7	2007. 3. 7
“	제주특별자치도 수도급수조례	수도법 제30조, 제38조 및 같은법 시행령 제65조	수도법 및 동법시행령에서 정하도록 한 사항에 대하여 수도급수 조례 제정	2006. 11. 29	2006. 11. 29	2006. 11.29 (2008. 1. 2)
상수도관리부	제주특별자치도 수질검사수수료 등 징수 조례	먹는물관리법 제5조, 지하수법 제20조	먹는물관리법 및 지하수법에 의한 민원수질검사에 따른 검사수수료 징수 등을 위하여 조례 제정	2007. 4. 4	2007. 4. 4	2007. 4. 4
하수도 관리부	제주특별자치도 하수도사용조례	하수도법 제15조, 제27조, 제41조, 제32조, 제61조	하수도법 및 같은법 시행령에서 정하도록 한 사항에 대하여 하수도사용조례 제정	2008. 7.16	2008. 7.16	2008. 7.16
수자원개발부	제주특별자치도 지하수관리기본 조례	제주특별자치도설치및국제자유도시 조성을 위한 특별법 제310조 내지 제322조	특별자치도 특별법에서 위임된 지하수자원의 체계적이고 합리적 보전․관리를 위한 필요 사항을 규정	2006. 4. 12	2006. 4. 12	2006. 7. 1 (2009.4.15)

ꏚ 규 칙

부서별	규칙명	법적근거	입법목적	제정일	공포일	시행일 (최종개정일)
경 영 관리과	제주특별자치도지방직영기업회계규칙	지방공기업법시행령 제46조	제주특별자치도 지방직영기업의 회계운영에 관하여 필요한 사항을 규정	2007. 6. 20	2007. 6. 20	2007. 6.20 (2008.4.16)
“	제주특별자치도수도급수조례시행규칙	수도법 제30조, 제38조 및 같은법시행령 제65조	「수도급수조례」에서 위임된 사항과 급수조례의 시행에 관하여 필요한 사항을 규정	2009. 4. 15	2009. 4. 15	2009. 4.15
하수도 관리부	제주특별자치도 하수도사용조례시행규칙	하수도 사용조례 제3조내지 제19조	「하수도사용조례」에서 위임된 사항과 조례의 시행에 관하여 필요한 사항을 규정	2006. 6. 28	2006. 6. 28	2006. 7. 1
수자원개발부	제주특별자치도지하수관리 기본조례시행규칙	「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」제 310조 내지 제322조	「제주특별자치도지하수관리기본조례」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정	2006. 6. 28	2006. 6. 28	2006. 7. 1

Ⅵ. 2008 행정사무감사 지적사항 처리결과

부 서 별	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
상하수도본부	7	6	1
상수도관리부	2	2
하수도관리부	3	2	1
수자원개발부	2	2

시정 및 처리요구사항
1. 도로이중 굴착으로 인한 예산낭비와 도민들의 불편을 최소화 하기 위하여 도로 지하 시설물인 상․하수도 시설공사에 대하여는 시기를 조절하여 도로를 이중 굴착하는 사례가 발생하지 않도록 하기 바람.
처리결과
ꏚ 추진계획 □ 상하수도 기반시설사업 연계 추진으로 도로 이중굴착 방지 및 예산절감 추진 ∙ 상하수도 설계지원팀을 구성, 설계시부터 체계적이고 효율적인 사업 추진 ∙ 하수도 공사시 노후상수도관 매설 구간에 대하여는 노후관 교체 사업을 병행 추진하여 중복굴착 방지 등 예산절감 추진 - 사전 관련 부서 협의 및 자료수집 ∙ 조사계획 설계나 시공계획 수립시 충분한 지하매설물 조사로 실시설계 단계부터 관련부서와 협의하여 도로시설, 지하매설물에 대해 설계에 반영, 병행시공 ∙ 년차별 상하수도사업계획을 사전에 관련부서에 통보하여 타공사 시기 조정 등으로 중복굴착 방지
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
2. 지하수 개발․이용허가는 법과 제도가 정하는 범위내에서 허용하여 제주의 생명수인 지하수 관리정책에 혼신의 노력을 기울여 나가기 바람.
처 리 결 과
ꏚ 현 황 □ 제주도의 지하수는 귀중한 자원으로 제주특별자치도 특별법 규정에 의해 지하수의 공익적 이용과 적정관리를 위한 실천적 규정을 담은 지하수관리기본조례를 제정하여 합리적인 보전·관리에 만전을 기하고 있음 □ 2008년 말 현재 우리도 지하수 관정은 4,971공이 개발되어 있으며, 생명수인 지하수를 보전관리하기 위하여 지하수개발·이용허가는 특별법 및 지하수관리기본조례에 규정된 사항과 지하수 관련 교수 및 전문가로 구성된 지하수관리위원회의 심의과정을 통과하여야만 허용하고 있음 ꏚ 앞으로도 □ 빗물이용확대 및 지표수 활용 등 수자원이용의 다원화로 지하수 이용을 최소화하여 제주의 생명수인 지하수 관리정책에 혼신의 노력을 다할 것임
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
3. 지하수 인공함양정 설치사업을 매년 시행하고 있으나 그 효과에 대한 분석이 제대로 이행되지 않고 있어 지하수 인공함양정 설치사업의 효과에 대하여 철저하게 분석한 후 사업시행여부 등을 결정하여 나가기 바라며, 지하수 인공함양정으로 인한 지하수 오염이 발생하지 않도록 관리에 철저를 기하여 나가기 바람.
처 리 결 과
ꏚ 비닐하우스 빗물을 이용한 인공함양정 설치효과에 대하여 분석은 □ ‘04년도부터 애월읍 봉성리에 있는 농산물원종장에 연구용 함양정을 설치하여 환경자원연구원에서 꾸준히 모니터링을 하고 있으며 함양효과 등을 분석하고 있음 - 주변지역과 다르게 인공함양에 따른 지하수위 상승이 빠르게 나타남 - 지하수 수질 모니터링 결과 인공함양에 따른 악영향이 나타나지 않음 ꏚ 인공함양정으로 인한 지하수 오염이 발생하지 않도록 관리 철저 □ 비닐하우수의 빗물을 이용한 인공함양정은 오염방지를 위한 설치기준을 지하수관리 기본조례 시행규칙으로 마련하여 동 기준에 따라 설치가 되고 있으며, □ 또한, 당해 시설에 대한 관리실태 점검을 매년 1회이상 실시하여 동시설물로 인한 지하수 오염예방에 철저를 기하고 있음 • 08년도 관리 실태 점검 내용 - 점검기간 : ‘08. 11. 26 ～ ’08. 12. 26 - 점검대상 : ‘08년 9월말이전 준공된 시설 ․지하수 인공함양정(75개소, 연간함양계획량 637천㎥/년) • 09년도 관리 실태 점검 내용 - 점검기간 : ‘09. 5. 20 ～ ’09. 6. 20 - 점검대상 : ‘09년 4월말이전 준공된 시설 ․지하수 인공함양정(84개소, 연간함양계획량 716천㎥/년)
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

4. 상수도의 누수방지사업을 지역별로 집중적으로 실시하여 실질적인 누수방지사업의 효과를 이룰 수 있도록 시행해 나가기 바람.

처리결과

ꏚ 누수방지사업 현황                                           (단위 : 백만원)

시군별		합 계		실적(‘93～’07)		실적(’08)		실적(‘09)		계획(‘10)		향후(‘11～’13)
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계			21,474		9,951		825		884		850		8,964
제주 지역	누수탐사 (㎞)	3,032	2,426	626	426	300	180	280	130	350	350	1,476	1,340
	블록화 (구역)	65	5,845	9	265	-	-	1	100	-	-	55	5,480
	관망도 전산화(㎞)	1,494	9,337	1,115	8,638	178	385	201	314	-	-	-	-
서귀 포 지역	누수탐사 (㎞)	1,897	1,900	226	136	282	120	140	120	300	300	949	1,224
	블록화 (구역)	4	1,551	용역	71	1	140	1	220	1	200	1	920
	관망도 전산화(㎞)	1,880	415	1,880	415	-	-	-	-	-	-	-	-

ꏚ ‘08까지 추진실적 : 10,776백만원(4,607km, 10구역)

□ 누수탐사 : 1,434km, 862백만원(제주 : 926km 606백만원, 서귀포 : 508km 256백만원)

□ 블록화사업 : 10구역, 476백만원(제주 : 9구역 265백만원, 서귀포 : 1구역 211백만원)

□ 관망도 전산화 : 3,173km, 9,438백만원(제주 : 1,293km 9,023백만원, 서귀포(‘07완료) : 1,880km 415백만원)

ꏚ '09 추진실적 : 884백만원(621km, 2구역)

□ 누수탐사 : 420km, 250백만원(제주 : 280km 130백만원, 서귀포 : 140km 120백만원)

□ 블록화사업 : 2구역, 320백만원(제주 : 1구역 100백만원, 서귀포 : 1구역 220백만원)

□ 관망도 전산화 : 201km, 314백만원(제주 : 201km 314백만원)

ꏚ '10 추진계획 : 850백만원(650km, 1구역)

□ 누수탐사 : 650km, 650백만원(제주 : 350km 350백만원, 서귀포 : 300km 300백만원)

□ 블록화사업 : 1구역, 200백만원(서귀포 : 1구역 200백만원)

ꏚ 향후 추진계획('11~'13) : 8,964백만원(2,425km, 56구역)

□ 누수탐사 : 2,425km, 2,564백만원(제주 : 1,476km 1,340백만원, 서귀포 : 949km 1,224백만원)

□ 블록화사업 : 56구역, 6,400백만원(제주 : 55구역 5,480백만원, 서귀포 : 1구역 920백만원)

※ ｢상하수도 녹색성장 5개년 계획｣에 의거 2010년부터 상수도 관망 최적관리시스템구축에 따른 국비 확보가 년차적으로 지원될 계획으로 2010년부터 2021년까지 국비 1천630억원을 포함해 사업비 5천435억원을 투자하여 녹색성장 5개년 실천계획을 추진할 계획임.

처리상황

완결(  ○   ), 추진중(    ), 추진불가(     )

시정 및 처리요구사항
5. 하수처리장 주변지역에 대한 지원사업이 계획성이 없이 추진되고 있으므로 지역주민 전체에 이익이 될 수 있는 종합적인 지원계획을 수립하여 시행해 나가기 바람.
처 리 결 과
ꏚ 하수처리장 현황 □ 제 주 시 지역 : 3개소(제주, 동부, 서부) □ 서귀포시 지역 : 5개소(보목, 색달, 대정, 남원, 성산) ꏚ 지원사업 추진상황 □ 지원사업 계획 수립 : 2008. 8. 28, 2009. 10. 20 • 지원대상 : 하수처리장 주변지역 • 지원근거 : 제주특별자치도 환경기초시설 등 주변지역 지원에 관한 조례 • 지원사유 - 하수처리장 증설 및 광역하수슬러지 자원화 사업 등을 추진하면서 공동어장 피해 및 소음, 악취 발생에 따른 지역주민들의 피해보상 요구 - 정전사고 및 관로 파손으로 하수유출 사고 피해 - 집중호우시 합류식 관거에서 오염물질 방류로 해양생태계 악 영향 - 하수처리장 주변지역 주민의 복지를 증진하므로서 환경보전 및 주민생활의 질적 향상 이바지 • 지원사업 - 민간자본보조 및 민간 경상보조 : 주민소득 향상 및 주민편익 증진사업 □ 지원사업 심의위원회 심의 : 2008. 9. 2, 2009. 10. 20 □ 지원실적 • 2008년 : 24백만원(6개 단체 4개월분) • 2009년 : 72백만원(6개 단체 1년간) •‘09. 9월 : 2010 예산편성 요구 1,990백만원 ꏚ 향후 계획 •하수처리장 8개소 주변지역 지원에 따른 장단점 분석 및 보완책 마련
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

6. 하수관거 정비사업을 시행할 경우에는 지역별로 집중적으로 정비할 수 있는 방안을 강구하여 사업의 효율화를 기할 것

처 리 결 과

ꏚ 하수관거 정비사업 추진

□ 전체계획

• 사업기간 : 1994 ~ 2016년, 사업비 1조8,088억원

• ‘09년까지 추진실적 : 3,226km, 사업비 8,268억원

□ ‘07~’11년 장기계속 사업 추진

(단위 : ㎞, 백만원)

구 분	전 체 계 획			사업지역
	사업기간	사업량	사업비
합 계		236.8	156,664
제주 동지역	'07~'10	47.1	48,000	용담동, 삼도동, 오라동, 이도동
제주읍면지역	'08~'10	40.0	34,200	한림, 구좌, 조천, 애월, 한경
서귀 동지역	'07~'09	63.2	29,709	동홍, 서홍, 대륜, 영천, 중문
서귀읍면지역	'08~'11	86.5	44,755	대정, 남원, 성산, 안덕, 표선

□ 하수관거 BTL사업 추진

• ‘06 BTL

구 분	대상지역	사업량	사업비
제주시동지역	산지천 분구 (건입동, 일도동, 이도동 지역 일대)	80km	484억원
제주시읍면지역	구좌읍, 한림읍, 애월읍, 조천읍, 한경면	100km	538억원
서귀포시	표선, 남원	112km	795억원

• ‘08 BTL

구 분	대상지역	사업량	사업비
제주시동지역	산지천 분구 (건입동, 일도동, 이도동 지역 일대)	68km	519억원
제주시읍면지역	구좌읍, 한림읍, 애월읍 일대	113km	747억원

• ‘09 BTL

구 분	대상지역	사업량	사업비
제주시읍면지역	애월읍, 조천읍 일대	61km	481억원

• ‘10 BTL

구 분	대상지역	사업량	사업비
제주시읍면지역	애월읍, 조천읍 일대	61km	434억원

ꏚ 연차별 하수관거 정비 추진

• 재정사업 및 BTL사업 추진으로 2016년까지 하수관거 시설완료

처리상황

완결 (  ○  ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항
7. 하수도원인자 부담금 감면대상 및 감면율 등에 대하여 종합적으로 검토하여 조례 개정 등으로 지방재정의 건전화와 하수도사업 자립률 향상방안 강구
처 리 결 과
ꏚ 원인자 부담금 부과근거(하수도법 제61조) □ 일정량(10㎥/일)의 하수를 공공하수도에 연결하여 처리하는 경우 □ 대규모 개발사업에 의하여 공공하수도를 설치 변경해야하는 경우 ꏚ 원인자 부담금 감면배경 □ 도내 투자진흥지구는 제주도 핵심산업의 투자를 촉진하기 위하여 국내․외 투자자가 일정규모 이상의 투자를 하는 사업에 대하여 조세 및 각종 부담금 감면의 인센티브를 제공하기 위함 □ 하수처리장 주변지역에 주민지원 사업 시행시 인센티브를 제공하기 위함 ꏚ 하수도 원인자 부담금 감면 규정 □ 하수도 사용 조례 제18조(감면 등) •「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시조성을 위한 특별법」제217조에 의한 투자진흥지구 대상사업 50퍼센트까지 원인자 부담금 감면 • 하수처리장 주변지역 주민지원 사업에 따른 원인자부담금 30% 감면 ꏚ 하수도 원인자 부담금 개선방안 □ 하수도사업의 재정건전화 및 하수도 사업 자립률 향상을 위하여 향후 조례 개정시 검토 추진
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

2009 행정사무감사자료

2009 행정사무감사 요구자료 목록

【 공통사항 】

1. 다수인 민원 처리현황

2. 청원서 처리 현황(의회접수 이송된 청원)

3. 진정서 처리현황(의회접수 이송된 진정)

4. 각종위원회 현황 및 운영실적

5. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과

6. 민간 위탁금 집행현황

7. 각종 기금적립 및 운용 실적

8. 용역발주현황

9. 감사원․감사위원회, 도의회 행정사무감사 지적사항 및 처리결과

10. 2009회계년도 예산의 이용․전용사항

11. 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황

12. 2009 예산집행 현황

13. 각종공사 물품구입 발주 현황

14. 각종 공사 설계변경 현황

15. 수의계약 현황

16. 제주특별자치도의회의 부대조건(의견) 내용 이행상황

17. 각종 차입금 현황

18. 행정소송(심판) 현황

【 소관사항 】

19. 상하수도사업 세입세출 현황

20. 지하수 (물)관리 종합대책 추진상황

21. 광역상수도(1,2단계)시설 가동현황

22. 광역상수도(2단계) 건설사업 추진상황

23. 어승생 제2저수지 건설사업 추진상황

24. 상수도 경영 합리화 방안

25. 통합 상수도 경영합리화 사업 추진상황

26. 수돗물 도민만족도 설문 조사결과

27. 지하수 인공함양정 설치사업 추진상황

28. 지하수 이용․관리실태 조사결과

29. 지하수 폐공 원상복구사업 추진실적

30. 지하수관정 사후관리 민간위탁 현황

31. 상수원보호구역 주민지원사업 추진상황

32. 지하수 원수대 부과․징수현황

33. 용천수 분포현황

34. 용천수 정비사업 추진상황

35. 빗물이용시설 설치 지원사업 현황

36. 골프장 등 관광개발사업지 지하수 개발․이용허가 현황

37. 공동주택 및 대형건축물 등 전용수도관리 및 수질검사 실적 및 조치현황

38. 빗물이용 시설현황 및 빗물이용 실적

39. 급수불량지역 해소 추진상황

40. 도서지역 식수원 개발사업 추진실적

41. 물절약 운동 추진사업 및 실적

42. 상수도 누수율 현황

43. 누수방지사업 추진상황

44. 맑은 물 공급을 위한 사업 추진상황

45. 먹는물 및 지하수 수질검사 수수료 수입현황

46. 일반회계 전입금 현황

47. 상수도 사용료 감면 현황

48. 지하수 개발․이용허가 현황

49. 상수도 모니터 요원 운영 실적

50. 수돗물 평가위원회 운영현황

51. 부정수도 및 탈루세입 단속실적 및 조치현황

52. 지하수 오염방지사업 추진실적

53. 지하수 개발․이용자 수질검사 결과 현황

54. 수질기준 초과 지하수에 대한 조치결과

55. 지표수 및 용천수 개발사업 추진현황

56. 우도 해저상수도 시설사업 추진상황

57. 상수도 유휴시설 정비사업 추진상황

58. 하수관거 BTL사업 추진상황

59. 하수처리시설 주변 주민숙원사업 추진현황

60. 광역 하수 슬러지 자원화 시설사업 추진상황

61. 하수처리장 고도처리시설 추진상황

62. 하수도 원인자 부담금 부과 및 징수현황

63. 하수관거 정비사업 추진사업(BTL사업 제외)

64. 하수처리시설 주변 해역 생태계 보전사업 추진현황

65. 전용 하수관거(분류식)사업 추진상황

66. 하수처리장 방류수 재이용사업 추진상황

67. 하수처리장별 근무 인력 현황

68. 위생처리장 관리 운영 민간위탁 현황

69. 상하수도 관련 해외 선진지 견학 실적

1. 다수인 민원 처리현황

접수 일자	민 원 인		민 원 내 용	처 리 결 과		비고
	주소 및 성 명	연락처		처리 일자	처 리 내 용
‘08.08.06	서귀포시 법환동 326번지 (현우남외4인)	016-9550- 5782	우천시 발생하는 상류지역 우수로 인한 상습 농경지 침수와 관련오수관 공사와 병행하여 우수관 매설 요청	‘08.08.13	ㅇ지방도 1132호선에서 세기레미콘입구까지 650m 구간중 220m우수관 부설 ㅇ 하수처리구역 외 농경지 침수사항은 별도의 배수처리사업으로 시행필요 - 관련부서 통보	하수도관리부
‘09.2.25	제주시 이도2동 405 영산홍주택(영산홍 주택입주자 대표회)	722-8452	영산홍주택 외부 일부 합류식지역에 대한 분류식 하수관거 우선 시행 요청	‘09.3.2	현재 추진중인 제주시 동지역 하수관거 정비사업에 포함하여 미정비구간에 대한 분류식 공사 시행 완료(‘09.10)	“
‘09.9.23	제주시 아라일동 2384-3번지 (안형민외 17명)	011-696- 8801	영평동 292번지 건축을 위한 하수도 설치 허가 및 시설 요청	‘09.9.29	제주시 영평동 292번지는 자연녹지지역으로 주변 토지 대부분이 농지로 이용되고 있어 관련 규정 등을 종합적으로 검토한 결과 현 단계에서 하수도 설치는 곤란한 실정임.	“

2. 청원서 처리현황(의회 접수 이송된 청원)

접수 일자	민 원 인		민 원 내 용	처 리 결 과		비고
	주소 및 성 명	연락처		처리 일자	처 리 내 용
‘09.2.25	제주시 이도2동 405 영산홍주택(영산홍 주택입주자 대표회)	722-8452	영산홍주택 외부 일부 합류식지역에 대한 분류식 하수관거 우선 시행 요청	‘09.3.2	현재 추진중인 제주시 동지역 하수관거 정비사업에 포함하여 미정비구간에 대한 분류식 공사 시행 완료(‘09.10)	하수도 관리부

3. 진정서 처리현황(의회 접수 이송된 진정)

- “해당사항 없음”

4. 각종위원회 현황 및 운영실적

❏ 제주특별자치도 수돗물평가위원회

□ 설치근거 : 수도법 제30조 및 제주특별자치도수도급수조례 제48조

□ 구    성 : 10인 이내(당연직 1, 위촉직 9)

※ 당연직 : 상하수도본부 상수도관리부장

□ 기    능

∙ 수돗물의 정기적인 수질검사 실시 및 공표

∙ 수도사업자에 대한 수질관리 및 수도시설의 운영에 대한 자문

∙ 수돗물 수질과 관련하여 도지사가 요청하는 사항 등

□ 임    기 : 2008. 8. 16 ~ 2010. 8. 15(2년)

□ 운영실적

구 분	계	회의개최	수질검사 실시	수질검사 결과공표	비 고
건 수	30	13	11	6
2007년	10	5	3	2
2008년	11	5	4	2
2009년	9	3	4	2

□ 위원회 명단

구 분	위 원 명	비 고
위원장	김원형	(현)제주대 화학과 교수 (전)제주시 수돗물 평가위원
부위원장	김태성	(현)제주YMCA사무총장 (전)제주시 수돗물 평가위원
위 원	강익상	(전)제주도연합청년회장 (전)북제주군 수돗물 평가위원장
	강진옥	(현)서귀포시 대륜동주민자치위원장 (전)서귀포시 수돗물 평가위원
	문창기	(현)건설기술심의위원회위원 (전)광역수자원관리본부 기술담당관
	문춘옥	(현)제주시의제21협의회 운영위원 (전)제주시 농협부녀회 회장
	박은옥	(현)제주대 간호학과 교수 서울대 보건학 석사․박사
	황홍자	(현)한국음식업중앙회제주도지회 운영위원
	강명희	(현)여성특별위원회 위원
	문치화	(현)상하수도본부 상수도관리부장

❏ 지하수관리위원회

❍ 구성일시 : 2000. 12. 27

❍ 관계법령 : 제주특별자치도 특별법 제315 및 지하수관리기본조례 제33조

❍ 임    기 : 2008. 11.  27 ~ 2010. 11. 26(2년)

❍ 운영실적

구 분	개최횟수	개 최 내 용	비 고
2008	7	- 지하수개발․이용 및 변경허가 - 지하수개발․이용 연장허가 - 지하수보전 및 이용정책 수립을 위한 자문
2009	6	- 지하수개발․이용 및 변경허가 - 지하수개발․이용 연장허가

❍ 위원회 명단

구 분	직 위	이 름	성별	소 속
위촉직	위원장	최영찬	남	제주대학교 해양과학부 교수
	부위원장	진성원	남	효림산업 고문
	위 원	양성기	남	제주대학교 해양과학부 교수
		최윤영	남	경북대학교도시환경공학과 교수
		강다원	여	제주관광대학 관광외식조리계열 교수
		박신영	여	제주한라대학 임상병리과 교수
		원종호	남	한국수자원공사지하수조사 팀장
		현혜자	여	한국지질자원연구원책임연구원
		강성희	여	“생명의물”지키기운동본부 여성대표
당연직	위 원	고성도	남	제주특별자치도 상하수도본부장
		한기환	남	제주특별자치도의회 의원
		이영웅	남	제주환경운동연합 사무국장
		김양보	남	제주특별자치도 환경정책과장
		김우길	남	상하수도본부 수자원개발부장

5. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과

❏ 2008년

(단위 : 천원)

사업명	보조대상	보조금액	정산액	사업내용	비고
상수원보호구역 주민지원사업	건입동통장협의회	2,000	2,000	․상수원보호구역내 환경정화사업(년2회)	상수도 관리부
〃	삼양2동청년회	2,000	2,000	〃	“
〃	새마을지도자 외도동협의회	2,000	2,000	〃	“
〃	한림읍연합청년회	2,000	2,000	〃	“
〃	새마을지도자 대천동협의회	2,000	2,000	〃	“
도두어촌계 수산물 판매시설 신축	도두어촌계	800,000	800,000	․수산물판매시설 1,958㎡	하수도 관리부
하수처리시설 주변지역 경상경비 지원	삼양동어촌계 외 5	24,000	24,000	․경상경비 지원	“
마을어장피해에 따른 자원회복사업	삼양동어촌계	9,900	9,900	․갯닦이 사업	“
빗물이용시설 설치비 지원	빗물이용시설 설치자	214,000	214,000	․지하수인공함양정 8개소 (연간함양계획량 84천㎥/년) ․빗물이용시설 10개소(1,130㎥)	수자원 개발부

❏ 2009년

사업명	보조대상	보조금액	정산액	사업내용	비 고
물사랑 운동	대한노인회 제주도연합회 부설 노인대학원 총동문회	1,000	1,000	․물사랑 운동 어깨띠 400장 ․홍보책자 500부, 리본 500매	상수도 관리부
“물사랑 물절약” 실천운동	서귀포시 여성 단체협의회	3,000	3,000	․리플릿 1,000부 ․홍보용 PP 500장 ․현수막 2장 ․친환경수세미 1,000개	“
상수원보호구역 주민지원사업	건입동통장 협의회	2,000	2,000	․상수원보호구역내 환경정화사업(년2회)	“
〃	삼양2동청년회	2,000	2,000	〃	“
〃	새마을지도자 외도동협의회	2,000	2,000	〃	“
〃	한림읍연합 청년회	2,000	2,000	〃	“
〃	새마을지도자 대천동협의회	2,000	2,000	〃	“
하수처리시설 주변지역 지원사업	삼양동어촌계 외 5	72,000	72,000	․경상경비 지원	하수도 관리부
하수처리장 주변어장 생태계 보전사업	도두어촌계	50,000	50,000	․갯닦이 사업	“
마을어장피해에 따른 지원회복사업	중문동어촌계	20,000	20,000	․갯닦이 사업	“
빗물이용시설 설치비 지원	빗물이용시설 설치자	387,000	387,000	․빗물이용시설 28개소(4,396㎥)	수자원 개발부

(단위 : 천원)

6. 민간위탁금 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	사업명	위탁기관	사업비	사업기간	위탁내용	비 고
2008	제주시 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	310,900	‘08.3.1 ~ ’08.12.31	제주시위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	하수도 관리부
	동.서부 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	679,000	‘08.1.1 ~ ’08.12.31	동․서부위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	“
2009	제주시 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	383,890	‘09.1.1 ~ ’09.12.31	제주시위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	“
	동.서부 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	719,000	‘09.1.1 ~ ’09.12.31	동․서부위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	“

7. 각종 기금적립 및 운용실적(최근 3년간)

- “해당사항 없음”

8. 용역발주현황

❏ 2008년도

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황	비고
ISO 14001 하수도분야 추가인증 및 사후관리 지도자문 용역	14	상하수도 조직통합에 따른 인증범위 확대를 위한 지도, 자문 상하반기 내부심사 및 보고 ISO14001 교육훈련공정별 업무 지침서 작성 지도	에버그린 컨설팅(주)	‘08.05.07 ~ 12.23 (04.29)	일반 용역	전자견적	지방계약법 제10조, 동법시행령 제20조제1항제6호, 제25조제5호	상하수도 업무의 효율화 및 업그레이드시 활용	상수도관리부
어승생 수원 태풍피해 복구사업 감리용역	25	태풍피해 복구 감리용역 1식	(주)성광 엔비텍	‘08.04.01 ~ 11.07 (04.01)	기술 용역	전자견적	지방계약법 제10조, 동법시행령 제20조제1항제6호, 제25조제5호	어승생 수원 태풍피해 복구에 활용	“
수질자동계측기 유지관리용역	43	취수원 및 정수장, 가압장에 설치되어 있는 수질자동계측기 (37개소 9종 81대) 유지관리	태현 수기(주)	‘08.03.11 ~ 12.31 (03.11)	기술 용역	전자견적	지방계약법 제10조, 동법시행령 제20조제1항제6호, 제25조제5호	수질모니터링을 통한 수질변화 대처로 고품질 수돗물 생산․공급에 활용	“
표선면 지구 농촌지역 수도시설 확장사업 기본 및 실시설계	54	현장조사 : 지형현황, 수도노선 측량, 토질조사 기본 및 실시설계 : 관로 5.7㎞, 배수지 신설 4개소	(주)한일 엔지니어링	‘08.03.28 ~ 07.25 (03.27)	기술 용역	제한경쟁	지방계약법 제10조, 동법시행령 제20조제1항제6호	농촌지역의 용수공급시설 확충 발주자료로 활용	“
우도해저상수도시설 기본 및 실시설계 용역	658	현장조사 실시설계 담수시설 이설 등(추자면) 성과품 작성 및 인쇄 환경성 검토 인허가(관리계획작성)	(주)도화 종합기술 공사	‘08.04.24 ~ 12.19 (04.24)	기술 용역	제한경쟁	지방계약법 제10조 동법시행령 제14조, 제78조	우도해저상수도 시설사업 발주자료로 활용	“

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황(계획)	비고
제주시농어촌 마을하수도 정비사업 실시설계용역	23	마을하수도 1개소 신설 및 2개소 개량	(주)상아엔지니어링 외1	‘08.2.14 ~ 3 24 (‘08.2.14)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	우도산호사, 금악리, 영흥리 농어촌 마을 하수도 정비공사 발주	하수도 관리부
제주시 읍면지역 소규모 하수(간이 오수) 처리시설 유지관리용역	107	소규모 하수 (간이오수)처리시설 관리 27개소	제주환경 개발(주)	‘‘08.3.24 ~’09.2.17 (‘08.3.24)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	소규모 하수(간이오수) 처리시설의 관리 업무추진	“
서귀포시 (동지역) 하수관거 정비사업 실시설계용역	113	기본 및 실시설계 L= 68.1Km	㈜한일엔지니어링	‘08.7.2 ~ 10.30 (‘08.6.30)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	공사발주 자료 활용	“
서귀포시 (읍면지역) 하수관거정비사업 전면책임감리용역	1,548	하수관거정비 L= 70.4Km	(주)건화 외1	‘08. 7. 25 ~’11.4.24 (‘08.7.25)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	감리용역 수행중	“
‘08 제주시 하수관거정비 임대형민자사업 처리시설기본계획 및 사전환경성검토, 타당성 및 민자 적정성조사 용역	874	‘08 제주시 BTL 처리시설기본계획 및 사전환경성검토 타당성 및 민자적정성 조사	(주)도화종합기술공사 외1	‘08.8.4 ~ 12.2 (‘08.8.4)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	‘08 제주시 동 및 읍면지역 BTL 민간투자 대상사업 지정 및 시설사업 기본계획 고시 → 우선협상대상자 선정 → 협상	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 전면책임감리용역	1,505	제주시 5개읍면하수 관거정비L=57.42㎞	(주)삼안 외2	‘08.10.1 ~‘11.10.1	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	감리업무 수행중	“
제주하수처리장 방류해역 생태 조사 및 방류시설점검	8	제주하수처리장 방류해역 및 방류시설 조사	제세 해양 개발(주)	‘08.10.17 ~ 12.17 (‘08.10.17)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	방류수에 의한 해양생태변화 추정 자료 및 방류관 상태 점검 확인	“

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역 기간	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황(계획)	비고
제주도(Ⅱ) 광역상수도사업 시설공사 전면책임감리용역(7차분)	124	제주도(Ⅱ)광역상수도사업 시설공사 전면책임감리용역	㈜유신코퍼레이션 외1	‘08.2.27 ∼12.31 (‘08.2.27)	기술 용역	일반 경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술관리법에 의한 책임감리 시행 공사품질 확보	수자원개발부
제주시지역 지하수관정 사후관리 (도지사관리 민간 위탁용역)	42	도지사에 의한 사후관리 관정점검 500공	(주)청화 산업개발	‘08.5.20 ~7.28 (‘08.5.19)	일반 용역	전자견적	지방계약법시행령 제20조제1항제6호,제25조제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
광역상수도 관로연계사업 실시설계용역	165	배수지시설3개소 관로연계 12.5㎞ 지형현황측량 (배수지부지, 관로) 토질조사 보상물조사	(주)제이피엠엔지니어링	‘08.6.12 ~12.8 (‘08.6.12)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제16조	예래,중문지구 공사발주(08.8월) 성산신양지구 애월상가지구 구좌한동지구 남원신례지구 공사발주에 활용	“
서귀포지역 지하수관정 사후관리 (도지사관리 민간위탁 용역)	50	도지사에 의한 사후관리 관정점검 635공	남천개발	‘08.8.19 ~10.27 (‘08.8.19)	일반 용역	전자견적	지방계약법시행령 제20조제1항제6호, 제25조제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
어승생 제2저수지 건설사업 기본 및실시설계용역	1,549	저수지설 50만톤 정수시설 1만톤 도수관로 5.89㎞ 송수관로 5.97㎞	(주)이산엔지니어링	‘08.5.13 ~’09.5.7 (‘‘08.5.8)	기술용역	제한 경쟁	지방계약법 시행령 제20조	어승생 제2저수지 공사발주에 활용	“
제주시 상수도누수탐사 및 관망도전산화구축사업	522	누수탐사 : 300㎞ 관망도전산화 : 178㎞	(주)한국빅택 세한기술공사 (주)	‘08.5.6 ~‘09.1.10 (‘08.5.6)	기술용역	지명 경쟁	지방계약법제9조 동법시행령 제22조	누수로 인한 출수불량민원 조기해결 및 효율적인 상수도 관로 관리로 유수율 향상	제주지역사업소
아라동 대원 마을외 시일원 하수도 정비공사실시 설계용역	26	하수도 정비 실시설계 L=1.24km	(주)지에스엔지니어링	‘08.8.20 ~ 10. 10 (‘08.8.18)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법제9조 동법시행령 제16조	공사발주 자료로 활용	“
서귀포시 블록 시스템 구축 및 누수탐사 사업(1차분)	382	누수탐사 동지역:142.5㎞ 읍면지역:139㎞	(주)한국빅텍 (주)제이피엠엔지니어링	;08.06.27 ~‘08.12.26 (‘08.06.27)	기술 용역	공개 경쟁	지방계약법 시행령 제18조	유수율제고 상수도관 유지관리	서귀포지역 사업소

❏ 2009년도

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황(계획)	비고
상수도 검침업무 민간위탁 타당성 검토 용역	20	상수도 검침업무 민간위탁 타당성 검토 용역	(주)한국 수도경영 연구소	‘09.04.24 ~ 10.21 (04.21)	학술 용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	상수도 검침업무 경영합리화 자료로 활용	경영 관리과
상하수도본부 ISO14001 사후관리 지도자문용역	14	상 하반기 내부심사 및보고 ISO14001 전직원 교육훈련 공정별 업무 지침서 작성 지도 환경목표 및 세부목표 실행지도 하반기 내부 심사를 통한 사후관리 심사 통과	에버그린 컨설팅(주)	‘09.04.03 ~ 11.29 (03.31)	일반 용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	상하수도 업무의 효율화 및 업그레이드시 활용(추진 중)	상수도관리부
상수도 통합효과 분석 용역	15	최근 정부의 상수도정책 분석 상수도 및 수자원 현황 분석 인력 및 조직 운영의 분석 재정 및 경영 성과 분석 시설운영의 성과 분석 제주도 물관리 방안 도출 제주도 상수도정책 발전을 위한 제언	(주)한국 수도경영 연구소	‘09.04.24 ~ 06.20 (04.21)	일반 용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	상수도 통합효과 분석 자료 및 활용(완료)	“
삼양1,2수원간 송수관 연결공사외 1개노선 실시설계 용역	26	실시설계 송수관 연결공사 L=2.4㎞	(주)한일 엔지니어링	‘09.02.02 ~ 02.20 (01.30)	기술 용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	삼양1,2수원간 송수관 연결공사외 1개노선 공사 발주자료로 활용	“
남원지구 지하수 영향조사 용역	27	지하수 개발에 따른 지하수 영향조사 1공 관측 조사공 용도변경에 따른 지하수 영향 조사 2공	남천개발	‘09.03.06 ~ 04.05 (03.04)	기술 용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 5호	남원지구 지하수개발에 따른 용수 생산․공급자료 활용	“

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황(계획)	비고
조천지구 지하수 영향조사 용역	28	지하수 개발에 따른 지하수 영향조사 1공 관측 조사공 용도변경에 따른 지하수 영향 조사 2공	(주)천영 종합 건설	‘09.03.06 ~ 04.03 (03.04)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	조천지구 지하수개발에 따른 용수 생산․공급자료 활용	상수도관리부
마라도 담수화시설 증설공사 기본 및 실시설계 용역	28	담수화동 개량 및 증설 -기존개량 : 68㎡ -증설 : 약 30㎡ 담수화시설 개량 및 증설 - 개량 : 기존시설 50톤/일, 증설-25톤/일 - 배수지신설 : 50~100톤	(주)한일 엔지니어링	‘09.02.09 ~ 03.18 (02.06)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	마라도 담수화시설 증설공사 발주자료로 활용	“
수원지 하천 생태복원사업 타당성조사 용역	48	수원지 하천 생태복원사업 타당성 조사 1식	(주)도화 종합기술 공사	‘09.04.06 ~ 06.05 (04.02)	학술 용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	수원지 하천 생태복원사업 자료 활용	“
수질자동 계측기 유지관리 용역	60	취수원, 정수장, 배수지 가압장에 설치된 수질 자동계측기 (49개소 10종 117대) 유지관리	동신 아이피씨	‘09.02.16 ~ 12.31 (02.12)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 제10조, 동법시행령 제20조제1항 제6호	수질모니터링을 통한 수질변화 대처로 고품질 수돗물 생산․공급에 활용 (추진 중)	“
어승생 동부지선 관망도 구축 및 누수탐사 용역	63	관망도 구축 : 26.0km 누수탐사 : 10.0km	(주)한일 엔지니어링	‘09.03.27 ~ 06.19 (03.24)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 제10조, 동법시행령 제20조제1항 제6호	어승생 동부지선 관망도 구축 및 관로 개량에 활용(추진 중)	“
우도 해저상수도 시설사업 전면 책임감리 용역	720	관로 : 16.13㎞(육상 13.1㎞, 해상 3.03㎞) 배수지 : 2,000톤(1지) 폐기물처리용역 등 기타공사 1식	(주)도화 종합기술 공사	‘09.03.09 ~ ‘10.12.08 (03.06)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 제10조, 동시행령 제14조, 제78조	우도 해저상수도 시설사업 시행 (추진중)	“
어승생저수지 및 강정정수장 안전성 정밀점검 용역	19	안전성 정밀 점검 2개소	㈜한국시설안전연구원	‘09.09.14 ~ 10.28. (9.14)	기술용역	전자견적	지방계약법 제25조 1항	어승생저수지 및 강정정수장시설 유지관리에 활용	“

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황(계획)	비고
제주시 농어촌 마을하수도 정비사업 실시설계 용역	52	하수처리시설 2개소, 관거정비 L=2.5㎞	제주환경개발(주)	‘09.2.2 ~ ’09.3.14	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	농어촌 마을하수도 정비사업 발주	하수도 관리부
제주시 소규모 하수(간이오수)처리시설 관리용역	97	소규모 하수(간이오수)처리시설 관리 24개소	대산엔지니어링(주)	‘09.2 25 ~ ‘10.2.10	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	소규모 하수(간이오수)처리시설 관리 업무추진	“
서귀포시 동지역 하수관거정비사업 전면책임감리용역	279	하수관거정비 L= 68.1Km 폐기물처리용역 등 기타공사1식	(주)삼영건설기술공사 외1	‘09.3.10 ~’10.2.23	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	서귀 동지역하수도 정비공사감리시행	“
서귀포시 색달처리장 증설 및 하수관거정비사업 기본 및 실시설계 용역	972	색달 하수처리장 증설 8,000톤, 차집관로 3.8Km 서귀포시 동지역 하수관거 15kmr기본 및 실시설계	주)이산	‘09.3.30~ ’10.1.24 (‘09.3.27)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	공사발주 자료 활용	“
‘09 제주시 읍면지역 하수관거 임대형민자사업(BTL)처리시설기본계획, 사전환경성 검토, 타당성및민자 적격성 검토 용역	291	‘09 제주시 BTL 처리시설기본계획 및 사전환경성 검토 타당성 및 민자적경성 조사	(주)이산 외 1	‘09.3.26 ~ ’09.10.2	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	‘09 제주시 읍면지역 BTL 민간투자 대상사업 지정 및 시설사업 기본계획 고시	“
제주시지역 소규모 하수도정비사업 실시설계 용역	15	실시설계 L=0.75㎞, 맨홀펌프 1식	(주)상아엔지니어링	‘09.4.10 ~ ’09.7.9	기술 용역	수의 계약	지방계약법 시행령 25조	하수도 정비사업 발주 및 공사 추진중	“
제주시 서부(판포)하수처리시설 증설사업 기본및실시설계용역	598	서부하수처리장 18,000톤 증설 (6,000톤 → 24,000톤)	(주)한국종합기술 외 1	‘09.6.24 ~ ‘10.4.20	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	용역중(서부하수처리장 증설사업 발주시 활용 예정)	“
합류식 하수도 월류식 저감시설 타당성 조사 용역	46	저감시설 타당성조사 1식	(주)삼보기술단	‘09.7.28 ~’09.12.24	기술 용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	용역 수행중	“
제주시 동․서부 위생처리장 민간위탁비용 원가산정용역	7	동․서부 위생처리장 민간위탁비용 원가산정 1식	(재)한국자치 경제연구원	‘09.9.2 ~10.12	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	민간위탁 협약체결시 기초자료 활용	“
제주하수처리장 방류해역 생태조사 및 방류시설점검용역	5	제주하수처리장 방류해역 및 방류시설 조사	제세 해양 개발(주)	‘09.10.7 ~’09.11.20	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	용역 시행중	“

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황(계획)	비고
어승생 제2저수지 소수력발전 설치 타당성 조사연구 용역	10	도수관로 낙차를 활용한 소수력발전 설치 타당성용역	제주대학교 산학협력단	‘09.3.30 ~’09.7.7 (‘09.3.30)	학술 용역	수의 계약	지방계약법 시행령 제25조	‘10년 신재생에너지 지방보급사업 지원확보	수자원개발부
광역상수도 3단계 시설공사 시설공사 감리용역	158	제주도(Ⅲ)광역상수도사업 시설공사 전면책임감리용역	㈜도화종합기술공사	‘09.5.28 ∼12.31	기술 용역	일반 경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술관리법에 의한 책임감리 시행 공사품질 확보	“
서귀포(동부)지역지하수관정이용실태조사및사후관리민간위탁용역	130	도지사 사후관리 직접 실시 대상 관정 1.188공	(주)진산	‘09.4.27 ‘10.2.28	기술 용역	제한경쟁	지방계약법시행령 제20조제1항제6호,제25조제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
서귀포(서부)지역지하수관정이용실태조사및사후관리민간위탁용역	121	서귀포(서부)지역 일일 양수능력 500톤 미만 관정(도지사 사후관리 직접실시 대상 관정 1,107공)	(주)청화산업개발	‘09.4.10 ‘10.2.11	기술 용역	제한경쟁	지방계약법시행령 제20조제1항제6호,제25조 제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
제주시 지역 지하수 관정 이용실태조사 및 사후관리 민간위탁용역	111	제주시 지역 일일 양수능력 100톤 미만 관정(도지사 사후관리 직접 실시 관정 1,007공)	(주)청화산업개발	‘09.4.10 ‘10.2.11	기술 용역	제한경쟁	지방계약법시행령 제20조제1항제6호,제25조제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
제주시 상수도누수탐사 블록화사업 및 관망도 전산화 구축사업	544	누수탐사 : 280㎞ 블록화1구역 수용가조사 463전 관망도전산화 : 201㎞	(주)한국빅택 세한기술공사 (주)	‘09.4.28 ~‘10.1.3 (‘09.4.28)	기술용역	지명경쟁	지방계약법 제9조 동법시행령 제22조	상수도 시설물관련 각종자료의 정보화로 신속․정확한 민원처리 상수도 누수방지 및 유량측정을 위한 블록구성을 실시하여 유수율 증대로 효율적인 상수도 운영관리 도모	제주지역사업소
소규모 주민숙원 하수도 정비공사 실시설계용역	24	하수도 정비 실시설계 L=0.892km	(주)상아엔지니어링	‘09.4.6 ~ 9. 14 (‘09.4.6)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 제9조 동법시행령 제16조	공사발주 자료로 활용	“
서귀포시 블록 시스템 구축 및 누수탐사 사업(1차분)	219	블록시스템 구축 :11개 블록 누수탐사:113.4㎞	(주)한국빅텍 (주)제이피엠엔지니어링	‘09.01.30 ~‘09.12.29 (‘09.01.30)	기술 용역	공개 경쟁	지방계약법 시행령제18조	유수율제고 상수도관 유지관리	서귀포지역 사업소
서귀포시 읍면 지역(남원,표선) 누수탐사 사업	105	누수탐사:136.9㎞	(주)상아 엔지니어링	‘09.05.11 ~‘09.11.06	기술 용역	공개 경쟁	지방계약법 시행령제16조	누수량감소 유수율제고	“

(단위 : 백만원)

9. 감사원, 감사위원회 감사, 도의회 행정사무감사 지적사항 및 처리결과

❏ 2009 감사위원회 종합감사

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
먹는물 수질검사 실시주기 적용 부적정	시정	․모든 수질검사결과는 DB화하여 부적합이 없는 항목에 대하여는 ｢먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙｣에 따라 항목별 검출농도 및 검출빈도 등을 고려하여 그 검사주기를 완화하여 수질검사 할 수 있도록 조치 ․전용상수도인 경우에는 수질검사 결과에 따라 법정 수질검사 주기를 완화할 수 있다는 내용을 전용상수도 설치자에게 고지하여 수질검사에 따른 민원인의 경제적 부담이 해소될 수 있도록 조치	․지난 3년간 수질검사를 실시한 결과 검사 항목별 수질기준의 10%를 초과한적이 없는 경우에는 당해 항목에 대한 검사를 매 분기 1회는 매반기 1회로, 매년 1회는 3년에 1회 이상으로 검사 완화 실시 해 나가겠음. ․전용상수도의 경우에도「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙」에 따라 지난 3년간 수질검사 결과 검사항목별 수질기준의 10%를 초과한 적이 없는 시설에 대하여는 수질검사 주기를 완화 실시 해 나가겠음.
상수도 통계자료 부실작성 관리	시정	․도내 전지역에 매설된 상수도관의 관종 및 경년 등의 현황파악을 위한 계획을 수립하여 도내 전 상수도관로 현황을 정확히 작성, 노후관 교체사업등 상수도 사업이 효율적으로 이루어 질 수 있도록 통계관리 ․현재, 행정시 동지역에만 구축된 수도지리정보시스템(GIS)을 읍ㆍ면지역까지 확대할 수 있도록 장기계획을 수립하여 각종 상수도사업이 정확한 통계에 의하여 추진될 수 있도록 조치	․「상하수도 녹색성장 5개년 계획」에 의거 2010년부터 상수도 관망 최적관리시스템구축에 따른 국비 확보가 년차적으로 지원될 계획으로 2010년부터 2021년까지 국비 1천630억원을 포함해 사업비 5천435억원을 투자하게 되며, ․우선 2010년에는 상수도블록시스템 구축에 따른 기본계획 용역을 실시하게 됨으로 인해 노후관개량사업, GIS구축사업 등이 체계적으로 이루어져 보다 정확한 통계관리를 해나갈 계획임
누수율 저감을 위한 사업추진 부적정	시정 권고	․노후관 교체사업 추진 시에는 급수구역을 블록별로 구분하여 누수량이 많은 불량등급의 블록과 아연도 강관으로 설치된 수도관, 매설 후 16년 이상 된 수도관 등의 현황을 파악하여 관망도를 작성하고 이들 불량구역을 우선적으로 교체해 나가시기 바라며(시정) ․유수율 제고(누수율 저감)는 지하수자원을 보호함은 물론 상수도 생산비용 절감, 수질위해요인 제거효과 등 그 업무의 중요성을 감안하여 체계적인 조직을 갖추고 전문적으로 지속추진 할 수 있도록 누수관리 전담부서 신설을 검토해 나가기 바람.(권고)	․2010년에는 상수도블록시스템 구축에 따른 기본계획 용역을 실시하게 됨으로 인해 노후관개량사업, GIS구축사업 등이 체계적으로 이루어질 계획으로 불량구역을 우선적으로 교체해 나가겠음 ․누수관리 전담부서 신설에 대해서는 관계부서와 지속적으로 검토․보완 해 나가겠음

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
저수조 위생관리 의무 위반자에 대한 조치소홀	시정	저수조 수질검사 대상시설 880개소 중 청소 미이행 230개소, 수질검사 미이행 50개소가 있음에도 저수조 위생관리 의무 위반자에 대한 지도감독 업무 소홀	․저수조 청소 및 수질검사 의무 미이행 : 271개소 - 저수조 청소 : 221개소 - 저수조 수질검사 : 50개소 ․‘09.11.1 ~ 11.30일한 점검하여 ’09.12.30까지 시정처리 계획임
정수장 등 무인전자경비시스템 운영관리 재검토	시정	․정수장등에 구축된 무인전자경비시스템 운영상황을 재확인하여 조속히 경비시스템을 가동하거나 부득이한 사유로 가동치 못할 경우에는 해당 상수원의 보호관리에 따른 별도의 대책 마련 ․2009년도 신규구축 계획인 7개소의 상수도시설에 대하여는 무인전자경비시스템을 구축한 후 사용치 못하는 사례가 없도록 사전 충분히 재검토하여 불필요한 예산낭비를 초래하지 않도록 사업 추진	․‘09년도 현재 무인전자경비 대상지 10개소(배수지 3개소, 가압장 2개소, 취․정수장 5개소) 중 향후 ’10년에는 유인시설인 취․정수장 및 가압장에는 무인 경비를 해지하고 ․배수지 3개소, 무인가압장 1개소, 본부 1개소 등 5개소만 관리하고 해제되는 시설에는 CCTV 설치로 보강․관리 해 나갈 계획임.
지하수중 노로바이러스 검사체계 조기 구축	권고	우리도의 경우 타시ㆍ도와 달리 지하수와 용천수를 상수원수로 사용하고 있고, 지하수에 의한 노로바이러스 식중독 발생이 증가하고 있음을 감안할 때 지하수에 대한 바이러스 검사의 중요성이 한층 더 요구되고 있으므로 조속히 바이러스 검사체계가 구축될 수 있도록 조치	․먹는물 노로바이러스 조기검사체계 구축(2010년) ▷ 수질분석장비 확보(13종․300백만원), 바이러스검사교육(‘10.2 ~ 9월) ▷ 분석장비 설치 및 예비분석(‘10.12~’11.2), 바이러스검사실 공간확보
상ㆍ하수도 경영 합리화 방안 마련	권고	․상수도 통합 이후 생산원가는 통합 전에 비해 855원 → 990원 상승, 공급단가는 오히려 692원 → 593원, 요금현실화율 81% → 59%으로 감소 등 경영합리화 방안 마련 시급	․생산원가 상승원인 - 상수도 통합 전 도가 일반회계로 운영하던 어승생수원 및 광역정수장 유지관리비용(61억) 상수도회계 흡수, 원가에 반영 이미 손실요인 안고 있었음 ․공급단가 및 현실화율 감소 원인 - 상수도 통합에 따라 가장 낮은 (구)제주시 요금체계로 일원화하는 과정에서 요금인하(15%)로 세입 감소(54억), 요금현실화율 떨어짐 ․경영합리화 방안 - 상하수도 통합에 따른 규모의 경제실현에 의한 유휴시설정비 등 자구노력을 통하여 요금인상 요인 흡수 - 경제위기가 극복되고 도민 공감대가 형성되는 시점에 단계적으로 요금현실화 계획수립 추진

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
상하수도 요금 등 체납액징수 소홀	시정	․상․하수도 사용료, 지하수원수대금 체납액 총 1,654백만 원(18,434건) 중 10백만원 이상 고액체납자는 약 1,203백만원으로서 약 72% 차지 ․제주지역사업소 체납액 징수를 위한 수도급수 중지, 지하수 이용중지 등 행정조치 미흡	․체납액 2,669백만원 중 10. 28일 현재 - 체납액징수 상수도 687백만원, 하수도 443백만원, 지하수원수대금 60백만원 징수하였으며, - 고액(고질)체납자에 대하여 (급수중지 : 490건, 급수해제 : 460건(체납액납부), 재산압류 조치: 12건․317백만원) ․향후 징수시효가 지난 체납자 결손처분시는 재산 및 금융조회 등을 실시 ․체납액 정리기간 4회실시, 강력징수
지하수개발 이용 변경신고 업무처리 부적정	시정	지하수 개발이용 허가를 받은 자가 명의변경 사유로 지역사업소에 변경신고시 허가증에 변경사실을 기록하지 않고 문서로만 통보, 민원인은 상하수도본부에 허가증 재발급 신청하는 등 민원불편 초래	지하수 개발 이용 명의 변경 신고 처리시 지역사업소에서 명의 변경 신고서를 접수 처리하고 명의변경 사실을 문서로 상하수도본부 (수자원개발부)에 통보하면 민원이 재차 방문할 필요 없이 허가증을 재발급 하여 민원인에게 우편발송.
빗물이용시설 보조사업 대상 선정 부적정	시정	2009년 빗물이용시설 설치 보조사업 계획수립시 사업대상자를 「제주특별자치도 지하수관리 기본조례」 규정(10㎥이상)에 부합되지 않게 자격요건 50㎥으로 제한	「‘10년 빗물이용시설 설치사업 보조금 지급결정 및 지원계획」 반영 추진
제주 위생처리장(제주, 동부, 서부)등 민간위탁 운영관리 부적정	시정	․민간위탁계약 및 위탁사무 감사결과를 「제주특별자치도 사무의 민간위탁조례」에 의거 소속상임위원회 미보고	․향후 위탁업무 추진시 관련 규정 등 신중 검토 후 추진토록 개선
		․화재보험 수급자 변경 (수탁자 → 도지사)	․화재보험 수급자 변경완료(09.08.20)
지하수개발이용 변경(기간연장) 허가 신청서 처리 부적정	시정	‘09. 1. 9일경 지하수원수대금이 체납되어 있다는 사유로 지하수개발허가 연장신청 민원서류를 접수치 않고 반환하였고, ’08. 4. 30일 지하수개발 이용허가 기간이 만료되었음에도 연장허가 조치 등 없이 방치	․지하수 원수대금을 체납한 지하수 개발 이용 시설 소유주로 하여금 체납액 징수를 독려한 결과 체납액의 일부 납부(350만원) 및 체납액을 분할 납부하겠다는 확약서를 받고 수질검사 완료한 후 연장 허가 조치함.

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
지하수관정 원격감시배전반 제작설치 설계 및 대가지급 부적정	시정	전기공사에는 계상하지 말아야 할 환경보전비 999천원을 반영, 대가 지급시에는 건강보험료 및 연금보험료 등 정산 없이 지급(회수 3,155천 원 상당)	․정산보험료 3,155천원에 대하여 2009. 10. 23일 회수토록 고지서 송부완료
예비용 수중모터펌프 제작 구입 수의계약 부적정	주의	장애인 단체가 직접 생산하지 않고 외국산 제품을 수입하여 제공하고 있음에도 장애인 단체가 직접 생산하는 물품의 제조․구매사유로 수의계약 체결	․향후 물품구매 계약업무 추진시 관련 규정 및 직접생산 여부 등 신중 검토후 추진토록 개선
정수장 자동약품 투입반 제작 설치 발주 및 계약 부적정	주의	지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상으로부터 견적서를 제출받아 계약을 체결해야 할 특정 단일사업으로서 공종이 같고 발주시기도 동일함에도 2건으로 분리 발주 수의계약 체결	․향후 계약업무 추진시 관련 규정 등 신중 검토후 추진토록 개선
광역정수장 노후 자동화설비 교체공사 계약 부적정	주의	대한민국상이군경회에서 직접 생산한 물품의 아닌데도 수의계약 요청	․향후 물품구매 계약업무 추진시 관련 규정 및 직접생산 여부 등 신중 검토후 추진토록 개선
상하수도 시설물 안전점검 관리 부적정	시정	․2단계광역상수도 시설에 대하여 법령에서 정하는 바에 따라서 유지관리계획을 조속히 수립하고 시설물에 대한 정기점검을 실시하시기 바라며, ․앞으로 시설물 정기점검은 소속 공무원으로 하여금 자체 점검토록 하여 불필요하게 예산을 낭비하는 일이 없도록 하기 바람.	․2009년도 하반기 시특법 대상 시설물 정기점검 계획 수립 : ‘09. 9. 15 <정기점검 개요> - 점검기간 : ‘09.11.12~12.4(12일간) - 점검대상 : 1종 시설물 10개소, 시설물 8개소 - 점검반 : 상수도생산과장 외 10명 - 내 용 : 점검결과에 따라 개선 조치 예정
제주시 하수관거정비 기본계획용역 준공처리 부적정	시정	과업지시서에는 관거조사 244㎞, 배수설비조사 9,178가구를 조사하는 것으로 계획, 실제 196.69㎞, 10,295가구 조사되었으나 설계변경 등의 조치 없이 용역비 과다 지급(회수 8,000천원)	․‘09. 10. 23회수금 징수 결정 및 통보 ⇒ ‘09. 11. 13일한 납부 예정
추자 농어촌 마을하수도시설공사 발주 부적정	주의	동일한 설계용역에 의거 실시설계 완료된 추자지역 하수관거시설사업을 지방계약법의 규정과 다르게 분할 발주	․향후 사업발주시 공정관리에 문제가 없도록 지방계약법 등 관계 규정에 의거 분할 발주하는 사례가 없도록 조치
추자 소규모하수처리시설사업 계약 관리 부적정	주의	동일한 설계용역에 의거 실시설계 완료된 추자면 예초리, 신양리 소규모 하수처리시설과 추자지역 하수관거시설사업을 지방계약법의 규정과 다르게 분할 발주	․향후 소규모하수처리시설사업 입찰공고시 수질방지시설업 면허업체와 건설산업기본법에 의한 토목공사업(토건포함)면허업체와 공동도급(분담방식) 이행방식으로 입찰공고를 실시하여 지방계약법의 규정을 준수

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
강정정수장 취수틀 태풍피해복구공사 설계 등 부적정	주의	․앞으로 공사 발주 시에는 당해 공사에 직접 소요되는 재료비만 설계내역에 산출 반영하고 정수장 유지관리에 필요한 물품은 별도 공기업 비품 자산 취득비로 구입하여 사용하시기 바라며 ․관련 공무원에 대하여는 직무연찬을 통하여 유사한 사례가 발생하지 않도록 엄중 주의 조치하기 바람.	공사 발주 시에는 당해 공사에 직접 소요되는 재료비만 설계내역에 산출 반영하고 정수장 유지관리에 필요한 물품은 별도 공기업 비품 자산 취득비로 구입하도록 직무연찬을 통하여 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치 해 나가겠음.
한경지구 광역 상수관로 연계공사 설계검토 소홀	시정	․노면다짐을 충분히 할 경우 노견유실이 없고 자연식생이 가능, 잔디식재를 하지 않는 것으로 설계변경 시 예산절감 가능(감액 28,069천원) ․ 관로매설이 완료된 구간에 대하여 암 정산을 조속히 시행 할 경우 예산절감 가능(감액 37,022천원)	․‘09. 09. 04일 최종 설계변경 시 정산 감액 조치
신양지구 광역 상수관로 연계공사 설계검토 소홀	시정	․공사기간이 남아있는 사유로 인하여 암 정산이 이루어지지 않고 있음에 따라 관로매설이 완료된 구간에 대하여는 암 정산을 조속히 시행 할 경우 예산절감 가능(감액 4,399천원)	․‘09. 08. 14일 최종 설계변경 시 정산 감액 조치
삼달지구 수도시설공사 설계변경 소홀	시정	․현장실정에 맞지 않게 설계내역에 계상된 20,561천 원 (제경비 포함) 상당 금액에 대하여는 감액 될 수 있도록 설계변경 등 필요한 조치를 강구하고 ․관련공무원에 대하여는 직무연찬을 통하여 앞으로 이러한 사례가 없도록 각별 유념 하시기 바람.	․현장실정에 맞지 않게 설계내역에 계상된 20,561천 원 (제경비 포함) 상당 금액에 대하여는 감액 될 수 있도록 설계 변경에 반영(‘09. 11월 중) ⇒ ’09. 12.17 공사 완료 예정 ․직무연찬 등을 통하여 앞으로 이러한 사례가 발생하지 않도록 조치 해나겠음.
추자 지하수 이용시설공사 시험비 감액 소홀	시정	․설계내역과 다르게 자재시험을 실시하지 않았음에도 지급된 자재시험비 11,484천원 상당의 금액을 관련 규정에 따라 회수 조치 하고 ․앞으로 관련 직원에 대하여는 직무연찬을 통하여 유사한 사례가 발생하지 않도록 각별 유념하기 바람.	․설계내역과 다르게 자재시험을 실시하지 않았음에도 지급된 자재시험비 11,484천원을 관련 규정에 따라 ‘09. 11월중 회수 조치 예정(회수금 납부 요청함) ․직무연찬 등을 통하여 앞으로 이러한 사례가 발생하지 않도록 조치 해나겠음.

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
조천정수장 등 CCTV 태풍피해 복구공사 준공 부적정	시정	․앞으로는 각종 시설공사에 대한 공사감독 및 준공검사를 철저히 하기 바라며 설계변경 등 감액조정 없이 지출한 공사비 2,038천원 상당을 회수 조치하기 바라며 ․관련공무원에 대하여는 직무연찬을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 하시기 바람.	․설계변경 등 감액 조정없이 지출한 공사비 2,038천원 회수 조치 완료 함 ․직무연찬 등을 통하여 앞으로 이러한 사례가 발생하지 않도록 조치 해나겠음.
덕천지구 광역상수관로 연계공사 설계검토 소홀	시정	․계약기간이 8개월임에도 교통안전관리비 12개월로 반영하여 과다지급(회수 18,818천원)	․회수조치 완료하였음
상ㆍ하수도시설공사 하도급 관리 부적정	주의	｢하도급거래 정화에 관한 법률｣의 규정에 의거 일률적인 비율에 의거 비용을 인하하여 하도급대금을 결정할 수 없도록 한 부당한 하도급대금 결정행위에 의거 결정된 추자면 예초리 및 신양리 하수처리시설사업의 하도급계획서 그대로 인용처리	․향후 하도급 관리업무를 수행함에 있어 관계법령에 위배되는 사례가 없도록 조치
우도해저상수도시설 해저관로 공사 설계 부적정	시정	현지여건과 달리 부적정하게 반영된 터파기 계획고등을 조정하여 시행함으로서 56,614천원 상당 예산절감이 가능하도록 설계변경 등 조치를 강구하기 바람.	현지여건과 달리 부적정하게 반영된 터파기 계획고등을 조정하여 시행이 가능한지 여부를 실제 해저상수도 관로 공사시 검토 후 가능할시 설계 변경 ⇒ ‘10년 6월 예정
어승생 제2저수지 건설사업 설계용역비 산정 부적정	시정	설계회사 소속직원이 용역수행시 업무협의에 따른 국내․외 출장비는 각종조사의 업무로 볼 수 없어 반영할 수 없음에도 반영, 공사비 31,000천원 상당을 감액처리하기 바람	․총사업비 조정협의 완료(기획재정부)에 따라 ‘09.11월중 정산 감액 예정임.
어승생 제2저수지 감리대가 산정 부적정	시정	․총 예정금액이 확정되지 않은 상태에서 감리용역을 발주하면서 총 예정금액을 550억원 추정하여 감리대가를 산정 ․설계서에 대한 조달청 검토 결과 총 예정금액은 497억원으로 확정되었으나 감리비용에 대한 계약 변경절차 미이행, 166,047천원 감액처리하기 바람	․총사업비 조정협의 완료(기획재정부)에 따라 ‘09.11월중 감액 예정임.

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
어승생 제2저수지 도․송수관로 이형관 설치 계획 부적정	시정	도수관로 노선등 재검토한 결과 이형관을 당초 계획환 95개소에서 78개소로 조정(17개소 축소)시 자투리 자재 발생감소로 인한 시공성 향상, 공기단축 및 공사비 61,429천원 상당 절감가능	․‘09년도 11월 말 최종 설계변경시 정산 감액 예정임.
서귀포시읍면지역하수관거정비공사 시공공법 변경	시정	맨홀펌프장 터파기 시공공법 변경 - 가설흙막이에서 오픈컷 공법으로 시공공법 설계변경 조치	ㆍ시공공법 변경토록 책임 감리단에 시공 지시(‘09.10.26)
가설건물 부족 시공에 따른 미 정산	시정	․읍ㆍ면지역 하수관거공사 현장 가설사무실 부족시공 - 한림처리분구 1차는 조립식 판넬 340㎡로 계획되어 있으나 조립식 판넬 290㎡와 콘테이너(3×6m) 1동만 설치(회수 4,017천 원) - 조천처리분구 1차는 조립식 판넬 510㎡로 계획되어 있으나 실제 조립식 판넬 470㎡와 콘테이너(3×6m) 2동만 설치 부족시공.(회수 1,009천 원)	․‘09. 10.23 회수금 징수 결정 및 통보 ⇒ ‘09. 11. 13일한 납부 예정
어음2리 배수관 시설공사 준공 부적정	시정	콘크리트 포장복구를 시공함에 있어 보조기층 661㎥ 및 레미콘 637㎥를 소운반(덤프 2.5ton) 계획, 소운반을 하지 않고 시공(회수 5,032천 원)	․‘09. 10.26 회수금 징수 결정 및 통보 ⇒ ‘09. 11. 13일한 납부 예정
서귀포시 법환지구 하수관거시설공사 설계 및 준공 부적정	시정	가설사무실 및 창고 등 콘테이너 2동 계획, 사무실용 콘테이너 1동만 설치, 보조기층 운반거리는 22㎞로 계획, 실제 운반거리는 18㎞로서 설계 변경없이 준공정산(1차분 회수 5,397천 원, 2차분 감액 2,467천 원)	․1차분의 과다지급된 5,397천원에 대하여 회수 및 2차분 2,467천원감액(2009.09.14)

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
서귀포시 중문지구 하수관거 정비공사 설계 및 준공 부적정	시정	․보조기층 및 석분 운반거리 산정 부적정 및 관로터파기시 발생한 사토량은 토량환산계수를 미적용하여 산출(1차분 회수 1,107천 원, 2차분 감액 6,653천 원) ․품질관리비를 제주특별자치도에서 고시한 금액을 적용하지 않고 별도 산출하여 적용(2차분 감액 459천 원)	․1차분의 과다지급된 1,107천원에 대하여 회수(‘09.10.30) ․2차분 감액분은 ’09. 11월중 설계변경 예정
서귀포시 신시가지 하수관거 정비공사 설계 부적정	시정	․관로터파기시 발생한 사토량은 토량환산계수를 미적용하여 산출 (감액 5,354천 원) ․ 품질관리비를 제주특별자치도에서 고시한 금액을 적용하지 않고 별도 산출하여 적용.(감액 1,099천 원)	․’09. 11월중 설계변경 예정
서귀(1청사)지구 하수관거 정비공사 설계 부적정	시정	․관로터파기시 발생한 사토량은 토량환산계수를 미적용하여 산출 (감액 2,940천 원) ․품질관리비를 제주특별자치도에서 고시한 금액을 적용하지 않고 별도 산출하여 적용(감액 1,180천 원)	․’09. 11월중 설계변경 예정
색달하수처리장 증설사업 등 설계 용역비 산정 부적정	시정	하수처리장과 하수관거 공사의 복합공정의 실시설계 용역비를 하수처리장 사업과 하수관거 공사비를 합한 28,316백만 원으로 산정하지 아니하고 각각의 공종으로 산정 하여 용역비 계상(감액 15,238천원)	․’09. 12월중 설계변경 예정

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
전면책임감리용역 감리대가 산정 부적정	시정	감리대상사업에 폐기물처리용역 제외 - 제주시 동지역, 제주시 읍면지역, 서귀포시 읍면지역 폐기물처리용역의 감독업무를 소속 공무원으로 하여금 수행토록 시행하고 감리 용역 설계변경 조치	․‘09. 11월중 설계변경 추진
제주시 동지역 하수관거공사(1․2공구) 설계 부적정	시정	․차선규제봉 설치는 관로매설 구간의 50%에 해당하는 구간에 1.5m의 간격으로 1회 사용하는 것으로 계획되어 있어 예정가격 산정이 기초가 되는 『건설공사 표준품셈』 규정에 차선규제봉에 대한 품산정 기준은 없으나 손율 72%를 적용함으로서 256,274천원 상당의 예산 절감이 가능하도록 설계변경 등 조치 ․맨홀의 재질이 콘크리트로 제작되어 수밀성이 우수하여 별도의 방수공사 불필요함으로 설계에 반영된 액체침투성 방수를 제외하여 시공함으로서 148,353천원 상당 예산절감이 가능하도록 설계변경 등 조치	‘09. 11월중 설계변경 예정임

❏ 2008 도의회 행정사무감사

- 업무보고서 “2008 행정사무감사 지적사항 처리결과 “ 참조

10. 2009 회계연도 예산의 이용․전용사항

- “해당사항 없음”

11. 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황

❏ 계속비 이월

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	사업내용	이월액	이월액 집행금액	집행잔액	추진상황 (진도율)	비 고
우도 해저상수도 시설사업	12,000	․관로 16.13km - 육상 13.1㎞ - 해상 3.01 ㎞ ․배수지 : 2,000톤(1지)	1,361	1,361	-	․육상관로 매설 L=10,596m -우도 L=3,462m -종달 L=7,134m ․해저관로 착공 및 준비 ※ 공정율 50%	상수도관리부
제주시 동지역 하수관거 정비사업	48,000	․하수관거정비 L=47.1㎞	7,877	7,877	-	공사중 (82%)	하수도관리부
광역하수슬러지 자원화 시설 설치사업	11,700	․70톤	-	-	-	공사중 (55%)	“
제주하수처리장 고도처리시설 사업	43,314	․고도처리 시설 1식 (Q=130천톤/일)	-	-	-	완료 (100%)	“

❏ 명시이월

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	사업내용	이월액	이월액 집행금액	집행잔액	추진상황 (진도율)	비 고
제주시 농어촌 마을하수도 정비사업	254	소규모 하수처리시설 1개소, 관거정비L=0.75㎞	254	253	1	'09.6.27 준공 (100%)	하수도관리부
연동 은남5로 분류식 하수관거 정비사업	280	하수관거정비 L=497m	268	241	27	'09.4.24 준공 (100%)	"
농어촌 생활용수개발사업 (광역관로연계사업)	3,529	배수지 1지 관로 6.97km	665	665	-	‘09.6.3 준공 (100%)	수자원 개발부
어승생 제2저수지건설 기본 및 실시설계용역	1,900	용역 1식	815	462	353	추진중 (‘09.11월 완료예정) (99%)	“

❏ 사고이월

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	사업내용	이월액	이월액 집행금액	집행잔액	추진상황 (진도율)	비 고
성읍배수지 시설공사	522	배수지(V=600㎥) 1지 송수관로 부설(D150mm) L=467m, 배수관로 부설(D200mm) L=462m	158	151	7	ꡐ09.4.15 준공 (100%)	상수도관리부
한동(절물)배수지 시설공사	277	배수지(V=400㎥) 1지, 배수관 부설(D200mm) L=90m	235	230	5	ꡐ09.5.18준공 (100%)	“
예비용 양수모터 구입	29	양수모터 구입 2대	29	29	-	ꡐ09.1.9 완료 (100%)	“
우도 산호사 농어촌 마을하수도 전기공사	12	전기인입공사 1식	12	12	-	‘09.5.27 준공 (100%)	하수도관리부
우도 산호사 마을하수도 자동제어반 제작 설치	20	자동제어반 제작 1식	20	20	-	‘09.5.27 준공 (100%)	“
세화우체국앞 하수관거 정비공사	59	관거정비 L=182m	59	59	-	‘09.8.21 준공 (100%)	“
통합하수도정비 기본계획수립용역	976	하수도정비 기본계획수립용역1식	224	224	-	‘09.6.5 준공 (100%)	“

12. 2009 예산집행 현황(‘09. 10. 30기준)

❏ 상수도 공기업

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	집 행 액	잔 액	주 요 내 역
계	73,197	55,772	17,425
필수경비	36,854	25,498	11,356	◦인 건 비 : 8,645 ◦전 력 료 : 6,736 ◦채무상환 : 8,948 ◦급수공사비 : 1,169
경상사업비	6,592	4,862	1,730	◦사무관리비 : 904 ◦공공운영비 : 1,192 ◦행사운영비 : 15 ◦여 비 : 228 ◦업무추진비 : 98 ◦약품 재료비 : 543 ◦수선교체비 : 1,809 ◦이전경비 등 : 73
시설사업비	27,188	23,642	3,546	◦국고보조사업(우도해저상수도외4건) ◦삼화지구 원인자부담금 사업 ◦지방채 사업(노후관 교체 등) ◦자체사업(상수도시설확장외 3종)
이월사업비	1,784	1,770	14	◦2008년 전기이월사업 - 우도해저상수도시설사업 : 1,361 - 성읍지구 배수지시설공사 : 151 - 한동(절물)배수지시설공사 : 230 - 예비용 양수 모터 구입 : 28
예 비 비	779	-	779

❏ 하수도 공기업

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	집 행 액	잔 액	주 요 내 역
계	45,853	41,210	4,643
필수경비	5,085	3,826	1,259	◦인 건 비 : 2,276 ◦전 력 료 : 1,078 ◦채무상환 : 472
경상사업비	4,396	3,115	1,281	◦사무관리비 : 1,606 ◦공공운영비 : 585 ◦여 비 : 55 ◦업무추진비 : 17 ◦약품 재료비 : 316 ◦수선교체비 : 440 ◦이전경비 등 : 96
시설사업비	27,573	26,087	1,486	- 고도처리시설사업 : 14,132 - 슬러지처리시설사업 : 2,401 - 하수관거 정비사업 등 : 9,554
이월사업비	8,217	8,182	35	◦2008년 전기이월사업 - 동지역하수관거정비사업 : 7,661 - 연동은남5로 분류식하수관거 사업등 : 521
예 비 비	582	-	582

❏ 일반회계

(단위 : 백만원)

세 부 사 업	예산현액	집행액	잔 액	비 고
계	67,144	61,349	5,795
부서인건비	313	167	146
부서운영기본경비	268	254	14
보전지출	7,648	4,824	2,824
제주시읍면지역하수관거정비사업	10,948	10,813	135
제주시 농어촌 마을하수도 정비사업	2,649	2,563	86
서귀포시 농어촌 마을하수도 정비사업	1,534	1,403	131
농어촌마을하수도운영	149	143	6
대정처리장운영	562	536	26
대정처리장시설물정비	352	280	72
소규모하수관거정비	447	230	217
제주시하수관거정비BTL사업운영	14	7	7
농어촌마을하수도유지관리	194	176	18
소규모하수관거정비	100	77	23
성산처리장운영	424	370	54
성산처리장시설물정비사업	328	257	71
남원하수처리장운영	259	222	37
남원하수처리장시설물정비사업	29	16	13
호근위생처리장운영	112	103	9
호근위생처리장시설물정비사업	76	63	13
서귀포시읍면지역하수관거정비사업	13,696	13,633	63

세 부 사 업	예산현액	집행액	잔 액	비 고
서귀포시 하수관거정비BTL사업운영 경비	5	1	4
하수도사업 추진 경비	116	89	27
내부거래 지출	16,712	16,676	36
동부(월정)하수처리시설관리	430	335	95
동부(월정)하수처리시설정비	319	213	106
서부(판포)하수처리시설관리	512	412	100
서부(판포)하수처리시설정비	370	281	89
분뇨처리시설정비	1,397	957	440
제주시 하수관거정비BTL사업	793	305	488
읍면지역 하수도 보수 및 준설	293	198	95
읍면지역 하수도원인자부담금 부과징수	1	-	1
판포하수처리장 방류수 재이용 사업	4,504	4,502	2
정화조 청소수수료 감면자 보상	5	2	3
정화조관리 프로그램 운영	15	2	13
하수도시설 유지관리	108	75	33
읍면지역 하수도 준설	50	50	0
정화조 관리	23	16	7
제주시 읍면지역 하수처리장 시설확충	752	598	154
직접인건비	637	500	137

(단위 : 백만원)

❏ 하수도사업특별회계(기타)

(단위 : 백만원)

세 부 사 업	예산현액	집행액	잔 액	비 고
계	12,929	11,482	1,447
하수도정비 기본계획 수립	397	397	0
보목처리장 운영	696	609	87
보목처리장 시설물정비사업	336	275	61
색달처리장 운영	591	507	84
색달처리장 시설물 정비사업	247	215	32
서귀포시 동지역 하수관거 정비사업	8,151	8,071	80
동지역 하수관거정비사업 추진강화 보조경비	9	8	1
소규모 하수관거 정비	503	406	97
하수도 시설유지 관리	318	289	29
동지역 하수도준설	300	300	0
하수도 세외수입 관리	12	12	0
색달하수처리장 시설용량 증설사업	520	319	201
내부거래지출	186	74	112
예비비	663	-	663

❏ 지하수관리특별회계

(단위 : 백만원)

세 부 사 업	예산현액	집행액	잔 액	비 고
계	10,120	7,835	2,285
농어촌생활용수개발사업	3,816	3,795	21
지하수관정 사후관리	642	515	127
지하수고객만족을 위한 업무처리	1,008	733	275
제주도광역상수도	2,815	1,570	1,245
보전지출	911	505	406
내부거래지출	700	700	0
예비비	228	0	228

13. 각종 공사 및 물품구입 발주현황(건당 20백만원이상)

❏ 2008년도

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
우도예비 배수지 개량공사	철근 콘크리트 스라브(8.5*7.5) 1개소 배수지 방수(시멘트 액체방수) 163㎡ 잡철 및 염소투입기 설치 1식	‘08.05.16 ~ 06.15	26	(주)도경 건설	전자견적	공사완료	상수도관리부
덕수가압장 수중모터펌프 인양설치공사	수중모터펌프 100HP 체크밸브 2식	‘08.06.10 ~ 07.10	27	재능 엔지니어링	전자견적	공사완료	“
아라 산천단 배수지 가압시설 설치공사	가압시설 설치 : 4대 유량계(150mm) 설치 : 1개소	‘08.10.06 ~ 11.14	27	규성 개발(주)	전자견적	공사완료	“
조천정수장 외 3개소 수위계측기기 교체 공사	조천정수장 (함덕수원1,4,6호공) 수위계교체 남원정수장(신흥수원 2,3 호공) 수위계교체 애월정수장 (상귀수원2호공) 수위계교체 남원정수장(신흥, 상도배수지) 수위계교체	‘08.09.19 ~ 11.07	29	이엔씨 계전산업	전자견적	공사완료	“
추자 묵리 예초리 복류수 시설 전기공사	전기인입설비공사(예초리, 묵리) 1식 기동반 제작설치 (예초리, 묵리) 1식	‘08.05.24 ~ 07.11	31	이도 전기공사	전자견적	공사완료	“
강정정수장 상수원 보호구역 태풍피해 (울타리) 복구공사	울타리 시설 (능형망휀스W2.0*H2.0m) 121경간	‘08.05.08 ~ 06.24	33	재흥건설(주)	전자견적	공사완료	“
외도수원지 보호구역 태풍나리피해 복구 공사	휀스시설 133경간	‘08.02.29 ~ 03.28	33	(주)상승건설	전자견적	공사완료	“
월산정수장 급속 침전지 정비공사	급속침전지 철거 425㎥ 침전지 지반정비 1,481㎥	‘08.01.30 ~ 02.29	34	삼양건설	전자견적	공사완료	“
어승생수원 완속 여과지 탁도계 설치공사	정수용 탁도계 (1720E) 2세트	‘08.05.23 ~ 07.17	39	정우계전	전자견적	공사완료	“
어승생 송수관로 돌문화박물관 앞 노후관 교체공사	노후송수관로 교체(주철관 D350mm) L=390m	‘08.08.08 ~ 10.05	40	(주)동신건설	전자견적	공사완료	“
추자 저수지 및 담수화시설 급속 여과기 여재 교체공사	제3저수지 급속여과기 2기(다층 1, A/C1) 담수화시설 급속 여과기 4기 (다층 2, 모래 2기)	‘08.05.06 ~ 06.20	40	혜승건설(주)	전자견적	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
강정정수장 취수틀 태풍피해 복구공사	강정정수장 취수틀 태풍피해 복구 1식	‘08.04.28 ~ 06.26	41	중앙산업	제한경쟁	공사완료	상수도관리부
월산정수장 홍보관 인테리어 공사	홍보관 인테리어 건축공사 1식 홍보관 전기공사 1식 영상시설 1식	‘08.10.14 ~ 12.01	42	21세기 건축장식	전자견적	공사완료	“
아라 산천단 배수지 가압시설 전기공사	가압시설 전기인입공사 : 1식	‘08.10.06 ~ 11.14	45	화진전기(주)	전자견적	공사완료	“
오라정수장 자동 여과기 증설공사	오라정수장 자동 여과기 증설 (5,000㎥/일) 1기	‘08.07.18 ~ 11.15	46	재흥건설(주)	전자견적	공사완료	“
강정정수장 홍보관 인테리어 공사	홍보관 인테리어 건축공사 1식 홍보관 전기공사 1식 영상시설 1식	‘08.10.14 ~ 12.03	57	한일 건축장식	전자견적	공사완료	“
추자 예초리 복류수 이용시설 증설공사	송수관로(PE 100㎜) L=1,206.1m	‘08.04.03 ~ 06.04	60	유창기업	수의계약	공사완료	“
지하수관정 낙뢰방지장치 시설공사	정실2호지하수 관정 낙뢰방지장치 시설외 25	‘08.03.18 ~ 05.16	78	장원종합 건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
추자 제4저수지 도수로 정비공사	도수료 교체(U형개거 400*500)L=438.4m 도수로 정비L=142.9m	‘08.10.10 ~ 12.15	81	대웅토건(주)	전자견적	공사완료	“
광역정수장 운영실 제어용 중앙서버 교체공사	토평정수장 운영실 서버 교체 3대 애월정수장 운영실 서버 교체 2대 남원정수장 운영실 서버 교체 1대 구좌정수장 운영실 서버 교체 1대	‘08.04.01 ~ 05.20	82	(주)제주 삼보컴퓨터	제한경쟁	공사완료	“
강정정수장 송배수관 이설공사	주철관 D=500m/m, L=372m 주철관 D=700m/m, L=372m	‘08.08.27 ~ 11.25	85	(주)영도 종합건설	수의계약	공사완료	“
하천유출량 관측소 태풍피해 복구공사	하천유출량관측소 설치 3개소 태양전원공급장치 관측시스템 보호함 측정기 고정가대 레이다유속 · 수위 자동측정기 데이터 자동 송 · 수신장치 안내표지판	‘08.01.04 ~ 04.07	86	흥도통신	제한경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
애월지구 배수관로 정비공사	상수도관 부설 (PE D15~100mm) L=2,565m 감압밸브설치 : 4개소 유량계설치 1개소	‘08.08.05 ~ 10.02	127	(주)대운건설	제한경쟁	공사완료	상수도관리부
한동(절물) 배수지 시설공사	배수지 V=400㎥/1지 주철관부설(D200m/m)L=111m	‘08.11.24 ~ ‘09.05.18	207	우창 종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
신촌지선 광역상수도 연계공사	PEP피복강관부설(D200㎜) : L=2,600m	‘08.02.25 ~ 06.30	215	(주)태아건설	제한경쟁	공사완료	“
조천지선 광역상수도 연계공사	PEP피복강관 부설(D200mm) : L=3,430m	‘08.02.25 ~ 08.18	256	주왕건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
어승생 송수관로 동부지선 노후관 교체공사	송수관로 (주철관 D450mm) L=1,720m 어승생저수지~노루생이 구간 L=1,380m 해안 공동묘지 구간 L=340m	‘08.04.24 ~ 10.23	270	일록건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
중문지구 광역상수도 연결공사	주철관(D=400m/m) L=2,260m	‘08.06.20 ~ 12.17	333	청구건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
성읍지구 배수지 시설공사	배수지 V=600㎥/1지 PEP피복강관(D=150m/m), L=467m PEP피복강관(D=200m/m), L=462m	‘08.10.17 ~ ‘09.04.15	343	은하 종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
도련정수장 배수지 시설공사	배수지 V=2000㎥/1지 송, 배수관 D=300.350m/m, L=62m	‘08.04.18 ~ 12.14	538	세일 종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
제11호 태풍 나리 내습에 따른 어승생 수원 피해복구 사업	취수원 하상준설 : 6,925㎥ 도수로 복구 : VR관(450mm) L=50m, 2연 옹벽 및 전석쌓기 : L=122m 저수지 퇴수로 개량: L=59m 도수로 교체 : L=185m	‘08.01.10 ~ 11.05	1586	신도 종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
아라 산천단 배수지 가압시설 배전반 제작 설치	현장제어반 제작설치 : 5면 배전반 제작설치 : 1면	‘08.10.02 ~ 10.31	30	엘지산업	전자견적	공사완료	“
예비용 지하수 압상파이프 제작 구입	지하수용 압상파이프(100a*3t*100본)	‘08.10.21 ~ 11.27	41	자연환경 기술(주)	전자견적	공사완료	“
용담수원지 무인자동시스템 제작설치	용담수원지 무인자동시스템 구축 1식	‘08.03.03 ~ 05.26	43	엘지산업	전자견적	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
예비용 지하수 압상파이프 제작 구입	지하수용 압상파이프 (100A*3T*100본) 지하수용 압상파이프 (80A*3T*100본)	‘08.04.11 ~ 05.26	56	재능 엔지니어링	제한경쟁	공사완료	상수도관리부
사라봉정수장 무인 자동시스템 제작 설치	사라봉정수장 무인자동시스템 제작 설치 1식	‘08.10.20 ~ 12.09	63	(주)세명전기	제한경쟁	공사완료	“
시흥3호 지하수외 7개소 태풍피해 복구용 지하수 기동반제작	시흥3호지하수 기동반 제작구입 교체외 7개소	‘08.01.15 ~ 03.04	73	엘지산업	제한경쟁	공사완료	“
행원1수원 태풍피해 복구용 지하수 기동반 제작 교체	기동반 제작교체 설치 6면 수, 배전반 보강 1식	‘08.01.15 ~ 03.04	82	삼원산업	제한경쟁	공사완료	“
강정정수장 태풍피해복구용 고압양수펌프 제작구입	고압양수펌프 제작구입 2대	‘08.02.25 ~ 04.25	88	(주)생동 엔지니어링	제한경쟁	공사완료	“
외도수원지 무인자동시스템 제작 설치	외도수원지 무인 자동시스템 구축 1식	‘08.03.14 ~ 06.10	89	협신기전	제한경쟁	공사완료	“
광역정수장 노후 자동화 설비 교체 설치	배터리 교체설치 9개소 UPS교체 설치 6개소	‘08.03.20 ~ 05.19	118	대한민국 상이군경회	수의계약	공사완료	“
삼양1,2 수원지 무인자동시스템 제작 설치	삼양1,2 수원지 무인자동시스템 제작설치 1식	‘08.09.22 ~ 12.15	133	이엔씨 계전산업	제한경쟁	공사완료	“
이호수원지 무인자동시스템 제작 설치	이호수원지 무인 자동시스템 구축 1식 이호수원지 고압 수,배전반 제작설치 1식	‘08.03.14 ~ 06.11	220	한성전기 주식회사	제한경쟁	공사완료	“
예비용 수중모터펌프 제작 구입	수중모터(30HP~60HP) 제작구입 16대 수중펌프(180m~300m/720㎥/일~1000㎥/일) 제작구입 15대	‘08.08.11 ~ 10.06	231	(사)대한 장애인복지회	수의계약	공사완료	“
오라정수장 원격관리시스템 제작설치	정수장 원격관리 시스템 제작설치 1식	‘08.03.17 ~ 06.10	234	대은계전	제한경쟁	공사완료	“
지하수관정 원격관리시스템 제작 설치	정실1호 지하수 관정 원격관리 제작설치 29개	‘08.03.17 ~ 07.18	270	제우테크	제한경쟁	공사완료	“
강정정수장 원격관리시스템 제작설치	강정정수장 원격 관리시스템 제작 설치 1식	‘08.03.19 ~ 06.10	414	피아이디 시스템(주)	지명경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
서호호근지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=3.1km	'08.02.04 ~11.3	1,224	유성건설(주)	경쟁입찰	공사완료	하수도 관리부
서광동리 농어촌마을하수도 설치공사(2차분)	소규모처리시설(90㎥/일) 하수관거 L= 3.2Km	‘08.02.05 ~‘08.12.29	1,037	신산종합건설, (주)대림개발	경쟁입찰	공사완료	“
동상효지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=1.8km	'08.02.12 ~'09.2.11	958	한양종합건설	경쟁입찰	공사완료	“
법호촌지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=0.7km	'08.02.12 ~7.11	360	형주종합건설	경쟁입찰	공사완료	“
예래중동지구 하수관거 정비사업 (2차분)	하수관거정비 L=2.2km	'08.02.18 ~'09.02.17	870	흥남종합건설	경쟁입찰	공사완료	“
색달지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=1.0km	'08.02.20 ~7.19	526	동마종합건설	경쟁입찰	공사완료	“
상예우남지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=1.9km	'08.02.20 ~10.19	674	지성종합건	경쟁입찰	공사완료	“
보목지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=1.3km	'08.02.21 ~8.20	579	산방종합건설	경쟁입찰	공사완료	“
하효지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=1.0km	'08.03.04 ~7.03	366	광개토개발	경쟁입찰	공사완료	“
토평지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=1.2km	'08.03.04 ~11.3	840	유성건설(주)	경쟁입찰	공사완료	“
안덕~대정간 도로확장 및 포장구간 하수관거 정비공사	하수관거 L= 1.4Km	‘08.04.28 ~7.27	238	용천건설(주)	경쟁입찰	공사완료	“
무릉좌기동 농어촌마을하수도 설치공사 (1차분)	하수관거 L= 0.3Km	‘08.06.02 ~’08.12.29	345	제삼종합건설	경쟁입찰	공사완료	“
성읍남문 농어촌마을하수도 개량사업	소규모처리시설 개량1식(120㎥/일)	‘08.06.02 ~’08.12.29	219	동현환경(주)	경쟁입찰	공사완료	“
신산리 하수관거 정비공사	하수관거 L=0.17km	‘08.06.03 ~09.03	22	유정건설(주)	수의계약	공사완료	“
성산2공구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거 L= 5.4Km	‘08.06.30 ~12.27	1,187	성림건설(주)	경쟁입찰	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
법환지구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거정비 L=2.9km	'08.07.01 ~‘09.2.16	700	용빈종합건설	경쟁입찰	공사완료	하수도 관리부
대정1공구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거 L= 6.0Km	‘08.07.02 ~12.29	1,054	신산종합건설	경쟁입찰	공사완료	“
성산1공구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거 L= 3.8Km	‘08.07.23 ~12.30	1,146	장원종합건설	경쟁입찰	공사완료	“
대정2공구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거 L= 3.0Km	‘08.07.23 ~12.30	608	성지건설개발	경쟁입찰	공사완료	“
안덕1공구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거 L= 2.9Km	‘08.07.23 ~12.30	603	영륭종합건설	경쟁입찰	공사완료	“
추자 묵리 오수관로 시설 공사	오수관거 L=727m	'08.03.10 ~7. 7	371	협성건설(주)	경쟁입찰	공사완료	“
제주시 읍면지역 (옹포일원) 하수관거 정비공사	오수관거 L=47.4m	'08.07.16 ~8.25	24	삼건건설(주)	경쟁입찰	공사완료	“
추자면 영흥리 농어촌 마을하수도 정비공사	소규모처리시설 개량1식(100㎥/일)	‘08.07.29 ~12.26	202	동현환경(주)	경쟁입찰	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (한림처리분구,1차분)	하수관거 정비 L=1.49㎞	‘08.09.02 ~‘09.02.20	445	나인건설(주)	경쟁입찰	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (애월처리분구,1차분)	하수관거정비 L=7.61㎞	'08.09.19 ~‘09.02.20	1,496	풍인건설(주)	경쟁입찰	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (구좌처리분구,1차분)	하수관거정비 L=8.53㎞	'08.09.19 ~‘09.02.20	1,803	세기건설(주)	경쟁입찰	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (조천처리분구,1차분)	하수관거정비 L=1.78㎞	'08.09.02 ~‘09.02.20	596	제동종합 건설(주)	경쟁입찰	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (한경처리분구,1차분)	하수관거정비 L=3.72㎞	'08.09.02 ~‘09.02.20	733	대길토건(주)	경쟁입찰	공사완료	“
금악리 농어촌마을 하수도 정비공사	하수관거 L=758m	‘08.09.02 ~‘09.01.30	215	(주)승진건설	경쟁입찰	공사완료	“
김녕마을안 침수지역 배수로 정비공사	조립식 PC BOX L=49.5m	‘08.10.06 ~‘09.01.04	35	대홍건설(주)	경쟁입찰	공사완료	“
호근위생처리장 원심분리탈수기 보수공사	원심분리탈수기 2대	‘08.02.25 ~5.02	36	(주)로얄정공	수의계약	공사완료	“
서귀포시 하수관 준설공사	준설1,430㎥	‘08.03.03 ~‘09.01.02	264	(주)한마음 건설	경쟁입찰	공사완료	“
동부하수처리장 축구장정비공사	축구장정비	‘08.04.28 ~6.29	30	대영종합 건설	전자견적	공사완료	“
성읍남문 소규모 하수처리시설 전기공사	전기공사	‘08.06.11 ~12.08	26	(주)금강전기	전자견적	공사완료	“
태풍나리피해복구 추자면 분뇨처리장 시설공사	공사1식	‘08.06.11 ~11.08	255	우진종합 건설(주)	경쟁입찰	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
대정하수처리장 등부표태풍나리피해복구 및 인양정비복구공사	공사1식	‘08.06.13 ~7.13	25	세풍건설(주)	전자견적	공사완료	하수도 관리부
태풍나리복구 추자면 분뇨처리장 전기공사	전기공사	‘08.07.07 ~11.05	29	태영전력	전자견적	공사완료	“
대정위생처리장 화학적처리시설 보강공사	공사1식	‘08.08.20 ~10.10	45	동현환경(주)	전자견적	공사완료	“
추자면 분뇨처리시설 태풍피해복구공사	분뇨처리장오수관로	‘08.08.22 ~10.14	50	기흥건설(주)	전자견적	공사완료	“
보목하수처리장 관할펌프장 발전기 설치공사	비상발전기 4개소	‘08.10.07 ~12.27	61	건영전기	전자견적	공사완료	“
자외선 소독설비 램프안정기 교체공사	자외선램프외3종	‘08.10.21 ~12.12	32	세 흥 전기통신	전자견적	공사완료	“
신시가지 펌프장 비상발전기 설치공사	비상발전기	‘08.10.27 ~12.27	24	흥일전력(주)	전자견적	공사완료	“
간이펌프장 수중모터 펌프구입	수중모터펌프	‘08.02.25 ~4.24	25	명신기계	수의계약	구입완료	“
제주하수처리장 저압 분전반 제작구입설치	저압MCC	'08.06.18 ~9.02	163	삼원산업	경쟁입찰	설치완료	“
제주하수처리장 실험분석기기구입	실헙분석기기 (자외선분광광도계외 3종)	‘08.08.11 ~9.11	28	한라바이오랩	전자견적	구입완료	“
내도2교 간이펌프장외 특수준설공사	펌프장 준설 39 144㎡ 차집관로 및 맨홀준설 19㎡	‘08.11.04 ～12.19	27	성빈건설(주)	전자견적	공사완료	“
제주하수처리장 비상발전기 정비공사	비상발전기(1,250KW/6,600V)	‘08.11.04 ～12.18	31	보타리에너지(주)	전자견적	공사완료	“
대포펌프장 수중펌프 교체공사	수중펌프 (55㎾×40m)	‘08.11.11 ～12.31	22	금정공업(주)	전자견적	공사완료	“
서귀포시 서부지역 하수도시설 정비공사	맨홀뚜껑 정비 : 184개소	‘08.11.12 ～09.02.20	55	세풍건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
키멘슨전자(어음2리)배수관 시설공사	배수관 L=518m	‘08.11.12 ～09.02.10	319	제주수도개발(주)	제한경쟁	공사완료	“
제주시 연동외 서부지역일원 하수도 흡입준설공사	L=20,010m / V=362.77㎥	‘08.11.13 ～09.01.02	43	성빈건설(주)	전자견적	공사완료	“
보목하수처리장 기계동 펌프장 준설공사	준설공사 1식	.08.11.14 ～12.09	24	대성토건(주)	전자견적	공사완료	“
색달하수처리장 유량조정조 동력설비 전기공사	동력설비 전기공사 1식	.08.11.17 ～09.01.29	20	원광전기조명공사	제한경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
보목하수처리장 관할펌프장 기기교체 및 보수	하수처리 펌프장 기기교체 및 보수1식	‘08.11.20 ～12.15	51	조일건설(주)	제한경쟁	공사완료	하수도 관리부
서호,호근지구 하수관거 정비사업 3차분	오수관거 D=300mm, L=1.7m	‘08.11.19 ～09.02.17	401	유성건설(주)	장기계속	공사완료	“
색달하수처리장 유량조정조 관급자재 탈취기 구입	탈취기설비 1식	‘08.11.19 ～‘09.01.18	211	엔비하이텍	수의계약	공사완료	“
서부하수처리장 하귀3간이펌프장 계측제어설비 공사	계측제어설비 1식 감시제어시스템 1식	‘08.11.26 ～12.16	22	한성전기주식회사	전자견적	공사완료	“
중계펌프장 원격감시반 교체공사	삼양1중계펌프장 원격감시반 교체 1식 삼양1중계펌프장 원격감시반 교체 1식 이호2중계펌프장 원격감시반 교체 1식	‘08.11.24 ～12.25	40	엘지산업	전자견적	공사완료	“
가스저장탱크 2단계 멤브레인 제작 구매	가스저장탱크 2단계 멤브레인 제작 구매	‘08.11.24 ～‘09.01.05	71	진명환경산업(주)	제한경쟁	구매완료	“
애월읍 한담동일원 하수관거 시설공사	오수관거 D=200mm, L=250m 배수설비 3개소	‘08.11.25 ～‘09.01.24	74	(주)한라정화개발	전자견적	공사완료	“
연동 은남5로 분류식 하수관거 정비사업	하수관거정비 L=497m. d=300~400mm	‘08.11.25 ～‘09.04.24	199	성우토건(주)	제한경쟁	공사완료	“
제주시 읍면지역(곽지해수욕장일원) 하수관거 정비공사	오수관거 L=280m	‘08.11.25 ~‘09.01.05	23	(주)동신엔지니어링	전자견적	공사완료	“
유입동 협잡물제거기 기계설비 보수공사	계단식 미세스크린 B호기 보수 1식	‘08.11.26 ～‘09.01.14	32	(주)대승산업기계	수의계약	공사완료	“
화북펌프장 수중모터펌프 제작구입	수중모터펌프 제작구입 1식	‘08.11.27 ～‘09.02.25	62	삼진공업	제한경쟁	구입완료	“
우도산호사 농어촌 마을 하수도설치공사 1차분	오수관거 L=560m 오수맨홀 21개소 오수받이 15개소	‘08.12.01 ～‘09.02.19	253	선영진건설(주)	장기계속	공사완료	“
동홍지구 하수관거 정비사업	오수관 D=300mm, L=490m	‘08.12.08 ～‘09.02.16	180	(주)송광건설	제한경쟁	공사완료	“
제주하수처리장 유기고분자 응집제 구입	유기고분자 응집제 구입	‘08.12.10 ～12.26	49	이양화학(주)울산공장	수의계약	구입완료	“
금악 취락지구 하수관거정비공사	오수관거 L=350m 오수맨홀(원형1호) :7개소 오수받이:15개소	‘08.12.12 ～‘09.02.25	59	선일건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
우도산호사 농어촌마을 하수도설치공사 1차분 관급자재	담체회전기(100㎥/일) 1대	‘08.12.16 ～‘09.02.20	153	대산엔지니어링(주)	조달구입	구입완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
수산1리 하수관거 정비공사	하수관거정비 L=115.4m	‘08.12.18 ～‘09.02.06	33	조일건설(주)	전자견적	공사완료	하수도 관리부
호근위생처리장 가압모노펌프(A)교체	가압모노펌프 (1.1㎥/분 * 45㎾ * 110mH) 1대	‘08.12.23 ～‘09.01.17	27	(주)대봉엔지니어링	수의계약	공사완료	“
추자면 농어촌마을하수도 흡입준설공사	하수관거정비 L=6,443m/ V=89.06㎥	‘08.12.26 ～09.01.20	25	(주)한마음건설	전자견적	공사완료	“
서귀포시 소규모하수및간이오수처리시설 보수공사	소규모하수처리시설 보수 : 7개소 간이오수처리시설 보수 : 3개소	‘08.12.26 ～‘09.02.04	31	대산엔지니어링	전자견적	공사완료	“
세화우체국앞 하수관거 정비공사	하수관거정비 D=300mm, L=182m	‘08.12.26 ～‘09.02.14	37	동현환경(주)	제한경쟁	공사완료	“
중문 2차지구 TM TC제작구매 설치	TM/TC 제작설치 1식	‘08.12.26 ～‘09.02.11	48	(주)보성기업	제한경쟁	설치완료	“
서귀포시 중문지구 하수관거 정비공사 1차분	오수관 D300mm, L=120m	‘08.12.29 ～‘09.02.27	27	(주)자유건설	전자견적	공사완료	“
애월지구 광역상수관로 연계공사	배수관로 L=1,257m	‘08.3.14 ～‘08.9.02	224	우광건설(주)	제한경쟁	공사완료	수자원개발부
덕천지구 광역상수관로 연계공사	배수지 V=3,000㎥ 1지 송․배수관로 L=1,656m	‘08.5.30 ～‘08.12.23	1,010	장호종합개발(주)	제한경쟁	공사완료	“
덕천지구 광역상수관로 연계공사 계측기기 제작 설치 공사	계측기기 및 유량계반 제작 설치 1식 수위전송반(TM) 제작 설치 1식 조천정수장 운영실(TM)개조 1식	‘08.6.11 ~‘08.12.19	39	대원계전산업	전자견적	공사완료	“
예래․중문지구 광역상수관로 연계공사	배수관로 L=4,058m	‘08.10.14 ～‘09.6.3	671	영진종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
무인 원격검침 시스템 설치공사	무인원격검침시스템 설치 1식	‘08.10.22 ~’09.2.12	203	세창통신	제한경쟁	공사완료	″

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
구좌읍 상덕천 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=5,418m	‘08. 3. 4 ~ 5.1	124	(주)대명토건	제한경쟁	공사완료	제주지역사업소
코스모스호텔 서축 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~150mm L=1,308m	‘08. 3. 4 ～ 6. 12	179	청호환경건설 (주)	제한경쟁	공사완료	“
구 송림각주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~150mm L=1,266m	‘08. 3. 7 ～ 6. 13	137	남전토건(주)	제한경쟁	공사완료	“
영평배수지 북측 배수관 시설공사	배수관시설 D300mm L=245m	‘08. 3. 14 ~ 4. 15	51	(주)태승건설	전자견적	공사완료	“
한림읍 금능리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~125mm L=3,570m	‘08. 3. 26 ～ 6. 23	161	(주)웅진건설	제한경쟁	공사완료	“
연북로~보건소간 배수관 시설공사	노후관 교체 D3000mm~100mm L=2,070m	‘08. 3. 27 ~ 7. 23	193	남전토건(주)	제한경쟁	공사완료	“
동문파출소~동문로타리간 노후관 교체공사	노후관 교체 D300mm L=270m	‘08. 3. 31 ～ 5. 28	74	삼건건설(주)	전자견적	공사완료	“
한경면 조수1리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=4,169m	‘08. 4. 3 ～ 5. 30	160	(주)토기	제한경쟁	공사완료	“
조천읍 교래리 급수취약지구 상수도관로 신설공사	상수도관부설(PE) D200mm L=756m 감압밸브설치1개소	‘08. 4. 10 ～ 5. 10	83	(주)진일토건	전자견적	공사완료	“
구 오라동사무소 동측 5개소 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm,L=390m 개인급수관교체 42개소	‘08. 4. 14 ～ 7. 21	46	(주)청우건설	전자견적	공사완료	“
조천읍 신촌리 상수도 급수관 확장공사	상수도관부설 D15mm~200mm L=1,289m	‘08. 4. 17 ～ 6. 20	94	(주)청화산업개발	전자견적	공사완료	“
난지농업연구소~연북로간 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~150mm L=1,008m	‘08. 4. 23 ～ 7. 21	56	(주)강진건설	전자견적	공사완료	“
애월읍 고내리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D50mm~125mm L=3,570m	‘08. 5. 2 ～ 7. 29	213	규성개발(주)	제한경쟁	공사완료	“
남광파출소 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~100mm L=1,530m	‘08. 5. 2 ~ 7. 10	139	우신기업(주)	제한경쟁	공사완료	“
도남초등학교 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=1,700m	‘08. 5. 6 ~ 8. 1	179	윤성건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
조천읍 함덕리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=3,631m	‘08. 5. 23 ~ 10. 16	190	(주)정현토건	제한경쟁	공사완료	“
아라교서측~구산 마을간 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm L=420m 개인급수관교체:25개소	‘08. 6. 2 ~ 9. 9	37	법윤토건(주)	전자견적	공사완료	“
상수도 원격검침 시스템 설치공사	전자식수도미터기설치 : 500개소	‘08. 6. 20 ~ 9. 17	63	(주)이비	전자견적	공사완료	“
한림읍 귀덕3리 급수 취약지구 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=903m 감압밸브설치1개소	‘08. 6. 23 ~ 7. 23	57	(주)유성	전자견적	공사완료	“
한경면 청수리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~150mm L=7,958m	‘08. 6. 24 ~ 9. 10	230	(주)대명건설	제한경쟁	공사완료	“

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
염통배수지 북측 배수관 이설공사	노후관 교체 D400mm L=120m	‘08. 6. 24 ~ 7. 18	25	신명건설(주)	전자견적	공사완료	제주지역사업소
조천읍 대흘1리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~150mm L=860m	‘08. 6. 30 ~ 9. 24	24	장원종합건설 (주)	수의계약	공사완료	“
오라정수장 서측 외 15개소 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~20mm L=720m 개인급수관교체 57개소	‘08. 7. 1 ~ 9. 9	49	(합)동남종합건설	전자견적	공사완료	“
애월읍 광령1리 보행자 통행시설 정비공사장내 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=577m	‘08. 7. 2 ~ 9. 1	21	(주)대명토건	수의계약	공사완료	“
일도2동 영락교회 북측주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=306m	‘08. 8. 1 ~ 9. 9	50	신성건설(주)	전자견적	공사완료	“
오라동 삼우식당 북측주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=438m 개인급수관교체 29개소	‘08. 8. 13 ~ 11. 10	42	(주)도경건설	전자견적	공사완료	“
한림읍 금악리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=10,134m	‘08. 8. 19 ~ 12. 17	270	금오건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
애월읍 소길리 새마을금고 연수원주변 상수도관로 확충공사	상수도관부설(PE) D150mm~100mm L=2,575m	‘08. 8. 26 ~ 11. 3	112	우신기업(주)	제한경쟁	공사완료	“
교육박물관 서측주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~100mm L=1,532m	‘08. 9. 10 ~ 12. 18	184	(주)상록개발	제한경쟁	공사완료	“
오라동사무소 동측 배수관 이설공사	배수관시설 D150mm~400mm L=186m	‘08. 9. 18 ~ 12. 26	38	전진종합건설 (주)	수의계약	공사완료	“
조천읍 신촌리 신와선 급수관 확장공사	주철 및PE관 부설 D15mm~200mm L=4,291m	‘08. 9. 23 ~‘09. 1. 22	138	(주)연방종합건설	수의계약	공사완료	“
삼도1동 751-1주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=744m	‘08. 9. 26 ~ 12. 24	75	(주)자유건설	전자견적	공사완료	“
한림읍 한림리 ~ 월령리간 상수도관 신설공사	상수도관 신설(PE) D150mm L=844m	‘08. 9. 30 ~ 10. 13	26	(주)승진건설	전자견적	공사완료	“
환경사업소 ~ 번영로간 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체 D100mm L=1,004m	‘08. 10. 2 ~ 12. 30	82	(주)대흥건설	전자견적	공사완료	“
신산미화아파트 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D100mm~50mm L=604m	‘08. 10. 1 ~ 12. 29	79	대명건설(주)	전자견적	공사완료	“
구좌읍 월정리 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D100mm~15mm L=4,808m	‘08. 10. 10 ~ 12. 28	201	근형건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
애월읍 하귀1리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D75mm~15mm L=3,327m	‘08. 10. 20 ~ 12. 18	131	(주)대광건설	제한경쟁	공사완료	“
한림읍 금악리 마을안 상수도 노후관 교체공사(4본선)	노후관 교체(PE) D75mm~15mm L=3,264m	‘08. 10. 21 ~ 12. 15	75	유성건설(주)	수의계약	공사완료	“
2008년도 시가지내 요철제수변실 보수공사	제수변실 인상 65개소 제수변실 교체 13개소	‘08. 11. 26 ~ 12. 25	20	전진토건	수의계약	공사완료	“

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
일도2동 서해아파트일원 하수도 정비공사	PE관(D300mm) L=160.0m	6. 13 ~ 9. 2	84	하지산업(주)	전자견적	공사완료	제주지역사업소
농협 삼양지점 남측 하수도 정비공사	PE관(D300mm) L=210.0m	6. 13 ~ 9. 5	59	규성개발(주)	전자견적	공사완료	“
아라동 대화여객 차고지앞 하수도 정비공사	PE관(D250mm) L=258.7m	6. 13 ~ 9. 5	72	영남건설(주)	전자견적	공사완료	“
동광초등학교 북측일원 하수도 정비공사	PE관(D300mm) L=149.9m	6. 16 ~ 8. 12	84	삼육건설(주)	전자견적	공사완료	“
민속오일시장 북측 하수도 정비공사	암거(2@ 2.0*1.5,1.5*1.5) L=15.3m	6. 16 ~ 8. 12	28	동방건설(주)	전자견적	공사완료	“
연동국민은행앞 하수도 정비공사	PE관(D300~400mm) L=209.0m	6. 18 ~ 9. 11	94	삼부포장건설 (주)	전자견적	공사완료	“
삼양동 원당봉일원 하수도 정비공사	PE관(D250mm) L=142.1m	6. 16 ~ 8. 29	46	석광건설(주)	전자견적	공사완료	“
이호 민주빌라앞 하수도 정비공사	PE관(D300mm) 흄관(D500mm) L=55.0m	10. 30 ~ 12. 26	46	(주)미건	전자견적	공사완료	“
화북공업단지 주유소앞 하수도 정비공사	흄관(D1,000mm) L=45.0m	10. 23 ~ 12. 19	41	세한건설(주)	전자견적	공사완료	“
오라동 정실마을일원 하수도 정비공사	PE관(D500mm) L=441.4m	6. 30 ~ 10. 29	207	지안건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
사라봉5거리외 시일원 하수도 비굴착 보수 공사	흄관(300mm) L=97.5m THP관(D700mm) L=44.0m	9. 4 ~ 9. 22	52	(주)용평건설	수의계약	공사완료	“
제주시 동지역(서부) 하수도 흡입준설공사 단가계약	하수도 준설 L=120,000m V=1,526.04㎥	5. 2 ~ 11. 14	220	(주)한마음건설	제한경쟁	공사완료	“
제주시 동지역(동부) 하수도 흡입준설공사 단가계약	하수도 준설 L=120,000m V=1,526.04㎥	5. 2 ~ 11. 14	197	대명건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수도 흡입준설공사 단가계약	하수도 준설 L=67,900m V=863.48㎥	5. 2 ~ 11. 14	127	대성토건(주)	제한경쟁	공사완료	“
제주시 연동외 서부 지역일원 하수도 흡입준설공사	하수도 준설 L=20,010m V=362.77㎥	11. 13 ~ 12. 23	43	성빈건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
제주시 건입동외 동부지역일원 하수도 흡입준설공사	하수도 준설 L=23,560m V=493.53㎥	11. 17 ~ 12. 23	53	성빈건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
제주시 조천읍외 4개 읍면지역 하수도 흡입준설공사	하수도 준설 L=16,700m V=344.22㎥	11. 14 ~ 12. 26	44	대성토건(주)	제한경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
성산포(섭지코지) 배수관 시설공사	배수관 시설 L=2,750m D150~250mm	'08.02.19. ~05.14.	154	아란건설㈜	제한경쟁	공사완료	서귀포지역 사업소
수산리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,892m D16~150mm	'08.02.22. ~06.20.	95	남천개발	전자견적	공사완료	〃
신풍리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,228m D16~65mm	'08.03.03. ~05.01.	31	기암건설㈜	전자견적	공사완료	〃
신례리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=5,055m D16~100mm	'08.03.04. ~07.01.	125	㈜웅진건설	제한경쟁	공사완료	〃
용흥동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,272 D16~65mm	'08.03.10. ~06.07.	94	명부건설㈜	전자견적	공사완료	〃
가시리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,336 D16~75mm	'08.03.25. ~06.22.	32	협성건설㈜	전자견적	공사완료	〃
난산리 배수관 개량공사	상수도 노후관 교체 L=1,631m D150~200mm	'08.03.26. ~06.23.	148	흥산환경건설㈜	제한경쟁	공사완료	〃
유리박물관 급수공사	상수도관 신설 L=1,340 D16mm	'08.04.07. ~05.16.	28	법윤토건㈜	전자견적	공사완료	〃
신양리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,752 D16~50mm	'08.04.07. ~07.05.	29	대지건설㈜	전자견적	공사완료	〃
화순리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=761 D16~50mm	'08.04.16. ~7.14.	21	정완토건㈜	전자견적	공사완료	〃
사계리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=864 D16~50mm	'08.04.18. ~7.16.	20	대양공영㈜	전자견적	공사완료	〃
신도리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,298 D16~100mm	'08.04.30. ~7.28.	59	(주)협신	전자견적	공사완료	〃
신산리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=839 D16 ~65mm	'08.05.14. ~8.11.	22	민경건설㈜	전자견적	공사완료	〃
상효배수지 남쪽 사유지 상수도관 이설공사	상수도 노후관 교체 L=1,050 D16~50mm	'08.06.09. ~8.07.	21	주왕건설㈜	전자견적	공사완료	〃
호근배수지구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,463 D16~100mm	'08.06.30. ~10.27.	74	㈜정현토건	전자견적	공사완료	〃
동광리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=717 D16~150mm	'08.07.01. ~9.28.	54	㈜토기	전자견적	공사완료	〃
의귀리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=6,626 D16~100mm	'08.07.11. ~10.08.	136	화성건설(주)	제한경쟁	공사완료	〃
남주고주변 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,339 D16~100mm	'08.07.21. ~10.18.	39	신세기건설 안전	전자견적	공사완료	〃
서귀포시 서부지역 계량기 이설 및 교체공사	계량기이설 146개소, 계량기 교체 226개소	'08.08.11. ~10.19.	31	대성토건㈜	전자견적	공사완료	〃
서귀포시 동부지역 계량기 이설 및 교체공사	계량기 이설 115개소, 계량기 교체 293개소	'08.08.12. ~10.20.	29	해성건설㈜	전자견적	공사완료	〃
상모리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=457 D16~100mm	'08.08.13. ~10.11.	22	㈜정방건설	전자견적	공사완료	〃

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
보목동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1.45k D16~100mm	'08.08.13. ~11.10.	33	㈜정방건설	전자견적	공사완료	서귀포지역 사업소
구억리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=676 D16~40mm	'08.08.25. ~10.23.	31	㈜광명산업개발	전자견적	공사완료	〃
고성리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=494 D16~100mm	'08.09.04. ~12.02.	29	㈜우림	전자견적	공사완료	〃
서광동리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,516 D16~50mm	'08.09.25. ~11.23.	42	세풍건설㈜	전자견적	공사완료	〃
남원2리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=676 D16~100mm	'08.09.29. ~11.27.	117	㈜성지건설	제한경쟁	공사완료	〃
서홍동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=676 D16~40mm	'08.09.24. ~12.22.	40	윤성건설㈜	전자견적	공사완료	〃
창천리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,386 D16~50mm	'08.10.07. ~12.05.	103	세상건설㈜	제한경쟁	공사완료	〃
위미2리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=5,788 D16~100mm	'08.10.06. ~12.04.	118	신영건설㈜	제한경쟁	공사완료	〃
서귀포시 송산동지역 상수도 노후계량기 교체공사	계량기 교체 433개소(D15 ~D75)	'08.10.10. ~12.18.	22	대웅토건㈜	전자견적	공사완료	〃
상모1리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=560 D20~100mm	'08.10.15. ~12.13.	27	근형건설㈜	전자견적	공사완료	〃
표선리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,707 D16~100mm	'08.10.17. ~12.15.	81	풍진산업개발㈜	전자견적	공사완료	〃
서귀포시(동지역)요철제수변 정비공사	요철제수변정비 104개소	'08.10.16. ~12.14.	47	전진토건	수의계약	공사완료	〃
수망리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=9,714 D16~100mm	'08.10.23. ~12.21.	211	(주) 국영 송정식	제한경쟁	공사완료	〃
동홍동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,472 D16~65mm	'08.10.29. ~12.27.	35	신영건설㈜	전자견적	공사완료	〃
삼달리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,611 D16~125mm	'08.10.23. ~12.21.	31	경성토건㈜	전자견적	공사완료	〃
하천리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,923 D16~75mm	'08.10.29. ~12.27.	81	도일건설㈜	전자견적	공사완료	〃
회수동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,670 D16~100mm	'08.10.28. ~12.26.	73	정완토건㈜	전자견적	공사완료	〃

❏ 2009년도

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
교래 가압펌프 설치공사	가압펌프시설 1개소	‘09.01.28 ~ 05.04	25	(주)미래설비	전자견적	공사완료	상수도관리부
(구)서림수원지 철거공사	(구)서림 수원지 건물철거 공사 1식	‘09.03.11 ~ 04.05	25	남부건설 산업(주)	전자견적	공사완료	“
절물 가압모터 펌프시설 설치공사	가압수중모터펌프 설치 : 2대 유량계(초음파/외벽부착용/200mm) 설치 : 2대	‘09.05.25 ~ 07.24	29	(주)거윤	전자견적	공사완료	“
한림가압장외 1개소 CCTV설치 공사	한림가압장 CCTV 설치공사 용담수원지 CCTV설치공사	‘09.01.30 ~ 03.20	38	(주)대복 정보통신	전자견적	공사완료	“
어승생 추자 담수정수장 접지 보강공사	어승생 수원지 1식 추자 담수정수장 1식	‘09.04.02 ~ 04.29	39	(유)두올	전자견적	공사완료	“
월산정수장외 3개소 지하수 감시시스템 구축공사	4개 정수장 관내 지하수 감시시스템 네트워크 구축	‘09.06.29 ~ 09.25	64	그린정보통신	전자견적	공사완료	“
어승생 완속 여과지 조류 방지공사	완속여과지(25m*40m) 2지	‘09.03.27 ~ 06.05	78	(주)장우	전자견적	공사완료	“
추자도 저수지 및 복류수 시설정비공사	제수변 보호공 1식 휀스설치 33경간 콘크리트 포장 429㎡ 부대공 1식	‘09.01.28 ~ 04.13	81	신안 종합건설(주)	수의계약	공사완료	“
어승생 송수간선 (용강구간) 노후관 교체공사	송수간선 주철관 교체 D=350mm, L=435m	‘09.01.29 ~ 03.30	91	유현 종합건설(주)	수의계약	공사완료	“
어승생 저수지 제방보수 보강공사	제방 망상균열 보수 415.5㎡ 외	‘09.03.11 ~ 05.08	94	광진기업(주)	전자견적	공사완료	“
어승생 동부간선 (관음사 1차) 노후관 교체공사	송수관로 이설 L=1.26㎞(D=350㎜)	‘09.04.08 ~ 10.09	136	세화	제한경쟁	공사완료	“
마라도 배수지 시설 증설공사	배수지 증설 100㎥/1개소	‘09.04.24 ~ 08.25	151	대림토건(주)	제한경쟁	공사완료	“
민오름지구 송수관 연결공사	송수관 부설(주철관 D300㎜) L=1,006m	‘09.04.08 ~ 07.07	164	(주)유림	제한경쟁	공사완료	“
삼양1,2,3수원간 송수관 연결공사	송수관 부설(주철관 D400㎜) L=532m	‘09.04.08 ~ 08.03	181	(주)동진기업	제한경쟁	공사완료	“
남원지구 지하수 개발 착정공사	지하수개발 1공 (심도 151m, 개발량 2,000㎥/일)	‘09.06.29 ~ 11.06	200	청화 산업개발	제한경쟁	공사중	“
성읍지구 수도 시설공사	배수관 부설 (D=200㎜, L=2,311m)	‘09.02.20 ~ 07.20	226	삼덕공무사	제한경쟁	공사완료	“
삼달지구 수도 시설공사	배수지 (V=600㎥)1지 송수관 부설 (D=150㎜, L=3,248m) 배수관 부설 (D=2000㎜, L=2,311m)	‘09.02.20 ~ 12.17	798	용우 종합건설(주)	제한경쟁	공사중	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
토산지구 배수지 시설공사	배수지(V=800㎥) 1지	‘09.06.05 ~ 12.02	353	제원	제한경쟁	공사중	상수도관리부
우도해저상수도 육상관로 및 배수지 시설공사	송배수관로 L=13.119㎞, 배수지 V=2,000㎥/일	‘09.03.05 ~ 12.31	1,341	유성건설(주)	제한경쟁	공사중	“
우도 해저 상수도 시설 해저관로 공사	송수관 L=3.032㎞(D=200㎜*2연)	‘09.05.06 ~ ‘10.01.03	2,457	우창건설(주)	일반경쟁	공사중	“
2008 수돗물 품질 보고서 리플릿 제작	리플릿 제작 150,000부	‘09.03.31 ~ 04.29	21	이지콤	전자견적	공사완료	“
수질검사장비 (초순수제조장치) 구입	초순수제조장치 1대	‘09.06.01 ~ 06.01	25	만농원예자재	전자견적	공사완료	“
예비용 지하수 압상파이프 제작 구입	지하수용 압상파이프(100A*3T*100본)	‘09.02.02 ~ 02.17	38	(주)세일 엔지니어링	전자견적	공사완료	“
상수도 소독약품 (염화나트륨) 구입	염화나트륨 1식	‘09.02.18 ~ 12.31	41	칠성화학 환경개발	전자견적	구입중	“
지하수관정 노후 배전반 제작 설치	지하수관정 노후배전반 제작설치(5개소)	‘09.02.20 ~ 04.13	48	가금테크	전자견적	공사완료	“
추자 우도 담수정수장 여과막(멤브레인) 구입	여과막(멤브레인) 70EA	‘09.03.18 ~ 04.10	66	경원상사	제한경쟁	공사완료	“
예비용 수중모터 구입	수중모터구입(40HP) 2대 수중모터구입(50HP) 5대 수중모터구입(60HP) 13대	‘09.07.16 ~ 07.24	80	재능 엔지니어링	제한경쟁	공사완료	“
상수도 소독약품 (차아염소산나트륨) 구입	차아염소산나트륨 1식	‘09.02.25 ~ 12.31	116	칠성화학 환경개발	제한경쟁	구입중	“
도련정수장 원격 제어시스템 제작설치	도련정수장 원격 제어시스템 제작 설치 1식	‘09.02.16 ~ 06.26	131	(주)세명전기	제한경쟁	공사완료	“
마라도 담수화시설 개량 및 증설	담수화시설 개량 및 증설 75톤/일	‘09.05.19 ~ 09.15	316	(주)크로시스	제한경쟁	공사완료	“
마라도 담수화동 증축공사	맘수화동 40.50㎡	‘09.09.14 ~ 12.12.	92	동우종합 건설㈜	견적입찰	공사중	“
조천지구 지하수개발 착정공사	지하수개발 1공	‘09.09.30 ~ 12.28.	201	자연환경 기술㈜	제한경쟁	공사중	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
제주시 동지역 하수관거 정비공사 1공구(3차분)	하수관거 정비 L=1.4㎞, 배수설비 751개소	′09.01.02 ~‘09.12.31	2,488	흥남종합건설(주)	일반경쟁	공사중 82%	하수도 관리부
제주시동지역 하수관거 정비공사 2공구 (3차분)	하수관거 정비 L=5.0㎞, 배수설비 790개소	′09.01.02 ~‘09.12.31	2,981	(주)대웅건설	일반경쟁	공사중 82%	“
하수도시설 점검용 차량 구입	화물트럭 구입	′09.01.12 ~04.12	22	쌍용자동차(주) 장하이타오	조달계약	구입완료	“
무릉좌기동 농어촌마을 하수도 시설공사(하수관거 2차분)	하수관거정비 L=2,141m	′09.01.20 ~′10.02.02	623	제삼종합건설(주)	제한경쟁	추진중 (85%)	“
대정1공구 하수관거 정비공사(2차분)	하수관거 L=4.6km	′09.01.23 ~11.19	1,681	신산종합건설(주)	제한경쟁	추진중 (80%)	“
성산2공구 하수관거 정비공사(2차분)	하수관거 L=5.4km	′09.01.19 ~12.25	1,900	성림건설(주)	장기계속	추진중 (75%)	“
대정2공구 하수관거 정비공사(2차분)	하수관거 L=7.1km	′09.01.19 ~12.25	2,200	성지건설개발(주)	제한경쟁	추진중 (80%)	“
우도 산호사 농어촌 마을하수도 설치공사(2차분)	하수관거정비 L=460m	′09.01.28 ~‘09.06.29	123	선영진건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (한림처리분구,2차분)	오수관로 L=1.57km	′09.01.28 ~′10.01.28	583	나인건설(주)	제한경쟁	공사중 85%	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (한경처리분구,2차분)	오수관로 L=2.87km	′09.01.28 ~′10.01.28	913	대길토건(주)	제한경쟁	공사중 85%	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (조천처리분구,2차분)	오수관로 L=1.32km	′09.01.28 ~′10.01.28	941	제동종합건설(주)	제한경쟁	공사중 85%	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (애월처리분구,2차분)	오수관로 L=7.95km	′09.01.28 ~′10.01.28	2,210	풍인건설(주)	제한경쟁	공사중 85%	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (구좌처리분구,2차분)	오수관로 L=6.04㎞	′09.01.28 ~′10.01.08	2,265	세기건설(주)	제한경쟁	공사중 85%	“
토평지구 하수관거 정비사업 3차분	하수관로 L=0.7㎞	′09.01.30 ~06.29	368	유성건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
서귀포시 중문지구 하수관거 정비공사 2차분	하수관로 L=0.8㎞	′09.01.30 ~12.29	463	(주)자유건설	제한경쟁	공사중 90%	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
서귀포시 법환지구 하수관거 정비공사 2차분	하수관로 L=3.7㎞	′09.01.30 ~11.01	484	용빈종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	하수도 관리부
서호,호근지구 하수관거 정비사업 4차분	하수관로 L=2.3㎞	′09.01.30 ~06.27	571	유성건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
안덕1공구 하수관거 정비공사(2차분)	하수관거 L=6.9km	′09.01.30 ~′10.01.05	1,954	영륭종합건설(주)	제한경쟁	추진중 (80%)	“
성산1공구 하수관거 정비공사(2차분)	하수관거 L=6.1km	′09.01.30 ~11.06	1,319	장원종합건설(주)	제한경쟁	추진중 (85%)	“
대정처리장 진개덤프차량 구입	진개덤프(5톤) 구입	′09.02.02 ~02.19	53	현대자동차(주)	조달계약	구입완료	“
서회천-봉개간 압송관 보수공사	PE관부설 D=100mm,L=455m	′09.02.16 ~04.02	22	(주)자유건설	제한경쟁	공사완료	“
서부하수처리장 중계펌프장 피뢰침 설치공사	피뢰침설치 8개소 접지보강 3개소	′09.02.16 ~05.17	47	대신전기공사	제한경쟁	공사완료	“
보목하수처리장 특고압 변압기 교체공사	몰드변압기 교체(3대) 1식	′09.02.16 ~04.17	57	태현전력	제한경쟁	공사완료	“
서귀포시 서귀(1청사)지구 하수관거 정비사업	하수관로 L=3.9㎞	′09.02.23 ~′10.01.19	822	명주건설(주)	제한경쟁	공사중 (83%)	“
서귀포시 신시가지지구 하수관거 정비사업	하수관로 L=5.7㎞	′09.02.23 ~′10.01.19	1,637	지현종합건설(주)	제한경쟁	공사중 (92%)	“
호근위생처리장 가압및약액모노펌프 교체공사	가압모노펌프 1대 교체 약액모노펌프 2대 교체	′09.03.09 ~04.03	37	(주)대봉엔지니어링	수의계약	공사완료	“
무릉좌기동 농어촌마을하수도 설치공사(소규모하수처리시설)	소규모하수처리시설 신설1동(50㎥/일)	′09.03.04 ~′10.02.17	232	한성환경산업	제한경쟁	공사중 (80%)	“
서귀포시 월평지구 하수관거 정비공사	하수관로 L=1.6㎞	′09.03.09 ~′10.02.12	463	경남토건(주)	제한경쟁	공사중 (87%)	“
연동 홀천5교 차집관로 보수공사	차집관로 PE D300~400mm, L=78m	′09.03.10 ~06.18	27	상익건설(주)	수의계약	공사완료	“
색달하수처리장 배구장 및 파고라 시설공사	토공 1식 배구장 시설공사 1식파고라 시설공사 1식	′09.03.18 ~05.17	33	용화건설(주)	전자견적	공사완료	“
제주하수처리장 실험분석기기 구입	실험분석기기 (초자기구세척기외 5종)	′09.03.13 ~05.12	38	한라바이오랩	전자견적	구입완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
대정하수처리장 맨홀식 중계펌프장 PLC설치공사	대정1중계펌프장외9개소PLC시스템설치 1식	′09.03.20 ~04.13	26	엘지산업	제한경쟁	공사완료	하수도 관리부
판포리 소규모 하수처리시설 철거공사	철거 2개소	′09.03.25 ~‘09.05.24	28	대성기업	전자견적	공사완료	“
제주하수처리장 유입펌프 기동반 제작 구입 설치	유입펌프 기동반 제작 구입 1식	′09.03.26 ~07.23	131	정우계전	제한경쟁	구입완료	“
서부하수처리장 중계펌프장 서지프로텍터 설치공사	중계펌프장 25개소	′09.04.03 ~04.28	30	대명전기(주)	제한경쟁	공사완료	“
우도 서천진동 하수관거 정비공사	하수관거(D200mm)L=868mm 간이펌프장3개소	′09.04.13 ~‘09.09.10	273	삼육건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
보목하수처리장 등부표인양 정비공사	등부표 보수 1식	′09.04.10 ~05.20	29	우창건설(주)	전자견적	공사완료	“
보목하수처리장 화장실 리모델링 공사	화장실 리모델링 1식	′09.04.10 ~05.08	29	(주)진양건설	전자견적	공사완료	“
색달하수처리장 스크류식 유동판탈수기 보수공사	스크류식 유동판탈수기 보수 (6대)	′09.04.13 ~05.08	25	(주)오에치케이	수의계약	공사완료	“
무릉좌기동 소규모하수처리시설 관급자재(담체회전기) 구입	담체회전기(50㎥/일)1대	09.04.10 ~‘09.9.22	159	대산엔지니어링(주)	조달계약	구입완료	“
추자 묵리 우수암거 시설공사	우수암거(2.6*1.1)L=33.8m 우수암거(0.8*0.7)L=12.7m	′09.04.22 ~‘09.06.21	37	(주)유전건설	제한경쟁	공사완료	“
남원1공구 하수관거 정비공사 (1차분)	하수관거 정비 L=1,588m	′09.04.27 ~08.25	241	서진종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
남원2공구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거 L=1,252m	′09.04.27 ~09.24	350	영일건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
성산하수처리장 기계설비(송풍기) 정비공사	반응조송풍기 수리 2대	′09.04.27 ~10.24	35	(주)제왕터보텍	수의계약	공사완료	“
추자 농어촌마을하수도설치공사(하수관거)	하수관거정비 L=2,260m	′09.04.28 ~‘09.12.14	791	태웅종합건설㈜	제한경쟁	공사중 (85%)	“
추자예초리농어촌마을하수도설치공사(소규모하수처리시설)	소규모하수처리시설(45톤/일) 1동	′09.05.12 ~‘09.12.08	175	대산엔지니어링(주)	제한경쟁	공사중 (90%)	“
김녕해수욕장일원 하수도 정비공사	압송관(PE관 D75mm) L=229m 펌프장설치(2.0*2.0*2.0) 1개소	′09.05.14 ~‘09.07.13	33	영일건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
추자 예초리농어촌 마을하수도설치공사 관급자재(담체회전기)	담체회전기(45㎥/일) 1대	′09.05.18 ~‘09.11.17	151	대산엔지니어링(주)	조달계약	구입완료	“
동,서부하수처리장 수질원격감시체계 구매설치공사	동․서부하수처리장 수질원격감시시스템1식	′09.05.27 ~10.16	374	(주)환경시설관리공사	일반경쟁	공사완료	“
대정,성산하수처리장 수질원격감시체계 구매설치공사	성산하수처리장수질원격감시시스템1식	′09.05.27 ~10.30	373	(주)환경시설관리공사	일반경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
제주하수처리장 송풍기 기동반 제작구입 설치	송풍기 기동반 제작 1식	′09.05.27 ~09.18	134	가금테크	제한경쟁	구입완료	하수도 관리부
하귀1리 소규모 하수도 정비공사	오수관로PE관 D=250mm,L=50m	′09.05.27 ~‘09.07.26	23	(주)대흥건설	제한경쟁	공사완료	“
화북중계펌프장 접지공사	접지공사 1식	′09.06.15 ~07.10	24	대은(주)	제한경쟁	공사완료	“
추자 신양리 오수처리시설 정비공사	소규모하수처리시설 1식	′09.06.17 ~‘09.11.16	439	(주)태승건설	제한경쟁	공사중 (90%)	“
화북펌프장 수중모터펌프(D호기) 수리	수중모터펌프 수리1대 (350A×10.4㎥/min×285㎾)	′09.07.13 ~08.04	25	금정공업(주)	수의계약	공사완료	“
화북펌프장 수중모터픔프(A,C호기) 수리	수중모터펌프수리 2대 (350A×10.4㎥/min×285㎾)	′09.07.14 ~08.07	44	삼진공업	수의계약	공사완료	“
제주시동지역하수관거유지관리모니터링시스템중앙제어설비	계장제어장치 제작설치 1식	′09.07.24 ~′10.10.30	715	(주)비츠로시스	제한경쟁	공사중 (5%)	“
제주시동지역하수관거유지관리 모니터링시스템계측기기제작	유량계 제작설치 1식	′09.07.24 ~′10.10.30	249	동양기전(주)	제한경쟁	공사중 (5%)	“
추자면 농어촌마을하수처리시설 전기공사	전기공사 1식	‘09.07.22 ～‘09.11.18	29	한림전력(주)	전자견적	공사중 (95%)	“
외도중계펌프장외 특수 준설공사	중계펌프장7개소, 137㎥ 간이펌프장 23개소, 79㎥ 유입동침사지 1지, 6㎥	‘09.08.27 ～09.11.09	43	(주)성지건설	제한경쟁	공사중 (95%)	“
제주시 동지역하수관거 유지관리모니터링시스템전기공사	전기공사 1식	‘09.08.31 ～‘10.10.30	37	태흥전력(주)	전자견적	공사중 (5%)	“
제주시동지역하수관거유지관리 모니터링시스템현장제어반제작	계장제어장치 설치 1식	‘09.09.03 ～‘10.10.29	238	(재)한국교화복지재단	조달계약	공사중 (5%)	“
성산하수처리구역 관급자재(TM/TC) 제작 설치	원격감시제어반 4식(삼달1,2,3/오조)	‘09.10.05 ～‘12.26	72	정우계전	제한경쟁	추진중 (10%)	“
제주하수처리장 보일러(A호기)동체 제작구입 교체공사	노통연관보일러 1대 교체공사	‘09.10.26 ～09.12.28	34	대림로얄 보일러(주)	전자견적	공사중 (5%)	“
신양지구 광역상수관로 연계공사	배수관로 L=4,024m	‘09.2.26 ～‘09.8.25	449	(주)국영	제한경쟁	공사완료	수자원개발부
한경지구 광역상수관로 연계공사	배수지 V=2,000㎥ 1지 송․배수관로 L=3,821m	‘09.2.25 ～‘09.9.18	1,110	성보토건(주)	제한경쟁	공사완료	“
한경지구 광역상수관로 연계공사 계측기기 제작 설치 공사	계측기기 및 유량계반 제작 설치 1식 수위전송반(TM) 제작 설치 1식 조천정수장 운영실(TM)개조 1식	‘09.3.25 ~‘09.9.18	46	(주)지티일렉트로닉스	전자견적	공사완료	“
제주도(Ⅲ)광역상수도사업(어승생 제2저수지건설) 도․송수관로분야 시설공사(1차분)	도수관로 L=2,014.2m	‘09.6.1 ～‘09.12.30	802	우진종합건설(주)	제한경쟁	공사중 (50%)	“
무인 원격검침 시스템 설치공사	무인원격검침시스템 설치 1식	‘09.5.19 ‘09.11.14	195	산기술주식회사	제한경쟁	공사중 (80%)	″
무인 원격검침 시스템 설치공사	전자유량계 구입 58개	‘09.5.20 ~‘09.8.26	119	(주)프로트론	제한경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
토개공 남측주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~150mm L=300m	‘09. 1. 15 ~ 3. 12	35	태조건설(주)	전자견적	공사완료	제주지역사업소
연동 하와이오피스텔 뒤 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=1,680m	‘09. 1. 21 ~ 5. 21	149	(주)형도	재한경쟁	공사완료	〃
연동 구 주택은행 남측 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~150mm L=1,494m	‘09. 1. 21 ~ 5. 21	167	민경건설(주)	제한경쟁	공사완료	〃
삼다 연동맨션 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~150mm L=1,338m	‘09. 1. 21 ~ 5. 21	138	(주)광명산업개발	제한경쟁	공사완료	〃
금천마을 목석원 주변 배수관 시설공사	배수관 시설 D50mm~80mm L=210m	‘09. 2. 4 ~ 5. 28	71	수성토건(주)	제한경쟁	공사완료	〃
영락교회주변 배수관 시설공사	배수관 시설 D200mm L=1,080m	‘09. 2. 23 ~ 6. 19	137	(주) 창해	제한경쟁	공사완료	〃
도남 남양맨션 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=528m	‘09. 2. 24 ~ 5. 14	66	성완건설	제한경쟁	공사완료	〃
구 세무서 서측주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm L=1,152m	‘09. 2. 26 ~ 6. 16	119	유창기업	제한경쟁	공사완료	〃
회천동 배수관 시설공사	배수관 시설 D50mm~100mm L=2,616m	‘09. 3. 13 ~ 6. 3	98	(주)광명산업개발	제한경쟁	공사완료	〃
민속오일시장 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D20mm~80mm L=2,668m	‘09. 3. 13 ~ 6. 10	146	우승건설(주)	제한경쟁	공사완료	〃
신제주 오피스텔 북측주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D100mm L=282m	‘09. 3. 18 ~ 7.16	61	(주) 유성	제한경쟁	공사완료	〃
산천단 배수관 감압변 설치공사	감압변 설치 4개소	‘09. 3. 16 ~ 4. 9	26	(주)동아공무사	전자견적	공사완료	〃
광양초등학교 서측외 1개소 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm L=144m	‘09. 3. 26 ~ 6. 17	41	아란건설(주)	전자견적	공사완료	〃
명도암 절물휴양림주변 배수관 신설공사	배수관 신설 D100mm L=1,500m	‘09. 4.13 ~ 6. 19	60	(주) 용진	전자견적	공사완료	〃
정실 지하수 주변 배수관 시설공사	배수관 시설 D150mm~300mm L=252m	‘09. 6. 17 ~ 8. 26	27	(주) 성현건설	전자견적	공사완료	〃

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
한림읍 귀덕1리 (신서동) 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=4,512m	‘09.2. 9 ~ 3. 11	49	화성건설(주)	전자견적	공사완료	제주지역사업소
한림읍 월림~월령간 급수관 신설공사	상수도관 신설(PE) D150mm L=3,461m	‘09.2. 3 ~ 4. 3	184	(주)백록개발	제한경쟁	공사완료	〃
애월읍 하가리 상수도노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~75mm L=2,484m	‘09.2. 5 ~ 6. 5	65	풍인건설(주)	수의계약	공사완료	〃
구좌읍 하도리 급수관 확장공사	상수도관 부설(PE) D200mm L=3,070m	‘09.2. 26 ~4. 24	154	계림건설(주)	제한경쟁	공사완료	〃
한림읍 월림리 상수도노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=9,378m	‘09.4. 16 ~ 9. 10	317	대홍건설 주식회사	제한경쟁	공사완료	〃
한경면 저지리 상수도노후관 교체공사	노후관 교체(주철,PE) D15mm~200mm L=6,114m	‘09.5. 6 ~ 9. 1	211	영덕건설(주)	제한경쟁	공사완료	〃
애월읍 하귀1리 상수도노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=5,341m	‘09.5. 22 ~ 8. 20	184	영일건설(주)	제한경쟁	공사완료	〃
구좌읍 한동리(서동) 상수도노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~65mm L=2,616m	‘09.6. 3 ~ 10. 16	64	유성건설 주식회사	수의계약	공사완료	〃
조천읍 와흘리 (상동~본동) 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=9,814m	‘09.6. 9 ~ 11. 5	231	주식회사 영산	제한경쟁	공사진행중	〃
구좌읍 한동리(본동) 상수도노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~65mm L=4,427m	‘09.6. 24 ~ 9. 22	104	흥국건설(주)	제한경쟁	공사완료	〃

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
노형동 비원식당 북동측일원 하수도 정비공사	PE관(D300mm) L=613.0m	‘09.3. 20 ~ 6. 24	226	유정건설(주)	제한경쟁	공사완료	제주지역사업소
구산마을 남측일원 하수도 정비공사	PE관(D300mm) L=206.0m	‘09.3. 20 ~ 6. 18	75	(주)송광건설	전자견적	공사완료	“
영지학교 남측일원 하수도 정비공사	PE관(D250mm) L=101.0m	‘09.3. 20 ~ 6. 18	28	(주)진일토건	전자견적	공사완료	“
제주지방법원 남측일원 하수도 정비공사	PE관(D200mm) L=102.0m	‘09.3. 30 ~ 5. 29	43	명부건설(주)	전자견적	공사완료	“
제주시 동지역 불량하수맨홀 정비공사	맨홀정비 N=100EA	‘09.4. 27 ~ 6. 16	86	전진토건	수의계약	공사완료	“
선거관리위원회 남서측일원 하수도 비굴착 보수공사	PE관(D300~600㎜) L=932.0m	‘09.6. 5 ~ 6. 22	80	용평건설(주)	수의계약	공사완료	“
용담어린이집일원 하수도 비굴착 보수공사	흄관(D500mm) L=613.0m	‘09.6. 26 ~ 8. 21	130	(주)동신엔지니어링	수의계약	공사완료	“
삼양해수욕장 동측 하수관거 정비공사	PE관(250mm) L=80.0m	‘09.7. 1 ~ 8. 31	53	(주)대석건설	전자견적	공사완료	“
남성로타리 북측외 시일원 불량하수 맨홀 정비공사	맨홀정비 N=100EA	‘09.7. 10 ~ 9. 7	86	전진토건	수의계약	공사완료	“
제주시 동지역(동부) 하수도 흡입준설공사 단가계약	하수도 준설 L=165,000m V=1,981.73㎥	‘09.2. 23 ~ 11. 30	234	(주)백록개발	제한경쟁	추진중	“
제주시 동지역(서부) 하수도 흡입준설공사 단가계약	하수도 준설 L=165,000m V=1,981.73㎥	‘09.2. 23 ~ 11. 30	269	(주)백록개발	제한경쟁	추진중	“
제주시 읍면지역 흡입준설공사 단가계약	하수도 준설 L=100,000m V=1,201.05㎥	‘09.2. 23 ~ 11. 30	178	대성토건(주)	제한경쟁	추진중	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
회수동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,405m D=16~75㎜	'09.01.09. ~05.08.	86	우창건설(주)	전자견적	공사완료	서귀포지역 사업소
삼달1리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,543m D=16~50㎜	'09.01.23. ~12.18.	80	성림건설㈜	수의계약	추진중 (40%)	〃
신풍리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,171m D=16~75㎜	'09.01.23. ~12.18.	93	장원종합건설㈜	수의계약	추진중 (80%)	〃
하원동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,195m D=16~75㎜	'09.02.05. ~04.05.	47	동아수도공업사	전자견적	공사완료	〃
무릉2리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,681m D=16~75㎜	'09.02.10. ~04.28.	63	태화건설㈜	전자견적	공사완료	〃
성산리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,722m D=16~150㎜	'09.02.25. ~06.22.	110	삼육건설㈜	제한경쟁	공사완료	〃
대평리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,478m D=16~65㎜	'09.02.13. ~04.28.	78	대박건설㈜	전자견적	공사완료	〃
세화리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,370m D=16~100㎜	'09.03.05. ~04.07.	64	㈜에스엠건설	전자견적	공사완료	〃
신례2리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,454m D=16~75㎜	'09.03.02. ~05.30.	80	㈜광림건설	전자견적	공사완료	〃
강정동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=753m D=16~75㎜	'09.03.02. ~04.24.	32	㈜강진건설	전자견적	공사완료	〃
동광리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,580m D=16~75㎜	'09.3.2. ~4.23.	44	유정건설㈜	전자견적	공사완료	〃
상효동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,567m D=16~100㎜	'09.03.02. ~05.30.	73	성준건설㈜	전자견적	공사완료	〃
한남리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,600m D=16~75㎜	'09.03.17. ~06.14.	88	보석산업㈜	전자견적	공사완료	〃
신효동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,461m D=16~75㎜	'09.03.13. ~06.10.	57	조일건설㈜	전자견적	공사완료	〃
신흥2리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=5,579m D=16~50㎜	'09.03.18. ~06.15.	79	대홍건설㈜	전자견적	공사완료	〃
서광리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=5,194m D=16~100㎜	'09.03.23. ~06.12.	198	(주)상승건설	제한경쟁	공사완료	〃
보성지구 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,739m D=16~75㎜	'09.04.01. ~05.30.	53	신도건설㈜	전자견적	공사완료	〃
태흥2리 BTL사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,152m D=16~65㎜	'09.04.03. ~11.28.	43	㈜성지건설	수의계약	추진중 (60%)	〃
남원1리 BTL사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=8,399m D=16~65㎜	'09.04.07. ~12.02.	169	다보건설㈜	수의계약	추진중 (60%)	〃
위미2리 BTL사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,541m D=16~65㎜	'09.04.08. ~12.03.	33	주양건설㈜	수의계약	추진중 (70%)	〃

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
무릉1리 하수도사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,044m D=16~75㎜	'09.04.07. ~08.04.	46	남경토건㈜	수의계약	공사완료	서귀포지역 사업소
하천지구 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,611m D=16~75㎜	'09.04.15. ~06.13.	71	전진토건	전자견적	공사완료	〃
태흥2리 사유지 지장관로 이설공사	상수도 노후관 교체 L=1,293m D=16~65㎜	'09.04.15. ~05.14.	28	삼덕공무사	전자견적	공사완료	〃
서귀포시(동지역) 요철제수변 정비공사	제수변 정비 129개소	'09.04.15. ~06.03.	64	전진토건	수의계약	공사완료	〃
법환동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,132m D=16~50㎜	'09.04.21. ~06.19.	49	(합)동남종합건설	전자견적	공사완료	〃
상천리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,346m D=16~75㎜	'09.05.12. ~06.19.	69	동현환경㈜	전자견적	공사완료	〃
위미1리(숟물) 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,208m D=16~75㎜	'09.05.15. ~06.11.	31	㈜연일개발	전자견적	공사완료	〃
신흥2리(유통센타) 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=5,579m D=16~50㎜	'09.05.15. ~06.19.	38	지안건설㈜	전자견적	공사완료	〃
성읍2리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,582m D=16~75㎜	'09.05.18. ~06.22.	44	㈜대운건설	전자견적	공사완료	〃
회수배수지 주변 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,651m D=16~100㎜	'09.05.22. ~06.29.	50	신오건설㈜	전자견적	공사완료	〃
서귀포시 동부지역 하수도맨홀 정비공사	하수도 맨홀뚜껑 정비 190개소	'09.05.20. ~08.17.	59	성준건설㈜	전자견적	공사완료	〃
중문 동가름길 소규모 하수도 정비공사	하수도관 정비 L=271m D=250㎜ 개인하수도관 11개소	'09.05.21. ~08.18.	51	대동건설㈜	전자견적	공사완료	〃
중문초교앞 외 12개소 하수도 정비공사	하수도관 정비 13개소	'09.05.22. ~08.19.	68	㈜형도	전자견적	공사완료	〃
하효 마을회관 뒷길 소규모 하수도 정비공사	하수도관 정비 L=120m D=400㎜	'09.05.25. ~07.13.	26	㈜승진건설	전자견적	공사완료	〃
중문(우체국앞) 소규모 하수도 정비공사	하수도관 정비 L=180m D=250㎜ 개인하수도관 26개소	'09.05.20. ~08.17.	49	신화공사	전자견적	공사완료	〃
시흥리 침수지역 외 10개소 하수도정비공사	하수도관 정비 11개소	'09.05.21. ~08.18.	54	용천건설㈜	전자견적	공사완료	〃
하효 중동 소규모 하수도 정비공사	하수도관 정비 L=408m D=250㎜	'09.05.20. ~07.18.	62	㈜한라정화개발	전자견적	공사완료	〃
서귀포시 서부지역 하수도맨홀 정비공사	하수도 맨홀뚜껑 정비 120개소	'09.05.21. ~06.24.	39	삼록건설㈜	전자견적	공사완료	〃
서홍동 소규모 하수도 정비공사	하수도관 정비 L=173m D=200㎜ 개인하수도관 10개소	'09.05.25. ~07.13.	25	㈜도경건설	전자견적	공사완료	〃
신풍하동 소규모 하수도 정비공사	하수도관 정비 L=235m D=250㎜ 개인하수도관 7개소	'09.05.20. ~07.16.	48	㈜성광종합기술개발	전자견적	공사완료	〃
하모리 소규모 하수도 정비공사	하수도관 정비 L=71m D=400㎜	'09.05.21. ~07.19.	27	㈜유성	전자견적	공사완료	〃
하모2리(영수동) 소규모 하수도 정비공사	하수도관 정비 L=210m D=300㎜ 개인하수도관 10개소	'09.05.22. ~07.20.	47	정민건설㈜	전자견적	공사완료	〃

14. 각종 공사 설계변경 현황

❏ 2008년도

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
조천지선 광역상수도 연계공사	256	‘08.2.25~ ’08.8.23	249			△7	암물량 정산 및 포장물량 증가 등에 따른 변경	상수도 관리부
신촌지선 광역상수도 연계공사	215.4	‘08.2.25~ ‘08.7.24	214.6			△0.8	암물량 정산 및 석분,보조기층 운반거리 조정 등에 따른 변경	“
중문지구 광역상수도 연결공사	333	‘08.6.20~ ‘08.12.17	330			△3	암물량 정산 및 포장물량 증가 등에 따른 변경	“
성읍지구 배수지 시설공사	343	‘08.10.17~ ‘09.4.15	341			△2	암물량 정산 및 포장물량 증가 등에 따른 변경	“
도련정수장 배수지 시설공사	538	‘08.4.18~ ‘08.12.14	589			51	암물량 증가 및 철근단가 조정 등에 따른 변경	“
한동(절물)배수지 시설공사	207	‘08.11.24~ ‘09.5.23	206			△1	암물량 정산 및 우수관로 노선변경(L=17m) 등에 따른 변경	“
강정정수장 취수틀 태풍피해 복구공사	41	‘08.4.28~ ‘08.6.27	50			9	스탠철망에 대하여 고장력 크로셔 스크린철망으로 변경시행에 따른 변경	“
강정정수장 송․배수관 이설공사	81	‘08.8.27~ ‘08.11.25	76			△5	암물량 정산 및 상수도관 이설거리 조정 등에 따른 변경	“
추자식수원개발사업 (묵리복류수이용)	302	‘07.11.12 ~ ‘08.7.21	302			-	❍ 실제 터파기 시공결과 암 물량 감조정 - 토사228㎥ ⇒ 1,395㎥ - 암1,846㎥ ⇒ 301㎥ ❍ 도수로 구간 포장복구 전면 포장 - 포장절단44m ⇒ 0m - 포장깨기12㎥ ⇒ 24㎥ - 포장복구76㎡ ⇒ 158㎡	“
제11호 태풍(나리)내습에 따른 어승생 수원 피해복구사업	1,586	'08.1.4 ~ '08.10.31	1,786			200	❍ 취수관로 관경변경 및 연장 추가 -50m(450㎜)⇒166m(800㎜) ❍ 전석쌓기 물량증가 - 1,484㎡⇒1,865㎡ ❍ 모노레일 설치 1,260m ❍ 자재운반비 증가 - 1,274톤⇒1,546톤	“
어승생 송수관로 동부지선(어승생 저수지- 노루생이)노후괸 교체공사	270	‘08.4.24 ~ ‘08.10.23	310			40	❍ 송수관로 연장추가(39m) - 1,720m⇒1,759m ❍ 자재추가구입 - 유량계, 밸브류 등 ❍ 토공물량의 증가(851㎥)	“
어승생 송수관로 돌문화박물관앞 노후관 교체공사	39	‘08.8.8 ~ ‘08.10.5	45			6	❍ 암반 물량의 증가 - 당초 0⇒189㎥	“

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 △감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
안덕~대정간 도로확장 및 포장구간 하수관거 정비공사	308	‘08.04.28 ~’08.07.27	238	-	-	△70	준공에 따른 물량정산	하수도 관리부
신산리 하수관거 정비공사	19	‘08.06.03 ~’08.09.03	22	-	-	3	준공에 따른 물량정산	“
제주하수처리장 수질원격감시체계(TMS) 구매설치	273	‘08.3.14 ~‘08.6.30	271	-	-	△2	당초설계보다 공사물량 증감 발생	“
태풍나리 피해복구 추자면 분뇨처리장 시설공사	255	‘08.6.11 ~‘08.116.8	268	-	-	13	토공 및 관로추가부설에 따른 공사물량 증감발생	“
태풍나리복구 추자면 분뇨처리장 전기공사	29	‘08.7.8 ~’08.11.5	32	-	-	3	전기인입 거리변동에 따른 공사물량 증감발생	“
제주시 동지역 하수관거 정비공사(1공구)	12,520	‘07.8.24 ~‘10.8.23	12,509	12,582	13,030	510	ESC 및 현장실정반영 사업물량조정	“
제주시 동지역 하수관거 정비공사(2공구)	13,524	‘07.8.24 ~‘10.8.23	13,513	13,626	13,711	187	“	“
추자 묵리 오수관로 시설공사	392	‘08. 3. 10 ~‘08. 7. 7	371	-	-	△21	준공에 따른 물량 정산	“
걸매공원일원 하수관거 시설공사	68	‘07.12.20 ~‘08.4.15	67	-	-	△1	“	“
동홍동(굴왓모루) 하수관거 시설공사	76	‘07.12.20 ~‘08.5.17	87	-	-	11	준공에 따른 물량 정산	“
상예우남지구 하수관거정비사업(2차분)	507	‘08.2.20 ~‘08.10.19	485	-	-	△22	“	“
예래중동지구 하수관거정비사업(2차분)	676	‘08.2.18 ~09.2.17	708	-	-	32	물가상승분 반영	“
색달지구 하수관거정비사업(2차분)	414	‘08.2.20 ~08.7.19	376	-	-	△38	준공에 따른 물량 정산	“
서호호근지구 하수관거정비사업(2차분)	868	‘08.3.4 ~‘08.11.3	864	-	-	△4	“	“
토평지구 하수관거 정비사업(2차분)	696	‘08.3.4 ~‘08.11.3	729	-	-	33	물가상승분 반영	“
법호촌지구 하수관거 정비사업(2차분)	296	‘08.2.12 ~08.7.11	292	-	-	△4	준공에 따른 물량 정산	“
동상효지구 하수관거 정비사업(2차분)	759	‘08.2.12 ~‘09.2.11	793	-	-	34	물가상승분 반영	“
하효지구 하수관거정비사업(2차분)	297	‘08.3.4 ~08.7.3	278	-	-	△19	준공에 따른 물량 정산	“
보목지구 하수관거정비사업(2차분)	401	‘08.2.21 ~08.8.20	456	-	-	55	“	“
색달하수처리장 유량조정조 시설공사	909	‘07.12.21 ~‘09.2.16	942	-	-	32	준공에 따른 물량 정산	“
서호․호근지구 하수관거 정비사업(3차분)	451	‘08.11.19 ~‘09.2.17	411	-	-	△40	준공에 따른 물량 정산	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(한림처리분구,1차분)	370	‘08.9.2 ~’09.2.20	445	445	-	75	-일상감사시 지적사항 반영 -현장여건변동에 따른 물량정산 -‘08년도 국비예산 전액 집행을 위하여 전체분중 2차분 물량 추가 반영	하수도관리부
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(애월처리분구,1차분)	1,723	‘08.9.19 ~’09.2.20	1,496	1,496	-	△227	일상감사시 지적사항 반영 -현장여건변동에 따른 물량정산	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(구좌처리분구,1차분)	1,803	‘08.9.19 ~’09.2.20	1,803	1,803	-	-	〃	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(조천처리분구,1차분)	575	‘08.9.2 ~’09.2.20	596	596	-	21	-일상감사시 지적사항 반영 -현장여건변동에 따른 물량정산 -‘08년도 국비예산 전액 집행을 위하여 전체분중 2차분 물량 추가 반영	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(한경처리분구,1차분)	681	‘08.9.2 ~’09.20	733	733	-	52	〃	“
김녕마을안 배수로 정비공사	35	‘08.10.6~’09.1.4	34			△ 1	현장여건 변동에 따른 물량정산	“
애월읍 한담동 일원 하수관거 정비공사	61	‘08.11.25~’09.1.24	75	74		13	현장여건 변동에 따른 물량정산	“
금악리 농어촌 마을하수도 정비공사	202	‘08.9.2~ ‘09.2.19	215	209		7	현장여건 변동에 따른 물량정산	“
우도 산호사 농어촌 마을하수도 설치공사 (1차분)	245	‘08.12.1~’09.2.19	253			8	현장여건 변동에 따른 물량정산	“
금악 취락지구 하수관거 정비공사	68	‘08.12.12~’09.2.25	59			△ 9	현장여건 변동에 따른 물량정산	“
제주시 읍면지역 기존 소규모하수처리시설 철거공사	71	‘08.8.14 ‘09.2.12	87	87		16	현장 실정 반영 및 물량 정산	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
성산1공구 하수관거 정비공사(1차분)	1,441	‘08.07.23 ~’08.12.30	1,146	-	-	△295	준공에 따른 물량 정산	하수도관리부
성산2공구 하수관거 정비공사(1차분)	1,210	‘08.06.30 ~’08.12.27	1,187	-	-	△23	준공에 따른 물량 정산	“
대정1공구 하수관거 정비공사(1차분)	1,492	‘08.06.30 ~’08.12.29	1,054	-	-	△438	준공에 따른 물량 정산	“
대정2공구 하수관거 정비공사(1차분)	958	‘08.07.23 ~’08.12.30	608	-	-	△350	준공에 따른 물량 정산	“
안덕1공구 하수관거 정비공사(1차분)	826	‘08.07.23 ~’08.12.30	603	-	-	△223	준공에 따른 물량 정산	“
서광동리 농어촌마을하수도 설치공사 (2차분)	1,089	‘08.02.05 ~’08.12.29	1,037	-	-	△52	준공에 따른 물량 정산	“
무릉좌기동 농어촌마을하수도 설치공사(1차분)	363	‘08.06.02 ~’08.12.29	345	-	-	△18	준공에 따른 물량 정산	“
성읍남문 농어촌 마을하수도 개량공사	189	‘08.06.02 ~’08.12.29	219	-	-	30	준공에 따른 물량 정산	“
애월지구 광역상수관로 연계공사	246	‘08.3.14 ~‘08.9.2	224			△22	노후급수관 교체(370m) 준공에 따른 물량정산	수자원 개발부
덕천지구 광역상수관로 연계공사	993	‘08.5.30 ~‘08.12.23	1,010			17	배수지진입로포장 준공에 따른 물량정산	“
예래․중문지구 광역 상수관로 연계공사	658	‘08.10.14 ~‘09.6.3	671			13	노후급수관 교체(974m)	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
구좌읍 상덕천 상수도 노후관 교체공사	127.8	‘08. 3. 4 ~ 5. 1	127.5			△0.3	암물량 정산감, 노후관 추가 시공, 제수변 6개추가	제주지역사업소
조천읍 교래리 급수취약지구 상수도관로 신설공사	55	‘08. 4. 10 ~ 5. 10	53			△2	암물량 정산	“
동문파출소~동문로타리간 노후관 교체공사	73	‘08. 3. 31 ~ 5. 28	75			2	포장 및 암 물량 증가 정산 변경	“
한경면 조수1리 마을안 상수도 노후관 교체공사	164	‘08. 4. 3 ~ 5. 30	163			△1	암물량 정산	“
코스모스호텔 서측주변 노후관 교체공사	182	‘08. 3. 4 ~ 6. 12	179			△2	암물량 전무 및 일부공종 감소로 정산 변경	“
조천읍 신촌리 상수도 급수관 확장공사	95.8	‘08. 4. 17 ~ 6. 20	95.5			△0.3	암물량 정산감, PE관 추가(34m), 포장물량 증, 주철관 접합부속 추가, 제수변 1개 증	“
한림읍 금능리 상수도 노후관 교체공사	166	‘08. 3. 26 ~ 6. 23	165			△1	암물량 정산 감, 제수밸브 1개소 증, 인도포장 증	“
구송림각 주변 노후관 교체공사	142	‘08. 3. 7 ~ 6. 13	137			△5	암물량 전무 및 일부공종 감소로 정산변경	“
구오라동사무소 동측외 5개소 노후관 교체공사	47	‘08. 4. 1４ ~ 7. 21	46			△1	민원처리 긴급공사로서 실제시공에 맞추어 정산변경	“
난지농업연구소~연북로간 노후관 교체공사	57	‘08. 4. 23 ~ 7. 21	56			△1	일부공종 감소로 실제시공에 맞추어 정산 변경	〃
애월읍 고내리 상수도 노후관 교체공사	214	‘08. 5. 2 ~ 7. 29	213			△1	암물량 정산 감, 개인전 추가 3개소	“
도남초등학교 주변 노후관 교체공사	176	‘08. 5. 6 ~ 8. 1	179			3	일부공종 증가로 실제시공에 맞추어 정산변경	“
조천읍 함덕리 상수도 노후관 교체공사	198	‘08. 5. 23 ~ 10. 16	194			△4	암물량 정산	“
아라교서측 ~ 구산마을간 노후관 교체공사	38	‘08. 6. 2 ~ 9. 9	37			△1	민원처리 긴급공사로서 실제시공에 맞추어 정산변경	“
한림읍 귀덕3리 급수취약지구 노후관 교체공사	52	‘08. 6. 23 ~ 7. 23	58			6	제수밸브 추가 신설	“
한경면 청수리 상수도 노후관 교체공사	236	‘08. 6. 24 ~ 9. 10	234			△2	암물량 정산, 차선도색 증	“
염통배수지 북측 배수관 이설공사	26	‘08. 6. 24 ~ 7. 18	25			△1	실제 굴착확인한 관로연장감소 및 배관구간 자재 정산	“
오라정수장 서측외 15개소 노후관 교체공사	50.2	‘08. 7. 1 ~ 9. 9	49.9			△0.3	민원처리 공사로 실제시공에 맞추어 정산변경	“
연북로~보건소간 배수관 시설공사	174	‘08. 3. 27 ~ 7. 3	193			19	교량에 관 매달기 설계를 하상으로 설계변경에 따른 암반굴착 및 관 보호 콘크리트 타설로 변경	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
누수탐사지점 누수 수리 공사	9.6	‘08. 7. 17 ~ 10. 9	9.2			△0.4	민원발생지점긴급공사로 실제 시공에 맞추어 정산변경	제주지역사업소
일도1동외 2개지역 누수 탐사지점 누수수리공사	9.8	‘08. 7. 28 ~ 10 .22	9.7			△0.1	민원발생지점 긴급공사로 실제 시공에 맞추어 정산 변경	“
오라동 삼우식당 북측 주변 노후관 교체공사	42.8	‘08. 8. 13 ~ 11. 10	42.5			△0.3	당초 전구간 포장으로 설계, 굴착 확인한 바 일부노견 포장으로 정산변경	“
이도2동 3개지역 누수 탐사지점 누수수리공사	9.6	‘08. 8. 19 ~ 11. 16	9.4			△0.2	민원발생 지점 긴급공사 실제 시공에 맞추어 정산 변경	“
애월지구 배수관로 정비공사	126.8	‘08. 8. 5 ~ 10. 4	123.1			△3.7	암물량 정산	“
한림읍 금악리 마을안 상수도노후관 교체공사(1~3본선)	290.3	‘08. 8. 20 ~ 12. 17	274.9			△15.4	암물량 정산, 상수도노선 변경	〃
애월읍 소길리 새마을금고연수원주변 상수도관로 확충공사	114.7	‘08. 8. 26 ~ 11. 3	114.4			△0.3	암물량 정산, 유량계설치 증	“
조천읍 신촌리 신와선 급수관 확장공사	138.8	‘08. 9. 23 ~ 12. 23	136.5			△2.3	암물량 정산	“
구좌읍 월정리 상수도노후관 교체공사	205.9	‘08. 10. 10 ~ 12. 28	204.6			△1.3	암물량 정산, 컷팅물량 정산	“
애월읍 하귀1리 마을안 상수도노후관 교체공사	137.7	‘08. 10. 20 ~ 12. 18	133.3			△4.4	암물량 정산	“
애월읍 광령1리(윗동산) 마을안 상수도노후관 교체공사	72.9	‘08. 11. 3 ~ 12. 22	70.2			△2.7	암물량 정산	“
일도2동 서해아파트일원 하수도 정비공사	50	‘08. 6. 13 ~ 8. 22	61	62		12	관로교체 연장증가 및 지역주민건의로 인한 포장물량증가	“
동광초등학교일원 하수도 정비공사	52	‘08. 6. 16 ~ 8. 12	72			20	사면안정성 확보에 따른 간이 흙막이 추가시설	“
삼양원당봉일원 하수도 정비공사	38	‘08. 6. 16 ~ 8. 25	37			△1	현장실정에 따른 시공물량정산	“
연동 국민은행앞 하수도 정비공사	69	‘08. 6. 18 ~ 9. 16	68			△1	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
오라동 정실마을일원 하수도 정비공사	150	‘08. 7. 4 ~ 11. 1	144			△6	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
화북공업단지 주유소앞 하수도 정비공사	46	‘08. 10. 23 ~ 12. 19	42			△4	현장실정에 따른 시공물량 정산	“

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
이호동 민주빌라앞 하수도 정비공사	35	‘08. 10. 30 ~ 12. 26	47			12	주민건의에 의한 우․오수받이 및 전면포장에 따른 토공물량 증가	제주지역사업소
신천리 노후관 교체	15	‘08.02.21 ~4.20	16			1	노후관 추가발생 으로 관로 연장 증가	서귀포지역 사업소
신풍리 노후관 교체	31	‘08.03.03 ~5. 1	32			1	콘크리트 포장복구의 거푸집 물량 증가	〃
성산포(섭지코지) 배수관 시설공사	155	‘08.02.19 ~5.14	171			16	노선추가 및 암반 물량 정산	〃
수산리 노후관 교체	95	‘08.02.22 ~6.20	88			△7	암반 물량 정산	〃
가시리 노후관 교체	32.1	‘08.03.25 ~6.22	31.7			△0.4	암반 물량 정산	〃
신양리 노후관 교체	29	‘08.04.07 ~7. 5	310			2	관로 연장 증가	〃
신례리 노후관 교체	126	‘08.03.04 ~7. 1	142			16	포장깨기 물량 증가 및 계량기이설 23개소 추가	〃
신도리 노후관 교체	59	‘08.04.30 ~7.28	55			△4	하수도 공사에 따른 아스콘 포장복구 물량 제외	〃
의귀리 노후관 교체	136	‘08.07.11 ~10. 8	144			8	관로추가시공 및 개인전 제수밸브 추가시공	〃
구억리 노후관 교체	31	‘08.08.25 ~10.23	30			△1	암반 물량 정산	〃
보목동 상수도 노후관 교체공사	34	‘08.08.13 ~11.10	39			5	상수도 관로 추가 시공	〃
보목동 상수도 노후관교체공사 폐기물처리	2	‘08.08.27 ~10.25	3			1	폐기물량 증가	〃
호근배수지 구간 상수도 노후관 교체공사	74	‘08.06.30 ~10.27	71			△3	관로 변경에 따른 포장복구 물량 조정	〃
호근배수지 구간 폐기물처리 용역	2	‘08.07.18 ~11. 4	3			1	폐기물량 증가	〃
상수도 누수처 수리공사(구시가지)	18	‘08.03.03 ~11.27	26			8	누수처 수리 신규 발생에 따른 추가 시공	〃
상효배수지 남쪽 사유지 상수도관 이설공사	21	‘08.06.09 ~8. 7	22			1	암반 물량 정산	〃
상수도 누수처 수리공사(동부지구)	18	‘08.01.29 ~7.26	19			1	누수처 수리 신규 발생에 따른 추가 시공	〃
용흥동 상수도 노후관 교체공사	94	‘08.03.10 ~6. 7	93			△1	현지 여건 변동에 따른 물량 정산	〃

❏ 2009년도

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
민오름지구 송수관 연결공사	164.4	‘09.4.8~ ‘09.7.7	164.1			△0.3	암물량 정산 및 노후관 교체 시공 등에 따른 변경	상수도관리부
삼양1,2~3수원간 송수관 연결공사	181	‘09.4.2~ ‘09.8.3	194			13	암물량 정산 및 오수관로 교체(L=60m)시공 등에 따른 변경	“
성읍지구 수도시설공사	226	‘09.2.20~ ‘09.7.20	229			3	암물량 정산 및 관로연장 시행(L=100m) 등에 따른 변경	“
명도암지구 수도시설 공사	194	‘09.7.8~ ‘09.10.5	215			21	암물량 정산 및 포장물량(투수콘, 아스콘) 증가 등에 따른 변경	“
어승생 송수간선(용강구간) 노후관 교체공사	91	‘09.1.29 ~ ‘09.3.30	82	-	-	△9	암 물량의 변경 - 556㎥⇒423㎥	“
어승생 저수지 제방 보수․보강공사	93	‘09.3.11 ~ ‘09.5.10	110	-	-	17	제방사면보수 (3경간) 추가 철판도색 126㎡ 추가	“
마라도 배수지 시설 증설공사	151	'09.4.8 ~ '09.8.25	194	-	-	43	암물량 증가 및 적용방비 변경 - 174㎥(브레이커) ⇒ 521㎥(무진동) 바지선 운반횟수변경 - 8회⇒ 15회	“
어승생 동부간선(관음사 1차) 노후관 교체공사	136	'09.4.8 ~ '09.10.16	140	-	-	4	관로매설 추가 (88m) - 1,260m⇒ 1,348m 암 물량 증가 - 593㎥⇒687㎥	“
마라도 담수화시설 증설공사	315	'09.5.19 ~ '09.9.15	315	-	-	-	담수화동 공간협소 변경에 따른 자재 규격 수량 변경 - 증압펌프 2대 - 메디아필터 1개 - 정밀필터 2개 - 배관(50A⇒65A)	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
우도 서천진동 하수관거 정비공사	274	‘09.4.13~ ’09.9.20	273			△1	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	하수도관리부
하귀1리 소규모 하수도 정비공사	29	‘09. 5.27~ ’09.7.26	24			△5	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	“
우도 산호사 농어촌 마을하수도설치공사(2차)	129	‘09.1.28~ ’09.6.29	126			△3	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(한림처리분구,2차분)	588	‘09.1.28~ ’10.1.28	583			△5	-일상감사 지적사항 반영 -현장여건 변동에 따른 물량 정산	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(애월처리분구,2차분)	2,502	‘09.1.28~ ’10.1.28	2,210			△292	〃	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(구좌처리분구,2차분)	2,420	‘09.1.28~ ’10.1.28	2,265			△155	〃	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(조천처리분구,2차분)	1,051	‘09.1.28~ ’10.1.28	941			△110	〃	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(한경처리분구,2차분)	1,015	‘09.1.28~ ’10.1.28	913			△102	〃	“
김녕해수욕장일원 하수도 정비공사	33	‘09.5.14 ~ ‘09.7.13	33			-	현장여건 변동에 따른 물량 정산	“
판포리 소규모 하수처리시설 철거공사	27	‘09.3.25~ ’09.5.24	28			1	현장여건 변동에 따른 물량 정산	“
제주시 동지역 하수관거 정비공사(1공구)	13,030	‘07.8.24 ~‘10.8.23	12,965	-	-	△65	ESC 및 현장실정반영 사업물량조정	“
동홍지구 하수관거 정비사업	186	‘08.12.8 ~‘09.2.16	185	-	-	△1	준공에 따른 물량 정산	“
서호․호근지구 하수관거 정비사업(4차분)	707	‘09.1.30 ~‘09.6.27	585	-	-	△121	준공에 따른 물량 정산	“
토평지구 하수관거 정비사업(3차분)	396	‘09.1.30 ~‘09.6.29	377	-	-	△19	준공에 따른 물량 정산	“
서귀포시 법환지구 하수관거 정비공사(2차분)	484	‘09.1.30 ~‘09.9.27	466	-	-	△18	준공에 따른 물량 정산	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
성산1공구 하수관거 정비공사(2차분)	1,429	‘09.01.30 ~’09.11.06	1,319	-	-	△110	현장여건에 맞게 물량 정산 및 물가 상승분 반영	하수도관리부
성산2공구 하수관거 정비공사(2차분)	1,806	‘09.01.19 ~’09.12.25	1,900	-	-	94	현장여건에 맞게 물량 정산 및 물가 상승분 반영	“
대정1공구 하수관거 정비공사(2차분)	1,681	‘09.01.23 ~’09.11.19	1,681	-	-	-	현장여건에 맞게 물량 정산 및 물가 상승분 반영	“
대정2공구 하수관거 정비공사(2차분)	2,200	‘09.01.19 ~’09.12.25	2,200	-	-	-	현장여건에 맞게 물량 정산 및 물가 상승분 반영	“
안덕1공구 하수관거 정비공사(2차분)	2,214	‘09.01.30 ~’10.01.05	1,954	-	-	△260	현장여건에 맞게 물량 정산 및 물가 상승분 반영	“
남원1공구 하수관거 정비공사(1차분)	282	‘09.04.27 ~’09.08.25	241	-	-	△41	준공에 따른 물량 정산	“
남원2공구 하수관거 정비공사(1차분)	335	‘09.04.27 ~’09.09.24	349	-	-	14	준공에 따른 물량 정산	“
무릉좌기동 농어촌마을하수도 설치공사(2차분)	666	‘09.01.20 ~’10.02.02	623	-	-	△43	현장여건에 맞게 물량 정산	“
서부하수처리장 중계펌프장 피뢰침 설치공사	44	‘09.2. 16 ~5.17	48			4	현장 실정에 맞게 접지설비 보강시공	“
동서부하수처리장 수질원격감시체계 구매설치공사	374.3	‘09.5.27~ 10.16	373.9			△0.4	실제 시공에 맞게 토공물량 감 조정 및 일부자재 증감	“
신양지구 광역상수관로연계공사	465	‘09.2.26 ~‘09.8.25	449			△16	준공에 따른 물량정산	수자원개발부
한경지구 광역상수관로 연계공사	1,085	‘09.2.25 ~‘09.9.18	1,132			47	노후급수관 교체(640m) 전석쌓기 시공	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
토개공 남측주변 노후관 교체공사	35	‘09. 1. 15 ~ 3. 12	35			0	현장실정 따른 시공물량 정산	제주지역사업소
연동 하와이오피스텔 뒤 노후관 교체공사	154	‘09. 1. 21 ~ 5. 21	149			△5	현장실정 따른 시공물량 정산	“
연동 구 주택은행 남측 노후관 교체공사	170	‘09. 1. 21 ~ 5. 21	169			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
삼다 연동맨션 주변 노후관 교체공사	141.5	‘09. 1. 21 ~ 5. 21	141.0			△0.5	현장실정 따른 시공물량 정산	“
금천마을 목석원 주변 배수관 시설공사	71.9	‘09. 2. 4 ~ 5. 28	71.4			△0.5	현장실정 따른 시공물량 정산	“
영락교회주변 배수관 시설공사	134	‘09. 2. 23 ~ 6. 19	139			5	곡관 보호를 위한 콘크리트타설 추가	“
도남 남양맨션 주변 노후관 교체공사	67.2	‘09. 2. 24 ~ 5. 14	67.0			△0.2	현장실정 따른 시공물량 정산	“
구 세무서 서측주변 노후관 교체공사	123	‘09. 2. 26 ~ 6. 16	121			△2	현장실정 따른 시공물량 정산	“
회천동 배수관 시설공사	98	‘09. 3. 13 ~ 6. 3	100			2	개인지선 연결 연장 증가	“
민속오일시장 주변 노후관 교체공사	150	‘09. 3. 13 ~ 6. 10	148			△2	현장실정 따른 시공물량 정산	“
신제주 오피스텔 북측주변 노후관 교체공사	72	‘09. 3. 18 ~ 7.16	62			△10	현장실정 따른 시공물량 정산	“
산천단 배수관 감압변 설치공사	26.1	‘09. 3. 16 ~ 4. 9	25.7			△0.4	현장실정 따른 시공물량 정산	“
광양초등학교 서측외 1개소 노후관 교체공사	41.2	‘09. 3. 26 ~ 6. 17	40.6			△0.8	현장실정 따른 시공물량 정산	“
명도암 절물휴양림주변 배수관 신설공사	62	‘09. 4.13 ~ 6. 19	61			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
로얄쇼핑동측 노후관 교체공사	19	‘09. 6.29 ~ 8. 27	18			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
도남오거리 남측 노후관 교체공사	18	‘09. 2. 4 ~ 6. 4	17			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
이도2동 1080-8외 7개소노후관 교체공사	17.4	‘09. 8. 19 ~ 11. 6	17.3			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
중앙여중 북측주변 노후관 교체공사	16.0	‘09. 7. 17 ~ 9. 29	16.4			0.4	현장여건 협소로 인력터파기 시공	“
명도암 배수관 감압변 설치공사	16	‘09. 6. 1 ~ 7. 20	15			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
용강 마을회관 북측 노후관 교체공사	15	‘09. 2. 19 ~ 4. 20	14			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	제주지역사업소
중앙로타리외 1개소 노후관 교체공사	18	‘09. 2. 19 ~ 4. 20	17			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
연동 귀아랑2로 주변 노후관 교체공사	18	‘09. 3. 20 ~ 5. 19	17			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
문예회관 동측주변 노후관 교체공사	17	‘09. 3. 19 ~ 5. 18	16			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
연동 향산주택 서측 노후관 교체공사	19.0	‘09. 6. 16 ~ 8. 25	18.6			△0.4	현장실정 따른 시공물량 정산	“
연동 종합시장앞 도로 노후관 교체공사	14.8	‘09. 7. 27 ~ 10. 24	14.7			△0.1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
영주어린이집 남측주변 노후관 교체공사	17.4	‘09. 9. 11 ~ 10. 20	17.1			△0.3	현장실정 따른 시공물량 정산	“
도련 배수관 보호 및 밀라노호텔 노후관 교체공사	17.3	‘09. 6. 23 ~ 8. 22	16.9			△0.4	현장실정 따른 시공물량 정산	“
한림읍 월림~월령간 급수관 신설공사	185.3	‘09. 2. 3 ~ 4. 4	187.5			2.2	암물량 정산, 유량계 신설	“
구좌읍 하도리 급수관 확장공사	156.8	‘09. 2. 26 ~ 4. 27	157.7			0.9	기존관(D100mm)확인결과 관경상이(D125mm)에 따른밸브 및 기존관연결 변경	“
한림읍 월림리 상수도 노후관 교체공사	320.1	‘09. 4. 16 ~ 9. 13	322.9			2.8	수압상승에 따른 감압밸브 신설	“
한경면 저지리 상수도 노후관 교체공사	214.2	‘09. 5. 6 ~ 9. 3	215.1			0.9	일부구간의 포장 복구방법 변경(콘크리트->아스팔트)	“
애월읍 하귀1리 상수도 노후관 교체공사	182.7	‘09. 5. 22 ~ 8. 20	187.9			5.2	수압상승에 따른 감압밸브 및 변실신설	“
구좌읍 한동리(본동) 상수도노후관 교체공사	108.1	‘09. 6. 24 ~ 9. 22	105.6			△2.5	기존관(D125mm)확인결과 관경상이(D100mm)에 따른기존관연결 변경	“
노형동 비원식당 북동측일원 하수도 정비공사	230	‘09. 3. 20 ~ 6. 20	228			△2	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
구산마을 남측일원 하수도 정비공사	55	‘09. 3. 20 ~ 6. 18	76			21	지역주민건의로 인한 관로연장 및 포장물량 증가	“
영지학교 남측일원 하수도 정비공사	29	‘09. 3. 20 ~ 6. 18	28			△1	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
삼양해수욕장 동측 하수관로 정비공사	62	‘09. 7. 1 ~ 8. 31	53			△9	현장실정에 따른 시공물량 정산	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
회수동 상수도 노후관 교체공사	86	‘09.01.09 ~05.08	82			△4	당초 포장도로 매설 → 노견이용 L=370m(D50㎜)	서귀포지역 사업소
삼달1리 상수도 노후관 교체공사	80	‘09.01.23 ~12.18	79			△1	암반물량 감소	〃
성산리 상수도 노후관 교체공사	110	‘09.02.25 ~06.22	118			△8	암반물량 감소	〃
회수동 상수도 노후관 교체공사 폐기물처리 용역	9	‘09.02.13 ~05.13	7			△2	폐기물량 감소	〃
신례2리 상수도 노후관 교체공사	80	‘09.03.02 ~05.30	84			4	노선 변경으로 물량 증가	〃
서광리 상수도 노후관 교체공사	198	‘09.03.23 ~06.12	196			△2	당초 포장도로 매설 → 노견이용 암반 물량 감소	〃
한남리 상수도 노후관 교체공사	88	‘09.03.17 ~06.14	92			4	상수도관로 추가 시공 L=313m	〃
성산리 상수도 노후관 교체공사 폐기물처리 용역	9	‘09.03.19 ~06.15	10			1	폐기물량 증가	〃
한남리 상수도 노후관 교체공사 폐기물처리 용역	5.5	‘09.03.19 ~06.11	5.8			0.3	폐기물량 증가	〃
신례2리 상수도 노후관 교체공사 폐기물처리 용역	6	‘09.03.20 ~06.17	8			2	폐기물량 증가	〃
서광리 상수도 노후관 교체공사 폐기물처리 용역	18	‘09.03.19 ~06.16	13			△5	폐기물량 감소	〃
보성지구 상수도 노후관 교체공사	53	‘09.04.01 ~05.30	56			3	레미콘 타설에 따른 합판거푸집 반영 → 178.5㎡	〃
법환동 상수도 노후관 교체공사	49	‘09.04.21 ~06.19	42			△7	하수관로 중복사업 구간 시공 제외 → 개인전 10개소	〃
중문 동가름길 소규모 하수도 정비공사	51	‘09.05.21 ~08.18	41			△10	하수관로 연장 감소 271m → 162m	〃
중문초교앞 외 12개소 하수도 정비공사	68	‘09.05.22 ~08.19	56			△12	암반물량 감소	〃
서홍동 소규모 하수도 정비공사	25	‘09.05.25 ~07.13	21			△4	오수맨홀 종류 변경 원형1호→소형맨홀	〃
표선면 관내 상수도 누수처 수리공사	17.2	‘09.07.10 ~08.18	17.6			0.4	공사물량 증가 33개소→36개소	〃

15. 수의계약 현황 - 인쇄물 제외

❏ 2008년도

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
추자 예초리 복류수 이용시설 증설공사	송수관로(PE 100㎜) L=1,206.1m	59,917	유창기업	지방계약법 시행령 25조4호라목 (특수지역공사)	상수도관리부
강정정수장 송배수관 이설공사	주철관 D=500m/m, L=372m 주철관 D=700m/m, L=372m	84,514	(주)영도 종합건설	지방계약법 시행령 25조4호나목(혼잡)	“
광역정수장 노후 자동화 설비 교체 설치	배터리 교체설치 9개소 UPS교체 설치 6개소	117,651	대한민국 상이군경회	지방계약법 시행령 제25조 제8항 마목 (국가유공자, 상이군경회)	“
예비용 수중모터펌프 제작 구입	수중모터(30HP~60HP) 제작구입 16대 수중펌프(180m~300m/720㎥/일~1000㎥/일) 제작구입 15대	231,192	(사)대한 장애인복지회	지방계약법 시행령 제25조 제8항 바목 (장애인복지단체)	“
추자예초리 복류수 이용시설 증설공사	송수관로 (PE관 D=100mm, L=1,206.1m)	59,917	유창기업	지방계약법 시행령 제25조 제4호 라목 (특수지역 공사)	“
신산리 하수관거 정비공사	하수관거 L=0.17km	21,863	유정건설(주)	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 나목 (병행시공)	하수도관리부
호근위생처리장 원심분리탈수기 보수공사	원심분리탈수기 2대	36,202	(주)로얄정공	지방계약법시행령 제25조 제1항 제4호 바목 (당해 물품 제조설치한 자의 정비수리)	“
간이펌프장 수중모터 펌프구입	수중모터펌프 12대	25,256	명신기계	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해공급물품의 호환성)	“
유입동 협작물제거 기계설비 보수공사	계단식 미세스크린(B호기)보수 1식	32,960	(주)대승산업개발	지방계약법시행령 제25조 제1항 제4호 바목 (당해 물품 제조설치한 자의 정비수리)	“

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
조천읍 대흘1리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~150mm L=860m	24,201	장원종합건설(주)	지방계약법시행령 제25조4호나목 (송․배수관 공사시 소규모 노후관 도출공사 병행 시행)	제주지역사업소
애월읍 광령1리 보행자 통행시설 정비공사장내 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=577m	21,100	(주)대명토건	지방계약법시행령 제25조4호나목 (인도블럭 도로정비공사시 노후관 병행 시공)	“
조천읍 신촌리 신와선 급수관 확장공사	주철 및PE관 부설 D15mm~200mm L=4,291m	138,844	(주)연방종합건설	지방계약법시행령 제25조4호나목 (농어촌 도로확장공사시 관경확장공사 병행 시공)	“
오라동사무소 동측 배수관 이설공사	배수관시설 D150mm~400mm L=186m	38,912	전진종합건설(주)	지방계약법시행령 제25조4호나목 (하천정비공사시 배수관 이설 병행 시공)	“
한림읍 금악리 마을안 상수도 노후관 교체공사 (4본선)	노후관 교체(PE) D75mm~15mm L=3,264m	74,947	유성건설(주)	지방계약법시행령 제25조4호나목 (하수관거 BTL사업공사시 노후관 공사 병행 시공)	“
2008년도 시가지내 요철제수변실 보수공사	제수변실 인상 65개소 제수변실 교체 13개소	20,115	전진토건	지방계약법시행령 제25조4호마목 (특허기술에 의한 공사)	“
사라봉5거리외 시일원 하수도 비굴착 보수공사	흄관(300mm) L=97.5m THP관(D700mm) L=44.0m	51,590	(주)용평건설	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목 (신기술지정에의한공사)	“
서귀포시(동지역) 요철제수변 정비공사	요철제수변 정비 104개소	47,047	전진토건	지방계약법 시행령 제25조 제4호 마목 (특허공법에의한공사)	서귀포지역 사업소

❏ 2009년도

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
상하수도 요금관리 프로그램 유지보수 용역	상하수도 요금관리 프로그램 유지보수 1식	34,748	한일미르컴	지방계약법 시행령 25조 4호 바목 (공급자가 직접 정비)	경영 관리과
추자도 저수지 및 복류수 시설정비공사	제수변 보호공 1식 휀스설치 33경간 콘크리트 포장 429㎡ 부대공 1식	81,048	(주)신안 종합건설	지방계약법 시행령 제25조4호 라목 (특수지역)	상수도관리부
어승생 송수간선 (용강구간) 노후관 교체공사	송수간선 주철관 교체 D=350mm, L=435m	91,173	(주)유현 종합건설	지방계약법 시행령 제25조4호나목 (혼잡)	“
삼양1,2수원간 송수관 연결공사외 1개노선 실시설계 용역	실시설계 송수관 연결공사 L=2.4㎞	26,202	(주)한일 엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 5호 (조기집행 소액수의)	“
남원지구 지하수 영향조사 용역	지하수 개발에 따른 지하수 영향조사 1공 관측 조사공 용도 변경에 따른 지하수 영향조사 2공	26,938	남천개발	지방계약법 시행령 제25조 5호 (조기집행 소액수의)	“
조천지구 지하수 영향조사 용역	지하수 개발에 따른 지하수 영향조사 1공 관측 조사공 용도 변경에 따른 지하수 영향조사 2공	27,816	(주)천영 종합건설	지방계약법 시행령 제25조 5호 (조기집행 소액수의)	“
마라도 담수화시설 증설공사 기본 및 실시설계 용역	담수화동 개량 및 증설 -기존개량 : 68㎡ -증설 : 약 30㎡ 담수화시설 개량 및 증설 -개량 : 기존시설 50톤/일, -증설: 25톤/일 배수지신설 : 50~100톤	28,079	(주)한일 엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 5호 (조기집행 소액수의)	“
수원지 하천 생태복원사업 타당성조사 용역	수원지 하천 생태 복원사업 타당성 조사 1식	47,997	(주)도화종합 기술공사	지방계약법 시행령 제25조 5호 (조기집행 소액수의)	“

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
호근위생처리장 가압 및 약액모노펌프 교체공사	가압모노펌프 1대 약액모노펌프 1대	37,491	(주)대봉엔지니어링	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 바목 (당해 물품 제조설치한 자의 정비수리)	하수도관리부
연동흘천5교 주변 차집관로 보수공사	D300 L=36m D450 L=42m	28,137	상익건설(주)	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 나목 (작업공사장의 혼잡)	“
색달처리장 스크류식 유동판탈수기 보수공사	스크류식 유동판탈수기 6대	25,253	(주)오체치케이	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해공급물품의 호환성)	“
성산하수처리장 기계설비 정비공사	반응조 송풍기 2기	35,080	(주)제왕터보텍	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해공급물품의 호환성)	“
화북펌프장 수중모터펌프(D호기)수리	수중모터펌프 1대	25,413	금정공업(주)	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해 물품 제조설치한 자의 정비수리)	“
화북펌프장 수중모터펌프(A,C호기)수리	수중모터펌프 2대	44,154	삼진공업(주)	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 바목 (당해 물품 제조설치한 자의 정비수리)	“
합류식 하수도 월류수 저감시설 타당성조사 용역	기초자료 수집조사 및 타당성조사 1식	46,507	(주)삼보기술단	지방계약법시행령 제25조제1항 제2호의2 (설계용역 및 타당성조사 용역인경우)	“

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
애월읍 하가리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D75mm~15mm L=2,484m	65,960	풍인건설(주)	지방계약법시행령 제25조4호나목 (하수관 공사시 노후관 공사 병행시공)	제주지역사업소
구좌읍 한동리(서동)상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D65mm~15mm L=2,616m	64,700	유성건설(주)	지방계약법시행령 제25조4호나목 (하수관거BTL사업공사시 노후관 공사 병행 시공)	“
제주시 동지역 불량 하수맨홀 정비공사	맨홀정비 N=100EA	86,150	전진토건	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목 (특허기술에의한공사)	“
선거관리위원회 남서측일원 하수도 비굴착 보수공사	PE관(D300~600㎜) L=932.0m	80,032	(주)용평건설	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목 (신기술지정에의한공사)	“
용담어린이집일원 하수도 비굴착 보수공사	흄관(D500mm) L=613.0m	130,225	(주)동신엔지니어링	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목 (신기술지정에의한공사)	“
남성로타리 북측외 시일원 불량하수 맨홀 정비공사	맨홀정비 N=100EA	86,243	전진토건	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목 (특허기술에의한공사)	“
신풍리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,171m D=16~75㎜	93,368	장원종합건설(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	서귀포지역 사업소
삼달1리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,543m D=16~50㎜	80,104	성림건설(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃
태흥2리 BTL사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,152m D=16~65㎜	43,545	(주)성지건설	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃
남원1리 BTL사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=8,399m D=16~65㎜	169,735	다보건설(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃
위미2리 BTL사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,541m D=16~65㎜	33,353	주양건설(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃
무릉1리 하수도사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,044m D=16~75㎜	46,075	남경토건(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃
서귀포시(동지역) 요철제수변 정비공사	제수변 정비 129개소	64,562	전진토건	지방계약법시행령 제25조 제4호 마목 (특허공법에의한공사)	〃

(단위 : 천원)

16. 제주특별자치도의회의 부대조건(의견) 내용 이행상황

【제주특별자치도 하수도 사용조례 제정시(제250회 임시회 ‘08.6.24)】

□ 부대조건(의견) 내용

□ 제주시 및 서귀포시 동지역의 하수도 사용료를 단일화

□ 부대조건(의견) 추진상황

□ 하수도 요금 현황

구 분	원 가		요 금		현실화율 (%)
	총괄원가 (백만원)	단위원가 (톤/원)	사용료수입 (백만원)	평균단가 (톤/원)
계	52,950	1,138	12,553	270	23.7
제주시 동지역	28,100	781	10,213	284	36.4
서귀포시 동지역	11,594	1,286	2,067	229	17.8
서귀포시 읍면지역	13,256	8,706	273	179	2

※ 제주시 읍면지역 : 서귀포시 읍면지역 요율과 동일하게 08. 12월부터 하수도요금 부과

□ 현실태

- 글로벌 금융위기로 인한 정부의 공공요금 동결방침으로 행정시 및 지역별 서로 다른 요금 체계 유지

□ 추진방침

- 행정안전부 표준요금체계로 도 전체 단일요금 체계 추진 및 도민부담을 최소화 할 수 있는 수준에서 요금 현실화 추진하여 지역간 형평성 및 행정 효율성 제고

□ 향후계획

- 하수도 요금 단일화 및 요금 현실화 추진 용역 : 2010년도 상반기

- 하수도 요금 현실화 계획 수립 2010년도 상반기

- 제주특별자치도 하수도 사용 조례 개정 2010년도 하반기

【제주특별자치도개발공사 지하수개발이용 기간연장 허가동의(제256회 임시회 ‘08.12.24)】

□ 부대조건(채택의견) 내용 및 이행계획

부 대 의 견	이 행 계 획	시행
취수 2, 3호정의 수위 차이 커서 지속적인 모니터링 실시	◦ 삼다수 유역에는 총9개소, 광역감시정 2개소에 모니터링하는 등 이상 징후에 대한 조기발견이 가능 하고 삼다수 취수량 관리	제주 특별 자치도개발 공사
탁도 검사결과 변화의 폭이 서서히 증가, 장기적으로 정밀한 분석을 실시하여 원인 규명	◦ 금회 보고서(‘08년 기간연장)에 포함되지 못하였던 최근 ‘08년 9월 및 12월 채수된 원수의 탁도 분석결과 탁도의 증가경향은 더 이상 보이지 않았음. ◦ 1일 1회 주기적으로 취수정의 탁도 측정을 실시 향후 지하수위, 취수량 등의 자료를 이용 탁도 증가 경향에 대한 정밀한 관찰과 분석을 실시하겠음.
전질소함량 및 수용성 질산함량이 잔디가 식재된 시험구가 자연초지와 산림지에서 보다 높게 나타남 지속적인 모니터링 실시	◦ 개발공사에서는 해당부지를 매입하여 근본적인 대책을 마련하고자 추진 중 질소비료 등은 가능한 사용 억제토록 요청 ◦ 주변지역 토양오염 모니터링을 위해 해당지점에 토양중의 물을 추출하는 기기(라이시메타)를 설치하고, 주기적으로 토양수를 추출하여 수질을 분석
물수지분석의 신뢰성을 위하여 향후 2년 동안 계속적인 관측 자료를 확보하여 물수지 분석 시행	◦ 삼다수 주변 교래 4교에 레이더식 하천 유속 수위관측소를 설치 하천유출량을 측정 ○ 삼다수 공장 인근에 기상관측소를 설치하여 증발산량산정을 위한 기상요소 2008년 3월부터 현재까지 지속적으로 관측하고 있음 ◦ 향후 물수지 분석에 적극 활용하여 삼다수 지하수영향 조사의 신뢰성 제고
오염부하량을 원단위법을 적용하여 산출 저감대책 마련	◦ 취수정의 수질과 밀접한 관련이 있는 취수원 상류지역의 토지이용을 관리하여 오염부하량을 저감할 계획임
삼다수의 안정적 수질 확보를 위하여 돌문화공원 주변에 대한 지속적인 수질 모니터링 실시	◦ 현재 삼다수 취수정에서 50m 이내에 감시정 5공, 500～640m이내에 광역감시정 3공이 설치되어 지속적으로 수질 모니터링 중에 있음. ◦ 삼다수의 안정적인 수질 확보를 위하여 이 관정의 지하수를 주기적으로 수질을 모니터링할 계획임
개발 가능량 산정에 있어서 실측된 하천유출량 및 증발산량을 적용하여 적정 개발량에 대한 신뢰성을 확보	◦ 물수지 분석 활용에 있어서는 자료 축적기간이 조사 시점 기준으로 6~7개월에 불과함, 향후 시간이 경과 하면서 축적된 자료를 물수지 분석에 적극 활용하여 이에 대한 보완 및 개선.

□ 향후계획

□ 부대조건 이행계획 추진상황 점검 : ‘09. 12

□ ‘10년도 지하수 개발이용 허가기간 연장시 지하수 영향조사서에 부대조건 이행사항 반영

- 취수정 수위변화 모니터링 결과

- 취수정 탁도 등 수질 모니터링 및 수질검사 결과

- 취수정 주변지역 토양오염 모니터링 결과 개선사항

- 2년 동안의 기상자료(강우량, 하천 유출량, 증발산량 등)를 분석, 반영한 물수지 분석 자료 등

17. 각종 차입금 현황

【 상수도사업 】

□ 2008년 결산기준

(단위 : 백만원)

기금명	사업명	차입년도	차입기간	차입금액	이자율	상환액	상환잔액
계				130,052		49,704	80,348
지역개발기금	읍면상수도 노후관교체	2007	15년	5,000	3% 고정	-	5,000
	상수도 노후관교체	2008	15년	3,500	3% 고정	-	3,500
	지방상수도 시설개량	2003	12년	7,000	4.5% 고정	2,800	4,200
재특자금	지방상수도 노후관개량	2007~2008	15년	6,000	5.41%	-	6,000
	맑은물공급	1996~1997	15년	5,010	5.29%	3,167	1,843
	지방상수도 시설개량	1995~2006	15년	57,697	5.29% 6.10%	15,852	41,845
재정자금	광역상수도 정수장건설	1996~2000	15년	15,953	5.79%	8,909	7,044
	지방상수도 시설개량	1987	20년	500	5.5%고정	500	-
	광역상수도	1996~2000	15년	7,520	5.79%	3,952	3,568
환특자금	중소도시지방 상수도시설	1996~2003	15년	7,061	3%고정 4.79%	1,995	5,066
균특자금	노후관교체 및 기타	1992~1995	15년	6,117	5.0%고정	5,369	748
	지방상수도 시설개량	1992~1995	15년	3,899	5.0%고정	3,713	186
	광역상수도	1995	15년	596	5.0%고정	477	119
농어촌 발전기금	옹포천 수원개발	1987~1991	15년	1,506	4.0%고정	1,432	74
	우 도 저수지개발	1989~1991	15년	350	4.0%고정	315	35
	추 자 저수지개발	1989	15년	70	4.0%고정	65	5
	노후관교체 및 기타	1987~1988	15년	338	4.0%고정	338	-
	읍면상수도	1989~1991	15년	935	4.0%고정	820	115
금융기관	지방상수도 시설개량	2006	15년	1,000	6.61%	-	1,000

□ 향후 상환계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	원금	이자	비 고
합계	101,502	80,348	21,154
2009	13,249	9,329	3,920
2010	13,205	9,756	3,449
2011	12,411	9,451	2,960
2012	11,327	8,847	2,480
2013	10,219	7,909	2,310
2014	8,882	7,246	1,636
2015	7,085	5,794	1,291
2016	5,973	4,963	1,010
2017	5,207	4,445	762
2018이후	13,944	12,608	1,336

【 하수도사업 】

□ 2008년 결산기준

(단위 : 백만원)

기금명	사업명	차입년도	차입기간	차입금액	이자율	상환액	상환잔액
계				145,028		44,824	100,204
지역개발기금	하수관거정비사업	2000~2005	15년	12,000	3~5%고정	2,300	9,700
	하수종말처리장	1996~2007	15년	88,778	3~5%고정	24,078	64,700
재특자금	하수종말처리장	1995	15년	3,500	5.5%고정	2,800	700
공자기금	하수관거	1999~2007	15년	7,300	4~5%변동	1,200	6,100
	하수종말처리장	1999~2004	15년	12,000	4~5%변동	3,800	8,200
환특자금	하수관거	1996	15년	350	5%고정	247	103
	위생처리장	1996	15	800	5%고정	560	240
농어촌발전기금	농어촌마을하수도	1988~1991	15년	1,264	4~4.5%고정	1,194	70
금융기관채	하수관거	2006	15년	6,400	3개월CD+0.45%	-	6,400
해외채(OECF)	하수종말처리장	1988	25년	12,636	4.25%고정	8,645	3,991

□ 향후 상환 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	원금	이자	비고
합계	122,825	100,204	22,621
2009	8,595	4,848	3,747
2010	10,571	7,105	3,466
2011	12,539	9,391	3,148
2012	13,967	11,217	2,750
2013	13,196	10,881	2,315
2014	12,259	10,360	1,899
2015	10,533	9,010	1,523
2016	8,529	7,310	1,219
2017	8,282	7,310	972
2018이후	24,354	22,772	1,582

【 수자원개발사업 】

□ 2008년 결산기준

(단위 : 백만원)

기금명	사업명	차입금액	차입년도	차입기간	이자율	상환액	상환잔액
	계	20,756					20,756
재특자금	제주도(Ⅱ) 광역상수도사업	3,436	2005	15년	4.22%	0	3,436
지역개발기금	농어촌생활 용수개발사업	1,600	2006	15년	3%	0	1,600
지역개발기금	제주도(Ⅱ) 광역상수도사업	5,100	2006	15년	〃	0	5,100
지역개발기금	제주도(Ⅱ) 광역상수도사업	7,000	2007	15년	〃	0	7,000
공공자금	제주도(Ⅱ) 광역상수도사업	3,620	2008	15년	5.89%	0	3,620

□ 향후 상환 계획

(단위 : 백만원)

구분	계	원금	이자	비고
합계	27,409	20,756	6,653
2009년	703		703
2010년	751		751
2011년	1,090	343	747
2012년	1,744	1,013	731
2013년	2,404	1,713	691
2014년	2,707	2,075	632
2015년	2,633	2,076	557
2016년	2,559	2,076	483
2017년	2,483	2,076	407
2018년	2,408	2,076	332
2019년	2,333	2,076	257
2020년	2,258	2,076	182
2021년	1,843	1,732	111
2022년	1,115	1,062	53
2023년	378	362	16	상환만료

18. 행정소송(심판) 현황(최근 3년간)

사건명	원고/피고 해당여부	사건내용	사건처리결과/ 진행내용	비고
제주지방법원 2008가단 24134 계약보증금	원고	「조천읍 함덕리 상수도 노후관 교체공사」적격심사시 허위자료 제출로 계약 해제하고 (주)통국건설에 도급계약 불이행에 따른 계약보증금 39,660,934원 청구 소송	패소 (계약보증금은 계약상 의무를 이행하지 못한 경우에 청구할 수 있는 바, 이 사건 계약의 내용 중 피고 회사가 실적 증명을 부정한 방법으로 발급받아 제출한 행위가 피고회사가 이행할 구체적 의무를 이행하지 않은 것이라고 볼 증거가 없으므로 청구를 기각함.)	제주지역 사업소
제주지방법원 2007구합553 원인자부담금 부과처분취소	피 고	‘93.10.15 제주시와 협약 체결시 2001년 목표로 산출한 오수발생량 930톤에 대한 원인자부담금 550백만원을 이미 부담하였으므로 ’07.5.18 제주국제공항 국제선 건물 증축에 부과한 원인자부담금 부과취소를 주장하면서 이 사건의 소를 제기	패 소 (원고와 피고사이에 ‘93.10.15. 체결한 협약서상 오수발생량930톤을 기준으로 제주국제공항의 일일오수발생량이 930톤을 초과하는 경우에 한하여 그 초과하는 오수량을 처리하기 위한 하수도 원인자부담금만을 납부하기로 협약서상 약정하였다고 봄이 상당하므로 이사건 공사로 인한 일일오수발생량을 포함하더라도 930톤에 미치지 못하므로 국제선 건물 증축에 부과한 원인자부담금은 위법하다고 판단함)	“

19. 상하수도사업 세입세출 현황

❏ 상수도사업(2009년)

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	수․지액	잔 액	주 요 내 역
세입	계	73,197	63,489	9,708
	○사 업 수 입	47,158	35,500	11,658	◦영업수익 : 24,198 ◦영업외수익 : 11,302
	○자본적수입	18,855	18,058	797	◦차 입 금 : 8,000 ◦국고보조 : 7,706 ◦분담금 등 : 2,352
	○이월예산자금	1,784	1,784	-	◦우도해저 상수도시설사업 외 3건
	○과년도수입	5,400	8,147	△2,747	◦전년도이월금 : 7,243 ◦과년도 미수금 : 904
세출	계	73,197	55,772	17,425
	○필 수 경 비	36,854	25,498	11,356	◦인 건 비 : 8,645 ◦전 력 료 : 6,736 ◦채무상환금 : 8,948 ◦급수공사비 : 1,169
	○투 자 사 업	33,780	28,504	5,276	◦경상사업 : 4,862 ◦시설사업 : 23,642
	○이 월 사 업	1,784	1,770	14	◦우도해저 상수도시설사업 외 3건
	○예 비 비	779	-	779

❏ 하수도사업(2009년)

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	수․지액	잔 액	주 요 내 역
세입	계	45,853	44,157	1,696
	○사 업 수 입	10,582	7,527	3,055	◦영업수익 : 7,262 ◦영업외수익 : 265
	○자본적수입	22,054	23,656	▵1,602	◦국고보조금 : 14,680 ◦전입금 : 8,456 ◦부 담 금 : 520
	○이월사업비	8,217	8,217	-	◦동지역 하수관거정비사업외 3건
	○과년도수입	5,000	4,757	243	◦전년도이월금 :2,185 ◦과년도미수금 :2,572
세출	계	45,853	41,210	4,643
	○필 수 경 비	5,085	3,826	1,259	◦인 건 비 : 2,276 ◦전 력 료 : 1,078 ◦채무상환 : 472
	○투 자 사 업	31,969	29,202	2,767	◦경상사업 : 3,115 ◦시설사업 : 26,087
	○이 월 사 업	8,217	8,182	35	◦동지역 하수관거정비사업 외 3건
	○예 비 비	582		582

20. 지하수 (물)관리 종합대책 추진상황

ꏚ 제주도수자원종합개발계획 수립 시행

□ 계획수립 : 1993. 11

□ 계획기간 : 1993～ 2011

□ 주요내용

• 제주도 수자원의 체계적인 개발․공급

• 제주도 지하수자원의 합리적인 보전․관리

• 용수이용 합리화 및 대체수자원 확보

• 제주도 수자원 종합관리시스템 운영

• 수자원연구 개발체제 강화

• 제주도 지역 발전의 생산적 기반제공

□ 총강우량 : 3,427백만톤/년(100%)

□ 증발산량 : 1,138백만톤/년(33%)  • 직접유출량 : 708백만톤/년(20.7%)

□ 지하수함양량 : 1,581백만톤(46.1%)

□ 적정개발량 : 645백만톤/년(1,768톤/일) - 지하수함양량의 40.8%

※ 지하수 함양량 재평가 - 2002. 2 ～ 2003. 12(한국수자원공사)

□ 광역상수도 Ⅰ, Ⅱ단계 기본계획 구상

• 광역상수도 Ⅰ단계 준공 : 2000. 11. 30

• 광역상수도 Ⅱ단계 건설 추진 : 2002. ～ 2008.

ꏚ 농업용수종합계획 수립 - 2004. 2. 19

□ 근 거 : 제주특별자치도 특별법 제319조

□ 계획기간 : 2004 ～ 2016

□ 주요내용

• 농업용수 급수 대상지역 및 용수 수요량 분석

• 농업용수 공급 계획 및 대체 수자원 개발계획 수립

ꏚ 지하수관리계획 수립 - 2004. 11. 3

□ 계획기간 : 2004 ～ 2014

□ 주요내용

• 지하수 이용 및 관리실태      • 지하수 보전 및 관리계획

• 지하수 수질 관리계획        • 지하수 조사계획

ꏚ 향후 추진계획

□ Jeju Water Vision 2030 시행

• 계획기간 : 2010 ~ 2030(20년 장기계획)

• 사업개요

- 사업기간 : 2008 ～ 2009

- 사업주관 : 환경자원연구원 자체연구사업으로 추진

☞ 제주발전연구원ㆍ한국농촌공사 등 프로젝트팀 구성

• 주요내용

- 수자원관리종합계획, 농업용수종합계획, 지하수자원특별관리구역
관리계획 등을 통합한 종합계획으로 수립

⇒ 수자원관리종합계획 및 농업용수종합계획 등을 종합한 제주도 수자원 관련 최상위 계획으로서 수자원의 계획적ㆍ체계적 관리 기틀 마련으로 20년 후를 대비한 미래지향적 수자원행정 구현

21. 광역상수도(1, 2단계) 시설 가동현황(최근 3년간)

ꏚ 1단계 시설

(단위 : 톤/일)

시설별	시설 용량	2007년도		2008년도		2009년도 (10월 말)		급수구역
		공급량	가동율	공급량	가동율	공급량	가동율
5개소	135,000	75,600	56%	79,693	59.0%	100,185	74.2%
조천정수장	37,000	17,600	47.6%	22,761	61.5%	33,926	91.7%	조천읍, 일도동, 이도동
애월정수장	23,000	12,000	52.2%	13,472	58.6%	19,345	84.1%	연동, 노형, 애월읍 광령리
구좌정수장	19,000	11,000	57.9%	13,310	70.1%	14,139	74.4%	구좌읍, 조천읍 함덕,대흘,선흘
남원정수장	37,000	31,000	83.8%	27,251	73.7%	29,616	80.0%	남원읍, 표선면, 성산읍, 동․서홍동, 중앙동, 천지동
토평정수장	19,000	4,000	21.1%	2,899	15.3%	3,159	16.6%	동․서홍동, 중앙동, 천지동 보충

ꏚ 2단계 시설

□ 광역상수도 2단계 시설(4개소)은 ‘08. 12월 준공

□ 광역상수도 2단계 시설(4개소)은 ‘08년 중순에 광역상수도 급수구역  확대 및 시내권 급수난해소를 위하여 조기가동

□ 광역2단계 가동 현황

시설별	시설 용량	2007년도		2008년도		2009년도 (10월 말)		급수구역
		공급량	가동율	공급량	가동율	공급량	가동율
4개소	88,000	-	-	48,464	55.1%	57,709	65.6%
유수암정수장	32,000	-	-	14,801	46.3%	19,893	62.2%	한경면, 한림읍
금악정수장	7,500	-	-	4,418	58.9%	3,093	41.2%	연동,노형, 아라동
서광정수장	32,500	-	-	24,272	74.7%	28,341	87.2%	한림읍,한경면, 대정읍,안덕면 일부
회수정수장	16,000	-	-	4,973	31.1%	6,382	39.9%	서귀포 동지역

22. 광역상수도(2단계) 건설사업 추진상황

❍ 동부지역의 Ⅰ단계사업 준공에 이어 서부지역의 Ⅱ단계 사업 추진으로 도 전역 광역용수 공급체계 구축

❍ 제주국제자유도시건설계획 등에 따른 기반시설 확충으로 안정적 용수공급 및 지역간 용수불균형 해소

ꏅ 사업개요

❍ 급수대상 지역 : 제주특별자치도 서부지역 일원

❍ 사업내용

▪ 시설용량 88천톤/일(지하수공 62공․정수장 4개소)

▪ 가 압 장 1개소(17천톤/일) ▪ 도․송수관로 94.3㎞(D=200～700㎜)

❍ 사업기간 : 2002 ～ 2008. 12. 30

❍ 사 업 비 : 99,611백만원(국비 79,302 · 지방비 20,309)

ꏅ 추진경위

❍ ‘00. 6 ∼ '01. 12 : 기본 및 실시설계(유신외 2개사)

❍ ‘00. 2     : 제주국제자유도시종합계획에 반영

❍ ‘02. 11.  1 : 광역상수도(Ⅱ)단계 건설공사 착공

❍ ‘08. 12. 30 : 광역상수도(Ⅱ)단계 건설공사 준공

ꏅ 세부시설내용                             (단위 : 천톤/일)

시설별	시설용량		시 설 위 치
	개소	사용용량
정수장	4	88	유수암, 금악, 서광, 회수
취수장	9	96	장전, 상가, 납읍, 어음, 금악, 저지, 서광, 상예, 회수
가압장	1	17	오라

23. 어승생 제2저수지 건설사업 추진상황

❍ 어승생 저수지(10만톤) 용량 부족으로 주민생활 불편 초래

- 격일급수 : ‘94년(15일), ’96년(33일), ‘97년(21일), ’01년(11일), ‘07년(20일)

❍ 한라산 Y계곡 용출량 1,244만톤 중 월류되는 844만톤을 이용 국제자유도시 등 대단위 관광시설에 안정적인 용수 공급

ꏚ 사업개요

❍ 사 업 비 : 520억원(국비260 지방비260)

❍ 사업기간 : 2007년 ～ 2012년(6개년)

❍ 사업내용 : 저수시설 50만톤, 정수시설 1만톤, 도․송수관로 20.4km

☞ 급수혜택 : 11개마을 ․ 8,627명  ․ 50개 목장 ⇒ 21개 마을 ․ 25,690명 ․ 60개 목장지

☞ 정수능력 : 15천톤/일 ⇒ 25천톤/일

ꏚ 추진상황

❍ 2007. 12. 19 : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료

❍ 2008.  5. 13 : 기본계획 및 실시설계 용역

□ 2009.  6.  1 : 도․송수관로분야 착공(1차분)

∙도수관로(1차분) : 2,014m 중 1,611m(공정 80%) 완료

ꏚ ‘10 추진계획

❍ 어승생 제2저수지 건설사업 착공(2차분) : ‘10. 2월

▪저수지 및 도․송수관로등 : 200억원(국비 100, 지방비 100)

ꏚ 기대효과

❍ 고지대 용천수의 효율적 활용으로 중산간지역 급수난 해소

❍ 중산간지역 지하수 관정개발 억제로 지하수자원 보전관리 도모

❍ 국제자유도시건설에 따른 용수수요에 탄력적으로 대처

24. 상수도 경영 합리화 방안

ꏚ 추진개요

❍ 상수도 통합에 따른 규모의 경제 실현으로 생산원가 절감

❍ 연차적 유휴시설 정비, 무인화시스템, 태양광 발전으로 생산성 제고

ꏚ 추진실적

❍ 결산결과 손실액이 ´06년 통합 1년차 131억원, ‘07년 55억원, ’08년  49억원으로 총82억원이 줄어들어 통합에 따른 가시적 경영성과 창출

∙ 원가절감 자구노력을 통하여 경영수지 개선 : 82억원

- ‘07추진 : 76억원(비용절감 41억, 수익증가 35억)

- ‘08추진 :  6억원(비용절감  4억, 수익증가  2억)

※ 유휴시설 정비(지하수 64개소, 용천수 1개소) : 45억원

※ 무인화 시스템을 통한 인건비(18명) 절감 : 10억원(광역2단계 소요인력 대체)

※ 유휴 지하수관정 농업용 전환 등 비용절감 : 27억원(타용도 전환 51개소)

❍ ‘09광역상수도 공급에 따른 유휴시설 정비 중 : 10개소, 253백만원

ꏚ 향후 추진계획

❍ 저탄소 녹색성장을 위한 에너지 절약 방안 지속 추진

∙ 정수장 가동, 일부 심야시간대로 조정 동력비 절감 : 243백만원

∙ 태양광시스템 단계적 구축 추진 : ‘10년 2개소(추자․가파 담수장)

❍ 유수율 제고를 통한 생산원가 절감 : 667백만원

∙ 노후관 교체 59㎞, 누수탐사 900㎞, 블록화 2구역 등 추진

☞ ‘09년 유수율 목표 : 77.7%(전년대비 1% 증가)

25. 통합 상수도 경영합리화 사업 추진상황

◈ 통합 상수도 운영에 의한 규모의 경제 실현으로 생산원가 절감

◈ 효율적이고 새로운 시스템 운영을 통한 생산성 향상

<유휴시설 정비 및 시설 현대화를 통한 경영합리화 추진>

ꏅ 추진방침

□ 소규모 취수시설(마을상수도)을 광역상수도로 대체 유휴시설 정비를 통한 상수도 생산 원가 절감

□ 소규모 취․정수시설의 무인화로 인건비 절감

ꏅ 광역상수도 대체에 따른 유휴시설 정비

□ 정비방침

• 가급적 타용도로 전환 사용하여 시설 이용율 제고 및 시설비 절감

• 미사용 시설에 대하여는 폐공 등의 조치로 수질 보전 조치

□ 정비대상 - 75개소 (용천수 1개소, 지하수 74개소)

□ 추진실적 : 유휴 지하수 정비 65개소

• ‘07년 추진(37개소) : 농사용 전환 22, 수위관측공 3, 폐공 2, 전기사용휴지 10개소

• ‘08년 추진(28개소) : 용천수1, 지하수 27개소(농사용 전환 26, 전기사용휴지 1) 추진

□ 추진현황(‘09년) : 지하수 10개소(농업용 전환 추진 9, 원상복구(폐공) 1) 추진 중

□ 기대 효과

• 유휴시설 정비에 따른 상수도 생산원가 절감 (45억원)

☞ 광역용수공급체계 전환에 따른 유휴시설정비로 원가절감(4,529백만원)

※ ´07까지 : 지하수 37개소  광역  상수도  대체(1,220백만원)

※ ´08추진 : 용천수  1개소, 지하수 27개소 정비(3,309백만원)

• 상수도 유휴시설 농업용으로 전환(48개소) 활용으로 지하수 개발비용 절감(48억원)

ꏅ 취․정수시설 무인화 추진

□ 추진방침

• 소규모 취․정수시설에 대한 무인화로 인건비 절감 및 원격 감시․제어 시스템 구축 등 수도시설 현대화 추진

□ 전체계획 : 가압장 3개소, 취수원 5개소

□ 추진실적 : 가압장 3개소 , 취수원 5개소 무인화 추진

• ‘07년 추진(2개소) : 가압장 2(용홍, 한림)개소 무인화 추진

• ‘08년 추진(6개소) : 가압장 1(동광양), 취수원 5(외도, 이호, 용담, 금산, 삼양1․2)

□ 사업효과

• 수도시설 무인화 및 원격제어에 따른 잉여 인력은 인력부족 사업장에 재배치, 근무 인력의 효율적 이용 및 인건비 절감(960백만원)

☞ 무인화 시스템 구축 등 시설 현대화를 통한 인건비 절감 : 960백만원

※ ´07까지 : 가압장 2개소 무인화     -  6명 타 사업장 재배치(240백만원)

※ ´08추진 : 취수장 5개소, 가압장 1개소 무인화 - 18명 타 사업장 재배치(720백만원)

26. 수돗물 도민만족도 설문조사 결과

ꏚ 조사개요

□ 조사대상 : 도내 거주중인 성인 1,500명, 답변 1,292부(회수율 86%)

□ 조사기간 : ‘09. 4. 2 ～ 4. 24

□ 조사방법 : 읍․면․동별 인구비례 할당조사

□ 용 역 비 : 5,000천원

□ 통계조사 신뢰도 : 95%신뢰수준에서 허용오차 ±2.72%

□ 조사기관 : 재단법인 한국자치경제연구원

ꏚ 수돗물 사용실태 비교

사용하는 식수	2008년 (%)	2009년 (%)	증감 (%)
수돗물을 그대로 마심 수돗물을 끓여서 마심 정수기를 이용 먹는샘물(생수)를 마심 기타	29.4 42.1 9.7 18.5 0.3	33.4 32.0 10.4 23.9 0.2	4.0 △10.1 0.7 5.4 △0.1

ꏚ 현재 식수로서 수돗물의 적합성 비교

적 합 성	2008년 (%)	2009년 (%)	증감 (%)
매우 적합하다 어느정도 적합 별로 적합하지 않다 전혀 적합하지 않다	19.8 64.1 13.4 2.7	48.5 23.1 8.3 0.9	28.7 △41.0 △5.1 △1.8

ꏚ 현재 식수로서 수돗물이 적합하지 않는 이유

적합하지 않는 이유	2008년 (%)	2009년 (%)	증감 (%)
녹물이 나와서 이물질이 보여서 냄새가 나서 물맛이 나빠서 기타	9.7 16.6 35.5 21.8 16.4	6.7 16.8 14.3 7.6 54.6	△3.0 0.2 △21.2 △14.2 38.2

ꏚ 수돗물에 대한 신뢰도를 높이는 방법

방 법	2008년 (%)	2009년 (%)	증감 (%)
정수 및 처리과정 공개 상수원의 이전 수질검사 확대와 수질검사기준 강화 처리시설의 선진화 수돗물의 안전성 공인 기타	29.5 - 31.1 30.9 6.9 1.5	28.9 - 29.5 27.8 11.6 2.2	△0.6 - △1.6 △3.1 4.7 0.7

ꏚ 타 시․도와 수돗물 수질에 대한 비교

타 시․도에 비해	2008년 (%)	2009년 (%)	증감 (%)
매우좋음 좋 음 비 슷 나 쁨 모르겠다	35.1 50.0 9.7 1.2 4.0	39.1 52.8 7.7 0.5 -	4.0 2.8 △2.0 △0.7 △4.0

ꏚ 수돗물 오염의 원인

오염의 원인	2008년 (%)	2009년 (%)	증감 (%)
상수원의 오염심화 처리시설의 노후화 수도관 탱크의 오염 정수시설 운영상 문제 기타	32.3 21.6 40.2 3.9 1.9	21.6 21.4 49.0 3.3 4.7	△10.7 △0.2 8.8 △0.6 2.8

27. 지하수 인공함양정 설치사업 추진상황

ꏅ 권장대상 설치현황

∙ 근거 : 제주특별자치도 특별법 제316조 및 지하수관리 기본조례 제38조

∙ 대상 : 농ㆍ축ㆍ임ㆍ수산산업용 비닐하우스, 온실, 지붕면적이 넓은 공장ㆍ창고ㆍ학교ㆍ관람장ㆍ공공기관 청사 등

시설 년도	시 설 위 치	소유주	함양량 (㎥/년)	심도 (m)	집수면적 (㎡)	사업비 (천원)	보조금 (천원)
계	16개소		156,364		91,276	428,000	71,220
2007 (5)	소 계		51,031		34,436	338,000	7,220
	대정읍 신평리 248	송상권	3,564	30	3,300	11,000	7,220
	대정읍 동일리 43	강영진	7,128	30	6,600	11,000	-
	성산읍 신풍리 1466-6	박남선	12,607	45	6,800	8,000	-
	성산읍 신풍리 1466-6	박남선	11,232	50	6,736	8,000	-
	애월읍 봉성리 951	제주도	16,500	80	11,000	300,000	-
2008 (8)	소 계		84,463		43,970	90,000	64,000
	남원읍 하례리 1070-3	이재민	12,588	40	6,600	11,000	8,000
	남원읍 태흥리 766	현용구	13,860	34	7,270	12,000	8,000
	남원읍 의귀리 245-1	양순명	6,290	38	3,300	11,000	8,000
	남원읍 태흥리 1456-2	김형숙	12,600	33	6,610	10,500	8,000
	서귀포시 서홍동 1859	변용수	11,440	51	6,000	12,500	8,000
	서귀포시 보목동 1192-1	허상욱	8,180	32	4,290	12,500	8,000
	남원읍 태흥리 1954-1	현홍선	12,585	50	6,600	10,000	8,000
	남원읍 하례리 1469	이남국	6,920	50	3,300	10,500	8,000
2009 (3)	소 계		20,870		12,870
	안덕면 광평리 148	김신일	6,960	48	4,290	-	-
	안덕면 광평리 148	김신일	6,420	52	3,960	-	-
	안덕면 광평리 148	김신일	7,490	56	4,620	-	-

ꏅ 지하수 인공함양량 분석

구 분	계	남원지역	구서귀포시지역	서부지역 (애월,한림,안덕,대정)	동부지역 (성산, 표선)
인공함양정수	84	58	11	12	3
빗물집수면적(㎡)	401,077	246,861	46,677	87,391	20,148
연평균 강우량(mm)	-	2,474	2,370	1,475	2,155
함양량(㎥)	804,310	549,660	99,562	116,011	39,077

※ 연간 지하수 인공함양량 804천톤

《함양량 산정방법》

- 강우량(㎜) × 집수면적(㎡) × 0.9(집수계수) ÷ 1000 = 함양량(㎥)

※ 집수계수 : 하우스에 내리는 빗물의 90%정도가 집수되는 것으로 산정함

28. 지하수 이용실태조사 및 사후관리 추진

□ 현    황

❍ 지하수 전문기관에 의한 사후관리 : 1,531공(상수도용·음용·공공농업용 등)

❍ 도지사에 의한 사후관리 : 3,302공(양수능력 500톤/일 미만)

※ 전체 지하수관정(4,971공)중 조사관측용 134공․먹는샘물제조용 4공은 자체관리

□ 추진내용

❍ 지하수 개발․이용시설의 적정관리 및 소유자, 용도 등 실태 조사

❍ 지하수위 및 월별 이용량 등 조사자료 데이터베이스 구축

❍ 지하수 오염유발요인 및 상부보호시설 관리실태 점검․정비

□ 추진상황

❍ 추진기간 : ‘09.4～’10.2(10개월간)

❍ 조사대상 및 사업비 : 지하수관정 3,302공, 362백만원

29. 지하수폐공 원상복구사업 추진실적(최근 3년간)

(단위 : 백만원)

공사명	년도별	공사금액	사업량	시행업체	비 고
지하수폐공 원상복구공사	2007	73	22공	삼덕개발(주)
	2008	150	24공	남천개발
			15공	(주)남원건설
			11공	청화산업개발
			3공	남천개발
	2009	102	27공	남천개발
			5공	대석건설

30. 지하수관정 사후관리 민간위탁용역 현황

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용 (대상공)	용역기관	용역 기간	용역업체결정방법	용역업체 면허사항	비고
제주시지역 지하수관정사후관리	42	도지사에 의한 사후관리 관정(500공)	(주)청화 산업개발	‘08.5.20 ~7.28	공개경쟁 입찰	지하수영향조사기관 지하수개발이용 감리업 지하수개발이용 시공업
서귀포지역 지하수관정사후관리	50	도지사에 의한 사후관리 관정(635공)	남천개발	‘08.8.19 ~10.27	공개경쟁 입찰	지하수영향조사기관 지하수개발이용 감리업 지하수개발이용 시공업
제주시지역 지하수관정사후관리	111	도지사에 의한 사후관리 관정(1,007공)	(주)청화 산업개발	‘09.4.10 ~’10.2.11	공개경쟁 입찰	지하수영향조사기관 지하수개발이용 감리업 지하수개발이용 시공업
서귀포시 서부지역 지하수관정사후관리	121	도지사에 의한 사후관리 관정(1,107공)	(주)청화 산업개발	‘09.4.10 ~’10.2.11	공개경쟁 입찰	지하수영향조사기관 지하수개발이용 감리업 지하수개발이용 시공업
서귀포시 동부지역 지하수관정사후관리	130	도지사에 의한 사후관리 관정(1,188공)	(주)진산	‘09.4.28 ~’10.2.28	공개경쟁 입찰	지하수영향조사기관 지하수개발이용 감리업 지하수개발이용 시공업

31. 상수원보호구역 주민지원사업 추진상황(최근 3년간)

ꏅ 보호구역 현황

□ 보호구역 수 : 13개소(제주 8, 서귀 5)

□ 보호구역면적 : 1,822천㎡(제주 1,551, 서귀 271)

- 공유지 : 1,000천㎡(55%),    - 사유지 : 822천㎡(45%)

□ 주거인구 :  4개소 121명(외도3, 금산62, 삼양52, 서림4)

ꏅ 주민지원사업 내역

연도별	사 업 명		사 업 량	사업비(천원)			비고
				계	국비	도(시)비
2007	계		토지매입 8,041㎡ 학자금지원 4명	721,679	216,504	505,175	국비 30% 지방비 70%
	외도	토지매입	토지매입 7,531㎡	307,782	92,335	215,447
	금산	토지매입	토지매입 510㎡	409,878	122,963	286,915
		학자금지원	고 1명	1,316	395	921
	삼양	학자금지원	고 3명	2,703	811	1,892
2008	계		토지매입 338㎡ 외 5개사업	273,050	81,916	191,134	〃
	외도	토지매입	‘07토지매입 잔금	63,253	18,976	44,277
		보호벽도색	보호벽도색 846㎡	8,865	2,660	6,205
		지장물철거	가설건축물 46.2㎡	4,500	1,350	3,150
	금산	토지매입	토지매입338㎡	173,873	52,162	121,711
	강정	휀스설치	휀스설치공사140㎡	9,861	2,958	6,903
	삼양	학자금지원	3명(고2명, 대1명)	2,698	810	1,888
	5개구역	환경정화사업	외도, 삼양, 금산, 강정, 한림	10,000	3,000	7,000
2009. 10.31 현재	계		토지매입 외 3개사업	137,929	41,379	96,550	〃
	금산 (건입)	토지매입	‘08토지매입 잔금	93,666	28,100	65,566
		토지매입	1199-1, 1200-1 감정평가수수료	877	263	614
		지장물철거	건축물철거 124.3㎡	11,967	3,590	8,377
		학자금지원	대 3명	14,232	4,270	9,962
	삼양	학자금지원	대 2명	7,187	2,156	5,031
	5개구역	환경정화사업	외도, 삼양, 금산, 강정, 한림	10,000	3,000	7,000

32. 지하수 원수대금 부과․징수 현황(최근 3년간)

□ 총 괄

(단위 : 천원, 천톤)

구 분	부과량	부과액	징수액	체납액	체납율
계	47,981	18,652,937	18,264,231	388,706	2.1%
2007년	17,677	6,223,065	6,151,397	71,668	1.1%
2008년	17,261	7,039,080	6,913,368	125,712	1.8%
2009. 9월	13,043	5,390,792	5,199,466	191,326	3.5%

□ 업종별 부과현황

(단위 : 천원, 천톤)

구 분		계	가정용	영업용	골프장 및 온천	공장 및제조업	비영업용	먹는샘물
‘07	부과량	17,677	1,543	8,487	4,737	2,083	354	473
	부과액	6,223,065	159,341	2,007,485	2,734,521	391,375	30,198	900,145
	징수액	6,151,397	161,053	1,936,008	2,734,520	389,473	30,198	900,145
‘08	부과량	17,261	1,502	8,051	4,731	2,079	362	536
	부과액	7,039,080	167,922	1,900,116	2,528,674	406,468	28,452	2,007,448
	징수액	6,913,368	167,922	1,780,904	2,528,674	400,143	28,277	2,007,448
‘09.9	부과량	13,043	1,061	6,132	3,424	1,669	299	458
	부과액	5,390,792	112,804	1,453,250	1,725,448	357,380	21,625	1,720,285
	징수액	5,199,466	110,135	1,335,857	1,675,840	336,318	21,031	1,720,285

□ 체납자에 대한 조치사항

∙ 압류조치 : 12건․155,782천원

∙ 분할납부 : 3건․44,862천원

∙ 기타(경매․부도 등) : 16건․50,754천원

∙ 매월 고지서 교부시 납부독촉장 발부 및 방문 징수독려 월1회 이상

33. 용천수 분포현황

□ 용천수 현황

(단위 : 개소)

시 군 별	합 계	저지대 (해발 200m이하)	중산간지대 (해발 200~600m)	고지대 (해발 600m이상)
합 계	911	839(92.1%)	51(5.6%)	21(2.3%)
제 주 시	540	487	39	14
서귀포시	371	352	12	7

- 도 전역에 911개소가 분포되어 있고, 이를 지대별로 보면 저지대에 839개소(92.1%), 중산간지대 51개소(5.6%), 고지대 21개소(2.3%) 분포

34. 용천수 정비사업 추진상황(최근 3년간)

(단위 : 백만원)

구 분	정비대상	사업비	사업기간	정 비 내 용	비 고
2007년	-
2008년	돔뱅이물	45	‘08.5~’08.7	․용천수 진입로 정비 ․용천수 목재계단 설치 ․편의시설(사각정자) 설치 ․용천수 주변 조경수목 식재	서귀포시 예래동
2009년	-

35. 빗물이용시설 설치 지원사업 현황(최근 3년간)

ꏅ 권장대상 빗물이용시설

□ 설치현황

∙ 근거 : 제주특별자치도 특별법 제316조 및 지하수관리 기본조례 제37조 및 제41조

∙ 대상 : 농ㆍ축ㆍ임ㆍ수산산업용 비닐하우스, 온실, 지붕면적이 넓은 공장ㆍ창고ㆍ학교ㆍ관람장ㆍ공공기관 청사 등

시설 년도	시 설 위 치	시설규모 (저류용량) (㎥)	연간이용 계획량 (㎥)	집수 면적 (㎡)	용도	사업비 (천원)	보조금 (천원)
계	43개소	6,398	298,228	201,011		970,918	599,780
2007 (5)	소 계	872	19,227	12,800		105,958	62,780
	애월읍 봉성리 3554	72	2,453	2,148	농업	18,500	12,950
	제주시 영평동 1371	500	2,677	1,650	농업	21,400	13,000
	제주시 오라2동 1442-1	100	4,392	2,972	농업	20,000	13,000
	애월읍 소길리 산51 (주)요석산업	100	179	130	공업	29,700	13,000
	조천읍 대흘리 2060-1	100	9,526	5,900	농업	16,358	10,830
2008 (10)	소 계	1,130	61,600	44,901		204,235	150,000
	애월읍 납읍리 527-3	100	12,830	11,239	농업	19,470	15,000
	애월읍 봉성리 2886	100	4,900	4,297	농업	20,000	15,000
	서귀포시 강정동 275	100	5,520	3,300	농업	20,000	15,000
	표선면 토산리 1570-1	100	6,600	3,600	농업	21,300	15,000
	조천읍 대흘리 308	200	6,930	4,297	농업	20,123	15,000
	제주시 봉개동 2698	100	8,040	4,958	농업	20,000	15,000
	한경면 낙천리 955	100	5,170	4,960	농업	20,479	15,000
	대정읍 동일리 666	100	3,780	3,300	농업	20,000	15,000
	구좌읍 행원리 506	100	2,480	1,650	농업	20,200	15,000
	제주시 도련2동 349	130	5,350	3,300	농업	22,663	15,000

시설 년도	시 설 위 치	시설규모 (저류용량) (㎥)	연간이용 계획량 (㎥)	집수 면적 (㎡)	용도	사업비 (천원)	보조금 (천원)
2009 (28)	소 계	4,396	217,401	143,310		660,725	387,000
	서귀포시 신효동 1423	109	6,000	3,060	농업	20,000	12,000
	애월읍 납읍리 1315	180	5,650	4,950	농업	23,905	15,000
	조천읍 함덕리 1828	168	6,390	3,960	농업	25,000	15,000
	애월읍 곽지리 1152	183	2,638	2,310	농업	24,656	15,000
	구좌읍 하도리 1586	103	4,215	2,640	농업	21,500	12,000
	남원읍 한남리 819	100	5,349	2,805	농업	19,500	12,000
	서귀포시 중문동 720	105	4,282	2,310	농업	19,638	12,000
	조천읍 신촌리 490	165	6,920	4,290	농업	24,000	15,000
	조천읍 조천리 1682	163	13,320	8,250	농업	24,000	15,000
	조천읍 대흘리 1923-1	165	10,656	6,600	농업	24,000	15,000
	서귀포시 서홍동 1745	106	5,868	3,300	농업	19,800	12,000
	남원읍 신례리 166	103	6,293	3,300	농업	23,900	12,000
	한림읍 상대리 3438	152	23,020	21,450	농업	25,000	15,000
	한경면 저지리 2159-1	104	4,819	4,620	농업	20,713	12,000
	조천읍 선흘리 168	223	11,721	7,260	농업	30,800	15,000
	애월읍 어음리 2728-3	189	3,015	2,640	농업	24,757	15,000
	애월읍 금성리 1144-1	116	4,140	3,630	농업	19,000	9,000
	대정읍 영락리 1090-1	215	6,630	5,610	농업	27,000	15,000
	서귀포시 강정동 3886-1	102	5,521	3,300	농업	19,500	12,000
	애월읍 어음리 2559	306	4,140	3,630	농업	28,710	15,000
	남원읍 남원리 1980	164	7,550	3,960	농업	25,000	15,000
	남원읍 한남리 443	155	15,733	8,250	농업	24,000	15,000
	구좌읍 행원리 185	156	2,981	1,980	농업	25,000	15,000
	제주시 삼양1동 216	168	5,350	3,300	농업	23,100	15,000
	애월읍 장전리 882	108	3,760	3,300	농업	19,600	12,000
	표선면 세화리 2160-1	225	16,334	8,910	농업	25,000	15,000
	표선면 가시리 1042	163	16,334	8,910	농업	24,500	15,000
	표선면 가시리 406	200	8,772	4,785	농업	29,146	15,000

□ 설치효과

∙ 대체수자원인 빗물을 효율적 활용으로 농업용 지하수 이용량 감소

∙ 비닐하우스 주변 농경지 및 도로 침수 예방

36. 골프장 등 관광개발사업지 지하수 개발․이용허가현황

ꏅ 골프장

□ 지하수 개발․이용허가 현황

구분	골프장명	사업체		홀 수		지하수개발 이용허가량
		업체명	대표	회원	대중	공수	허가량 (㎥/일)
합 계		32개소		639	180	112	59,109
운영중	소 계	27개소		567	144	95	49,376
	오라CC	오라관광(주)	양경홍	36	-	4	3,115
	제주CC	(주)제주cc	백일선	18	9	3	2,148
	중문GC	한국관광공사	고종화	18	-	5	1,690
	캐슬렉스제주GC	(주)캐슬렉스제주	최세환	18	9	4	1,316
	크라운CC	(재)관정이종환	박용태	18	9	3	2,567
	핀크스GC	(주)핀 크 스	김홍주	18	9	8	3,580
	해비치CC	해비치리조트(주)	오성훈	27	9	4	2,480
	나인브릿지CC	CJ개발(주)	김운용	18	9	3	2,240
	레이크힐스CC	(주)레이크힐스	서병오	27	-	4	1,760
	봉개프라자	한화국토개발(주)	홍원기	-	9	1	500
	라온GC	라온레저개발(주)	홍계화	27	-	3	1,800
	엘리시안CC	GS건설(주)	조이석	27	9	5	2,144
	스카이힐 제주CC	(주)호텔롯데	이승훈	27	9	6	2,472
	타미우스	타미우스	이인호	27	-	3	1,833
	블랙스톤	(주)블랙스톤	원기룡1	18	9	4	2,000
	샤인빌	(주)수농	박찬수	-	18	1	400
	사이프러스	제주리조트(주)	김진형	27	9	3	1,600
	제피로스GC	제피로스(주)	이정식	18	-	3	1,500
	에버리스CC	신안관광(주)	정재하	18	9	5	2,500
	라헨느	라헨느리조트(주)	김재열	18	9	3	1,300
	한라산	(주)부건	김용덕1	18	-	3	1,500
	테디벨리	(주)제이에스개발	전인학	18		2	766
	세인트포	(주)에니스	김정욱	36	-	2	1,000
	부영CC	남광건설산업(주)	최병영	27	9	5	2,800
	우리들메디칼	(주)웰니스우리들	김수경1	18	-	2	1,265
	더 클래식	(주)호원	임동준	18	-	2	700
	에코랜드	(주)더원	정원석	27	-	4	2,400
승인	소계	5개소		72	36	17	9,733
	오라관광지구	극동건설(주)외1	안인식1	18	-	9	5,350
	이어도CC	이어도cc(주)	양철홍	18	18	3	1,733
	그랑블 제주	그랑블제주(주)	황선근	18	-	2	1,000
	재릉관광지구	라온레져개발	손천수	-	18	1	500
	스프링데일	(주)동국개발	강국창	18	-	2	1,150

□ 지하수 원수대 부과현황

(단위 : 톤, 천원)

골프장명	2007		2008		2009.10
	이용량	원수대	이용량	원수대	이용량	원수대
계	4,711,548	2,719,931	4,658,791	2,513,243	3,961,571	2,157,805
오 라CC	302,840	210,156	339,460	268,172	311,030	233,088
제 주CC	264,337	197,491	108,804	43,428	144,266	67,211
중문GC	212,033	102,423	185,937	83,089	152,732	71,455
캐슬렉스제주GC	217,377	111,000	240,995	128,456	139,111	62,235
크라운CC	252,092	128,971	245,877	126,467	198,283	104,776
핀크스GC	303,210	186,756	294,802	173,411	201,899	114,038
해비치CC	289,137	185,380	284,399	189,952	193,567	108,574
나인브릿지CC	103,088	34,329	114,902	40,032	98,378	38,938
레이크힐스CC	124,628	59,270	168,656	80,626	100,916	47,535
봉개프라자	40,522	10,461	33,265	8,216	27,328	6,390
라온GC	236,063	128,854	227,970	158,524	134,684	60,480
엘리시안CC	249,763	139,202	282,617	168,297	312,129	256,586
스카이힐제주CC	361,275	284,341	385,470	298,702	137,477	67,422
타미우스	135,008	57,063	169,391	82,111	153,531	77,381
블랙스톤	299,446	176,204	241,445	123,016	286,491	218,363
샤인빌	60,458	15,335	63,638	22,540	79,843	27,867
사이프러스	148,982	60,523	112,004	39,804	94,084	38,381
제피로스GC	152,787	75,976	80,749	25,436	127,695	75,879
에버리스CC	416,683	319,004	216,112	105,653	219,470	125,025
라헨느	168,519	77,356	164,261	66,156	141,099	63,107
한라산CC	82,831	37,464	65,458	14,552	52,109	12,455
테디벨리	171,693	81,753	102,964	38,255	87,975	31,449
세인트포	-	-	63,849	28,896	183,478	96,286
부영CC	50,581	12,594	39,764	8,631	46,432	13,099
우리들메디칼	42805	14,171	115,686	46,398	73,162	25,256
더클래식	25,390	13,854	112,966	43,144	80,674	28,992
에코랜드	-	-	28,054	11,547	47,514	18,531
그랑블제주알앤지(주)	-	-	169,296	89,732	136,214	67,006

ꏅ 관광개발사업

□ 지하수 개발․이용허가 현황

관광개발사업	업체명	소 재 지	지하수개발 이용허가량
			공수	허가량(㎥/일)
소 계	6개소		8	2,791
생각하는 정원	(주)청원	한경 저지 1534	2	745
한림공원	(주)한림공원	한림읍 협재리 2487	1	115
여미지식물원	부국개발(주)	서귀포시 색달동 2920	2	592
제주월드21	범양건영(주)	제주시 건입동 1440	1	400
산굼부리	(주)산굼부리	조천읍 교래리 산38	1	500
미천굴관광지	(주)삼영관광	성산 삼달 1010	1	430

□ 지하수 원수대 부과현황

(단위 : 톤, 천원)

관광개발사업	2007		2008		2009.10
	이용량	원수대	이용량	원수대	이용량	원수대
생각하는 정원	16,761	2,696	36,624	6,4,89	32,691	5,949
한림공원	35,812	6,284	44,148	8,408	31,442	5,671
여미지식물원	139,400	50,864	86,077	24,026	64,140	16,784
제주월드21	25,071	4,153	18,807	2,821	18,658	2,678
산굼부리	23,008	3,716	38,997	7,470	24,469	3,866
미천굴관광지	54,089	11,391	60,383	12,974	52,384	11,503

37. 공동주택 및 대형건축물 등 전용수도관리 및 수질검사 실적 및 조치현황(최근 3년간)

ꏅ 인가현황

□ 근거 : 수도법 제52조 및 시행령 제58조

□ 대상 : 기숙사ㆍ사택ㆍ시설 등 급수인구 100인이상 5,000인 이내

구 분	계	학교	병원	숙박	공동주택	일반건물	골프장	비고
계	156	5	6	58	45	22	20
제 주 시	118	4	6	43	39	15	11
서귀포시	38	1	-	15	6	7	9

ꏅ 연도별 수질검사 실적 및 조치결과

년도	분기	수질검사대상			검 사 결 과		수질 부적합에 대한 조치결과
		시설수	검사제외 휴지ㆍ폐지	검사대상	적 합	부적합	재검사후 적합판정	폐지	휴지
총 계		1,736	52	1,684	1,641	43	35	2	6
2007	계	643	24	619	598	21	19		2
	1/4	166	11	155	151	4	4		-
	2/4	161	7	154	152	2	2	-
	3/4	159	4	155	147	8	6		2
	4/4	157	2	155	148	7	7	-	-
2008	계	625	13	612	601	11	10		1
	1/4	157	2	155	154	1	1
	2/4	156	3	153	149	4	4	-	-
	3/4	156	4	152	148	4	3	-	1
	4/4	156	4	152	150	2	2
2009	계	468	15	453	442	11	6	2	3
	1/4	156	4	152	150	2	1	1
	2/4	156	5	151	149	2	2
	3/4	156	6	150	143	7	3	1	3

38. 빗물이용시설(의무적 설치대상) 현황 및 빗물이용 실적(최근 3년간)

ꏅ 빗물이용시설 현황

(단위 : 천톤)

골프장별	빗물이용시설		2007년(19개소)				2008년(22개소)				2009년 9월말 현재(24개소)
	저수 용량	저류지 (개소)	계	지하수	빗 물	이용율 (%)	계	지하수	빗 물	이용율 (%)	계	지하수	빗 물	이용률 (%)
합 계	3,270	183	9,038	3,470	5,568	61.6	8,282	3,403	4,879	58.9	9,170	3,089	6,081	66.3
핀크스	67	8	746	307	439	58.9	636	299	337	53.0	568	191	377	66.3
레이크힐스	153	4	291	142	149	51.4	285	147	138	48.5	295	115	180	61.1
스카이힐	151	10	1,090	351	739	67.8	1,015	342	673	66.3	783	142	641	81.9
캐슬렉스	123	11	455	221	234	51.4	429	226	203	47.3	285	129	156	54.6
나인브릿지	102	8	303	104	199	65.7	285	114	171	60.0	283	90	193	68.3
엘리시안	236	11	607	234	373	61.4	573	283	290	50.6	715	299	416	58.1
로드랜드	70	11	392	140	252	64.3	420	180	240	57.2	361	143	218	60.4
라 온	106	6	440	231	209	47.5	415	223	192	46.3	359	125	234	65.1
해비치	113	7	499	289	210	42.1	481	280	201	41.8	329	184	145	44.0
크라운	92	13	306	173	133	43.5	257	145	112	43.7	304	174	130	42.8
봉개프라자	113	2	229	45	184	80.4	147	38	109	74.2	125	19	106	84.7
블랙스톤	177	5	1,156	303	853	73.8	765	244	521	68.1	647	272	375	58.0
수 농	45	4	132	62	70	52.8	148	72	76	51.4	157	76	81	51.5
제피로스	228	6	550	142	408	74.2	422	76	346	82.0	455	123	332	79.8
사이프러스	250	14	563	123	440	78.1	439	103	336	76.5	582	88	494	84.8
에버리스	146	6	586	332	254	43.3	425	211	214	50.3	385	199	186	48.3
라헨느	140	3	413	174	239	57.9	373	155	218	58.4	343	130	213	62.2
한라산	77	7	161	56	105	65.1	173	63	110	63.5	202	50	152	75.0
테디벨리	150	9	119	41	78	65.4	205	94	111	54.0	257	98	159	61.8
부 영	160	5	-	-	-	-	157	29	128	81.5	217	44	173	79.9
세인트포	175	3	-	-	-	-	194	60	134	69.1	604	178	426	70.5
우리들메디칼	135	6	-	-	-	-	38	19	19	50.8	169	71	98	57.9
더클래식	159	10	-	-	-	-	-	-	-	-	549	66	483	88.0
제 주	102	14	-	-	-	-	-	-	-	-	196	83	113	57.8

39. 급수불량지역 해소 추진상황

ꏅ 급수불량지역 해소사업 추진현황

구 분	‘08실적	‘09추진	‘10이후
사 업 량	∙송․배․급수관 확장및 신설 L= 30.6km	∙송․배․급수관 확장및 신설 L= 14.8km	∙송․배․급수관 확장및 신설 L= 16.76km
사 업 비	2,373백만원	1,418백만원	2,534백만원
수혜지역	제주시 동․읍면 리	제주시 동․읍면 리	제주시 동․읍면 리

ꏅ ‘10이후 급수불량지역 현황

구분	취약지역	원인	해소대책	사업비	비고
계	13개 지구		배수관시설 L=16.76㎞	2,534
소 계	7개 지구		배수관시설 L=9.16㎞	1,464
제 주 시	용담2동 용해로 주변	물다량 이용시기 일시적 수압저하	배수관시설 L= 960m	192	'10계획
	회천동 마을안		배수관시설 L= 1,100m	250	'11계획
	삼성초등학교 주변		배수관시설 L= 1,000m	230	'11계획
	한국병원 북측주변		배수관시설 L= 1,400m	322	'11계획
	구좌읍송당리 취락구조		배수관시설 L= 3,000m	300	'10계획
	한림읍 옹포리~협재리		배수관시설 L= 1,000m	100	'10계획
	우도면 조일리 분뇨처리장 ~안비양입구		배수관시설 L= 700m	70	'10계획
소 계	6개지구		배수관시설 L=7.6km	1,070
서귀포시	영천동 산업정보고 주변	물다량 이용시기 일시적 수압저하	배수관 시설 L= 800m	120	‘10계획
	강정동 풍림콘도 주변		배수관 시설 L= 800m	160	‘10계획
	신풍리 웃동네		배수관 시설 L=1,000m	100	'10년이후
	법환동 해안도로 주변		배수관 시설 L=1,600m	240	‘10년이후
	중문 관광단지 식당가 주변		배수관 시설 L=1,600m	90	'10년아후
	예래동(하예동) 주변		배수관 시설 L=1,800m	360	'10년이후

40. 도서지역 식수원 개발사업 추진 실적

❍ 도서지역 생활수준 향상 및 매년 증가하는 관광객 편익 증진을위한 급수환경의 체계적이고 획기적인 개선

❍ 해저상수도․담수화시설․고도정수처리시설 등 도서지역별 특성을

고려한 상수도시설 현대화로 안정적인 공급기반 구축

ꏅ 추진개요

❍ 추자도 : 유효저수량 추가 증대 및 수질개선을 위한 정수처리시설 확충

∙원수다원화로 저수량 증대〈연간 190천톤□376천톤〉

- 지하수 54천톤, 묵리복류수 72천톤, 제4저수지 도수로정비 50천톤, 예초리 복류수 증설 10천톤

∙담수화시설 확충 : 1,000톤 ⇒ 1,500톤(25억원, ‘10년~’11년)

∙고도정수처리시설 : 1,000톤(35억원, ‘11년~’12년)

❍ 우도 : 관광객 증가에 대비한 해저상수도시설 확충

∙담수화시설 노후, 유지관리비 과다 및 고장시 대체 공급시설 전무

∙급격한 관광객 증가로 2010년에는 물 부족문제 발생

- 급수인구 : 주민 1,594명(연간 관광객 ‘08년 590천명 → ’11년 700천명)

☞ 2010년 1일 500톤, 2015년 1,000톤 부족 발생

∙해저상수도 : 관로16.13㎞(육상 13.1, 해상 3.1), 배수지 2,000톤, 120억(‘08년~’10년)

ꏅ 추진실적

❍ 추자 묵리 복류수 시설 및 예초리 복류수 증설공사 추진(‘07~’08년, 17억)

❍ 우도 해저상수도 시설사업('08년 2,000백만원)

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : ‘08. 4 ~ 11

❍ 가파도 배수지 개량 사업 추진(200톤, 10백만원) : ‘08. 7월

❍ 마라도 담수화시설 증설('09. 9) : 담수화 증설 75톤, 배수지 150톤

ꏅ 추진계획

❍ 추자 담수화시설 확충 및 고도정수처리시설 설치 : ‘10년～’12년

❍ 우도 종달~우도간 해저관로 3.1㎞, 배수지 2,000톤 1지 시설 : '10년

ꏅ 기대효과

□ 도서지역의 열악한 급수환경을 개선하여 지역주민 생활불편 해소

□ 섬을 찾는 관광객의 물 부족 문제 해결로 관광활성화 도모

41. 물절약 운동 추진사업 및 실적

ꏚ 물 절약 홍보 캠페인 전개

□ 제17회 세계 물의 날 사전 행사 추진

• 일시 및 장소 : 2009. 3. 20(금) 08:00~09:00 시내 5개 지역

• 참석인원 : 상하수도본부 직원 90명(홍보현수막, 어깨띠, 전단지 배포)

□ 제17회 세계 물의 날 행사 개최

• 일시 및 장소 : 2008. 3. 20(금) 상하수도본부 광장

• 참석인원 : 도민, 도지사, 도의원, 유관기관 및 단체, 학생 등 400명

ꏅ 초등학생을 대상으로 물 사랑 및 절약 홍보

□ 물사랑 및 절약 생활화 포스터․산문 공모(‘09. 2. 20 ~ 3. 10)

• 대  상 : 도내 전 지역 초등학생

• 주  제 : 물의 소중함과 중요성에 대한 인식 제고 내용

• 우수작품 포스터 12명(‘09 달력 제작), 산문 10명

※ 포스터․산문 공모 : 2,000여점 응모

• 물사랑 달력 제작 배부 : 10,000여부

ꏚ『물사랑․물절약』운동 홍보물 제작

□ 물사랑․물절약 홍보 동영상 DVD 400장(10분) 배부 : '09. 2월

•211개 공공기관(초중고 교육기관, 도서관, 읍면동 등)

□ 물절약 홍보 스티커 2천장 목욕장업 대상 배부 : '09. 8월

•협조 : 제주 노인대학원 총동문회

□ 홍보배너 인터넷신문 5개 매체

ꏚ 기  타

□ 물사랑 자원봉사단 운영 ('08년 18회 67가구 105명 수혜)

•매월 1회이상 독거노인 등 어려운 가구 선정 수도․전기수리, 청소, 도배 등 지원

□ 서귀포시 여성단체협의회『물사랑․물□냥』실천운동 추진 : ‘09. 3월

•물사랑 홍보관 운영 및 홍보

□ 제주지역 노인대학원 총동문회『제주사랑운동 전진대회』물사랑

운동 전개 : ‘09. 8월

42. 상수도 누수율 현황(최근 3년간)

(단위 : %)

시․도별	2006년도		2007년도		2008년도		비고
	유수율	누수율	유수율	누수율	유수율	누수율
제주특별자치도	73.6	15.1	76.7	15.0	76.7	15.0
서울특별시	89.9	9.8	91.4	6.3	91.7	5.9
부산광역시	83.1	12.2	85.6	10.2	86.6	9.1
대구광역시	82.9	13.7	84.2	12.3	84.3	11.8
인천광역시	78.1	17.2	81.6	13.8	84.8	10.7
광주광역시	81.4	8.7	81.7	9.0	82.0	13.9
대전광역시	84.9	10.9	86.2	9.7	86.9	9.0
울산광역시	79.6	15.8	80.9	14.5	82.7	12.7
경 기 도	86.0	8.6	86.7	8.6	87.0	8.0
강 원 도	65.1	23.6	65.9	22.2	64.7	23.1
충청북도	79.4	11.7	79.6	10.9	81.6	9.4
충청남도	69.9	18.8	71.3	18.5	73.4	17.0
전라북도	63.3	26.6	63.1	23.2	64.6	22.5
전라남도	64.4	25.8	64.8	25.0	66.2	23.7
경상북도	67.1	22.3	65.9	22.6	65.4	22.3
경상남도	64.0	24.5	64.8	24.0	65.5	23.4
전국평균유수율	80.0		81.1		81.6
전국평균누수율	14.2		12.8		12.2
유 수 율	전국최고 : 서울특별시 전국최저 : 전라북도		전국최고 : 서울특별시 전국최저 : 전라북도		전국최고 : 서울특별시 전국최저 : 전라북도
누 수 율	전국최고 : 전라북도 전국최저 : 경기도		전국최고 : 전라남도 전국최저 : 서울특별시		전국최고 : 전라남도 전국최저 : 서울특별시

※ 2008년도 통계치는 ‘08. 10. 31 현재 미확정된 공표되지 않은 수치 임

43. 누수방지사업 추진상황(최근 3년간)

(단위 : 백만원)

행정시별	사업명	2007년도		2008년도		2009년도		비고
		사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비
계	합 계		7,751		9,246		9,649
	노후관교체	142.3㎞	6,877	121.4km	8,467	85.4km	8,719
	계량기교체	6,503개소	419	7,493개소	479	9,073개소	660
	누수탐사	646㎞	455	442.5km	300	640km	270
제주시	소 계		5,014		5,702		6,121
	노후관교체	85.8㎞	4,302	82.4km	5,236	58.9㎞	5,561
	계량기교체	4,038개소	287	4,241개소	286	6,056개소	410
	누수탐사	626㎞	425	300km	180	500㎞	150
서귀포시	소 계		2,737		3,544		3,528
	노후관교체	56.5㎞	2,575	39km	3,231	26.5㎞	3,158
	계량기교체	2,465개소	132	3,252개소	193	3,017개소	250
	누수탐사	20㎞	30	142.5km	120	140㎞	120

44. 맑은 물 공급을 위한 사업 추진상황(최근 3년간)

(단위 : 백만원)

구 분	2007년도		2008년도		2009년도		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	6개사업	13,882	6개사업	14,440	6개사업	19,707
노후관교체사업	142.3㎞	6,877	121.4km	8,467	85.4km	8,719
누수탐사	646㎞	455	442.5km	300	640km	270
노후계량기 교체	6,503 개소	419	7,493 개소	479	9,073개소	660
취.정수시설 개선사업	시설물 정비1식	1,522	시설물 정비1식	1,475	시설물 정비1식	2,391
광역상수도 관로 연결사업	배수지 2지 관로 7.7km	4,137	배수지 2지 관로 10.0km	4,122	배수지 3지 관로 15.7km	7,646
상수도 보호구역 정비	부지매입 8,041㎡ 학자금지원 4명	721	부지매입 338㎡ 학자금지원 3명	333	부지매입 -㎡ 학자금지원 5명	21	‘09년 토지 매입 추진중

45. 먹는물 및 지하수 수질검사 수수료 수입현황(최근 3년간)

ꏚ 2007년

(단위 : 건, 천원)

구 분	계	전용수도 (원수포함)	먹는물	생활용수	농어업용수	저수조	기타	비고
건 수	3,632	158	107	20	2,888	112	347
수수료	385,370	10,397	27,400	3,012	332,836	3,717	8,008

ꏚ 2008년

(단위 : 건, 천원)

구 분	계	전용수도 (원수포함)	먹는물	생활용수	농어업용수	저수조	기타	비고
건 수	3,567	418	447	649	186	600	1,267
수수료	327,448	28,363	121,043	93,511	20,447	18,342	45,742

ꏚ 2009년(‘09. 10. 27 기준)

(단위 : 건, 천원)

구 분	계	전용수도 (원수포함)	먹는물	생활용수	농어업용수	저수조	기타	비고
건 수	1,476	425	234	50	39	408	320
수수료	127,172	29,297	63,698	7,395	4,387	12,596	9,799

46. 일반회계 전입금 현황

❏ 상수도

(단위 : 백만원)

연도별	전입금	부족재원내역	비 고
2008	7,000	∙상수도통합에 따른 요금인하분 보전 : 5,400 ∙상수도 필수경비 부족재원 충당 : 1,600
2009	8,200	∙상수도통합에 따른 요금인하분 보전 : 5,400 ∙상수도 필수경비 부족재원 충당 : 2,800

❏ 하수도

(단위 : 백만원)

연도별	전입금	부족재원내역	비 고
2008	4,691	∙고도처리시설사업비 부담금 : 4,006 ∙하수슬러지 처리시설사업비 부담금 : 685
2009	8,456	∙고도처리시설사업비 부담금 : 7,066 ∙하수슬러지 처리시설사업비 부담금 : 672 ∙하수관거 정비사업 부담금 : 718

47. 상수도 사용료 감면현황(최근3년간)

❏ 2007년도

(단위 : 천원)

구 분	감 면 금 액	감면율	감면사유
합 계	379,824
학교급식시설	295,996	30%	수도급수조례 제39조제1항
사회복지시설	29,948	〃	″
선박급수시설	53,880	〃	″

❏ 2008년도

(단위 : 천원)

구 분	감 면 금 액	감면율	감면사유
합 계	461,761
학교급식시설	355,684	30%	수도급수조례 제39조제1항
사회복지시설	31,678	〃	″
선박급수시설	52,280	〃	″
휴양펜션업	22,119	“	“

❏ 2009년도(10월말기준)

(단위 : 천원)

구 분	감 면 금 액	감면율	감면사유
합 계	398,563
학교급식시설	299,378	30%	수도급수조례 제39조제1항
사회복지시설	34,533	〃	″
선박급수시설	44,190	〃	″
휴양펜션업	20,462	“	“

48. 지하수 허가 현황

ꏚ 총괄현황(2008. 12. 31 기준)

(단위 : 천톤/일)

구 분		계	생활용	농업용	공업용	먹는샘물제조용	기타․ 조사관측용
계	공 수	4,971 (100％)	1,361 (27.4％)	3,314 (66.6％)	158 (3.2％)	4 (0.1％)	134 (2.7％)
	허가량	1,405 (100％)	535 (38.1％)	843 (60.0％)	24 (1.7％)	3 (0.2％)	- (0.0％)
공공	공 수	1,319	352	834	3	3	127
	허가량	1,045	408	634	1	2	-
사설	공 수	3,652	1,009	2,480	155	1	7
	허가량	360	127	209	23	1	-

※ 염지하수 1,127공 8,171천톤/일 제외

ꏚ 연도별 허가현황

(단위 : 공, ㎥/일)

구 분		합 계	담수지하수			염지하수
			소 계	준 공	미준공	소 계	준 공	미준공
합 계	공 수	109	85	21	64	24	9	16
	허가량	204,593	25,943	2,752	23,191	178,650	53,340	125,310
2008	공 수	56	42	19	23	14	8	6
	허가량	111,353	14,393	2,667	11,726	96,960	53,340	43,620
2009	공 수	53	43	2	41	10	-	10
	허가량	93,240	11,550	85	11,465	81,690	-	81,690

ꏚ 미 준공 관정현황

구 분		공수	미 준공 관정내용
합 계		80
공공	소 계	42
	생활용	2	붉은오름 자연휴양림 1공(개발중) 상수도 수원개발 지하수 1공(개발중)
	농업용	28	밭기반 정비사업 농업용수 개발(용수공급 시설중) 26공 오분자기 대량종묘생산 연구시설 염지하수 2공(개발중)
	관측용	12	물산업관련 조사관측관정 7공(개발중) 지하수 조사관측관정 5공(개발중)
사설	소 계	38
	농업용	16	녹차다원 2공(개발중) 염지하수 14공(개발중)
	공업용	2	(주)요석산업 1공(개발중) (주)대왕산업개발 1공(개발중)
	관측용	20	예래휴양형 관광단지 지하수 조사관측관정 20공(개발중)

49. 상수도 모니터 요원 운영실적

구분	모니터요원현황			위촉일자	운영주기	운영실적	주요운영 내 용
	계	남	여
제주시	49	40	9	‘06.11.23	분기1회	○ 2008년도 - 회의개최: 3회,126명 - 상하수도시설 선진지 시찰 : 1회, 11명 - 생활민원 신고: 85건 - 명예감독관 : 9건	․상하수도민원 주민 불편 해소 건의 ․상하수도고장, 누수신고 ․상하수도 시설공사 명예감독관 활동 ․상하수도관련 시책 주민홍보등
	26	20	6	‘09.1.22	분기1회	○ 2009년도 - 회의개최: 2회,42명 - 상수도시설 선진지 시찰 : 1회, 16명 - 생활민원 신고 :32건 - 명예감독관 : 10건
서귀포시	33	27	6	‘06.10.27	분기1회	○ 2008년도 ․회의개최 : 3회(72명) ․상하수도시설견학 : 1회(8명) ․생활민원신고 : 8건 ․명예감독관 위촉 : 7건	․상하수도 민원 지역 주민 불편사항 해소건의 ․상하수도 고장 및 누수신고 ․상하수도 시설공사 명예감독관 활동 ․상하수도 관련 시책 주민홍보 등
	17	8	9	‘09.1.30	분기1회	○ 2009년도 ․회의개최 : 2회(29명) ․상하수도시설견학 : 1회(11명) ․생활민원신고 : 6건 ․명예감독관 위촉 : 6건

❏ 모니터요원 명단(2009년)

【 제 주 시 】

읍면별	성 명	주 소	비고
한 림	임철호	한림읍 대림리 1893-1
애 월	부창범	애월읍 어음2리 3127
구 좌	김태현	구좌읍 김녕리1363
조 천	김근찬	조천읍 와흘리 1559-2
한 경	김연자	한경면 저지리 2114-14
추 자	박광조	추자면 대서리 146
우 도	김경철	우도면 오봉리 1029-1
일도1	박용부	일도1동 1138-1 동양빌리지 101
일도2	우덕일	일도2동 113-4 대림1차A 103/407
이도1	김종주	이도1동 1563-2
이도2	강명희	도남동 800 도남e-편한세상 107/504
삼도1	고정희	삼도1동 522-16
삼도2	강봉하	삼도2동 259-37
용담1	김정현	용담1동 308-13
용담2	김종빈	용담2동 645-5
건 입	정현실	건입동 984-130
화 북	고재성	화북1동 1818
삼 양	백동철	삼양3동 2571-11
봉 개	고영남	봉개동 2497-1
아 라	김명석	아라1동 1693-11
오 라	송지택	오라1동 1279
연 동	변은숙	연동 323-1 연미주택 302
노 형	김태은	노형동 2515-7
외 도	김기호	외도1동 453-5
이 호	송두길	이호1동 510-3
도 두	서은숙	도두1동 2604

【 서귀포시 】

읍․면․동	성 명	주 소	비 고
대정읍	허재천	대정읍 상모리 3959 상모아파트 301호
남원읍	정경애	남원읍 남원리 1307-2
성산읍	양두호	성산읍 신산리 1038-2
안덕면	허명자	안덕면 화순리 1298
표선면	홍성숙	표선면 세화리 684
송산동	송춘화	보목동 875 로얄하이츠 가/305
정방동	이금실	서귀동 436-1
중앙동	이경지	서귀동 252-5
천지동	변수문	천지동 297-28
효돈동	김미형	하효동 186 전원주택 302호
영천동	고광협	상효동 240
동홍동	문명숙	동홍동 1485-32 충암맨션 C동 102호
서홍동	현홍숙	서홍동 1905-3
대륜동	오종석	호근동 1942
대천동	강재준	강정동 4400-11
중문동	김광녀	중문동 2076
예래동	이관진	하예동 138

50. 수돗물 평가위원회 운영현황

□ 설치근거 : 수도법 제30조 및 제주특별자치도수도급수조례 제48조

□ 구    성 : 10인 이내(당연직 1, 위촉직 9)

※ 당연직 : 상하수도본부 상수도관리부장

□ 기    능

∙ 수돗물의 정기적인 수질검사 실시 및 공표

∙ 수도사업자에 대한 수질관리 및 수도시설의 운영에 대한 자문

∙ 수돗물 수질과 관련하여 도지사가 요청하는 사항

□ 임    기 : 2008. 8. 16 ~ 2010. 8. 15(2년)

□ 위원회 명단

구 분	위 원 명	비 고
위원장	김원형	(현)제주대 화학과 교수 (전)제주시 수돗물 평가위원
부위원장	김태성	(현)제주YMCA사무총장 (전)제주시 수돗물 평가위원
위 원	강익상	(현)제주도연합청년회장 (전)북제주군 수돗물 평가위원장
	강진옥	(현)서귀포시 대륜동 주민자치위원장 (전)서귀포시 수돗물 평가위원
	문창기	(현)건설기술심의위원 (전)광역수자원관리본부 기술담당관
	문춘옥	(현)제주시의제21협의회 운영위원 (전)제주시 농협부녀회 회장
	박은옥	(현)제주대 간호학과 교수 서울대 보건학 석사․박사
	황홍자	(현)한국음식업중앙회제주도지회 운영위원
	강명희	(현)여성특별위원회 위원
	문치화	(현)상하수도본부 상수도관리부장(당연직 위원)

□ 운영실적                                             2009.10 현재

구 분	계	회의개최	수질검사실시	수질검사 결과공표	비 고
건 수	30	13	11	6
2007년	10	5	3	2
2008년	11	5	4	2
2009년	9	3	4	2

□ 운영예산                                             2009.10 현재

구 분	계	운영수당	수질검사수수료	수질검사 결과 공고료	비 고
건 수	96,033	17,230	32,803	46,000
2007년	46,482	7,200	15,282	24,000
2008년	24,078	5,040	8,478	10,560
2009년	25,473	4,990	9,043	11,440

51. 부정수도 및 탈루세입 단속실적 및 조치현황(최근3년간)

연도별	유형별	적발 건수	부정사용료과징금	조 치 사 항				비고
				철거	급수정지	과태료 부 과	과징금 부과
2007	부정수도	5	7,508				5	서귀포지역 사업소
2008	-	-	-
2009	부정수도	1	2,139				1	서귀포지역 사업소

52. 지하수 오염방지사업 추진실적(최근 3년간)

ꏅ 지하수 페공 원상복구 사업

(단위 : 백만원)

공사명	년도별	공사금액	사업량	시행업체	비 고
지하수폐공 원상복구공사	2007	73	22공	삼덕개발(주)
	2008	150	24공	남천개발
			15공	(주)남원건설
			11공	청화산업개발
			3공	남천개발
	2009	102	27공	남천개발
			5공	대석건설

ꏅ 지하수 관정 사후관리 시행

□ 근 거 : 제주특별자치도특별법 제320조 및 지하수관리기본조례 제35조(2006.7.1)

□ 사후관리대상

•지하수 전문기관에 의한 사후관리 : 1,531공(상수도용·음용·공공농업용 등)

•도지사에 의한 사후관리 : 3,302공(양수능력 500톤/일 미만)

※ 전체 지하수관정(4,971공)중 조사관측용 134공 ․ 먹는샘물제조용 4공은 자체관리

□ 추진실적

•전문기관에 의한 사후관리

- 지하수개발․이용자(관정소유자)가 전문기관과 사후관리 위탁계약 체결

•도지사에 의한 사후관리 : 3,302공 추진

- 지하수관정 사후관리 용역(‘09.4～’10.2) : 362백만원

□ 향후 추진계획

•지하수관정 사후관리 용역(2010년도) : 396백만원

⇒ 전문기관 사후관리 대상관정 제외(500톤/일 미만)

53. 지하수 개발․이용자 수질검사 결과 현황(최근 3년간)

구 분	검사건수	합 계		생활용수		공업용수		농업용
		적 합	부적합	적 합	부적합	적 합	부적합	적 합	부적합
합계	5,090	4,910	180	1,433	53	177	7	3,300	120
2007	3,470	3,352	118	108	5	12	-	3,232	113
2008	1,566	1,505	61	1,291	47	162	7	52	7
2009	54	53	1	34	1	3	-	16

54. 수질기준 초과 지하수에 대한 조치결과(최근 3년간)

구분	초과사항				조 치 결 과	비고
	계	생활용	공업용	농업용
2007	118	5	-	113	▪ 재검사결과 적합 115건 ▪ 폐공처리 3건
2008	61	47	7	7	▪ 재검사결과 적합 61건
2009	1	1	-	-	▪ 재검사결과 적합 1건

55. 지표수 및 용천수 개발사업 추진현황

ꏚ 전체계획 - 40개지구(개소) 1,000만톤

- 사업비 : 3,146억원(국비 2,626억원, 민자 520억원)

□ 2020년까지 저수지 등 대체수자원 개발(14개지구 655만톤)

□ 골프장 등 빗물이용시설 확충(26개소 345만톤)

ꏚ 완료 사업 - 27개지구(개소) 426만톤

- 사업비 : 538억원(국비 48억원, 민자 490억원)

□ 지표수 : 용수․귀엄 등 3개지구 99만톤(국비 48억원)

□ 빗  물 : 골프장 24개소, 저류지 327만톤(민자 490억원)

ꏚ 추진중 사업 - 4개지구(개소) 320만톤

- 사업비 : 1,456억원(국비 1,441억원, 민자 15억원)

□ 성읍저수지 : 125만톤(2003∼2013/국비 515억원)

-  '09년 10월까지 217억원 투입 (공정율 42%)

□ 옹포저수지 : 64만톤(2006∼2016/국비 447억원)

- '09년 10월까지 115억원 투입 (공정율 26%)

□ 함덕지구 : 122만톤(2009∼2019/국비 479억원)

- ‘09년 12월 발주(’10. 3월 착공예정)

□ 빗 물 : 골프장 1개소(오라), 저류지 9만톤(민자 15억원)

ꏚ 향후 추진계획 - 9개지구(개소) 254만톤

- 사업비 : 1,152억원(국비 1,137억원, 민자 15억원)

□ 서림지구 : 50만톤(2011∼2020/국비 300억원)

□ 대체수자원 개발(7) : 195만톤(2012∼2030/국비 837억원)

□ 빗 물 : 골프장 1개소, 저류지 9만톤(2010/민자 15억원)

56. 우도 해저상수도 시설사업 추진상황

□ 우도지역은 생활수준 향상과 관광인구 증가로 수돗물에 대한

양적․질적인 욕구는 증대되고 있으나,

□ 해수담수화시설 용량 부족 및 염지하수 부존량 한계로 안정적인

공급이 어려워지고 있는 상황

ꏅ 급수현황

□ 급수시설 : 담수화시설 1,300톤/일 (‘07년 300톤 자체 증설)

☞ 사업비 : 3,899백만원(국비 2,295, 지방비 1,604)

□ 급수인구 : 1,594명(연간 관광객(‘08) 59만명)

☞ ‘08년 일최대 관광객(8/16) : 5,205명, 차량 605대

□ 사업기간 : 1997. 9 ~ 2001. 7 (주민급수 ‘99.1)

□ 급 수 량 : 283천톤/년, 일최대 1,150톤(1인1일급수량 205ℓ)

□ 운영관리비 : 313백만원/년, 생산원가 1,107원/톤

ꏅ 실태 및 전망

□ ‘07년 담수화시설 증설로 물 부족은 없으나 시설 노후, 유지관리비 과다 및 고장시 대체 공급시설 전무(‘07년 증설 : 1,000톤/일→1,300톤/일)

□ 급격한 관광객 증가로 2010년에는 상시 식수 부족 예상

☞ ‘01년 31만 명 → ’07년 52만 명 → ’11년 70만 명 예상(‘10년 1일 500톤, ’15년 1,000톤 부족 예상)

ꏅ 추진상황

□ 기본 및 실시설계 용역 추진 : ‘08. 4. 24 ~ 11. 20

□ 육상 및 해저관로 공사 기공식 : ‘09. 1. 28

(단위 : 백만원)

사 업 내 용	재 원	계	2008년	2009년	2010년
◦ 기본 및 실시설계 ◦ 해저상수도관로시설 ․관로 16.13km(육상 13.1, 해상 3.01) ․배수지 : 2,000톤(2,000톤×1지)	합 계	12,000	2,000	5,000	5,000
	국 비	8,400	1,400	3,500	3,500
	지방비	3,600	600	1,500	1,500

※ 관로구간 : 구좌읍 상도리 → 종달리 → 우도면 서광리 → 우도담수장 배수지

ꏅ 향후계획

□ 2010년도 종달~우도간 해저관로 3.1km 및 배수지 2,000톤 1지 시설

57. 상수도 유휴시설 정비사업 추진상황

□  상수도업무가 통합되어 광역상수도 확대 공급됨에 따라 수질저하

및 가동율이 낮은 기존시설 정비를 통하여

∙ 맑고 깨끗한 용수 공급으로 도민의 삶의 질을 향상시키고,

∙ 상수도 생산단가를 낮춤으로써 공기업경영의 경쟁력을 강화하며,

∙ 시설의 효율적 운영으로 관리능력 제고 및 수자원 보호

ꏚ 추진계획

□ 수량 및 수질이 불량하거나 광역상수도로 대체 공급된 지하수에 대하여

타용도 전환 또는 년차적으로 시설 폐지 추진 ------------------- 총75개소

ꏚ 추진상황

□ 2007년 까지  -----------------------------------------------------------------  37개소

• 농업용으로 관리 전환( 제주시 14, 서귀포시 8 ) ---------------------- 22개소

• 수위 관측공으로 관리전환(환경자원연구원) ---------------------  3개소

• 지하수 원상 복구(폐공) (제주시 2) ------------------------------- 2개소

• 원상복구(폐공) 추진 예정 ------------------------------------------ 10개소

□ 2008년 추진 --------------------------------------------------------------------  28개소

• 농업용으로 관리 전환 추진( 제주시 18, 서귀포시 8 ) ---------------- 26개소

• 원상복구(폐공) 추진 예정 ------------------------------------------  1개소

• 용천수(서림수원) 농업용수 활용 추진 --------------------------------  1개소

□ 2009년 추진중(지하수) ----------------------------------------------------  10개소

• 농업용으로 관리 전환 추진( 제주시 9 ) ------------------------------------  9개소

• 원상복구(폐공) 추진 --------------------------------------------------  1개소

ꏚ 기대효과

□ 광역상수도 용수공급체계 전환에 따른 소규모 유휴시설 정비로 상수도 경영합리화 제고

☞ 유휴시설 정비에 따른 원가 절감 ------------------------------------  4,529백만원

• ‘07까지 : 지하수 37개소 광역상수도 대체 (1,220백만원)

• ‘08추진 : 용천수 1개소(서림), 지하수 27개소 정비 (3,309백만원)

□ 유휴시설에 대한 관리전환 및 원상복구를 통하여 지하수의 효율적 이용 제고와 지하수 오염 방지

• 기존 지하수의 재활용(용도전환)시 개발사업비 절감 및 지하수자원의  효율적 이용 제고(지하수 개발비용 48억원 절감)

58. 하수관거 BTL사업 추진상황

공사명	공사개요	공사 금액 (억원)	공 사 기 간	도 급 자	추 진 상 황
‘06제주시 동지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 80km □ 배수설비 : 3,906개소	484	‘06~’11	□ 도외업체(70%) - 대우건설외 2개사 □ 도내업체(30%) - 유성건설외 3개업체	□ ‘08. 3. 3 착공 □ 공정율 : 30.3% - 관거 : 24.2km - 배수설비 : 976개소
‘06제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 100km □ 배수설비 : 4,407개소	538	‘06~’11	□ 도외업체(70%) - 한화건설외 2개사 □ 도내업체(30%) - 유성건설외 3개업체	□ ‘08. 3. 3 착공 □ 공정율 : 59% - 관거 : 59.0km - 배수설비 : 530개소
‘06서귀포시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 112km □ 배수설비 : 4,995개소	795	‘06~’11	□ 도외업체(70%) - 포스코외 1개사 □ 도내업체(30%) - 덕영건설외 3개업체	□ ‘08. 2. 29 착공 □ 공정율 : 56.5% - 관거 : 63.3km - 배수설비 : 670개소
‘08제주시 동지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 68km □ 배수설비 : 5,679개소	519	‘08~’13	∙도외업체(60%) - 금호산업(주)외 1개사 ∙도내업체(40%) - 성림건설(주)외 5개사	□ ‘08. 11 : 민간투자 심의위원회 심의 □ ‘08. 12. 23 : 고시 □ ‘09. 6. 11~10. 9 : 협상완료 <향후계획> □ ‘09. 12 : 실시협약체결 □ ‘10. 1 ~ 3 : 실시계획 승인 □ ‘10. 3 : 공사착공예정

공사명	공사개요	공사금액 (억원)	공 사 기 간	도 급 자	추 진 상 황
‘08제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 113km □ 배수설비 : 4,616개소	747	‘08~’13	∙도외업체(60%) - 삼부토건(주)외 1 ∙도내업체(40%) - 유성건설외 5개사	□ ‘08. 11 : 민간투자 심의위원회 심의 □ ‘08. 12. 23 : 고시 □ ‘09. 6. 11 ~ 10. 9 : 협상완료 <향후계획> □ ‘09. 12 : 실시협약 체결 □ ‘10. 1 ~ 3 : 실시계획 승인 □ ‘10. 3 : 공사착공예정
‘09제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 61.1km	481	‘09~’13	-	□ ‘09. 9. 30 : 고시 □ ‘09. 12 : 사업계획서 접수 □ ‘10. 1 ~ 12 : 평가, 협상, 실시설계 등 추진 □ ‘11. 2 : 공사착공 예정
‘10제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 61.4km	434	‘10~’14	-	□ ‘09. 4. 23 : 대상사업선정 및 한도액 결정(환경부) □ ‘09. 12 : 도의회 지방비 부담 의회 의결

< 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 참여업체 현황 >

‘06년 제주시 동지역 BTL 사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비고
푸른제주 지키미 주식회사	대우건설(주)	박세흠	서울	30	주간사
	삼부토건	정진우	서울	15
	(주)한진중공업	김정웅	부산	15
	(주)서희건설	곽선기	경기	10
	흥남종합건설(주)	김원하	제주	10	30%
	유 성 건 설 (주)	김영철	제주	10
	한일종합건설(주)	문조숙	제주	5
	대 창 건 설 (주)	김대현	제주	5

‘06 제주시 읍․면지역 BTL사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비 고
제주 엔바이로 주식회사	한화건설(주)	김현중	경기	40	주간사
	남광토건	이동철	서울	30
	유 성 건 설 (주)	김영철	제주	15	30%
	광명종합건설(주)	양재순	제주	5
	태웅종합건설(주)	한경옥	제주	5
	한일종합건설(주)	문조숙	제주	5

‘06 서귀포시 읍․면지역 BTL사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비고
청정서귀포 주식회사	포스코건설	한수양	경북	35	주간사
	삼부토건	정진우	서울	35
	(주)덕영종합건설	양경대	제주	12	30%
	영보종합건설(주)	진성진	제주	10
	한일종합건설(주)	문조숙	제주	5
	해양종합건설(주)	강인귀	제주	3

ꊴ ‘08년 제주시 동지역 BTL 사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비고
푸른제주환경(주)	금호산업(주)	박세흠	서울	35	주간사
	(주)한진중공업	김정웅	부산	25
	성림건설(주)	장한식	제주	8	40%
	(주)신광종합건설	임문건	제주	8
	흥남종합건설(주)	김원하	제주	8
	대 창 건 설 (주)	김대현	제주	6
	영진종합건설(주)	한영선	제주	5
	영풍종합건설(주)	고동준	제주	5

ꊵ ‘08 제주시 읍․면지역 BTL사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비 고
제주맑은물사랑(주)	삼부토건(주)	정진우	서울	31	주간사
	한화건설(주)	김현중	경기	29
	유 성 건 설 (주)	김영철	제주	10	40%
	세영종합건설(주)	이명규	제주	6
	삼정종합건설(주)	고용남	제주	6
	우창종합건설(주)	강행근	제주	6
	(주)영도종합건설	고영두	제주	4
	덕성종합건설(주)	오덕성	제주	4
	신천지종합건설(주)	최익환	제주	4

59. 하수처리시설 주변 주민숙원사업 추진현황

처리시설	지원사업명	사업개요	지원년도	지원액 (천원)	비고
총 계				1,300,000
제주하수처리장	도두어촌계 수산물판매시설 신축	□ 사업규모 : 수산물판매시설 1,958㎡ □ 사업기간 : 2007.9.19 ~ 2008.5.31 □ 전체사업비 : 1,455,000천원 - 보조금 : 1,300,000천원	2007	500,000	완 료
			2008	800,000

60. 광역 하수슬러지 자원화 시설사업 추진상황

ꏅ 하수슬러지 발생 및 처리현황(‘08년말)

(단위 : ㎥/D)

처리장명	시설용량	하수처리량	슬러지 발생량	슬러지 처리량
				계	매 립	해양투기
계	197,000	123,599	40.58	40.58	0.74	39.84
도 두	130,000	90,578	29.9	29.9	-	29.9
월 정	6,000	1,268	0.27	0.27	0.27	-
판 포	6,000	1,523	0.27	0.27	0.27	-
보 목	20,000	13,888	6.02	6.02	-	6.02
색 달	15,000	9,589	2.64	2.64	-	2.64
대 정	8,000	3,688	1.28	1.28	-	1.28
성 산	4,000	1,381	0.18	0.18	0.18	-
남 원	8,000	1,684	0.02	0.02	0.02	-

ꏅ 사업개요

❍ 위    치 : 제주시 도두2동 24-4번지(제주하수처리장내)

❍ 시설규모 : 70톤/일       ❍ 처리방법 : 매립장 복토재 활용

❍ 부지면적 : 3,376㎡(건축면적 910.66㎡)

❍ 건축규모 : 지하 2층, 지상 3층, 연면적 1,882.44㎡

❍ 사업기간 : 2005. 3 ～ 2011. 2

❍ 총사업비 : 11,700백만원

- ‘09년 사업비 : 3,687백만원(국비 2,629, 지방비 1,058)

ꏅ 추진상황

❍ ‘05.  3.    : 환경관리공단 업무 위․수탁 협약 체결

❍ ‘05.  7.    : 타당성조사 및 기본계획 용역

❍ ‘08. 10. 30 : 공사 착공(’09. 10월말 현재 전체 공정율 55%)

ꏅ 향후계획

❍ ‘10.  2 : 건축공사 완료

❍ ‘10. 10 : 기계설비(반입,건조,양생,고화 등) 설치 완료 및 시험가동

❍ ‘11.  2 : 공사 준공

ꏅ 기대효과

❍ 하수슬러지 처리시설을 설치함으로써 안정적인 하수처리 도모

❍ 하수슬러지 재활용으로 인한 자원 절약 및 처리비용 절감

61. 하수처리장 고도처리시설 추진상황

❍ 방류수질 기준 강화로 법적기준 준수를 위하여 고도처리시설 추진

※ BOD(㎎/l) 20⇒10, COD(㎎/l) 40,  SS(㎎/l) 20⇒10, T-N(㎎/l) 60⇒20, T-P(㎎/l) 8⇒2

❍ 방류수 수질 향상에 따른 환경오염 최소화로 청정 해역 보전

ꏅ 근 거 : 하수도법 제7조(방류수수질기준)에 의거 방류수질 기준강화

ꏅ 고도처리 시설현황

구분	도두	동부 (월정)	서부 (판포)	보목	색달	성산	대정	남원	비고
설치여부	‘09.5월 완료	고도처리공법으로 시공	고도처리공법으로 시공	‘07.6월완료	‘07.6월완료	고도처리공법으로 시공	고도처리공법으로 시공	고도처리공법으로 시공
사업비 (백만원)	43,341	-	-	10,000	7,980	-	-	-

ꏅ 제주(도두)처리장 고도처리시설 추진 상황

❍ 사업개요

□ 사업기간 : 2004년 ～ 2009년

□ 사업규모 : 고도처리시설(CNR공법) 1식(Q=130,000㎥/일)

□ 사 업 비 : 43,341 백만원 (국고 21,671, 지방비 21,670)

- ‘09년 사업비 : 14,132백만원 (국고 7,066,  지방비 7,066)

❍ 추진상황

□ ‘04. 08. 2 환경관리공단과 사업수행 위․수탁 협약 체결

□ ‘04. 11. 26 ～ 05. 3. 25 기본계획 및 입찰안내서 작성용역

□ ‘05. 09. 25 고도처리시설 설치 인가

□ ‘05. 11. 14 고도처리시설 설치공사 입찰 공고(설계․시공 일괄)

□ ‘06. 11. 21 ～ ‘09. 05. 20 공사 완료

❍ 효  과

□ 하수처리수질이 매우 향상되어 방류해안 오염방지에 크게 기여

□ 노후 된 하수처리시설 대폭개선으로 안정적인 하수처리운영 가능

※ 고도처리 전․후 방류수질 비교

구 분	BOD(㎎/ℓ)	T-N(㎎/ℓ)	T-P(㎎/ℓ)	SS(㎎/ℓ)
2006년	9.7	20.9	2.2	8.6
2009년(3/4분기)	4.9	8.8	0.3	3.4

62. 하수도 원인자부담금 부과 및 징수현황 (최근 3년간)

(단위 : 건, 천원)

구 분	년도별	조 정 액		징 수 액		미 수 금 액						징수율 (%)
						계		납기미도래		납기후체납액
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
제 주 지 역	2007	526	5,571,712	371	4,396,770	155	1,174,942	152	1,165,941	3	9,001	78.9
	2008	118	3,200,154	92	2,074,109	26	1,126,045	26	1,126,045			64.8
	2009	121	9,412,634	38	1,211,838	83	8,200,796	82	8,194,035	1	6,761	12.9
서귀포 지역	2007	305	7,470,267	305	7,470,267							100
	2008	51	10,420,499	51	10,420,499							100
	2009	55	10,137,814	39	7,467,003	16	2,670,811	15	1,683,796	1	987,015	73.7

63. 하수관거정비사업 추진상황(재정사업)

❏ 2008년도

〈제주시 지역〉

읍면동별	사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	진도	비고
합 계		L=34.73㎞	20,678
소 계		L=23.13㎞	7,546
한림읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업 (5개 읍․면)	하수관거정비 L=1.49km	710	‘08. 9. 2 ~ ‘09. 2. 20	100%
애월읍		하수관거정비 L=7.61km	2,153	〃	100%
구좌읍		하수관거정비 L=8.53km	2,707	〃	100%
조천읍		하수관거정비 L=1.78km	863	〃	100%
한경면		하수관거정비 L=3.72km	1,113	〃	100%
소 계		L=11.6㎞	13,132
이도2동 (도남동)	제주시 동지역 하수관거 정비사업	하수관거정비 L=3.9km	3,916	‘08. 1 ~ ‘09. 3	100%
삼도1동		하수관거정비 L=4.1km	4,640	〃	100%
용담1동		하수관거정비 L=2.8km	3,670	〃	100%
오라동		하수관거정비 L=0.8km	906	〃	100%

〈서귀포시 지역〉

읍면동별		사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	진도	비고
합 계			L=37.3km	20,778
동 지 역			L=21.2km	11,207
	송산동	보목지구 하수관거정비사업	L=1.6km	612	‘08.2.21 ~08.8.20	준공
	천지동	걸매공원일원 하수관거 시설공사	L=0.3km	91	‘07.12.20 ~‘08.4.15	준공
	효돈동	효돈지구 하수관거정비사업	L=2.1km	1,947	‘07.12.18 ~08.10.17	준공
	영천동	토평지구 하수관거정비사업	L=1.2km	1,629	‘08.3.4 ~‘08.11.3	준공
		법호촌지구 하수관거정비사업	L=0.7km	356	‘08.2.12 ~08.7.11	준공
		동상효지구 하수관거정비사업	L=1.8km	992	‘08.2.12 ~‘09.2	준공
	동홍동	동홍동(굴왓모루)하수관거시설공사	L=0.6km	126	‘07.12.20 ~‘08.5.17	준공
		동홍지구 하수관거시설공사	L=0.4km	400	'08.11. ~'09.2	준공
	대륜동	서호호근지구 하수관거정비사업	L=4.4km	1,825	‘08.3.4 ~‘08.11.3	준공
		법환지구 하수관거시설공사	L=2.9km	700	‘08.7.1 ~‘09.2	준공
	중문동	중문지구하수관거정비공사	L=0.2km	295	'08.11. ~'09.2	준공
	예래동	색달지구 하수관거정비사업	L=0.9km	453	‘08.2.20 ~08.7.19	준공
		예래중동지구 하수관거정비사업	L=2.2km	1,029	‘08.2.18 ~09.2	준공
		상예우남지구 하수관거정비사업	L=1.9km	752	‘08.2.20 ~‘08.10.19	준공
읍 면 지 역			L=21.3km	9,571
	대정읍	안덕~대정간 도로확장 및 포장구간 하수관거정비공사	L=1.4km	309	‘08.4.28 ~‘08.7.27	준공
		대정1공구 하수관거 정비공사	L=6.0km	1,856	‘08.6.30 ~‘08.12.29	준공
		대정2공구 하수관거 정비공사	L=3.0km	1,507	‘08.7.23 ~‘08.12.30	준공
		전면책임감리용역	1식	263		준공
	성산읍	성산1공구 하수관거 정비공사	L=3.8km	2,053	‘08.7.23 ~‘08.12.30	준공
		성산2공구 하수관거 정비공사	L=5.4km	2,095	‘08.6.30 ~‘08.12.27	준공
		폐기물처리용역등	1식	147		준공
	안덕면	안덕1공구 하수관거 정비공사	L=2.9km	1,206	‘08.7.23 ~‘08.12.30	준공
		폐기물처리용역등	1식	135	~‘08.12.30	준공

❏ 2009년도

〈제주시 지역〉

읍면동별	사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	진도	비고
합 계		L=26.15km	18,827
소 계		L=19.75㎞	10,948
한림읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업 (5개 읍․면)	하수관거정비 L=1.57km	976	‘09. 1. 28 ~ ‘10. 1. 28	85%
애월읍		하수관거정비 L=7.95km	3,481	〃	85%
구좌읍		하수관거정비 L=6.04km	3,447	〃	85%
조천읍		하수관거정비 L=1.32km	1,541	〃	85%
한경면		하수관거정비 L=2.87km	1,503	〃	85%
소 계		L=6.4㎞	7,879
이도2동 (도남동)	제주시 동지역 하수관거 정비사업	하수관거정비 L=3.5km	3,043	‘09. 1 ~ ‘09. 12	82%
삼도1동		하수관거정비 L=1.5km	2,168	〃	82%
용담1동		하수관거정비 L=1.4km	2,668	〃	82%

〈서귀포시지역〉

읍면동별		사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	진도	비고
합 계			L=51.6km	21,308
동 지 역			L=18.7km	7,612
	서홍동	서귀1청사지구 하수관거 정비사업	L=3.9km	1,478	‘09.01.30 ~‘09.6.27	83%
	영천동	토평지구하수관거 정비사업	L=0.7km	469	‘09.01.30 ~‘09.6.29	준공
	중문동	중문지구 하수관거 정비사업	L=0.8km	685	‘09.01.30 ~‘09.12.29	90%
	대륜동	신시가지 지구 하수관거 정비사업	L=5.7km	2,656	‘09.02.23 ~‘10.01.19	92%
		법환지구 하수관거 정비사업	L=3.7km	712	‘09.01.30 ~‘09.09.27	준공
		서호호근지구 하수관거 정비사업	L=2.3km	844	‘09.01.30 ~‘09.06.27	준공
	대륜․예래	월평지구 하수관거 정비사업	L=1.6km	768	‘09.03.09 ~‘10.02.12	87%
읍 면 지 역			L=32.9km	13,696
	대정읍	대정1공구 하수관거 정비공사	L=4.6km	1,951	‘09.01.23 ~‘09.11.19	80%
		대정2공구 하수관거 정비공사	L=7.1km	2,782	‘09.01.19 ~‘09.12.25	80%
		전면책임감리용역	1식	540
	성산읍	성산1공구 하수관거 정비공사	L=6.1km	1,461	‘09.01.30 ~‘09.11.06	85%
		성산2공구 하수관거 정비공사	L=5.4km	2,332	‘09.01.19 ~‘09.12.25	75%
		폐기물처리용역등	1식	435
	안덕면	안덕1공구 하수관거 정비공사	L=6.9km	2,452	‘09.01.30 ~‘10.01.05	80%
		폐기물처리용역등	1식	664
	남원읍	남원1공구 하수관거 정비공사	L=1.5km	444	‘09.04.27 ~‘09.08.25	준공
		남원1공구 하수관거 정비공사	L=1.3km	557	‘09.04.27 ~‘09.09.24	준공
		폐기물처리용역등	1식	78		준공

64. 하수처리시설 주변 해역 생태계 보전사업 추진 현황

지원사업명	사업내용	사업기간	사업비	비 고
계			39,900천원
마을어장피해에 따른 자원회복사업	어장 갯닦이 사업 1식	‘08.9.1 ~ 9.30	9,900천원	삼양동 어촌계
처리장 주변어장 생태계 보전사업	어장 갯닦이 사업 1식	‘09.4.10 ~ 6.9	30,000천원	도두동 어촌계
처리장 주변어장 생태계 보전사업	어장 갯닦이 사업 1식	‘09.9.10 ~ 10.9	20,000천원	도두동 어촌계
마을어장피해에 따른 자원회복사업	어장 갯닦이 사업 1식	‘09.5.22 ~ 6.13	20,000천원	중문동 어촌계

65. 전용 하수관거(분류식)사업 추진상황

□ 하수관거 분리율

(2008. 12월말 현재)

구 분		계	제 주 시		서귀포시		비 고
			동지역	읍면지역	동지역	읍면지역
관거 (㎞)	계획연장A(km)	3,969	1,568	920	838	643
	시설연장B(km)	3,048	1,198	643	630	577
	시설률(%)	76.8	76.4	69.9	75.2	89.7	B/A*100
	분류식관거C(km)	1,711	598	283	529	301
	분류식 관거시설률(%)	56.1	49.9	44.0	83.9	52.1	C/B*100

❍ 제 주 시

연도별	공사명	사업개요	예산액	사업기간	추진상황	비고
	계	오ㆍ우수분류 L=60.88km	39,505
2008	동지역 하수관거 정비사업	오ㆍ우수분류 L= 11.6Km	13,132	2008. 3~ 2009. 3	완료
	읍면지역 하수관거 정비사업	오ㆍ우수분류 L= 23.13Km	7,546	2008. 9~ 2009. 1	완료
2009	동지역 하수관거 정비사업	오ㆍ우수분류 L= 6.4Km	7,879	2009. 1~ 2009. 12	82%
	읍면지역 하수관거 정비사업	오ㆍ우수분류 L= 19.75Km	10,948	2009. 1~ 2010. 1	85%

❍ 서귀포시

공사명		사업개요	예산액 (백만원)	사업기간	추진상황	비 고
	계	우․오수분류 L=100.2km	42,086
2008	동지역 하수관거 정비사업	우․오수분류 L=21.2km	11,207	2008. 1 ~2008. 12	100%
	읍면지역 하수관거 정비사업	우․오수분류 L=21.3km	9,571	2008. 6 ~2008. 12	100%
2009	동지역 하수관거 정비사업	우․오수분류 L=18.7km	7,612	2009. 1 ~2009. 12	92%
	읍면지역 하수관거 정비사업	우․오수분류 L=32.9km	13,696	2009. 1 ~2009. 12	80%

66. 하수처리장 방류수 재이용사업 추진상황

ꏅ 사업개요

❍ 위    치 :  제주시 한경면 판포리(판포하수처리장내)

❍ 사업규모

- 시설용량 : Q=5,000톤/일     - 재염이용시설 : 1식

- 송․배수관로 : L=12.1km     - 배수지 : 1,000톤 1개소

❍ 총사업비 : 5,500백만원(국비 70%, 지방비 30%)

- ‘09년 사업비 : 4,500백만원(국비 3,150, 지방비 1,350)

❍ 사업기간 : 2008. 1. ~ 2009. 12. 31

ꏅ 추진상황

❍ ‘08.  1. 14 : 농어촌공사 업무 위․수탁협약체결

❍ ‘08.  3 ~ 6 : 타당성 검토 및 기본계획 수립

❍ ‘08.  6. 13 : 주민설명회

❍ ‘08.  9. 19 : 실시설계 완료

❍ ‘08. 10. 20 : 공사 착공

❍ ‘09. 10. 22 : 건축공사 및 토목공사 완료(공정율 95%)

ꏅ 향후계획

❍ ‘09. 11. 15 : 전기 및 기계설비 설치 완료, 시험가동

❍ ‘09. 12. 31 : 공사 준공

ꏅ 기대효과

❍ 하수처리수를 재이용함으로서 농경지 농업용수 문제 해결

❍ 농업용수 지하수 의존율 감축으로 장래 물 부족 사태에 능동적 대처

67. 하수처리장별 근무 인력현황

처리장명 (위생처리장)	시설용량 (천톤/일)	직원총수 (명)	행정	기술직					기능직 및 기타				주요 업무
				소계	시설	공업	환경	기타	소계	기능	청경	무기
계	197.13	123	2	29	3	17	5	4	92	49	7	36
제주(도두)	130	35	1	8	1	5	2	-	26	13	3	10	하수처리장운영관리
동부(월정)	6	12	-	2	-	1	-	1	10	3	3	4	“
서부(판포)	6	11	-	3	1	1		1	8	5	-	3	“
보목	20	14	-	3	1	1	-	1	11	8	-	3	“
색달	15	11	-	2	-	1	1	-	9	6	-	3	“
성산 (신산위생처리장포함)	4	13	-	4	-	3	1	-	9	3	-	6	“
남원	8	10	-	2	-	1	1	-	8	5	-	3	“
대정 (대정위생처리장포함)	8	11	1	3	-	2	-	1	7	4	-	3	“
(호근)	0.13	6	-	2	-	2	-	-	4	2	1	1	위생처리장운영관리

68. 위생처리장 관리 운영 민간위탁 현황

처리장명		제주위생처리장	동부위생처리장	서부위생처리장
소재지		제주시 도두2동 1125	조천읍 선흘리 4137	한림읍 금악리 544
설치년도		1989	1990(최초) 1996(증설)	1996(최초) 1999(증설)
설치비(천원)		2,436,000 (국비 1,241,000 시비 1,195,000)	2,237,000 (국비 1,449,000 군비 738,000)	2,740,000 (국비 1,428,000 군비 1,312,000)
처리공법		1차처리후 제주하수처리장 연계처리	액상부식법	액상부식법
일일처리용량		600㎘/일	40㎘/일	40㎘/일
수탁업체		(주)경원산업	(주)경원산업	(주)경원산업
위탁기간 (최초 위탁일)		‘08. 3. 1 - ’10. 12. 31 (2000.3.1)	‘07. 1. 1 - ’09. 12. 31 (1999.1.1)	‘07. 1. 1 - ’09. 12. 31 (1999.1.1)
연 도 별 위 탁 금 (천원)	2007년	358,180	640,000
	2008년	310,900 (‘08.3.1~12.31)	679,000
	2009년 (계약액)	383,890	719,000
연 도 별 처 리 량 (㎘)	2007년	205,745	8,979	10,747
	2008년	198,061	8,675	9,764
	2009년 9월	145,045	7,390	7,986

69. 상하수도 관련 해외 선진지 견학 실적

- “ 해당사항 없음 ”