제272회 제주특별자치도의회임시회

환 경 도 시 위 원 회

2010. 7.

주 요 업 무 보 고

상하수도본부

순      서

Ⅰ.		일 반 현 황
Ⅱ.		비전 및 전략목표
Ⅲ.		2010. 주요업무 추진계획
	❍		도 전역 안정적 용수공급 체계 구축
	❍		수 돗 물 생 산 ․ 공 급 의 고 품 질 화
	❍		고 품 질 수 돗 물 에 대 한 홍 보 강 화
	❍		수도사업 경영합리화 및 행정서비스 제고
	❍		지속이용 가능한 맑고 깨끗한 지하수 보전․관리
	❍		대체수자원 이용기반 확대를 위한 농촌용수개발 추진
	❍		수자원 이용의 다원화를 위한 빗물이용 활성화
	❍		지하수 관정의 효율적 관리체계 구축
	❍		미래지향적 광역 하수도 체계 구축
	❍		청정환경 조성을 위한 하수관거 조기 확충
	❍		지역주민이 공감하는 하수처리장 증설사업 시행
	❍		에너지 자립형 선진 하수처리시스템 기반 조성

일  반  현  황

ꏚ 기구 및 정․현원

기   구

															상하수도본부
				상수도 관리부															하수도 관리부												수자원 개발부												제주지역사업소
경영관리과			상수도생산과				기전과					수질관리과						하수계획과			하수시설과			제주하수운영과				서귀포하수운영과			수자원개발관리과							시설과						상하수도관리과							서귀포지역사업소

정 ․ 현원

(2010. 6. 30기준)

구분	계	일 반 직						연구직	별정직	기능직
		소계	4급 이상	5급	6급	7급	8급
정원	261	128	5	12	29	57	25	5	7	121
현원	246	113	4	10	33	45	21	5	7	121
과부족	△15	△15	△1	△2	4	△12	△4	-	-	-

※ 기타직(174명) : 청원경찰 - 32명, 무기계약 - 142명

ꏚ 주 요 기 능

경영관리과

❍ 상․하수도 공기업 및 지하수관리특별회계 등 운영

❍ 공기업 경영분석 및 경영합리화에 관한 업무

상수도관리부

❍ 상수도 용수 생산 및 공급

❍ 식수원 개발 및 상수도공급계획 수립 시행

❍ 상수도 정수처리 및 수질관리

하수도관리부

❍ 중장기 하수도 기본정책 수립 및 추진

❍ 하수처리장 건설, 하수관거 및 마을하수도시설사업 추진

❍ 하수처리장 및 위생처리장 운영관리

수자원개발부

❍ 지하수의 보전관리 및 개발·이용

❍ 광역상수도 건설사업

❍ 농촌용수 개발사업 및 온천개발에 관한 업무

지역사업소

❍ 상․하수도 요금 및 지하수 원수대금 부과․징수에 관한 업무

❍ 노후 배․급수관 개량사업, 하수도시설 유지보수 공사 및 준설

ꏚ 예 산 규 모  :  1,873억원

□ 상 수 도  분 야  :  753억원

□ 하 수 도  분 야  :  928억원

□ 지 하 수  분 야  :  192억원

ꏚ 자 산․채 무 (‘09 결산기준)

□  자       산  :  6,550억원

• 상수도 분야 :  3,290억원

- 토지 216, 건물 199, 구축물 등 3,505

• 하수도 분야 :  2,630억원

- 토지  66, 건물  54, 구축물 등 3,510

□  채        무  :  2,162억원

• 상수도 분야  :   790억원

• 하수도 분야  :  1,145억원

• 지하수 분야  :   227억원

ꏚ 상수도 보급현황                        (2009. 12. 31 현재)

구 분	총 인 구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	시설용량 (톤/일)	급수량 (톤/일)	1인1일 급수량(ℓ)
우 리 도	567,913	567,913	100%	512,625	195,995	345
전 국	50,394천명	46,733천명	92.7%	28,332천톤	15,901천톤	337

※ 상수원(170개소) : 광역수원 14, 용천수 13, 지하수 133, 어승생수원 1, 담수화시설 등 9

ꏚ 하수도 보급현황                        (2009. 12. 31 현재)

구 분	총 인 구 (명)	처리인구 (명)	보급율 (%)	시설용량 (천톤/일)	처리량 (천톤/일)	가동율 (%)	하수관거 시설율(%)
우 리 도	567,913	468,528	82.5	197	130.3	66.2	82.2
전 국	50,394천명	44,631천명	88.6	24,430	18,350	75.1	73.8

※ 처리장(14개소) : 하수처리장 8, 위생처리장 6

ꏚ 지하수 개발 및 허가현황

❍ 지하수 부존현황

총강수량 (백만톤/년)		증발산량 (백만톤/년)	직접유출량 (백만톤/년)	지하수함양량 (백만톤/년)		적정개발량 (천톤/일)
3,427 ＊연평균 강수량 : 1,975mm		1,138 (총강우량의 33.2%)	708 (총강우량의 20.7%)	1,581 (총강우량의 46.1%)		1,768 (지하수함양량의 40.8%)

* 645백만톤/년

❍ 지하수 취수허가 현황                       (2009. 12. 31 현재)

구 분		계	생활용	농업용	공업용	먹는샘물 제조용	기타․ 조사관측용
계	공 수	4,986 (100％)	1,364 (27.4％)	3,318 (66.5％)	159 (3.2％)	4 (0.1％)	141 (2.8％)
	허가량 (천톤/일)	1,414 (100％)	535 (37.8％)	852 (60.3％)	24 (1.7％)	3 (0.2％)	- (0.0％)
공공	공 수	1,334	351	843	3	3	134
	허가량 (천톤/일)	1,053	407	643	1	2	-
사설	공 수	3,652	1,013	2,475	156	1	7
	허가량 (천톤/일)	361	128	209	23	1	-

※ 염지하수 1,134공 7,129천톤/일 제외

※ 1일 평균 지하수이용량 : 319천톤(적정개발량의 18.0%)

비 전  및  전 략 목 표

전략

목표

중

점

실천

과

제

도 전역 안정적 용수공급 체계 구축

수돗물 생산 ․ 공급의

고품질화

고품질 수돗물에 대한 홍보 강화

수도사업 경영합리화 및 행정서비스 제고

지속이용 가능한 맑고 깨끗한 지하수 보전․관리

대체수자원 이용기반 확대를

위한 농촌용수개발 추진

수자원 이용의 다원화를

위한 빗물이용 활성화

지하수 관정의 효율적 관리체계 구축

미래지향적

광역하수도 체계 구축

청정환경 조성을 위한

하수관거 조기 확충

지역주민이 공감하는

하수처리장 증설사업 시행

에너지 자립형 선진

하수처리시스템 기반 조성

물 ․ 섬 ․ 사람이 상생하는 녹색제주 실현

비 전

도민이 행복한 국제자유도시

3대 전략목표 달성에 상하수도본부의 모든 역량 집중

2010. 주요업무 추진계획

도 전역 안정적 용수공급 체계 구축

❍ 광역상수도 공급확대를 통한 지역간 용수공급 불균형 해소

□ 안정적인 취수원이 없는 도서지역 물 문제 해소로 지역주민 삶의 질 향상

❏ 광역상수도 현황                   (시설용량/정수장)

구 분	기 간	시설용량(천톤/일)	사업비(억원)	공급량(천톤/일)	가동율(%)
계		223 / 9개소	2,306	154	69
1단계	‘96~’00	135 / 5개소	1,310	97	72
2단계	‘02~’08	88 / 4개소	996	57	65

❏ 농어촌지역 광역상수도 용수공급 확대

□ 사업개요

∙ 사업내용 : 배수지 신설 15지, 관로 72.5km (‘05~’12)

∙ 사 업 비 : 334억원 (국비 232, 도비 102)

□ 추진상황 : 배수지 11지, 관로 53.4km (공정율 84%, 282억원)

※ ‘10 추진 : 배수지 3지, 관로 14.1km 76억원

□ 향후계획

∙ ‘12까지 사업 마무리 및 농어촌지역 광역상수도 공급 확대

❏ 광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 건설

□ 사업개요

∙ 사업내용 : 저수지 50만톤, 정수장 1만톤/일, 관로 20.4km (‘07~’12)

∙ 사 업 비 : 518억원(국비 259, 도비 259)

☞ 한라산Y계곡 용출량 1,244만톤 중 월류되는 844만톤을 활용한 제2저수지 건설로 중산간지역 급수문제 해소(‘94이후 격일제 5회 100일)

□ 추진상황 : 저수지 등 4개 분야 착공 (공정율 10%)

※ ‘10 추진 : 관로 16km, 저수지 착공 등 150억원

☞ 급수혜택 : 11개마을 ․ 50개 목장  ⇒  21개 마을 ․ 60개 목장

※ 도수로에 도내 최초 소수력 발전기 설치(300kw, 12억원) ⇒ 연간 1.5억원 수익예상

□ 향후계획

∙ 사업의 조기 마무리로 중산간지역 급수환경 개선 및 대단위 투자유치 기여

❏ 도서지역 물 문제 근원적 해결

【 남원 - 우도 해저상수도시설사업 】

□ 사업개요

∙ 사업내용 : 관로 16.13km(육상 13.1, 해상 3.03) ,배수지  2,000톤(‘08~’10.12)

∙ 사 업 비 : 120억원 (국비 84, 도비 36)

☞ 남원정수장 광역상수도를 해저상수도 관로를 시설 우도지역 공급

□ 추진상황

∙ 육상관로 시설 13.1km, 해상관로 3.03km (공정율 72%)

※ ‘10 추진 : 배수지 1지․관로(해상) 3.03km, 50억원

□ 향후계획

∙ 금년말까지 사업 마무리로 물 문제 근원적 해소

∙ 관광객 증가 등에 따른 용수 수요에 안정적 대응기반 마련

【 추자도 해수담수화 시설 증설 및 고도정수처리시설 】

□ 사업개요

∙ 사업내용 : 해수담수화시설   증설 : 1,000톤/일 ⇒ 1,500톤/일

고도정수처리시설 신설 : 1,000톤/일 (‘10 ~ ’12)

∙ 사 업 비 : 60억원(국비 42, 도비 18)

□ 추진상황

∙ 설계 용역 및 착공 : ‘10. 1 ~ ’10. 12 (12억원)

□ 향후계획

∙ ‘12까지 사업 마무리하여 깨끗한 수돗물 안정적 공급

수돗물 생산 ․ 공급의 고품질화

❍ 수돗물에 대한 철저한 수질관리로 고품질 수돗물 생산 ․ 공급

❍ 급수설비에 대한 지속적인 개량으로 깨끗한 수돗물 공급 기반 유지

❏ 추진상황

□ 고품질 수돗물 공급을 위한 수질검사 항목 확대

∙ 법정기준 56항목을 매년 확대하여 세계보건기구 수준의 수질검사 시행

- 66항목(‘09)  →  75항목(’10)  →  96항목(‘12)

□ 광역정수장 전국 최초 『지하수 인증』 획득

∙ 수질이 우수한 지하수에 대하여 지하수 인증시 정수처리시설 설치 면제

∙ 광역정수장 인증 : 9개소(‘07 : 4개소, ’09 : 5개소) ☞ 정수시설비 630억원 절감

- ‘09 인증된 정수장에 대한 사후평가 (’10. 10월) 및 사후관리

□ 노후 상수도관 개량사업 지속 추진

∙ 수질저하 방지 및 유수율 제고를 위하여 ‘94부터 연차적 지속 투자

∙ 교체계획(‘94~’25) : 4,412km․3,162억원,

- '09까지 교체완료 : 2,946km․1,192억원

- ‘10 추진상황 : 49km․56억원 교체 추진

□ 저소득층 옥내 노후급수관 개량사업비 전액지원

∙ 저소득층의 옥내 노후 수도관 교체공사비를 지원 깨끗한 수돗물 공급

∙ 대상 : 기초생활보장수급자 50가구․1억원(국비 0.5, 도비 0.5)

∙ 추진상황 : 대상자 선정 및 교체공사 시행, 공사 완료후 사업비 지원

※ 사업성과에 따라 내년부터 확대 시행

❏ 향후계획

□ 원격 감시 ․ 제어에 의한 취 ․ 정수장 및 배수시설 통합운영시스템 구축

□ 먹는 물 바이러스 검사기관 지정 추진 (‘11 ～ ’15)

고품질 수돗물에 대한 홍보 강화

❍ “지하수 인증” 등으로 입증된 수돗물의 안전성과 우수성을 국내․외에 적극 홍보

▸ 수돗물에 대한 신뢰도 제고 및 음용율 향상

❏ 수돗물 음용 실태조사 결과

□ 수돗물 그대로 마심 : 32.2%(‘05년) → 34.1%(’10년) (전국 1.4%)

□ 생수 마심 : 27.3%(‘05년) → 37.4%(’10년)로 지속 증가    (전국 49.7%)

❏ 추진상황

□ 수돗물 수질평가 위원회 주관 및 민관합동 수질검사

∙ 학계, 환경단체, 주부 등 일반인이 수질검사에 참여 객관성 확보

- 검사주기 : 연 6회 (수돗물평가위원회 4, 민관합동 2)

- 검사결과 공표 : 지방 일간지, 인터넷 게시, 수돗물 품질보고서 발간

□ 공공용 수도꼭지 수돗물 인증제 추진

∙ 공공시설 수도꼭지에 대한 분기별 수질검사 후 ‘수질적합’ 인증 표기

- 대    상 : 도내 공공용 수도꼭지 208개소(관광지, 공원, 학교 등)

- 검사항목 : 10개 항목(일반세균, 암모니아성질소 등)

□ 수돗물 음용율 향상을 위한 미디어 광고 및 언론기고 등 홍보 강화

∙ 도내 일간지 및 인터넷 신문에 배너 광고 시행(8개사)

∙ 관계 전문가 기고를 통한 수질 홍보로 도민 신뢰 유도

☞ 수돗물의 우수성 및 주요 상수도정책 홍보로 도민 관심 제고

❏ 향후계획

□ 수돗물 생산과정 공개 및 정수처리시설 현대화 등 도민 신뢰도 제고 방안 지속 발굴 추진

수도사업 경영합리화 및 행정서비스 제고

❍ 수돗물 생산원가 절감 등을 통한 수도사업 경영 개선□ 취․정수시설을 생태하천으로 복원하여 친수공간 제공

❏ 추진상황

□ 상수도 생산원가 절감을 통한 경영개선 추진

∙ 소규모 지하수 급수지역을 광역상수도로 대체, 규모의 경제에 의한 운영비 절감 - 지하수 74공 정비 등 통합 후 100억원 절감

∙ 노후 계량기 적기 교체 및 상수도 관망 체계 개선을 통한 유수율 제고로 생산원가 절감

∙ ‘10 추진상황

- 노후 수도계량기 교체 11,300전(9억원) 등 4개사업 24억원

□ 자원봉사 활성화를 통한 행정서비스 실천

∙ 물 사랑 자원봉사단 구성 운영 - 본부 및 2 지역사업소

∙ 자원봉사단 운영 - 월 1회 어려운 가구 및 사회복지단체 방문 봉사

∙ ‘10 운영실적 - 18회, 129가구, 154건 민원처리

※ ‘09 실적 - 56회 257가구 지원, ’09 최우수봉사단체상 수상(행안부)

□ 하천․용천수원 수생태복원사업 추진

∙ 대  상 : 외도, 금산, 삼양, 서림수원  (‘10 ~ ’13년)

∙ 소요사업비 : 286억원 (국비 200, 도비 86)

∙ ‘10 추진상황 : 기본 및 실시 설계 ( ’10. 6 ~ 12, 12억원)

∙ 향후계획 :  착공 및 준공 ( ’11～‘13 )

❏ 향후계획

□ 수도시설의 규모화 및 유수율 관리를 통한 경영합리화 지속 추진

지속이용 가능한 맑고 깨끗한 지하수 보전 ․ 관리

❍ 도민의 생명수로서 한정된 자원인 제주지하수의 공공․공익적 이용

❍ 전국 최초 공수관리 제도를 시행하는 제주형 물관리시스템 구축

❏ 물관리 시스템 현황

❍ 지하수개발․이용 허가제, 지하수자원특별관리구역 지정․운영

❍ 오염방지 명령, 취수량 제한, 지하수 영향조사서 심의

❍ 지하수관리위원회 구성․운영, 빗물이용시설 설치사업 추진

❍ 지하수 개발․이용시공 감리, 지하수원수대금 부과징수 등

☞ ‘92년 제주개발특별법이 시행되면서 지하수법(’94) 제정 이전부터 시행조례로 지하수 보전․관리 체계구축

☞ ‘02년 제주국제자유도시특별법 및 현재 제주특별법에서 권한이양으로 강화

※ 국가 지하수 관리정책 수립 및 제도화에 초석이 됨

❏ 추진상황

□ 지하수 허가제도 강화 : 상수도공급지역 제한, 연장허가제 도입

□ 지하수자원특별관리구역 지정․운영 : 4개구역 160.065㎢․2,530공

❍ 방치된 지하수 관정 원상복구사업 : ‘92년이후 686공․8.5억원(도비)

❍ 지하수관정 이용실태조사 및 사후관리 : 4,986공

❏ 향후계획

❍ 지하수법, 온천법 일괄이양에 따른 조례 제․개정 추진

∙ 빗물이용시설 설치대상 확대 등 지하수관리 기본조례 개정

∙ 온천법 일괄이양에 따른 온천관리기본조례 제정추진

대체수자원 이용기반 확대를 위한 농촌용수개발 추진

❍ 지표수 등 이용가능한 대체수자원의 적극적 개발․이용

❍ 지하수 일변도의 농업용수 공급 다원화로 지하수의 효율적 관리

❏ 추진개요

❍ 대체수자원 이용기반 확대 : 3개지구․267만톤․1,445억원

∙ 성읍지구(‘03～’13) : 저수지 125만톤, 총사업비 519억원

- ‘09까지 224억원 투입 (공정율 43%)

∙ 옹포지구(‘06～’16) : 저수지  64만톤, 총사업비 447억원

- ‘09까지 122억원 투입 (공정율 27%)

∙ 함덕지구(‘09～’19) : 저수지  78만톤, 총사업비 479억원

- ‘09. 10월 착수지구 선정 및 실시설계 완료

☞ 21개리 12,800세대의 농경지(1,900ha) 가뭄해소 및 안정적 용수공급,

급수구역내 지하수관정 정비로 연간 1,560만톤 지하수 이용량 절감

❏ 추진상황

❍ 성읍지구 : ‘10. 12월까지 259억원 투입(공정율 50%)

❍ 옹포지구 : ‘10. 12월까지 152억원 투입(공정율 34%)

❍ 함덕지구 : 환경영향평가 완료, 총사업비 조정 후 용지매수․보상

☞ ‘10년 예산지원 : 75억원(성읍 35억원, 옹포 30억원, 함덕 10억원)

❏ 향후계획

❍ 서림지구(50만톤, 300억원) 신규 기본조사지구 선정 적극 추진

❍ 성읍․옹포․함덕지구 목표년도 준공을 위한 국고예산 절충 강화

❍ 급수구역내 공공관정 100공 예비공 활용 및 사설관정 등 130공 정비

수자원 이용의 다원화를 위한 빗물이용 활성화

❍ 빗물이용설치 의무대상 확대 추진으로 빗물자원의 효율적 활용

❍ 비닐하우스 등에 대한 빗물이용시설 설치지원으로 빗물활용 증대

□ 설치대상

□ 의무대상

∙ 골프장 면적 6만㎡이상, 온천개발 면적 10만㎡이상은 용수사용량의 40%

∙ 관광지·관광단지사업 중 1일 이용량 500톤이상은 용수사용량의 10%

□ 권장대상

∙ 농․ 축․ 임․ 수산업용 비닐하우스 또는 온실 등

(빗물이용시설 10톤이상 설치한 경우)

※ 근거 : 특별법 제316조 및 지하수관리 기본조례 제37조

❏ 추진상황

❍ 빗물이용 의무대상 : 골프장 26개소․3,508천톤

∙ 전체 용수사용량의 65.4% 사용(지하수 4,159천톤, 빗물 7,858천톤)

❍ 빗물이용 권장대상 : 비닐하우스 등 150개소․20천톤, 18억원(도비) 지원

※ ‘10년 추진 : 골프장 1개소․90천톤, 권장대상 96개소․12천톤, 11억원

❏ 향후계획

❍ 종합경기장, 공공청사 등을 의무적 빗물이용 설치대상 포함 확대

❍ 권장대상 빗물이용시설 지원사업 지속 추진

❍ 골프장 등 의무적 설치대상에 대한 빗물이용량 준수확인 등 행정지도 강화

지하수 관정의 효율적 관리체계 구축

❍ 주기적인 지하수관정 사후관리로 지하수 오염방지 관리체계 구축

❍ 지하수관정 폐공 원상복구 사업으로 지하수오염 원천적 차단

❏ 현    황

❍ 지하수 전문기관에 의한 관리 : 1,551공(양수능력 500톤/일 이상)

❍ 도지사에 의한 관리 : 3,290공(양수능력 500톤/일 미만)

※ 전체 지하수관정(4,986공) 중 조사관측용 141공 ․ 먹는샘물 4공은 자체관리

□ 추진상황

□ 지하수관정 이용실태조사 및 사후관리 용역 실시

∙ 사업기간 : ‘10. 3. 30 ～ 11. 24 (8개월간)

∙ 사업비 및 사업량 : 3억원(도비)․3,290공

□ ‘10 지하수관정 원상복구 사업추진 : 30공․1.5억원(13공 복구완료)

※ 장기간 미사용된 방치공 등 원상복구 실적(‘92~현재) : 686공

❏ 향후계획

❍ 월별 이용량 및 수질검사 조사자료 데이터베이스 구축

❍ 상부보호시설 불량관정 정비 및 주변 오염유발요인 제거

❍ 장기간 사용하지 않는 방치공 등을 발굴하여 즉시 원상복구

미래지향적 광역 하수도 체계 구축

❍ 청정 환경을 지킬 수 있는 미래지향적인 광역하수도 비전 마련

❍ 광역 도시기본계획과 연계하여 선진국 수준의 하수처리체계 전환

❏ 추진방향

□ 광역 도시기본계획과 연계한 2025년까지의 장기 하수도 체계 구축

□ 불합리한 하수처리구역 광역화하여 예산절감과 민원 발생 최소화

□ 하수도 보급률 100% 달성을 위한 중장기 투자 지속 추진

❏ 추진상황

□ 광역 하수도정비 기본계획 수립(‘09. 6월 환경부 승인)

∙ 하수발생량 : ‘09년 169천톤 ⇒ ’25년 237천톤(증 68천톤)

∙ 시 설 용 량 : ‘09년 197천톤 ⇒ ’25년 242천톤(증 45천톤)

□ 하수처리장의 처리구역 조정으로 예산절감(124억원 절감)

∙ 신규처리장 신설 계획 → 기존처리장 증설로 전환

□ 하수슬러지 자원화 사업을 광역화하여 예산절감(42억원 절감)

∙ 8개처리장별 신설 계획 → 1개 처리장으로 통합 시설

❏ 향후계획

□ 하수처리장 증설사업 단계적 추진

∙ ‘10년 : 판포, 색달,  ’11년이후 : 대정, 월정, 성산

□ 하수도 인프라 확충을 위한 국비예산 절충 강화

청정환경 조성을 위한 하수관거 조기 확충

❍ 생활하수의 체계적 처리를 위한 우․오수 분류사업 시행으로 지하수 오염방지, 하천 및 인근 해안 오염방지로 청정환경 조성

❍ 하수도 시설 조기 확충으로 주거환경 개선 및 청정제주 이미지 제고

❏ 사업개요

□ 사업기간 : 1994 ~ 2016년

□ 사 업 량 : 4,674km

□ 사 업 비 : 1조8,088억원(재정사업 14,154, BTL사업 3,934)

❏ 추진상황

□ 재정사업 : 총 4,078㎞․14,154억원

∙ ‘09까지 : 3,226㎞․8,268억원 추진

∙ ‘10 추진 : 56㎞․372억원(국비 240, 도비 132)

□ BTL사업 : 총 596km․3,934억원

∙ ‘06BTL(293㎞․1,817억원) : 공사지속 추진(’11년 상반기 완료 예정)

※ ’09까지 : 185.6km, 963억원,  ‘10 추진 : 98.9㎞․763억원

∙ ‘08BTL(181.5㎞․1,266억원) : 실시설계 승인 및 착공(’10년 142억원)

∙ ‘09BTL(60.1㎞․444억원) : 실시설계+실시협약 추진완료(’11. 2 착공예정)

∙ ‘10BTL(61.4㎞․407억원) : 기본계획 용역중(’10.12월 사업발주예정)

❏ 향후계획

□ ‘16년까지 하수도 시설 100% 보급으로 지하수 오염 예방 및 청정제주 보호

□ 하수관거 정비 대대적 추진에 따른 민원 불편최소화에 총력

지역주민이 공감하는 하수처리장 증설사업 시행

❍ 진솔한 대화와 소통으로 주민갈등 해소 및 주민화합 계기 마련

❍ 주민소통을 기반으로 안정적 하수처리를 위한 하수처리장 증설사업 시행

❏ 사업개요

구 분 처리장	시설용량 (㎥/일)			사업비 (억원)	사업기간	증설사유
	현 재	증 설	최종
계	27,000	20,000	47,000	492	2010 ~ 2013
판 포	12,000	12,000	24,000	292	2010 ~ 2013	하수처리 구역조정
색 달	15,000	8,000	23,000	200	2010 ~ 2013	예래휴양단지, 혁신도시 등

❏ 추진상황

□ ‘09. 3 : 증설사업 기본․실시설계 용역 착수

□ ‘09. 6 : 광역 하수도정비 기본계획 수립(환경부 승인 ’09. 6. 5)

□ ‘10. 9 : 실시설계 완료 및 사업 착수 예정(’10년 22억원)

※ 주민설명회 및 대화(200여회)를 통한 사업 공감대 형성

∙ 증설사업 관련 주민설명회 개최 완료(’10. 6)

∙ 진솔한 대화를 통해 꼭 필요한 주민친화시설로 신뢰 구축

❏ 향후계획

□ “환경기초시설 주변지역 지원조례”를 근거로 하수처리장 주변지역에 다각적인 인센티브 사업 지원방안 강구하여 주민갈등 해소

에너지 자립형 선진 하수처리시스템 기반 조성

❍ 에너지 다소비 시설에서  재생산 시설로 패러다임 획기적 전환

❍ 자원재활용 확대 및 최첨단 하수처리시스템 구축

❏ 현   황

□ 도내 하수처리장(8개소), 에너지 소비량 : 연간 30,071천kwh

- 전력료 연 30억원, 에너지 자립율 4%

☞ 중앙정부의 핵심 추진전략인 저탄소 녹색성장을 하수처리장에 접목, 신 ․ 재생 에너지도입, 자원재활용, 친환경 하수처리시스템 조성

❏ 추진상황

□ 하수처리장내 신□재생에너지 도입

∙ 태양광 발전설비 구축 : 월정, 판포처리장(‘10년 14억원<국비 7, 도비 7>)

☞ 처리장 BIO가스이용, 폄프장 효율향상, 정수장(2개소) 태양광 발전설비 ⇒ 연 156백만원 절감

□ 하수처리장 방류수 재이용사업 추진

∙ 판포(‘09완료) : 5,000톤/일 활용, 사업비 55억원(국비 39, 도비 16)

☞ 농경지 210ha 농업용수 수혜, 지하수 이용에 따른 전력료 78백만원 절감 효과

∙ 월 정(추진중) : 5,000톤/일, 사업비 57억원(‘10년 : 5.7억원)

□ 광역 하수슬러지 자원화사업 추진

∙ 도두처리장 : 70톤/일, 117억원(국비 68, 도비 49), (‘08~’10), ‘10년 38억원

∙ ‘12년부터 해양배출이 금지됨에 따라 매립장 중간 복토재로 활용 계획

☞ 하수슬러지 처리비용 연 8억원 절감 : 해양배출(23억원)⇒자원화(15억원)

❏ 향후계획

□ 신․재생에너지 도입 및 방류수 재이용 전 처리장(8개소) 확대 시행

□ 하수처리장 통합관리시스템 구축으로 소규모 시설 통합 관리운영