2010년도 행정사무감사

환 경 도 시 위 원 회

2010. 11

주 요 업 무 보 고

상하수도본부

보 고 순 서

❏ 주 요 업 무

Ⅰ. 일      반      현      황

Ⅱ. 비  전   및   전  략  목  표

Ⅲ. 주 요 업 무  추 진 상 황

Ⅳ. 2009결산 및 2010 예산집행상황

Ⅴ. 소관 입법(조례․규칙) 현황

Ⅵ. 2009 행정사무감사 지적사항 처리결과

❏ 2010 행정사무감사 자료

Ⅰ. 일  반  현  황

ꏚ 기구 및 정․현원

기   구

															상하수도본부
				상수도 관리부															하수도 관리부												수자원 개발부												제주지역사업소
경영관리과			상수도생산과				기전과					수질관리과						하수계획과			하수시설과			제주하수운영과				서귀포하수운영과			수자원개발관리과							시설과						상하수도관리과							서귀포지역사업소

정 ․ 현원

(2010. 10. 31기준)

구분	계	일 반 직						연구직	별정직	기능직
		소계	4급 이상	5급	6급	7급	8급
정원	261	128	5	12	29	57	25	5	7	121
현원	246	112	3	12	32	46	19	6	7	121
과부족	△15	△16	△2	-	3	△11	△6	1	-	-

※ 기타직(171명) : 청원경찰 - 31명, 무기계약 - 140명

ꏚ 주 요 기 능

경영관리과

❍ 상․하수도 공기업 및 지하수관리특별회계 등 운영

❍ 공기업 경영분석 및 경영합리화에 관한 업무

상수도관리부

❍ 상수도 용수 생산 및 공급

❍ 식수원 개발 및 상수도공급계획 수립 시행

❍ 상수도 정수처리 및 수질관리

하수도관리부

❍ 중장기 하수도 기본정책 수립 및 추진

❍ 하수처리장 건설, 하수관거 및 마을하수도시설사업 추진

❍ 하수처리장 및 위생처리장 운영관리

수자원개발부

❍ 지하수의 보전관리 및 개발·이용

❍ 광역상수도 건설사업

❍ 농촌용수 개발사업 및 온천개발에 관한 업무

지역사업소

❍ 상․하수도 요금 및 지하수 원수대금 부과․징수에 관한 업무

❍ 노후 배․급수관 개량사업, 하수도시설 유지보수 공사 및 준설

ꏚ 예 산 규 모  :  2,427억원

□ 상 수 도  분 야  :  772억원(공기업)

□ 하 수 도  분 야  :  978억원(공기업 270, 기타특계 708)

□ 지 하 수  분 야  :  204억원(기타특계)

□ 일  반  회  계 :  473억원

ꏚ 자 산․채 무 (‘09 결산기준)

□  자       산  :  6,315억원

• 상수도 분야 :  3,920억원(토지 215, 건물 199, 구축물 등 3,506)

• 하수도 분야 :  2,395억원(토지  66, 건물  55, 구축물 등 2,274)

□  채        무  :  2,162억원

• 상수도 분야  :   790억원

• 하수도 분야  :  1,145억원

• 지하수 분야  :   227억원

ꏚ 상수도 보급현황

(2009. 12. 31 현재)

구 분	총 인 구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	시설용량 (톤/일)	급수량 (톤/일)	1인1일 급수량(ℓ)
우 리 도	567,913	567,913	100%	512,625	195,995	345
전 국	50,394천명	46,733천명	92.7%	28,332천톤	15,901천톤	337

※ 상수원(170개소) : 광역수원 14, 용천수 13, 지하수 133, 어승생수원 1, 담수화시설 등 9

ꏚ 하수도 보급현황

(2009. 12. 31 현재)

구 분	총 인 구 (명)	처리인구 (명)	보급율 (%)	시설용량 (천톤/일)	처리량 (천톤/일)	가동율 (%)	하수관거 시설율(%)
우 리 도	567,913	468,528	82.5	197	130.3	66.2	69.0
전 국	50,394천명	44,631천명	88.6	24,430	18,350	75.1	73.8

※ 처리장(14개소) : 하수처리장 8, 위생처리장 6

ꏚ 지하수 현황

❍ 지하수 부존현황

∙ 총 강 우 량 : 연간 34억2천7백만톤 (연평균 강우량 1,975mm)

∙ 증 발 산 량 : 연간 11억3천8백만톤 (총강우량의 33.2%)

∙ 직접유출량 : 연간  7억   8백만톤 (총강우량의 20.7%)

∙ 지하수 함양량 : 연간 15억8천1백만톤 (총강우량의 46.1%)

❍ 지하수 개발․이용현황

∙ 적정 개발량 : 1일  1,768천톤 (지하수 함양량의 40.8%)

∙ 허   가   량 : 1일  1,414천톤 (적정 개발량의 80.0%)

(2009. 12. 31 현재)

구 분		계	생활용	농업용	공업용	먹는샘물 제조용	기타․ 조사관측용
계	공 수	4,986 (100％)	1,364 (27.4％)	3,318 (66.5％)	159 (3.2％)	4 (0.1％)	141 (2.8％)
	허가량 (천톤/일)	1,414 (100％)	535 (37.8％)	852 (60.3％)	24 (1.7％)	3 (0.2％)	- (0.0％)
공공	공 수	1,334	351	843	3	3	134
	허가량 (천톤/일)	1,053	407	643	1	2	-
사설	공 수	3,652	1,013	2,475	156	1	7
	허가량 (천톤/일)	361	128	209	23	1	-

※ 염지하수 1,134공 7,129천톤/일 제외

Ⅱ. 비 전  및  전 략 목 표

물 ․ 섬 ․ 사람이 상생하는 녹색제주 실현

비 전

도민이 행복한 국제자유도시

3대 전략목표 달성에 상하수도본부의 모든 역량 집중

수돗물 생산 ․ 공급의 고품질화

도서지역 물 문제

근원적 해결

수도사업 경영합리화 및 행정서비스 제고

광역상수도 용수공급 확대 추진

중

점

추진

과

제

전략

목표

청정환경 조성을 위한

하수관거 조기 확충

지역주민이 공감하는

하수처리장 증설사업 시행

에너지 자립형 친환경 하수처리장 조성

어승생 제2저수지

건설사업 추진

지속이용 가능한

대체수자원 개발

지하수 관정의 효율적 관리체계 구축

Ⅲ. 주요업무 추진상황

1. 수돗물 생산․ 공급의 고품질화

2. 도서지역 물 문제 근원적 해결

3. 수도사업 경영합리화 및 행정서비스 제고

4. 광역상수도 용수공급 확대 추진

5. 어승생 제2저수지 건설사업 추진

6. 지속이용 가능한 대체수자원 개발

7. 지하수 관정의 효율적 관리체계 구축

8. 청정환경 조성을 위한 하수관거 조기 확충

9. 지역주민이 공감하는 하수처리장 증설사업 시행

10. 에너지 자립형 친환경 하수처리장 조성

수돗물 생산 ․ 공급의 고품질화

❍ 수돗물에 대한 철저한 수질관리로 고품질 수돗물 생산 ․ 공급

❍ 급수설비에 대한 지속적인 개량으로 깨끗한 수돗물 공급 기반 유지

❏ 세계 최고수준의 명품수돗물 생산․공급

□ 수돗물 수질검사 항목을 세계보건기구 수준으로 확대

□ 법정기준 57항목을 세계보건기구 권장수준(96항목) 연차적 확대

- ‘57항목(’08) → 66항목(‘09)  →  75항목(’10)  →  96항목(‘12)

□ 광역정수장 전국 최초 『지하수 인증』 획득

∙ 수질이 우수한 지하수에 대하여 지하수 인증시 정수처리시설 설치 면제

∙ 광역정수장 인증 : 9개소(‘07 : 4개소, ’09 : 5개소) ☞ 정수시설비 630억원 절감

∙ ‘09 인증된 정수장 5개소에 대한 사후평가 완료 (’10. 10월)

□ 하천․용천수원 수생태복원사업 추진

∙ 대  상 : 외도, 금산, 삼양3, 서림수원  (‘10 ~ ’13년)

∙ 소요사업비 : 286억원 (국비 200, 도비 86)

∙ ‘10 추진상황 : 기본 및 실시 설계 (’10. 10 ~ ‘11. 5, 8억원)

∙ 향후계획 :  착공 및 준공 (’11～‘13년)

❏ 안전한 수돗물의 안정적 공급

□ 노후 상수도관 개량사업 지속 추진

∙ 수질저하 방지 및 유수율 제고를 위하여 ‘94부터 연차적 지속 투자

∙ 교체계획(‘94~’25년) : 4,412km․3,162억원

- '09까지 교체완료 : 2,946km․1,192억원

- ‘10 추진실적 : 111.3km․81억원 교체 추진

□ 수돗물 수질평가 위원회 주관 및 민관합동 수질검사

∙ 학계, 환경단체, 주부 등 일반인이 수질검사에 참여 객관성 확보

- 검사주기 : 연 6회 (수돗물평가위원회 4, 민관합동 2)

- 검사결과 공표 : 지방 일간지, 인터넷 게시, 수돗물 품질보고서 발간

도서지역 물 문제 근원적 해결

❍ 도서지역 급수환경의 획기적 개선으로 물 문제 근원적 해결

□ 도서지역 주거환경 개선 및 관광 인프라 확충

❏ 남원 - 우도 해저상수도시설사업

□ 사업개요

∙ 사업내용 : 관로 15.96km(육상 12.93, 해상 3.03) ,배수지  4천톤/2지(‘08~’10.12월)

∙ 사 업 비 : 120억원 (국비 84, 도비 36)

☞ 남원정수장 광역상수도를 해저상수도 관로를 시설 우도지역 공급

□ 추진상황

∙ 육상관로 12.93km, 해상관로 3.03km 시설 (공정율 80%)

※ ‘10 추진 : 배수지 2지․관로(해상) 3.03km, 50억원

□ 향후계획

∙ 금년말까지 사업 마무리로 물 문제 근원적 해소

∙ 관광객 증가 등에 따른 용수 수요에 안정적 대응기반 마련

❏ 추자도 해수담수화 시설 증설 및 고도정수처리시설

□ 사업개요

∙ 사업내용 : 해수담수화시설   증설 : 1,000톤/일 ⇒ 1,500톤/일

고도정수처리시설 신설 : 1,000톤/일 (‘10 ~ ’12년)

배수지 1,500톤 1지

∙ 사 업 비 : 92억원(국비 64, 도비 28)

□ 추진상황 : 설계 용역 마무리(‘10. 10월)

□ 향후계획

∙ 계약심사 : '10. 11월

∙ 공사착공 : '10. 12월

∙ ‘12년까지 사업 마무리하여 깨끗한 수돗물 안정적 공급

수도사업 경영합리화 및 행정서비스 제고

❍ 상수도관망의 최적관리로 안전한 수돗물의 안정적 공급□ 유수율 제고로 수도사업 경영개선 및 녹색제주 실현

❏ 상수도 생산원가 절감을 통한 경영개선

□ 상수도관망 최적관리시스템 구축 기본계획 수립

∙ 사 업 량 : 상수도관망 최적관리시스템 구축 1식

∙ 사업기간 : ‘10 ~ ’20년

∙ 사 업 비 : 182억원 (국비 36, 도비 146)

∙ ‘10 추진상황 : 기본계획 수립 용역 (‘10.8 ~ ’11.6월, 6.7억원)

□ 유수율 제고사업 추진

(단위 : 억원)

구 분	계		ꡐ93 ~ꡐ09		ꡐ10 실적		‘11 계획		향후계획
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		279		90		19		24		146
계량기교체(천전)	227.3	156	129.7	71	13.1	10	15.5	14	69	61
누수탐사 (㎞)	5,229	46	2,074	11	650	7	800	8	1,705	20
구역개량 (블록)	89	77	12	8	4	2	4	2	69	65

□ ‘10 추진상황 : 계량기 교체 13,058전 등 3개사업 19억원 투자

❏ 상수도 행정서비스 제고로 “물 복지”구현

□ 저소득층 옥내 노후급수관 개량사업비 전액지원

∙ 저소득층의 옥내 노후 수도관 교체공사비 지원으로 깨끗한 수돗물 공급

∙ 대상 : 기초생활보장수급자 50가구․1억원(국비 0.5, 도비 0.5)

∙ 추진상황 : 43가구 0.7억원 지원 완료, 11월중 추가 대상자 선정 지원

□ 하절기 및 갈수기 물다량 사용시기 급수취약지역 해소

∙ 사업위치 : 제주시 용담2동 용해로 주변 등 7개소

∙ ‘10 추진상황 : 급배수관 확장  L=14.6km․12.6억원

광역상수도 용수공급 확대 추진

❍ 광역상수도와 연계시설이 미비한 농촌지역의 용수공급시설 확충

❍ 안정적인 상수도 공급으로 농촌주민의 생활환경개선 및 복지증진

❏ 사업개요

❍ 사업위치 : 읍․면지역 22개 지구 (성산, 표선, 조천, 애월, 한경 등)

❍ 사업내용 : 배수지 신설 19지, 관로 92.5km

❍ 사업기간 : ‘05 ～ ’13년 (3단계로 구분시행)

❍ 총사업비 : 424억원 (국비 295, 지방비 129)

▪ 1단계(‘05~’07) :  65억원 (성산, 표선, 상도, 남원)

▪ 2단계(‘07~’10) : 185억원 (조천, 덕천, 애월, 성읍 등)

▪ 3단계(‘10~’13) : 174억원 (상가, 안덕, 한동, 신양, 한경 등)

❏ 추진상황

❍ 1단계 완료 ⇒  4개지구 (배수지 4지, 관로 16.1㎞)

❍ 2단계 추진 ⇒ 10개지구 (배수지 8지, 관로 43.9㎞)

❍ 3단계 추진 ⇒  1개지구 (배수지 1지, 관로  1.2㎞)

▪‘10년 (76억원) : 상가(공정 80%), 난산․송당․광평(공정 70%) 공사중

❏ 향후계획

❍ 사업지구 : 안덕, 한동, 신양, 한경면 지역 등 (7개지구)

❍ 사업내용 : 배수지 6지, 관로 31.3㎞

❍ 사 업 비 : 141억원(국비 99, 지방비 42)

어승생 제2저수지 건설사업 추진

❍ 기존 어승생 저수지(10만톤) 용량 부족으로 가뭄시 격일제 급수

☞ 주민생활 불편 초래【격일급수 : ‘94년(15일), ’96년(33일), ‘97년(21일), ’01년(11일), ‘07년(20일)】

❍ 한라산 Y계곡 용출량 1,244만톤 중 월류되는 844만톤을 이용 국제자유도시 등 대단위 관광시설에 안정적인 용수 공급

☞ 급수혜택 : 기존 11개마을 8,627명(15천톤/일) ⇒ 21개마을, 25,690명(25천톤/일)

❏ 사업개요

❍ 위    치 : 제주시 해안동 기존 저수지 상류 1㎞ 지점

❍ 사 업 비 : 518억원(국비259 지방비259)

❍ 사업기간 : ‘07 ～ ’12년(6개년)

❍ 사업내용 : 저수시설 50만톤, 정수시설 1만톤, 도수관 7.45㎞, 송수관 13.04㎞

❏ 추진상황

□ ‘10. 1 : 도․송수관로분야 착공(2차분 28억원)

∙ 도수관로(2차분) : 3,07㎞중 1,61㎞(공정 52%) 완료

∙ 송수관로(2차분) : 13,04㎞중 8.98㎞(공정 69%) 완료

□ ‘10. 4 : 저수지분야 착공(1차분 76억원)

∙ 저수지 굴착(1차분) : 59만㎥중 30만㎥(공정 51%) 완료

❏ 향후계획

❍ 어승생 제2저수지 건설사업 착공(2차분) : ‘11. 2월

▪ 도송수관로 : 전체 20.4km(118억원) → ‘11년 2.6km(30억원)

▪ 저수지공사 : 전체 토공 82만㎥, 댐체 15만㎥(225억원)

→ ‘11년 토공 23만㎥,댐체 15만㎥(110억원)

지속이용 가능한 대체수자원 개발

❍ 빗물․용천수 등 이용가능한 대체수자원의 적극적 개발․이용

❍ 빗물이용시설 설치 확대로 빗물자원의 효율적 활용

❏ 사업개요

❍ 대체수자원 이용기반 확대

∙ 농업용 저수지 개발사업(4개지구 저수지 317만톤)

❍ 수자원이용의 다원화를 위한 빗물이용 활성화

∙ 의무 설치대상

- 골프장 부지면적 6만㎡이상, 온천개발 사업계획 면적 10만㎡ 이상

- 관광지·관광단지 및 관광사업 중 1일 지하수 이용량 500㎥이상

∙ 권 장 대 상

- 농․축․임․수산업용 비닐하우스 또는 온실 등

❏ 추진상황

❍ 대체수자원 이용기반 확대(농업용 저수지개발)

∙ 성읍지구(519억원, 125만톤) : ‘10. 10월말까지 259억원 투입(공정률 49%)

∙ 옹포지구(447억원,  64만톤) : ‘10. 10월말까지 152억원 투입(공정률 33%)

∙ 함덕지구(479억원,  78만톤) : ‘10. 3월 환경영향평가 완료(용지매수중)

❍ 수자원이용의 다원화를 위한 빗물이용 활성화

∙ 의무대상 : 25개소(골프장)․341만톤

∙ 권장대상 : 90개소․12만톤, 11억원

❏ 향후계획

❍ 성읍 등 계속사업지구 추진(65억) 및 서림 신규지구선정 중앙절충

❍ 빗물이용 의무대상 : 골프장 1개소․3만톤

❍ 빗물이용 권장대상 : 지원액 5.5억원(보조금 70%이내 지원)

지하수 관정의 효율적 관리체계 구축

❍ 지하수 이용시설의 주기적 이용실태 점검ㆍ정비로 지하수관정의 효율적 관리시스템 구축

❍ 지하수 방치공 원상복구 사업으로 지하수오염 원천적 차단

❏ 사업개요

❍ 지하수 관정 이용실태조사 및 사후관리 추진

∙지하수 전문기관에 의한 관리 : 1,551공(양수능력 500톤/일 이상)

∙도지사에 의한 관리 : 3,290공(양수능력 500톤/일 미만)

※ 근 거 : 지하수법 제17조 및 동법시행령 제28조, 지하수관리기본조례 제35조

❍ 지하수 방치공 원상복구 추진

※ 이용실태조사 등을 통하여 발굴된 방치공 원상복구 추진(‘92～’10.10월말 현재) : 256공

❏ 추진내용

❍ 지하수 관정 이용실태조사 및 사후관리

∙지하수관정 월별 이용량 등 조사자료 데이터베이스 구축

∙지하수관정 양수설비 및 상부보호시설 관리실태 점검․정비

∙지하수 수질 적정성여부 조사(질산성질소, 염소이온 등)

❍ 장기간 사용하지 않는 방치공 조사 및 원상복구

❏ 추진상황

❍ 지하수 관정 이용실태조사 및 사후관리(‘10.3～11월) : 3,290공․3.5억원

❍ 장기간 미사용․용도상실 등 방치공 원상복구 : 18공․0.8억원

❏ 향후계획

❍ 지하수관정 이용실태조사 및 사후관리 추진 : 4억원

❍ 장기간 미사용․용도상실 등 방치공 원상복구 : 1억원

❍ 소유자가 불분명한 방치공 신고자에 대한 보상금 지급 : 공당 30만원

청정환경 조성을 위한 하수관거 조기 확충

❍ 생활하수의 체계적 처리를 위한 우․오수 분류사업 시행으로 지하수 오염방지, 하천 및 인근 해안 오염방지로 청정환경 조성

❍ 하수도 시설 조기 확충으로 주거환경 개선 및 청정제주 이미지 제고

❏ 현   황

□ 연차별 투자계획

(단위 : km, 억원)

구 분	총사업규모		‘94~’10년 까지		‘11년 계획		향 후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
하수관거 정비	4,674	18,088	3,397	10,520	139	854	1,138	6,714

□ 추진상황

10,520억원 투자∙3,397km정비

□ 재정사업 : ‘10년까지 8,652억원투자 ∙ 3,105km정비

□ BTL사업 : ‘10년까지 1,868억원투자 ∙ 292km정비

• '06BTL : 1,726억원 투자․276km,  '08BTL : 142억원 투자․16.5km

• '09BTL : 사업시행자 지정 및 실시협약 체결,  ‘10BTL : 기본계획 수립

□ 향후계획

□ ‘11년도 추진계획

• 재정사업 : 89억원(국비 56, 도비 33) 투자 ․ 12km 정비

• BTL사업 : 765억원투자․126.9km 정비

- ‘06BTL 상반기 완료(92억, 16.8km),  ’08BTL 공사 지속 추진(625억, 104km)

- ‘09BTL 공사착수(48억, 6.1km),  ’10BTL 우선협상 대상자 지정 및 협상

□ 향후 6,714억원 투자(1,138km 정비)로 지하수 오염 예방 및 청정제주 보호

□ 하수관거 정비 대대적 추진에 따른 민원불편 최소화에 총력

지역주민이 공감하는 하수처리장 증설사업 시행

❍ 진솔한 대화와 소통으로 주민갈등 해소 및 주민화합 계기 마련

❍ 신도시, 관광지 안정적 하수처리를 위한 하수처리장 증설사업 시행

❏ 사업개요 - 2개소 20,000㎥/일 증설

구 분 처리장	시설용량 (㎥/일)			사업비 (억원)	사업기간	증설사유
	현 재	증 설	최종
판 포	12,000	12,000	24,000	294 (국 206, 도 88)	2010 ~ 2013	하수처리 구역조정
색 달	15,000	8,000	23,000	200 (국 100, 도 100)	2010 ~ 2013	예래휴양단지, 혁신도시 등

❏ 추진상황

□ ‘09. 3 : 증설사업 기본․실시설계 용역 착수

□ ‘09. 6 : 광역 하수도정비 기본계획 수립(환경부 승인 ’09. 6. 5)

□ ‘10. 2 : 하수처리 공법 심의위원회 개최

□ ‘10. 7 : 기본계획 수립 및 설계자문

□ 지역주민과의 대화

∙ 주민설명회 개최 : 판포처리장 ‘09.4월, 색달처리장 ’10.6월, 10월

∙ 지역주민 국내 선진지 견학 : ‘10. 9월 (26명)

❏ 향후계획

□ 증설사업 추진시 주민숙원사업 및 인센티브 지원사업 병행 추진

□ 방류수 재이용 시설 및 악취방지시설 보완 등 주민 기피시설이 아닌 친환경적인 시설로 주민불쾌감 해소

에너지 자립형 친환경 하수처리장 조성

❍ 에너지 다소비 시설에서  재생산 시설로 패러다임 획기적 전환

❍ 지속적인 시설개량 및 관리로 주민과 공생하는 친근한 하수처리장 운영

❏ 현   황

□ 하수도 시설현황                              (단위 : 개소)

구 분	하수처리장	맨홀	중계펌프장	간이펌프장	빗물받이
계	8	37,007	100	216	62,764
제 주 시	3	21,784	55	175	42,741
서귀포시	5	15,223	45	41	20,023

❏ 추진상황

□ 하수처리장내 신□재생에너지 도입

∙ 태양광 발전설비 구축 : 월정, 판포처리장(‘10년 14억원<국비 7, 도비 7>)

※ 처리장 BIO가스이용, 폄프장 효율향상, 태양광 발전설비

□ 하수처리장 방류수 재이용사업 추진

∙ 판포(‘09완료) : 5,000톤/일 활용, 사업비 55억원(국비 39, 도비 16)

∙ 월 정(추진중) : 5,000톤/일, 사업비 57억원(‘10년 : 5.7억원)

□ 광역 하수슬러지 자원화사업 추진

∙ 도두 처리장 : 70톤/일, 117억원(국비 68, 도비 49)

∙ ‘12년부터 해양배출이 금지됨에 따라 매립장 중간 복토재로 활용 계획

□ 주민친화형 하수처리장 운영

∙ 매주 금요일 본부 전직원 참여 “하수도 시설물 일제 점검의 날” 운영

∙ 산책로, 체육시설 개방, 처리장 시설견학 등 처리장 개방 확대 운영

❏ 향후계획

□ 신․재생에너지 도입 및 방류수 재이용 전 처리장(8개소) 확대 시행

□ 올레코스와 연계한 하수처리장 편익시설 설치 및 제공

Ⅳ. 2009 결산 및 2010 예산집행상황

Ⅳ. 2009 결산 및 2010 예산 집행상황

ꏚ 2009년도 결산내역

(단위 : 백만원)

구 분		예산현액	지출액	이월액	불용액	불용률
합 계		229,607	197,038	16,356	16,213	7.1%
일 반 회 계		72,542	68,730	3,107	705	0.9%
	하수도사업	72,542	68,730	3,107	705	0.9%
특 별 회 계		157,065	128,308	13,249	15,508	9.9%
	상수도 공기업	73,196	62,220	2,616	8,360	11.4%
	하수도 공기업	53,139	42,709	9,655	775	1.5%
	하수도 기타특계	17,215	11,956	275	4,984	28.9%
	지하수 관리	13,515	11,423	703	1,389	10.3%

ꏚ 2010년도 예산 집행상황(‘10. 10. 31기준)

(단위 : 백만원)

구 분		예산현액	집행액	잔 액	집행률	비 고
합 계		257,501	199,682	57,819	77.5%
일 반 회 계		50,367	45,963	4,404	91.3%	이월사업비 3,107백만원 포함
특 별 회 계		207,134	153,719	53,415	74.2%
	상수도 공기업	79,787	59,317	20,470	74.3%	이월사업비 2,617백만원 포함
	하수도 공기업	36,719	28,934	7,785	78.8%	이월사업비 9,655백만원 포함
	하수도 기타특계	71,054	55,134	15,920	77.6%	이월사업비 275백만원 포함
	지하수 관리	19,574	10,334	9,240	52.8%	이월사업비 703백만원 포함 ※환경자원연구원 1,511백만원 제외

Ⅴ. 소관 입법(조례․규칙) 현황

Ⅴ. 소관 입법(조례․규칙) 현황

ꏚ 조 례

부서별	조례명	법적근거	입법목적	제정일	공포일	시행일 (최종 개정일)
경 영 관리과	제주특별자치도수도사업지방직영기업설치조례	지방공기업법 제5조, 제9조, 제13조, 제27조, 제36조, 제37조	제주특별자치도 상수도사업의 직영기업 전환 운영을 위하여 설치조례 제정	2007. 3. 7	2007. 3. 7	2007. 3. 7
“	제주특별자치도 수도급수조례	수도법 제30조, 제38조 및 같은법 시행령 제65조	수도법 및 동법시행령에서 정하도록 한 사항에 대하여 수도급수 조례 제정	2006. 11. 29	2006. 11. 29	2006. 11.29 (2010. 6. 29)
‘’	제주특별자치도 하수도사업 설치조례	지방공기업법 제5조,제9조,제13조 제37조, 제39조	제주특별자치도 하수도사업의 공기업운영(제주시동지역)을 위하여 설치 조례 제정	2007. 1. 8	2007. 1. 8	2007. 1. 8
‘’	제주특별자치도 하수도사업특별회계 설치조례	지방자치법 제126조 하수도법 제3조 지방재정법 제9조	하수도사업의 효율적 추진을 위하여 제주특별자치도 하수도사업 특별회계를 설치하고, 그 운영에 관하여 필요한 사항을 정함	2009. 11.25	2009. 11.25	2010. 1. 1.
상수도관리부	제주특별자치도 수질검사수수료 등 징수 조례	먹는물관리법 제5조, 지하수법 제20조	먹는물관리법 및 지하수법에 의한 민원수질검사에 따른 검사수수료 징수 등을 위하여 조례 제정	2007. 4. 4	2007. 4. 4	2007. 4. 4 (2008. 7. 16)
하수도 관리부	제주특별자치도 하수도사용조례	하수도법 제15조, 제27조, 제41조, 제32조, 제61조	하수도법 및 같은법 시행령에서 정하도록 한 사항에 대하여 하수도사용조례 제정	2008. 7.16	2008. 7.16	2008. 7.16
수자원개발부	제주특별자치도 지하수관리기본 조례	제주특별자치도설치및국제자유도시 조성을 위한 특별법 제310조 부터 제322조	특별자치도 특별법에서 위임된 지하수자원의 체계적이고 합리적 보전․관리를 위한 필요 사항을 규정	2007. 4. 4	2007. 4. 4	2007. 4. 4 (2009. 4. 15)

ꏚ 규 칙

부서별	규칙명	법적근거	입법목적	제정일	공포일	시행일 (최종개정일)
경 영 관리과	제주특별자치도지방직영기업회계규칙	지방공기업법시행령 제46조	제주특별자치도 지방직영기업의 회계운영에 관하여 필요한 사항을 규정	2007. 6. 20	2007. 6. 20	2007. 6.20 (2008.4.16)
“	제주특별자치도수도급수조례시행규칙	수도법 제30조, 제38조 및 같은법시행령 제65조	「수도급수조례」에서 위임된 사항과 급수조례의 시행에 관하여 필요한 사항을 규정	2009. 4. 15	2009. 4. 15	2009. 4.15
하수도 관리부	제주특별자치도 하수도사용조례시행규칙	하수도 사용조례 제3조부터 제19조	「하수도사용조례」에서 위임된 사항과 조례의 시행에 관하여 필요한 사항을 규정	2008. 11. 19	2008. 11. 19	2008. 11. 19
수자원개발부	제주특별자치도지하수관리 기본조례시행규칙	「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」제 310조 부터 제322조	「제주특별자치도지하수관리기본조례」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정	2006. 6. 28	2006. 6. 28	2006. 7. 1

Ⅵ. 2009 행정사무감사 지적사항 처리결과

부 서 별	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
상하수도본부	7	6	1
경영관리과	1		1
상수도관리부	3	3
하수도관리부	1	1
수자원개발부	1	1
제주지역사업소	1	1

지적 및 처리요구사항

담당부서 : 상수도관리부 상수도생산과 (☎750-7810)

1. 지하수자원의 보호, 상수도 생산비용 절감 등으로 상수도공기업 경영합리화를 위하여 노후관 교체 시 블록별로 구분하여 불량구역을 우선 시행하고 누수관리 전담부서를 신설하는 방안을 적극 검토하기 바람.

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 2010년부터 상수도 관망 최적  관리시스템구축에 따른 국비가 연차적으로 지원되고 있으며, 2010년부터 2020년까지 국비 3,644백만원을 포함해 총사업비 18,220백만원을 투입하여 관망 최적관리시스템을 구축할 계획임.

∙ 2010년 상수도 블록시스템 구축에 따른 기본계획 용역 추진 중

- 추진상황 : 기본계획 수립 용역 (‘10.8.24 ~ ’11.6.22, 591백만원)

□ 유수율 제고사업 지속적 추진

(단위 : 억원)

구 분	계		ꡐ93 ~ꡐ09		ꡐ10 실적		‘11 계획		향후계획
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		241		51		19		22		149
계량기교체(천전)	135.9	118	36.3	32	13.3	11	13.8	12	72.5	63
누수탐사 (㎞)	5,229	46	2,074	11	650	6	800	8	1,705	21
구역개량 (블록)	89	77	12	8	4	2	4	2	69	65

□ ‘10 추진상황 : 계량기 교체 13,300전 등 3개사업 19억원 투자

□ 향후 추진계획

□ 누수관리 전담부서 신설에 대하여 조직관리 부서와 긴밀한 협의를 거쳐 부서 신설을 추진 해 나갈 계획임

처리상황

완결 (○),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

지적 및 처리요구사항			담당부서 : 수자원개발부 수자원개발관리과(☎ 750-7910)
2. 지하수 자원을 보호하기 위하여 빗물이용시설 확대, 방류수 재이용 등 이용 가능한 대체 수자원을 개발하고, 빗물이용업체나 가정에 대하여 인센티브를 제공할 수 있는 정책을 발굴 시행하기 바람.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 대체수자원 개발 확대 추진 • 빗물이용시설 확대 - ‘04년도부터 골프장 등 대형 사업장 빗물이용을 의무화 (‘09.12월 기준 : 빗물이용 65.4% ⇒ 지하수 4,159천톤, 빗물 7,858천톤) - 권장대상에 대해 빗물이용시설 설치비 지원 (‘10년도 80개소 설치, 11억원) • 농업용 저수지 등 대체수자원 개발 - 성읍(125만톤), 옹포(64만톤)저수지 411억원 투자(진도율 41%), - 함덕(78만톤, 479억원) 환경영향평가 완료(용지매수) □ 빗물이용시설 업체 등에 대한 인센티브 제공 •「제주특별자치도 수도급수 조례」에 빗물이용시설 설치․운영시 감면 규정 도입 □ 향후 추진계획 □ 대체수자원 개발 확대 추진 • 빗물이용시설 확대 - 빗물이용시설 의무적 설치대상 확대 ☞ 종합체육관, 실내체육관, 공공청사 포함 - 권장대상 시설비 지원 : 40개소․5.5억원 • 저수지 등 대체수자원 개발사업 예산지원 - 3개지구(성읍, 옹포, 함덕) : ‘11년 75억(국비)
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

지적 및 처리요구사항			담당부서 : 상수도관리부 상수도생산과 (☎750-7810)
3. 광역상수도 공급이 가능한 급수구역에 대하여는 광역상수도 공급을 확대하고, 이용이 저조한 삼양3수원, 자굴이수원 등에 대하여는 원인을 규명하여 상수원으로서의 기능을 폐쇄하고 친수공간 등으로 조성하여 활용할 수 있는 방안을 적극 검토하여 시행하기 바람.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 수원지 하천 생태복원사업 타당성조사 용역 완료 : ‘09. 6. □ 수원지 하천 생태복원사업 기본 및 실시설계 추진 • 사업기간 : ‘10. 10. 13 ~ ’11. 5. 10 • 사 업 비 : 807백만원 • 도 급 자 : (주)이산 외 2개사 □ 자굴이 수원 현 실태 • 자굴이 수원은 해안가에 인접하여 일부 수원공에서 수질이 일정치 못할 뿐만 아니라 수원 가동 시 주민들이 이용하는 용천수에 영향 초래 • 현재 공급하는 광역정수장(남원, 회수) 및 강정정수장 공급 여유분이 있어, 자굴이 수원은 가뭄 등 비상급수 시에 필요로 하여 예비용으로 관리 운영하고 있음. □ 향후 추진계획 □ 삼양3수원지 • 광역상수도 공급 확대로 기존 도심지 용천수를 취수원으로 하는 수원을 점차 대체함에 따라 향후 활용방안 강구 추진 • 삼양3수원지 여건에 맞는 생태공원 시설 등으로 활용할 계획으로 2010년 용천수원 생태복원사업 기본 및 실시설계 용역 추진 중 □ 자굴이 수원 • 향후 서귀포지역 각종개발사업(예래주거형 관광단지, 헬스케어타운,제2관광단지 개발 등)에 따른 용수 수요증가시를 대비하고, 어승생 제2저수지 건설사업 준공 후 서귀포시 개발사업에 따른 용수 수요량을 판단하여 • 2015년 수도정비 기본계획 재정비시 자굴이 수원 활용방안을 검토하도록 할 계획임.
처리상황	완결 (○), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

지적 및 처리요구사항			담당부서 : 상수도관리부 상수도생산과 (☎750-7810)
4. 상하수도 공사시행 시 신기술 적용 확대방안을 강구하여 기술력 향상과 예산을 절감하는 방안을 검토하기 바람.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 상하수도분야 전문기관에서 시행하는 기술교육 이수 및 신기술 정보를 습득하여 공사에 반영함으로써 시공품질 향상 및 예산절감 기여 □ 상수도 신기술 교육을 통한 기술습득 및 현장 적용 - 교 육 명 : 상수도 관망진단 교육 및 상수도시설기준 교육 등 - 교육기간 : 과정별 1주일 - 교육기관 : 한국수자원공사, 한국상하수도협회 ⇒ 기대효과 : 전문기술 습득에 의한 기술력 향상 및 견실시공 기여 □ 상수도 시설공사에 신기술 적용 맑은물 공급기반 구축 - 배수지 시설 및 개량시 종전 몰탈 및 에폭시 방수에서 세라믹방수 또는 PE시트 방수 등으로 개선 방수 효과 제고 ⇒ 개선효과 : 친환경적 방수 및 내구년수 증가 □ 무단수 제수변 도입 설치 - 상수도 관로 보수공사시 단수없이 보수작업이 가능한 무단수 제수변을 설치함으로써 단수에 따른 주민 불편 해소 ⇒ ‘10 설치실적 : 4개소 120백만원
처리상황	완결 (○), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

지적 및 처리요구사항

담당부서 : 제주지역사업소 요금담당(☎ 750-3620)

5. 지하수 원수대금 체납액에 대한 징수대책을 수립하여 체납액 징수에 철저를 기하기 바람.

처 리 결 과

� 2010년 징수현황 (‘2010.10.31현재)               (단위 : 건,백만원)

구 분	조정액		징수액		체납액		징수율 (%)
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	5,592	3,670	5,436	3,609	156	61	98.3
제 주	5,592	3,670	5,436	3,609	156	61	98.3

○ 과년도분(‘2010.10.31 현재)                     (단위 : 건,백만원)

구 분	조정액		징수액		체납액		징수율 (%)
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	51,025	30,135	50,088	29,860	937	275	99.1
2009	7,441	5,683	7,305	5,634	136	49	99.1
2008	7,560	4,803	7,327	4,717	233	86	98.2
2007	7,745	3,958	7,530	3,906	215	52	98.7
2006	7,859	4,455	7,678	4,422	181	33	99.3
2005	7,068	4,816	6,979	4,789	89	27	99.4
2004이전	13,352	6,420	13,269	6,392	83	28	99.6

□ 지금까지 추진상황

□ 체납액 징수반 편성 운영

-  체납액정리 특별징수 기간운영: 2회 (2월, 4월~6월)

□  2009년 결산후 체납액 징수 실적 (10. 10. 31일 현재) : 316건, 148백만원 징수

- 2010.5월부터 사용료 카드수납 병행으로 203건 135백만원 징수

□  고액체납자 납부독려 및 강제징수 추진

- 고질적 체납자 수용가 방문, 전화납부독려 및 문서발송 : 75수용가

- 부동산 압류조치 : 13건 132백만원

□ 앞으로 징수대책

□ 체납자에 대한 지하수 연장허가 제한 (지하수관리기본조례 제8조2항)

□ 상습․고액체납자에 대한 행정제재 및 압류조치 (지방세법 제28조)

□ 체납자에 대해서는 가산금을 부과함으로써 납부기간내에 납부할 수 있도록 유도 (지하수관리기본조례 제59조제5항)

□ 징수권 시효소멸(5년) 경과로 행불, 무재산 등 사실조사후 결손처분조치 : 2000년~2004년 체납액 (1수용가/19건/3,705천원)

※ 체납자 단수조치에 따른 단전 업무협의 (한국전력공사 제주지사장)

- 지하수 원수대금 징수관련 문제는 전기사업법 위반과는 직접적 연관성이 없으므로 전기공급 중지 할 수 없다는 통보 받음

처리상황

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

지적 및 처리요구사항

담당부서 : 경영관리과 하수도관리담당(☎750-7740)

6. 하수도 사용료를 단일화 하는 방안을 강구하여 시행하기 바람.

처 리 결 과

□ 현 실 태

□ 하수도 요금 현황(’08년 기준)

구 분	원 가		요 금		현실화율 (%)
	총괄원가 (백만원)	단위원가 (톤/원)	사용료수입 (백만원)	평균단가 (톤/원)
계	45,848	926	12,491	252	27.2
제주시 동지역	24,333	628	10,142	262	41.7
서귀포시 동지역	9,897	1,124	1,998	227	20.2
서귀포시 읍면지역	11,618	6,057	351	183	3

※ 제주시 읍면지역 : 서귀포시 읍면지역 요율과 동일하게 08. 12월부터 하수도요금 부과

□ 정부의 하수도요금 정책을 감안하여 우리도 실정에 맞는  요금 현실화 추진 관련 전문가 타당성 검토 완료 : ‘08년

※ ‘08년 미국발 국제금융위기로 상하수도 요금 현실화 추진 유보

□ 추진방침

□ 합리적․효율적으로 요금 체계 단일화 추진

□ 수도요금체계 연계, 업종 및 누진체계 통일

□ 추진계획

□ 민선5기 건전재정 정책기조에 맞추어 도민 공감대를 이끌어내고

도민가계 부담 및 물가에 미치는 영향 등을 고려, 단일화 추진

처리상황

완결 (  ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

지적 및 처리요구사항

담당부서 : 하수도관리부 하수계획과(☎750-7950),              하수시설과(☎750-7970)

7. 하수처리장 주변지역 지원사업에 대한 종합계획을 수립하여 적정하게 사업이 지원될 수 있도록 하기 바람

처 리 결 과

□ 하수처리장 현황

□ 제주시 : 3개소(제주, 동부, 서부) / □ 서귀포시 : 5개소(보목, 색달, 대정, 남원, 성산)

□ 지원사업 추진상황

□ 지원대상 : 하수처리장 주변지역

□ 지원근거 :「제주특별자치도 환경기초시설 등 주변지역 지원에 관한 조례」

□ 지원사업 : 민간자본보조 및 민간 경상보조(주민소득 향상 및 주민편익 증진사업)

∙ 2010년 지원사업 계획수립 : 2009. 10. 20 (지원사업 심의위원회 심의)

∙ 2011년 지원사업 계획수립 : 2010. 10. 11 (지원사업 심의위원회 심의)

□ 2010년 지원현황                                    (단위 : 백만원)

지원지역	사 업 명	예산액	비 고
계	(13개단체)	1,974
도두	독서실부지매입 및 소득증대사업	600
	주변해역 생태계보전사업(갯딱이사업 등)	100
	주변지역 지원사업(운영비지원)	72
월정	어민복지증진사업 지원	350
	주변해역 생태계보전사업(갯딱이사업 등)	60
	주변지역 지원사업(운영비지원)	12
판포	농가소득증대사업	600
	주변해역 생태계보전사업(갯딱이사업 등)	60
	주변지역 지원사업(운영비지원)	24
색달	주변해역 생태계보전사업(갯딱이사업 등)	60
	주변지역 지원사업(운영비지원)	24
보목	주변지역 지원사업(운영비지원)	12

※ ‘대정, 성산, 남원’ 은 행정시에서 마을운영비 지원

□ 향후 계획

□ 하수처리장 8개소 주변지역 지원사업은 지역여건과 주변환경에  미치는 영향 등을 종합 분석하여 8개 처리장에 체계적으로 지원  할 수 있는 대책을 강구하겠음.

처리상황

완결 (○),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

2010 행정사무감사자료

2010 행정사무감사 요구자료 목록

【 공통사항 】

1. 다수인 민원 처리현황

2. 청원서 처리 현황(의회접수 이송된 청원)

3. 진정서 처리현황(의회접수 이송된 진정)

4. 각종위원회 현황 및 운영실적

5. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과

6. 민간 위탁금 집행현황

7. 각종 기금적립 및 운용 실적

8. 용역발주현황

9. 감사원․감사위원회, 도의회 행정사무감사 지적사항 및 처리결과

10. 2010회계년도 예산의 이용․전용사항

11. 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황

12. 2010 예산집행 현황

13. 각종 공사 물품구입 발주 현황

14. 각종 공사 설계변경 현황

15. 수의계약 현황

16. 제주특별자치도의회의 부대조건(의견) 내용 이행상황

17. 각종 차입금 현황

18. 행정소송(심판) 현황

【 소관사항 】

19. 지하수 (물)관리 종합대책 추진상황

20. 지방공기업 부채현황

21. 상수도 경영합리화 사업 추진상황

22. 광역상수도(1,2단계)시설 가동현황

23. 광역상수도(2단계) 건설사업 추진상황

24. 어승생 제2저수지 건설사업 추진상황

25. 수돗물 도민만족도 설문 조사결과

26. 지하수 폐공 원상복구사업 추진실적

27. 상수원보호구역 주민지원사업 추진상황

28. 지하수 원수대 부과․징수현황

29. 빗물이용시설 설치 지원사업 현황

30. 빗물이용시설 현황 및 빗물이용 실적

31. 골프장 등 관광개발사업지 지하수 개발․이용허가 현황

32. 공동주택 및 대형건축물 등 전용수도관리 및 수질검사 실적 및 조치현황

33. 급수불량지역 해소 추진상황

34. 물절약 운동 추진사업 및 실적

35. 상수도 누수율 현황

36. 상수도 누수방지사업 추진상황

37. 맑은 물 공급을 위한 사업 추진상황

38. 먹는물 및 지하수 수질검사 수수료 수입현황

39. 일반회계 전입금 현황

40. 상수도 사용료 감면 현황

41. 지하수 개발․이용허가 현황

42. 부정수도 및 탈루세입 단속실적 및 조치현황

43. 지하수 오염방지사업 추진실적

44. 지하수 개발․이용자 수질검사 결과 현황

45. 수질기준 초과 지하수에 대한 조치결과

46. 우도 해저상수도 시설사업 추진상황

47. 추자도 고도 정수처리시설 및 해수담수화시설 증설사업 추진실적

48. 상수도 유휴시설 정비사업 추진상황

49. 수원지 하천 생태복원사업 추진 실적

50. 상수관망도 선진화 사업 추진 실적

51. 하수관거 정비사업 추진상황(전체)

52. 하수관거 정비 BTL사업 추진상황

53. 하수처리시설 주변 주민숙원사업 추진현황

54. 광역 하수 슬러지 자원화 시설사업 추진상황

55. 하수처리장 고도처리시설 추진상황

56. 판포, 색달 하수처리장 증설에 따른 주민 요구사항

57. 하수도 원인자 부담금 부과 및 징수현황

58. 하수처리시설 주변 해역 생태계 보전사업 추진현황

59. 하수처리장 방류수 재이용사업 추진상황

60. 판포하수처리장 방류수 재이용 실적

61. 하수처리장별 근무 인력 현황

62. 중계 펌프장 운영비 현황

1. 다수인 민원 처리현황

접수 일자	민 원 인		민 원 내 용	처 리 결 과		비고
	주소 및 성 명	연락처		처리 일자	처 리 내 용
‘09.2.25	제주시 이도2동 405 영산홍주택(영산홍 주택입주자 대표회)	722-8452	영산홍주택 외부 일부 합류식지역에 대한 분류식 하수관거 우선 시행 요청	‘09.3.2	현재 추진중인 제주시 동지역 하수관거 정비사업에 포함하여 미정비구간에 대한 분류식 공사 시행 완료(‘09.10)	하수도관리부
‘09.9.23	제주시 아라일동 2384-3번지 (안형민외 17명)	011-696- 8801	영평동 292번지 건축을 위한 하수도 설치 허가 및 시설 요청	‘09.9.29	제주시 영평동 292번지는 자연녹지지역으로 주변 토지 대부분이 농지로 이용되고 있어 관련 규정 등을 종합적으로 검토한 결과 현 단계에서 하수도 설치는 곤란한 실정임.	“
‘09.11.11	제주시 오라2동 1218번지 (강상권외 10명)	752-2779	제주시 내도동 277-1 및 373-1번지 주변지역 자연취락지구에 건축물을 지을수 있게 하수관거 설치 요청	‘09.11.18	당해지역은 자연취락지구로서 주변 토지 대부분이 농지로 이용되고 있으며, 오수발생 요인이 없어 현재로서는 공공하수도 시설계획이 없는 실정으로 향후 도시계획에 의한 개발 계획 등 주변여건 변화에 따라 하수도 시설방안을 강구해 나가겠음	“

2. 청원서 처리현황(의회 접수 이송된 청원)

접수 일자	민 원 인		민 원 내 용	처 리 결 과		비고
	주소 및 성 명	연락처		처리 일자	처 리 내 용
‘09.2.25	제주시 이도2동 405 영산홍주택(영산홍 주택입주자 대표회)	722-8452	영산홍주택 외부 일부 합류식지역에 대한 분류식 하수관거 우선 시행 요청	‘09.3.2	현재 추진중인 제주시 동지역 하수관거 정비사업에 포함하여 미정비구간에 대한 분류식 공사 시행 완료(‘09.10)	하수도 관리부
‘09.12.21	제주시 삼양동 2174-19 (홍성관외 98명)	-	번영로 확장구간중 봉아름주유소~봉개교간 하수관거 설치요청	‘09.12.28	봉아름주유소~봉개교 구간은 자연녹지지역으로 오수발생 요인이 없어 현재로서는 공공하수도 시설계획이 없으며, 향후 도시계획에 의한 개발계획 등의 수립에 따라 단계별로 하수처리구역을 정하여 연차적으로 하수도 시설을 추진할 계획임	“

3. 진정서 처리현황(의회 접수 이송된 진정)

접수 일자	민 원 인		민 원 내 용	처 리 결 과		비고
	주소 및 성 명	연락처		처리 일자	처 리 내 용
‘10. 4. 1	제주시 노형동 711번지 에이스텔 자치운영 회장 (김현실 외 65명)	711-0068	하수도요금도 상수도와 같은 가구분할(주민등록전입신고적용)적용을 받을 수 있도록 요청	‘10. 4.15	하수도 사용조례 개정시 하수도 가구분할에 대한 개정을 검토해 나가겠다는 내용을 회시함	제주 지역 사업소

4. 각종위원회 현황 및 운영실적

❏ 제주특별자치도 수돗물평가위원회

□ 구성일시 : 2006. 8. 16

□ 법적근거 : 수도법 제30조 및 제주특별자치도수도급수조례 제48조

□ 기    능

∙ 수돗물의 정기적인 수질검사 실시 및 공표

∙ 수도사업자에 대한 수질관리 및 수도시설의 운영에 대한 자문

∙ 수돗물 수질과 관련하여 도지사가 요청하는 사항 등

□ 임    기 : 2010. 10. 20 ~ 2012. 10. 19 (2년)

□ 운영실적

구 분	계	회의개최	수질검사 실시	수질검사 결과공표	비 고
2009년	11	5	4	2
2010. 10월말	7	4	2	1

□ 위원회 명단

구 분	직위	위 원 명	비 고
위촉직	위원장	강창희	(현)제주대학교 화학과 교수
	부위원장	고광봉	(현)서귀포시 재향군인회장
	위 원	강명조	(현)제주시리장단협의회장
		김아현	(현)제주참여환경연대 정책국장
		김재혁	(현)미치과 원장
		나인수	(현)변호사 (현)환경정책자문위원회 조정위원
		이욱열	(전)서귀포시 주부 대표.
		지영흔	(현)제주대 수의학과 교수
		최영열	(현)일배움터 원장
당연직	위 원	장호성	(현)상하수도본부 상수도관리부장

❏ 지하수관리위원회

❍ 구성일시 : 2006. 7. 1

❍ 법적근거 : 제주특별자치도 특별법 제315 및 지하수관리기본조례 제33조

□ 기    능

∙ 지하수 영향조사서 심의 및 지하수 보전관리사항 자문

∙ 수자원관리 종합계획의 수립․변경사항 자문

❍ 임    기 : 2008. 11.  27 ~ 2010. 11. 26 (2년)

❍ 운영실적

구 분	개최횟수	개 최 내 용	비 고
2009년	7	- 지하수개발․이용허가 - 지하수개발․이용시설 변경허가 - 지하수개발․이용 연장허가 - 지하수자원특별관리구역 관리실태 자문
2010. 10월말	5	- 지하수개발․이용허가 - 지하수개발․이용시설 변경허가

❍ 위원회 명단

구 분	직 위	이 름	성별	소 속
위촉직	위원장	최영찬	남	제주대학교 해양과학부 교수
	부위원장	진성원	남	효림산업 고문
	위 원	양성기	남	제주대학교 해양과학부 교수
		최윤영	남	경북대학교도시환경공학과 교수
		강다원	여	제주관광대학 관광외식조리계열 교수
		박신영	여	제주한라대학 임상병리과
		원종호	남	한국수자원공사지하수조사 팀장
		현혜자	여	한국지질자원연구원책임연구원
		강성희	여	“생명의물”지키기운동본부 여성대표
당연직	위 원	박용현	남	제주특별자치도 상하수도본부장
		김태석	남	제주특별자치도의회 의원
		이영웅	남	제주환경운동연합 사무국장
		김양보	남	제주특별자치도 환경정책과장
		김우길	남	상하수도본부 수자원개발부장

5. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과

❏ 2009년

(단위 : 천원)

사업명	보조대상	보조금액	정산액	사업내용	비 고
물사랑 운동	대한노인회제주도연합회 부설 노인대학원 총동문회	1,000	1,000	․제주사랑운동 전진대회 물절약 홍보물 지원	상수도 관리부
“물사랑 물절약” 실천운동	서귀포시 여성 단체협의회	3,000	3,000	․물절약 실천운동 및 물의날 행사 홍보부스 홍보물 등 지원	“
상수원보호구역 주민지원사업	건입동통장 협의회	2,000	2,000	․상수원보호구역내 환경정화사업(년2회)	“
〃	삼양2동청년회	2,000	2,000	〃	“
〃	새마을지도자 외도동협의회	2,000	2,000	〃	“
〃	한림읍연합 청년회	2,000	2,000	〃	“
〃	새마을지도자 대천동협의회	2,000	2,000	〃	“
하수처리시설 주변지역 지원사업	삼양3동어촌계 화북금산마을회 도두동잠수회 도두동어부회 신사수동마을회 도두1동마을회	72,000	72,000	․경상경비 지원	하수도 관리부
하수처리장 주변어장 생태계 보전사업	도두어촌계	50,000	50,000	․오염물 제거 및 갯닦이 사업	“
하수처리장 주변어장 생태계 보전사업	중문동어촌계	20,000	20,000	․갯닦이 사업	“
빗물이용시설 설치비 지원	빗물이용시설 설치자	471,000	471,000	․빗물이용시설 등 35개소(5,189㎥)	수자원개발부

❏ 2010년

사업명	보조대상	보조금액	정산액	사업내용	비 고
목욕장 절수설비 교체 사업	사)한국목욕업중앙회제주특별자치도지회	39,347	39,347	․물 사용량이 많은 목욕장에 노후 절수설비를 교체 지원 - 절수설비 680개(24개소)	상수도 관리부
우도 해저상수도시설사업 관련 종달어촌계 수산물직판장 건립을 위한 부지 구입	구좌읍 종달리어촌계	95,000	95,000	․우도해저상수도시설관련 종달어촌계 수산물 부지 구입 - 제주시 종달리 478-14 - 면적 : 924㎡(기획재정부)	“
상수원보호구역 주민지원사업	건입동통장 협의회	2,000	2,000	․상수원보호구역내 환경정화사업(연2회)	“
〃	삼양2동청년회	2,000	2,000	〃	“
〃	새마을지도자 외도동협의회	2,000	2,000	〃	“
〃	한림읍연합 청년회	2,000	2,000	〃	“
〃	새마을지도자 대천동협의회	2,000	2,000	〃	“
하수처리시설 주변지역 지원사업	삼양3동어촌계 화북금산마을회 도두동잠수회 도두동어부회 신사수동마을회 도두1동마을회	72,000	추진중	․경상경비 지원	하수도 관리부
하수처리시설 주변지역 지원사업	월정리마을회 월정리어촌계	12,000	추진중	․경상경비 지원	“
하수처리시설 주변지역 지원사업	판포리마을회 판포리어촌계	24,000	추진중	․경상경비 지원	“
하수처리시설 주변지역 지원사업	보목마을회	12,000	추진중	․경상경비 지원	“
하수처리시설 주변지역 지원사업	예래동통장 협의회	24,000	추진중	․경상경비 지원	“

(단위 : 천원)

사업명	보조대상	보조금액	정산액	사업내용	비 고
하수처리시설 주변지역 지원사업	도두마을회	500,000	496,543	․독서실 부지매입 A=1,840㎡	하수도 관리부
	신사수동마을회	100,000	추진중	․냉동창고 1식	“
하수처리장주변어장 생태계 보전사업	도두어촌계	40,000	40,000	․오염물질제거 및 갯닦이	“
하수처리장주변어장 생태계 보전사업	도두어촌계	40,000	추진중	․오염물질제거 및 갯닦이	“
하수처리장주변어장 생태계 보전사업	삼양동어촌계	10,000	추진중	․오염물질제거 및 갯닦이	“
월정하수처리지역 어민복지증진사업 지원	월정어촌계	350,000	추진중	․어촌계건물 신축 A=330㎡	“
하수처리장주변어장 생태계 보전사업	월정어촌계	60,000	추진중	․오염물질제거 및 갯닦이 ․전복및홍해삼방류 1식	“
판포하수처리지역 농가소득증대사업 지원	판포리마을회	600,000	추진중	․저온저장고 A=330㎡	“
하수처리장주변어장 생태계 보전사업	판포어촌계	60,000	추진중	․오염물질제거 및 갯닦이 ․전복및홍해삼 방류 1식	“
하수처리장주변어장 생태계 보전사업	색달어촌계 하예어촌계	60,000	추진중	․전복종묘 종폐 1식	“
빗물이용시설 설치비 지원	빗물이용시설 설치자	1,100,000	추진중	․빗물이용시설 80개소	수자원 개발부
물의날관련 수자원 학술워크숍 지원	(사)한국환경 과학회	3,000	완료	․물의날 관련 수자원 학술 워크숍지원	〃

(단위 : 천원)

6. 민간위탁금 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	사업명	위탁기관	사업비	사업기간	위탁내용	비 고
2009	제주시 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	383,890	‘09.1.1 ~ ’09.12.31	제주시위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	하수도 관리부
	동.서부 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	889,000	‘09.1.1 ~ ’09.12.31	동․서부위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	“
2010	제주시 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	394,900	‘10.1.1 ~ ’10.12.31	제주시위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	“
	동.서부 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	931,000	‘10.1.1 ~ ’10.12.31	동․서부위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	“

7. 각종 기금적립 및 운용실적(최근 3년간)

- “해당사항 없음”

8. 용역발주현황

❏ 2009년도

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황 (계획)	비고
삼양1,2수원간 송수관 연결공사 외 1개노선 실시 설계 용역	26	실시설계 송수관 연결공사 L=2.4㎞	(주)한일엔지 니어링	‘09.01.30 ~ 02.22 (‘09.1.30)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	삼양1,2수원간 송수관 연결공사외 1개노선 공사 발주자료로 활용	상수도관리부
마라도 담수화시설 증설공사 기본 및 실시 설계 용역	28	담수화동 개량 및 증설 50㎥/일⇒75㎥/일	(주)한일엔지 니어링	‘09.02.06 ~ 03.18 (‘09.2.6)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	마라도 담수화시설 증설공사 발주자료로 활용	“
조천지구 지하수 영향 조사 용역	27	지하수 개발에 따른 지하수 영향조사 1공관측 조사공 용도변경에 따른 지하수 영향 조사	천영종합건설(주)	‘09.03.04 ~ 04.05 (‘09.3.4)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	조천지구 지하수개발에 따른 용수 생산․공급자료 활용	“
남원지구 지하수 영향 조사 용역	26	지하수 개발에 따른 지하수 영향조사 1공관측 조사공 용도변경에 따른 지하수 영향 조사	남천개발	‘09.03.04 ~ 04.05 (‘09.3.4)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	남원지구 지하수개발에 따른 용수 생산․공급자료 활용	“
수원지 하천 생태복원사업 타당성조사 용역	47	수원지 하천 생태복원사업 타당성 조사 1식	(주)도화종합기술공사	‘09.04.06 ~ 06.05 (‘09.04.02)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	수원지 하천 생태복원사업 자료 활용	“
우도 해저상수도 시설사업 전면 책임 감리 용역	720	관로 16.13㎞ ․육상 13.1㎞ ․해상 3.03㎞ 배수지 2,000톤*1지	(주)도화종합기술공사	‘09.03.06 ~‘10.12.08 (‘09.3.6)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 제10조, 동시행령 제14조, 제78조	우도 해저상수도 시설사업 시행 (추진중)	“
상하수도본부 ISO14001 사후관리 지도자문용역	13	상 하반기 내부심사 및보고ISO14001 전직원 교육훈련	에버그린컨설팅(주)	‘09.03.31 ~ 12.10 (‘09.3.31)	학술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	상하수도 업무의 효율화 및 업그레이드시 활용	“
상수도 검침 업무 민간위탁 타당성 검토 용역	19	상수도 검침업무 민간위탁 타당성 검토 용역	(주)한국수도경영연구소	‘09.04.21 ~ 10.21 (‘09.4.21)	학술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	상수도 검침업무 경영합리화 자료로 활용	“
상수도 통합 효과 분석 용역	15	최근 정부의 상수도정책 분석상수도 및 수자원 현활 분석	(주)한국수도경영연구소	‘09.04.21 ~ 06.20 (‘09.4.21)	학술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	상수도 통합효과 분석 자료 및 활용(완료)	“

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황 (계획)	비고
어승생 동부지선 관망도 구축 및 누수탐사 용역	63	관망도 구축 26.0km 누수탐사 10.0km	(주)한일엔지니어링	‘09.03.24 ~ 07.05 (‘09.3.24)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 제10조, 동법시행령 제20조제1항 제6호	어승생 동부지선 관망도 구축 및 관로 개량에 활용	상수도관리부
수질자동계측기 유지관리 용역	59	취수원, 정수장, 배수지 가압장에 설치된수질자동계측기(49개소 10종 117대) 유지관리	동신 아이피씨	‘09.02.12 ~ 12.31 (‘09.2.12)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 제10조, 동법시행령 제20조제1항 제6호	수질모니터링을 통한 수질변화 대처로 고품질 수돗물 생산․공급에 활용	“
마라도 담수화동 증축공사 설계 용역	11	마라도 담수화동 기본 및 실시설계(40.5㎡)	경원건축사사무소	‘09.07.22 ~ 08.22 (‘09.7.22)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제5호	마라도 담수화동 시설공사 활용	“
어승생 저수지 및 강정정수장 안정성 정밀점검 용역	18	어승생정수장 1식 강정정수장 1식	(주)한국시설안전연구원	‘09.09.11 ~ 10.28 (‘09.9.11)	기술용역	전자견적	지방계약법 시행령 제25조 제5호	어승생저수지 및 강정정수장시설 유지관리에 활용	“
제주시 농어촌 마을하수도 정비사업 실시설계 용역	52	하수처리시설 2개소, 관거정비 L=2.5㎞	제주환경개발(주)	‘09.2.2 ~ ’09.3.14 (‘09.01.29)	기술 용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 20조	농어촌 마을하수도 정비사업 발주	하수도 관리부
제주시 소규모 하수(간이오수)처리시설 관리용역	97	소규모 하수(간이오수) 처리시설 관리 24개소	대산엔지니어링(주)	‘09.2 25 ~ ‘10.2.10 (‘09.02.25)	기술 용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 20조	소규모 하수(간이오수)처리시설 관리 업무추진	“
서귀포시 동지역 하수관거정비사업 전면책임감리용역	279	하수관거정비 L= 68.1Km 폐기물처리용역 등 기타공사1식	(주)삼영건설기술공사, (주)제원엔지니어링	‘09.3.10 ~’10.2.23 (‘09.03.05)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 11조	서귀 동지역하수도 정비공사감리시행	“
서귀포시 색달처리장 증설 및 하수관거정비사업 기본 및 실시설계 용역	972	색달 하수처리장 증설 8,000톤, 차집관로 3.8Km 서귀포시 동지역 하수관거 15kmr기본 및 실시설계	(주)이산, (주)제원엔지니어링, (주)대원엔지니어링	‘09.3.30 ~’10.1.24 (‘09.3.27)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 11조	공사발주 자료 활용	“
‘09 제주시 읍면지역 하수관거 임대형민자사업(BTL)처리시설기본계획	291	기본계획 및 사전환경성 검토	(주)이산, (주)삼보기술단	‘09.3.26 ~’09.10.2	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 11조	민간투자 대상사업 지정 및 시설사업 기본계획 고시	“

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황 (계획)	비고
제주시지역 소규모 하수도정비사업 실시설계 용역	15	실시설계 L=0.75㎞, 맨홀펌프 1식	(주)상아엔지니어링	‘09.4.10 ~’09.7.9 (‘09.04.09)	기술 용역	수의 계약	지방계약법 시행령 25조	하수도 정비사업 발주 및 공사완료	하수도관리부
제주시 서부(판포)하수처리시설 증설사업 기본및실시설계용역	598	서부하수처리장 18,000톤 증설 (6,000톤 → 24,000톤)	(주)한국종합기술, (주)상아엔지니어링	‘09.6.24 ~‘11.11.17 (‘09.06.22)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 11조	용역중(서부하수처리장 증설사업 발주시 활용 예정)	“
합류식 하수도 월류식 저감시설 타당성 조사 용역	46	저감시설 타당성조사 1식	(주)삼보기술단	‘09.7.28 ~’09.12.24 (‘09.07.23)	기술 용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	설계용역 발주자료로 활용	“
제주시 동지역 하수관거 정비사업 실시설계용역	94	노선측량 및 실시설계 L=10㎞	(주)도암엔지니어리링	‘09.12.18 ∼‘10.03.27 (‘09.12.16)	기술 용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 20조	제주시 동지역 하수관거 정비공사(3,4공구) 시행중	〃
광역상수도3단계 시설공사 시설공사 감리	158	제주도(Ⅲ)광역상수도사업 시설공사 전면책임감리용역	㈜도화종합기술공사	‘09.5.28 ∼12.31 (‘09.5.28)	기술 용역	일반 경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술관리법에 의한 책임감리 시행 공사품질 확보	수자원개발부
서귀포(동부)지역지하수관정이용실태조사및사후관리민간위탁용역	130	도지사 사후관리 직접 실시 대상 관정 1.188공	(주)진산	‘09.4.27 ‘10.2.28 (‘09.4.27)	기술 용역	제한경쟁	지방계약법시행령 제20조제1항제6호,제25조제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
서귀포(서부)지역지하수관정이용실태조사및사후관리민간위탁용역	121	서귀포(서부)지역 일일 양수능력 500톤 미만 관정(도지사 사후관리 직접실시 대상 관정 1,107공)	(주)청화산업개발	‘09.4.10 ‘10.2.11 (‘09.4.10)	기술 용역	제한경쟁	지방계약법시행령 제20조제1항제6호,제25조제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
제주시지역지하수관정이용실태조사및사후관리민간위탁용역	111	제주시 지역 일일 양수능력 100톤 미만 관정(도지사 사후관리 직접 실시 관정 1,007공)	(주)청화산업개발	‘09.4.10 ‘10.2.11 (‘09.4.10)	기술 용역	제한경쟁	지방계약법시행령 제20조제1항제6호,제25조제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“

용 역 명	용역금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황	비고
제주시 상수도누수탐사 블록화사업 및 관망도 전산화 구축사업	544	누수탐사 : 280㎞ 블록화1구역 수용가조사 463전 관망도전산화 : 201㎞	(주)한국빅택 대표 김장기 세한기술공사(주)	‘09.4.28 ~‘10.1.3 (‘09.4.28)	기술용역	지명경쟁	지방계약법제9조 동법시행령 제22조	∙누수탐사 - 누수발견 : 205개소 ∙블록화 사업 추진 - 신제주 코스모스 호텔 서측주변 블록 구성 ∙관망도 전산화 - 월랑로 및 도로신설 구간에 대한 관망도 전산화로 GIS 구축 활용	제주지역사업소
소규모 주민숙원 하수도 정비공사 실시설계용역	24	하수도 정비 실시설계 L=0.892km	(주)상아엔지니어링	‘09.4. 6 ~ 9. 14 (‘09. 4 .6)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법제9조 동법시행령 제16조	제주제일중학교 동측 외 3건 공사발주 자료로 활용	“
서귀포시 블록 시스템 구축 및 누수탐사 사업(1차분)	219	블록시스템 구축 :11개 블록 누수탐사:113.4㎞	(주)한국빅텍 (주)제이피엠엔지니어링	‘09.01.30 ~ ‘09.12.29 (‘09.01.30)	기술 용역	공개 경쟁	지방계약법 시행령제18조	유수율제고 상수도관 유지관리	서귀포 지역 사업소
서귀포시 읍면 지역(남원,표선) 누수탐사 사업	105	누수탐사:136.9㎞	(주)상아 엔지니어링	‘09.05.11 ~ ‘09.11.06 (‘09.05.11)	기술 용역	공개 경쟁	지방계약법 시행령제16조	누수량감소 유수율제고	“

(단위 : 백만원)

❏ 2010년도

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황 (계획)	비고
조천정수장 배수지 확장사업 사전환경성 검토용역	23	제주시 조천읍 대흘리 2778-38(A= 21,484㎡)	이엔이	‘10.03.02 ~ 05.01 (‘10.3.2)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제2호의 2(조기집행)	조천정수장 배수지 확장사업 활용	상수도관리부
조천정수장 배수지 확장사업실시설계용역(토목)	79	배수지 시설(V=5,000m3) 1지(예비3지), 체육시설 및 조경1식	(주)제원엔지니어링	‘10.01.15 ~ 06.28 (01.13)	기술 용역	제한경쟁	지방계약법 제9조, 제10조, 동법시행령 제20조제1항 제6호	조천정수장 배수지 확장사업에 따른 공사발주 자료로 활용	“
수질자동계측기 유지관리 용역	62	취정수장 51개소 119대 유지관리	금광 전기공사	‘10.02.04 ~ .12.31 (‘10.2.4)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 제10조, 동시행령 제16조	수질모니터링을 통한 수질변화 대처로 고품질 수돗물 생산․공급에 활용	“
송당지구 수도시설공사 실시설계용역	22	배수지 시설 (V=1,000㎥) 1지관로부설 (주철관 D100㎜) L=6㎞	(주)한일엔지 니어링	‘10.02.05 ~ 06.07 (‘10.2.5)	기술용역	전자견적	지방계약법 제9조, 제10조, 동법시행령 제33조 및 지자체수의계약운영요령	송당지구 수도시설공사 활용	“
우도해저상수도 예비 배수지 시설공사 실시 설계 용역	28	배수지 시설 V=2,000㎥ 관로공사(D125) L=1.8㎞	(주)제이피엠엔지니어링	‘10.05.13 ~ 06.12 (‘10.5.13)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조제1항 제2호의 2(조기집행)	우도 해저상수도 예비배수지 시설공사 활용	“
어승생 서부지선 관망도 구축 및 누수탐사 용역	86	송배수관로(서부간선) 21㎞주요지선 10㎞	(주)한일엔지 니어링	‘10.03.19 ~ 06.26 (‘10.3.19)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 제9조, 제10조, 동법시행령 제20조제1항 제6호(지역제한)	어승생 서부지선 관로 관리 활용	“
추자 해수담수화 증설 및 고도 처리시설 기본 및 실시설계용역	520	해수담수화시설 증개량사업 Q=1,500㎥ 정수처리 및 고도처리시설 도입 Q=1,000㎥	(주)도화종합 기술공사	‘10.02.17 ~ 10.29 (‘10.2.17)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 제10조, 동시행령 제16조	추자 해수담수화 증설 및 고도처리시설 사업추진 활용('10년 12월 착공예정)	“
상수도관망 최적관리시스템구축 기본계획수립용역	591	기본계획수립 1식	(주)도화종합 기술공사	‘10.08.24 ~ ‘11.06.22 (‘10.8.24)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 제10조, 동시행령 제16조	상수도관망 최적관리시스템구축 활용(추진중)	“

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황 (계획)	비고
수원지 하천 생태복원사업 기본 및 실시 설계용역	807	하천생태복원 5개소, 기본 및 실시설계 용역1식	(주)이산	‘10.10.13 ~ ‘11.05.10 (‘10.10.08)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 제10조, 동시행령 제16조	수원지 하천 생태복원사업 활용(추진중)	상수도관리부
우도 해저상수도 시설사업 전면 책임감리 용역 (제2차분)	34	전면책임감리1식	(주)도화종합기술공사	‘10.01.01 ~ 12.31	기술용역	제한경쟁	지방계약법 제10조, 동시행령 제16조	우도 해저상수도 시설사업 전면 책임감리 활용 (추진중)	“
조천정수장 배수지 확장사업 실시 설계 용역(건축)	71	건물신축 : 2,000㎡(1층 1,000,2층1,000)건물개축 : 2,592㎡(지하1층 864, 1층864,	예원건축사사무소	‘10.01.21 ~ 7.21	기술용역	제한경쟁	지방계약법 제9조, 제10조, 동법시행령 제20조제1항 제6호(지역제한,긴급)	조천정수장 배수지 확장사업 활용	“
조천정수장 배수지 확장사업 실시설계용역(전기)	9	건물 신축 및 리모델링에 따른 전기공사 1식	송원엔지니어링	‘10.01.25 ~ 09.10 (01.22)	기술 용역	수의계약	지방계약법 제9조, 제10조, 동법시행령 제20조제1항 제6호	건물신축 및 리모델링에 따른 전기공사 발주자료로 활용	“
조천정수장 배수지 확장사업 실시설계용역(통신)	6	건물 신축 및 리모델링에 따른 통신공사 1식	(주)청운엔지니어링	‘10.01.25 ~ 09.10 (01.22)	기술 용역	수의계약	지방계약법 제9조, 제10조, 동법시행령 제20조제1항 제6호	건물신축 및 리모델링에 따른 통신공사 발주자료로 활용	“
제주시동지역 하수관거 정비사업 전면책임감리용역(4차분)	577	하수관거정비 L= 56.4Km 기타공사1식	(주)경호엔지니어링종합	‘10.01.01 ~‘11.06.03 (‘10.01.01)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 11조	제주시 동지역 하수관거 정비사업 전면책임감리용역 시행	하수도관리부
서귀포읍면지역하수관거정비 전면 책임감리용역 (3차분)	631	하수관거정비 L=88.045㎞	(주)건화	‘10.01.15 ~‘11.02.10 (‘10.01.14)	〃	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 11조	건설기술관리법에 의한 책임감리 시행 공사품질 확보	〃
제주시 농어촌마을 하수도정비사업 실시설계용역	25	하수처리시설 1개소, 관거정비 L=3.1㎞	(주)상아엔지니어링	‘10.01.21 ~‘10.06.18 (‘10.01.19)	〃	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 11조	농어촌 마을하수도 정비사업 발주	〃
서귀포시 농어촌마을 하수도정비사업 실시설계용역	80	소규모하수처리시설 개량 2개소, 하수관거 L=5.5km	(주)상아엔지니어링	‘10.01.28 ~‘10.04.27 (‘10.01.27)	〃	제한 경쟁	지방계약법 시행령 20조	농어촌 마을하수도 정비사업 발주자료로 활용	〃
제주시 소규모 공공하수처리시설 관리용역	68	소규모공공하수처리시설 유지관리 25개소	한풍종합건설(주)	‘10.02.12 ~‘11.02.11 (‘10.2.10)	〃	제한 경쟁	지방계약법 시행령 20조	소규모 공공하수처리시설 관리 업무추진	〃
월정하수처리장 방류수 재이용사업 기본 및 실시설계용역	130	Q=5000톤/일 송배수관로 7.6km 배수지 1,000톤.일	(주)제이피엠엔지니어링	‘10.02.17 ~‘10.08.15 (‘10.02.11)	〃	제한 경쟁	지방계약법 시행령 20조	월정하수처리장 방류수 재이용사업 추진중	〃

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역 기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황 (계획)	비고
10년제주시읍면지역하수관거정비임대형민자사업처리시설기본계획및사전환경성검토용역	224	‘10 제주시 BTL 처리시설기본계획 및 사전환경성 검토 타당성 및 민자적경성 조사	(주)도화종합기술공사	‘10.02.18 ~‘10.06.17 (‘10.02.12)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 제11조	‘10 제주시 읍면지역 BTL 민간투자 대상사업 지정 및 시설사업 기본계획 고시	하수도관리부
서귀포시 소규모 하수 및 간이오수처리시설 관리용역	73	소규모 하수(간이오수)처리시설 관리 25개소	한라환경산업	‘10.02.18 ~‘11.02.17 (‘10.02.17)	〃	제한 경쟁	지방계약법 시행령 제20조	소규모 하수(간이오수)처리시설 관리 업무추진	〃
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 전면책임감리용역3차분	684	하수관거 L=58.77km	(주)삼안, (주)제이피엠엔지니어링	‘10.02.22 ~11.10.01 (‘10.02.22)	〃	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 제11조	제주시읍면지역하수도정비공사책임감리시행	〃
이호천 해수순환 정화사업 타당성 용역	15	이호천 해수순환 정화사업 타당성 조사 1식	(재)한국자치경제연구원	‘10.02.26 ~10.05.26 (‘10.02.24)	학술 용역	수의 계약	지방계약법 시행령 제25조	이호천 해수 순환 정화사업 시행 예정	〃
성산하수처리구역 하수관거 정비사업 기본 및 실시설계 용역	920	하수관거 L=35.471km 배수설비 1,017가구 월류수처리시설 3개소	(주)이산, (주)제원엔지니어링	‘10.05.26 ~‘11.02.19 (‘10.05.20)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 제11조	용역 시행중 ⇒공사발주자료로 활용	〃
제주시 동지역 녹지지역내 하수도 시설기준 수립용역	22	하수도 시설기준 수립 용역 1식	(재)제주발전연구원	‘10.05.31 ~‘10.10.27 (‘10.05.24)	〃	수의 계약	지방계약법 시행령 제25조	비관리청공공하수도허가시 기준마련	〃
제주시 소규모 하수관거 정비공사 실시설계용역	21	소규모 하수관거정비 (L=1,100m)	(주)제이피엠엔지니어링	‘10.05.25 ~‘10.08.22 (‘10.05.25)	〃	수의 계약	지방계약법 시행령 제25조	공사발주 자료로 활용	〃
제주하수처리장 악취제거방안 연구 용역	13	악취원인분석 및 저감 대책 수립	(재)한국자치경영평가원	‘10.06.25 ~‘10.09.22 (‘10.06.22)	학술 용역	수의 계약	지방계약법 시행령 제25조	악취저감을 위한 기초 자료로 활용	〃
제주시읍면지역하수관거정비사업기본및실시설계용역	261	동서부 오수관거 L=10km 배수설비1000개소	(주)삼안, (주)제이피엠엔지니어링	‘10.10.21 ~‘11.02.17 (‘10.10.15)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 제11조	용역중(공사발주시 활용 예정)	〃

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황 (계획)	비고
서귀포(동부)지역지하수관정이용실태조사및사후관리민간위탁용역	98	-1일 양수능력 500톤 미만 관정 844공	남천개발	‘10.3.26 ‘10.11.24 (‘10.3.26)	기술 용역	제한경쟁	지방계약법시행령 제20조제1항제6호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	수자원개발부
서귀포(서부)지역지하수관정이용실태조사및사후관리민간위탁용역	166	-일일 양수능력 500톤 미만 관정 1,507공	(주)웅지산업개발	‘10.3.26 ‘10.11.24 (‘10.3.26)	기술 용역	제한경쟁	지방계약법시행령 제20조제1항제6호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
제주시지역지하수관정이용실태조사및사후관리민간위탁용역	93	-일일 양수능력 500톤 미만 관정 938공	(주)웅지산업개발	‘10.3.26 ‘10.11.24 (‘10.3.26)	기술 용역	제한경쟁	지방계약법시행령 제20조제1항제6호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
상가2지구 광역상수관로연계공사 실시설계용역	13	-상가2지구광역 상수관로연계 공사 실시설계 용역 관로부설 L=0.78km	(주)제이피엠엔지니어일	‘10. 3.24 ~ ‘10. 4.23 (‘10.3.24)	기술용역	소액 수의	지방계약법시행령 제25조제5호	상가2지구 광역상수관로 공사 시행	“
제주도 광역상수도(어승생제2저수지)건설사업 전면책임감리용역	657	-어승생제2저수 지건설사업에 따른 감리 -정수장증설 q=10,000㎥/일 -저수지용량 v=500,000㎥ -도수관로7.3km -송수관로 13.0km	(주)도화종합기술공사 (주)제원엔지니어링	‘10. 1.27 ~ ‘10. 12.20 (‘10.1.27)	기술용역	일반 경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술관리법에 의한 책임감리 시행 및 공사품질 확보	“
제주시 상수도누수탐사 사업	348	누수탐사 : 350㎞ - 동 지 역 : 250㎞ - 읍면지역 : 100㎞ 관망도전산화 : 40㎞	(주)한국빅택 세한기술공사(주)	‘10.4.15 ~‘11.1.9 (‘10.4.14)	기술용역	지명경쟁	지방계약법 제9조 동법시행령 제22조	(용역중) ∙누수탐사 : 105개소 ∙관망도 전산화 - 연삼로~삼양검문소외 도로 확장구간에 대한 관망도 전산화 GIS 구축 활용	제주 지역 사업소
소규모 하수관거 정비사업 실시설계용역	24	하수도 정비 실시설계 L=1.3km	(주)상아엔지니어링	‘10. 3. 17 ~ 10. 30 (3 .17)	기술 용역	경쟁 입찰	지방계약법 제9조동법시행령 제16조	삼양동 사무소일원 외 4건 공사발주 예정	“
서귀포지 읍면 지역(대정,안덕) 누수탐사 사업	175	상수도 누수탐사 L=209.9㎞	세한기술 공사(주)	‘10.4.2 ~ ‘10.9.28 (‘10.3.29)	기술 용역	제한 경쟁	지방게약법 제9조 및 동법시행령 제20조	누수량감소 유수율제고	서귀포 지역 사업소
서귀포지 읍면 지역(남원) 누수탐사 사업	88	상수도 누수탐사 L=94.4㎞	(주)세원 이엔지	‘10.7.13 ~ ‘10.12.9 (‘10.7.7)	기술 용역	제한 경쟁	지방계약법 제9조 및 동법시행령 제20조	누수량감소 유수율제고	〃

9. 감사원, 감사위원회 감사, 도의회 행정사무감사 지적사항 및 처리결과

❏ 2009 감사위원회 종합감사

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
먹는물 수질검사 실시주기 적용 부적정	시정	․모든 수질검사결과는 DB화하여 부적합이 없는 항목에 대하여는 ｢먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙｣에 따라 항목별 검출농도 및 검출빈도 등을 고려하여 그 검사주기를 완화하여 수질검사 할 수 있도록 조치 ․전용상수도인 경우에는 수질검사 결과에 따라 법정 수질검사 주기를 완화할 수 있다는 내용을 전용상수도 설치자에게 고지하여 수질검사에 따른 민원인의 경제적 부담이 해소될 수 있도록 조치	․지난 3년간 수질검사를 실시한 결과 검사 항목별 수질기준의 10%를 초과한적이 없는 경우에는 당해 항목에 대한 검사를 매 분기 1회는 매반기 1회로, 매년 1회는 3년에 1회 이상으로 검사 완화 실시 해 나가겠음. ․전용상수도의 경우에도「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙」에 따라 지난 3년간 수질검사 결과 검사항목별 수질기준의 10%를 초과한 적이 없는 시설에 대하여는 수질검사 주기를 완화 실시 해 나가겠음.
상수도 통계자료 부실작성 관리	시정	․도내 전지역에 매설된 상수도관의 관종 및 경년 등의 현황파악을 위한 계획을 수립하여 도내 전 상수도관로 현황을 정확히 작성, 노후관 교체사업등 상수도 사업이 효율적으로 이루어 질 수 있도록 통계관리 ․현재, 행정시 동지역에만 구축된 수도지리정보시스템(GIS)을 읍ㆍ면지역까지 확대할 수 있도록 장기계획을 수립하여 각종 상수도사업이 정확한 통계에 의하여 추진될 수 있도록 조치	․GIS사업과 연계 관망도 전산화를 매년 시행하고 있으며 ․ 2010년 상수도관망 최적관리시스템 구축을 위한 기본계획 수립을 위한 용역을 시행하고 있음 - 용역명 : 상수도관망최적관리시스템 구축 기본계획 수립 용역 - 사업비 : 670백만원 - 사업기간 :'10. 8 - '11. 6 ․기본계획 수립과 병행 상수도관망을 블록화하여 체계적으로 관망을 관리 해 나갈 것임
누수율 저감을 위한 사업추진 부적정	시정 권고	․노후관 교체사업 추진 시에는 급수구역을 블록별로 구분하여 누수량이 많은 불량등급의 블록과 아연도 강관으로 설치된 수도관, 매설 후 16년 이상 된 수도관 등의 현황을 파악하여 관망도를 작성하고 이들 불량구역을 우선적으로 교체해 나가시기 바라며(시정) ․유수율 제고(누수율 저감)는 지하수자원을 보호함은 물론 상수도 생산비용 절감, 수질위해요인 제거효과 등 그 업무의 중요성을 감안하여 체계적인 조직을 갖추고 전문적으로 지속추진 할 수 있도록 누수관리 전담부서 신설을 검토해 나가기 바람.(권고)	․2010년에는 상수도블록시스템 구축에 따른 기본계획 용역, 2011년 실시설계 용역을 실시하게 됨으로 인해 노후관개량사업, GIS구축사업 등이 체계적으로 이루어질 계획으로 불량구역을 우선적으로 교체해 나가겠음 ․누수관리 전담부서 신설에 대해서는 관계부서와 지속적으로 검토․보완 해 나가겠음

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
저수조 위생관리 의무 위반자에 대한 조치소홀	시정	저수조 수질검사 대상시설 880개소 중 청소 미이행 230개소, 수질검사 미이행 50개소가 있음에도 저수조 위생관리 의무 위반자에 대한 지도감독 업무 소홀	․‘09.8.17, ’09.11.02 재차 저수조 위생관리 의무이행 공문 발송 및 현장방문 후 관계법 내용 설명 등 이행촉구. ․‘09.12.28현재 미이행 271개소 중 휴업등 미대상 6개소를 제외한 265개소 저수조위생관리의무이행완료.
정수장 등 무인전자경비시스템 운영관리 재검토	시정	․정수장등에 구축된 무인전자경비시스템 운영상황을 재확인하여 조속히 경비시스템을 가동하거나 부득이한 사유로 가동치 못할 경우에는 해당 상수원의 보호관리에 따른 별도의 대책 마련 ․2009년도 신규구축 계획인 7개소의 상수도시설에 대하여는 무인전자경비시스템을 구축한 후 사용치 못하는 사례가 없도록 사전 충분히 재검토하여 불필요한 예산낭비를 초래하지 않도록 사업 추진	․‘09년도 무인전자경비 10개소(배수지 3개소, 가압장 2개소, 취․정수장 5개소) 중 ’10년에는 유인시설인 취․정수장 및 가압장 등 5개소에 무인경비 해지로 예산절감 조치 ․‘10년 현재 배수지 3개소, 무인가압장 1개소, 본부 1개소 등 5개소만 현재 무인전자경비시스템 운영 중임
지하수중 노로바이러스 검사체계 조기 구축	권고	우리도의 경우 타시ㆍ도와 달리 지하수와 용천수를 상수원수로 사용하고 있고, 지하수에 의한 노로바이러스 식중독 발생이 증가하고 있음을 감안할 때 지하수에 대한 바이러스 검사의 중요성이 한층 더 요구되고 있으므로 조속히 바이러스 검사체계가 구축될 수 있도록 조치	․먹는물 노로바이러스 조기검사체계 구축(2012년 예정) ▷ 바이러스검사교육(‘11.2 ~ 9월) ▷ 바이러스검사실 공간 확보 후 추가 수질분석 장비 확보 및 분석 실시
상ㆍ하수도 경영 합리화 방안 마련	권고	․상수도 통합 이후 생산원가는 통합 전에 비해 855원 → 990원 상승, 공급단가는 오히려 692원 → 593원, 요금현실화율 81% → 59%으로 감소 등 경영합리화 방안 마련 시급	․생산원가 상승원인 - 상수도 통합 전 도가 일반회계로 운영하던 어승생수원 및 광역정수장 유지관리비용(61억) 상수도회계 흡수, 원가에 반영 이미 손실요인 안고 있었음 ․공급단가 및 현실화율 감소 원인 - 상수도 통합에 따라 가장 낮은 (구)제주시 요금체계로 일원화하는 과정에서 요금인하(15%)로 세입 감소(54억), 요금현실화율 떨어짐 ․경영합리화 방안 - 상하수도 통합에 따른 규모의 경제실현에 의한 유휴시설정비 등 자구노력을 통하여 요금인상 요인 흡수 - 경제위기가 극복되고 도민 공감대가 형성되는 시점에 단계적으로 요금현실화 계획수립 추진

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
상하수도 요금 등 체납액징수 소홀	시정	․상․하수도 사용료, 지하수원수대금 체납액 총 1,654백만원(18,434건) 중 10백만원 이상 고액체납자는 약 1,203백만원으로서 약 72% 차지 ․제주지역사업소 체납액 징수를 위한 수도급수 중지, 지하수 이용중지 등 행정조치 미흡	․‘09년 체납액 2,669백만원 중 ’10. 10. 28일 현재 - 체납액징수 상수도 687백만원, 하수도 443백만원, 지하수원수대금 60백만원 징수하였으며, - 고액(고질)체납자에 대하여 (급수중지 : 490건, 급수해제 : 460건(체납액납부), 재산압류 조치: 12건․317백만원) ․향후 징수시효가 지난 체납자 결손처분시는 재산 및 금융조회 등을 실시 ․체납액 정리기간 4회실시, 강력징수
지하수개발 이용 변경신고 업무처리 부적정	시정	지하수 개발이용 허가를 받은 자가 명의변경 사유로 지역사업소에 변경신고시 허가증에 변경사실을 기록하지 않고 문서로만 통보, 민원인은 상하수도본부에 허가증 재발급 신청하는 등 민원불편 초래	지하수 개발 이용 명의 변경 신고 처리시 지역사업소에서 명의 변경 신고서를 접수 처리하고 명의변경 사실을 문서로 상하수도본부 (수자원개발부)에 통보하면 민원이 재차 방문할 필요 없이 허가증을 재발급 하여 민원인에게 우편발송.
빗물이용시설 보조사업 대상 선정 부적정	시정	2009년 빗물이용시설 설치 보조사업 계획수립시 사업대상자를 「제주특별자치도 지하수관리 기본조례」 규정(10㎥이상)에 부합되지 않게 자격요건 50㎥으로 제한	「‘10년 빗물이용시설 설치사업 보조금 지급결정 및 지원계획」 반영
제주시 위생처리장(제주, 동부, 서부)등 민간위탁 운영관리 부적정	시정	․민간위탁계약 및 위탁사무 감사결과를 「제주특별자치도 사무의 민간위탁조례」에 의거 소속상임위원회 미보고	․보고완료(‘09.11.24)
		․화재보험 수급자 변경 (수탁자 → 도지사)	․변경완료(‘09.08.20)
지하수개발이용 변경(기간연장) 허가 신청서 처리 부적정	시정	‘09. 1. 9일경 지하수원수대금이 체납되어 있다는 사유로 지하수개발허가 연장신청 민원서류를 접수치 않고 반환하였고, ’08. 4. 30일 지하수개발 이용허가 기간이 만료되었음에도 연장허가 조치 등 없이 방치	․지하수 원수대금을 체납한 지하수 개발 이용 시설 소유주로 하여금 체납액 징수를 독려한 결과 체납액의 일부 납부(350만원) 및 체납액을 분할 납부하겠다는 확약서를 받고 수질검사 완료한 후 연장 허가 조치함.

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
지하수관정 원격감시배전반 제작설치 설계 및 대가지급 부적정	시정	전기공사에는 계상하지 말아야 할 환경보전비 999천원 반영 및 대가 지급시에는 건강보험료 및 연금보험료 등 정산 없이 지급(회수 3,155천 원 상당)	․정산보험료 3,155천원 회수완료 (‘09.11. 6)
예비용 수중모터펌프 제작 구입 수의계약 부적정	주의	장애인 단체가 직접 생산하지 않고 외국산 제품을 수입하여 제공하고 있음에도 장애인 단체가 직접 생산하는 물품의 제조․구매사유로 수의계약 체결	․향후 물품구매 계약업무 추진시 관련 규정 및 직접생산 여부 등 신중 검토후 추진토록 개선
정수장 자동약품 투입반 제작 설치 발주 및 계약 부적정	주의	지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상으로부터 견적서를 제출받아 계약을 체결해야 할 특정 단일사업으로서 공종이 같고 발주시기도 동일함에도 2건으로 분리 발주 수의계약 체결	․향후 계약업무 추진시 관련 규정 등 신중 검토후 추진토록 개선
광역정수장 노후 자동화설비 교체공사 계약 부적정	주의	대한민국상이군경회에서 직접 생산한 물품의 아닌데도 수의계약 요청	․향후 물품구매 계약업무 추진시 관련 규정 및 직접생산 여부 등 신중 검토후 추진토록 개선
상하수도 시설물 안전점검 관리 부적정	시정	․2단계광역상수도 시설에 대하여 법령에서 정하는 바에 따라서 유지관리계획을 조속히 수립하고 시설물에 대한 정기점검을 실시하시기 바라며, ․앞으로 시설물 정기점검은 소속 공무원으로 하여금 자체 점검토록 하여 불필요하게 예산을 낭비하는 일이 없도록 하기 바람.	․시특법 대상 시설물 정기점검 계획 매년 수립 시행 <정기점검 개요> - 점검기간 : 매년 상․하반기 - 점검대상 : 시설물 15개소 - 점검반 : 상수도생산과장 외 11명 - 내 용 : 점검결과에 따라 개선 조치 ※매년 시특법 대상 시설물 자체 소속 직원 활용 정기 점검 추진
제주시 하수관거정비 기본계획용역 준공처리 부적정	시정	과업지시서에는 관거조사 244㎞, 배수설비조사 9,178가구를 조사하는 것으로 계획, 실제 196.69㎞, 10,295가구 조사되었으나 설계변경 등의 조치 없이 용역비 과다 지급(회수 8,000천원)	․‘09. 11. 13일 과다지급된 8,000천원 회수조치 완료
추자 농어촌 마을하수도시설공사 발주 부적정	주의	동일한 설계용역에 의거 실시설계 완료된 추자지역 하수관거시설사업을 지방계약법의 규정과 다르게 분할 발주	․향후 사업발주시 공정관리에 문제가 없도록 지방계약법 등 관계 규정에 의거 분할 발주하는 사례가 없도록 조치
추자 소규모하수처리시설사업 계약 관리 부적정	주의	동일한 설계용역에 의거 실시설계 완료된 추자면 예초리, 신양리 소규모 하수처리시설과 추자지역 하수관거시설사업을 지방계약법의 규정과 다르게 분할 발주	․향후 소규모하수처리시설사업 입찰공고시 수질방지시설업 면허업체와 건설산업기본법에 의한 토목공사업(토건포함)면허업체와 공동도급(분담방식) 이행방식으로 입찰공고를 실시하여 지방계약법의 규정을 준수

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
강정정수장 취수틀 태풍피해복구공사 설계 등 부적정	주의	․앞으로 공사 발주 시에는 당해 공사에 직접 소요되는 재료비만 설계내역에 산출 반영하고 정수장 유지관리에 필요한 물품은 별도 공기업 비품 자산 취득비로 구입하여 사용하시기 바라며 ․관련 공무원에 대하여는 직무연찬을 통하여 유사한 사례가 발생하지 않도록 엄중 주의 조치하기 바람.	공사 발주 시에는 당해 공사에 직접 소요되는 재료비만 설계내역에 산출 반영하고 정수장 유지관리에 필요한 물품은 별도 공기업 비품 자산 취득비로 구입하도록 직무연찬을 통하여 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치 해 나가겠음.
한경지구 광역 상수관로 연계공사 설계검토 소홀	시정	․노면다짐을 충분히 할 경우 노견유실이 없고 자연식생이 가능, 잔디식재를 하지 않는 것으로 설계변경 시 예산절감 가능(감액 28,069천원) ․ 관로매설이 완료된 구간에 대하여 암 정산을 조속히 시행 할 경우 예산절감 가능(감액 37,022천원)	․ 28,069천원 설계변경시 감액 완료 ․ 암 정산액 37,022천원 감액 완료 (‘09. 9. 4)
신양지구 광역 상수관로 연계공사 설계검토 소홀	시정	․공사기간이 남아있는 사유로 인하여 암 정산이 이루어지지 않고 있음에 따라 관로매설이 완료된 구간에 대하여는 암 정산을 조속히 시행 할 경우 예산절감 가능(감액 4,399천원)	․암 정산액 4,399천원 감액 완료 (‘09. 8. 14)
삼달지구 수도시설공사 설계변경 소홀	시정	․현장실정에 맞지 않게 설계내역에 계상된 20,561천 원 (제경비 포함) 상당 금액에 대하여는 감액 될 수 있도록 설계변경 등 필요한 조치를 강구하고 ․관련공무원에 대하여는 직무연찬을 통하여 앞으로 이러한 사례가 없도록 각별 유념 하시기 바람.	․현장실정에 맞지 않게 설계내역에 계상된 20,561천원 (제경비 포함)에 대해 ‘09. 12.10일 최종 설계변경시 감액 완료 ․직무연찬 등을 통하여 앞으로 이러한 사례가 발생하지 않도록 조치 해나겠음.
추자 지하수 이용시설공사 시험비 감액 소홀	시정	․설계내역과 다르게 자재시험을 실시하지 않았음에도 지급된 자재시험비 11,484천원 상당의 금액을 관련 규정에 따라 회수 조치 하고 ․앞으로 관련 직원에 대하여는 직무연찬을 통하여 유사한 사례가 발생하지 않도록 각별 유념하기 바람.	․설계내역과 다르게 자재시험을 실시하지 않았음에도 지급된 자재시험비 11,484천원 회수 완료(‘09.11.19) ․직무연찬 등을 통하여 앞으로 이러한 사례가 발생하지 않도록 조치 해나겠음.

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
조천정수장 등 CCTV 태풍피해 복구공사 준공 부적정	시정	․앞으로는 각종 시설공사에 대한 공사감독 및 준공검사를 철저히 하기 바라며 설계변경 등 감액조정 없이 지출한 공사비 2,038천원 상당을 회수 조치하기 바라며 ․관련공무원에 대하여는 직무연찬을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 하시기 바람.	․설계변경 등 감액 조정없이 지출한 공사비 2,038천원 회수 조치 완료 (‘09. 11. 6) ․직무연찬 등을 통하여 앞으로 이러한 사례가 발생하지 않도록 조치 해나겠음.
덕천지구 광역상수관로 연계공사 설계검토 소홀	시정	․계약기간이 8개월임에도 교통안전관리비 12개월로 반영하여 과다지급(회수 18,818천원)	․18,818천원 회수조치 완료 (‘09. 10. 26)
상ㆍ하수도시설공사 하도급 관리 부적정	주의	｢하도급거래 정화에 관한 법률｣의 규정에 의거 일률적인 비율에 의거 비용을 인하하여 하도급대금을 결정할 수 없도록 한 부당한 하도급대금 결정행위에 의거 결정된 추자면 예초리 및 신양리 하수처리시설사업의 하도급계획서 그대로 인용처리	․하도급 관리업무를 수행함에 있어 관계법령에 위배되는 사례가 없도록 향후 조치
우도해저상수도시설 해저관로 공사 설계 부적정	시정	현지여건과 달리 부적정하게 반영된 터파기 계획고 등을 조정하여 시행함으로서 56,614천원 상당 예산절감이 가능하도록 설계변경 등 조치를 강구하기 바람.	․우선 ‘10.8.2일자로 예산절감이 가능하도록 공사시공 변경 승인하고 ․56,614천원 상당 예산절감에 대한 설계변경은 ‘10. 11월 중 조치 예정
어승생 제2저수지 건설사업 설계용역비 산정 부적정	시정	설계회사 소속직원이 용역수행시 업무협의에 따른 국내․외 출장비는 각종조사의 업무로 볼 수 없어 반영할 수 없음에도 반영, 공사비 31,000천원 상당을 감액처리하기 바람	․감액 조치 완료 (‘09. 11. 17)
어승생 제2저수지 감리대가 산정 부적정	시정	․총 예정금액이 확정되지 않은 상태에서 감리용역을 발주하면서 총 예정금액을 550억원 추정하여 감리대가를 산정 ․설계서에 대한 조달청 검토 결과 총 예정금액은 497억원으로 확정되었으나 감리비용에 대한 계약 변경절차 미이행, 166,047천원 감액처리하기 바람	․감액 조치 완료 (‘09. 12. 21)

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
어승생 제2저수지 도․송수관로 이형관 설치 계획 부적정	시정	도수관로 노선등 재검토한 결과 이형관을 당초 계획환 95개소에서 78개소로 조정(17개소 축소)시 자투리 자재 발생감소로 인한 시공성 향상, 공기단축 및 공사비 61,429천원 상당 절감가능	․감액 조치 완료 (‘09. 12. 23)
서귀포시읍면지역하수관거정비공사 시공공법 변경	시정	맨홀펌프장 터파기 시공공법 변경 - 가설흙막이에서 오픈컷 공법으로 시공공법 설계변경 조치	ㆍ‘09. 12 : 설계변경 시행
가설건물 부족 시공에 따른 미 정산	시정	․읍ㆍ면지역 하수관거공사 현장 가설사무실 부족시공 - 한림처리분구 1차는 조립식 판넬 340㎡로 계획되어 있으나 조립식 판넬 290㎡와 콘테이너(3×6m) 1동만 설치(회수 4,017천 원) - 조천처리분구 1차는 조립식 판넬 510㎡로 계획되어 있으나 실제 조립식 판넬 470㎡와 콘테이너(3×6m) 2동만 설치 부족시공.(회수 1,009천 원)	․‘09. 10. 23 회수 조치 완료
어음2리 배수관 시설공사 준공 부적정	시정	콘크리트 포장복구를 시공함에 있어 보조기층 661㎥ 및 레미콘 637㎥를 소운반(덤프 2.5ton) 계획, 소운반을 하지 않고 시공(회수 5,032천 원)	․‘09. 11. 13일 회수 조치 완료
서귀포시 법환지구 하수관거시설공사 설계 및 준공 부적정	시정	가설사무실 및 창고 등 콘테이너 2동 계획, 사무실용 콘테이너 1동만 설치, 보조기층 운반거리는 22㎞로 계획, 실제 운반거리는 18㎞로서 설계 변경없이 준공정산(1차분 회수 5,397천 원, 2차분 감액 2,467천 원)	․1차분의 과다지급된 5,397천원에 대하여 회수 및 2차분 2,467천원감액(2009.09.14)
서귀포시 중문지구 하수관거 정비공사 설계 및 준공 부적정	시정	․보조기층 및 석분 운반거리 산정 부적정 및 토량환산계수를 미적용하여 산출(1차분 회수 1,107천 원, 2차분 감액 6,653천 원) ․품질관리비 산출 부적정(2차분 감액 459천원)	․1차분의 과다지급된 1,107천원에 대하여 회수(‘09.10.30) ․2차분 감액분은 ’09. 11. 12 설계변경 시행(감액 7,112천원)

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
서귀포시 신시가지 하수관거 정비공사 설계 부적정	시정	․관로터파기시 발생한 사토량은 토량환산계수를 미적용하여 산출 (감액 5,354천 원) ․품질관리비 산출 부적정(2차분 감액 459천원)	․’09. 11. 12 설계변경 시행 (감액 6,453천원)
서귀(1청사)지구 하수관거 정비공사 설계 부적정	시정	․관로터파기시 발생한 사토량은 토량환산계수를 미적용하여 산출 (감액 2,940천 원) ․품질관리비 산출 부적정(2차분 감액 459천원)	․’09. 11..25 설계변경 시행 (감액 4,120천원)
색달하수처리장 증설사업 등 설계 용역비 산정 부적정	시정	하수처리장과 하수관거 공사의 복합공정의 실시설계 용역비를 하수처리장 사업과 하수관거 공사비를 합한 28,316백만 원으로 산정하지 아니하고 각각의 공종으로 산정 하여 용역비 계상(감액 15,238천원)	․’09. 12. 11 설계변경 시행 (감액 15,238천원)
전면책임감리용역 감리대가 산정 부적정	시정	감리대상사업에 폐기물처리용역 제외 - 제주시 동지역, 제주시 읍면지역, 서귀포시 읍면지역 폐기물처리용역의 감독업무를 소속 공무원으로 하여금 수행토록 시행하고 감리 용역 설계변경 조치	․설계변경 시행하여 감액조치 완료 - 제주시 동지역(‘09.11.2, 29,200천원) - 제주시 읍면지역(‘09.11.23, 14,845천원) - 서귀포시 읍면지역(‘09.12.21, 38,800천원)
제주시 동지역 하수관거공사(1․2공구) 설계 부적정	시정	․차선규제봉 설치는 『건설공사 표준품셈』 규정에 차선규제봉에 대한 품산정 기준은 없으나 손율 72%를 적용함으로서 256,274천원 상당의 예산 절감이 가능하도록 설계변경 등 조치 ․맨홀의 재질이 콘크리트로 제작되어 수밀성이 우수하여 별도의 방수공사 불필요함으로 설계에 반영된 액체침투성 방수를 제외하여 시공함으로서 148,353천원 상당 예산절감이 가능하도록 설계변경 등 조치	․과다계상된 차선규제봉에 대하여 설계변경 감액조치 완료(‘09.12.21) ․맨홀 액체침투성 방수공사 설계변경 감액조치 완료(‘09.12.21)

❏ 2009 도의회 행정사무감사

- 업무보고서 “2009 행정사무감사 지적사항 처리결과 “ 참조

10. 2010 회계연도 예산의 이용․전용사항

- “해당사항 없음”

11. 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황

❏ 계속비 이월

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	사업내용	이월액	이월액 집행금액	집행잔액	추진상황 (진도율)	비 고
우도 해저상수도 시설사업	12,000	․육상관로 매설 L=12.93㎞ ․해저관로 매설 L=3.03㎞ ․배수지 4,000톤/2지	2,273	2,273	-	․육상관로 완료 L=12.93㎞ ․해저관로 시공중 L=3.03㎞ ․배수지 시공중 2,000톤 × 2지 ※ 공정율 80%	상수도관리부
제주시 동지역 하수관거 정비사업	48,000	․하수관거정비 L=56.4㎞	9,655	9,655	-	공사중 (87%)	하수도관리부
광역하수슬러지 자원화 시설 설치사업	11,700	․70톤/일	-	-	-	공사중 (95%)	“
제주도(Ⅲ)광역 상수도건설 (어승생 제2저수지 건설)	25,900	저수지 시설 50만톤 정수시설 1만톤 도․송수관로 20.4㎞	702	702		․ 저수지분야 693 ․ 책임감리 9 (100%)	수자원개발부

❏ 명시이월

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	사업내용	이월액	이월액 집행금액	집행잔액	추진상황 (진도율)	비 고
조천정수장 배수지 확장사업 실시설계용역	200	토목공사:배수지 시설(V=5,000㎥) 1지(예비3지), 건축공사 : 수질 검사실 이전에 따른 사무실 신축 및 기존건물 리 모델링 1식 부대공사 : 전 기․소방․통신 공사 1식	200	165	35	용역완료 (100%) (‘10.6.28토목 준공 ‘10.7.21건축 준공 ‘10.9.10통신 준공 ‘10.9.10전기․소방 준공)	상수도관리부
추자 고도정수처리 시설사업	9,200	․담수화시설개량 1,000톤/일 ⇒ 1,500톤/일, ․고도정수처리시설 1,000톤/일 ․배수지 1,500톤×1지	43	43	-	․기본 및 실시설계용역 완료('10. 10.) ․추자도 해수담수화 증설 및 고도정수처리시설 사업 발주 ('10. 12월 예정.) ※ 공정율 10%	"
색달 하수처리장 증설 및 동지역 하수관거정비사업 기본 및 실시설계 용역	520	․색달하수처리장 증설 1식 (Q=8,000㎥)	275	-	275	설계진행중 (‘10.12.10완료예정) (90%)	하수도관리부
제주시 읍면지역 하수관거정비사업	15,706	관거정비 L=16.6㎞	2,927	996	1,931	추진중 (‘11.9월완료예정) (57.9%)	“
제주시 서부(판포)하수처리시설 증설사업 기본및실시설계용역	597	서부하수처리장 18,000톤 증설 (6,000톤 →24,000톤	179	-	179	추진중 (‘10.11월완료예정) (95%)	“

❏ 사고이월

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	사업내용	이월액	이월액 집행금액	집행잔액	추진상황 (진도율)	비 고
조천지구 지하수개발 착정공사	201	지하수 개발 1공 (굴착심도 150m)	101	97	4	조천지구 지하수 개발 착정공사 준공 : 2010. 2. 6 (100%)	상수도관리부

12. 2010 예산집행 현황(‘10. 10. 31기준)

❏ 상수도 공기업

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	집 행 액	잔 액	주 요 집 행 내 역
계	79,787	59,317	20,470
필수경비	39,401	27,837	11,564	◦인 건 비 : 9,093 ◦전 력 료 : 7,167 ◦채무상환 : 9,918 ◦급수공사비 : 1,659
경상사업비	6,949	5,220	1,729	◦사무관리비 : 967 ◦공공운영비 : 1,004 ◦행사운영비 : 19 ◦여 비 : 234 ◦업무추진비 : 81 ◦약품 재료비 : 572 ◦수선교체비 : 2,254 ◦이전경비 등 : 89
시설사업비	29,767	23,682	6,085	◦국고보조사업(농어촌용수개발사업 외 4건) ◦지방채 사업(노후관 교체 등) ◦자체사업(조천정수장확장사업 외 7종)
이월사업비	2,617	2,578	39	◦2009년 이월사업 - 우도 해저 상수도시설 사업 : 2,273 - 조천 정수장 배수지 확장사업 : 165 - 조천지구 지하수개발 착정공사 : 97 - 추자해저담수화 증설 및 고도처리 : 43
예 비 비	1,053	-	1,053

❏ 하수도 공기업

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	집 행 액	잔 액	주 요 내 역
계	36,719	28,934	7,785
필수경비	5,743	3,675	2,068	◦인 건 비 : 2,026 ◦전 력 료 : 1,202 ◦채무상환 : 447
경상사업비	6,162	4,497	1,665	◦사무관리비 : 1,996 ◦공공운영비 : 436 ◦여 비 : 63 ◦업무추진비 : 13 ◦약품 재료비 : 466 ◦수선교체비 : 476 ◦이전경비 등 : 1,047
시설사업비	15,060	11,827	3,233	- 슬러지처리시설사업 : 2,064 - 하수관거 정비사업 : 6,605 - 하수준설사업 및 보수사업 등 : 3,158
이월사업비	9,655	8,935	720	◦2009년 전기이월사업 - 동지역하수관거정비사업 :8,938
예 비 비	99	-	99

❏ 하수도사업특별회계(기타)

(단위 : 백만원)

세부사업	예산현액	집행액	잔액	비고
계	71,054	55,134	15,920
예비비	1,387	-	1,387
보목하수처리장 운영	1,393	1,146	247
색달하수처리장운영	903	728	175
서귀포시 동지역 하수관거정비사업	571	571	0
색달하수처리장 시설용량 증설사업	1,581	288	1,293
서부(판포)하수처리장 관리운영	832	702	130
성산하수처리장 관리운영	1,116	999	117
동부(월정)하수처리장 운영관리	602	506	96
대정하수처리장 관리운영	1,147	947	200
남원하수처리장 관리운영	628	556	72
동부(월정)하수처리장 방류수 재이용 사업	1,062	131	931
제주시 읍면지역 하수처리장 시설확충	2,337	448	1,889
하수도사업 추진 경비	118	88	30
제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	12,779	11,879	900
제주시지역 위생처리장 관리운영	1,543	1,358	185
제주시 농어촌 마을하수도 정비사업	1,677	1,669	8
소규모 하수관거 정비	407	268	139
제주시 하수관거정비 BTL사업	448	229	219

세부사업	예산현액	집행액	잔액	비고
서귀포시 읍면지역 하수관거 정비사업	18,020	17,629	391
서귀포시 농어촌 마을하수도 정비사업	1,677	1,538	139
서귀포시 하수관거정비BTL사업 운영 경비	5	2	3
서귀포시 농어촌마을하수도 운영	213	165	48
호근위생처리장 관리운영	344	303	41
직접인건비	5,815	3,731	2,084
부서인건비	287	147	140
제주시 하수관거정비 BTL사업 운영	13	4	9
제주시 농어촌마을하수도 유지관리	221	182	39
내부거래지출	227	152	75
보전지출	10,979	6,424	4,555
정화조 청소수수료 감면자 보상	3	1	2
하수도 원인자부담금 부과징수	1	1	0
정화조관리 프로그램 운영	15	10	5
하수도보수 및 준설	504	435	69
하수도 세외수입관리	11	8	3
부서운영 기본경비	462	369	93
소규모 하수관거정비	654	535	119
하수도시설 유지관리	547	472	75
하수도 준설	500	492	8
정화조관리	25	21	4

(단위 : 백만원)

❏ 지하수관리특별회계(기타)

(단위 : 백만원)

세부사업	예산현액	집행액	잔 액	비 고
계	19,574	10,334	9,240	※환경자원연구원 1,511백만원 제외
농어촌 생활용수 개발사업	3,264	2,808	456
지하수관정 사후관리	621	458	163
지하수 고객만족을 위한 업무처리	1,257	424	833
제주도광역상수도	10,716	5,302	5,414
보전지출	1,138	618	520
내부거래지출	700	700	-
예비비	1,829	0	1,829
부서운영경비	12	9	3
세외수입 운영관리	34	13	21
부서인건비	3	2	1

❏ 일반회계

(단위 : 백만원)

세 부 사 업	예산현액	집행액	잔 액	비 고
계	50,367	45,963	4,404
보전지출	171	0	171
제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	2,927	2,927	0
내부거래지출	47,089	42,856	4,233
제주시읍면지역 하수처리장 시설확충	180	180	0

13. 각종 공사 및 물품구입 발주현황

❏ 2009년도

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
어승생 송수간선 (용강구간) 노후관 교체공사	송수간선 주철관 교체 D=350mm, L=435m	‘09.01.22 ~ 03.30	79	(주)유현 종합건설	수의계약	공사완료	상수도관리부
우도해저상수도 육상관로 및 배수지 시설공사	송배수관로 L=13.119㎞, 배수지 V=2,000㎥/일	‘09.03.05 ~ 12.31	1,341	(주)유성 건설	제한경쟁	공사완료	“
추자도 저수지 및 복류수 시설정비공사	제수변 보호공 1식 휀스설치 33경간	‘09.01.19 ~ 04.28	79	(주)신안 종합건설	수의계약	공사완료	“
삼달지구 수도시설공사	배수지 (V=600㎥)1지 송수관 부설 (D=150㎜, L=3,248m)	‘09.02.18 ~ 12.17	810	(주)용우 종합건설	제한경쟁	공사완료	“
성읍지구 수도시설공사	배수관 부설 (D=200㎜, L=2,311m)	‘09.02.18 ~ 07.20	224	삼덕 공무사	제한경쟁	공사완료	“
어승생 저수지 제방 보수 보강공사	제방 망상균열 보수 415.5㎡ 외	‘09.03.10 ~ 05.10	109	(주)광진 기업	전자견적	공사완료	“
삼양1,2,3수원간 송수관 연결공사	송수관 부설 (주철관 D400㎜) L=532m	‘09.04.02 ~ 08.03	191	(주)동진 기업	제한경쟁	공사완료	“
어승생 동부간선 (관음사 1차) 노후관 교체공사	송수관로 이설 L=1.26㎞(D=350㎜)	‘09.04.02 ~ 10.05	135	세화	제한경쟁	공사완료	“
민오름지구 송수관 연결공사	송수관 부설 (주철관 D300㎜) L=1,006m	‘09.04.02 ~ 07.07	161	(주)유림	제한경쟁	공사완료	“
마라도 배수지 시설 증설공사	배수지 증설 100㎥	‘09.04.21 ~ 12.20	192	(주)대림 토건	제한경쟁	공사완료	“
우도 해저 상수도 시설 해저관로 공사	송수관 L=3.032㎞(D=200㎜*2연)	‘09.04.29 ~‘10.12.29	3,850	(주)우창 건설	제한경쟁	공사중	“
어승생 완속 여과지 조류 방지공사	완속여과지(25m*40m) 2지	‘09.03.24 ~ 05.26	77	(주)장우	전자견적	공사완료	“
토산지구 배수지 시설공사	배수지(V=800㎥) 1지	‘09.06.02 ~ 12.28	357	제원	제한경쟁	공사완료	“
남원지구 지하수 개발 착정공사	지하수개발 1공 (굴착심도 151m) 개발계획량 : 2,000㎥/일	‘09.06.25 ~ 12.04	195	청화 산업개발	제한경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
월산정수장외 3개소 지하수 감시 시스템 구축공사	월산정수장 관내지하수 감시시스템 구축 1식 오라정수장 관내 지하수 감시시스템 구축 1식	‘09.06.29 ~ 09.26	61	그린 정보통신	전자견적	공사완료	상수도관리부
마라도 담수화동 증축공사	통신관로 L=160m	‘09.09.11 ~ 12.22	97	(주)동우 종합건설	전자견적	공사완료	“
조천지구 지하수 개발 착정공사	지하수 개발1공( 굴착심도 160m)개발계획량 : 2,000㎥/일	‘09.09.29 ~‘10.02.06	196	자연환경 기술(주)	제한경쟁	공사완료	“
명도암지구 수도 시설공사	송수관부설(주철관 D100mm) L=2,370m배수관부설(주철관 D100mm) L=1,365m	‘09.07.07 ~ 10.05	210	유정 건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
지하수관정 노후 배전반 제작 설치	지하수관정 노후배전반 제작설치(5개소)	‘09.02.18 ~ 04.21	48	가금테크	전자견적	공사완료	“
예비용 지하수 압상파이프 제작 구입	지하수용 압상파이프(100A*3T*100본)	‘09.01.29 ~ 04.03	37	(주)세일 엔지니어링	전자견적	공사완료	“
상수도 소독약품 (차아염소산나트륨) 구입	차아염소산나트륨 1식	‘09.02.25 ~ 12.31	115	칠성화학 환경개발	제한경쟁	공사완료	“
상수도 소독약품 (염화나트륨) 구입	염화나트륨 1식	‘09.02.18 ~ 12.31	27	칠성화학 환경개발	전자견적	공사완료	“
추자 우도 담수정수장 여과막(멤브레인) 구입	여과막(멤브레인) 70EA	‘09.03.18 ~ 04.16	65	경원상사	제한경쟁	공사완료	“
도련정수장 원격제어시스템 제작설치	도련정수장 원격제어시스템 제작 설치 1식	‘09.02.12 ~ 07.16	131	(주)세명 전기	제한경쟁	공사완료	“
수질검사장비(초순수제조장치) 구입	초순수제조장치 1대	‘09.06.01 ~ 06.01	24	만농 원예자재	전자견적	공사완료	“
마라도 담수화시설 개량 및 증설	담수화시설 개량 및 증설 75톤/일	‘09.05.18 ~ 09.15	315	(주)크로 시스	조달계약	공사완료	“
예비용 양수모터 구입	양수모터 1식	‘09.05.25 ~ 07.14	31	화성 펌프기전	조달계약	공사완료	“
2008 수돗물 품질보고서 리플릿 제작	리플릿 제작 150,000부	‘09.03.31 ~ 04.30	20	이지콤	전자견적	공사완료	“
예비용 수중모터 조달구입	수중모터구입(40HP) 2대수중모터구입(50HP) 5대	‘09.07.16 ~ 09.04	80	재능 엔지니어링	제한경쟁	공사완료	“
정수장 및 지하수용 소독약품 정량펌프 구입	정수장용 소독약품 정량펌프 15대 지하수용 소독약품 정량펌프 30대	‘09.08.11 ~ 09.20	44	에이치 피아이(HPI)	조달계약	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
제주시 동지역 하수관거 정비공사 1공구(3차분)	하수관거 정비 L=1.4㎞, 배수설비 751개소	‘09.01.02 ~‘09.12.31	2,488	흥남종합건설(주)	일반경쟁	공사완료	하수도 관리부
제주시동지역 하수관거 정비공사 2공구 (3차분)	하수관거 정비 L=5.0㎞, 배수설비 790개소	‘09.01.02 ~‘09.12.31	2,981	(주)대웅건설	일반경쟁	공사완료	“
무릉좌기동 농어촌마을 하수도 시설공사(하수관거 2차분)	하수관거정비 L=2,141m	‘09.01.20 ~‘09.12.28	629	제삼종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
대정1공구 하수관거 정비공사(2차분)	하수관거 L=4.3km	‘09.01.23 ~‘09.11.19	1,518	신산종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
성산2공구 하수관거 정비공사(2차분)	하수관거 L=5.0km	‘09.01.19 ~‘09.12.25	1,384	성림건설(주)	장기계속	공사완료	“
대정2공구 하수관거 정비공사(2차분)	하수관거 L=7.3km	‘09.01.19 ~‘09.12.25	2,402	성지건설개발(주)	제한경쟁	공사완료	“
우도 산호사 농어촌 마을하수도 설치공사 (2차분)	하수관거정비 L=460m	‘09.01.28 ~‘09.06.29	123	선영진건설 (주)	제한경쟁	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (한림처리분구,2차분)	오수관로 L=1.57km	‘09.01.28 ~‘10.01.28	583	나인건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (한경처리분구,2차분)	오수관로 L=2.87km	‘09.01.28 ~‘10.01.28	913	대길토건(주)	제한경쟁	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (조천처리분구,2차분)	오수관로 L=1.32km	‘09.01.28 ~‘10.01.28	941	제동종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (애월처리분구,2차분)	오수관로 L=7.95km	‘09.01.28 ~‘10.01.28	2,210	풍인건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (구좌처리분구,2차분)	오수관로 L=6.04㎞	‘09.01.28 ~‘10.01.08	2,265	세기건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
토평지구 하수관거 정비사업 3차분	하수관로 L=0.7㎞	‘09.01.30 ~‘10.06.18	368	유성건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
서귀포시 중문지구 하수관거 정비공사 2차분	하수관로 L=0.8㎞	‘09.01.30 ~‘09.12.7	458	(주)자유건설	제한경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
서귀포시 법환지구 하수관거 정비공사 2차분	하수관로 L=3.7㎞	‘09.01.30 ~‘09.9.27	456	용빈종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	하수도 관리부
서호,호근지구 하수관거 정비사업 4차분	하수관로 L=2.3㎞	‘09.01.30 ~‘09.06.18	571	유성건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
안덕1공구 하수관거 정비공사(2차분)	하수관거 L=6.7km	‘09.01.30 ~‘10.01.05	1,788	영륭종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
성산1공구 하수관거 정비공사(2차분)	하수관거 L=6.4km	‘09.01.30 ~‘09.11.06	1,248	장원종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
서회천-봉개간 압송관 보수공사	PE관부설 D=100mm,L=455m	‘09.02.16 ~‘09.04.02	22	(주)자유건설	전자견적	공사완료	“
서부하수처리장 중계펌프장 피뢰침 설치공사	피뢰침설치 8개소 접지보강 3개소	‘09.02.16 ~‘09.05.17	47	대신전기공사	전자견적	공사완료	“
보목하수처리장 특고압 변압기 교체공사	몰드변압기 교체(3대) 1식	‘09.02.16 ~‘09.04.17	57	태현전력	전자견적	공사완료	“
서귀포시 서귀(1청사) 지구 하수관거 정비사업	하수관로 L=3.9㎞	‘09.02.23 ~‘09.12.17	806	명주건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
서귀포시 신시가지지구 하수관거 정비사업	하수관로 L=5.7㎞	‘09.02.23 ~‘09.12.17	1,523	지현종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
호근위생처리장 가압및약액모노펌프 교체공사	가압모노펌프 1대 교체 약액모노펌프 2대 교체	‘09.03.09 ~‘09.04.03	37	(주)대봉엔지니어링	수의계약	공사완료	“
무릉좌기동 농어촌마을하수도 설치공사(소규모하수처리시설)	소규모하수처리시설 신설1동(50㎥/일)	‘09.03.04 ~‘10.02.17	233	한성환경산업	제한경쟁	공사완료	“
서귀포시 월평지구 하수관거 정비공사	하수관로 L=1.6㎞	‘09.03.09 ~‘10.02.1	450	경남토건(주)	제한경쟁	공사완료	“
연동 홀천5교 차집관로 보수공사	차집관로 PE D300~400mm, L=78m	‘09.03.10 ~‘09.06.18	27	상익건설(주)	수의계약	공사완료	“
색달하수처리장 배구장 및 파고라 시설공사	토공 1식 배구장 시설공사 1식파고라 시설공사 1식	‘09.03.18 ~‘09.05.17	33	용화건설(주)	전자견적	공사완료	“
제주하수처리장 실험 분석기기 구입	실험분석기기 (초자기구세척기외 5종)	‘09.03.13 ~‘09.05.12	38	한라바이오랩	전자견적	구입완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
대정하수처리장 맨홀식 중계펌프장 PLC설치 공사	대정1중계펌프장외9개소PLC시스템설치 1식	‘09.03.20 ~‘09.04.13	26	엘지산업	전자견적	공사완료	하수도 관리부
판포리 소규모 하수처리시설 철거공사	철거 2개소	‘09.03.25 ~‘09.05.24	28	대성기업	전자견적	공사완료	“
제주하수처리장 유입펌프 기동반 제작 구입 설치	유입펌프 기동반 제작 구입 1식	‘09.03.26 ~‘09.07.23	131	정우계전	제한경쟁	구입완료	“
서부하수처리장 중계펌프장 서지프로텍터 설치공사	중계펌프장 25개소	‘09.04.03 ~‘09.04.28	30	대명전기(주)	전자견적	공사완료	“
우도 서천진동 하수관거 정비공사	하수관거(D200mm)L=868mm 간이펌프장3개소	‘09.04.13 ~‘09.09.10	273	삼육건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
보목하수처리장 등부표인양 정비공사	등부표 보수 1식	‘09.04.10 ~‘09.05.20	29	우창건설(주)	전자견적	공사완료	“
보목하수처리장 화장실 리모델링 공사	화장실 리모델링 1식	‘09.04.10 ~‘09.05.08	29	(주)진양건설	전자견적	공사완료	“
색달하수처리장 스크류식 유동판탈수기 보수공사	스크류식 유동판탈수기 보수 (6대)	‘09.04.13 ~‘09.05.08	25	(주)오에치케이	수의계약	공사완료	“
무릉좌기동 소규모하수처리시설 관급자재(담체회전기) 구입	담체회전기(50㎥/일)1대	‘09.04.10 ~‘09.9.22	159	대산엔지니어링(주)	조달계약	구입완료	“
추자 묵리 우수암거 시설공사	우수암거(2.6*1.1)L=33.8m 우수암거(0.8*0.7)L=12.7m	‘09.04.22 ~‘09.06.21	37	(주)유전건설	제한경쟁	공사완료	“
남원1공구 하수관거 정비공사 (1차분)	하수관거 정비 L=1,588m	‘09.04.27 ~‘09.08.25	241	서진종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
남원2공구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거 L=1,252m	‘09.04.27 ~‘09.09.24	350	영일건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
성산하수처리장 기계설비(송풍기) 정비공사	반응조송풍기 수리 2대	‘09.04.27 ~‘09.10.24	35	(주)제왕터보텍	수의계약	공사완료	“
추자 농어촌마을하수도설치공사(하수관거)	하수관거정비 L=2,260m	‘09.04.28 ~‘09.12.14	791	태웅종합건설㈜	제한경쟁	공사완료	“
추자예초리농어촌마을하수도설치공사(소규모 하수처리시설)	소규모하수처리시설(45톤/일) 1동	‘09.05.12 ~‘09.12.08	175	대산엔지니어링(주)	제한경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
김녕해수욕장일원 하수도 정비공사	압송관(PE관 D75mm) L=229m 펌프장설치(2.0*2.0*2.0) 1개소	‘09.05.14 ~‘09.07.13	33	영일건설(주)	전자견적	공사완료	하수도 관리부
동,서부하수처리장 수질원격감시체계 구매설치공사	동․서부하수처리장 수질원격감시시스템1식	‘09.05.27 ~‘09.10.16	374	(주)환경시설관리공사	일반경쟁	공사완료	“
대정,성산하수처리장 수질원격감시체계 구매설치공사	성산하수처리장수질원격감시시스템1식	‘09.05.27 ~‘09.10.30	373	(주)환경시설관리공사	일반경쟁	공사완료	“
제주하수처리장 송풍기 기동반 제작구입 설치	송풍기 기동반 제작 1식	‘09.05.27 ~‘09.09.18	134	가금테크	제한경쟁	구입완료	“
하귀1리 소규모 하수도 정비공사	오수관로PE관 D=250mm,L=50m	‘09.05.27 ~‘09.07.26	23	(주)대흥건설	전자견적	공사완료	“
화북중계펌프장 접지공사	접지공사 1식	‘09.06.15 ~‘09.07.10	24	대은(주)	전자견적	공사완료	“
추자 신양리 오수처리시설 정비공사	소규모하수처리시설 1식	‘09.06.17 ~‘09.11.16	439	(주)태승건설	제한경쟁	공사완료	“
화북펌프장 수중모터 펌프(D호기) 수리	수중모터펌프 수리1대 (350A×10.4㎥/min×285㎾)	‘09.07.13 ~‘09.08.04	25	금정공업(주)	수의계약	공사완료	“
화북펌프장 수중모터 펌프(A,C호기) 수리	수중모터펌프수리 2대 (350A×10.4㎥/min×285㎾)	‘09.07.14 ~‘09.08.07	44	삼진공업	수의계약	공사완료	“
제주시동지역하수관거 유지관리모니터링시스템 중앙제어설비	계장제어장치 제작설치 1식	‘09.07.24 ~‘10.10.30	715	(주)비츠로시스	제한경쟁	공사완료	“
제주시동지역하수관거 유지관리 모니터링 시스템계측기기제작	유량계 제작설치 1식	‘09.07.24 ~‘10.10.30	249	동양기전(주)	제한경쟁	공사완료	“
추자면 농어촌마을하수 처리시설 전기공사	전기공사 1식	‘09.07.22 ~‘09.11.18	29	한림전력(주)	전자견적	공사완료	“
외도중계펌프장외 특수 준설공사	중계펌프장7개소, 137㎥ 간이펌프장 23개소, 79㎥ 유입동침사지 1지, 6㎥	‘09.08.27 ~09.11.09	43	(주)성지건설	전자견적	공사완료	“
제주시 동지역하수관거 유지관리모니터링시스템전기공사	전기공사 1식	‘09.08.31 ~‘10.10.30	37	태흥전력(주)	전자견적	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
제주시동지역하수관거유지관리 모니터링시스템현장제어반제작	계장제어장치 설치 1식	‘09.09.03 ~‘10.10.29	238	(재)한국교화복지재단	조달계약	공사완료	하수도관리부
성산하수처리구역 관급자재(TM/TC) 제작 설치	원격감시제어반 4식(삼달1,2,3/오조)	‘09.10.05 ~‘09.12.26	72	정우계전	제한경쟁	공사완료	“
제주하수처리장 보일러(A호기)동체 제작구입 교체공사	노통연관보일러 1대 교체공사	‘09.10.26 ~09.12.28	34	대림로얄 보일러(주)	전자견적	공사완료	“
색달하수처리장 탈수 및 수처리동 TM/TC자재 구입	TM/TC자재 구입	‘09.09.10 ~‘09.10.20	27	가금테크	전자견적	공사완료	〃
서귀포시 농어촌마을 하수도 개량사업	하수관거 L=300m	‘09.10.28 ~‘10.02.18	98	㈜경원산업	제한경쟁	공사완료	〃
지하수 폐공원상복구공사	지하수 페공 원상 복구 27공	‘09.2.5 ～‘09.6.1	80	남천개발	제한경쟁	완료	수자원개발부
광역상수도(어승생제2저수지)3단계 시설공사	도, 송수관로분야	‘09. 6. 1 ～‘09. 12.31	803	우진종합건설 (주)	제한경쟁	완료	“
무인원격검침시스템설치공사	무인원격시스템 구축그랑블외 19개 골프장	‘09. 5. 18 ～‘09. 11.14	196	산기술주식회사	제한경쟁	완료	“
한경지구 광역상수관로 연계공사 계측기기 제작구매 및 설치	한경지구 광역상수관로 연계공사 계측기기 제작구매 및 설치	‘09. 3. 25 ～‘09. 11.19	46	(주)지티일렉트로닉스	제한경쟁	완료	“
신양지구 광역상수관로 연계공사	배수관로(D250mm) L=4,024m	‘09. 2. 26 ～‘09. 8. 25	449	주식회사 국영	제한경쟁	완료	“
한경지구 광역상수관로 연계공사	배수지(2,000톤) : 1지, 송․배수관로(D300~350mm) L=3,821m	‘09. 2. 23 ～‘09.10. 23	1,133	성보토건(주)	제한경쟁	완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
연동 하와이오피스텔 뒤 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=1,680m	‘09. 1. 21 ~ 5. 21	149	(주)형도 김문엽	재한경쟁	공사완료	제주지역사업소
연동 구 주택은행 남측 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~150mm L=1,494m	‘09. 1. 21 ~ 5. 21	167	민경건설(주) 조덕천	제한경쟁	공사완료	〃
삼다 연동맨션 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~150mm L=1,338m	‘09. 1. 21 ~ 5. 21	138	(주)광명산업개발 김성수	제한경쟁	공사완료	〃
금천마을 목석원 주변 배수관 시설공사	배수관 시설 D50mm~80mm L=210m	‘09. 2. 4 ~ 5. 28	71	수성토건(주) 전상욱	제한경쟁	공사완료	〃
영락교회주변 배수관 시설공사	배수관 시설 D200mm L=1,080m	‘09. 2. 23 ~ 6. 19	137	(주) 창해 송운호	제한경쟁	공사완료	〃
도남 남양맨션 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=528m	‘09. 2. 24 ~ 5. 14	66	성완건설 김도삼	제한경쟁	공사완료	〃
구 세무서 서측주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm L=1,152m	‘09. 2. 26 ~ 6. 16	119	유창기업 박광조	제한경쟁	공사완료	〃
회천동 배수관 시설공사	배수관 시설 D50mm~100mm L=2,616m	‘09. 3. 13 ~ 6. 3	98	(주)광명산업개발 김성수	제한경쟁	공사완료	〃
민속오일시장 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D20mm~80mm L=2,668m	‘09. 3. 13 ~ 6. 10	146	우승건설(주) 양진수	제한경쟁	공사완료	〃
신제주 오피스텔 북측주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D100mm L=282m	‘09. 3. 18 ~ 7.16	61	(주) 유성 권익범	제한경쟁	공사완료	〃
명도암 절물휴양림주변 배수관 신설공사	배수관 신설 D100mm L=1,500m	‘09. 4.13 ~ 6. 19	60	(주) 용진 고영일	견적입찰	공사완료	〃
한림읍 월림~월령간 급수관 신설공사	상수도관 신설(PE) D150mm L=3,461m	‘09. 2. 3 ~ 4. 3	184	(주)백록개발 이춘식	제한경쟁	공사완료	〃
애월읍 하가리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~75mm L=2,484m	‘09. 2. 5 ~ 6. 5	65	풍인건설(주) 김 신	수의계약	공사완료	〃
구좌읍 하도리 급수관 확장공사	상수도관 부설(PE) D200mm L=3,070m	‘09. 2. 26 ~4. 24	154	계림건설(주) 양옥선	제한경쟁	공사완료	〃
한림읍 월림리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=9,378m	‘09. 4. 16 ~ 9. 10	317	대홍건설 주식회사 김두평	제한경쟁	공사완료	“
한경면 저지리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(주철,PE) D15mm~200mm L=6,114m	‘09. 5. 6 ~ 9. 1	211	영덕건설(주) 정문팽	제한경쟁	공사완료	〃
애월읍 하귀1리 상수도노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=5,341m	‘09. 5. 22 ~ 8. 20	184	영일건설(주) 강복실	제한경쟁	공사완료	〃
구좌읍 한동리(서동) 상수도노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~65mm L=2,616m	‘09. 6. 3 ~ 10. 16	64	유성건설 주식회사 김남식	수의계약	공사완료	〃
조천읍 와흘리(상동~본동) 상수도노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=9,814m	‘09. 6. 9 ~ 11. 5	231	주식회사 영산 문태희	제한경쟁	공사완료	〃
구좌읍 한동리(본동) 상수도노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~65mm L=4,427m	‘09. 6. 24 ~ 9. 22	104	흥국건설(주) 고명자	제한경쟁	공사완료	〃
추자면 신양1리 상수도 노후관 교체공사 및 유량계 설치공사	노후관 교체(PE) D15mm~65mm L=531m	‘09. 2. 27 ~ 5. 27	59	유창기업 박광조	수의입찰	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
노형동 비원식당 북동측일원 하수도 정비공사	PE관(D300mm) L=613.0m	‘09. 3 20 ~ 6. 24	226	유정건설(주)	제한경쟁	공사완료	제주 지역 사업소
구산마을 남측일원 하수도 정비공사	PE관(D300mm) L=206.0m	‘09. 3. 20 ~ 6. 18	75	(주)송광건설	견적입찰	공사완료	“
제주지방법원 남측일원 하수도 정비공사	PE관(D200mm) L=102.0m	‘09. 3. 30 ~ 5. 29	43	명부건설(주)	견적입찰	공사완료	“
제주시 동지역 불량하수맨홀 정비공사	맨홀정비 N=100EA	‘09. 4. 27 ~ 6. 16	86	전진토건	수의계약	공사완료	“
선거관리위원회 남서측일원 하수도 비굴착 보수공사	PE관(D300~600㎜) L=932.0m	‘09. 6. 5 ~ 6. 22	80	용평건설(주)	수의계약	공사완료	“
용담어린이집일원 하수도 비굴착 보수공사	흄관(D500mm) L=613.0m	‘09. 6. 26 ~ 8. 21	130	(주)동신엔지니어링	수의계약	공사완료	“
삼양해수욕장 동측 하수관거 정비공사	PE관(250mm) L=80.0m	‘09. 7. 1 ~ 8. 31	53	(주)대석건설	견적입찰	공사완료	“
남성로타리 북측외 시일원 불량하수 맨홀 정비공사	맨홀정비 N=100EA	‘09. 7. 10 ~ 9. 7	86	전진토건	수의계약	공사완료	“
제주시 노형 뜨란채일원 하수도 정비공사	PE관(D150mm) L=242.0m	‘09. 11. 13 ~ 12. 21	51	국토건설(주)	견적입찰	공사완료	“
제주시 동지역(동부) 하수도 흡입준설공사	하수도 준설 L=165,000m V=1,981.73㎥	‘09. 2. 23 ~ 11. 30	230	(주)백록개발	제한경쟁	공사완료	“
제주시 동지역(서부) 하수도 흡입준설공사	하수도 준설 L=165,000m V=1,981.73㎥	‘09. 2. 23 ~ 11. 30	265	(주)백록개발	제한경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
회수동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,405m(D16~75㎜)	'09.01.09. ~05.08.	86	우창건설(주)	전자견적	공사완료	서귀포 지역 사업소
삼달1리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,543m(D16~50㎜)	'09.01.23. ~12.18.	80	성림건설㈜	수의계약	공사완료	〃
신풍리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,171m(D16~75㎜)	'09.01.23. ~12.18.	93	장원종합 건설㈜	수의계약	공사완료	〃
무릉2리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,681m(D16~75㎜)	'09.02.10. ~04.28.	63	태화건설㈜	전자견적	공사완료	〃
성산리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,722m(D16~150㎜)	'09.02.25. ~06.22.	110	삼육건설㈜	제한경쟁	공사완료	〃
대평리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,478m(D16~65㎜)	'09.02.13. ~04.28.	78	대박건설㈜	전자견적	공사완료	〃
세화리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,370m(D16~100㎜)	'09.03.05. ~04.07.	64	㈜에스엠건설	전자견적	공사완료	〃
신례2리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,454m(D16~75㎜)	'09.03.02. ~05.30.	80	㈜광림건설	전자견적	공사완료	〃
상효동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,567m(D16~100㎜)	'09.03.02. ~05.30.	73	성준건설㈜	전자견적	공사완료	〃
한남리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,600m(D16~75㎜)	'09.03.17. ~06.14.	88	보석산업㈜	전자견적	공사완료	〃
신효동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,461m(D16~75㎜)	'09.03.13. ~06.10.	57	조일건설㈜	전자견적	공사완료	〃
신흥2리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=5,579m(D16~50㎜)	'09.03.18. ~06.15.	79	대홍건설㈜	전자견적	공사완료	〃
서광리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=5,194m(D16~100㎜)	'09.03.23. ~06.12.	198	(주)상승건설	제한경쟁	공사완료	〃
보성지구 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,739m(D16~75㎜)	'09.04.01. ~05.30.	53	신도건설㈜	전자견적	공사완료	〃
남원1리 BTL사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=8,399m(D16~65㎜)	'09.04.07. ~12.02.	169	다보건설㈜	수의계약	공사완료	〃
하천지구 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,611m(D16~75㎜)	'09.04.15. ~06.13.	71	전진토건	전자견적	공사완료	〃
서귀포시(동지역) 요철제수변 정비공사	제수변 정비 129개소	'09.04.15. ~06.03.	64	전진토건	수의계약	공사완료	〃
상천리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,346m(D16~75㎜)	'09.05.12. ~06.19.	69	동현환경㈜	전자견적	공사완료	〃
회수배수지 주변 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,651m(D16~100㎜)	'09.05.22. ~06.29.	50	신오건설㈜	전자견적	공사완료	〃

공 사 명	사업개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
서귀포시 동부지역 하수도맨홀 정비공사	하수도 맨홀뚜껑 정비 190개소	'09.05.20. ~08.17.	59	성준건설㈜	전자견적	공사완료	서귀포 지역 사업소
중문동가름길 소규모 하수도 정비공사	하수도관 정비 L=271m D=250㎜ 개인하수도관 11개소	'09.05.21. ~08.18.	51	대동건설㈜	전자견적	공사완료	“
중문초교앞 외 12개소 하수도 정비공사	하수도관 정비 13개소	'09.05.22. ~08.19.	68	㈜형도	전자견적	공사완료	“
시흥리침수지역 외 10개소하수도정비공사	하수도관 정비 11개소	'09.05.21. ~08.18.	54	용천건설㈜	전자견적	공사완료	“
하효 중동 소규모 하수도 정비공사	하수도관 정비 L=408m D=250㎜	'09.05.20. ~07.18.	62	㈜한라정화개발	전자견적	공사완료	“

❏ 2010년도

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
어승생 사유지(관음사2차) 송수관 교체공사	송수관 이설(주철관) D=350㎜, L=1,612m	‘10.04.06 ~ 07.06	160	우남건설	제한경쟁	공사완료	상수도관리부
어승생 저수지 제방 난간시설 교체공사	안전난간 159경간외	‘10.06.21 ~ 07.22	54	(주)청솔 건업	전자견적	공사완료	“
난산지구 배수지 시설공사	배수지 V=1,000㎥ 1지, 송수관 부설 (D100~200㎜) L=2.44㎞	‘10.06.24 ~ 12.21	507	우방종합 건설(주)	제한경쟁	공사중 (65.0%)	“
어승생 농고지선 노후관 교체공사	상수관 매설 D=90㎜, L=3,510m	‘10.06.25 ~ 11.29	197	수석 건설(주)	제한경쟁	공사중 (80.0%)	“
우도 해저상수도 예비배수지 시설공사	배수지 시설 2,000㎥/1지	‘10.07.20 ~ 12.16	873	제삼종합 건설(주)	제한경쟁	공사중 (44.7%)	“
번영로 확장공사 병행 배급수관 개량공사	배급수관 개량 (D16~150mm) L=2,570m	‘10.08.27 ~ 11.24	62	영일 건설(주)	수의계약	공사중 (95%)	“
조천정수장 배수지 확장사업	배수지 시설 V=5,000㎥/1지, 관로부설 1식, 부지조성 A=28천㎡	‘10.06.29 ~‘11.06.28	2,068	(주)덕영 종합건설	제한경쟁	공사중 (30.0%)	“
우도 해저상수도시설 해저관로공사 (2차분)	송수관 L=3.032㎞(D=200㎜*2연)	‘10.01.01 ~ 12.29	1,395	(주)우창 건설	제한경쟁	공사중 (78.1%)	“
우도 해저상수도 육상관로 및 배수지 시설공사(제2차분)	송수관로L=556m 배수지 2000톤/1지	‘10.02.09 ~ 12.29	1,411	유성 건설(주)	제한경쟁	공사중 (85.1%)	“
표선 성읍간 광역상수도관 연결공사	배수관 부설(PEP피복 강관 D200㎜, L=597m)	‘10.04.22 ~ 09.01	109	신도 건설(주)	전자견적	공사완료	“
추자도 식수원 개발사업 정비공사	제수변 보호공 1개소 전석쌓기 228㎡	‘10.06.16 ~ 09.15	90	미듬종합 건설(주)	전자견적	공사완료	“
어승생 동광지선 노후관 교체공사	관로교체 L=1,510m	‘10.04.16 ~ 09.16	210	윤성 건설(주)	제한경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
추자 우도담수 정수장 여과막 (멤브레인) 구입	여과막(멤브레인) 65EA	‘10.02.09 ~ 03.11	67	(주)경원 산업	제한경쟁	공사완료	상수도관리부
오라정수장 급속. 여과기 제작	급속여과기 (5000㎥/일) 2기	‘10.04.15 ~ 08.13	381	한국기계 공업협동 조 합	조달계약	공사완료	“
예비용 수중모터 구입	수중모터 11대	‘10.10.19 ~ 12.18	99	(주)웅지 산업개발	조달계약	구입중	“
우도 해저상수도 시설 계장계측 제어설비	계장계측 제어설비1식	‘10.10.21 ~ 12.20	104	(주)썬텍 엔지니어링	조달계약	공사중 (5%)	“
상수도 소독약품 (차아염소산나트륨) 단가구입	소독약품 80,000㎏	‘10.02.18 ~ 12.31	93	칠성화학 환경개발	제한경쟁	구입완료	“
제주시 동지역 하수관거 정비공사 1공구(4차분)	하수관거 정비 L=2.8km	‘10.01.01 ~‘10.08.23	2,620	흥남종합건설(주)	일반경쟁	공사완료	하수도 관리부
제주시 동지역 하수관거 정비공사 2공구(4차분)	하수관거 정비 L=2.4km	‘10.01.01 ~10.08.23	3,139	(주)대웅건설	일반경쟁	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (한림처리분구,3차분)	오수관로 L=0.71km	‘10.01.14 ~‘11.09.02	641	나인건설(주)	제한경쟁	공사중 (39%)	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (한경처리분구,3차분)	오수관로 L=2.09km	‘10.01.14 ~‘11.09.02	1,307	대길토건(주)	제한경쟁	공사중 (48.5%)	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (조천처리분구,3차분)	오수관로 L=1.28km	‘10.01.14 ~‘11.09.02	1,174	제동종합건설(주)	제한경쟁	공사중 (67.3%)	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (애월처리분구,3차분)	오수관로 L=6.66km	‘10.01.14 ~‘11.09.14	3,167	풍인건설(주)	제한경쟁	공사중 (64.1%)	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (구좌처리분구,3차분)	오수관로 L=5.91㎞	‘10.01.14 ~‘11.09.14	3,057	세기건설(주)	제한경쟁	공사중 (55.9%)	하수도관리부
성산2공구 하수관거 정비공사(3차분)	하수관거정비 L=2.1km	‘10.01.15 ~‘10.07.26	1,199	성림건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
대정2공구 하수관거 정비공사(3차분)	하수관거정비 L=3.5km	‘10.01.15 ~‘11.01.14	1,577	성지건설개발(주)	제한경쟁	공사중 (80%)	“
대정1공구 하수관거 정비공사(3차분)	하수관거정비 L=4.6km	‘10.01.15 ~‘10.12.29	1,732	신산종합건설(주)	제한경쟁	공사중 (89%)	“
성산1공구 하수관거 정비공사(3차분)	하수관거정비 L=7.0km	‘10.01.15 ~‘11.02.04	2,434	장원종합건설(주)	제한경쟁	공사중 (75%)	“
안덕1공구 하수관거 정비공사(3차분)	하수관거정비 L=7.2km	‘10.01.15 ~‘11.02.10	2,518	한일종합건설(주)	제한경쟁	공사중 (80%)	“
남원1공구 하수관거 정비공사 (2차분)	하수관거정비 L=1.5km	‘10.01.15 ~‘10.05.10	290	서진종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
남원2공구 하수관거 정비공사(2차분)	하수관거정비 L=0.9km	‘10.01.15 ~‘10.05.10	303	영일건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
서귀 읍면지역 하수관거정비 전기공사(2차분)	전기 및 계측제어 1식	‘10.01.18 ~‘10.12.24	69	삼부하이텍(주)	제한경쟁	공사중 (60%)	“
성산하수처리구역 관급자재(TM/TC) 제작 설치 1차	원격감시제어반 1식(신풍/신천1,2/오조) 중앙운영실 POS 1식	‘10.01.18 ~‘10.12.24	92	정우계전	제한경쟁	추진중 (90%)	“
남원하수처리구역 관급자재 TM/TC 제작설치 2차	원격감시제어반 1식 (의귀1,2/상하천1,2) 중앙운영실 POS 1식	‘10.01.18 ~‘10.12.24	93	삼원산업	제한경쟁	추진중 (30%)	〃
대정하수처리구역 관급자재(TM/TC) 제작설치 1차	원격감시제어반 1식 (무릉1,2/신도1/덕수1/구억1/서광서) 중앙운영실 POS 1식	‘10.01.18 ~‘10.12.24	130	정우계전	제한경쟁	추진중 (90%)	〃
제주시 읍면지역 하수관거 정비(서부) 전기공사	․간이펌프장1소 ․맨홀펌프장 11개소 ․저지대펌프장29개소	‘10.01.28 ~‘11.01.15	96	동원전력(주)	제한경쟁	공사중 (42%)	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비(동부) 전기공사	․간이.펌프장 2개소 ․맨홀펌프장 13개소 ․저지대펌프장28개소	‘10.01.28 ~‘11.01.15	104	동유전기(주)	제한경쟁	공사중 (42%)	“
제주시 읍면지역 하수관거정비 기계설치공사	․간이펌프장 3개소 ․맨홀펌프장 24개소 ․저지대펌프장57개소	‘10.01.28 ~‘11.01.15	163	삼다냉열	제한경쟁	공사중 (36%)	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
제주시 읍면지역 하수관거 정비(서부) TMTC반 제작설치	․저지대펌프장 29개 ․맨홀펌프장 11개소 ․간이펌프장 1개소	‘10.02.01 ~‘11.01.15	229	한성전기주식회사	제한경쟁	공사중 (42%)	하수도 관리부
제주시 읍면지역 하수관거 정비(동부) TMTC반 제작설치	․저지대펌프장 28개 ․맨홀펌프장 13개소 ․간이펌프장 2개소	‘10.02.01 ~‘11.01.15	258	정우계전	제한경쟁	공사중 (43%)	“
서귀포시 동지역(서귀분구 A구역) 하수관거 정비공사(전체분 및 1차분)	하수관거정비 L=0.66km	‘10.02.10 ~‘10.08.08	275	부건종합건설(주)	제한경쟁	공사완료	“
호근위생처리장 응집제 용해설비 교체공사	응집제 용해설비 (3㎏ /hr)1식	‘10.02.23 ~‘10.04.23	63	(주)이엠테크	전자견적	공사완료	“
보목하수처리장 수배 전반 개보수공사	수배전반 기기교체 1식	‘10.02.22 ~‘10.04.12	66	(주)성원전력	전자견적	공사완료	“
제주하수처리장 실험 분석기기 구입	적외선수분기외 4종구입	‘10.02.24 ~‘10.04.24	22	한라바이오랩	전자견적	구입완료	“
서귀포시 읍면지역 하수관거 정비사업 관급자재 수중펌프구입	자동탈착식 수중펌프(그라인더형) 21대	‘10.03.09 ~‘10.06.07	66	대성펌프공업(주)	제한경쟁	구입완료	“
이호 도두간 차집관로 개량공사	하수관부설 D100~500mm, L=666m 기타 부대공 1식	‘10.03.17 ~‘10.08.13	252	(주)성광종합기술개발	제한경쟁	공사완료	“
제주하수처리장 간이펌프장 제어반 제작설치	펌프장 제어반 제작 설치 5면	‘10.03.26 ~‘10.06.13	61	이엔씨계전산업	제한경쟁	구입완료	“
하수관거 정비 전기공사 성산하수처리구역 추가 관급자재(TM/TC반)제작 설치	원격감시제어반 1식(삼달4/수산/태흥) 중앙운영실 POS 1식	‘10.04.01 ~‘10.06.25	79	(주)대일씨엠	제한경쟁	공사완료	“
동부하수처리장 수중펌프 구입	수중펌프 2대	‘10.04.28 ~‘10.06.17	26	에이치피아이	전자견적	구입완료	“
제주하수처리장 내부반응조용 교반기 구입	교반기 2대	‘10.05.06 ~‘10.07.05	21	(주)선양엠이티	전자견적	구입완료	“
제주시 동지역 하수관거 정비공사(4공구)	L=3.88Km, 배수설비 129개소	‘10.05.24 ~‘11.05.18	1,781	(주)영도종합건설	제한경쟁	공사중 (25%)	“
제주시 동지역 하수관거 정비공사(3공구)	L=3.78Km, 배수설비 322개소	‘10.05.24 ~‘11.05.18	2,036	제동종합건설(주)	제한경쟁	공사중 (18%)	“
대정위생처리장 수위계 및 PLC설치	초음파수위계설치 4개소, plc설치 1식	‘10.05.31 ~‘10.07.15	33	(주)한라조명	전자견적	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
성산하수처리장 주변 테니스장 조성공사	테니스장 3면	‘10.06.21 ~‘10.09.18	124	(주)일영종합건설	전자견적	공사완료	하수도 관리부
추자 신양리 하수관거 정비공사	PE관(D200)mm L=1,922m, 배수설비 131개소	‘10.06.23 ~‘10.12.19	636	흥산환경건설(주)	제한경쟁	공사중 50%	“
우도 조일리 농어촌마을 하수도 정비공사	하수관거 L = 1,226m, 배수설비 71개소, 소규	‘10.06.23 ~‘10.12.19	418	한풍종합건설(주)	제한경쟁	공사중 60%	“
남원7-1 중계펌프장 시설확장공사	저류조 증설 14.23㎥, D(150mm) L=723m	‘10.06.29 ~‘10.09.26	86	(주)혜륜종합건설	전자견적	공사완료	“
가파리 농어촌마을 하수도 정비공사(1차분)	오수관거 L = 2,833m, 오수받이 194개소,	‘10.06.29 ~‘10.12.15	556	금성종합건설(주)	제한경쟁	공사중 (10%)	“
성읍 구룡동 농어촌마을하수도 정비공사(1차분)	오수관거 L = 1,414m,	‘10.06.29 ~‘10.12.15	731	태승산업개발(주)	제한경쟁	공사중 (75%)	“
남원하수처리장 탈취기 보강공사	탈취기보당 : 펌프장7개소, 송풍기압력 증설(200mmAq)A/C탈취기 신설	‘10.06.29 ~‘10.08.28	73	삼영엔비테크	제한경쟁	공사완료	“
대정하수처리장 주민 이용편의시설 설치공사	편의시설 설치 1식	‘10.07.05 ~‘10.08.23	55	청담씨앤씨(주)	전자견적	공사완료	“
제주위생처리장 수배 전반 제작구입	수배전반 제작 4면	‘10.07.16 ~‘10.11.16	44	한성전기(주)	전자견적	제작중 (95%)	“
제주시(봉개지구) 소규모 하수관거 정비공사	오수관(D300mm) L = 505m오수관(D150mm) L = 80m	‘10.05.24 ~‘11.05.18	120	혜승건설(주)	제한경쟁	공사중 (85%)	“
남원2공구 하수관거 정비공사(3차분)	하수관거정비 L=2.1km	‘10.08.30 ~‘11.02.15	757	영일건설(주)	제한경쟁	공사중 (70%)	“
남원1공구 하수관거 정비공사(3차분)	하수관거정비 L=2.2km	‘10.08.30 ~‘11.02.15	790	서진종합건설(주)	제한경쟁	공사중 (70%)	“
동부(월정)하수처리장 부근 가로등 설치공사	가로등 17개소, 공원등 2개소	‘10.09.01 ~‘10.10.30	77	유성건설(주)	전자견적	공사완료	“
한림읍사무소 서측 하수도 정비공사	오수관로 L=0.42㎞	‘10.09.13 ~‘11.01.10	113	삼록건설(주)	제한경쟁	공사중 (10%)	“
하수관거정비 서부(대정)하수처리구역 관급자재(TM/TC반 추가 제작설치	원격감시제어반 1식(구억2/덕수2/사장동) 중앙운영실 POS 1식DLP Projector 개량 1식	‘10.10.13 ~‘10.12.02	73	(주)대은계전	제한경쟁	추진중 (25%)	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
상가지구 광역 상수관로 연계공사	상가지구 광역상수관로 연계공사	‘10. 2. 25 ～‘10. 12.22	1,324	(주)흥원종합 건설	제한경쟁	추진중 (70%)	수자원 개발부
제주도(Ⅲ)광역상수도건설저수지분야시설공사	제주도 광역상수도건설 저수지분야 시설공사	‘10. 4. 19 ～‘11.2. 14	7,590	동광건설(주)	제한경쟁	추진중 (51%)	“
광역상수관로 연계 안덕(신례)지구공사	광역상수관로 연계 안덕(신례)지구공사	‘10.7.13 ～‘11.3.15	543	다보건설 주식회사	일반경쟁	추진중 (35%)	“
상가지구 광역상수관로 연계공사 계측기기 제작구매	계측기기 및 유량계반 제작설치	‘10.9.17 ～‘10.12.15	47	피앤씨주식회사	제한경쟁	추진중 (35%)	“
제주시 읍면지역 하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설공사 L=154km V=1,632㎥	‘10.02.16 ~‘10.12.15	254	성빈건설(주)	제한경쟁	추진중	제주 지역 사업소
제주시 읍면지역일원 불량하수맨홀 뚜껑 정비공사	맨홀정비 N=100EA	‘10.06.30 ~‘10.10.07	68	삼부포장건설(주)	전자견적	공사완료	“
용담2동 용해로주변 배수관 확장공사	배수관 확장 D100mm~200mm L=636m	‘10. 4. 2 ~ 6. 29	115	전진토건 현태전	제한경쟁	공사완료	“
남광초등학교 북측 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~100mm L=864m	‘10. 3. 2 ~ 6. 17	153	세경건설 (주) 오영남	제한경쟁	공사완료	“
오라3동 복지회관 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D80mm~150mm L=798m	‘10. 3. 2 ~ 6. 23	129	제남건설(주) 김미향	제한경쟁	공사완료	“
신광초등학교 동측 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=1,152m	‘10. 3. 4 ~ 6. 29	159	(주)나라건설기계 좌성민	제한경쟁	공사완료	“
노형 대보빌딩 북측 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~150mm L=2,052m	‘10. 3. 5 ~ 6. 29	204	경성토건(주) 김양은	제한경쟁	공사완료	“
월산 정수장 서측주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D80mm~100㎜ L=1,392m	‘10. 3. 8 ~ 6. 23	115	우신기업(주) 양홍기	제한경쟁	공사완료	“
연동 부영아파트 동측주변 배수관 확장공사	노후관 교체 D80mm~200㎜ L=852m	‘10. 6. 15 ~ 10. 12	185	동국건설 장태식	제한경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
이도2동 한전 변전소 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D80mm L=486m	‘10. 10. 25 ~ ‘11. 1. 2	68	(주)대석건설 정숙희	제한경쟁	공사진행중	제주 지역 사업소
구좌읍 행원리 급수관 확장공사	노후관 교체 D15㎜~100㎜ L=1,918	'10. 9. 8 ~11. 6	133	(주)창해 송운호	제한경쟁	공사중	〃
한림읍 상명리 노후관 교체공사	노후관 교체 D15㎜~100㎜ L=6,874m	'10. 3. 30 ~7. 25	205	주식회사 유림 임문건	제한경쟁	공사완료	〃
애월읍 상귀리 노후관 교체공사	노후관 교체 D15㎜~100㎜ L=4,724m	'10. 5. 13 ~9. 2	178	(주)강진건설 오택부	제한경쟁	공사완료	〃
구좌읍 세화리~상도리 노후관 교체공사	노후관 교체 D15㎜~100㎜ L=8,177m	'10. 6. 16 ~11. 12	255	(주)도경건설 고범환	제한경쟁	공사중	〃
조천읍 북촌리 노후관 교체공사	노후관 교체 D15㎜~100㎜ L=7,107m	'10. 5. 20 ~10. 15	273	서부건설(주) 이영익	제한경쟁	공사완료	“
한경면 청수리 노후관 교체공사	노후관 교체 D15㎜~150㎜ L=8,120m	‘10. 3. 5 ~6. 25	248	전진토건 현태전	제한경쟁	공사완료	〃
제주 제일중학교 동측 하수도 정비공사	PE관(D350mm) L=502.0m	‘10. 4. 21 ~ 8. 18	303	(주)한마음건설	제한경쟁	공사완료	“
천주교 동광성당일원 하수도 비굴착 부분보수공사	흄관(D300mm) L=1,024.0m	‘10. 6. 29 ~ 8. 27	73	신일토건	견적입찰	공사완료	“
제주시 동지역 불량하수맨홀 뚜껑 정비공사	맨홀뚜껑정비 N=150EA	‘10. 6. 29 ~ 11. 25	102	재흥건설(주)	견적입찰	공사중	“
제주시 동지역(동부)하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=170km V=1,800㎥	‘10. 3. 2 ~ 12. 15	240	(주)한마음건설	제한경쟁	공사중	“
제주시 동지역(서부)하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=160km V=1,695㎥	‘10. 3. 18 ~ 12. 15	256	성빈건설(주)	제한경쟁	공사중	“
서귀포시 서부지역 하수도 준설공사	준설 520㎥	‘10.02.05 ~‘10.12.31	71	(주)성지건설	전자견적	공사중 (95%)	서귀포지 역 사업소
서귀포시 동부지역 하수도 준설공사	준설 762㎥	‘10.02.05 ~‘10.12.31	105	(주)동신엔지니어링	제한경쟁	공사중 (94%)	“
서귀포시 동지역 하수도 준설공사	준설 1,868㎥	‘10.02.05 ~‘10.12.31	270	(주)한마음건설	제한경쟁	공사중 (92%)	“
서귀포시 동지역 하수도 맨홀정비공사	맨홀정비 295개소	‘10.03.04 ~‘10.07.11	112	(주)하나건설	제한경쟁	공사완료	“
서귀포시 취약지역 하수도 준설공사	준설 387㎥	‘10.08.20 ~‘11.01.06	54	대명건설(주)	전자견적	공사중 (81%)	“
성산읍 신산중앙로 하수도 정비공사	우수관(D500mm) L=400m	‘10.07.02 ~‘10.09.29	91	(주)유성	전자견적	공사완료	“
회수동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,196m(D16~100㎜)	'10.02.19 ~06.07	114	경성토건(주)	제한경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
대평-감산간 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,288m(D16~100㎜)	'10.03.02 ~06.17	120	(주)성장건설	제한경쟁	공사완료	서귀포지 역 사업소
서홍동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,293m(D16~100㎜)	'10.02.25 ~06.23	89	(주)성심기업	전자견적	공사완료	〃
강정동 배수관 시설공사	상수도관 시설 L=1,912m(D75㎜)	'10.03.08 ~05.11	70	제주수도 개발(주)	전자견적	공사완료	〃
오조리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,246m(D16~100㎜)	'10.03.23 ~06.15	98	영덕건설(주)	제한경쟁	공사완료	〃
위미 세천동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,090m(D25~100㎜)	'10.04.16 ~06.17	86	이산건설(주)	전자견적	공사완료	〃
색달동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,647m(D16~100㎜)	'10.04.23 ~06.21	65	(주)유성 엔지니어링	전자견적	공사완료	〃
상위미 노후 상수도관 교체공사	상수도관 시설 L=1,555m(D16~150㎜)	'10.04.23 ~06.21	50	(주)유전건설	전자견적	공사완료	〃
창천리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,433m(D16~100㎜)	'10.05.12 ~06.25	72	우신기업(주)	전자견적	공사완료	〃
동지역 블록시스템 구축 유량계 설치공사	유량계 설치 9개소(D80~150㎜)	'10.06.16 ~08.04	70	성우토건(주)	전자견적	공사완료	〃
예래동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,511m(D16~100㎜)	'10.07.01 ~09.16	144	(주)유성 엔지니어링	제한경쟁	공사완료	〃
동홍지하수 송배수관 개량공사	상수도 노후관 교체 L=2,438m(D16~150㎜)	'10.10.18 ~12.06	92	(주)정도건설	전자견적	공사중	〃

14. 각종 공사 설계변경 현황

❏ 2009년도

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
민오름지구 송수관 연결공사	164.4	‘09.4.8~ ‘09.7.7	164.1	-	-	△0.3	암물량 정산 및 노후관 교체 시공 등에 따른 변경	상수도관리부
삼양1,2~3수원간 송수관 연결공사	181	‘09.4.2~ ‘09.8.3	194	-	-	13	암물량 정산 및 오수관로 교체(L=60m)시공 등에 따른 변경	“
성읍지구 수도시설공사	226	‘09.2.20~ ‘09.7.20	229	-	-	3	암물량 정산 및 관로연장 시행(L=100m) 등에 따른 변경	“
명도암지구 수도시설 공사	194	‘09.7.8~ ‘09.10.5	215	-	-	21	암물량 정산 및 포장물량(투수콘, 아스콘) 증가 등에 따른 변경	“
삼달지구 수도시설공사	798	‘09.2.20 ~ ‘09.12.16	810	-	-	12	암물량 정산 및 도로점용조건에 따른 아스팔트 노면파쇄 및 포장 물량 증가 등에 따른 변경(당초 4,611㎡→변경 8,402㎡)	“
어승생 송수간선(용강구간) 노후관 교체공사	91	‘09.1.29 ~ ‘09.3.30	82	-	-	△9	암 물량의 변경 - 556㎥⇒423㎥	“
어승생 저수지 제방 보수․보강공사	93	‘09.3.11 ~ ‘09.5.10	110	-	-	17	제방사면보수 (3경간) 추가 철판도색 126㎡ 추가	“
마라도 배수지 시설 증설공사	151	'09.4.8 ~ '09.8.25	194	-	-	43	암물량 증가 및 적용장비 변경 - 174㎥(브레이커) ⇒ 521㎥(무진동) 바지선 운반횟수변경 - 8회⇒ 15회	“

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
어승생 동부간선(관음사 1차) 노후관 교체공사	136	'09.4.8 ~ '09.10.16	140	-	-	4	관로매설 추가 (88m) - 1,260m⇒ 1,348m 암 물량 증가 - 593㎥⇒687㎥	상수도 관리부
마라도 담수화시설 증설공사	315	'09.5.19 ~ '09.9.15	315	-	-	-	담수화동 공간협소 변경에 따른 자재 규격 수량 변경 - 증압펌프 2대 - 메디아필터 1개 - 정밀필터 2개 - 배관(50A⇒65A)	“
마라도 담수화동 증축공사 설계변경	97	‘09.9.14 ~ ‘09.12.12	104	-	-	7	레미콘 72㎥ 제외 방수몰탈 76.7㎡, 콘크리트면 몰탈 50.1㎡ 및 101.4㎡ 도색 추가	“
우도 해저상수도 육상관로및 배수지 시설공사(1차분)	2,942	‘09.1.28 ~’09.12.31	2,437	-	-	△505	-터파기 단면구배, 무진동 암터파기, 사토 운반거리 변경 -노견측 관로부설, 터파기 폭만 복구 -관로공 감52m, 일반터파기로 변경 -PEP홈조인트1,182조 -720m 토공 공제	“
우도 서천진동 하수관거 정비공사	274	‘09.4.13~ ’09.9.20	273	-	-	△1	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	하수도관리부
하귀1리 소규모 하수도 정비공사	29	‘09. 5.27~ ’09.7.26	24	-	-	△5	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	“
우도 산호사 농어촌 마을하수도설치공사(2차)	129	‘09.1.28~ ’09.6.29	126	-	-	△3	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(한림처리분구,2차분)	588	‘09.1.28~ ’10.1.28	583	440	-	△148	-일상감사 지적사항 반영 -현장여건 변동에 따른 물량 정산	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(애월처리분구,2차분)	2,502	‘09.1.28~ ’10.1.28	2,210	1,921	-	△292	〃	하수도관리부
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(구좌처리분구,2차분)	2,420	‘09.1.28~ ’10.1.28	2,265	2.279	-	△141	〃	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(조천처리분구,2차분)	1,051	‘09.1.28~ ’10.1.28	941	835	-	△216	〃	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(한경처리분구,2차분)	1,015	‘09.1.28~ ’10.1.28	913	835	-	△180	〃	“
김녕해수욕장일원 하수도 정비공사	33	‘09.5.14 ~ ‘09.7.13	33	-	-	-	현장여건 변동에 따른 물량 정산	“
판포리 소규모 하수처리시설 철거공사	27	‘09.3.25~ ’09.5.24	28	-	-	1	현장여건 변동에 따른 물량 정산	“
제주시 동지역 하수관거 정비공사(1공구)	13,030	‘07.8.24 ~‘10.8.20	12,965	13,038	-	△8	물가상승분 반영 및 현장실정반영 사업물량조정	“
제주시 동지역 하수관거 정비공사(1공구)	13,726	‘07.8.24 ~‘10.8.20	14,003	-	-	277	물가상승분 반영 및 현장실정반영 사업물량조정	“
동홍지구 하수관거 정비사업	186	‘08.12.8 ~‘09.2.16	185	-	-	△1	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	“
서호․호근지구 하수관거 정비사업(4차분)	707	‘09.1.30 ~‘09.6.27	585	-	-	△121	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	“
토평지구 하수관거 정비사업(3차분)	396	‘09.1.30 ~‘09.6.29	377	-	-	△19	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	“
서귀포시 법환지구 하수관거 정비공사(2차분)	484	‘09.1.30 ~‘09.9.27	466	-	-	△18	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	“
성산1공구 하수관거 정비공사(2차분)	1,429	‘09.01.30 ~’09.11.06	1,319	1,249	-	△180	현장여건에 맞게 물량 정산 및 물가 상승분 반영	“
성산2공구 하수관거 정비공사(2차분)	1,806	‘09.01.19 ~’09.12.25	1,900	1,384	-	△422	현장여건에 맞게 물량 정산 및 물가 상승분 반영	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
대정1공구 하수관거 정비공사(2차분)	1,681	‘09.01.23 ~’09.11.19	1,681	1,518	-	△163	현장여건에 맞게 물량 정산 및 물가 상승분 반영	하수도관리부
대정2공구 하수관거 정비공사(2차분)	2,200	‘09.01.19 ~’09.12.25	2,200	2,402	-	202	현장여건에 맞게 물량 정산 및 물가 상승분 반영	“
안덕1공구 하수관거 정비공사(2차분)	2,214	‘09.01.30 ~’10.01.05	1,954	1,788	-	△426	현장여건에 맞게 물량 정산 및 물가 상승분 반영	“
남원1공구 하수관거 정비공사(1차분)	282	‘09.04.27 ~’09.08.24	241	-	-	△41	준공에 따른 물량 정산	“
남원2공구 하수관거 정비공사(1차분)	335	‘09.04.27 ~’09.09.24	349	-	-	14	준공에 따른 물량 정산	“
무릉좌기동 농어촌마을하수도 설치공사(2차분)	666	‘09.01.20 ~’09.12.28	623	629	-	△37	준공에 따른 물량 정산	“
무릉좌기동 농어촌마을하수도 설치공사(소규모하수처리시설)	232	‘09.03.04 ~’10.02.17	233	-	-	1	현장여건에 맞게 물량 정산	“
서귀포시 농어촌마을하수도 개량사업	106	‘09.10.28 ~’10.02.18	98	-	-	△8	현장여건에 맞게 물량 정산	“
서부하수처리장 중계펌프장 피뢰침 설치공사	44	‘09.2. 16 ~5.17	48	-	-	4	현장 실정에 맞게 접지설비 보강시공	“
서회천~봉개간 압송관로 보수공사	27	‘09.02.16 ~‘09.04.02	23			△4	준공에 따른 물량정산	〃
동서부하수처리장 수질원격감시체계 구매설치공사	374.3	‘09.5.27~ 10.16	373.9	-	-	△0.4	실제 시공에 맞게 토공물량 감 조정 및 일부자재 증감	“
중문지구 하수관거정비공사(2차분)	463	‘09.1.30~ 12.7	466	-	-	3	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	“
서귀(1청사)지구 하수관거정비공사	822	‘09.2.23~ 11.25	821	-	-	△1	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	“
신시가지지구 하수관거 정비공사	1,637	‘09.2.17~ 11.12	1,558	-	-	△79	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	“
월평지구 하수관거정비공사	463	‘09.3.9~ ‘10.2.1	458	-	-	△5	현지실정에 맞게 물량 증감 조정	“
신양지구 광역상수관로연계공사	465	‘09.2.26 ~‘09.8.25	449	-	-	감 16	터파기(암) 물량정산	수자원개발부
한경지구 광역상수관로 연계공사	1,085	‘09.2.25 ~‘09.9.18	1,132	-	-	증 47	노후급수관 교체 및 전석쌓기 시공	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
토개공 남측주변 노후관 교체공사	35	‘09. 1. 15 ~ 3. 12	35			0	현장실정 따른 시공물량 정산	제주지역사업소
연동 하와이오피스텔 뒤 노후관 교체공사	154	‘09. 1. 21 ~ 5. 21	149			△5	현장실정 따른 시공물량 정산	“
연동 구 주택은행 남측 노후관 교체공사	170	‘09. 1. 21 ~ 5. 21	169			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
삼다 연동맨션 주변 노후관 교체공사	141.5	‘09. 1. 21 ~ 5. 21	141.0			△0.5	현장실정 따른 시공물량 정산	“
금천마을 목석원 주변 배수관 시설공사	71.9	‘09. 2. 4 ~ 5. 28	71.4			△0.5	현장실정 따른 시공물량 정산	“
영락교회주변 배수관 시설공사	134	‘09. 2. 23 ~ 6. 19	139			5	곡관 보호를 위한 콘크리트타설 추가	“
도남 남양맨션 주변 노후관 교체공사	67.2	‘09. 2. 24 ~ 5. 14	67.0			△0.2	현장실정 따른 시공물량 정산	“
구 세무서 서측주변 노후관 교체공사	123	‘09. 2. 26 ~ 6. 16	121			△2	현장실정 따른 시공물량 정산	“
회천동 배수관 시설공사	98	‘09. 3. 13 ~ 6. 3	100			2	개인지선 연결 연장 증가	“
민속오일시장 주변 노후관 교체공사	150	‘09. 3. 13 ~ 6. 10	148			△2	현장실정 따른 시공물량 정산	“
신제주 오피스텔 북측주변 노후관 교체공사	72	‘09. 3. 18 ~ 7.16	62			△10	현장실정 따른 시공물량 정산	“
산천단 배수관 감압변 설치공사	26.1	‘09. 3. 16 ~ 4. 9	25.7			△0.4	현장실정 따른 시공물량 정산	“
광양초등학교 서측외 1개소 노후관 교체공사	41.2	‘09. 3. 26 ~ 6. 17	40.6			△0.8	현장실정 따른 시공물량 정산	“
명도암 절물휴양림주변 배수관 신설공사	62	‘09. 4.13 ~ 6. 19	61			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
로얄쇼핑동측 노후관 교체공사	19	‘09. 6.29 ~ 8. 27	18			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
도남오거리 남측 노후관 교체공사	18	‘09. 2. 4 ~ 6. 4	17			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
이도2동 1080-8외 7개소노후관 교체공사	17.4	‘09. 8. 19 ~ 11. 6	17.3			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
중앙여중 북측주변 노후관 교체공사	16.0	‘09. 7. 17 ~ 9. 29	16.4			0.4	현장여건 협소로 인력터파기 시공	“
명도암 배수관 감압변 설치공사	16	‘09. 6. 1 ~ 7. 20	15			△1	현장실정 따른 시공물량 정산
용강 마을회관 북측 노후관 교체공사	15	‘09. 2. 19 ~ 4. 20	14			△1	현장실정 따른 시공물량 정산
중앙로타리외 1개소 노후관 교체공사	18	‘09. 2. 19 ~ 4. 20	17			△1	현장실정 따른 시공물량 정산
연동 귀아랑2로 주변 노후관 교체공사	18	‘09. 3. 20 ~ 5. 19	17			△1	현장실정 따른 시공물량 정산

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
문예회관 동측주변 노후관 교체공사	17	‘09. 3. 19 ~ 5. 18	16			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	제주지역사업소
연동 향산주택 서측 노후관 교체공사	19.0	‘09. 6. 16 ~ 8. 25	18.6			△0.4	현장실정 따른 시공물량 정산	“
연동 종합시장앞 도로 노후관 교체공사	14.8	‘09. 7. 27 ~ 10. 24	14.7			△0.1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
영주어린이집 남측주변 노후관 교체공사	17.4	‘09. 9. 11 ~ 10. 20	17.1			△0.3	현장실정 따른 시공물량 정산	“
도련 배수관 보호 및 밀라노호텔 노후관 교체공사	17.3	‘09. 6. 23 ~ 8. 22	16.9			△0.4	현장실정 따른 시공물량 정산	“
한림읍 월림~월령간 급수관 신설공사	185.3	‘09. 2. 3 ~ 4. 4	187.5			2.2	암물량 정산, 유량계 신설	“
구좌읍 하도리 급수관 확장공사	156.8	‘09. 2. 26 ~ 4. 27	157.7			0.9	기존관(D100mm)확인결과 관경상이(D125mm)에 따른밸브 및 기존관연결 변경	“
한림읍 월림리 상수도 노후관 교체공사	320.1	‘09. 4. 16 ~ 9. 13	322.9			2.8	수압상승에 따른 감압밸브 신설	“
한경면 저지리 상수도 노후관 교체공사	214.2	‘09. 5. 6 ~ 9. 3	215.1			0.9	일부구간의 포장 복구방법 변경(콘크리트->아스팔트)	“
애월읍 하귀1리 상수도 노후관 교체공사	182.7	‘09. 5. 22 ~ 8. 20	187.9			5.2	수압상승에 따른 감압밸브 및 변실신설	“
구좌읍 한동리(본동) 상수도노후관 교체공사	108.1	‘09. 6. 24 ~ 9. 22	105.6			△2.5	기존관(D125mm)확인결과 관경상이(D100mm)에 따른기존관연결 변경	“
노형동 비원식당 북동측일원 하수도 정비공사	230	‘09. 3. 20 ~ 6. 20	228			△2	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
구산마을 남측일원 하수도 정비공사	55	‘09. 3. 20 ~ 6. 18	76			21	지역주민건의로 인한 관로연장 및 포장물량 증가	“
영지학교 남측일원 하수도 정비공사	29	‘09. 3. 20 ~ 6. 18	28			△1	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
삼양해수욕장 동측 하수관로 정비공사	62	‘09. 7. 1 ~ 8. 31	53			△9	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
화북 청풍마을회관 남측일원 하수도 정비공사	14.8	‘09. 10. 15 ~ 11. 13	15			0.2	암발생 물량 증가	“
제주시 노형 뜨란채일원 하수도 정비공사	51	‘09. 11. 13 ~ 12. 22	52			1	오수받이 및 L형측구 물량 증가	“

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
회수동 상수도 노후관 교체공사	86	‘09.01.09 ~05.08	82			△4	당초 포장도로 매설 → 노견이용 L=370m(D50㎜)	서귀포지역 사업소
삼달1리 상수도 노후관 교체공사	80	‘09.01.23 ~12.18	79			△1	암반물량 감소	〃
성산리 상수도 노후관 교체공사	110	‘09.02.25 ~06.22	118			△8	암반물량 감소	〃
회수동 상수도 노후관 교체공사 폐기물처리 용역	9	‘09.02.13 ~05.13	7			△2	폐기물량 감소	〃
신례2리 상수도 노후관 교체공사	80	‘09.03.02 ~05.30	84			4	노선 변경으로 물량 증가	〃
서광리 상수도 노후관 교체공사	198	‘09.03.23 ~06.12	196			△2	당초 포장도로 매설 → 노견이용 암반 물량 감소	〃
한남리 상수도 노후관 교체공사	88	‘09.03.17 ~06.14	92			4	상수도관로 추가 시공 L=313m	〃
성산리 상수도 노후관 교체공사 폐기물처리 용역	9	‘09.03.19 ~06.15	10			1	폐기물량 증가	〃
한남리 상수도 노후관 교체공사 폐기물처리 용역	5.5	‘09.03.19 ~06.11	5.8			0.3	폐기물량 증가	〃
신례2리 상수도 노후관 교체공사 폐기물처리 용역	6	‘09.03.20 ~06.17	8			2	폐기물량 증가	〃
서광리 상수도 노후관 교체공사 폐기물처리 용역	18	‘09.03.19 ~06.16	13			△5	폐기물량 감소	〃
보성지구 상수도 노후관 교체공사	53	‘09.04.01 ~05.30	56			3	레미콘 타설에 따른 합판거푸집 반영 → 178.5㎡	〃
법환동 상수도 노후관 교체공사	49	‘09.04.21 ~06.19	42			△7	하수관로 중복사업 구간 시공 제외 → 개인전 10개소	〃
중문 동가름길 소규모 하수도 정비공사	51	‘09.05.21 ~08.18	41			△10	하수관로 연장 감소 271m → 162m	〃
중문초교앞 외 12개소 하수도 정비공사	68	‘09.05.22 ~08.19	56			△12	암반물량 감소	〃
서홍동 소규모 하수도 정비공사	25	‘09.05.25 ~07.13	21			△4	오수맨홀 종류 변경 원형1호→소형맨홀	〃
표선면 관내 상수도 누수처 수리공사	17.2	‘09.07.10 ~08.18	17.6			0.4	공사물량 증가 33개소→36개소	〃

❏ 2010년도

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
표선~성읍간 광역상수도관 연결공사	95	‘10.4.28~ ‘10.9.1	109	-	-	14	관로연장 시행 및 관급자재(PEP홈조인트) 요청된 건에 대해 ‘10년도 조달등록이 되어 있지 않아 사급자재 변경 등에 따른 변경	상수도관리부
우도 해저상수도 육상관로및 배수지 시설공사	4,349	‘09.1.28 ~ ‘10.12.29	4,121	-	-	△228	송수관로 △79m	“
어승생 사유지(관음사 2차) 송수관 교체공사	343	'10.4.8 ~ '10.7.6	338	-	-	△5	암반조정△65㎥ 이음관 곡관 15개	“
어승생 동광지선 노후관 교체공사	264	'10.4.20 ~ '10.9.16	269	-	-	5	관로 △L=70m 석축쌓기 184㎡	“
어승생 농고지선 노후관 교체공사	266	'10.6.25 ~ '10.9.22	262	-	-	△4	상수관 △L=900m	“
어승생 농고지선 노후관 교체공사 폐기물 처리용역	14	‘10.7.6 ~ ’10.9.3	13	-	-	△1	폐기물처리 △51톤	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
제주시 동지역 하수관거 정비공사(1공구)	13,038	‘07.8.24 ~‘10.8.20	13,252	13,238		200	현장여건에 맞게 물량 정산 및 물가 상승분(ESC) 반영	하수도관리부
제주시 동지역 하수관거 정비공사(2공구)	14,003	‘07.8.23 ~‘10.8.20	14,155	14,132		129	현장여건에 맞게 물량 정산 및 물가 상승분(ESC) 반영	“
서귀포시 동지역(서귀분구 A구역) 하수관거 정비공사	300	‘10.2.10 ~8.5	283			△17	현장여건에 맞게 물량 정산	“
성산1공구 하수관거 정비공사(3차분)	2,434	‘10.01.15 ~’11.02.04	2,434	-	-	-	현장여건에 맞게 물량 정산	“
성산2공구 하수관거 정비공사(3차분)	1,007	‘10.01.15 ~’10.07.26	1,199	-	-	△192	현장여건에 맞게 물량 정산	“
대정1공구 하수관거 정비공사(3차분)	1,959	‘10.01.15 ~’10.12.29	1,732	-	-	△227	현장여건에 맞게 물량 정산	“
대정2공구 하수관거 정비공사(3차분)	1,752	‘10.01.15 ~’11.01.14	1,577	-	-	△175	현장여건에 맞게 물량 정산	“
안덕1공구 하수관거 정비공사(3차분)	3,070	‘10.01.15 ~’11.02.10	2,518	-	-	△552	현장여건에 맞게 물량 정산	“
남원1공구 하수관거 정비공사(2차분)	319	‘10.01.15 ~’10.05.10	290	-	-	△29	현장여건에 맞게 물량 정산	“
남원2공구 하수관거 정비공사(2차분)	391	‘10.01.15 ~’10.05.10	303	-	-	△88	현장여건에 맞게 물량 정산	“
동․서부하수처리장 반응조 점검구 제작 교체 설치공사	52	′10.02.08 ~03.29	45			△7	점검구 구조 보강 및 자재 변경	“
하귀초등학교 서측 하수도정비공사	28	‘10.3.31~ ’10..5.29	29			1	현장여건에 맞게 물량정산	“
이호도두 간 차집관로 개량공사	253	‘10.3.17 ~ ‘10.8.13	258			5	길어깨의 포장 민원 따른 아스콘 포장 774㎡ → 1,530㎡ 감사위원회 지적사항 반영	“
용담2동 병문~처리장 간 압송관로 보수공사	39	‘10.8.27 ~ ‘10.9.20	38			△1	준공에 따른 물량정산	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
용담2동 용해로 주변 배수관 확장공사	119	‘10. 4. 2 ~ 6. 29	117			△2	현장실정 따른 시공물량 정산	제주지역사업소
남광 초등학교 북측 노후관 교체공사	158	‘10. 3. 2 ~ 6. 17	156			△2	현장실정 따른 시공물량 정산	“
오라3동 복지회관 주변 노후관 교체공사	171	‘10. 3. 2 ~ 6. 23	169			△2	현장실정 따른 시공물량 정산	“
신광 초등학교 동측 노후관 교체공사	162	‘10. 3. 4 ~ 6. 29	160			△2	현장실정 따른 시공물량 정산	“
노형 대보빌딩 북측 노후관 교체공사	209	‘10. 3. 5 ~ 6. 29	208			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
월산 정수장 서측주변 노후관 교체공사	119	‘10. 3. 8 ~ 6. 23	116			△3	현장실정 따른 시공물량 정산	“
화북 동마을 노후관 교체공사	45	‘10. 3. 10 ~ 6. 25	44			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
연동 부영아파트 동측주변 배수관 확장공사	185	‘10. 6. 15 ~ 10. 12	183			△2	현장실정 따른 시공물량 정산	“
삼도2동 용성빌라 서측 노후관 교체공사	18.6	‘10. 8. 11 ~ 10. 8	18.2			△0.4	현장실정 따른 시공물량 정산	“
블록화구역 유량계 설치공사	46	‘10. 3. 23 ~ 7. 20	45			△1	현장실정 따른 시공물량 정산	“
연동주택 남측외 1개소 노후관 교체공사	19.2	‘10. 8. 16 ~ 10. 14	18.9			△0.3	현장실정 따른 시공물량 정산	“
오라동 외 6개소 부단수 제수변 설치공사	7.8	‘10. 8. 10 ~ 10. 18	8.7			0.9	현장실정 따른 시공물량 정산	“
한림읍 상명리 상수도 노후관 교체공사	165.9	‘10. 3. 30 ~7. 25	165.5			△0.4	노선변경에 따른 물량정산
한경면 청수리 상수도노후관 교체공사	195.4	‘10. 3. 05 ~ 6. 25	196.2			0.8	제수밸브 추가 설치	“
애월읍 상귀리 상수도노후관 교체공사	136.8	‘10. 5. 13 ~ 9. 02	141.1			4.3	수압상승에 따른 감압밸브 및 변실신설	“
조천읍 북촌리 상수도노후관 교체공사	243.9	‘10. 5. 20 ~10. 15	243.4			△0.5	하수관거사업 중복구간정산	“
구좌읍 행원리(양식단지) 급수관 확장공사	94.0	‘10. 9. 8 ~11. 6	92.7			△1.3	하수관거사업 중복구간정산	“
종합경기장 남측일원 하수도 정비공사	19	‘10. 3. 8 ~ 4. 16	18			△1	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
도남 수선화아파트 남동측일원 하수도 정비공사	41	‘10. 3. 29 ~ 5. 27	39			△2	지역주민건의로 인한 관로연장 및 포장물량 증가	“
한림 하나로클럽서측 하수도 정비공사	34	‘10. 6. 25 ~ 8. 3	27			△7	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
제주 제일중학교 동측 하수도 정비공사	313	‘10. 4. 21 ~ 8. 18	304			△9	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
천주교 동광성당일원 하수도 비굴착 보수공사	73.6	‘10. 6. 29 ~ 8. 27	73.8			0.2	보수수량 추가발생에 따른 물량 증가	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비 고
			1차	2차	3차
성산리 상수도 노후관 교체공사	31	‘10.01.27 ~ 04.21	40			9	관로 연장 증가 →98m 개인전 물량 추가 13개소	서귀포 지역 사업소
회수동 상수도 노후관 교체공사	122	‘10.02.19 ~ 06.07	117			△5	당초설계보다 공사물량 증감발생 → 잔토처리 (△993㎥)	〃
중문동(천제연) 상수도 노후관 교체공사	30	‘10.03.16 ~ 05.19	33			3	일부구간 관로매설구간 변경 당초노견→포장도로 (L=192m, D40㎜)	〃
상위미 노후 상수도관 교체공사	45	‘10.04.23 ~ 06.21	51			6	포장절단 연장 증가 →502m	〃
신평리 노후 상수도관 교체공사	24	‘10.04.21 ~ 06.17	30	28		4	관로연장 증가 →70m	〃
예래동 상수도 노후관 교체공사	145	‘10.07.01 ~ 09.16	146			1	도로안전시설물 추가 설치 → (도로표지병 163개소)	〃
서귀포시 성산읍 신산리 (신산중앙로) 하수도정비공사	86	‘10.7.2~ ‘10.9.29	91			5	암물량 정산 및 포장물량 증가 등에 따른 변경	“
서귀포시 서부지역 하수도준설공사	71	‘10.2.5~ ‘10.12.31	71			-	준설물량 현장실정에 맞게 변경	“
서귀포시 동부지역 하수도준설공사	105	‘10.2.5~ ‘10.12.31	105			-	준설물량 현장실정에 맞게 변경	“
서귀포시 동지역 하수도준설공사	262	‘10.2.5~ ‘10.12.31	270			8	준설물량 현장실정에 맞게 변경	“

15. 수의계약 현황 - 인쇄물 제외

❏ 2009년도

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
상하수도 요금관리 프로그램 유지보수 용역	상하수도 요금관리 프로그램 유지보수 1식	34,748	한일미르컴	지방계약법 시행령 25조 4호 바목 (공급자가 직접 정비)	경영 관리과
추자도 저수지 및 복류수 시설정비공사	제수변 보호공 1식 휀스설치 33경간 콘크리트 포장 429㎡ 부대공 1식	81,048	(주)신안 종합건설	지방계약법 시행령 제25조4호 라목 (특수지역)	상수도관리부
어승생 송수간선 (용강구간) 노후관 교체공사	송수간선 주철관 교체 D=350mm, L=435m	91,173	(주)유현 종합건설	지방계약법 시행령 제25조4호나목 (혼잡)	“
삼양1,2수원간 송수관 연결공사외 1개노선 실시설계 용역	실시설계 송수관 연결공사 L=2.4㎞	26,202	(주)한일 엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 5호 (조기집행 소액수의)	“
남원지구 지하수 영향조사 용역	지하수 개발에 따른 지하수 영향조사 1공 관측 조사공 용도 변경에 따른 지하수 영향조사 2공	26,938	남천개발	지방계약법 시행령 제25조 5호 (조기집행 소액수의)	“
조천지구 지하수 영향조사 용역	지하수 개발에 따른 지하수 영향조사 1공 관측 조사공 용도 변경에 따른 지하수 영향조사 2공	27,816	(주)천영 종합건설	지방계약법 시행령 제25조 5호 (조기집행 소액수의)	“
마라도 담수화시설 증설공사 기본 및 실시설계 용역	담수화동 개량 및 증설 -기존개량 : 68㎡ -증설 : 약 30㎡ 담수화시설 개량 및 증설 -개량 : 기존시설 50톤/일, -증설: 25톤/일 배수지신설 : 50~100톤	28,079	(주)한일 엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 5호 (조기집행 소액수의)	“
수원지 하천 생태복원사업 타당성조사 용역	수원지 하천 생태 복원사업 타당성 조사 1식	47,997	(주)도화종합 기술공사	지방계약법 시행령 제25조 5호 (조기집행 소액수의)	“

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
호근위생처리장 가압 및 약액모노펌프 교체공사	가압모노펌프 1대 약액모노펌프 1대	37,491	(주)대봉엔지니어링	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 바목 (당해 물품 제조설치한 자의 정비수리)	하수도관리부
연동흘천5교 주변 차집관로 보수공사	D300 L=36m D450 L=42m	28,137	상익건설(주)	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 나목 (작업공사장의 혼잡)	“
색달처리장 스크류식 유동판탈수기 보수공사	스크류식 유동판탈수기 6대	25,253	(주)오체치케이	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해공급물품의 호환성)	“
성산하수처리장 기계설비 정비공사	반응조 송풍기 2기	35,080	(주)제왕터보텍	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해공급물품의 호환성)	“
화북펌프장 수중모터펌프(D호기)수리	수중모터펌프 1대	25,413	금정공업(주)	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해 물품 제조설치한 자의 정비수리)	“
화북펌프장 수중모터펌프(A,C호기)수리	수중모터펌프 2대	44,154	삼진공업(주)	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 바목 (당해 물품 제조설치한 자의 정비수리)	“
합류식 하수도 월류수 저감시설 타당성조사 용역	기초자료 수집조사 및 타당성조사 1식	46,507	(주)삼보기술단	지방계약법시행령 제25조제1항 제2호의2 (설계용역 및 타당성조사 용역인경우)	“
제주하수처리장 원심탈수기 B호기 수리공사	원심탈수기 B호기 수리 1식	21,428	센트리큅리미티드	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 바목 (당해 물품 제조설치한 자의 정비수리)	〃

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
애월읍 하가리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D75mm~15mm L=2,484m	65,960	풍인건설(주) 김신	지방계약법시행령 제25조4호나목 (하수관 공사시 노후관 공사 병행시공)	제주 지역 사업소
구좌읍 한동리(서동)상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D65mm~15mm L=2,616m	64,700	유성건설(주) 김남식	지방계약법시행령 제25조4호나목 (하수관거 BTL사업공사시 노후관 공사 병행 시공)	“
제주시 동지역 불량 하수맨홀 정비공사	맨홀정비 N=100EA	86,150	전진토건	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목 (특허기술에의한공사)	“
선거관리위원회 남서측일원 하수도 비굴착 보수공사	PE관(D300~600㎜) L=932.0m	80,032	(주)용평건설	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목 (신기술지정에의한공사)	“
용담어린이집일원 하수도 비굴착 보수공사	흄관(D500mm) L=613.0m	130,225	(주)동신엔지니어링	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목 (신기술지정에의한공사)	“
남성로타리 북측외 시일원 불량하수 맨홀 정비공사	맨홀정비 N=100EA	86,243	전진토건	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목 (특허기술에의한공사)	“
신풍리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,171m(D16~75㎜)	93,368	장원종합 건설(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	서귀포 지역 사업소
삼달1리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,543m(D16~50㎜)	80,104	성림건설(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃
태흥2리 BTL사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,152m(D16~65㎜)	43,545	(주)성지건설	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃
남원1리 BTL사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=8,399m(D16~65㎜)	169,735	다보건설(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃
위미2리 BTL사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,541m(D16~65㎜)	33,353	주양건설(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃
무릉1리 하수도사업구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,044m(D16~75㎜)	46,075	남경토건(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃
서귀포시(동지역) 요철제수변 정비공사	제수변 정비 129개소	64,562	전진토건	지방계약법시행령 제25조 제4호 마목 (특허공법에의한공사)	〃

❏ 2010년도

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
조천정수장 배수지 확장사업 사전환경성검토용역	제주시 조천읍 대흘리 2778-38(A= 21,484㎡)	23,455	(주)이엔이	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제2호의 2(조기집행)	상수도관리부
우도해저상수도 예비 배수지 시설공사 실시설계 용역	배수지 시설 V=2,500㎥관로공사(D125) L=1,000m	28,254	(주)제이피엠엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조제1항 제2호의 2(조기집행)	“
번영로 확장공사 병행 배급수관 개량공사	배급수관 개량 (D16~D150mm) L=2,570m	62,985	영일건설(주)	.지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 나목	“
국도대체우회도로 송배수관 연결공사	관로부설(주철관 D600mm, D500mm, D150mm, L=160m)	43,873	(주)오렌지이엔지	.지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 나목	“
보목하수처리장 탈취기 보수공사	탈취기보수 1식	23,973	㈜오에치케이	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 바목 (당해물품 제조설치한 자의 정비수리)	하수도관리부
보목하수처리장 스크류식 유동판 탈수기 보수	유동판식 농축탈수기보수(6본) 2SET	43,647	㈜오에치케이	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 바목 (당해물품 제조설치한 자의 정비수리)	“
대평리 하수관거 정비공사	하수관거정비 L=0.8km 배수설비 26개소	44,908	일호종합건설㈜	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 나목 (병행공사)	〃
호근위생처리장 응집제 용해설비 교체공사	용해설비(3㎏/hr)1식	64,727	㈜이엠테크	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해공급물품의 호환성)	〃
남원리 BTL사업구간 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,180m(D16~100㎜)	94,140	다보건설(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	서귀포 지역 사업소
신풍리 상수도 배급수관 개량공사	상수도관 시설 L=3,250m(D16~75㎜)	85,811	장원종합 건설(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃
신천리 하수도정비 병행 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,196m(D16~50㎜)	21,125	장원종합 건설(주)	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃
상효동 도로공사 병행 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,847m(D16~50㎜)	30,376	(주)한영건설	지방계약법시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	〃

16. 제주특별자치도의회의 부대조건(의견) 내용 이행상황

【제주특별자치도 하수도 사용조례 제정시(제250회 임시회 ‘08.6.24)】

□ 부대조건(의견) 내용

□ 제주시 및 서귀포시 동지역의 하수도 사용료를 단일화

□ 부대조건(의견) 추진상황

□ 하수도 요금 현황

구 분	원 가		요 금		현실화율 (%)
	총괄원가 (백만원)	단위원가 (톤/원)	사용료수입 (백만원)	평균단가 (톤/원)
계	52,950	1,138	12,553	270	23.7
제주시 동지역	28,100	781	10,213	284	36.4
서귀포시 동지역	11,594	1,286	2,067	229	17.8
서귀포시 읍면지역	13,256	8,706	273	179	2

※ 제주시 읍면지역 : 서귀포시 읍면지역 요율과 동일하게 08. 12월부터 하수도요금 부과

□ 현실태

- 글로벌 금융위기로 인한 정부의 공공요금 동결방침으로 행정시 및 지역별 서로 다른 요금 체계 유지

□ 추진방침

- 행정안전부 표준요금체계로 도 전체 단일요금 체계를 추진하여 지역간 형평성 및 행정 효율성 제고

□ 향후계획

- 어려운 지역경제 여건 등을 고려, 도민부담을 최소화 할 수 있도록 단일화 추진

- 하수도요금 단일화 방침 결정(2010. 11월중)

【제주특별자치도개발공사 지하수개발이용 기간연장 허가동의(제256회 임시회 ‘08.12.24)】

□ 부대조건(채택의견) 내용 및 이행계획

부 대 의 견	이 행 상 황	시행
취수 2, 3호정의 수위 차이 커서 지속적인 모니터링 실시	◦ 삼다수 유역에는 총9개소, 광역감시정 2개소에 모니터링 하는 등 이상 징후에 대한 조기발견이 가능 하고 삼다수 취수량 관리	제주 특별 자치도개발 공사
탁도 검사결과 변화의 폭이 서서히 증가, 장기적으로 정밀한 분석을 실시하여 원인 규명	◦ ‘08년 9월 이후부터 현재까지 채수된 원수의 탁도 분석결과 탁도의 증가경향은 더 이상 보이지 않았음. ◦ 향후 1일 1회 주기적으로 취수정의 탁도 측정을 실시 하는 등 삼다수 취수정의 탁도 변화를 지속적으로 모니터링 하고 있음.
전질소함량 및 수용성 질산함량이 잔디가 식재된 시험구가 자연초지와 산림지에서 보다 높게 나타남 지속적인 모니터링 실시	◦ 개발공사에서는 해당부지에 대한 근본적인 대책을 마련하고자 ‘09년 5월 경 부지매입을 완료하였음. ◦ 주변지역 토양오염 모니터링을 위해 해당지점에 토양중의 물을 추출하는 기기(라이시메타)를 설치하였고 주기적으로 토양수를 추출하여 수질을 분석하고 있음.
물수지분석의 신뢰성을 위하여 향후 2년 동안 계속적인 관측 자료를 확보하여 물수지 분석 시행	◦ 삼다수 주변 교래 4교에 레이더식 하천 유속 수위관측소를 설치 하천유출량을 측정 ○ 삼다수 공장 인근에 기상관측소를 설치하여 증발산량산정을 위한 기상요소를 2008년 3월부터 현재까지 지속적으로 관측하고 있음 ◦ ‘10년 지하수영향조사 시 물수지 분석에 적극 활용하여 삼다수 지하수영향 조사의 신뢰성을 제고
오염부하량을 원단 위법을 적용하여 산출 저감대책 마련	◦ 취수정의 수질과 밀접한 관련이 있는 취수원 상류지역의 토지이용을 관리하여 오염부하량을 저감할 계획임
삼다수의 안정적 수질 확보를 위하여 돌문화공원 주변에 대한 지속적인 수질 모니터링 실시	◦ 현재 삼다수 취수정에서 50m 이내에 감시정 5공, 500～640m이내에 광역감시정 3공이 설치되어 지속적으로 수질 모니터링 중에 있음. ◦ 삼다수 수질의 청정성 확보를 위하여 돌문화 공원 관정의 지하수를 주기적으로 모니터링하였고, 별도의 수질 분석한 결과 이상 징후가 나타나지 않음.
개발 가능량 산정에 있어서 실측된 하천유출량 및 증발산량을 적용하여 적정 개발량에 대한 신뢰성을 확보	◦ ‘10년 지하수영향조사 시 하천유출량계 및 증발산량계의 자료를 활용하여 삼다수 유역에 대한 물수지 분석을 실시하였음 ◦ 향후 물수지 분석 시 기간이 경과할수록 수집 자료가 축적됨에 따라, 보다 정밀한 분석이 가능할 것으로 예상됨.

□ 향후계획

○ ‘10년도 지하수 개발이용 허가기간 연장시 지하수 영향조사서에 부대조건 이행사항 반영

- 취수정 수위변화 모니터링 결과

- 취수정 탁도 등 수질 모니터링 및 수질검사 결과

- 취수정 주변지역 토양오염 모니터링 결과 개선사항

- 2년 동안의 기상자료(강우량, 하천 유출량, 증발산량 등)를 분석, 반영한 물수지 분석 자료 등

17. 각종 차입금 현황

ꏚ 상수도사업

□ 2009년 결산기준                                 (단위 : 백만원)

기금명	사업명	차입년도	차입기간	차입금액	상환액	상환잔액	이자율
계				135,082	56,063	79,018
지역개발기금	지방사수도노후관개량사업	2009	15년	8,000	-	8,000	3.0%
	읍면상수도 노후관교체	2007	15년	5,000	-	5,000	3.0%
	상수도 노후관교체	2008	15년	3,500	-	3,500	3.0%
	지방상수도 시설개량	2003	12년	7,000	3,500	3,500	4.5%
재 특 자 금	지방상수도 노후관개량	2007~2008	15년	6,000	-	6,000	4.27%
	맑은물공급	1996~1997	15년	5,010	3,669	1,341	3.89%
	지방상수도 시설개량	1995~2006	15년	57,697	20,164	37,533	3.89%
재 정 자 금	광역상수도 정수장건설	1996~2000	15년	15,953	10,503	5,450	4.39%
	광역상수도	1996~2000	15년	7,520	4,703	2,817	4.39%
환 특 자 금	중소도시지방 상수도시설	1996~2003	15년	7,061	2,701	4,360	3.39%
균 특 자 금	노후관교체 및 기타	1992~1995	15년	6,117	5,790	327	5.0%
	지방상수도 시설개량	1992~1995	15년	1,429	1,386	43	5.0%
	광역상수도	1995	15년	596	536	59	5.0%
농 어 촌 발전기금	옹포천 수원개발	1987~1991	15년	1,506	1,483	23	4.0%
	우 도 저수지개발	1989~1991	15년	350	338	12	4.0%
	추 자 저수지개발	1989	15년	70	70	-	4.0%
	노후관교체 및 기타	1987~1988	15년	338	338	-	4.0%
	읍면상수도	1989~1991	15년	935	882	53	4.0%
금융기관	지방상수도 시설개량	2006	15년	1,000	-	1,000	4.31%

□ 향후상환계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	원 금	이 자	비 고
상환잔액	94,228	79,018	15,209
2010	12,726	9,755	2,970
2011	12,019	9,451	2,568
2012	11,080	8,897	2,183
2013	9,710	7,910	1,800
2014	10,116	8,659	1,457
2015	8,657	7,557	1,100
2016	6,850	6,000	850
2017	5,460	4,750	710
2018	4,408	3,850	558
2019	3,872	3,450	422
2020	3,245	2,950	295
2021	2,691	2,514	177
2022	2,089	2,000	89
2023	1,305	1,275	30

ꏚ 하수도사업

□ 2009년 결산기준

(단위 : 백만원)

기금명	사업명	차입년도	차입기간	차입금액	상환액	상환잔액	이자율
계				144,671	30,153	114,518
지역개발기금	하수관거정비사업	2003~2005	15년	10,000	400	9,600	3~4.5%고정
	하수종말처리장	2002~2009	15년	72,900	9,250	63,650	3~4.5%고정
재특자금	하수종말처리장	1995	15년	3,500	3,150	350	5.5%고정
공자기금	하수관거	1999~2009	15년	18,666	1,500	17,166	4~5%변동
	하수종말처리장	1999~2009	15년	19,066	4,800	14,266	4~5%변동
환특자금	하수관거	1996	15년	350	280	70	5%고정
	위생처리장	1996	15년	800	640	160	5%고정
농어촌발전기금	농어촌마을하수도	1990~1991	20년	700	677	23	4%고정
금융기관채	하수관거	2006	15년	2,000	-	2,000	3개월CD+0.45%
	하수종말처리장	2006	15년	4,400	-	4,400	3개월CD+0.45%
해외채(OECF)	하수종말처리장	1988	25년	12,289	9,456	2,833	4.25%고정

□ 향후 상환 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	원 금	이 자	비 고
상환잔액	142,337	114,518	27,819
2010	11,340	7,027	4,313
2011	13,469	9,474	3,995
2012	14,751	11,139	3,612
2013	14,031	10,844	3,187
2014	13,069	10,360	2,709
2015	12,280	9,942	2,338
2016	11229	9,253	1,976
2017	10,898	9,253	1,645
2018	10,570	9,253	1,317
2019	10,242	9,253	989
2020	7,654	6,973	681
2021	4,595	4,153	442
2022	2,671	2,373	298
2023	5,538	5,221	317

ꏚ 수자원 개발사업

□ 2009년 결산기준

(단위 : 백만원)

기금명	사업명	차입금액	차입년도	차입기간	상환액	상환잔액	이자율
계		22,756			0	22,756
재특자금	제주도(Ⅱ) 광역상수도 사업	3,436	2005	15년	0	3,436	4.22%
지역개발기금	농어촌생활 용수개발사업	1,600	2006	15년	0	1,600	3%
지역개발기금	제주도(Ⅱ) 광역상수도 사업	5,100	2006	15년	0	5,100	〃
지역개발기금	제주도(Ⅱ) 광역상수도 사업	7,000	2007	15년	0	7,000	〃
공공자금	제주도(Ⅱ) 광역상수도 사업	3,620	2008	15년	0	3,620	5.89%
공공자금	제주도(Ⅲ) 광역상수도 사업	2,000	2009	15년	0	2,000	4.12%

□ 향후 상환 계획

(단위 : 백만원)

구분	계	원금	이자	비고
상환잔액	29,551	22,756	6,795
2010	833	-	833
2011	1,172	343	829
2012	1,827	1,013	814
2013	2,487	1,713	774
2014	2,790	2,075	715
2015	2,913	2,276	637
2016	2,832	2,276	556
2017	2,747	2,276	471
2018	2,663	2,276	387
2019	2,580	2,276	304
2020	2,497	2,276	221
2021	2,074	1,932	142
2022	1,338	1,262	76
2023	592	562	30
2024	206	200	6

18. 행정소송(심판) 현황(최근 3년간)

- “해당사항 없음”

19. 지하수 (물)관리 종합대책 추진상황

ꏚ 제주도수자원종합개발계획 수립 시행

□ 계획수립 : 1993. 11

□ 계획기간 : 1993～ 2012

□ 주요내용

• 제주도 수자원의 체계적인 개발․공급

• 제주도 지하수자원의 합리적인 보전․관리

• 용수이용 합리화 및 대체수자원 확보

• 제주도 수자원 종합관리시스템 운영

• 수자원연구 개발체제 강화

• 제주도 지역 발전의 생산적 기반제공

□ 총강우량 : 3,427백만톤/년(100%)

□ 증발산량 : 1,138백만톤/년(33%)  • 직접유출량 : 708백만톤/년(20.7%)

□ 지하수함양량 : 1,581백만톤(46.1%)

□ 적정개발량 : 645백만톤/년(1,768톤/일) - 지하수함양량의 40.8%

※ 지하수 함양량 재평가 - 2002. 2 ～ 2003. 12(한국수자원공사)

ꏚ 농업용수종합계획 수립 - 2004. 2. 19

□ 근 거 : 제주특별자치도 특별법 제319조

□ 계획기간 : 2005 ～ 2015

□ 주요내용

• 농업용수 급수 대상지역 및 용수 수요량 분석

• 농업용수 공급 계획 및 대체 수자원 개발계획 수립

20. 지방공기업 부채현황

❏ 상 수 도                                 (단위 : 백만원)

계정과목		당기(2009년)	비고
합 계		80,697
유동부채		9,893
	미지급비용	109
	예수금	29
	유동성장기부채	9,755
비유동부채		70,804
	지역개발기금	19,300
	재특자금	39,361
	재정자금	5,921
	환특자금	3,654
	농어촌발전기금	27
	은행차입금	1,000
	퇴직급여충당부채 국민연금전환금	1,570 (28)

❏ 하 수 도                                 (단위 : 백만원)

계정과목		당기(2009년)	비고
합 계		3,164
유동부채		817
	예수금	8
	유동성장기부채	809
비유동부채		2,347
	외국차관	2,024
	퇴직급여충당부채 국민연금전환금	326 (3)

21. 상수도 경영합리화 사업 추진상황

◈ 생산원가에 못미치는 수도요금 체계로 인하여 매년 결손액 발생

- 톤당 생산원가 984.94원, 톤당 요금 592.88원 (생산원가의 62%)

◈ 광역급수체계 구축 및 시설 현대화를 통한 경영합리화 추진

- 유휴시설 정비 및 취․정수시설 무인화 등 추진 생산원가 절감

ꏅ 광역상수도 대체에 따른 유휴시설 정비

□ 정비대상 - 75개소 (용천수 1개소, 지하수 74개소)

□ 추진상황

□ ‘09년까지 추진 실적 ----------------------------------------------- 67개소

- 농사용 전환 50, 수위관측공 3, 폐공 6, 전기사용휴지 8개소

□ ‘10 추진 (미사용지하수 원상복구) -------------------------------  4개소

□ ‘10 이후 추진 (미사용지하수 원상복구) ------------------------  4개소

□ 사업 효과

□ 유휴시설 정비에 따른 상수도 생산원가 절감 (32억원)

☞ 광역용수공급체계 전환에 따른 유휴시설정비로 원가절감(3,226백만원)

□ 상수도 유휴시설 농업용으로 전환(50개소) 활용으로 지하수 개발비용 절감(49억원)

ꏅ 취․정수시설 무인화 추진

□ 사업대상 : 가압장(3개소) 및 소규모 취(6개소)․정수장(1개소) 등  9개소

□ 추진실적 : 가압장 3개소 , 취수원 5개소 무인화

□ ‘07년 추진(2개소) : 가압장 2(용홍, 한림)개소 원격제어 추진

□ ‘08년 추진(6개소) : 가압장 1(동광양), 취수원 5(외도, 이호, 용담, 금산, 삼양1․2)

□ ‘10년 추진 : 정수장(사라봉) 1개소

□ 사업효과

□ 무인화 및 원격제어에 따른 잉여 인력(24명)을 인력부족 사업장에 배치

⇒ 근무자 근무여건 개선 및 중․대규모 정수시설의 원할한 운영으로 수돗물의 안정적 생산․공급 기여

22. 광역상수도(1,2단계)시설 가동현황(최근 3년간)

ꏚ 1단계 시설사업

□ 사업기간 : 1996. 4 ～ 2000. 11

□ 사업내용 : 시설용량 135천톤/일 - 지하수 80공, 정수장5개소, 가압장 4개소

□ 가동현황

(단위 : 톤/일)

시설별	시설 용량	2008년도		2009년도		2010년도 (10월 말)		급수구역
		공급량	가동율	공급량	가동율	공급량	가동율
5개소	135,000	79,693	59.0%	96,481	71.5%	97,658	72.3%
조천정수장	37,000	22,761	61.5%	32,211	87.1%	32,264	87.2%	조천읍, 일도동, 이도동
애월정수장	23,000	13,472	58.6%	17,082	74.3%	17,854	77.6%	연동, 노형, 애월읍 광령리
구좌정수장	19,000	13,310	70.1%	14,015	73.8%	14,099	74.2%	구좌읍, 조천읍 함덕,대흘,선흘
남원정수장	37,000	27,251	73.7%	30,097	81.3%	30,340	82.0%	남원읍, 표선면, 성산읍, 동․서홍동, 중앙동, 천지동
토평정수장	19,000	2,899	15.3%	3,076	16.2%	3,101	16.3%	동․서홍동, 중앙동, 천지동 보충

ꏚ 2단계 시설

□ 사업기간 : 2002. 11 ～ 2008. 12

□ 사업내용 : 시설용량 88천톤/일 - 지하수 62공, 정수장4개소, 가압장 1개소

□ 광역2단계 가동 현황

시설별	시설 용량	2008년도		2009년도		2010년도 (10월 말)		급수구역
		공급량	가동율	공급량	가동율	공급량	가동율
4개소	88,000	45,702	51.9%	56,847	64.6%	57,067	65%
유수암정수장	32,000	14,794	46.2%	19,714	61.6%	21,222	67%	애월읍, 노형,아라동
금악정수장	7,500	5,069	67.6%	3,048	40.6%	4,093	55%	한림읍, 한경면
서광정수장	32,500	20,955	64.5%	27,899	85.8%	25,255	78%	한림읍,대정읍,안덕면 일부
회수정수장	16,000	4,884	30.5%	6,186	38.7%	6,497	41%	서귀포 동지역

23. 광역상수도(2단계) 건설사업 추진상황

❍ 동부지역의 Ⅰ단계사업 준공에 이어 서부지역의 Ⅱ단계 사업 추진으로 도 전역 광역용수 공급체계 구축

❍ 제주국제자유도시건설계획 등에 따른 기반시설 확충으로 안정적 용수공급 및 지역간 용수불균형 해소

ꏅ 사업개요

❍ 급수대상 지역 : 제주특별자치도 서부지역 일원

❍ 사업내용

▪ 시설용량 88천톤/일(지하수공 62공․정수장 4개소)

▪ 가 압 장 1개소(17천톤/일) ▪ 도․송수관로 94.3㎞(D=200～700㎜)

❍ 사업기간 : 2002 ～ 2008. 12. 30

❍ 사 업 비 : 99,611백만원(국비 79,302 · 지방비 20,309)

ꏅ 추진경위

❍ ‘00. 6 ∼ '01. 12 : 기본 및 실시설계(유신외 2개사)

❍ ‘00. 2     : 제주국제자유도시종합계획에 반영

❍ ‘02. 11.  1 : 광역상수도(Ⅱ)단계 건설공사 착공

❍ ‘08. 12. 30 : 광역상수도(Ⅱ)단계 건설공사 준공

ꏅ 세부시설내용                             (단위 : 천톤/일)

시설별	시설용량		시 설 위 치
	개소	사용용량
정수장	4	88	유수암, 금악, 서광, 회수
취수장	9	96	장전, 상가, 납읍, 어음, 금악, 저지, 서광, 상예, 회수
가압장	1	17	오라

24. 어승생 제2저수지 건설사업 추진상황

ꏚ 사업개요

❍ 사 업 비 : 518억원(국비259 지방비259)

❍ 사업기간 : 2007년 ～ 2012년(6개년)

❍ 사업내용 : 저수시설 50만톤, 정수시설 1만톤, 도․송수관로 20.4km

☞ 급수혜택 : 11개마을 ․ 8,627명  ․ 50개 목장 ⇒ 21개 마을 ․ 25,690명 ․ 60개 목장지

☞ 정수능력 : 15천톤/일 ⇒ 25천톤/일

ꏚ 추진상황

□ ‘10.  1.  27 : 도․송수관로분야 착공(2차분 2,808백만원)

∙도수관로(2차분) : 3,07㎞중 1,61㎞(공정 52%) 완료

∙송수관로(2차분) : 13,04㎞중 8.98㎞(공정 69%) 완료

□ ‘10.  4.  21 : 저수지분야 착공(1차분 7,590백만원)

∙저수지 굴착(1차분) : 59만㎥중 30만㎥(공정 51%) 완료

ꏚ 추진계획

❍ 어승생 제2저수지 건설사업 착공(2차분) : ‘11. 2월

▪ 도송수관로 : 전체 20.4km(118억원) → ‘11년 2.6km(30억원)

▪ 저수지공사 : 전체 토공 82만㎥, 댐체 15만㎥(225억원)

→ ‘11년 토공 23만㎥,댐체 15만㎥(110억원)

25. 수돗물 도민만족도 설문 조사결과

ꏚ 조사개요

□ 조사대상 : 도내 거주중인 성인 1,520명, 답변 1,271부(회수율 84%)

□ 조사기간 : ‘10. 3. 17 ～ 5. 6

□ 조사방법 : 읍․면․동별 인구비례 할당조사

□ 용 역 비 : 5,445천원

□ 주요설문 내용

· 수돗물의 사용실태, 식수로서 수돗물의 적합성 등 신뢰도 조사

· 수도요금의 적정성과 인상률에 관한 의견 조사

· 상수도 행정에 대한 주민 만족도 등

□ 조사기관 : 재단법인 한국자치경제연구원

ꏚ 주요 항목 설문조사 결과

□. 주요 식수사용 실태

식수사용	응답자	‘10년도	‘09년도	‘07년도
수돗물을 그대로 마신다	433	34.1	33.4	31.4
수돗물을 끓여서 마신다	343	27.0	32.0	36.5
정수기를 이용해서 마신다	175	13.8	10.4	17.0
먹는샘물을 사서 마신다	300	23.6	23.9	14.3
약수 또는지하수를 마신다	20	1.6	0.2	0.8
합계	1,271	100.0	100	100

□ 타 시도와 비교한 제주도의 수돗물 수질

수 질	응답자	‘10	‘09년도	‘07년도
매우 나쁨	4	0.3
나 쁨	23	1.8	0.5	1.2
비 슷	84	6.6	7.7	9.7
좋 음	656	51.6	52.8	53.7
매우 좋음	504	39.7	39.1	32.1
합계	1,271	100.0	100	96.3

□ 상수도 공급의 질적 개선 및 선진화를 위한 적정수준 인상

구분	응답자	퍼센트	‘09년도
절대 인상을 반대함	97	7.6	10.0
반대하는 편	519	40.8	35.4
모름	94	7.4	10.5
찬성하는 편	521	41.0	39.9
적극 찬성함	40	3.1	6.0
합계	1,271	100.0

ꏚ 향후계획

□ 설문조사 결과 수질의 우수성에도 불구하고 수질에 대한 막연한      불안감으로 음용을 저해하고 있어 이에 대한 해소대책 추진 필요

□ 수돗물에 대한 막연한 불안감 해소를 위한 대책 추진

□ 수질검사 기준의 강화  (법정기준 57항목 ⇒ 96항목으로 확대)

□ 정수장을 개방 수돗물 생산과정 공개 - 정수장을 물 학습장으로 활용

□ 공신력 있는 외부기관에 의한 수질검사로 수질검사 객관성 확보

- 반기별 수돗물평가위원회 주관 채수 및 서울시 상수도연구원 의뢰 검사

- 수질검사 결과를 일간지 및 인터넷, 정수장 게시판 등에 홍보

□ 수돗물 우수성 홍보 지속 추진

□ 수도꼭지 수돗물 인증제 시행

- 학교, 공원, 관광지 등의 공공용수도꼭지에 수질인증표시 수질홍보

□ 노후상수도관 개량사업, 옥내 노후 급수관 개량 지원 등 지속 추진

□ 수돗물 품질보고서 발간 배포, 홍보매체를 이용한 수돗물 우수성 홍보

26. 지하수 폐공 원상복구사업 추진실적(최근 3년간)

공사명	년도별	공사금액 (백만원)	사업량	비 고
지하수 방치공 원상복구공사	2008	150	53공
	2009	102	32공
	2010	76	18공

27. 상수원보호구역 주민지원사업 추진상황(최근 3년간)

ꏅ 보호구역 현황

□ 보호구역 수 : 13개소(제주 8, 서귀 5)

□ 보호구역면적 : 1,822천㎡(제주 1,551, 서귀 271)

- 공유지 : 1,000천㎡(55%),    - 사유지 : 822천㎡(45%)

□ 주거인구 :  4개소 121명(외도3, 금산62, 삼양52, 서림4)

ꏅ 주민지원사업 내역                              (단위 : 천원)

구 분	사업내용		적 용	계	국 비	지방비	비고
2008	계			273,050	81,916	191,134
	금산	토지매입	금산 토지 및 건축물매입 각 2건	237,126	71,138	165,988
	외도	지장물철거	외도2필지 1,210㎡	4,500	1,350	3,150
	강정	휀스설치	휀스설치공사 35경간	9,861	2,958	6,903
	5개구역	환경정화 및 보호벽도색	외도,삼양,금산,강정, 한림, 및 외도보호벽 650㎡	18,865	5,660	13,205
	삼양	학자금지원	3명(고2, 대1)	2,698	809	1,889
2009	계			244,668	73,401	171,267
	금산	토지매입	‘08토지매입 잔금 및 토지매입 251㎡	201,282	60,385	140,897
		지장물철거	건축물철거 268㎡	11,967	3,590	8,377
	금산․삼양	학자금지원	금산, 삼양(대 5명)	21,419	6,256	14,993
	5개구역	환경정화 사업	외도,삼양,금산,강정, 한림	10,000	3,000	7,000
2010	계			209,771	62,731	147,040
	금산	토지매입	‘09토지매입 잔금 및 토지매입 575㎡	149,000	45,000	104,000
		지장물철거	건축물 철거 254.08㎡	45,000	13,000	32,000
	금산․삼양	학자금지원	금산, 삼양 (대 5명)	5,771	1,731	4,040
	5개구역	환경정화 사업	외도,삼양,금산,강정, 한림	10,000	3,000	7,000

28. 지하수 원수대 부과 ․ 징수현황(최근 3년간)

□ 총 괄(2010.10.31일 현재)

(단위 : 천톤, 천원)

구 분	부과량	부과액	징수액	체납액	체납율
계	47,815	19,647,731	19,423,784	223,947	1.1%
2008년	17,259	7,039,079	6,952,405	86,674	1.2%
2009년	18,136	7,786,910	7,738,140	48,770	0.6%
2010. 9월	12,420	4,821,742	4,733,239	88,503	1.8%

□ 업종별 부과현황

(단위 : 천톤, 천원)

구 분		계	가정용	영업용	골프장 및 온천	공장 및제조업	비영업용	먹는샘물
‘08	부과량	17,259	1,502	8,026	4,729	2,079	386	537
	부과액	7,039,079	159,610	1,900,600	2,529,429	406,758	35,235	2,007,447
	징수액	6,952,405	159,610	1,814,192	2,529,429	406,611	35,116	2,007,447
‘09	부과량	18,136	1,411	8,224	5,146	2,326	411	618
	부과액	7,786,910	153,426	1,960,355	2,833,159	485,240	30,222	2,324,508
	징수액	7,738,140	152,137	1,912,874	2,833,159	485,240	30,222	2,324,508
‘10.9	부과량	12,420	985	6,430	2,399	1,833	299	474
	부과액	4,821,742	105,175	1,548,813	984,325	385,640	18,532	1,779,257
	징수액	4,733,239	104,829	1,483,603	975,323	371,821	18,406	1,779,257

□ 체납자에 대한 조치사항

▶ 3개월이상 (2010.10.31일 현재)

(단위 : 개소, 천원)

구 분	계	압 류	분할납부	행방불명	기타(경매낙찰, 부도등)
업체수	42	11	14	2	15
금 액	187,526	102,799	63,729	1,361	19,637

∙매월 고지서 교부시 납부독촉고지서 발부 및 방문 징수독려 월1회 이상

29. 빗물이용시설 설치 지원사업 현황(최근 3년간)

ꏅ 권장대상 빗물이용시설

□ 설치현황

∙ 근거 : 제주특별자치도 특별법 제316조 및 지하수관리 기본조례 제37조 및 제41조

∙ 대상 : 농ㆍ축ㆍ임ㆍ수산산업용 비닐하우스, 온실, 지붕면적이 넓은 공장ㆍ창고ㆍ학교ㆍ관람장ㆍ공공기관 청사 등

시설 년도	계획 개소	설치 개소	시 설 규모(㎥)	연간이용 계획량(㎥)	집 수 면적(㎡)	사업비 (천원)	보조금 (천원)	비고
계	137개소	81개소	10,809	620,128	413,974	1,770,847	1,033,000
‘08년도	17개소	10개소	1,130	61,600	44,901	204,235	150,000
‘09년도	40개소	35개소	5,239	269,866	171,645	812,195	463,000
‘10년도	80개소	36개소	4,440	288,662	197,428	754,417	420,000

□ 설치효과

∙ 대체수자원인 빗물을 효율적 활용으로 농업용 지하수 이용량 감소

∙ 비닐하우스 주변 농경지 및 도로 침수 예방

30. 빗물이용시설 현황 및 빗물이용 실적(최근 3년간)

ꏅ 빗물이용시설 현황

(단위 : 천톤)

골프장별	빗물이용시설		2008년(22개소)				2009년(25개소)				2010년 10월말 현재
	저수 용량	저류지 (개소)	계	지하수	빗 물	이용율 (%)	계	지하수	빗 물	이용율 (%)	계	지하수	빗 물	이용률 (%)
합 계	3,418	190	8,282	3,403	4,879	58.9	12,017	4,159	7,858	65.4	6,806	2,056	4,750	69.8
핀크스	67	8	636	299	337	53.0	772	262	510	66.0	399	110	289	72.4
레이크힐스	153	4	285	147	138	48.5	373	152	221	59.2	147	63	84	57.2
스카이힐	151	10	1,015	342	673	66.3	1,052	215	837	79.2	731	87	644	88.0
캐슬렉스	123	11	429	226	203	47.3	372	170	202	54.3	212	56	156	73.4
나인브릿지	102	8	285	114	171	60.0	347	122	225	64.9	112	46	66	59.0
엘리시안	236	11	573	283	290	50.6	883	383	500	56.6	334	152	182	54.5
타미우스	70	11	420	180	240	57.2	470	198	272	57.9	247	71	176	71.1
라 온	106	6	415	223	192	46.3	443	167	276	62.4	279	70	209	74.7
해비치	113	7	481	280	201	41.8	443	250	193	43.6	183	98	85	46.5
크라운	92	13	257	145	112	43.7	387	218	169	43.6	239	125	114	47.5
봉개프라자	113	2	147	38	109	74.2	175	28	147	84.0	199	19	180	90.3
블랙스톤	177	5	765	244	521	68.1	965	418	547	56.7	588	226	362	61.5
수 농	45	4	148	72	76	51.4	207	100	107	51.7	154	81	73	47.4
제피로스	228	6	422	76	346	82.0	586	140	446	76.1	355	93	262	73.9
사이프러스	250	14	439	103	336	76.5	723	109	614	84.9	321	46	275	85.7
에버리스	146	6	425	211	214	50.3	454	234	220	48.4	302	153	149	49.4
라헨느	140	3	373	155	218	58.4	430	169	261	60.7	244	63	181	74.4
한라산	77	7	173	63	110	63.5	245	62	183	74.7	164	53	111	67.5
테디벨리	150	9	205	94	111	54.0	347	134	213	61.3	181	50	131	72.5
부 영	160	5	157	29	128	81.5	296	61	235	79.3	175	30	145	82.7
세인트포	175	3	194	60	134	69.1	778	248	530	68.2	608	187	421	69.2
우리들	135	6	38	19	19	50.8	272	114	158	58.1	125	64	61	48.8
더클래식	159	10	-	-	-	-	722	91	631	87.4	182	49	133	73.2
제 주	109	16	-	-	-	-	263	108	155	59.1	205	28	177	86.1
에코랜드	141	5					12	6	6	50.6	120	36	84	70.2

31. 골프장 등 관광개발사업지 지하수 개발 ․ 이용허가 현황

ꏅ 골프장

□ 지하수 개발․이용허가 현황

구분	골프장명	사업체		홀 수		지하수개발 이용허가량
		업체명	대표	회원	대중	공수	허가량 (㎥/일)
합 계		32개소		639	180	114	59,191
운영중	소 계	28개소		585	144	99	50,458
	오라CC	오라관광(주)	양경홍	36	-	4	3,115
	제주CC	(주)제주cc	백일선	18	9	3	2,148
	중문GC	한국관광공사	고종화	18	-	5	1,690
	캐슬렉스제주GC	(주)캐슬렉스제주	최세환	18	9	4	1,316
	크라운CC	(재)관정이종환	박용태	18	9	3	2,567
	핀크스GC	(주)핀 크 스	김홍주	18	9	8	3,580
	해비치CC	해비치리조트(주)	오성훈	27	9	4	2,480
	나인브릿지CC	CJ개발(주)	김운용	18	9	3	2,240
	레이크힐스CC	(주)레이크힐스	서병오	27	-	4	1,760
	봉개프라자	한화국토개발(주)	홍원기	-	9	1	500
	라온GC	라온레저개발(주)	홍계화	27	-	3	1,800
	엘리시안CC	GS건설(주)	조이석	27	9	5	2,144
	스카이힐 제주CC	(주)호텔롯데	이승훈	27	9	6	2,472
	타미우스	타미우스	이인호	27	-	3	1,833
	블랙스톤	(주)블랙스톤	원기룡1	18	9	4	2,000
	샤인빌	(주)수농	박찬수	-	18	3	482
	사이프러스	제주리조트(주)	김진형	27	9	3	1,600
	제피로스GC	제피로스(주)	이정식	18	-	3	1,500
	에버리스CC	신안관광(주)	정재하	18	9	5	2,500
	라헨느	라헨느리조트(주)	김재열	18	9	3	1,300
	한라산	(주)부건	김용덕1	18	-	3	1,500
	테디벨리	(주)제이에스개발	전인학	18		2	766
	세인트포	(주)에니스	김정욱	36	-	2	1,000
	부영CC	남광건설산업(주)	최병영	27	9	5	2,800
	우리들메디칼	(주)웰니스우리들	김수경1	18	-	2	1,265
	더 클래식	(주)호원	임동준	18	-	2	700
	에코랜드	(주)더원	정원석	27	-	4	2,400
	그랑블 제주	그랑블제주(주)	황선근	18	-	2	1,000
승인	소 계	4개소		54	36	15	8,733
	오라관광지구	극동건설(주)외1	안인식1	18	-	9	5,350
	이어도CC	이어도cc(주)	양철홍	18	18	3	1,733
	재릉관광지구	라온레져개발	손천수	-	18	1	500
	스프링데일	(주)동국개발	강국창	18	-	2	1,150

ꏅ 관광개발사업

□ 지하수 개발․이용허가 현황

관광개발사업	업체명	소 재 지	지하수개발 이용허가량
			공수	허가량(㎥/일)
소 계	8개소		10	3,213
생각하는 정원	(주)청원	한경 저지 1534	2	745
한림공원	(주)한림공원	한림읍 협재리 2487	1	115
여미지식물원	부국개발(주)	서귀포시 색달동 2920	2	592
제주월드21	범양건영(주)	제주시 건입동 1440	1	400
산굼부리	(주)산굼부리	조천읍 교래리 산38	1	500
미천굴관광지	(주)삼영관광	성산읍 삼달 1010	1	430
한라힐링파크	(주)휘현산업개발	안덕면 상창리 77-2	1	221
셰프라인 체험랜드	(주)우삼개발	구좌읍 송당리 2635-3	1	210

32. 공동주택 ․ 대형건축물 등 전용수도관리 및 수질검사

실적, 조치현황(최근 3년간)

ꏅ 인가현황

□ 근거 : 수도법 제52조 및 시행령 제58조

□ 대상 : 기숙사ㆍ사택ㆍ시설 등 급수인구 100인이상 5,000인 이내

구 분	계	학교	병원	숙박	공동주택	일반건물	골프장	비고
계	161	5	7	53	44	30	22
제 주 시	121	4	7	36	40	21	13
서귀포시	40	1	-	17	4	9	9

ꏅ 연도별 수질검사 실적 및 조치결과(최근 3년간)

년도	분기	수질검사대상			검 사 결 과		수질 부적합에 대한 조치결과
		시설수	검사제외 휴지ㆍ폐지	검사대상	적 합	부적합	재검사후 적합판정	폐지	휴지
총 계		1,730	61	1,669	1,637	32	23	4	5
2008	계	625	13	612	601	11	10		1
	1/4	157	2	155	154	1	1
	2/4	156	3	153	149	4	4	-	-
	3/4	156	4	152	148	4	3	-	1
	4/4	156	4	152	150	2	2
2009	계	626	22	604	591	13	7	3	3
	1/4	156	4	152	150	2	1	1
	2/4	156	5	151	149	2	2
	3/4	156	6	150	143	7	3	1	3
	4/4	158	7	151	149	2	1	1
2010	계	479	26	453	445	8	6	1	1
	1/4	158	8	150	150
	2/4	160	8	152	150	2	1	1
	3/4	161	10	151	145	6	5		1(단수)

33. 급수불량지역 해소 추진상황

ꏚ 급수불량지역 해소사업 추진현황

구 분	‘09실적	‘10추진	‘11이후 계획
사 업 량	∙송․배․급수관 확장및 신설 L= 14.8km	∙송․배․급수관 확장및 신설 L= 14.6km	∙송․배․급수관 확장및 신설 L= 7.7km
사 업 비	1,418백만원	1,259백만원	1,260백만원
수혜지역	- 제주시(6) : 영락교회주변, 금천마을, 회천동, 월림~월령간, 하도리, 우도박물관~오봉리 - 서귀포시(3) : 성산리, 표선리, 오조리	- 제주시(6) : 용담2동 용해로, 옹포~협재리, 송당리, 우도 조일리, 하도리, 행원리 - 서귀포시(3) : 영천동, 강정동, 신풍리	- 제주시(3) : 연동 명주주택, 연동 신시가지, 도두봉 주변 - 서귀포시(4) : 중문동, 상예동, 색달동, 신흥리

ꏚ 2011이후 급수불량지역 현황

(단위 : 백만원)

구분	취약지역	원인	사 업 량	사업비	비고
계	7개 지구		배수관 시설 L=7.7km	1,260
소계	3개 지구		배수관 시설 L = 3.5km	700
제주시	연동 해태동산 서측 명주주택 주변	물다량 이용시기 일시적 수압저하	배수관 시설 L = 1,200m	240	'11계획
	연동 신시가지 석경식당 주변		배수관 시설 L = 1,200m	240	'11계획
	해안도로 도두봉 주변		배수관 시설 L = 1,100m	220	'11계획
소계	4개 지구		배수관 시설 L=4.2km	560
서귀포시	중문동 배수관 개량공사	물다량 이용시기 일시적 수압저하	배수관 시설 L= 1,200m	180	‘11계획
	상예동 배수관 개량공사		배수관 시설 L= 700m	105	‘11계획
	색달동 배수관 개량공사		배수관 시설 L=1,300m	155	'11계획
	신흥리 배수관 개량공사		배수관 시설 L=1,000m	120	‘11계획

34. 물절약 운동 추진사업 및 실적(최근 3년간)

ꏚ 물절약 홍보를 위한 세게 물의날 행사

□ 제16회 '08. 3. 21(금), 제17회 '09. 3. 20(금), 제18회 '10. 3. 22(월)

□ 참석인원 : 도민, 도지사, 도의원, 유관기관 및 단체, 학생 등 500명

ꏅ 초등학생을 대상으로 물 사랑 및 절약 홍보

□ 행사명 : 물사랑 및 절약 생활화 포스터․산문 공모

□ 일  시 : ‘08년 3월, '09년 3월, '10년 3월 총 3회

□ 우수작품 포스터 12명, 산문 10명(포스터․산문 공모 : 2,000여점 응모)

□ 물사랑 달력 제작 배부 : 2,500여부/년

ꏚ『물사랑․물절약』운동 홍보물 제작

□ 물절약 홍보 스티커 2만장, 리플릿 4천부 : '08. 8월

•초․중등학교, 교육청, 도서관, 읍면동사무소 등 320개소 배부

□ 물사랑․물절약 홍보 동영상 DVD 400장(10분) 배부 : '09. 2월

•211개 공공기관(초중고 교육기관, 도서관, 읍면동 등)

□ 물절약 홍보 스티커 2천장 목욕장업 대상 배부 : '09. 8월

□ 상수도 홍보 동영상 제작 : '09. 12월

•한국어, 영어, 중국어, 일본어 4개 국어, 500장(10분)

□ 제주시 지역 절수스티커 제작 배부 30,000장/년 : '09. 2월, '10. 6월

□ 홍보배너 인터넷신문 5개 매체('08~'10년 연중)

ꏚ 기  타

□ 물사랑 자원봉사단 운영으로 지역사회 물절약 의식 고취

•매월 1회이상 어려운 가구 선정 수도․전기수리, 도배 등 지원

•'08년 18회 67가구 연 333명, '09년 21회 22가구 연 297명, '10년 6회 8가구 연 87명 참가

□ 서귀포시 여성단체협의회『물사랑․물□냥』실천운동 추진 : ‘09. 3월

•물사랑 홍보관 운영 및 홍보

□ 제주사랑운동회(노인대학원 총동문회)『제주사랑운동 전진대회』

•물사랑 운동 전개 : ‘09년 8월, '10년 9월 총 2회

•참석인원 : 500여명(홍보책자 700부, 어깨띠 500매, 스티커 2,000장)

□ 가파․마라도 노후 옥내수도관 교체 추진(24,000천원)

•가파도 70가구, 마라도 10가구(대상 : 60세 이상 고령자 거주 주택)

35. 상수도 누수율 현황(최근 3년간)

(단위 : %)

시․도별	2006년도		2007년도		2008년도		비고
	유수율	누수율	유수율	누수율	유수율	누수율
제주특별자치도	73.6	15.1	76.7	15.0	76.7	15.0
서울특별시	89.9	9.8	91.4	6.3	91.8	5.8
부산광역시	83.1	12.2	85.6	10.2	86.6	9.1
대구광역시	82.9	13.7	84.2	12.3	84.0	12.1
인천광역시	78.1	17.2	81.6	13.8	85.0	10.7
광주광역시	81.4	8.7	81.7	9.0	82.0	13.9
대전광역시	84.9	10.9	86.2	9.7	86.9	9.0
울산광역시	79.6	15.8	80.9	14.5	82.7	12.8
경 기 도	86.0	8.6	86.7	8.6	87.1	7.8
강 원 도	65.1	23.6	65.9	22.2	64.8	23.0
충청북도	79.4	11.7	79.6	10.9	81.6	9.4
충청남도	69.9	18.8	71.3	18.5	73.7	17.0
전라북도	63.3	26.6	63.1	23.2	67.2	21.6
전라남도	64.4	25.8	64.8	25.0	66.0	23.8
경상북도	67.1	22.3	65.9	22.6	65.3	22.9
경상남도	64.0	24.5	64.8	24.0	65.6	23.3
전국평균	80.0	14.2	81.1	12.8	81.7	12.2
최 고	서울특별시	전라북도	서울특별시	전라남도	서울특별시	전라남도
최 저	전라북도	경기도	전라북도	서울특별시	강원도	서울특별시

※ '09년도 통계자료 환경부 미발표

36. 상수도 누수방지사업 추진상황(최근 3년간)

(단위 : 백만원)

행정시별	사업명	2008년		2009년		2010년		비고
		사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비
계	합 계		9,397		9,701		9,757
	노후관교체	121.4km	8,467	85.4km	8,719	111.3km	8,144
	계량기교체	9,345개소	630	8,498개소	732	13,058개소	963
	누수탐사	442.5km	300	420km	250	650km	650
제 주 시	소 계		5,853		6,173		6,121
	노후관교체	82.4km	5,236	58.9km	5,561	46.3km	5,248
	계량기교체	6,093개소	437	5,481개소	482	7,489개소	523
	누수탐사	300km	180	280km	130	350km	350
서귀포시	소 계		3,544		3,528		3,636
	노후관교체	39km	3,231	26.5㎞	3,158	65.0㎞	2,896
	계량기교체	3,252개소	193	3,017개소	250	5,569개소	440
	누수탐사	142.5km	120	140㎞	120	300㎞	300

37. 맑은 물 공급을 위한 사업 추진상황(최근 3년간)

(단위 : 백만원)

구 분	2008년		2009년		2010년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	6개사업	15,267	6개사업	19,983	6개사업	19,311
노후관 교체사업	121.4km	8,467	85.4km	8,719	111.3km	8,144
계량기 교체	9,345개소	630	8,498개소	732	13,058개소	963
누수탐사	442.5km	300	420km	250	650km	650
취.정수시설 개선사업	시설물 정비1식	1,475	시설물 정비1식	2,391	시설물 정비1식	1,767
광역상수도 관로 연결사업	배수지 2지 관로 10.0km	4,122	배수지 3지 관로 16.3km	7,646	배수지 3지 관로 15.8km	7,577
상수도 보호구역 정비	부지매입 338㎡ 학자금지원 3명 지장물철거 1,210㎡ 환경정화사업 등	273	부지매입 251㎡ 학자금지원 5명 지장물철거 268㎡ 환경정화사업 등	245	부지매입 575㎡ 학자금지원 5명 지장물철거 254㎡ 환경정화사업 등	210

38. 먹는물 및 지하수 수질검사 수수료 수입현황(최근 3년간)

❏ 2008년

(단위 : 건, 천원)

구 분	계	전용수도 (원수포함)	먹는물	생활용수	농어업용수	저수조	기타	비고
건 수	3,567	418	447	649	186	600	1,267
수수료	327,448	28,363	121,043	93,511	20,447	18,342	45,742

❏ 2009년

(단위 : 건, 천원)

구 분	계	전용수도 (원수포함)	먹는물	생활용수	농어업용수	저수조	기타	비고
건 수	2,102	497	329	55	56	732	433
수수료	174,546	34,506	90,908	8,140	6,516	23,034	7,442

❏ 2010년(‘09. 10. 27 기준)

(단위 : 건, 천원)

구 분	계	전용수도 (원수포함)	먹는물	생활용수	농어업용수	저수조	기타	비고
건 수	1,147	455	135	25	70	307	155
수수료	97,881	31,880	37,036	3,660	8,147	9,566	7,592

39. 일반회계 전입금 현황

ꏚ 상 수 도

(단위 : 백만원)

연도별	전입금	부족재원내역	비 고
2009	8,200	∙상수도통합에 따른 요금인하분 보전 : 5,400 ∙상수도 필수경비 부족재원 충당 : 2,800
2010	11,200	∙상수도 필수경비 부족재원 충당 : 8,200 ∙국고보조사업에 따른 도비 충당 : 3,000

ꏚ 하 수 도

(단위 : 백만원)

연도별	전입금	부족재원내역	비 고
2009	8,456	∙고도처리시설사업비 부담금 : 7,066 ∙하수슬러지 처리시설사업비 부담금 : 672 ∙하수관거 정비사업 부담금 : 718
2010	35,833	•하수관거정비사업 지방비 부담금 : 10,200 •하수슬러지 자원화 시설사업 지방비 부담금 : 1,000 •하수처리장 시설사업 지방비 부담금 : 500 •농어촌마을하수도 정비사업 지방비부담금 : 1,000 •하수도기타특별회계 재정지원 : 23,133

40. 상수도 사용료 감면 현황(최근 3년간)

(단위 : 백만원)

구 분	감 면 금 액				감면율	감면사유 (근거)
	계	2008년	2009년	2010년 (9월까지)
합 계	3,117	1,000	1,162	955
학교급식시설	1,029	356	378	295	30%	수도급수조례 제39조제1항
선박급수시설	153	52	53	48	30%	“
사회복지시설	110	32	42	36	30%	“
휴양펜션업	70	22	24	24	30%	“
중수도시설	175	48	68	59	30%	“
염분 1,000ppm 초과 목욕탕	5	-	2	3	30%	수도급수조례 시행규칙 제31조
도서지역 (추자도)	79	27	28	24	30%	“
국가유공자	493	149	186	158	△4,100원	특수시책감면 (일반회계 부담)
모범음식점	816	237	318	261	15~30%	“
식단개선음식점	174	72	58	44	15~30%	“
개방화장실	13	5	5	3	30%	“

41. 지하수 개발 ․ 이용허가 현황

ꏚ 총괄현황(2009. 12. 31 기준)

(단위 : 천톤/일)

구 분		계	생활용	농업용	공업용	먹는샘물제조용	기타․ 조사관측용
계	공 수	4,986 (100％)	1,364 (27.4％)	3,318 (66.5％)	159 (3.2％)	4 (0.1％)	141 (2.8％)
	허가량	1,414 (100％)	535 (37.8％)	852 (60.3％)	24 (1.7％)	3 (0.2％)	0 (0.0％)
공공	공 수	1,334	351	843	3	3	134
	허가량	1,053	407	643	1	2	0
사설	공 수	3,652	1,013	2,475	156	1	7
	허가량	361	128	209	23	1	0

※ 염지하수 1,134공 7,129천톤/일 제외

ꏚ 연도별 허가현황

(단위 : 공, ㎥/일)

구 분		합 계	담수지하수			염지하수
			소 계	준 공	미준공	소 계	준 공	미준공
합 계	공 수	79	47	8	39	32	11	21
	허가량	226,990	24,288	512	23,776	202,702	69,517	133,185
2009	공 수	45	31	8	23	14	11	3
	허가량	118,794	17,427	512	16,915	101,367	69,517	31,850
2010	공 수	34	16		16	18		18
	허가량	108,196	6,861		6,861	101,335		101,335

ꏚ 미 준공 관정현황

구 분		공수	미 준공 관정내용
합 계		60
공공	소 계	33
	생활용	2	상수도 수원개발 지하수 2공(개발중)
	농업용	24	밭기반 정비사업 농업용수 개발(용수공급 시설 중) 24공
	관측용	7	지하수 조사관측관정 7공(개발중)
사설	소 계	27
	생활용	2	월비연수원 1공(개발중) 제주롯데리조트 조성사업 1공(개발중)
	농업용	22	염지하수 21공(개발중) 서귀다원 1공(개발중)
	공업용	1	(주)대왕산업개발 1공(개발중)
	관측용	2	예래휴양형 관광단지 지하수 조사관측관정 2공(개발중)

42. 부정수도 및 탈루세입 단속실적 및 조치현황(최근 3년간)

(단위 : 건, 천원)

연도별	유형별	적발 건수	부정사용료과징금	조 치 사 항				비 고
				철거	급수정지	과태료 부 과	과징금 부과
2008	-	-	-	-	-	-	-
2009	부정수도	1	2,139	-	-	-	1
2010	-	-	-	-	-	-	-

43. 지하수 오염방지사업 추진실적(최근 3년간)

ꏅ 지하수 방치공 원상복구 사업

(단위 : 백만원)

공사명	년도별	공사금액	사업량	비 고
지하수 방치공 원상복구공사	2008	150	53공
	2009	102	32공
	2010	76	18공

44. 지하수 개발 ․ 이용자 수질검사 결과 현황(최근 3년간)

구 분	검사건수		합 계		생활용수		공업용수		농업용
			적 합	부적합	적 합	부적합	적 합	부적합	적 합	부적합
합계	계	1,741	1,678	63	1,383	48	172	7	123	8
	음 용	544	544	0	524	0	20	0	0	0
	비음용	1,197	1,134	63	859	48	152	7	123	8
2008	소 계	1,566	1,505	61	1,291	47	162	7	52	7
	음 용	492	492	0	477	0	15	0	0	0
	비음용	1,074	1,013	61	814	47	147	7	52	7
2009	소 계	96	95	1	59	1	6	0	30	0
	음 용	37	37	0	34	0	3	0	0	0
	비음용	59	58	1	25	1	3	0	30	0
2010	소 계	79	78	1	33	0	4	0	41	1
	음 용	15	15	0	13	0	2	0	0	0
	비음용	64	63	1	20	0	2	0	41	1

45. 수질기준 초과 지하수에 대한 조치결과(최근 3년간)

구분	초과사항				조 치 결 과	비고
	계	생활용	공업용	농업용
2008	61	47	7	7	▪ 재검사결과 적합 61건
2009	1	1	-	-	▪ 재검사결과 적합 1건
2010	1	-	-	1	▪ 재검사결과 적합 1건

46. 우도 해저상수도 시설사업 추진상황

□ 우도지역은 생활수준 향상과 관광인구 증가로 수돗물에 대한

양적․질적인 욕구는 증대되고 있으나,

□ 해수담수화시설 용량 부족 및 염지하수 부존량 한계로 안정적인

공급이 어려워지고 있는 상황

ꏅ 급수현황

□ 급수시설 : 담수화시설 1,300톤/일 (‘07년 300톤 자체 증설)

☞ 사업비 : 3,899백만원(국비 2,295, 지방비 1,604)

□ 급수인구 : 1,594명(연간 관광객(‘09) 82만명)

☞ ‘09년 일최대 관광객(8/16) : 5,205명, 차량 605대

□ 사업기간 : 1997. 9 ~ 2001. 7 (주민급수 ‘99.1)

□ 급 수 량 : 360천톤/년, 일최대 1,150톤(1인1일급수량 200ℓ)

□ 운영관리비 : 338백만원/년, 생산원가 938원/톤(감가상각비 제외)

ꏅ 실태 및 전망

□ ‘07년 담수화시설 증설로 물 부족은 없으나 시설 노후, 유지관리비 과다 및 고장시 대체 공급시설 전무(‘07년 증설 : 1,000톤/일→1,300톤/일)

□ 급격한 관광객 증가로 2010년 하절기 식수 부족 발생

☞ ‘01년 31만 명 → ’07년 52만 명 → ’09년 82만 명(‘10년 1일 500톤, ’15년 1,000톤 부족 예상)

ꏅ 추진상황

□ 기본 및 실시설계 용역 추진 : ‘08. 4. 24 ~ 11. 20

□ 육상 및 해저관로 공사 기공식 : ‘09. 1. 28

(단위 : 백만원)

사 업 내 용	재 원	계	2008년	2009년	2010년
◦ 기본 및 실시설계 ◦ 해저상수도관로시설 ․관로 15.96km(육상 12.93, 해상 3.03) ․배수지 : 4,000톤(2,000톤×2지)	합 계	12,000	2,000	5,000	5,000
	국 비	8,400	1,400	3,500	3,500
	지방비	3,600	600	1,500	1,500

※ 관로구간 : 구좌읍 상도리 → 종달리 → 우도면 서광리 → 우도담수장 배수지

ꏅ 향후계획

□ ‘10.12월 종달~우도간 해저관로 3.03km 및 배수지 4,000톤 2지 완공

47. 추자도 고도 정수처리시설 및 해수담수화시설 증설사업 추진실적

□ 맑은 물 공급과 안정적인 급수를 위하여 2012년까지 해수담수화시설 증설 및 고도정수처리시설 도입 추진

ꏅ 급수현황

□ 급수시설 : 저수지(4지) 172천톤, 복류수 2개소 등 132천톤/년, 담수화  1천톤/일, 지하수 120톤/일

□ 급수인구 : 2,549명 (상주인구 95%, 유동인구 5%)

※ 관광객 14천명(‘07) → 41천명(’09) → 70천명(‘10) 예상

□ 급 수 량 : 396천톤/년 (1인1일급수량 154.9, 도 평균 338ℓ)

ꏅ 사업계획

❍ 사업량 : 담수화시설 증설․개량  1,000톤/일 → 1,500톤/일

저수지 고도정수처리 시설  1,000톤/일

배수지시설  1,500톤/일 × 1지

❍ 사업비 : 92억원 (국비 64, 지방비 28)

❍ 사업기간 : 2010년 ~ 2012년

재 원	계	2009년	2010년	2011년	2012년
합 계	9,200	43	1,200	4,200	3,757
국 비	6,440	30	840	2,940	2,630
지방비	2,760	13	360	1,260	1,127

ꏅ 추진경위

❍ 2004년 : 환경부 도서지역 2단계(‘05~’14년) 상수도 확충계획 반영

❍ 2008년 : 지방재정투· 융자 심사 및 중기 지방재정계획 반영

❍ 2008년 : 추자면 용수공급방안 타당성 조사 용역

❍ 2009년 : 제주특별자치도 수도정비기본계획 반영

❍ 2010년 : 환경부 총사업비 변경 완료 (60억원 → 92억원)

❍ 2010년 10월 : 고도정수처리시설사업 기본 및 실시설계 용역 추진 완료

ꏅ 향후 추진계획

❍ 담수화 증설 및 고도정수처리시설 사업 발주 : 2010. 12월

❍ 해수담수화 시설공사 추진   : 2011. 1 ~ 12월

❍ 고도정수처리 시설공사 추진 : 2012. 1 ~ 12월

ꏅ 기대효과

❍ 도서지역 주민의 오랜 숙원사업인 물 문제 완전 해결

※ 1인 1일 급수량 : 2009년 154.9ℓ/일 ⇒ 2013년 383ℓ/일 (제주도 평균)

48. 상수도 유휴시설 정비사업 추진상황

□  도․시․군 상수도 통합 및 광역상수도 Ⅰ․Ⅱ단계 건설사업이 완료됨에 따라 수질저하 취수원 및 소규모 마을상수도를 광역상수도로 대체 농촌지역 급수환경 개선 및 유휴시설 정비로 생산원가 절감 기여

ꏚ 추진상황

○ 대체 취․정수시설 개발에 따른 유휴시설 정비 추진 ---- 75개소

□ ‘09까지 타용도 전환 및 원상복구 등 정비 추진 ------------  67개소

- 농업용으로 관리 전환( 제주시 33, 서귀포시 17 ) ----------------------- 50개소

- 수위 관측공으로 관리전환(환경자원연구원) -----------------------  3개소

- 지하수 원상 복구  --------------------------------------------------------  6개소

- 예비용 전환 (전기 휴지)------------------------------------------------- 8개소

□ ‘10 추진 (미사용지하수 원상복구) -----------------------------------  4개소

□ ‘10 이후 추진 (미사용지하수 원상복구) ---------------------------  4개소

ꏚ 기대효과

□ 소규모 급수시설 정비 안정적 용수공급체계 구축 및 규모의 경제에 의한 생산원가 절감

☞ 유휴시설 정비에 따른 원가 절감 --------------------------------  3,226백만원

• ‘07까지 : 지하수 37개소 광역상수도 대체 (1,220백만원)

• ‘08추진 : 용천수 1개소(서림), 지하수 27개소 정비 (1,888백만원)

• ‘09추진 : 지하수 10개소 정비 (118백만원)

□ 유휴시설의 타용도 전환사용으로 수자원의 효율적 이용 및 미사용 지하수 원상복구로 지하수자원 보전 기여

• 기존 지하수의 재활용(용도전환)시 개발사업비 절감 및 지하수자원의  효율적 이용 제고 (지하수 개발비용 49억원 절감)

49. 수원지 하천 생태복원사업 추진 실적

□ 도심 하천 및 용천수원의 생태계를 복원, 물 학습장 활용 및 친수  공간      조성으로 수돗물에 대한 도민 신뢰 제고 및 수자원의 효율적 이용

ꏚ 추진방향

구분	추진방향	구분	추진방향
외도 수원지	•건전한 생태환경을 고려한 “생태 하천”조성 - 친환경 보, 어도 설치 - 수변식물 생태 복원	삼양3 수원지	•도민들에게 문화, 여가, 휴식의 장소를 제공할 수 있는“문화공원”조성
금산 수원지	•제주 물 문화의 역사적인 기록을 보존하는 “물환경 생태관” 조성	서림 수원지	•도민들에게 문화, 여가, 휴식의 장소를 제공할 수 있는“문화공원”조성

ꏚ 추진상황

□ 수원지 하천 생태복원사업 기본 및 실시설계 용역 시행

□ 과업기간 : ‘10. 10. 13 ～ ’11. 5. 10 (210일)

□ 계약금액 : 807백만원

ꏚ 향후계획

□ 실시설계 후 연차별 사업계획에 따라 추진 기한내 마무리

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	비고
계	28,571	1,200	4,870	10,000	12,501
국 비	20,000	200	3,466	7,000	9,334
지방비	8,571	1,000	1,404	3,000	3,167

50. 상수관망도 선진화 사업 추진 실적

ꏚ 사업개요

□ 사업목적

□ 급수구역의 블록화, 실시간 관망 정보의 수집 등 상수도관망 최적관리시스템을 구축함으로써 급수과정에서 수질저하 방지 및 누수를 방지하여 수도사업 경영합리화 기여

□ 사업내용

□ 상수관망도 최적관리시스템 구축 1식

- 급수구역 블록화,

□ 사업기간 : 2010 - 2020

□ 소요사업비 : 18,220백만원(국비 3,644백만원 도비 14,576백만원)

ꏚ ‘10 추진실적

□ 상수도관망도 최적관리시스템 구축 기본계획 수립용역 시행

□ 과업기간 : 2010. 8. 24 - 2011. 6. 22 (300일)

□ 사 업 비 : 670백만원 (국비 134백만원 도비 536백만원)

□ 과업내용 : 급수구역 블록화 계획, 관망정비계획, 관망 유지관리시스템 구축 계획 등 수립

ꏚ 향후계획

□ 기본계획 수립('11. 6. 22)후 실시설계 및 관망최적관리시스템 구축

: 2011 ～ 2020  연차적 단계적 시행

□ 기본계획 수립 후 국고보조비율 확대를 협의 사업기간 단축 추진

: 현재 국고 보조비율 20% → 50% 또는 30%

ꏚ 기대효과

□ 상수도 관망의 최적관리로 유수율 제고 및 급수과정에서 수질저하 방지

: 유수율 제고 목표  (‘10 현재) 76.7% → ’14 (81%) → ‘20 (83%)

51. 하수관거 정비사업 추진상황(전체 : BTL+재정사업)

❏ 2009년도

〈제주시 지역〉

읍면동별		사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	진도	비고
합 계			L=115.5km	59,186
소 계(동지역)			L=44.2km	22,619
	용담1동	제주시 동지역 하수관거 정비사업	L=1.4km	2,668	'09. 1 ~ '09. 12	100%
	이도1동	‘06 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=7.4km	3,940	'09. 1 ~ '09. 12	100%
	이도2동 (도남동)	제주시 동지역 하수관거 정비사업	L=3.5km	3,043	'09. 1 ~ '09. 12	100%
		제주시 동지역 하수관거 정비사업	L=1.5km	2,168	'09. 1 ~ '09. 12	100%
	삼도1동
		‘06 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=6.9km	3,680	'09. 1 ~ '09. 12	100%
	삼도2동	‘06 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=18.1km	4,100	'09. 1 ~ '09. 12	100%
	일도1동	‘06 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=2.2km	1,150	'09. 1 ~ '09. 12	100%
	건입동	‘06 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=3.2km	1,870	'09. 1 ~ '09. 12	100%
소 계(읍면지역)			L=71.3km	36,567
	애월읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	L=8.0km	3,481	'09. 1 ~ '10. 1	100%
		‘06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=12.8km	6,414	'09. 1 ~ '09. 12	100%
	한림읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	L=1.6km	976	'09. 1 ~ '10. 1	100%
		‘06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=10.2km	4,834	'09. 1 ~ '09. 12	100%
	한경면	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	L=2.9km	1,503	'09. 1 ~ '10. 1	100%
		‘06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=6.4km	3,225	'09. 1 ~ '09. 12	100%
	조천읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	L=1.3km	1,541	'09. 1 ~ '10. 1	100%
		‘06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=5.9km	4,459	'09. 1 ~ '09. 12	100%
	구좌읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	L=6.0km	3,447	'09. 1 ~ '10. 1	100%
		‘06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=16.2km	6,687	'09. 1 ~ '09. 12	100%

〈서귀포시 지역〉

읍면동별		사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	진도	비고
합 계			L=106.7km	50,431
소 계(동지역)			L= 19.9km	8,151
	서홍동	서귀1청사지구 하수관거 정비사업	L=4.3km	1,591	‘09.02.23 ~‘09.12.17	100%
		미주빌라주변 오수관시설공사	L=0.1km	44	'09.12.31 ~'10.2.11	100%
	영천동	토평지구하수관거 정비사업	L=0.9km	512	‘09.01.30 ~‘09.6.18	100%
	중문동	중문지구 하수관거 정비사업	L=1.4km	760	‘09.01.30 ~‘09.12.7	100%
	대륜동	신시가지 지구 하수관거 정비사업	L=7.2km	2,771	‘09.02.23 ~‘09.12.17	100%
		법환지구 하수관거 정비사업	L=1.9km	782	‘09.01.30 ~‘09.09.27	100%
		서호호근지구 하수관거 정비사업	L=2.5km	885	‘09.01.30 ~‘09.06.18	100%
	대륜․예래	월평지구 하수관거 정비사업	L=1.6km	860	‘09.03.09 ~‘10.02.1	100%
소 계(읍면지역)			L=86.8km	42,280
	대정읍	대정1공구 하수관거 정비공사	L=4.6km	2,296	‘09.01.23 ~‘09.11.19	100%
		대정2공구 하수관거 정비공사	L=7.2km	3,591	‘09.01.19 ~‘09.12.25	100%
	성산읍	성산1공구 하수관거 정비공사	L=6.5km	1,639	‘09.01.30 ~‘09.11.06	100%
		성산2공구 하수관거 정비공사	L=5.8km	2,264	‘09.01.19 ~‘09.12.25	100%
	안덕면	안덕1공구 하수관거 정비공사	L=6.7km	2,792	‘09.01.30 ~‘10.01.05	100%
	남원읍	남원1공구 하수관거 정비공사	L=1.6km	494	‘09.04.27 ~‘09.08.24	100%
		‘06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비BTL사업	L=37.3km	19,682	‘09.1.1 ~‘09.12.31	100%
	표선면	‘06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비BTL사업	L=15.9km	8,902	‘09.1.1 ~‘09.12.31	100%
		남원2공구 하수관거 정비공사	L=1.2km	557	‘09.04.27 ~‘09.09.24	100%

❏ 2010년도

〈제주시 지역〉

읍면동별		사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	진도	비고
합 계			L=174.6km	116,768
소 계(동지역)			L=115.9km	75,628
	용담1동	제주시 동지역 하수관거 정비사업	L=0.8km	438	'10 .1 ~ '10. 8	100%
	오라1동	제주시 동지역 하수관거 정비사업	L=3.9km	2,137	'10 .1 ~ '11. 5	25%
	이도1동	‘06 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=15.9km	7,700	'10. 1 ~ '10. 12	80%
	이도2동 (도남동)	제주시 동지역 하수관거 정비사업	L=2.4km	1,315	'10 .1 ~ '10. 8	100%
		‘08 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=4.0km	2,081	'10. 1 ~ '10. 12	4%
	삼도1동	제주시 동지역 하수관거 정비사업	L=5.8km	3,178	'10. 1 ~ '11. 5	62%
		‘06 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=4.2km	2,010	'10. 1 ~ '10. 12	73%
	삼도2동	‘06 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=9.6km	4,640	'10. 1 ~ '10. 12	79%
	일도1동	‘06 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=2.3km	1,120	'10. 1 ~ '10. 12	90%
		‘08 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=3.3km	3,131	'10. 1 ~ '10. 12	3%
	일도2동	‘08 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=47.1km	32,904	'10. 1 ~ '10. 12	5%
	건입동	‘06 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=2.4km	1,160	'10. 1 ~ '10. 12	66%
		‘08 제주시 동지역 하수관거정비 BTL사업	L=14.2km	13,814	'10. 1 ~ '10. 12	8%

읍면동별		사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	진도	비고
소 계(읍면지역)			L=58.7km	41,140
	애월읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	L=6.7km	3,167	'10. 1 ~ ‘11. 9	64%
		‘06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=9.7km	5,051	'10. 1 ~ '10. 12	100%
		‘08 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=5.7km	4,109	'10. 5 ~ '10. 12	5%
	한림읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	L=0.7km	641	'10. 1 ~ ‘11. 9	39%
		‘06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=3.4km	4,151	'10. 1 ~ '10. 12	100%
		‘08 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=6.1km	4,780	'10. 5 ~ '10. 12	6%
	한경면	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	L=2.1km	1,307	'10. 1 ~ ‘11. 9	49%
		‘06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=2.7km	2,541	'10. 1 ~ '10. 12	100%
	조천읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	L=1.3km	1,174	'10. 1 ~ ‘11. 9	67%
		‘06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=6.1km	3,982	'10. 1 ~ '10. 12	100%
	구좌읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	L=5.9km	3,057	'10. 1 ~ ‘11. 9	56%
		‘06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=6.3km	5,402	'10. 1 ~ '10. 12	100%
		‘08 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업	L=2.0km	1,778	'10. 5 ~ '10. 12	4%

〈서귀포시 지역〉

읍면동별		사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	진도	비고
합 계			L=73.1km	54,911
소 계(동지역)			L=0.7km	571
	중앙동	서귀포시 동지역(서귀분구 A구역)하수관거 정비공사	L=0.7km	571	‘10.02.10 ~‘10.8.5	100%
소 계(읍면지역)			L=72.4km	54,340
	대정읍	대정1공구 하수관거 정비공사	L=5.1km	2,586	‘10.01.15 ~‘10.12.29	89%
		대정2공구 하수관거 정비공사	L=7.1km	2,401	‘10.01.15 ~‘11.01.14	80%
	성산읍	성산1공구 하수관거 정비공사	L=6.0km	4,100	‘10.01.15 ~‘11.02.04	75%
		성산2공구 하수관거 정비공사	L=2.2km	1,824	‘10.01.15 ~‘10.07.26	100%
	안덕면	안덕1공구 하수관거 정비공사	L=7.1km	3,692	‘10.01.15 ~‘11.02.10	80%
	남원읍	남원1공구 하수관거 정비공사	L=3.8km	1,698	‘10.01.15 ~‘11.02.15	70%
		‘06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비BTL사업	L=29km	27,718	‘10.1.1 ~‘11.4.28	85%
	표선면	‘06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비BTL사업	L=9km	8,602	‘10.1.1 ~‘11.4.28	85%
		남원2공구 하수관거 정비공사	L=3.1km	1,719	‘10.01.15 ~‘11.02.15	70%

52. 하수관거 정비 BTL사업 추진상황

사업명	사업개요	사업비 (억원)		사 업 기 간	사업시행자 (주간사)	계약주체	추 진 상 황
‘06제주시 동지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 80km □ 배수설비 : 3,906개소	고시	754	‘08.3 ~‘11.7.	푸른제주지키미(주) (대우건설)	제주특별 자 치 도	□ ‘08. 3. 3 착공 □ 공정율 : 77% - 관거 : 56km - 배수설비:2,300개소
		계약	484
		낙찰율	64.2%
‘06제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 100km □ 배수설비 : 4,407개소	고시	859	‘08.3. ~’11.3.	제주엔바이로(주) (한화건설)	제주특별자 치 도	□ ‘08. 3. 3 착공 □ 공정율 : 99.9% - 관거 : 100km - 배수설비:4,385개소 □‘11.3.2 : 준공예정
		계약	538
		낙찰율	62.6%
‘06서귀포시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 112km □ 배수설비 : 4,995개소	고시	873	‘08.2. ~’11.4.	청정서귀포(주) (포스코건설)	제주특별자 치 도	□ ‘08.2.29 착공 □ 공정율:85% - 관거:108km - 배수설비:3,978개소
		계약	795
		낙찰율	91.1%
‘08제주시 동지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 68km □ 배수설비 : 5,679개소	고시	609	‘10.5. ~’13.1.	푸른제주환경(주) (금호산업)	제주특별자 치 도	□ ‘10. 5. 1 : 착공 □ 공정율:3% - 관거 : 3.6km
		계약	519
		낙찰율	85.2%
‘08제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 113km □ 배수설비 : 4,395개소	고시	855	‘10.5. ~’13.7	제주맑은물사랑(주) (삼부토건)	제주특별자 치 도	□ ‘10. 5. 1 : 공사착공 □ 공정율 : 0.8% - 관거 : 1.2km
		계약	747
		낙찰율	87.4%
‘09제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 61.1km	고시	444	‘11.1. ~’14.3.	제주에코텍(주) (한화건설)	제주특별자 치 도	□ ‘09. 9. 30 : 고시 □ ‘09. 12 : 사업계획서 접수 □ ‘10. 1 ~ 12 : 평가, 협상, 재원협의승인, 실시설계 등 추진 □ ‘11. 1 : 공사착공 예정
		계약	409
		낙찰률	92.1%
‘10제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 61.4km	고시	407	‘11~’14	사업시행자 선정 (‘11. 6월 예정)	-	□ ‘09. 4. 23 : 대상사업선정 및 한도액 결정(환경부) □ ‘09. 12 : 도의회 지방비 부담 의회 의결 □ 기본계획수립중 □ ‘10. 11. 시설사업기본 계획 고시
		계약	-
		낙찰률	-

< 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 참여업체 현황 >

‘06년 제주시 동지역 BTL 사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비고
푸른제주 지키미 주식회사	대우건설(주)	서종욱	서울	30	주간사
	삼부토건	김명조	서울	15
	(주)한진중공업	송화영	부산	15
	(주)서희건설	곽선기	경기	10
	흥남종합건설(주)	김원하	제주	10	30%
	유 성 건 설 (주)	김남식	제주	10
	한일종합건설(주)	문조숙	제주	5
	대 창 건 설 (주)	김대현	제주	5

‘06 제주시 읍․면지역 BTL사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비 고
제주 엔바이로 주식회사	한화건설(주)	이근포	경기	40	주간사
	남광토건	이동철	서울	30
	유 성 건 설 (주)	김남식	제주	15	30%
	광명종합건설(주)	양재순	제주	5
	태웅종합건설(주)	장태범	제주	5
	한일종합건설(주)	문조숙	제주	5

‘06 서귀포시 읍․면지역 BTL사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비고
청정서귀포 주식회사	포스코건설	한수양	경북	35	주간사
	삼부토건	김명조	서울	35
	(주)덕영종합건설	양경대	제주	12	30%
	영보종합건설(주)	진성진	제주	10
	한일종합건설(주)	문조숙	제주	5
	해양종합건설(주)	강인귀	제주	3

ꊴ ‘08년 제주시 동지역 BTL 사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비고
푸른제주환경(주)	금호산업(주)	기 옥	서울	35	주간사
	(주)한진중공업	송화영	부산	25
	성림건설(주)	장한식	제주	8	40%
	(주)신광종합건설	임문건	제주	8
	흥남종합건설(주)	김원하	제주	8
	대 창 건 설 (주)	김대현	제주	6
	영진종합건설(주)	한영선	제주	5
	영풍종합건설(주)	김병우	제주	5

ꊵ ‘08 제주시 읍․면지역 BTL사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비 고
제주맑은물사랑(주)	삼부토건(주)	김명조	서울	31	주간사
	한화건설(주)	이근포	서울	29
	유 성 건 설 (주)	김남식	제주	10	40%
	세영종합건설(주)	이명규	제주	6
	삼정종합건설(주)	고용남	제주	6
	우창종합건설(주)	강행근	제주	6
	(주)영도종합건설	고영두	제주	4
	덕성종합건설(주)	오덕성	제주	4
	신천지종합건설(주)	최인선	제주	4

‘09 제주시 읍․면지역 BTL사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비 고
(주)제주에코텍	(주)한화건설	이근포	서울	31	주간사
	삼부토건(주)	김명조	서울	29
	유성건설(주)	김남식	제주	15	40%
	(주)천마종합건설	김영진	제주	8
	한일종합건설(주)	문조숙	제주	5
	영성토건(주)	김영수	제주	5
	(주)웅진건설	송승천	제주	3
	(주)도암엔지니어링	오관준	제주	2
	신천지종합건설(주)	최인선	제주	2

53. 하수처리시설 주변 주민숙원사업 추진현황

[2009 ~ 2010. 10. 31현재]

처리시설	지원사업명	사업개요	지원년도	지원액 (천원)	비고
총 계				1,550,000
제주 하수처리장	독서실부지매입 및 소득증대사업	․부지매입 A=1,840㎡	2010	500,000
		․냉동창고 1식	2010	100,000
동부 하수처리장	월정하수처리지역 어민복지증진사업 지원	․어촌계건물 신축 A=330㎡	2010	350,000
서부 하수처리장	판포하수처리지역 농가소득증대사업 지원	․저온저장고 A=330㎡	2010	600,000

54. 광역 하수 슬러지 자원화 시설사업 추진상황

ꏅ 하수슬러지 발생 및 처리현황(‘09년말)

(단위 : ㎥/D)

처리장명	시설용량	하수처리량	슬러지 발생량	슬러지 처리량
				계	매립 등 (지렁이사육용)	해양투기
계	197,000	130,055	57.2	57.2	3.16	54.04
도 두	130,000	95,448	45.2	45.2	1.66	43.54
월 정	6,000	3,234	0.40	0.40	0.40	-
판 포	6,000	3,825	0.77	0.77	0.77	-
보 목	20,000	11,703	6.40	6.40	-	6.40
색 달	15,000	6,540	2.50	2.50	-	2.50
대 정	8,000	5,447	1.60	1.60	-	1.60
성 산	4,000	1,724	0.28	0.28	0.28	-
남 원	8,000	2,134	0.05	0.05	0.05	-

ꏅ 사업개요

❍ 위    치 : 제주시 도두2동 24-4번지(제주하수처리장내)

❍ 시설규모 : 70톤/일      ❍ 처리방법 : 매립장 복토재 활용

❍ 부지면적 : 3,376㎡(건축면적 964.29㎡)

❍ 건축규모 : 지하 2층, 지상 3층, 연면적 1,980.84㎡

❍ 사업기간 : 2005. 3 ～ 2011. 12

❍ 총사업비 : 11,700백만원(감량화사업비 23억)

- ‘10년 사업비 : 3,864백만원(국비 1,932, 지방비 1,932)

ꏅ 추진상황

❍ ‘05.  3.    : 환경관리공단 업무 위․수탁 협약 체결

❍ ‘05.  7.    : 타당성조사 및 기본계획 용역

❍ ‘08. 10. 30 : 공사 착공(’10. 10월말 현재 전체 공정율 96%)

❍ ‘09. 11. 23 : 슬러지 자원화시설(감량화)사업계획 변경승인(도→환경부)

❍ ‘10. 7. 6 : 감량화시설 기본 및 실시설계 용역 계약

❍ ‘10. 10. 1 : 슬러지 자원화시설 시험가동

ꏅ 향후계획

❍ ‘10. 11. 18 : 감량화시설 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ ‘10. 12.    : 감량화 시설사업 착공

❍ ‘10. 12. 30 : 슬러지 자원화 시설사업 준공

□ ‘11. 12.    : 슬러지 감량화사업 준공 예정

55. 하수처리장 고도처리시설 추진상황

❍ 방류수질 기준 강화로 법적기준 준수를 위하여 고도처리시설 추진

※ BOD(㎎/l) 20⇒10, COD(㎎/l) 40,  SS(㎎/l) 20⇒10, T-N(㎎/l) 60⇒20, T-P(㎎/l) 8⇒2

❍ 방류수 수질 향상에 따른 환경오염 최소화로 청정 해역 보전

ꏅ 근 거 : 하수도법 제7조(방류수수질기준)에 의거 방류수질 기준강화

ꏅ 고도처리 시설현황

구분	도두	동부 (월정)	서부 (판포)	보목	색달	성산	대정	남원	비고
설치여부	‘09.5월 완료	고도처리공법으로 시공	고도처리공법으로 시공	‘07.6월완료	‘07.6월완료	고도처리공법으로 시공	고도처리공법으로 시공	고도처리공법으로 시공
사업비 (백만원)	43,341	-	-	10,000	7,980	-	-	-

ꏅ 제주(도두)처리장 고도처리시설 추진 상황

❍ 사업개요

□ 사업기간 : 2004년 ～ 2009년

□ 사업규모 : 고도처리시설(CNR공법) 1식(Q=130,000㎥/일)

□ 사 업 비 : 43,341 백만원 (국고 21,671, 지방비 21,670)

- ‘09년 사업비 : 14,132백만원 (국고 7,066,  지방비 7,066)

❍ 추진상황

□ ‘04. 08. 2 환경관리공단과 사업수행 위․수탁 협약 체결

□ ‘04. 11. 26 ～ 05. 3. 25 기본계획 및 입찰안내서 작성용역

□ ‘05. 09. 25 고도처리시설 설치 인가

□ ‘05. 11. 14 고도처리시설 설치공사 입찰 공고(설계․시공 일괄)

□ ‘06. 11. 21 ～ ‘09. 05. 20 공사 완료

❍ 효  과

□ 하수처리수질이 매우 향상되어 방류해안 오염방지에 크게 기여

□ 노후 된 하수처리시설 대폭개선으로 안정적인 하수처리운영 가능

※ 고도처리 전․후 방류수질 비교

구 분	BOD(㎎/ℓ)	T-N(㎎/ℓ)	T-P(㎎/ℓ)	SS(㎎/ℓ)
2006년	9.7	20.9	2.2	8.6
2010년(9월말)	6.4	11.4	0.5	3.6

56. 판포, 색달 하수처리장 증설에 따른 주민 요구사항

〈판포하수처리장 증설에 따른 주민 요구사항〉

◈ 대규모개발사업과 하수처리구역 조정으로 하수처리장 증설사업이 시급한 실정임

◈ 지금까지 65회 이상 꾸준한 대화로 지역주민과의 공감대는 형성되었으나 다양한 인센티브 지원 사업 요구

ꏅ 사업개요

❍ 시설용량 : 6,000㎥/일 ⇒ 24,000㎥/일 (증 18,000㎥/일)

❍ 사 업 비 : 29,400백만원 (국비 20,580, 도비 8,820)

❍ 사업기간 : 2010 ~2013

❍ 증설요인 : 하수처리구역 조정(외도지역⇒판포), 재릉관광단지 조성 등

ꏅ 추진상황

❍ ‘09. 3. 28 : 주민설명회 개최

- 하수처리장 유치시 요구사항 불이행 등으로 하수처리장 증설사업 반대

❍ ‘09. 4 ~ ’10. 8 : 사업의 타당성 설명 및 꾸준한 대화 등 간담회 개최(65회)

❍ ‘09. 5. 26 : 증설사업 실시설계용역 추진 (기간 : ’09.6~ ‘10.11)

❍ ‘09. 10. 15 : 환경기초시설 주변지역 지원계획 수립

❍ ‘10.  7. 22 : 판포리 주민과 지역구의원 간담회 개최

ꏅ 주민 요구사항

분야별	사업명	사업량	요구액 (백만원)	조치계획	비고
합계	7건		3,094
농가소득 증대사업	저온저장고시설	330㎡	600	‘10년도 예산편성	추진중
	다목적회관 건립	990㎡	800	‘11년도 예산편성 예정 (500백만원)
	농기계보관창고 및 파종기구입 등	1식	310	‘12년도 예산편성 예정
어촌계소득 증대사업	해양생태계보전사업 (홍해삼방류,갯닦기)	1식	60	‘10년도 예산편성	추진중
	양어장	1식	1,300	협의중
경상경비	운영비	1식	24	‘10년도 예산편성	추진중
지역주민채용	무기계약직(4명)			하수처리장 유치시 약속사항(협의중)

〈색달하수처리장 증설에 따른 주민 요구사항〉

◈ 예래 휴양형 주거단지, 혁신도시등 서귀포시 서부지역 대규모 개발사업이 대대적으로 추진됨에 따른 하수발생량 증가로 하수처리장 증설 필요한 실정임

◈ 향후 하수발생량 증가에도 안정적인 하수처리장 운영

ꏅ 사업개요

❍ 시설용량 : 15,000㎥/일 ⇒ 23,000㎥/일 (증 8,000㎥/일)

❍ 사 업 비 : 22,000백만원 (국비 7,500, 도비 7,500, 원인자 5,000)

❍ 사업기간 : 2010 ~2013

❍ 증설요인 : 대규모 개발사업 추진에 따른 하수량 증가

ꏅ 추진상황

❍ ‘10. 1. 26 : 주민설명회 개최

-  “처리장 증설 대책위원회” 구성 및 협의 후 설명회 요구

❍ ‘10. 2. 11 : 색달 하수처리장 확장 대책위원회 구성(45명)

❍ ‘10. 6. 25 : 주민설명회 개최

❍ ‘10. 9. 28~30 : 지역주민(26명) 국내 선진시설 견학(부산, 울산, 합천)

❍ ‘10. 10. 19 : 주민설명회 및 추진상황 보고회 개최

ꏅ 주민 요구사항

사업명	사업량	요구액 (백만원)	조치계획	비고
8건	8건	3,600
냄새없는 시설 (탈수기동 위치 이동)			증설사업에 포함 시행	설계반영
방류수 재이용			‘11년 실시설계 및 국고 예산 신청	추진중
예래동 지역 우오수 분리			'11년도 하수관거 정비사업에 반영	〃
예래동 지역 특산품 판매센터	1식	3,000	‘11년부터 연차별 예산편성 (‘11년도 500백만원 예산요구)	〃
어촌계 리모델링	2개소	600	‘11년부터 연차별 예산편성 (‘11년도 300백만원 예산요구)	〃
예래천(생수물, 조명물) 정비사업			서귀포시 협조요청	〃
처리장 주변 생태 보전사업			하수처리장 주변 생태보전사업 (‘11년도 50백만원 예산요구)	〃
무기계약직(3명)			하수처리장 증설완료후 인력 증원시 검토	〃

57. 하수도 원인자부담금 부과 및 징수현황(최근 3년간)

(단위 : 건, 천원)

구 분	년도별	조 정 액		징 수 액		미 수 금 액						징수율 (%)
						계		납기미도래		납기후체납액
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	2008년	156	13,563,737	147	12,673,086	9	890,651	9	890,651	-	-	93.4
	2009년	157	18,348,204	124	11,302,294	33	7,045,910	33	7,045,910	-	-	61.6
	2010년	191	21,892,432	96	14,897,004	95	6,995,428	95	6,995,428	-	-	68.0
제주시	2008년	105	3,143,238	96	2,252,587	9	890,651	9	890,651	-	-	71.6
	2009년	97	9,320,944	68	2,931,155	29	6,389,789	29	6,389,789	-	-	31.4
	2010년	149	7,556,214	54	560,786	95	6,995,428	95	6,995,428	-	-	7.4
서귀 포시	2008년	51	10,420,499	51	10,420,499	-	-	-	-	-	-	100
	2009년	60	9,027,260	56	8,371,139	4	656,121	4	656,121	-	-	100
	2010년	42	14,336,218	42	14,336,218	-	-	-	-	-	-	100

58. 하수처리시설 주변 해역 생태계 보전사업 추진현황

❏ 2009년도

지원사업명	사업내용	사업기간	사업비	비고
계			70,000천원
하수처리장 주변어장 생태계 보전사업	․어장 오염물제거 및 갯닦이 사업 1식	‘09.4.10~‘09.6.9	30,000천원	도두동 어촌계
하수처리장 주변어장 생태계 보전사업	․어장 오염물제거 및 갯닦이 사업 1식	‘09.9.10~‘09.10.9	20,000천원	도두동 어촌계
하수처리장 주변어장 생태계 보전사업	․어장 오염물제거 및 갯닦이 사업 1식	‘09.5.22~‘09.6.13	20,000천원	중문동 어촌계

❏ 2010년도

지원사업명	사업내용	사업기간	사업비	비고
계			270,000천원
하수처리장 주변어장 생태계 보전사업	․어장 오염물제거 및 갯닦이 사업 1식	‘10.3.3~‘10.5.28	40,000천원	도두동 어촌계
하수처리장 주변어장 생태계 보전사업	․어장 오염물제거 및 갯닦이 사업 1식	‘10.6.25~‘10.7.15	10,000천원	삼양동 어촌계
하수처리장 주변어장 생태계 보전사업	․어장 오염물제거 및 갯닦이 사업 1식	‘10.10.4~‘10.12.2	40,000천원	도두동 어촌계
하수처리장 주변어장 생태계 보전사업	․오염물질제거 및 개닦이 ․전복 및 홍해삼방류 1식	‘10.10.~‘10.12.	60,000천원	월정어촌계
하수처리장 주변어장 생태계 보전사업	․오염물질제거 및 개닦이 ․전복 및 홍해삼방류 1식	‘10.11.~‘10.12.	60,000천원	판포어촌계
하수처리장 주변어장 생태계 보전사업	․전복종묘 종폐 1식	‘10.9.1~’10.11.10.	60,000천원	색달어촌계 하예어촌계

59. 하수처리장 방류수 재이용사업 추진상황

ꏅ 사업개요

❍ 위    치 :  제주시 구좌읍 월정리(동부하수처리장내)

❍ 사업규모

- 시설용량 : Q=5,000톤/일     - 재염이용시설 : 1식

- 송․배수관로 : L=7.6km     - 배수지 : 1,000톤 1개소

❍ 총사업비 : 5,700백만원(국비 70%, 지방비 30%)

- ‘10년 사업비 : 1,059백만원(국비 741, 지방비 318)

❍ 사업기간 : 2010. 2 ~ 2012. 5

ꏅ 추진상황

❍ ‘10.  2 : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ ‘10.  9 : 기본 및 실시설계용역 준공

❍ ‘10. 10 : 한국농어촌 제주지역본부와 위․수탁협약 체결

❍ ‘10. 10 : 영산강유역환경청 재원협의

ꏅ 향후계획

❍ ‘10. 11 : 공사 발주

❍ ‘10. 11 : 공사 착공

❍ ‘12.  5 : 공사 준공

ꏅ 기대효과

❍ 하수처리수를 재이용함으로써 농경지 농업용수 문제 해결

❍ 농업용수 지하수 의존율 감축으로 장래 물 부족 사태에 능동적 대처

60. 판포처리장 방류수 재이용 실적

ꏅ 사업개요

❍ 위    치 : 제주시 한경면 판포리 1608번지

❍ 처리공정 : ECRS(전기분해 및 필터를 이용한 염분제거기술)

❍ 주요공정 : 1차유입펌프  ⇒  ECR반응조  ⇒  Filter시스템  ⇒  처리수조   ⇒  용수공급  ⇒  저수조

❍ 시설규모

- 처리용량 5,000㎥/일,        - 공급관로 22개소(Φ50)

- 저수조 1,000㎥ 1개소,       - 송수관로 1조(4.6km)

ꏅ 사업비 : 55억원(국비 38.5억원, 지방비 16.5억원)

ꏅ 사업기간 : 2008. 10. 20 ~ 2009. 12. 31

ꏅ 재이용실적 : 189,700㎥

61. 하수처리장별 근무인력 현황

처리장명 (위생처리장)	시설용량 (천톤/일)	직원수 (명)	행정	기술직					기능직 및 기타				주요 업무
				소계	시설	공업	환경	기타	소계	기능	청경	무기
계	197.13	123	1	29	4	15	5	5	93	51	7	35
제주(도두)	130	33	1	8	1	5	2	-	24	12	3	9	하수처리장운영관리
동부(월정)	6	12	-	2	-	1	-	1	10	3	3	4	“
서부(판포)	6	12	-	3	1	1		1	9	6	-	3	“
보목	20	14	-	3	2	-	-	1	11	8	-	3	“
색달	15	11	-	2	-	1	1	-	9	6	-	3	“
성산 (신산위생처리장포함)	4	13	-	3	-	2	1	-	10	4	-	6	“
남원	8	10	-	2	-	1	1	-	8	5	-	3	“
대정 (대정위생처리장포함)	8	12	-	4	-	2	-	2	8	5	-	3	“
(호근)	0.13	6	-	2	-	2	-	-	4	2	1	1	위생처리장운영관리

62. 중계 펌프장 운영비 현황(최근 3년간)

❏ 2008년도

처리장명	펌프장수	합계	전력료	수선비	공 공 운영비	기타	비고
계	132	2,325,015	1,237,123	484,116	96,721	507,055
제주하수처리장	6개 (유인 2개)	1,065,290	508,164	130,316	19,433	407,377 (312,071)	( )안은 유인펌프장 인건비
동부하수처리장	16개	149,822	101,542	26,279	7,736	14,265
서부하수처리장	25개	225,441	185,833	22,376	8,505	8,727
보목하수처리장	13개	161,279	113,491	12,385	17,561	17,842
색달하수처리장	19개	433,124	140,697	264,394	944	27,089
대정하수처리장	15개	120,756	76,668	13,053	14,880	16,155
남원하수처리장	21개	84,934	58,818	4,913	14,943	6,260
성산하수처리장	17개	84,369	51,910	10,400	12,719	9,340

❏ 2009년도

처리장명	펌프장수	합계	전력료	수선비	공 공 운영비	기타	비고
계	132	2,409,723	1,333,268	443,583	122,619	510,253
제주하수처리장	6개 (유인 2개)	1,200,094	545,522	229,433	32,397	392,742 (339,681)	( )안은 유인펌프장 인건비
동부하수처리장	16개	160,072	114,998	21,759	7,736	15,579
서부하수처리장	25개	320,007	217,383	85,958	8,494	8,172
보목하수처리장	13개	138,297	118,179	1,968	16,810	1,340
색달하수처리장	19개	253,906	130,649	85,136	1,965	36,156
대정하수처리장	15개	156,835	84,205	14,170	14,449	44,011
남원하수처리장	21개	109,583	67,489	5,159	28,326	8,609
성산하수처리장	17개	70,929	54,843	0	12,442	3,644

❏ 2010년도

처리장명	펌프장수	합계	전력료	수선비	공 공 운영비	기타	비고
계	132	2,434,055	1,142,526	481,859	173,187	636,483
제주하수처리장	6개 (유인 2개)	886,067	446,253	159,584	26,800	253,430 (233,025)	( )안은 유인펌프장 인건비
동부하수처리장	16개	136,756	104,127	13,724	5,923	12,982
서부하수처리장	25개	282,627	203,936	6,931	63,079	8,681
보목하수처리장	13개	171,619	81,216	60,902	16,267	13,234
색달하수처리장	19개	313,534	115,172	149,372	18,141	30,849
대정하수처리장	15개	188,312	75,850	13,205	11,498	87,759
남원하수처리장	21개	333,748	65,766	23,481	20,623	223,878
성산하수처리장	17개	121,392	50,206	54,660	10,856	5,670