제주특별자치도의회

제314회 제주특별자치도의회 임시회

현장방문 활동계획

2014. 2

농수축․지식산업위원회

현 장 방 문 계 획

❏ 방문 개요

❍ 일    시 : ‘14. 2. 24(월) 14:00 ~ 18:00

※ 출발 : 2. 24(월) 14:00(의사당 앞 현관)

❍ 방문장소

- 동복육상풍력발전지구 예정지(구좌읍 동복리 산56일원)

- 월령육상풍력발전지구 예정지(한림읍 월령리 산9, 13일원)

❍ 방 문 자

- 도의회 : 농수축․지식산업위원회 위원, 전문위원실

- 집행부 : 제주특별자치도 관계자 등

❍ 주요 내용

- 육상풍력발전지구 예정지 현장방문(동복 → 월령)

❏ 세부 일정

시 간			내 용	비 고
2. 24 (월)	14:00~14:40	40‘	○ 이동(의회 → 동복리)	전용버스 (동복리 산58 삼보산업)
	14:40~15:10	30‘	○ 현장 방문	동복육상풍력발전 지구지정 예정지
	15:10~16:30	80‘	○ 이동(동복 → 월령리)	전용버스 (금능리 2316, 새못사거리)
	16:30~17:00	30‘	○ 현장 방문	월령육상풍력발전 지구지정 예정지
	17:00~17:50	50‘	○ 이동(월령리 → 의회)	전용버스

※ 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

지구지정 관련 현장방문 세부일정

❍ 개  요

- 일  시 : 2014. 2. 24(월) 14:00

- 장  소 : 육상풍력발전 지구지정 예정지(구좌 동복리, 한림 월령리)

- 참석자 : 도 산업경제국, 제주에너지공사, 두산중공업(주) 등

❍ 진행순서

◇ 동복육상풍력발전 지구지정

- 주요사항 브리핑 및 현장방문, 관련자 의견청취 및 질의응답

◇ 월령육상풍력발전 지구지정

- 주요사항 브리핑 및 현장방문, 관련자 의견청취 및 질의응답

❍ 주요 참석자

구 분	소 속	직 위(직 급)	성 명	비 고
동복풍력 발전지구	제주특별자치도	스마트그리드과장	김홍두
	제주에너지공사	사장	차우진	브리핑
		본부장	양경호
		사업운영부장	고승훈
		풍력사업팀원	박성기
월령풍력 발전지구	제주특별자치도	스마트그리드과장	김홍두
	월령리	리장	박용수
	두산중공업(주)	차장	윤경진	브리핑
		차장	김지형
		부장	김민재

동복육상풍력발전 지구 지정 추진상황 시범지구1방향

□ 사업개요

○ 위    치 : 제주시 구좌읍 동복리 산56번지 일원

○ 면    적 : 1,010,237㎡(도유지 88.8%, 북촌리 11.2%)

○ 사업시행자 : 제주에너지공사

○ 사 업 비 : 약 650억원(자체자금 100억원, 공사채 발행 550억원)

○ 주요시설

- 풍력발전설비용량 : 30㎿ 규모 (풍력발전기 2～3㎿급, 10～15기)

- 송전선로 : 4.2㎞(지중화)

․ 22.9㎸ 송전선로 : 2.5km(발전단지 ↔ 변전동)

․ 154㎸ 송전선로 : 1.7km(변전동 ↔ 조천변전소)

- 변전시설 : 5,157㎡(건축연면적 : 1,915.04㎡, 2층)

- 관 리 동 : 517.38㎡

□ 추진상황

○ 제주특별자치도의회 사업보고 : ‘13. 9. 5.

○ 풍력발전지구 지정 신청 : ‘13. 10. 7.

○ 관련부서 및 유관기관 소관 법령 검토 : ‘13. 10.

○ 문화재 지표조사 협의 완료 : ‘13. 10. 29.

○ 군·통신영향평가 협의 완료 : ‘13. 11. 12.

○ 안전행정부 공사채 발행 승인 완료 : ‘13. 11.20.

○ 사업예정지역 주민 및 이해관계인 의견수렴 : ‘13. 11. ~ ’13. 12.

○ 주민의견에 대한 현장실사 : ‘13. 12. 10.

○ 경관위원회 경관심의 조건부 가결 : ‘13. 12. 20.

○ 산지에서의 지구 지정 협의 완료 : ‘13. 12. 31.

○ 경관위원회 조건부 사항에 대한 조치계획 제출 및 보고 : ‘14. 1. 17.

○ 풍력발전사업 심의위원회 심의 원안의결 : ‘14. 1. 22.

월령육상풍력발전 지구 지정 추진상황 시범지구1방향

□ 사업개요

○ 위    치 : 제주시 한림읍 월령리 산9, 13번지 일원

○ 면    적 : 약 398,157㎡(국유림)

○ 사업시행자 : 두산중공업(주), 월령리새마을회

○ 사 업 비 : 약 700억원

○ 주요시설

- 풍력발전설비용량 : 21㎿ 규모 (풍력발전기 3㎿급 7기)

- 송전선로 : 4.2㎞(지중화, 한림변전소)

- 구내 변전소 : 1,680㎡(건축연면적 : 334.53㎡)

- 종합 사무실 : 2,500㎡(건축연면적 : 481,14㎡)

□ 추진상황

○ 풍력발전지구 지정 후보지 공모 : ‘11. 12. 1. ~ 12. 30.

○ 월령육상풍력발전지구 지정계획(안) 주민열람 : ‘12. 1. 3～ 1. 22.(의견없음)

○ 경관심의위원회 심의 : ‘12. 2. 24.

- 조건부 가결 : 오름의 하부경계선에서 반경1.2km내 저촉되지 않도록 기기위치 조정

○ 풍력발전심의위원회 : ‘12. 7. 24.(원안가결)

○ 풍력발전지구 지정 후보지 변경공모 : ‘12. 10. 17. ~ ’12. 10. 26.

○ 월령육상풍력발전지구 지정계획(안) 주민열람 : ‘13. 1. 3.～1. 22.(의견없음)

○ 풍력발전심의위원회 : ‘13. 2. 26.(원안가결)

○ 경관위원회(도시디자인단) 오름하부경계선 정의 재정립 : ‘13. 6. 3.

- 오름하부경계선 : 경관1~2등급의 경계선으로 정의

○ 풍황이용률 검토(한국에너지기술연구원) : ‘13. 6. 7. ~ 6. 24.

○ 오름 하부경계선 저촉여부 측정(지적공사) : ‘13. 6. 12. ~ 6. 17.

○ 풍력발전심의위원회 : ‘13. 7. 30.(가결)

○ 군통신 영향평가 협의 완료: ‘13. 11. 26.